
昆明市明波原子灰厂

突发环境事件应急预案

版本：  A版第O次修改    

审核：                 
批准：                 

发文号：               
2017年10月25日发布      2017年11月25日实施   

昆明市明波原子灰厂

昆明市明波原子灰厂

突发环境事件应急预案备案表
	单位名称
	昆明市明波原子灰厂
	机构代码
	 91530124216759809G

	法定代表人
	杨米亚
	联系电话
	 13708739888

	联系人
	罗绍波
	联系电话
	 13888975038

	传 真
	 0871-6884178
	电子邮箱
	469489418@qq.com

	地址
	富民县大营镇河东村委会得乐村民小组辖地（厂址距大营镇政府12.3公里）

中心经度：102°28′31″ ，中心纬度： 25°01′35″

	预案名称
	《昆明市明波原子灰厂-突发环境事件应急预案》

	风险级别
	一般环境风险

	本单位于2017年10 月 25 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。
本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。
                                             预案制定单位（公章）


	预案签署人
	
	报送时间 
	

	突发环境
事件应急
预案备案
文件目录
	1.突发环境事件应急预案备案表；
2.环境应急预案及编制说明：
 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）；
 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）；

3.环境风险评估报告；
4.环境应急资源调查报告；
5.环境应急预案评审意见；

	备案意见
	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于   年 月 日收讫，文件齐全，予以备案。
                             备案受理部门（公章）
                                   年  月  日


	备案编号
	

	报送单位
	

	受理部门
负责人
	
	经办人
	


注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案，是永年县环境保护局当年受理的第 26 个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。
发 布 令
昆明明波原子灰厂各部门:

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理备案办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关环境保护法律、法规，结合我厂现状，为避免、减少因环境风险源引发的突发环境事件的发生，在突发环境事件发生后能够快速有效处理，避免、减少人员伤害，降低环境损害风险，特编制本应急预案。
本预案经2017年10月16日专家评估会讨论通过，经批准于2017年10月25日发布，2017年11 月25日实施。
          负责人：
                        2017年  月  日
目  录
81.1 编制目的


81.2 编制依据


81.2.1法律、法规、部门规章


91.2.2标准、规范


101.2.3其它文件资料


101.3 适用范围


111.4 企业应急预案体系


111.5 工作原则


121.6本预案事件分级


13附件：突发环境事件分级标准


162.1 企业简介


162.2 项目地理位置


162.3 项目区自然条件


172.4 项目周边环境


182.5 项目区平面布置


192.6 生产工艺基本情况


192.6.1 产品情况


192.6.2 生产原辅料消耗量


192.6.3 生产工艺流程


212.6.4 生产废弃物暂存及处理情况


212.7 公司环境管理情况


223.1 环境危险源识别


223.1.1 生产过程潜在的风险源识别


223.1.2 生产使用主要化学品危险性识别


233.2 项目主要危险化学品特性


433.3 环境风险事故环境影响分析


443.3 环境风险事故管理


443.3.1 环境风险事故预防措施


443.3.2 日常环境风险管理


454.1 应急组织机构设置


454.2 应急救援组成


464.3 公司外部保障体系


464.4 应急组织机构职责


464.4.1应急领导小组职责


474.4.2 疏散警戒组职责


474.4.3 事故抢险、救援组职责


484.4.4 后勤保障组


485.1环境风险源监控


495.2 预警


495.2.1 公司内可控级预警


495.2.2厂内不可控级：


505.3报警、通讯联络方式


505.3.1事故报警与救援程序


515.3.2 报警联络方式


515.3.3 内部通讯方式


515.3.4 外部通讯方式


516.1 内部事故信息报警和通知


526.2 向外部应急救援力量报警和通知


536.3 向邻近单位及人员报警和通知


537.1环境应急预案启动条件


537.1.1 危险化学品或危险废物泄漏、溢出


537.1.2 火灾


537.1.3 爆炸


537.2 分级响应


547.3 响应程序


557.4 应急监测


557.5 应急措施


557.5.1乙二醇泄漏、火灾应急处理措施


577.5.2二甘醇泄漏、燃烧应急处理措施


597.5.3苯乙烯泄漏、火灾应急处理


607.5.4油酸泄漏应急处理


617.5.5甘油泄漏应急处理


627.5.6双氧水泄漏应急处理


637.5.7富马酸泄漏应急处理


657.5.8 过氧化环已酮泄漏应急处理


667.6 人员撤离


667.6.1 事故现场人员清点、撤离方式、方法


667.6.2 非事故现场人员紧急疏散的方式、方法


677.6.3 周边区域的单位、社区人员紧急疏散的方式、方法


677.6.4 特殊状况的撤离


677.7 现场救护和医院救治


677.7.1 现场紧急抢救


687.7.2 提供受伤人员的信息


687.8 信息发布


697.9 应急响应终止程序


697.9.1 事故救援工作结束的确定


697.9.2 事故危险的解除


698.1 污染监测和治理


698.2 生产恢复


708.3 事故总结和责任认定


719.1 应急物资保障


719.2 应急队伍保障


729.3 应急后勤保障


729.4经费保障


729.5应急技术保障


729.6应急救援保障


729.6.1内部保障


729.6.2保障制度


739.6.3外部救援


7310.1应急培训


7410.1.1 生产区操作人员的培训


7410.1.2 应急救援队伍的培训


7410.1.3 应急指挥机构的培训


7410.1.4 公众教育


7510.2 应急演练


7510.3 记录与考核


7611.1事故应急救援工作实行奖励制


7611.2事故应急救援工作实行责任追究制


7612.1预案评审


7712.2预案备案


7712.3预案发布与发放


7712.4应急预案的修订


7712.4.1应急预案在下列情况下，应对应急预案及时修订：


7712.4.2应急预案更改、修订程序：


7812.5 预案签署和解释


7812.6预案的实施


80附件一：昆明市明波原子灰厂所处理区域位置图


81附件二：厂区平面布置图


82附件三：厂区主要风险源位置示意图


82附件四：项目与周围环境关系图


82附件五：企业疏散救援线路图


83附件六：突发环境事件应急领导小组成员


83二、公司外部保障体系


84附件七：危险废物委托处理服务协议书


85附件八：公司危险废物应急预案


85附件九：公司突发环境事件风险评估报告


85附件十：公司应急物质调查报告


85附件十一：专家评估会签到表、评估会意见


85附件十一：评估意见修改、订正表




一、 总则

1.1 编制目的

编制突发环境事件应急预案是为认真贯彻落实国家相关法律、法规,认真贯彻落实昆明市环境保护局关于转发《云南省环境保护厅关于贯彻实施突发环境事件应急预案管理办法的通知》（昆环保通[2011]196号）、《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》（云环应发【2013】12号）、国家环保部关于贯彻落实《突发环境事件应急预案管理办法的通知》精神、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号）、《关于加强环境应急管理工作的意见》（环境保护部文件环发[2009]130号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《国家突发环境事件应急预案》国办函〔2014〕119号等有关法律法规的规定。

    依据《企业突发环境事件应急预案编制指南》，结合本厂的生产实际，坚持环境安全预防为主的方针，未雨绸缪，防患未然，提高防范和处置突发事件的能力。针对我厂可能发生的突发性环境事件，采取积极主动应急响应措施，按事先制定的应急救援方案有条不紊的进行抢险救援工作，减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失，保障公众健康和环境安全。特编制《昆明原子灰厂--突发环境事件应急预案》。
1.2 编制依据
1.2.1法律、法规、部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第9号；

（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令第6号；

（3）《中华人民共和国安全生产法》，中华人民共和国主席令第13号；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日；

（7）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月24日；

（8）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年8月30日；

（9）《中华人民共和国职业病防治法》，2016年7月2日；

（10）《中华人民共和国消防法》，2009年5月1日；

（11）《危险化学品安全管理条例》，2011年12月1日；

（12）《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月8日；

（13）《国家突发环境事件应急预案》，国办函〔2014〕119号；

（14）《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发[2015]4号；

（16）关于贯彻实施《突发环境事件应急预案管理办法》的通知，环办函〔2011〕379号；

（17）《突发环境事件信息报告办法》，环境保护部令第17号；

（18）《危险物质名录》，国家安全生产监督管理局公告2003第1号；

（19）《剧毒化学品名录》，国家安全生产监督管理局等8部门公告 2003第2号；

（20）《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

（21）《建设项目环境影响评价分类管理名录》；2008年10月1日；

（22）《关于加强环境应急管理工作的意见》，环发〔2009〕130号；

（23）《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，2013.6.19
（24）《云南省环境保护厅关于贯彻实施突发环境事件应急预案管理办法的通知》，云环发〔2011〕50号；

（25）《云南省突发公共事件总体应急预案》，2004年11月12日；

（26）《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》，云环应发〔2013〕12号；

（27）《昆明市人民政府办公厅关于印发严厉查处违法排污行为若干规定的通知》，昆政办〔2011〕95号； 

（28）《关于贯彻实施突发环境事件应急预案管理办法的通知》，昆环保通〔2011〕196号；

1.2.2标准、规范

（1）《常用化学危险品储存通则》，GB15603-1995；

（2）《危险化学品重大危险源辨识》，GB18218-2009；

（3）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ/T169；

（4）《地表水环境质量标准》，GB3838；

（5）《地下水质量标准》，GB/T14848；

（6）《环境空气质量标准》，GB3095；

（7）《大气污染物综合排放标准》，GB16297；

(8) 《污水综合排放标准》, GB8978；

(9) 《恶臭污染物排放标准》, GB14554；

(10) 《工业企业设计卫生标准》, GBZ1；

(11) 《工作场所有害因素职业接触限值》, GBZ2；

（12）《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》，GB5085.1；

（13）《危险废物鉴别标准急性毒性初筛》，GB5085.2；

（14）《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》，GB5085.3；

（15）《危险废物鉴别标准易燃性鉴别》，GB5085.4；

（16）《危险废物鉴别标准反应性鉴别》，GB5085.5；

（17）《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》，GB5085.6；

(18)《危险废物鉴别标准通则》, GB5085.7；

（19）《危险废物鉴别技术规范》，HI/T298；
1.2.3其它文件资料

（1）《昆明市突发环境事件应急预案》；

（2）《富民县突发环境事件应急预案》；

（3）《昆明市明波原子灰厂项目环境影响报告书》

（4）《昆明市明波原子灰厂安全现状评价报告》；

（5）其他相关的法律、法规、规章和标准。
上述标准或文件中引用的条文通过本预案的引用即成为本预案的条文，当上述标准或文件被修订时，应使用其最新版本。
1.3 适用范围

本预案适用于昆明市明波原子灰厂生产装置的突发环境事件的应急工作。具体包括：
（1）化学危险品、危险废物等环境危险物资在厂区内储运、使用、生产过程中发生的泄漏、燃烧及爆炸等所造成的环境污染事故；

（2）生产过程中因操作不当，设备破损等导致的不饱和树脂生产线反应釜、燃烧炉等设备及管线造成的环境危险物料泄漏、爆炸等环境污染事故；

（3）变压器、配电室及电气设备因破损、过载、操作不当等导致电器事故而引起的火灾、爆炸所造成的环境污染事故；

（4）火灾等事故消防废水外泄造成的地表水污染事故；

（5）其它突发性环境污染事故。

1.4 企业应急预案体系

昆明市明波原子灰厂应急救援体系包括：综合应急预案、专项应急预案（突发环境事件应急预案、危险化学品、消防）和现场处置预案组成，本突发环境事件应急预案属于专项应急预案，公司内部应急预案[image: image1]与本预案的关系图如下图1.4-1：
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昆明市明波原子灰厂应急预案体系为富民县突发事件应急预案的组成部份，在富民县应急预案领导小组统一领导下实施。 
1.5 工作原则

制定本应急预案就是未雨绸缪，防患未然，提高防范和处置各类重大突发事件的能力。突发环境事件应急处理工作坚持统一领导、分级负责，属地为主、协调联动，快速反应、科学处置，资源共享、保障有力的原则。突发环境事件发生后，昆明市明波原子灰厂有关部门立即启动按照职责分工和相关预案开展应急处置工作。
在建立突发环境事件应急系统及实施其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：
（1）以人为本，预防为主。加强对生产安全、环境危险源的监测、监控并实施监督管理，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，保护员工及企业周边环境人员的健康及生命财产安全。
（2）居安思危，常抓不懈。高度重视环境保护工作，防患于未然。 坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，积极做好应对突发环境事件的各项准备工作，加强培训演练，利用现有专业环境应急救援力量，整合环境监测等相关资源，努力实现一专多能，充分发挥经过专门培训的环境应急救援力量的作用。
（3）统一领导，分类管理。在市、区党委、政府的统一领导下，实行由厂长负责，各部门、车间分级管理、协调为主的应急管理体制。针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，充分发挥各专业应急指挥机构和应急救援分队的作用，加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。
（4）属地为主，分级响应。接受并切实履行政府环保部门的领导和指示，确定突发环境事件级别并及时启动相应应急方案，充分发挥各应急部门专业优势，采取措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应，最大限度的减少突发环境事件造成的影响。

1.6本预案事件分级
按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，本预案突发环境事件的应急响应级别分厂内可控级和厂内不可控级；

厂内可控级：突发环境事件发生在厂区内部，污染并未影响到公司厂界外，并无人员伤亡而且人员康健未受影响，财物损失很小，厂区内部采取措施后能及时消除环境影响的突发环境事件。厂区内具体突发环境事件分级见下表1.6-1所示：

表1.6-1   公司内可控突发环境事件级别标准
	公司内可控级别
	发生情形 

	（1）车间内可控制级
	车间内设备、管道、阀门破损或因操作不当等原因，导致化学品、环境危险物料等少量泄漏，经现场人员判别，通知车间班组相关人员及时采取措施，能阻止事故进一步扩大，不影响到车间外围的事件；车间内其它因物料转运过程中物料泄漏、电器故障等引起的突发性事件，经车间领导判定，可由车间内部力量采取措施，能处理的事故；其他车间内发生不影响到车间外围的事故。

	（2）厂区内部可控制级
	车间发生的生产装置故障、破损，导致反应釜中化学物料泄漏，已经扩展到车间外部， 经厂应急领导判定能调集厂区应急力量能进行及时处理、解除的环境事故；厂内部发生的其他小型环境突发事故，经厂应急领导判定调集厂区应急力量能进行及时处理、解除的环境事故 ；


厂内不可控级： 厂区化学品原料库内大量物料泄漏、着火时应按厂内不可控级来处理。可此时可依照“《国家突发环境事件应急预案》国办函〔2014〕119号  2014年”所述的特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级突发环境事件来处理。
附件：突发环境事件分级标准
（《国家突发环境事件应急预案》国办函〔2014〕119号  2014年）

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。
1、特别重大（Ⅰ级）突发环境事件。
凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：
（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；
（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；
（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；
（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；
（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；
（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；
（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。
2、重大（Ⅱ级）突发环境事件。
凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：
（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；
（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；
（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；
（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；
（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；
（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；
（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。
3、较大（Ⅲ级）突发环境事件。
凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：
（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；
（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；
（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；
（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；
（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；
（6） Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；
（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。
4、一般（Ⅳ级）突发环境事件。
凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：
（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；
（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；
（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；
（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；
（5） Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；
（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。
上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。
二 企业基本情况

2.1 企业简介

昆明市明波原子灰厂成立于2010年8月10日，位于昆明市富民县大营镇河东村委会得乐村，主要从事原子灰生产、销售，现有员工15人。 

    注册号：530124000001014

法人代表：杨米亚

公司类型：集体所有制

经营范围：原子灰生产、销售。

2.2项目地理位置

    本项目位于昆明市富民县大营镇河东村委会得乐村，厂址距大营镇政府12.3公里，西距富民县城14公里，需距昆明44公里。项目中心地理坐标为东经102°28′31″～102°31′47″，北纬 25°17′01″～25°18′70″ 之间，距昆禄公路1.3公里，具体地理位置详见图2.2-1。
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                   图2.2-1   项目地理位置图

2.3 项目区自然条件

1、气候条件

项目所处地区属低纬高原季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，干湿季节分明。日照时数多，气温日差较大，富民县多年平均气温15.8℃，极端最低气温-7℃，极端最高气温33.4℃。年平均降雨量为890～901mm，降雨量最多月份为5月至10月，占全年降雨量的87%。年平均相对湿度为72%。年平均日照数为2250小时，一般年无霜期246天。风向多为西南风，历年平均风速为2.1m/s，春夏两季会出现瞬时10级大风。

2、地质条件 

富民县山区较多， 东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区，地势南高北低，境内盆地山岭相间，河谷和盆地面积占总面积的12.5%。海拔高差大，山多平坝少，最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米 。 项目厂区区域地势平坦，无塌陷、无滑坡、泥石流等现象，地质条件良好。

3、地表水系 

富民县内主要河流是螳螂川，它发源于昆明滇池海口，流经安宁、西山区至莲花岩注入富民，穿县城流至成器墩流向西北，经永定、大营两镇、赤鹫到龙发村汇集天生桥河水处，上游称螳螂川，下游称普渡河，为富民县最大的河流。汇水面积5198km2，入境水量9.632亿m3，平均流量27.37m3/s。

2.4 项目周边环境

项目位于昆明市富民县大营镇河东村委会得乐村，周边500-1500有6个自然居住村。项目区内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹。项目周围环境关系见表 2.4-1，项目与周围环境关系图见图2.4-1。

表2.4-1  项目周围环境关系表

	类  别
	关心目标
	与项目相关位置
	人数（户数）
	执行标准

	大气环境

声环境
	小瓦房
	东，500m
	122
	大气环境：执行GB3095-1996 二级；

声环境：小瓦房执行GB3096-2008中2类声环境功能区 

	
	玉平
	南，400m
	190
	

	
	得乐
	西南偏南，1100m
	330
	

	
	白石岩
	东南, 1000m
	133
	

	
	老池塘
	东, 1900m
	 215
	

	
	大凹
	西南偏西，1500m
	156
	

	水环境
	螳螂川
	 
	 
	执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》 V类标准
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图2.4-1 项目与周围环境关系图
2.5 项目区平面布置
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图2.5-1  项目总平面布置图

2.6 生产工艺基本情况 

2.6.1 产品情况 

   主要产品：4000吨/年  原子灰

         4000吨/年  不饱聚脂树脂

项目中云石胶生产线厂房、生产设备设施等未建设。

2.6.2 生产原辅料消耗量

       表2.6.2-1     主要原辅材料消耗储存一览表

	序号
	名  称
	年消耗量(吨)
	储存量(吨)
	储存位置
	包装储存方式

	1
	钛白粉
	10
	8
	原子灰生产区
	25kg/包

	2
	滑石粉
	800
	80
	原子灰生产区
	25kg/包

	3
	彭润土
	 10
	5
	原子灰生产区
	25kg/包

	4
	四氰苯酐
	0.4
	20
	原辅料区
	200kg/包

	5
	乙二醇
	30
	4
	原辅料区
	200kg/桶

	6
	二甘醇
	50
	6
	原辅料区
	200kg/桶

	7
	苯乙烯
	80
	9.25
	原辅料区
	185kg/桶

	8
	油酸
	10
	4
	原辅料区
	200kg/桶

	9
	甘油
	10
	5
	原辅料区
	200kg/桶

	10
	双氧水
	30
	1.25
	原辅料区
	25kg/桶

	11
	环已酮
	30
	507
	原辅料区
	190kg/桶

	12
	富马酸
	50
	15
	原辅料区
	25kg/包

	13
	分散剂
	0.2
	0.05
	原辅料区
	25kg/包

	14
	柴油
	0.36
	0.36
	原辅料区
	180kg/桶


2.6.3 生产工艺流程

1、不饱和树脂生产工艺流程简述
（1）原料顺酐、乙二醇、二甘醇、苯乙烯、油酸、甘油、双氧水、环已酮、富马酸等原辅料按生产要求配比投入反应釜，常压加热，升温至100℃熔化物料后，搅拌并持续升温反应约3小时，待温度升至230-250℃，保温6小时。检验酸值达33-38时，停止加热，冷却物料至40℃，反应产品经过滤的包装成半成品A（包装规格为200kg/桶）。
（2）将原料二甘醇等物料按生产要求比例投入反应锅内，常压加热熔化，升温至100℃熔化物料后，搅拌并持续升温至195℃，恒温3小时，检验酸值达33-38时，投入半成品A，保持温度在170℃，减压反应2小时，除去水分及游离态的小分子物质，检测酸值在30-35区间，冷却物料至120℃，将物料投入对稀釜，与对稀釜内已预先加入的苯乙烯，冷却混合后的物料，物料温度降至40℃时，过滤物料即得产品——不饱和聚酯树脂，按200kg/桶包装检验入库。

上述（1）、（2）反应产生的尾气经冷凝后送到尾气处理系统，经处理后达标排放。

2、原子灰生产工艺流程简述
将树脂、钛白粉、滑石粉、彭润土、各种粉料及不同的助剂按生产要求配比投入不锈钢夹套冷却反应搅拌锅，检验合格后，经胶体磨研磨，物料进入冷却储料罐，等待物料温度冷却至35℃，按需要依次罐装，装罐的同时按重量比50：1加入原子灰专用固化剂，即为成品。

3、生产工艺产污流程图见图2.6.3-2。


                图2.6.3-2  生产工艺产污流程图
2.6.4 生产废弃物暂存及处理情况

表2.6.4-1 生产废弃物产生量及处理情况表

	生产废弃物
	单位
	产生量
	危废代码
	处理情况

	一、固体废物
	

	1、除尘废渣
	t/a
	少量
	
	用于场地、道路填平

	2、原料包装桶
	只/a
	10000
	
	原料供应厂商回收

	3、其它废物
	t/a
	1.6
	HW49
	云南大地丰源环保有限公司处理

	4、有机废液
	t/a
	1.6
	HW42
	云南大地丰源环保有限公司处理

	5、生活垃圾
	t/a
	5.4
	
	

	二、废水

	1、生产废水
	t/d
	0.1
	产品生产过程中生的尾水，水质达GB8798 污水综合排放标准 表2中三级

	2、生活污水
	t/d
	8.64
	化粪池初级处理

	  废水按项目要求，经全厂总排口送到大营片区工业污水处理厂处理，达GB18918一级A标后排放。现因大营片区工业污水处理厂一直未建，环保要求拟建一套污水处设备，全厂污水经处理后达标排放。

	三、废气

	1、生产废气
	Nm3/h
	10000
	生产过中加热产生的有机废气，经燃烧炉燃烧，燃烧尾气经水膜除尘，25m高排气筒达标排放。


2.7 公司环境管理情况 

2010年6月昆明市明波原子灰厂委托云南环境科技服务中心编制了项目环境影响报告书，并取得了富民县环保局对该项目的环评批复。 

因工业园区污水处理厂管线的改变，导致项目生活污水一直只是经化粪池初级处理后排放，项目环保竣工验收工作一直未能通过，现工厂正委托环保工程单位进行生活污水处理站的建设，建设完成后项目可满足环保要求。

项目生产到今未受到环保处罚，项目还未取得排污许可证。

2015年11月昆明市明波原子灰厂委托昆明阳光安全科技工程有限公司开展了安全现状评价报告，并通过了专家组的评审。

三、环境危险源分析

3.1 环境危险源识别

项目环境危险源识别包括生产过程的风险识别和生产涉及的物质风险识别。 

3.1.1 生产过程潜在的风险源识别

1、易燃易爆炸风险

项目生产过程涉及化学品乙二醇、二甘醇、苯乙烯、油酸、甘油、双氧水、环已酮富、马酸等为易燃易爆物料，在生产过程中如发生泄漏，遇到明火或高热容易引起火灾爆炸。

生产过程中泄漏事故主要发生在如下情况中

（1）反应釜、燃烧炉及相关危险化学品贮存设备、管线，因设备老化、故障、操作失误而引起容器或管线破损导致化学品泄漏，从而存在引发火灾爆炸事故的危险； 

（2）不饱和反应釜在生产过程中，因操作不当，有可能导致反应压力、温度过高，存在发生爆炸事故的可能。

（3）生产过程中树脂等易挥发的化学品，挥发的气体在空气中聚积达到爆炸极限，遇明火，可能导致火灾爆炸。

（4）变压器、配电室及现场电气设施，因破损、操作不当、过载等导致电器事故而引起的火灾。

（5）事故应急池、在发生泄漏事故时可收集泄漏物料，起到阻隔泄漏物料的作用；

（6）在厂区运输、装卸危险化学品过程中，可能发生的危险化学品泄漏、着火等事故。

3.1.2 生产使用主要化学品危险性识别

根据《危险货物分类和品名编号》GB6944-2005、《危险货物品名表》GB12268-2005及《危险化学品名录（2015版）》，项目所涉及的主要化学品及其主要危险性见表3.1.2-1。

表3.1.2-1 项目所涉及的主要化学品及其主要危险性

	名称
	UN编号
	主要危险性
	使用、贮存位置

	乙二醇
	
	毒性，易燃、易曝
	

	二甘醇
	
	毒性，易燃、易曝
	

	苯乙烯
	2055
	毒性，易燃、易曝
	

	油酸
	
	易燃
	

	甘油
	
	易燃
	

	松香
	
	易燃
	

	富马酸
	
	易燃、易曝
	

	过氧化环已酮
	2119
	毒性，易燃、易曝
	

	双氧水
	2015
	氧化反应性
	


3.2 项目主要危险化学品特性

1、乙二醇理化特性及危害 

	标识
	中文名：乙二醇
	危险货物编号：

	
	英文名：ethylene glycol
	UN编号：

	
	分子式：C2H6O2 
	分子量：62.07
	CAS号：107-21-1

	理化性质
	外观与性状
	无色、有甜味、粘稠液体。

	
	熔点（℃）
	-13.2
	相对密度(水=1)
	1.163
	相对密度(空气=1)
	

	
	沸点（℃）
	197.2
	饱和蒸气压（kPa）
	0.06mmHg(0.06毫米汞柱)/20℃

	
	溶解性
	与水/乙醇/丙酮/醋酸甘油吡啶等混溶，微溶于乙醚,不溶于石油烃及油类，能够溶解氯化锌/氯 化钠/碳酸钾/氯化钾/碘化钾/氢氧化钾等无机物。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	大鼠经口 LD50=5.8ml/kg,小鼠经口 LD50=1.31-13.8ml/kg.

	
	健康危害
	国内尚未见本品急慢性中毒报道。国外的急性中毒多系因误服。吸入中毒表现为反复发作性昏厥，并可有眼球震颤，淋巴细胞增多。口服后急性中毒分三个阶段：第一阶段主要为中枢神经系统症状，轻者似乙醇中毒表现，重者迅速产生昏迷抽搐，最后死亡；第二阶段，心肺症状明显，严重病例可有肺水肿，支气管肺炎，心力衰竭；第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。人的本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg)。

	
	急救方法
	急救措施皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。止，立即进行人工呼吸。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳、水。

	
	闪点(℃)
	110
	爆炸上限（v%）
	3.2

	
	引燃温度(℃)
	
	爆炸下限（v%）
	15.3

	
	建规火险分级
	丙A
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	聚合

	
	禁忌物
	酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	储运条件

与泄漏处理
	用镀锌铁桶包装，每桶100Kg或200Kg。贮存时应密封，长期贮存要氮封、防潮、防火、防冻。按易燃化学品规定贮运。

	
	灭火方法
	灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。


2、二甘醇理化特性及危害 

	标

 

识
	中文名：
	二乙二醇；二甘醇；一缩二乙二醇   

	
	英文名：
	Diethylene glycol；Diglycol   

	
	分子式：
	C4H10O3   

	
	分子量：
	106.12   

	
	CAS号：
	111-46-6   

	
	RTECS号：
	ID5950000   

	
	UN编号：
	  

	
	危险货物编号：
	  

	
	IMDG规则页码：
	  

	理

化

性

质
	外观与性状：
	无色、无臭、开始味甜回味苦的粘稠液体，具有吸湿性。   

	
	主要用途：
	用作人造丝的软化剂和烟草的湿润剂，还是某些化工产品的中间体，也用作汽车发动机防冻剂、刹车油等。   

	
	熔点：
	-8．0 

	
	沸点：
	245．8 

	
	相对密度(水=1)：
	1．12(20℃)   

	
	相对密度(空气=1):
	3．66   

	
	饱和蒸汽压(kPa)：
	0．13(91．8℃)   

	
	溶解性：
	与水混溶，不溶于苯、甲苯、四氯化碳。   

	
	临界温度(℃)：
	  

	
	临界压力(MPa)：
	  

	
	燃烧热(kj/mol)：
	  

	燃

烧

爆

炸

危

险

性
	避免接触的条件：
	  

	
	燃烧性：
	可燃   

	
	建规火险分级：
	丙   

	
	闪点(℃)：
	124℃闭杯   

	
	自燃温度(℃)：
	引燃温度(℃)：228   

	
	爆炸下限(V%)：
	1.6％   

	
	爆炸上限(V%)：
	1.8％   

	
	危险特性：
	遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。 蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。
易燃性(红色)：1
反应活性(黄色)：0   

	
	燃烧(分解)产物：
	一氧化碳、二氧化碳。   

	
	稳定性：
	稳定   

	
	聚合危害：
	不能出现   

	
	禁忌物：
	强氧化剂、强酸。   

	
	灭火方法：
	雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。   

	包装与储运
	危险性类别：
	  

	
	危险货物包装标志：
	  

	
	包装类别：
	  

	
	储运注意事项：
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。   

	毒性危害
	接触限值：
	中  国  MAC：未制订标准
前苏联MAC：10mg／m3
美国TLV—TWA：未制订标准
美国TLV—STEL：未制订标准   

	
	侵入途径：
	吸入  食入  经皮吸收   

	
	毒性：
	LD50：16600mg／kg(大鼠经口)；26500mg／kg(小鼠经口)
LC50：   

	
	健康危害：
	未见本品引起职业中毒的报道。口服引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻及肝、肾损害。可因严重肾损害而致死。
健康危害(蓝色)：1   

	急

救
	皮肤接触：
	脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。   

	
	眼睛接触：
	立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。   

	
	吸入：
	脱离现场至空气新鲜处。就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。   

	
	食入：
	给饮足量温水，催吐，就医。   

	防

护

措

施
	工程控制：
	密闭操作，注意通风。   

	
	呼吸系统防护：
	空气中浓度超标时，应该佩戴防毒面具。高于NIOSH REl浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。   

	
	眼睛防护：
	必要时戴安全防护眼镜。   

	
	防护服：
	穿工作服。   

	
	手防护：
	戴防化学品手套。   

	
	其他：
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。定期体检。保持良好的卫生习惯。   

	泄漏处置：
	切断火源。戴好防毒面具，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。


3、苯乙烯理化特性及危害  

	标识
	中文名：苯乙烯；乙烯基苯；乙烯苯
	英文名： phenylethylene；styrene

	
	分子式：C8H8
	分子量：104.16

	
	危规编号： 33541
	UN编号： 2055
	CAS No. 100-42-5

	
	主要危险特性：第 3.3 类高闪点液体。
	中国危险货物标志：

	理

化

性

质
	外观与特性：无色透明油状液体。

	
	熔点 （℃）
	-30.6
	沸点  （℃）
	146

	
	相对密度（水=1）
	0.99
	相对密度（空气=1）
	3.6

	
	溶解性
	不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。

	急性毒性
	LD50：5000 mg/kg(大鼠经口) LC50：24000mg/m3，4小时(大鼠吸入)。

	健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮肤吸收。

	
	对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。
急性中毒：高浓度时，立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激，出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等，继之头痛、头 晕、恶心、呕吐、全身乏力等；严重者可有眩晕、步态蹒跚。眼部受苯乙烯液体污染时，可致灼伤。
慢性影响：常见神经衰弱综合征，有头痛、乏力、恶心、食欲减 退、腹胀、忧郁、健忘、指颤等。对呼吸道有刺激作用，长期接触有时引起阻塞性肺部病变。皮肤粗糙、皲裂和增厚。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：易燃
	引燃温度  （℃）：490

	
	聚合危害：聚合
	闪点（℃）（闭杯）：31

	
	稳定性：稳定
	爆炸极限（V%）：0.9（下限）；6.8（上限）

	
	危险特性
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

	
	燃烧产物：一氧化碳
	禁忌物：酸类、强氧化剂、卤素等。

	灭火方式
	消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器突然发出异常声音或出现异常现象，必须马上撤离。

	泄漏应急处理
	消除所有点火源。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水 道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖 坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	消除方法
	用焚烧法处置。

	操作注意事项
	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作 服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应 控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有 害物。

	防护措施
	呼吸系统防护
	空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴隔离式呼吸器。

	
	眼睛防护
	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

	
	身体防护
	穿防毒物渗透工作服。

	
	手防护
	戴橡胶耐油手套。

	
	其它防护
	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

	储存注意事项
	通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混 储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

	废弃处置方法
	用焚烧法处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

	运输注意事项
	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最 好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨 淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规 定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。


4、油酸理化特性及危害 

	 标识
	中文名：油酸、十八烯酸
	危险货物编号：

	
	英文名： oleic acid、octadecenoic acid

	UN编号：3026


	
	分子式： C18H34O2

	分子量： 282.52
	CAS号： 112-80-1

	理化性质
	外观与性状
	无色至淡黄色油状液体

	
	熔点（℃）
	 14
	相对密度(水=1)
	0.8910
	相对密度(空气=1)
	无资料

	
	沸点（℃）
	 360.0
	饱和蒸气压（kPa）
	 0.133(176.5℃)

	
	溶解性
	不溶于水，可混溶于醇、醚，溶于苯、氯仿。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	 吸入、食入、经皮吸收

	
	毒性
	无资料

	
	健康危害
	对呼吸道有刺激性，大量口服可引起胃肠不适。对眼和皮肤有刺激性。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	遇明火、高热可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点(℃)
	 188.9
	爆炸上限（v%）
	无资料

	
	引燃温度(℃)
	362.8
	爆炸下限（v%）
	无资料

	
	建规火险分级
	 
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留

	
	灭火方法
	消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。


5、甘油理化特性及危害

	化学品中文名：
	甘油，丙三醇
	UN编号：

	化学品英文名：
	Glycerin
	危险货物编号：

	化学分子式：
	C3H8O3
	IMDG规则页码

	分子量：
	92.09
	

	CAS No.：
	00056-81-5
	

	危险性概述
	侵入途径：吸入，食入，皮肤接触
健康危害：对人身体有害。对眼睛、皮肤有刺激，接触时间长引起头痛、恶心和呕吐。 
环境危害：为轻微水污染物质
燃爆危险：可燃物质

	急救措施
	吸入：立即移去污染源或将患者移到新鲜空气处，通知医生。
皮肤接触：先以大量的水冲洗，立即脱除沾有污染物的衣物。
眼睛接触：将眼睑打开并用水冲洗10分钟，如果疼痛仍然继续,则通知眼科专科医生尽快就医。
食入：使患者喝入大量的水，感觉不适通知医生。
对急救人员的防护：未着全身式化学防护衣及空气呼吸器的人员,不得进入灾区搬运区，穿着适当防护装备在安全区内实施急救。

	消防措施
	适用灭火剂：二氧化碳、干粉、泡沫。
危险特性：1.蒸气密度比空气重
          2.与空气混合时可能会形成可爆炸性混合物
          3.在火灾时可能会产生丙烯醛
          4.为可燃物质。
有害燃烧产物：可爆炸性的混合物。
灭火注意事项：1.在安全距离以水雾冷却容器。
2.未配戴适当的自给式空气呼吸器(SCBA)时,切勿进入危险区以免危险；
其他资讯: 避免消防用水后直接进入地表或地下,以防二次污染。

	泄漏应急处理
	应急处理： 
1.不可吸入此物质的蒸气或气溶胶
2.在污染区尚未完全清理干净前,限制人员进入该污染区
3.确定清理工作由受过训的人员负责
4.在污染区的清理人员应穿戴适当的个人防护设备
5.询问供应商,清除该外泄污染源的适当吸收剂或除污液。
环境注意事项:
1.对该区进行通风换气
2.扑灭或移开该区所有引燃物
3.避免外泄物进入下水道,水沟或密闭空间内
4.若物质释放到周围环境,则应通知当地环保相关单位。
消除方法： 
1.不要碰触外泄物
2.避免外泄物进入下水道,水沟或密闭空间内
3.如安全状况许可,将溢漏的容器移至户外或隔离的通风场所中
4.将其中物质换装到其它适当的容器中,并加以标示
5.清理废弃物,清洗污染区。
其他注意事项:.已污染的吸收剂,与外泄物具有同等之危害性。

	操作处置与贮存
	操作注意事项：无特别要求
储存注意事项：储存于密闭容器内,置于阴凉干燥的地方,并远离一般作业场所及不相容物；储存区应有独立的通风系统,且无热源,明火及火花；储存温度:无限制。

	接触控制/个体防护
	呼吸系统防护：需要，当蒸气/气溶胶产生时
眼睛防护：需配戴
手防护：不需要,建议使用
身体防护：应依环境中有害物之浓度与量来选择此作业场所适用之防护衣。
其他防护：
卫生措施：工作后尽快脱掉污染的衣物，处理此物后，须彻底洗手。

	理化特性
	pH值：5
	熔点（℃）: 17.8

	
	相对密度（水=1）：1.26
	沸点（℃）：290

	
	相对密度（空气=1）：3.1
	饱和蒸气压（kPa）：0.4（20℃）

	
	燃烧热（kJ/mol）:
	临界温度（℃）：

	
	临界压力（MPa）：
	辛醇/水分配系数：

	
	闪点（℃）：176
	引燃温度（℃）：370

	
	爆炸下限[%（V/V）]:
	爆炸上限[%（V/V）]:0.9

	
	最小点火能（MJ）：
	最大爆炸压力（MPa）：

	
	外观与性状：近乎无味的无色液体
溶解性：可溶于水，微溶于酒精，不溶于氯仿 。
主要用途：用于制造硝化甘油，醋酸树脂，聚氨酯树脂，环氧树脂，大量用于化妆品工业，食品工业，水性印刷油墨，涂料工业。 

	稳定性资料
	稳定性：稳定  
聚合危害：不聚合
禁配物：强氧化剂,硝酸/浓硫酸,磷氧化物,过氧化物,过氧化氢,卤素
避免接触的条件：强热
分解产物：火灾时会产生丙烯醛
其他：在蒸气/气体状态下与空气混合可能会产生爆炸。

	毒理学资料
	急性毒性：此物质大部分的毒性数据无可用的资料
LD50:12600mg/kg(喂食,大鼠)
LD50:>18700mg/kg(皮肤,兔子)
皮肤刺激测试(兔子):微刺激性
眼睛刺激测试(兔子):微刺激性
亚急性至慢毒性：导致敏感性:阴性反应(天竺鼠)
长期毒性: 为自燃发生物质.
吸入：对呼吸系统及肺有轻微刺激性
皮肤接触：对皮肤粘膜有轻微刺激性
食入：当大量食入时会产生呕吐，胃痛，头痛，嗜睡，想睡，腹泻
其他：此物质的其它危害特性不可不予考虑。

	废弃处置
	废弃物性质：危险废物 
1.EC的法令对此物质或此物质的残留物并不统一规定,化学残留物一般可视为特殊废弃物；
2.有关产品的废弃物是依据EC成员国所定相关法令准则及规范来执行；
3.我们建议您不是找可告知您如何处理此废弃物公司联系,不然就是付费委托经认可的合格废弃物处理公司来代行处理。
包装：
1.废弃处置应依法令的规定；
2.污染物的包装应与原化合物的包装要求相同；
3.若无法规上的特别要求说明,则未含污染物的包装可采取与家庭废弃物相同的处理方式或是回收。

	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。与氧化剂、酸类分开存放。配备相应的消防器材。配有泄漏应急处理设备和合适的收容材料


6、松香理化特性及危害

	标识
	中文名：生松香；松脂
	危险货物编号：41550

	
	英文名：row rosin
	UN编号：/

	
	分子式：/
	分子量：/
	CAS号：/

	理化性质
	外观与性状
	淡黄色透明及不透明颗粒或块状，有特殊树脂气味。具有光泽和粘性。

	
	熔点（℃）
	55
	相对密度(水=1)
	1.0
	相对密度(空气=1)
	/

	
	沸点（℃）
	/
	饱和蒸气压（kPa）
	/

	
	溶解性
	

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收。

	
	毒性
	 LD50：      LC50：

	
	健康危害
	/

	
	急救方法
	使患者脱离污染区，安置休息并保暖，如有灼伤送医院救治。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	燃烧分解物
	/

	
	闪点(℃)
	/
	爆炸上限（v%）
	/

	
	自燃温度(℃)
	390
	爆炸下限（mg/L）
	15（粉尘）

	
	危险特性
	生松香是未经提炼的原松脂，含松节油成分，比熟松香易燃。燃点390℃。遇到火种、高温、氧化剂都有引起燃烧的危险。燃烧时放出有毒烟雾和蒸汽。

	
	储运条件

与泄漏处理
	储运条件：储存于阴凉的仓间内，远离火种、热源。与氧化剂隔离储运。泄漏处理： 

	
	灭火方法
	用水及泡沫、干粉、二氧化碳灭火器灭火。


7、富马酸理化特性及危害

	标识
	中文名：富马酸
	危险货物编号：

	
	英文名：  fumaric acid
	UN编号： 

	
	分子式： C 4 H 4 O 4
	分子量： 116.07
	CAS号：  110-17-8

	理化性质
	外观与性状
	白色结晶粉末，有水果酸味。

	
	熔点（℃）
	286-287
	相对密度(水=1)
	 1.64
	相对密度(空气=1)
	 

	
	沸点（℃）
	 290
	饱和蒸气压（kPa）
	  

	
	溶解性
	溶于水，微溶于冷水、乙醚、苯，易溶于热水，溶于乙醇。

	毒性及健康危害
	侵入途径
	 吸入，皮肤接触，食入。

	
	毒性
	急性毒性： LD50：10700 mg/kg(大鼠经口)；20000 mg/kg(兔经皮)，LC50：无资料

	
	健康危害
	本品具有轻微刺激作用。在工业使用中，未见职业性损害的报道。

	
	急救方法
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	遇明火、高热可燃
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点(℃)
	无资料
	爆炸上限（v%）
	无资料

	
	引燃温度(℃)
	无资料
	爆炸下限（v%）
	无资料

	
	建规火险分级
	无资料
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	

	
	禁忌物
	碱类、强氧化剂、强还原剂、胺类。

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃。粉尘与空气可开成爆炸性混合物。受热分解，放出刺激性气体

	
	储运条件

与泄漏处理
	储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、碱类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	危险特性：遇明火、高热可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。受高热分解，放出刺激性烟气。

有害燃烧产物：

灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项及措施：


8、过氧化环已酮理化特性及危害

	标识
	中文名：过氧化环己酮
	危险货物编号：52034

	
	英文名： cyclohexanone peroxide
	UN编号：2119

	
	分子式： C12H22O5；C5H10C(OOH)OOC(OH)C5H10
	分子量： 246.31
	CAS号： 78-18-2

	理化性质
	外观与性状
	白色及淡黄色针状结晶或粉末。商品通常为含有溶剂的浆状物

	
	熔点（℃）
	 76～80
	相对密度(水=1)
	 
	相对密度(空气=1)
	

	
	沸点（℃）
	 
	饱和蒸气压（kPa）
	 

	
	溶解性
	不溶于水，溶于丙酮、醇、不得不同醚、酸

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入、食入、以皮吸收。

	
	毒性
	毒性：低毒类
急性毒性：LD50 880mg/kg(小鼠经口)。

	
	健康危害
	吸入、口服或以皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜及上呼吸道有刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起灼烧感、咳嗽、喘息、气短、头痛、恶心及呕吐等。可引起过敏反应。

	
	急救方法
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
  眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
  吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
  食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃、易爆
	燃烧分解物
	一氧化碳、二氧化碳

	
	闪点(℃)
	 78℃
	爆炸上限（v%）
	 

	
	引燃温度(℃)
	
	爆炸下限（v%）
	 

	
	建规火险分级
	 
	稳定性
	稳定
	聚合危害
	聚合

	
	禁忌物
	 强还原剂、易燃或可燃物

	
	危险特性
	干燥状态下极易分解和燃烧爆炸，加热后能产生爆炸着火。与过渡金属化合物接触时，常温下即可着火。对撞击、摩擦敏感，易发生爆炸。

	
	储运条件

与泄漏处理
	隔离污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

	
	灭火方法
	消防人员须在有防爆掩蔽处操作。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。


9、双氧水理化特性及危害


	标

识
	中文名
	双氧水
	英文名
	Hydrogen peroxide
	危险货物编号
	51001

	
	分子式
	H2O2
	分子量
	34.01
	UN编号
	2015
	CAS编号
	7722-84-1

	
	危险类别
	第5.1类   氧化剂

	理

化

性

质
	性  状
	无色透明液体，有微弱的特殊气味

	
	熔  点（℃）
	-2（无水）
	临界压力（Mpa）
	

	
	沸  点（℃）
	158（无水）
	相对密度（水＝1）
	1.46（无水）

	
	饱和蒸汽压（kpa）
	0.13（15.3℃）
	相对密度（空气＝1）
	

	
	临界温度（℃）
	
	燃烧热（KJ·mol-1）
	无意义

	
	溶  解  性
	溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚

	燃

烧

爆

炸

危

险

性
	燃  烧  性
	不燃
	闪点（℃）
	无意义

	
	爆炸极限（％）
	无意义
	最小点火能（MJ）
	无意义

	
	引燃温度（℃）
	无意义
	最大爆炸压力（Mpa）
	无意义

	
	危 险 特 性
	爆炸性强氧化剂。双氧水本身不燃，但能于可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。双氧水PH值在3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物，如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。双氧水与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、炭粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的双氧水，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。

	
	灭 火 方 法
	消防人员必须穿全身防火防毒服；尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。

	
	禁  忌  物
	易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末
	稳定性
	稳定

	
	燃 烧 产 物
	
	聚合危害
	不聚合

	毒性及健康危害
	急 性 毒 性
	LD50（mg/kg，大鼠经口）
	
	LD50（mg/kg）
	

	
	健 康 危 害
	车间卫生标准
	

	
	
	侵入途径：吸如、食入；

吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可导致不可逆损失甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫等。

长期接触本品可导致接触性皮炎。

	急

救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；

食入：饮足量温水，催吐，就医。

	防

护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供安全淋浴和洗眼设备；

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）；

眼睛防护：呼吸系统中已作防护；

身体防护：穿聚乙烯防毒服；

手防护：带氯丁橡胶手套；

其他：工作场所禁止吸烟。工作毕淋浴更衣，单注意个人清洁卫生。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，建议应急处理人员佩戴自给正压呼吸器，穿防酸碱工作服，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；

小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水系统；

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	储运
	储存于阴凉、通风良好内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃物、可燃物、还原剂、酸类、金属粉末等分开存放，不可混储、混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。禁止撞击和震荡。


3.3 环境风险事故环境影响分析

   根据厂区危险化学品贮存，生产、搬运以及生产过程的全面分析，厂区存在的较大的环境风险事故主要有：

（1）易燃易爆化学品在贮存、装卸、搬运、生产过程中因容器破损、管道破裂产生的泄漏；

（2）易燃易爆化学品在贮存、装卸、搬运、生产过程中因人为操作不当，导致跑料或物料泄漏事故；

（3）生产过程中生产区内挥发性原料与空气形成爆炸性混合物，遇明火导致火灾爆炸。

（4）生产过程中由于人员操作不当而造成的设备运行事故，引发化学品泄漏，从而造成环境污染；

（5）变压器、配电室及现场电气设施，因破损、操作不当、过载等导致电器事故而引起生产事故，造成火灾等事故。 

上述可能发生的环境风险事故对项目区域的环境将会造成以下影响：

——对空气环境的影响：

易燃化学品燃烧、爆炸对空气的污染；挥发生有机化学品VOCS对大气的污染；

——对地表水的影响：

火灾爆炸进行消防救援时，消防排水如未能进行集中处理而排放，将会导致地表水造成影响。

泄漏化学品处理过程中，冲洗废水有排放进入水环境可能造成的废水污染.

3.3 环境风险事故管理

3.3.1 环境风险事故预防措施

  针对环境风险源公司采取了相应的安全防范措施，对重要生产工序、重点风险区域的生产活动进行重点监控，确保在事故未发生之前及时发现安全隐患，并立即处理，杜绝事故的发生。在事故发生时能及时发现，在第一时间采取相应的紧急措施，避免环境事故的发生或事态的扩大，确保安全生产。环境风险事故常规预防管理措施如下：

（1）持续完善、并严格各项管理制度，包括安全管理制度、环保管理制度、生产管理制度、岗位运行责任制度、岗位操作规程等。

（2）加强员工安全及环保培训、教育，确保员工接受生产安全、环保安全知识教育培训，熟知公司生产艺流程、生产安全危险区域及生产安全注意事项，掌握生产安全运行的相关知识，掌握消防设施及个人防护用品的正确使用方法。

（3）严格危险化学品的管理，严防生产、运输的规范操作。

（4）定期对安全、环保应急设备、设施的检查，保证设备、设施的完善。

（5）定期开展安全、环保事故救援应急演练。

3.3.2 日常环境风险管理

（1）风险源日常检查，每月对风险源进行检查，确认设备、设施、运输工具等无破损，发现设备、设施有故障，须及进进行维修或更换；

（2）严格按《危险化学品安全管理条例》等相关法律、法规、标准、规范及公司的相关管理制度对生产、运输、仓储的化学品进行管理，杜绝人为因素导致安全、环事故的发生；

（3）落实、完善安全生产责任制度，强化生产操作人员的安全、环保意识，员工须经培训合格后才能上岗，杜绝生产违规操作。

（4）建立、完善安全、消防、环保、卫生应急防护制度，配备完善的应急物资、设备，配备完善的安全防护用品。

（5）完善生产区域各种安全生产标识、标牌，化学品运输包装及标识须严格按相关要求进行。

（6）危险化学品运输、装卸严格按标准进行，须配备押运人员，按当地公安部门的指定行车路线和时间进行运送。

四、应急组织机构和职责

4.1 应急组织机构设置

昆明市明波原子灰厂依据工厂实际情况，组建成立了“突发环境事件应急救援领导小组”，在应急指挥总指挥的统一领导下，设置有疏散警戒组、事故抢险救援组、后勤保障组 ，共3个行动小组。在突发环境事件发生时能够迅速响应，组织结构图如图4-1。
 




4.2 应急救援组成

总指挥：企业法人     副指挥：生产总经理

应急领导小组成员：企业法人、生产总经理、公室办、安全环保负责经理、综合办相关人员及其他生产、安全、环保相关人员。

疏散警戒组成员：后勤部门、安全保卫部门相关人员
事故抢险救援组成员：生产、安全、环保部门相关人员 
后勤保障组成员：采购、后勤部门、办公室相关人员. 
当项目区域内发生安全事故启动应急预案时，应以应急领导小组为基础，立即成立应急救援现场指挥部，负责全公司应急救援工作的组织和指挥。由公司法从任现场总指挥，当总指挥不在时，由在现场的指挥领导组副组长任副总指挥，全权负责应急救援工作。其次，依次由疏散警戒组、事故抢险救援组、后勤保障组具体负责应急救援工作，直到上一级领导到达现场后，指挥权自动向上移交，以保证应急教授工作有序并顺利进行。
4.3 公司外部保障体系

公司医疗急救电话：120

公司消防应急电话：119

富民县环保局电话：0871-  68810843
富民县安监局电话：0871-  68813455
昆明市环境保护局电话：12369

昆明市安全技术监督管理局电话：63153093

富民县消防大队电话：0871- 68817704 
富民县公安局：0871- 68818262
富民县人民政府：0871- 68811889
4.4 应急组织机构职责
4.4.1应急领导小组职责
应急指挥由企业法人担任，公司主要职能部门的负责人担任小组成员。应急指挥小组主要职责如下：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；
（2）负责制定和管理突发环境事件应急预案，负责组织预案的评审与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；
（3）配置、组建突发环境事件应急救援人员、应急装备，对外签订相关应急支援协议，并制定应急演习工作计划和组织应急演习等；
在事故发生时，负责应急指挥、调度、协调等工作，包括是否需要外部应急/救援力量做出决策；
（4）第一时间接警，启动紧急联络，对整体行动进行指挥并保持联络，并根据事故等级，下达启动应急预案指令，同时向地方政府和上级应急处理指挥部报告；
（5）负责制定危险废物事故的应急方案并组织现场实施，做好事故处置、控制和善后工作，消除事故影响；
（6）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协调有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；
（6）负责应急队伍的调动和资源配置；
（7）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作； 
（8）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协调事件处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；
（9）负责保护事件现场及相关数据；
（10）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。
（11）组织事故调查，评估事故损失情况，总结经验教训。
4.4.2  疏散警戒组职责
（1）接到疏散指令或听到疏散信号后，指挥人员疏散；
（2）保证所有人员从工作区域疏散；
（3）疏散后组织各部门负责人清点人数并汇总报告；
（4）在事故现场设置警戒线，禁止无关人员和车辆进入事故现场，建立应急救援“绿色通道”；
（5）对事故现场进行保护，对事故现场外围进行保卫。
（6）引导救援力量进入现场进行救援；
（7）配合医疗人员或抢险人员组织抢救伤员，被困人员。
4.4.3  事故抢险、救援组职责
（1）听从指挥部安排，利用防火、防泄漏设备对事故现场进行救援；
（2）组织现场救援，并采取行动，控制现场局面；
（3）负责向指挥部或其他相关部门提供灾害现场情况及现场设备、设施情况、工艺流程等，为现场救援提供必要的信息；
（4）负责和监督现场救援人员操作；
（5）熟悉公司内生产工艺装置情况，负责控制水、电、气、污染危险源的异常状况;

（6）负责设备、装置、管道、阀门、安全设施等的抢修工作，防止事故的扩大；
（7）对泄漏进行处理，按要求开展泄漏的堵漏抢险工作。  
4.4.4   后勤保障组
（1）准备应急救援防护用品，并定期清理和维护；
（2）在事故发生时，听从指挥及时将应急设施、安定防护品、现场应急处理物品送到事故现场；
（3）负责应急救援车辆的调配。

（4）负责现场医疗救护指挥，转移伤员至安全区域，并对伤员进行紧急处理，对中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。必要时向指挥部申请外部120救援； 
（5）与当地各职能部门的应急指挥机构联系，及时将事故发生情况和事故进展向上级有关部门汇报，并将上级指挥部门的命令及时向事故应急指挥小组汇报；
（6）与消防队、应急抢险组联络，及时向指挥中心报告事故处理情况；
（7）及时准确记录现场灾情发展变化重要情况信息，收集、跟踪各种有关情况信息，及时向上级或有关部门汇报、通报相关情况；
（8）编制新闻发布方案，负责新闻发布，接受记者采访，管理采访的记者；
（9）通过各种方式，有针对性的解疑释惑，澄清事实，批驳谣言。
五、预防与预警
5.1环境风险源监控
按照早发现、早报告、早处置的原则，根据昆明市明波原子灰厂生产装置区功能布置情况，将环保危险源进行分区，原子灰生产区、树脂生产区、原辅料库存区、成品库存区为主要风险源。 
针对存在的风险源，公司采取了相应的安全防范措施，进行监测和监控，公司主要风险源所属区域，24小时有人值守。对重要设备运行、重点区域人员活动情况进行适时监控，在事故未发生前预先发现隐患，或在事故发生时及时发现事故情况，以便第一时间采取相应紧急措施，避免事故的发生或事故的扩大。 
对风险源进行监测和监控。风险源相关部门负责突发环境事件信息接收、报告、处理、统计分析，以及预警信息监控，并根据应急能力情况及可能发生的突发环境事件级别，有针对性的开展应急监控和监测工作。
5.2 预警 
5.2.1 公司内可控级预警 

	公司内可控级别
	发生情形 

	（1）车间内可控制级
	车间内设备、管道、阀门破损或因操作不当等原因，导致化学品、环境危险物料等少量泄漏，经现场人员判别，通知车间班组相关人员及时采取措施，能阻止事故进一步扩大，不影响到车间外围的事件；车间内其它因物料转运过程中物料泄漏、电器故障等引起的突发性事件，经车间领导判定，可由车间内部力量采取措施，能处理的事故；其他车间内发生不影响到车间外围的事故。

	（2）厂区内部可控制级
	车间发生的生产装置故障、破损，导致反应釜、燃磷炉中化学物料泄漏，已经扩展到车间外部， 经厂应急领导判定能调集厂区应急力量能进行及时处理、解除的环境事故；厂内部发生的其他小型环境突发事故，经厂应急领导判定调集厂区应急力量能进行及时处理、解除的环境事故 ；


5.2.2厂内不可控级： 

    厂区化学品原料库内大量物料泄漏、着火时应按厂内不可控级来处理。可此时可依照“《国家突发环境事件应急预案》国办函〔2014〕119号  2014年”所述的特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级突发环境事件来处理。 

根据《国家突发环境事件应急预案》的规定，环境突发事件的预警分为四级， 预警级别由低到高颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色预警，分别与一般环境事件（Ⅳ级）、较大环境事件（Ⅲ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、特别重大环境事件（Ⅰ级）相对应，根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警级别可以升级、降级或解除。
应急领导小组应按预警信息，根据突发环境事件的危害严重程度和发展事态，及时做出预警决定。
（1）发布预警信息，通知相关领导及相关部门进入预警状态。预警信息的内容应包括：突发事件的类别，预警级别，响应级别，起始时间，可能影响的范围或区域，应采取的措施议等内容；
（2）发布方式：电话、短信、网络、广播等方式；
（3）根据事态的发展，适时宣布预警解除或预警升级，或者启动环境应急预案。

5.3报警、通讯联络方式

5.3.1事故报警与救援程序

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



当发生重大事故时，现场人员根据预先制定的《事故应急救援预案》采取控制措施，尽量控制事故蔓延，及时报告应急领导小组，现场指挥人员根据事故地点及事态的发展情况尽快决定单位自救或采取社会救援的应急救援形式，对于可能造成重大或灾难性的事故或依靠本单位力量不能控制或不能及时消除事故后果的，尽早争取社会支援，以便尽快控制事故的发展。
为能及时联系和掌握发生事故的情况，指挥长、副指挥长、成员的电话必须在24小时开机，以保持信息畅通及时掌握事故动态，以便尽快赶赴现场指挥和做出正确的决策。
5.3.2 报警联络方式
采用固定电话、移动电话、短信、网络和广播等方式报警。
5.3.3 内部通讯方式
公司值班室24小时有人值班，要求值班人员熟悉危险目标位置和发生危险事故的应急处理方式。公司应急领导小组成员及相关应急救援电话、通迅方式须张贴于值班室醒目处。   
5.3.4  外部通讯方式
公司医疗急救电话：120

公司消防应急电话：119

富民县环保局电话：0871-  68810843
富民县安监局电话：0871-  68813455
昆明市环境保护局电话：12369

昆明市安全技术监督管理局电话：63153093

富民县消防大队电话：0871- 68817704 
富民县公安局：0871- 68818262
富民县人民政府：0871- 68811889

六、信息报告与通报
6.1 内部事故信息报警和通知  
发现紧急状态即将发生或已经发生时，应当按照以下步骤操作：
（1）第一发现事故的员工应当初步评估并确认事故发生，立即警告暴露于危险的第一人群（如操作人员），立即电话通知现场领导和应急协调人，必要时（如事故明显威胁人身安全时），立即启动撤离信号报警装置等等应急警报。其次，如果可行，则应控制事故源以防止事故恶化。
但在储存、运输中，如操作人员通过报警装置或巡检时发现危险目标发生泄漏，应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，才执行以上流程。
  （2）现场应急协调人接到报警后应当立即赶赴现场，做出初始评估（如事故性质，准确的事故源，数量和材料泄漏的程度，事故可能对环境和人体健康造成的危害），确定应急响应级别，启动相应的应急预案，并通知单位可能受事故影响的人员以及应急人员和机构（如应急领导机构成员、应急队伍或外部应急救援力量）；如果需要外界救援，则应当呼叫有关应急救援部门并立即通知地方政府有关主管部门。必要时，应当向周边社区和临近工厂发出警报。 

（3）各有关人员接到报警后，应当按应急预案的要求启动相应的工作。 

6.2 向外部应急救援力量报警和通知  
当公司发生一般环境事件（Ⅳ级），或以上级别环境事件时，公司应急指挥部成员应在发现突发环境事件后1小时内，可以采用电话或传真方式报告向富民县环保局、富民县人民政府报告，同时向上一级相关专业主管部门报告（消防、公安、环保、医疗卫生、安监等政府主管部门）报告。紧急情况下可越级上报。   

报警和通讯一般应包括以下内容： 

系人的姓名和电话号码； 

②发生事故的单位名称和地址； 

③事件发生时间或预期持续时间； 

④事故类型（火灾、爆炸、泄漏等）； 

⑤主要污染物和数量（如实际泄漏量或估算泄漏量）； 

⑥当前状况，如污染物的传播介质和传播方式，是否会产生单位外影响及可能的程度（可根据风向和风速等气象条件进行判断）； 

⑦伤亡情况； 

⑧需要采取什么应急措施和预防措施；
⑨已知或预期的事故的环境风险和人体健康风险以及关于接触人员的医疗建议；
⑩其他必要信息。  
6.3 向邻近单位及人员报警和通知
  在事故可能影响到厂外的情况下，应急指挥组应立即向周边邻近单位、社区、受影响区域人群发出警报。  
警报采用紧急广播系统与警笛报警系统相结合的方式。紧急广播内容应当尽可能简明，告诉公众该如何采取行动；如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。 

七、应急响应与措施
7.1环境应急预案启动条件
即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动环境应急预案。
7.1.1 危险化学品或危险废物泄漏、溢出
（1）危险化学品或危险废物泄漏、溢出，导致易燃液体，或气体可能导致火灾或爆炸。
（2）危险化学品或危险废物泄漏、溢出导致有毒液体或气体泄漏。
（3）危险化学品泄漏在厂区外，导致水体或土壤污染。
7.1.2 火灾
（1）火灾导致可能引燃危险化学品或危险废物，可能导致事态进一步恶化。
（2）火灾蔓延，可能导致其他区域材料起火，或危害重要物资、设备、人员的安全。
（3）火灾蔓延至厂区外。
7.1.3 爆炸
（1）存在发生爆炸的危险，并有可能引燃厂区内其他危险化学品或其他危险废物；
（2）存在发生爆炸的危险，并有可能导致有毒材料泄漏；
（3）已经发生爆炸。
7.2 分级响应
突发环境事件应急响应坚持以突发环境事件应急领导小组统一领导，厂各个科室、车间为单位支持的原则。按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将公司突发环境事件的应急响应分不可控（响应当地政府）、可控（响应厂内部）两级。超出厂应急处置能力时，应及时启动不可控应急响应、请求当地相关政府部门支援。
不可控预警：

   已发生火灾、爆炸和危险源大面积泄漏事故，且危险源流出或扩散到周边社区、企业，厂已没有能力控制，由厂应急领导小组在1小时内报告当地相关政府部门，请求支援、启动Ⅰ级应急救援预案。
2、可控预警：
(1)为已发生火灾、爆炸和危险源大面积泄漏事故，但危险源没有流出或扩散到周边社区、企业，由厂应急领导小组组织实施应急救援，厂内部各应急小组现场处置。
(2)为已发生火灾和危险源泄漏，在短时间内可以处置控制未对周边企业和社区产生影响的突发环境事故时，由车间应急小组组织实施应急救援，及时报告厂应急领导小组，做好协调工作。
(3) --设备、设施故障，将会导致危险源泄漏、火灾、爆炸等环境安全事故的；

--现场发现存在泄漏或火灾迹象的；

--可燃气体检测系统发出警报；

--遇雷雨、极端气候、汛涝等恶劣气候；

--其他异常现象等，由车间班组及时应急处置，同时报告车间应急小组，做好应急协调工作。

3、分级响应条件：

本公司危险事故的类别主要有：化学烧伤、火灾爆炸、中毒、灼烫、机械伤害。后一种多是由于操作人员在工作中操作不当引起，涉及范围较小，而前几种不发生则已，一旦发生引起几种共同发生的机率十分大，危害程度极高，波及范围十分广，必须在1小时内向富民县环境保护局请求应急救援。

7.3响应程序
分区预警，分区重点控制， 响应流程如下:



7.4  应急监测  
因厂无应急监测能力，如发生环境应急事故时，应委托富民县环保局监测站负责对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。   
7.5应急措施

7.5.1、乙二醇泄漏、火灾应急处理措施

 
乙二醇闪点111℃，燃点410℃，故在接触明火时极易发生爆炸或燃烧。因此，在使用过程送中应严格按照操作规程作业。输送现场禁止堆放易燃物质，禁止使用明火，保证设备正常运行。 

1、调集救援力量  

    接到乙二醇泄漏报警后，主要调集抢险救援、化学事故救援、水罐车等多种救援车辆及技术装备。在调集灭火救援力量时，一是根据报警情况调集。如果报警反映乙二醇泄漏数量大，涉及范围广，有人员被困等情况，则充分调集灭火救援力量及时到达现场。
2、现场情况侦查
　　救援人员到场后，要通过外部观察、询问知情人、内部侦察或仪器检测等方式，及时进行现场侦察，掌握泄漏事故险情，重点了解以下情况：

　　(1) 乙二醇泄漏源及泄漏范围 ；

　　(2) 乙二醇泄漏的数量或乙二醇泄漏容器的数量，可采取何种方法堵漏；

　　(3)发生泄漏后乙二醇是否燃烧，燃烧的范围和面积情况，有无发生爆炸的危险；

　　(4)现场是否有人、畜被困或受泄漏事故的威胁，所处位置、数量，抢救疏散的通道；

　　(5) 乙二醇泄漏事故及事故处置可能造成的环境污染，可采取什么措施减少或防止事故对环境的污染；

(6)现场救援水源、风向、风力等情况。
3、设立警戒区
　　根据现场侦察掌握的情况，及时确定警戒区域和范围，设立警戒标志，布置警戒人员，控制人员和车辆出入事故现场。 如果乙二醇泄漏事故发生在公路上，则要及时对事故路段实施交通管制，停止人员和车辆通行。

4、疏散人员

　　及时疏散泄漏现场及扩散可能波及范围的一切无关人员。精心组织，有序进行，同时要注意疏散时的人员安全：

　　(1)疏散工作应由到场的公司应急警戒人员配合到达现场的当地公安、武警和救援人员实施，最危险地段的疏散工作应由救援人员进行；

　　(2)疏散时应先疏散泄漏中心地段或危险性较大地段人员，再疏散危险可能波及范围人员；先老、弱、病、残、妇女、儿童等行动不便人员，再行动能力较好人员；先下风向人员，再上风向人员；

　　(3)疏散位置应在泄漏事故的上风方向，根据事故现场危险程度，确定疏散距离。 
5、 泄漏处理：
（1）小量泄漏时可采用大量的水对泄漏物进行稀释后放入废水系统。

（2）大量泄漏时必须采用沙土或混凝土对泄漏物进行围堵，将泄漏物集中收集后统一进行处理。

（3）如人员身体沾染泄漏物时，应采用大量水进行冲洗，防止引起人员皮肤烧伤。

6、 燃烧处置

（1）物料发生燃烧时，应立即停止输送，关闭输送泵；切断泵房电源，关闭输送泵进口阀门、出口阀门和卸车平台阀门，断绝物料与空气的接触。

（2）启动现场的消防设备对容器、物料进行喷淋冷却（灭火只能用干粉、沙土或抗溶性泡沫）。

（3）通知公司相关部门或领导。

（4）明火熄灭后及时清理现场泄漏物料，防止复燃。

（5）保护火灾现场，以便分析火灾原因。

7、清理现场

　　乙二醇泄漏处置结束后，要对现场进行认真清理，防止遗留乙二醇再行燃烧或引发次生灾害。清理现场时：

　　(1)对泄漏乙二醇所经路线逐段检查，注意发现有无残留乙二醇，如有要及时妥善处理；

　　(2)对筑堤围堵或挖坑聚集的乙二醇，要采取安全技术措施，彻底回收，并清除所筑的土堤，添埋好挖的坑；

(3)必要时可对现场用直流水进行冲洗，彻底消除隐患。
7.5.2二甘醇泄漏、燃烧应急处理措施

  二甘醇遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。

1、调集救援力量

接到二甘醇泄漏报警后，主要调集抢险救援、化学事故救援、救援车辆及技术装备。如果报警反映二甘醇泄漏数量大，涉及范围广，有人员被困等情况，则充分调集救援力量及时到达现场。
2、现场情况侦查
　　救援人员到场后，要通过外部观察、询问知情人、内部侦察或仪器检测等方式，及时进行现场侦察，掌握泄漏事故险情，重点了解以下情况：

　　(1) 二甘醇泄漏源及泄漏范围 ；

　　(2) 二甘醇的数量，可采取何种方法堵漏；

　　(3)现场是否有人、畜被困或受泄漏事故的威胁，所处位置、数量，抢救疏散的通道；

　　(4)泄漏事故及事故处置可能造成的环境污染，可采取什么措施减少或防止事故对环境的污染；

    (5)现场救援水源、风向、风力等情况。

3、设立警戒区
　　根据现场侦察掌握的情况，及时确定警戒区域和范围，设立警戒标志，布置警戒人员，控制人员和车辆出入事故现场。  
4、疏散人员

　　及时疏散泄漏现场及扩散可能波及范围的一切无关人员。精心组织，有序进行，同时要注意疏散时的人员安全：

　　(1)疏散工作应由到场的公司应急警戒人员配合到达现场的当地公安、武警和救援人员实施，最危险地段的疏散工作应由救援人员进行；

　　(2)疏散时应先疏散泄漏中心地段或危险性较大地段人员，再疏散危险可能波及范围人员；先老、弱、病、残、妇女、儿童等行动不便人员，再行动能力较好人员；先下风向人员，再上风向人员；

　　(3)疏散位置应在泄漏事故的上风方向，根据事故现场危险程度，确定疏散距离。

5、  泄漏处理应急措施

切断火源。戴好防毒面具，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

6、火灾灭火方法

使用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。

7、现场清理

    泄漏二甘醇进行收集回收或运至有资质处理的单位处理。用大量清水冲洗被污染的区域。 应急救援结束后做好现场检查、人员清点工作，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

7.5.3苯乙烯泄漏、火灾应急处理

1、调集救援力量

接到苯乙烯泄漏报警后，主要调集抢险救援、化学事故救援、救援车辆及技术装备。如果报警反映泄漏数量大，涉及范围广，有人员被困等情况，则充分调集救援力量及时到达现场。
2、现场情况侦查
　　救援人员到场后，要通过外部观察、询问知情人、内部侦察或仪器检测等方式，及时进行现场侦察，掌握泄漏事故险情。，重点了解以下情况：

　　(1)泄漏源及泄漏范围 ；

　　(2)泄漏的数量，可采取何种方法堵漏；

　　(3)现场是否有人、畜被困或受泄漏事故的威胁，所处位置、数量，抢救疏散的通道；

　　(4)泄漏事故及事故处置可能造成的环境污染，可采取什么措施减少或防止事故对环境的污染；

(5)现场风向、风力等情况。
3、设立警戒区
　　根据现场侦察掌握的情况，及时确定警戒区域和范围，设立警戒标志，布置警戒人员，控制人员和车辆出入事故现场。  
4、疏散人员

　　及时疏散泄漏现场及扩散可能波及范围的一切无关人员。精心组织，有序进行，同时要注意疏散时的人员安全。　
 5、现场处理

苯乙烯一旦泄漏，应迅速组织泄漏污染区内的人员撤离至安全区，对泄漏污染区进行隔离，严格限制人员出入。切断火源。救援人员应佩戴防护面具、手套收集漏液，用沙土或其他惰性材料吸收残液，转移到废弃物处置场所。切断被污染水体，用围栅等物限制洒在水面的苯乙烯扩散。 

    苯乙烯若起火，救援人员应尽可能将苯乙烯容器从火场移至空旷处，喷水冷却容器，直至灭火结束。应选择泡沫、二氧化碳、干粉、沙土做灭火剂，用水灭火无效。遇大火，消防人员必须在有防护掩蔽处灭火。

6.现场清理

    应急救援结束后做好现场检查、人员清点工作，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

7.5.4油酸泄漏应急处理
1、调集救援力量

接到油酸泄漏报警后，主要调集抢险救援、化学事故救援、救援车辆及技术装备。如果报警反映泄漏数量大，涉及范围广，有人员被困等情况，则充分调集救援力量及时到达现场。
2、现场情况侦查
　　救援人员到场后，要通过外部观察、询问知情人、内部侦察或仪器检测等方式，及时进行现场侦察，掌握泄漏事故险情。，重点了解以下情况：

　　(1)泄漏源及泄漏范围 ；

　　(2)泄漏的数量，可采取何种方法堵漏；

　　(3)现场是否有人、畜被困或受泄漏事故的威胁，所处位置、数量，抢救疏散的通道；

　　(4)泄漏事故及事故处置可能造成的环境污染，可采取什么措施减少或防止事故对环境的污染；

(5)现场风向、风力等情况。
3、设立警戒区
　　根据现场侦察掌握的情况，及时确定警戒区域和范围，设立警戒标志，布置警戒人员，控制人员和车辆出入事故现场。  
4、疏散人员

　　及时疏散泄漏现场及扩散可能波及范围的一切无关人员。精心组织，有序进行，同时要注意疏散时的人员安全。　　 
5、现场处理

(1)作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
     使用个人防护用品。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。
(2)环境保护措施
     不要让产品进入下水道。
(3)泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
     用惰性吸附材料吸收并当作危险废物处理。 放入合适的封闭的容器中待处理。
(4)消防灭火注意事项

    消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。

6、现场清理
   应急救援结束后做好现场检查、人员清点工作，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

7.5.5甘油泄漏应急处理
1、调集救援力量

接到甘油泄漏报警后，主要调集抢险救援、化学事故救援、救援车辆及技术装备。如果报警反映泄漏数量大，涉及范围广，有人员被困等情况，则充分调集救援力量及时到达现场。
2、现场情况侦查
　　救援人员到场后，要通过外部观察、询问知情人、内部侦察或仪器检测等方式，及时进行现场侦察，掌握泄漏事故险情。，重点了解以下情况：

　　(1)泄漏源及泄漏范围 ；

　　(2)泄漏的数量，可采取何种方法堵漏；

　　(3)现场是否有人、畜被困或受泄漏事故的威胁，所处位置、数量，抢救疏散的通道；

　　(4)泄漏事故及事故处置可能造成的环境污染，可采取什么措施减少或防止事故对环境的污染；

(5)现场风向、风力等情况。
3、设立警戒区
　　根据现场侦察掌握的情况，及时确定警戒区域和范围，设立警戒标志，布置警戒人员，控制人员和车辆出入事故现场。  
4、疏散人员

　　及时疏散泄漏现场及扩散可能波及范围的一切无关人员。精心组织，有序进行，同时要注意疏散时的人员安全。　　 
5、现场应急处理

(1)不可吸入此物质的蒸气或气溶胶，

(2)在污染区尚未完全清理干净前,限制人员进入该污染区

(3)在污染区的清理人员应穿戴适当的个人防护设备

(4)对该区进行通风换气,2.扑灭或移开该区所有引燃物

(5)不要碰触外泄物

(6)如安全状况许可,将溢漏的容器移至户外或隔离的通风场所中

(7)将其中物质换装到其它适当的容器中,并加以标示

(8)适用灭火剂：二氧化碳、干粉、泡沫。

    灭火注意事项：在安全距离以水雾冷却容器。避免消防用水后直接进入地表或地下,以防二次污染。
6、现场清理
   应急救援结束后做好现场检查、人员清点工作，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

7.5.6双氧水泄漏应急处理    

1、调集救援力量

接到双氧水泄漏报警后，主要调集抢险救援、化学事故救援、救援车辆及技术装备。如果报警反映泄漏数量大，涉及范围广，有人员被困等情况，则充分调集救援力量及时到达现场。
2、现场情况侦查
　　救援人员到场后，要通过外部观察、询问知情人、内部侦察或仪器检测等方式，及时进行现场侦察，掌握泄漏事故险情。，重点了解以下情况：

　　(1)泄漏源及泄漏范围 ；

　　(2)泄漏的数量，可采取何种方法堵漏；

　　(3)现场是否有人、畜被困或受泄漏事故的威胁，所处位置、数量，抢救疏散的通道；

　　(4)泄漏事故及事故处置可能造成的环境污染，可采取什么措施减少或防止事故对环境的污染；

(5)现场风向、风力等情况。
3、设立警戒区
　　根据现场侦察掌握的情况，及时确定警戒区域和范围，设立警戒标志，布置警戒人员，控制人员和车辆出入事故现场。  
4、疏散人员

　　及时疏散泄漏现场及扩散可能波及范围的一切无关人员。精心组织，有序进行，同时要注意疏散时的人员安全。　　 
5、现场应急处理

(1)迅速撤离泄漏区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，建议应急处理人员佩戴自给正压呼吸器，穿防酸碱工作服，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间；

(2)小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水系统；

(3)大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

(4)消防人员必须穿全身防火防毒服；尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水冷却火场容器，直至灭火结束。

(5)处在火场中的容器若已变色或安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

(6)灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。
6、现场清理
   应急救援结束后做好现场检查、人员清点工作，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

7.5.7富马酸泄漏应急处理    

1、调集救援力量

接到富马酸泄漏报警后，主要调集抢险救援、化学事故救援、救援车辆及技术装备。如果报警反映泄漏数量大，涉及范围广，有人员被困等情况，则充分调集救援力量及时到达现场。
2、现场情况侦查
　　救援人员到场后，要通过外部观察、询问知情人、内部侦察或仪器检测等方式，及时进行现场侦察，掌握泄漏事故险情。，重点了解以下情况：

　　(1)泄漏源及泄漏范围 ；

　　(2)泄漏的数量，可采取何种方法堵漏；

　　(3)现场是否有人、畜被困或受泄漏事故的威胁，所处位置、数量，抢救疏散的通道；

　　(4)泄漏事故及事故处置可能造成的环境污染，可采取什么措施减少或防止事故对环境的污染；

(5)现场风向、风力等情况。
3、设立警戒区
　　根据现场侦察掌握的情况，及时确定警戒区域和范围，设立警戒标志，布置警戒人员，控制人员和车辆出入事故现场。  
4、疏散人员

　　及时疏散泄漏现场及扩散可能波及范围的一切无关人员。精心组织，有序进行，同时要注意疏散时的人员安全。　　 
5、现场应急处理

(1)隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。

(2)应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

(3)若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

(4)危险特性：遇明火、高热可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。受高热分解，放出刺激性烟气。

(5)灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

(6)灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 
6、现场清理
   应急救援结束后做好现场检查、人员清点工作，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

7.5.8 过氧化环已酮泄漏应急处理    

1、调集救援力量

接到过氧化环已酮泄漏报警后，主要调集抢险救援、化学事故救援、救援车辆及技术装备。如果报警反映泄漏数量大，涉及范围广，有人员被困等情况，则充分调集救援力量及时到达现场。
2、现场情况侦查
　　救援人员到场后，要通过外部观察、询问知情人、内部侦察或仪器检测等方式，及时进行现场侦察，掌握泄漏事故险情。，重点了解以下情况：

　　(1)泄漏源及泄漏范围 ；

　　(2)泄漏的数量，可采取何种方法堵漏；

　　(3)现场是否有人、畜被困或受泄漏事故的威胁，所处位置、数量，抢救疏散的通道；

　　(4)泄漏事故及事故处置可能造成的环境污染，可采取什么措施减少或防止事故对环境的污染；

(5)现场风向、风力等情况。
3、设立警戒区
　　根据现场侦察掌握的情况，及时确定警戒区域和范围，设立警戒标志，布置警戒人员，控制人员和车辆出入事故现场。  
4、疏散人员

　　及时疏散泄漏现场及扩散可能波及范围的一切无关人员。精心组织，有序进行，同时要注意疏散时的人员安全。　　 
5、现场应急处理 

(1)隔离污染区，限制出入。切断火源。
(2)应急处理人员戴自给式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。不要直接接触泄漏物。
(3)小量泄漏：用惰性、潮湿的不燃材料混合吸收。
(4)大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。然后收集回收或运至废物处理场所处置。

(5)消防人员须在有防爆掩蔽处操作。
灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。遇大火切勿轻易接近。在物料附近失火，须用水保持容器冷却。
6、现场清理
   应急救援结束后做好现场检查、人员清点工作，认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。

7.6 人员撤离
   在厂区内员工集中的办公、休息等重点区域张贴位置图，标识本地点在紧急状态下可选择的撤离路线以及最近应急装备的位置。对前来联系工作以及参观等的非本单位员工，安排专人在进入本单位危险区域前告知注意事项，以及紧急状态下的撤离路线。  
7.6.1 事故现场人员清点、撤离方式、方法
  当发生重大危险废物事故时，由应急指挥组实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。应急指挥组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序的离开。
警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向指挥组汇报撤离人数，进行最后撤离。
当员工接到紧急撤离命令后，应当关闭设备和对物料进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。  
员工在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾唔住口、鼻部位，缓缓地朝逆风方向，或指定的集中地点走去。  
疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。
7.6.2 非事故现场人员紧急疏散的方式、方法
 事故警戒区域外为非事故现场。当发生重大危险废物事故时，应急指挥组应根据当时气象条件，以烟雾扩散后可能污染的区域、场所内的人员，实施有序疏散。疏散人员应到指定的地点集中，疏散之前做好各生产装置的停车工作。  
7.6.3 周边区域的单位、社区人员紧急疏散的方式、方法
     发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、居民安全时，指挥组应与政府有关部门联系，配合政府工作人员引导相关人员迅速疏散至安全地方。  
7.6.4 特殊状况的撤离
    如发生以下情况，现场人员必须全部撤离： 

(1)爆炸产生了飞片，如容器的碎片和危险废物。 

(2)出或化学反应产生了有毒烟气。 

(3)火灾不能控制并蔓延到厂区的其他位置，或火灾可能产生有毒烟气。 
(4)急响应人员无法获得必要的防护装备情况下，发生的所有事故。 

7.7 现场救护和医院救治
  中毒患者应迅速脱离现场，防止毒物继续侵入人体，将中毒患者转移到空气新鲜的地方，松开扎紧的衣服，脱去被污染的衣裤，防止散发毒气再吸入，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中，
要注意冷静，注意安全。及时到医院就诊后，由医师根据病情进行中毒分级。
7.7.1 现场紧急抢救
     置神志不清的病员于侧位，防止气道梗阻，呼吸困难时给予氧气吸入；呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏停止者立即进行胸外心脏挤压。具体方法：  
（1）人工呼吸。采取口对口式人工呼吸，方法：抢救者用手捏住患者的鼻孔，以每分钟16-20次的速度向患者口中吹气。 
（2）按压术。针对心跳骤停者，方法：患者平躺在硬地上或木板床上，抢救者用双手挤压患者胸骨下端略靠左方，每分钟挤压60-70次，挤压时不要用力过猛，防肋骨骨折，心跳恢复的可靠指征是颈动脉或股动脉搏动恢复，血压复升，听诊有心音。 

（3）除立即作心脏胸外挤压术外，同时作人工呼吸、输氧、心内注射三联针（肾上腺素、异丙肾上腺素、去甲肾上腺素）和碳酸轻钠注射液并输液、升压、纠正、酸中毒，为保护脑细胞，用脱水和低温冬眠疗法及脑细胞代谢促进剂。 

（4）皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。  
眼睛污染时，立即提起眼脸，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。
（5）当人员发生冻伤时，应迅速复温。复温的方法是采用40℃～42℃恒温热水浸泡，使其在15～30分钟内温度提高至接近正常。在对冻伤的部位进行轻柔按摩时，应注意不要将伤处的皮肤擦破，以防感染。 
（6）当人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染；不要任意把水疱弄破。患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。  
（7）口服者，可根据物料性质，对症处理；有必要进行洗胃。经现场处理后，应迅速护送至医院救治。
7.7.2 提供受伤人员的信息
（1）受伤人员应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息（年龄、职业、婚姻状况、原病史等资料）；  
（2）所接触毒物的名称、接触的时间、毒物浓度及现场抢救情况； 

（3）接触的有毒物质理化性质、中毒机理，临床表现、诊断标准及治疗方案； 
（4）必要时提供化学事故应急救援指挥中心信息，以便请求及时救援。
7.8 信息发布  
当发生重大危险废物事故后，应急领导小组立即以电话通知富民县环境保护局，并在发生事故后15日内，公司以书面方式报告事故及处理情况，初报的内容包括以下内容： 

单位法定代表人的名称、地址、联系方式；设施的名称、地址和联系方式； 
事故发生的日期和时间，事故类型；
所涉及材料的名称和数量；
对人体健康和环境的潜在或实际危害的评估；事故产生的污染的处理情况。  
书面报告视事件进展情况可一次或多次报告。报告内容除初报的内容外，还应当包括事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果、处理结果等。  
事故发生后，由信息联络组制定事故的新闻发布方案，经厂应急领导审批后，根据事态进展，信息联络组适时对外发布，发布的信息内容必须准确详实，其它任何个人和单位不得擅自对外发布信息，避免错误报道，造成不良影响。
7.9 应急响应终止程序
7.9.1 事故救援工作结束的确定
    当事故污染源已得到有效控制，事故现场处置已完成，现场监测符合要求，中毒人员已得到救治，危险化学品泄漏区基本恢复正常秩序，导致次生、衍生事故隐患消除后，由现场应急指挥部宣布应急结束宣布危险废物事故应急工作结束，并进行事故现场的善后处理，对厂区进行恢复、重建工作。  
7.9.2 事故危险的解除
  事故应急救援工作结束后，由应急指挥部通知企业相关部门，事故危险已解除。涉及周边社区及人员疏散的，由指挥部向上级有关部门报告后，由上级有关部门确认后，宣布解除危险。  

八、 后期处置
8.1 污染监测和治理
    事故等到控制后，由应急领导小组组织对事故现场及周边进行检查，确定现场有无污染物遗留。事故发生部门组织工人处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤或地表水或其他材料，并确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处置活动。 

8.2 生产恢复 

    Ⅲ级相应后的生产恢复工作由事故发生部门主导完成，Ⅰ级和Ⅱ级响应后的事故现场清理工作由公司应急指挥小组主导完成。
    主要完成以下工作，方可恢复生产。 

（1）转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料。 
（2）应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。 

（3）维修或更换有关生产设备。 

（4）处理或修复污染场地。 

8.3 事故总结和责任认定 

事故得到控制后，由厂应急领导小组组织人员对事故进行总结和责任认定,总结工作包括： 

①调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估、遗留待解决的问题等。 

②应急过程的总结及改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护设备是否满足要求等。  
③防止以后不发生类似事件，对现有管理、操作等方面进行改进的措施。
九、 应急救援保障
9.1 应急物资保障
应急设施、装备和器材如表9-1所示：

表9-1 应急设施名细清单                                                                   
	序号
	物资器材名称
	型号规格
	单位
	数量
	配备岗位或位置
	使用状态

	1
	灭火器
	5kg
	个
	2
	树脂生产设备 
	完好

	2
	室内消防栓
	含水带、水枪等 
	套
	2
	树脂生产设备旁厂房东西各一个
	完好

	3
	室内消防栓
	含水带、水枪等
	套
	2
	生产原料堆放区厂房东西各一个
	完好

	4
	室内消防栓
	含水带、水枪等
	套
	2
	原子灰生产区、成品堆放区
	完好

	5
	灭火器
	5kg
	个
	6
	原子灰生产区、成品堆放区
	完好

	6
	灭火器
	35kg
	套
	2
	原子灰生产区、成品堆放区
	完好

	7
	室外消防栓
	含水带、水枪等
	套
	3
	生产车间四周
	完好

	8
	 消防应急水池
	 60m3
	 个
	1
	生产区西南侧
	完好


	9
	 消防水泵
	 XBV5-986
	 个
	2
	消防水泵房
	完好


	10
	 应急水泵
	 潜污泵、排水泵
	台
	5
	 材料仓库
	完好
 

	17
	应急处置工具箱
	
	套
	1
	仓库内
	完好

	19
	应急灯
	
	盏
	11
	生产区、生产装置旁边
	完好

	21
	堵漏、工程抢险装备
	
	套
	1
	仓库内
	完好

	29
	事故池
	5000×3000×4000mm
	个
	1
	 尾气洗涤塔旁
	完好


9.2 应急队伍保障 

值班管理和重点区域的巡视检查，要求全天24小时巡查 ，周末白天和夜间统一由现场保安巡查。 

巡查人员必须对危险区域进行巡检，每小时至少巡查一次，巡查中遇到紧急情况，应采取果断措施进行处理，并及时向有关领导联系汇报。
9.3 应急后勤保障    

    由后勤保障组采购和统一管理应急方案要求所需的应急设施、设备和药品，由综合协调组制定应急设施、设备和药品的发放计划和布置点位，并形成应急装备分布图。由电气设备组定期对应急设施、设备和药品进行检查和维护，根据检查情况和现场变更情况及时更换和补充应急装备。
9.4经费保障
应急救援指挥部由厂长负责管理和协调，每年安排专项资金保障《突发环境事件应急预案》的实施；保证在事故应急救援中，交通运输、受伤人员医疗、现场事故处理和维修技术等各方面所需资金的充足和合理利用。
9.5应急技术保障
    突发环境事件应急领导小组主要处理单位内部突发环境事件，随时投入应急的后续支援和提供技术支援，确保在启动预警前、事件发生后相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。
9.6应急救援保障
9.6.1内部保障
(1)确定应急救援队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员。
应急救援队伍以事故应急救援队为龙头，安排各有关部门参加，针对事故现场设置应急抢险组、应急疏散组、通讯联络组、应急救护组、专家组等。
(2)现场平面布置图、消防设施配置图、工艺流程图、危险化学品安全技术说明书、气象资料等由车间安全员负责收集，原件由资料员统一保管，复印件交安全员和副指挥长分别留存。逃生图除上墙外，门卫保存一套。
(3)应急通信系统
    以电话联系为主，并派专人落实和实施，将相关负责人的联系电话张贴于车间、办公室等现场工作场所。
9.6.2保障制度
为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，必须做好应急救援的各项准备工作，对全厂职工进行经常性的应急救援常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度；同时还应建立以下相应制度：
 (1)值班制度：建立24小时值班制度，夜间由行政值班和生产管理人员负责，遇有问题及时处理。每班由值班长负责巡视检查、记录，发现异常情况及时向安全员汇报，安全员全天打开手机，应对各种异常情况。
 (2)检查制度：每月由企业应急救援指挥领导小组结合生产环保工作，检查应急救援工作情况。发现问题及时整改。
 (3)例会制度：每季度由突发环境事件应急救援指挥领导小组组织召开一次指挥组成员和各救援队伍负责人会议，检查上季度工作，并针对存在的问题，积极采取有效措施，加以改进。
 (4)必须让每个班组的操作人员熟悉事故的处置方法，提高处置事故的能力，全厂性的演练由指挥部每年组织一次，对工作突出者要给予表彰和奖励。
(5)培训制度
事故应急救援队队员定期参加公司内部同昆明市有关部门组织的应急救援培训，熟悉应急救援知识，熟练使用各种应急救援器材。
9.6.3外部救援
当厂区的抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，救援小组立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量援助，社会援助队伍进入厂区时，由救援小组指定专人联络，引导并告知安全注意事项及单位互助的方式。 

十、培训与演练
10.1应急培训
   为普及环境污染事件预防常识，应编印、发放有毒有害物质污染公众防护宣传单，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。同时，应急领导小组及各车间环保安全负责人定期安排环境事件专业技术人员日常培训和管理知识，鼓励全体员工积极参与环保安全培训和应急预案演练。
安全环保管理部门负责组织、指导应急预案的培训工作，各相关部门和应急救援专业组织负责人做好日常预案的学习培训，根据预案实施情况制定相应的培训计划，采取多种形式对应急预案人员进行应急知识和技能的培训。培训应做好记录和培训评估。
培训时间：每6个月进行一次
10.1.1 生产区操作人员的培训  

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险废物事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。  

    培训主要内容： 

a.企业安全生产规章制度、安全操作规程；  

b.防火、防爆、防毒的基本知识；  

c.生产过程中异常情况的排除、处理方法；  

d.事故发生后如何开展自救和互救；  

e.事故发生后的撤离和疏散方法。  

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。
10.1.2 应急救援队伍的培训
    对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。
    培训主要内容：  

      a.了解、掌握事故应急救援预案内容；  

      b.熟悉使用各类防护器具；  

      c.如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；  

      d.事故现场自我防护及监护措施。  

   采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。
10.1.3 应急指挥机构的培训
    邀请应急救援专家，就公司危险废物事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。  

 采取的方式：综合讨论、专家讲座等。
10.1.4 公众教育  

 我厂将负责对企业邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险废物事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。  

    采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。  

10.2 应急演练  

演练分类及内容： 

（1）演练分类  

组织指挥演练：由指挥领导小组组长和各专业小组负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；  

单项演练；由各专业小组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；  

综合演练；由应急救援指挥组按应急救援预案要求，开展的全面演练。  

（2）演练内容  

储存区发生火灾、危险废物仓库泄漏的应急处置抢险；  

通信及报警信号的联络；  

急救及医疗；  

应急抢救处理；  

防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；
    各种标志、设置警戒范围及人员控制；
    厂内交通控制及管理；
    泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；
    向上级报告情况及向友邻单位通报情况；
    事故的善后工作。
（3）演练范围与频次
     组织指挥演练由应急指挥小组副指挥每年组织一次；
     单项演练由应急指挥小组副指挥每年至少组织一次；
    综合演练由应急指挥小组指挥每年组织一次。
10.3 记录与考核
    随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，要做好相关记录和考核，及时修订完善本预案。

十一、奖惩
11.1事故应急救援工作实行奖励制
在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：
（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；
（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体、和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；
（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；
（4）有其他特殊贡献的。
11.2事故应急救援工作实行责任追究制
在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；其中，对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员，分别由任免机关或者监察机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：
（1）不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；
（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；
（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；
（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；
（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；
（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；
（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；
（8）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

十二、预案的评审、备案、发布和更新
12.1预案评审
应急预案评审由厂安全环保部门在预案演练后应进行讲评和总结，及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。主要的信息内容有：
通过演练发现的主要问题； 

对演练准备情况的评估；  

对预案有关程序、内容的建议和改进意见；
  在训练、防护器具、抢救设置等方面的改进意见；
    对演练指挥部的意见等。 

12.2预案备案
厂领导应安排相关人员将最新版本突发环境应急预案报当地政府环境保护局或应急管理部门备案。
12.3预案发布与发放
 (1)公司突发环境应急预案经厂安全环保部门组织评审后，由厂长签署发布；
 (2)安全环保部门负责对应急预案的统一管理；
 (3)办公室负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

 (4)应发放到应急指挥小组成员和各部门主要负责人及岗位。
12.4应急预案的修订
随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，或者应急救援和演练过程中发现存在的问题和出现新的情况，及时修订完善本预案。
   应急预案评审由厂安全环保科根据每年演练结果及其他信息，每年组织一次内部评审，三年组织一次外部评审，进行预案修订更新，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。
12.4.1应急预案在下列情况下，应对应急预案及时修订：
（1）危险源发生变化（包括危险源种类、数量、位置）；
（2）应急机构或人员发生变化；
（3）应急装备、设施发生变化；
（4）应急演练评价中发生存在不符合项；
（5）法律、法规发生变化。
12.4.2应急预案更改、修订程序：
应急预案的修订由安环部根据上述情况的变化和原因向厂领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改的文件传递给相关部门。
预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）
12.5 预案签署和解释
编制并实施的《突发环境事件应急预案》是依据环保要求及相关法律法规编制，由厂长签署，实施部门为厂突发环境事件应急领导小组，最总解释权归属厂突发环境事件应急领导小组。
12.6预案的实施
昆明市明波原子灰厂组织编制并实施的《昆明市明波原子灰厂突发环境事件应急预案》具体实施部门为昆明市明波原子灰厂突发环境事件应急领导小组。由厂长签署发布之日实施。
 实施时间：2017年 11月25日
实施部门：突发环境事件应急领导小组

十三、附 则-名词术语、定义
附件一：昆明市明波原子灰厂所处理区域位置图

附件二：厂区平面布置图  

附件三：厂区主要风险源位置示意图

附件四：项目与周围环境关系图
附件五：企业疏散救援线路图

附件六：突发环境事件应急领导小组成员 

一、突发环境事件应急领导小组成员
总指挥：企业法人     

副指挥：生产总经理

应急领导小组成员：企业法人、生产总经理、公室办、安全环保负责经理、综合办相关人员及其他生产、安全、环保相关人员。

疏散警戒组成员：后勤部门、安全保卫部门相关人员
事故抢险救援组成员：生产、安全、环保部门相关人员 
后勤保障组成员：采购、后勤部门、综合办相关人员 
二、公司外部保障体系

医疗急救电话：120

消防应急电话：119

富民县环保局电话：0871-  68810843
富民县安监局电话：0871-  68813455
昆明市环境保护局电话：12369

昆明市安全技术监督管理局电话：63153093

富民县消防大队电话：0871- 68817704 
富民县公安局：0871- 68818262
富民县人民政府：0871- 68811889

附件七：危险废物委托处理服务协议书

附件八：公司危险废物应急预案

附件九：公司突发环境事件风险评估报告  

附件十：公司应急物质调查报告

附件十一：专家评估会签到表、评估会意见

附件十一：评估意见修改、订正表
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图1.4-1   内部应急预案启动关系图
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