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概  述

1、建设项目由来及项目特点

云南三江并流都市农庄项目位于富民县散旦镇，总投资6.376亿元，主要包括肉牛养殖基地、牧场观光区和景观苗木种植区等。2014年1月7日，富民县政府专题会议纪要第2期“三江并流都市农庄专题会议纪要”界定了云南三江并流都市农庄项目的范围、投资、开发期限及项目边界等内容，2015年1月召开的“富民县都市农庄建设指挥部办公室2015年第一次选址、规划咨询会议纪要中”同意云南三江并流都市农庄项目的选址；2017年5月9日“富民县城乡规划委员会2017年第一次会议纪要”，同意三江并流都市农庄项目规划设计方案。由于项目规划范围较大，云南三江并流农业科技股份有限公司决定分期进行开发。三江并流都市农庄肉牛养殖基地”属于“云南三江并流都市农庄项目”的一期项目。

三江并流都市农庄肉牛养殖基地位于富民县散旦镇汉营村委会，项目于2015年4月委托四川省国环环境工程咨询有限公司为三江并流都市农庄肉牛养殖基地项目编制了环境影响报告书；于2015年6月，富民县环境保护局以“富环保复【2015】18号”对项目环境影响报告书进行了批复。项目占地面积1200亩，建设肉牛养殖基地及其相关配套设施。年出栏肥牛1000头，年产560吨新鲜牛肉。项目总投资15032万元。项目现阶段已建设完毕，由于项目建设过程中，项目养殖规模由之前的年出栏1000头变更为年出栏10000头，存栏量由之前的600头变更为6000头；污水处理由“UASB”处理工艺，处理规模为15m3/d变更为CSTR完全混合发酵沼气处理系统，发酵罐容积为3000m3；用地面积由之前的1200亩增加为1846.97亩；牛舍建筑面积由54000m2变更为25050m2，不进行牛运动场的建设，对肉牛实行标准化圈养。增加有机肥加工车间，项目养殖区产生的废水将和牛粪按照一定的比例混合后进入沼气进行发酵处理，产生的沼液暂存于沼液收集池中用于项目区牧草种植区施肥；沼渣则经过项目有机肥加工车间加工后外售；屠宰加工车间由于屠宰规模增加及审批权限的变更，建设方单独上报审批；饲料加工车间建筑面积由之前的2000m2变更为1080m2，并增加5个青贮窖，总容积为7710m3；管理中心设置在牛羊屠宰及精深加工建设项目区，与牛羊屠宰及精深加工建设项目另行环评，不纳入本次环评。根据环境保护法相关规定，项目已发生重大变化，应重新向环保主管部门上报审批。本次评价范围为项目养殖区、配套牧草种植区及其配套环保设施。
2、项目环境影响评价工作过程

2017年12月5日，建设单位按照环境保护相关管理要求委托重庆市江津区成硕环保工程有限公司开展项目环境影响评价工作。

2017年12月6日至2017年12月16日，建设单位按照《环境影响评价公众参与暂行方法》的规定，在汉营村信息会公告栏以张贴公告的形式向社会公众第一次公示了项目信息，并向周边居民进行了问卷调查。

2017年12月12日～12月13日，建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目所在地表水、地下水环境及噪声进行了现状监测。

2017年12月18日～2017年12月22日，我单位初步完成《三江并流都市农庄肉牛养殖基地环境影响报告书》编制工作，并在地球城论坛上进行了第二次公示。

2017年12月26日～2018年1月2日，在昆明市评估中心网站进行了送审前公示。

2018年1月31日，由富民县环境保护局主持召开了《三江并流都市农庄肉牛养殖基地环境影响报告书》（以下简称《报告书》）技术评审会。会后我单位按照会上专家意见对《报告书》进行了修改完善，最终完成了《三江并流都市农庄肉牛养殖基地环境影响报告书》（报批稿），供建设单位上报审批。

3、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性判定

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定，判定本项目属于允许类项目，项目符合国家产业政策。

（2）相关规划符合性判定

①用地规划符性判定

根据富民县政府专题会议纪要（2014年1月7日），会议认为“三江并流都市农庄”项目选址符合散旦镇土地利用总体规划，与散旦镇“高原水乡旅游小镇”的发展定位相吻合，具备发展都市农庄的相关条件，具体内容详见附件；三江并流都市农庄肉牛养殖基地属于三江并流都市农庄的一期，因此项目符合散旦镇土地利用总体规划。

②规划符合性判定

根据富民县城乡规委会会议纪要2017年第一次会议纪要（2017年5月9日），同意同意三江并流都市农庄项目规划设计方案。三江并流都市农庄肉牛养殖基地属于三江并流都市农庄的一期，因此项目符合当地规划。

③与《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“十二五”规划》（2011-2015）相符性分析

本项目选址于富民县散旦汉营村委会，周边地表水为龙泉河，龙泉河属普渡河支流，项目所在区域位于普渡河（昆明部分）水污染防治规划范围内。

经查阅《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“十二五”规划》（2011-2015），该规划并未对龙泉河提出具体防治要求。本项目为养殖项目，所产生的废水不含有氟、重金属等物质，不在该规划要求河道两侧50m生态缓冲区范围内。且项目产生的废水经污水处理站处理后用于项目牧草区施肥，不外排至地表水体，产生的废水对龙泉河的影响较小。

综上，项目的建设不违背《普渡河流域（昆明部分）水污染防治“十二五”规划》（2011-2015）相关要求。

④与《昆明市人民政府关于在“一湖两江”流域禁止畜禽养殖的规定》相符性分析

本项目选址于富民县散旦汉营村委会，周边地表水为龙泉河，龙泉河属普渡河支流，项目不在“一湖两江”流域范围内，因此项目与《昆明市人民政府关于在“一湖两江”流域禁止畜禽养殖的规定》不相互冲突。

（3）选址合理性判定

①项目选址与《畜禽养殖业污染防治技术规范》的符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求，选址要求禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

场址选择与《畜禽养殖业污染防治技术规范》的符合性

	《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求
	项目情况
	符合性

	禁止建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区
	项目建设不在以上区域内
	符合

	禁止建设在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区
	项目位于富民县散旦镇汉营村委会廖营村，养殖区域距离最近的廖营村距离为502m。项目养殖区不在以上区域
	符合

	禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养区域
	项目不在禁止养区
	符合

	禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。
	项目养殖区不在以上区域
	符合

	新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在以上规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m
	项目养殖区不在禁建区内，根据现场踏勘，养殖区域场界外500m内没有城市和城镇居民区。
	符合


根据现场调查，本项目养殖区用地红线外500m范围内，不属于禁建区。项目场址不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、县人民政府规定的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，区内无国家规定的保护动植物。因此，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的选址要求。

②项目选址与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）第十一条规定，禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

场址选择与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性

	《畜禽规模养殖污染防治条例》要求
	项目情况
	符合性

	禁止建设在饮用水水源保护区，风景名胜区
	项目养殖区不在以上区域
	符合

	禁止建设在然保护区的核心区和缓冲区
	
	

	禁止建设在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域
	
	

	禁止建设在法律、法规规定的其他禁止养殖区域
	
	


项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》中的选址要求。项目养殖区不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，区内无国家规定的保护动植物。

综上所述，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）。因此，项目选址合理。

（4）项目平面布局合理性分析

根据项目平面布置情况，养殖区域位于整个项目区的中部，其余周边均布设置有牧草种植区。项目牛舍位于养殖区域的东西两侧；沼气位于1号牛舍附近，属相对海拔较低处，便于粪便和污水的收集；有机肥加工车间位于沼气东侧，便于对沼渣的处理；饲料制备车间位于项目的西侧，靠近3号和4号牛舍便于饲料的运输；堆粪池位于饲料制备车间西侧，位于主导风向的侧风向；项目各区域之间有一定的距离，便于防疫和防火，同时也有利于污染物的扩散。项目区内各区域相互之间由道路联系，互不交叉，有利人流、工作和生活的互不干扰，综上所述项目平面布局基本合理。

（5）其他相关符合性分析判定
①与《畜禽养殖业污染防治技术规范》中相关符合性分析

根据HJ/T 81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》技术原则中：“2.1畜禽养殖场的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则，根据本场区土地（包括与其他法人签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地）对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模。2.3畜禽养殖场的设置应符合区域污染物排放总量控制要求。”

项目为养殖区域配置有牧草种植区，养殖区产生的废水经过沼气处理系统处理后，沼液全部用于项目区牧草施肥；沼渣则经有机肥加工车间加工后外售，牛粪经堆粪发酵后，一部分用于牧草区施肥，剩余部分外售。符合HJ/T 81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的相关技术原则的规定。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T 81-2001畜禽粪便的贮存：“5．1畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。5.2存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。5.3贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。5.4对于种养结合的养殖场，畜禽粪便，贮存设施的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内本养殖场所产生粪便的总量5.5贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施。”

项目设置有粪便堆粪池，对其进行防渗、防雨等处理；同时堆粪池位于饲料制备车间西侧，位于主导风向的侧风向，并且距离周边地表水体的距离大于400m；其产生的恶臭通过喷洒除臭剂后能达到《畜禽养殖业污染物排放标准》中的要求。符合畜禽粪便的贮存的规定。

②与《畜禽畜禽规模养殖污染防治条例》中相关符合性分析
根据《畜禽畜禽规模养殖污染防治条例》第十三条：“畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。

项目配置有沼气处理设施、堆粪池、病畜禽尸体处理等综合利用等。因此本项目符合《畜禽畜禽规模养殖污染防治条例》中的相关要求。
4、环境影响评价关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

（1）运营期产生臭气对所在区域空气质量及主要环境保护目标的影响程度；

（2）运营期产生的废水产生情况、处置方式、去向论述其合理性、可靠性及其对环境的污染程度；
（3）运营期产生的粪便、病死牛等固体废物处置方式是否合理，是否符合相关要求。

5、评价结论

三江并流都市农庄肉牛养殖基地位于富民县散旦镇汉营村委会，远离城市居民区。项目符合国家产业政策；项目运营中产生的各项环境污染物在采取有效的污染防治措施后可确保稳定达标排放，对周围环境及敏感目标的影响可接受；根据公众调查，项目区周围公众均支持项目建设，建设单位在采纳公众意见及要求的同时，在严格按“三同时”要求落实各项污控措施的前提下，从环境保护角度来看工程建设可行。
1总则
1.1 编制依据
1.1.1 国家法律、法规及规范性文件
（1）《中华人民共和国环境保护法》（全国人大常委会，2015年1月1日实施）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（全国人大常委会，2016年9月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（全国人大常委会，2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（全国人大常委会，2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（全国人大常委会，1997年3月1日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（全国人大常委会，2015年4月24日修正）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日施行）；

（8）《大气污染防治行动计划》（2013年6月14日）；

（9）《水污染防治行动计划》（2015年4月2日）。

（10）《中华人民共和国水土保持法》，国务院令第120号令，2010年12月25日；

1.1.2 部门规章、规范性文件

（1）建设项目环境影响评价分级审批规定（中华人民共和国环境保护部令第5号，2009年3月1日）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日施行）；

（3）《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》（环发[1999]107号，1999年4月1日）；

（4）《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（国家环保总局，环发[2001]19号）；

（5）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发展改革委第21号，2013年5月1日）；

（6）《中华人民共和国畜禽管理条例》，2005年10月1日施行；

（7）《危险化学物品安全管理条例》，国务院令第344号，2002年1月26；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部，环发[2012]77号，2005年12月15日；

（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环境保护部，环发[2012]98号，2012年8月7日；

（10）《环境影响评价公众参与暂行办法》，国家环保总局文件环发 [2006]28号，2006年2月14日；

（11）《中华人民共和国畜禽管理条例》，2005年10月1日施行；

（12）《畜禽规模养殖污染防治条例》国务院令第643号，2014年1月1日实施；

（13）《病死动物无害化处理技术规范》农业部以农医发〔2013〕34号，2013年10月15日；

（14）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》农业部办公厅，2018年1月15日。

1.1.3 地方法规和规章

《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号，2001年10月）；

《云南省环境保护条例》（云南省人大常委会，1992年11月）；

《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》（云环发[2014]34号）；

《云南省地方标准用水定额》（DB53T 168-2013）；

《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》（云南省环境保护局，2005年10月12日）；

云南省环境保护局云环发〔2007〕287 号《云南省环境保护局关于加强建设项目主要污染物排放指标管理有关问题的通知》；

《云南省环境保护厅关于印发云南省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2013 年本）的通知》（云环发〔2015〕66 号）；

《云南省基本农田保护条例》（云南省人大常委会，2000年5月）；

《云南省森林条例》（云南省人大常委会，2003年2月）；

《云南省农业环境保护条例》（云南省人大常委会，1997年6月）

《云南省珍稀濒危植物保护管理暂行规定》（云政发[1995]89号，1995年6月）；

《云南省主体功能区规划》（云南省人民政府，2014年1月）；

《云南省生态功能区划》（云南省环境保护厅，2009年9月）；

《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云政发（2007）165号文）；

《云南省实行<中华人民共和国水土保持法>办法》（云南省人大常委会，1994年10月1日）。

1.1.4 环境影响评价技术导则和规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；
（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；
（6）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。
1.1.5 项目其他有关资料
三江并流都市农庄肉牛养殖基地环境影响报告书；

建设单位提供的其他与项目有关的图件等技术资料。

1.2 评价目的及原则
1.2.1 评价目的
根据本工程的特性、区域环境特点以及国家有关法律法规要求，编制本环境影响报告书的目的主要为：对项目的建设内容及环保措施进行补充和完善。重点评价项目变更后运营期对水环境、大气环境、声环境的影响方式、程度和范围，环保措施的针对性、科学性、可靠性和有效性。使项目建设对环境的影响减少到最小程度，为项目建设以及环境管理提供依据。
1.2.2 评价原则
根据项目特点、区域环境现状及相关法律、法规，项目环境影响评价工作应体现以下原则：
1、依法评价原则：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化建设项目，服务环境管理原则；

2、科学评价原则：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响原则；

3、突出重点原则：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的监测数据及成果，对建设项目予以重点分析和评价原则。

1.3 评价标准

1.3.1 环境质量标准
1、环境空气质量标准

项目选址于富民县散旦镇汉营村委会廖营村，属环境空气质量功能二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，本项目特征污染因子NH3、H2S的大气环境质量标准参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高允许浓度，标准浓度限值见表1-1及表1-2。
表1-1   环境空气质量标准浓度限值（节选）单位: μg/m3
	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度限值

	二氧化硫

（SO2）
	年平均
	60

	
	24小时平均
	150

	
	年平均
	500

	总悬浮颗粒物

（TSP）
	年平均
	200

	
	24小时平均
	300

	颗粒物

（PM10）
	年平均
	70

	
	24小时平均
	150

	二氧化氮

（NO2）
	年平均
	40

	
	24小时平均
	80

	
	1小时平均
	200

	氮氧化物

（NOx）
	年平均
	50

	
	24小时平均
	100

	
	1小时平均
	250

	一氧化碳

（CO）
	24小时平均
	4（mg/m3）

	
	1小时平均
	10（mg/m3）


表1-2  工业企业设计卫生标准（TJ36-1979）单位：mg/m3

	污染物
	一次最高容许浓度
	日平均最高允许浓度单位

	氨
	0.20
	—

	H2S
	0.01
	—


2、地表水环境质量标准

项目区域地表水体主要为葫芦坝塘、无名小河和龙泉河，其中葫芦坝塘为本项目的生产生活取水点，位于项目区的西北侧。无名小河位于项目南侧，龙泉河位于项目东侧。无名小河汇入龙泉河，龙泉河流经花箐水库，最终汇入东村河（散旦河）。葫芦坝塘、无名小河、龙泉河和花箐水库水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，详见表1-3。

表1-3  地表水环境质量标准             单位：mg/L
	项目
	pH（无量纲）
	CODcr
	BOD5
	NH3-N
	总磷
	石油类

	标准值
	6～9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
	0. 5

	项目
	砷
	六价铬
	硫化物
	镉
	铅
	高锰酸盐

	标准值
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.2
	≤0.005
	≤0.05
	≤6


3、地下水环境质量标准

项目区域地下水属III类，执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。详见表1-4。
表1-4  地下水环境质量标准一览表（单位：mg/L，pH除外）
	项目
	pH
	硫酸盐
	高锰酸盐指数
	氨氮
	总大肠杆菌
	细菌总个数

	地下水III类标准值
	6.5-8.5
	≦250
	≦3.0
	≦0.2
	≦3个/L
	≦100个/L


4、声环境质量标准

项目选址于富民县散旦镇汉营村委会廖营村，声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，标准限值见表1-5。
表1-5  声环境标准限值表    单位： LeqdB(A)

	项目
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


1.3.2 污染物排放标准
1、大气污染物排放

（1）项目运营期产生的恶臭气体氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中要求，详见表2-2；恶臭浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的要求，详见表1-6及表1-7。

表1-6  恶臭污染物排放标准
	控制项目名称
	恶臭污染物厂界二级新建标准值

	
	厂界浓度（mg/m3）

	氨
	1.5

	硫化氢
	0.06


表1-7  集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准

	控制项目
	标准值

	臭气浓度（无量纲）
	70


（2）饲料车间粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中颗粒物无组织排放标准，详见表1-8。
表1-8  大气污染物综合排放标准
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	颗粒物
	1.0mg/m3


2、废水标准

项目区实行雨污分流，养殖废水和员工办公生活废水经沼气系统处理后，沼渣经过有机肥加工车间加工后外售，沼液则用于项目区牧草灌溉施肥，不外排。
3、噪声排放标准

项目营运期噪声排放标准执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类。标准值如表1-9。

表1-9  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	厂界外声环境功能区类别
	时段

	
	昼  间
	夜  间

	2类
	60
	50


4、固废
（1）项目产生的粪便在堆粪池进行堆肥发酵后，一部分用于牧草种植区施肥，剩余部分外售，粪便处理后应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的有关规定要求，具体标准详见表1-9。

表1-10  畜禽养殖业无害化环境标准
	控制项目
	指标

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	类大肠菌群数
	≤105个/kg


（2）畜禽卫生防疫的医疗废弃物如针、玻璃瓶按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。

1.4环境影响因素的识别及评价因子筛选
1.4.1 环境影响因素识别

根据本项目特点，项目营运期可能对环境产生的影响及程度进行分析结果列于表1-11。

表1-11  主要环境影响因素识别矩阵

	环境因素

污染因素
	自然物理环境
	生态
	生活质量

	
	地形地貌
	地表水
	地下水
	大气
	声环境
	土壤
	资源
	农作物
	生物
	景观美学
	公众健康
	社会经济

	废水
	
	-1
	-1
	-1
	-1
	
	
	
	-1
	
	-1
	+1

	废气
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	-1
	
	-1
	+1

	固废
	-1
	-1
	
	-1
	
	-1
	
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	噪声
	
	
	
	
	-2
	
	
	
	
	
	
	


注：“+”表示有利影响；“-”表示不利影响；1=轻微；2=中等；3=显著；

由表1-11可以看出，运营期的各种活动所产生的污染物对环境资源的影响是长期的，且生产环节不同影响程度有所不同，对环境影响主要体现在对大气环境、水环境、生态环境、声环境影响。据此可以确定，在运营期内，对周围环境的影响因子主要为废水、废气、固体废物，其次是噪声。

1.4.2 评价因子筛选

根据项目的污染排放特征，结合项目周围的环境现状，经环境影响因素识别筛选确定本评价因子筛选结果见表1-12。

表1-12  评价因子筛选结果

	序号
	类型
	现状评价因子
	影响评价因子

	1
	地表水环境
	pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群数。
	CODcr、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群数

	2
	地下水
	pH、硫酸盐、化高锰酸盐指数、氨氮、氰化物、总大肠菌群、细菌总数
	总大肠菌群、细菌总数、氨氮

	3
	大气环境
	TSP、NO2、SO2、H2S、NH3
	TSP、恶臭、H2S、NH3

	4
	声环境
	Leq dB(A)
	Leq dB(A)

	5
	固废
	—
	牛粪、病死牛、生活垃圾、医疗固废等

	6
	生态环境
	土壤、植被、水土流失等
	水土流失防治措施


1.5评价内容及重点

1.5.1 评价内容

本项目评价内容包括项目工程概况、工程分析、环境质量现状调查与评价、环境影响预测与分析、环境保护措施及其可行性论证、环境管理与监测计划分析等。

1.5.2评价重点
根据建设项目的性质和污染特征的分析结果，结合当地环境特点，确定本次环评的重点为：工程分析及污染核算、环境影响评价、项目选址合理性分析、固体废物影响分析。
1.6评价等级及评价范围

1.6.1评价等级

大气环境评价等级

本项目区的大气污染物主要为养殖区产生的恶臭(NH3和H2S)及饲料加工厂产生的粉尘等，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）中规定评价等级计算方法，需要计算各污染物占标率，计算模式如下：
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式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。（取GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准要求的浓度限值，没有小时浓度的取日均值得3倍值）。

按照HJ2.2-2008导则要求，评价等级划分按照表1-13要求进行。

表1-13  大气环境影响评价分级判据表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥80%，且D10%≥5km

	二级
	其他

	三级
	Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界距离


饲料制备车间产生的粉尘经设备自带的布袋除尘器收集处理后呈无组织排放。使用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供的SCREEN3模型程序进行估算，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008），对项目运营后粉尘进行估算。结果见表1-14。
表1-13  最大落地浓度占标率计算结果

	污染源
	污染因子
	最大地面浓度(mg/m3)
	评价标准(mg/m3)
	占标率(%)

	饲料制备车间
	TSP
	0.04464
	0.9
	4.96


根据计算结果可知，本项目产生的污染物的最大地面浓度占标率Pmax=4.96%，根据评价等级判定标准，确定该项目的评价等级为三级。

（2）地表水环境评价等级

项目区实行雨污分流，养殖废水和员工办公生活废水进入沼气处理系统进行处理，产生的沼渣经过有机肥加工车间加工后外售，沼液用于项目区牧草灌溉施肥，不外排。根据导则要求，本次地表水环境影响设为三级评价，重点对废水不外排的可行性、可靠性及污染防治措施有效性进行重点分析。

（3）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度分级表见表1-14，评价工作等级划分见表1-15。
表1-14  地下水环境敏感程度分级表
	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区 ；除集中式饮用水水源外的国家或地方政府设定的于地下水环境相关的其他保护区域，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定保护区的集水式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


表1-15  评价工作等级划分表

	
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


项目所在区不属于集中式饮用水水源准保护区及补给径流区，也不属于划定保护区的集水式饮用水源及特殊地下水保护区，因此项目所在区域地下水属于不敏感区域，对照上表，确定本项目地下水评价为三级评价。

（4）声环境评价等级

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》，本建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2 类标准，因此本项目声环境按二级评价。

（5）生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态环境》(HJ19-2011)，确定项目生态环境评价工作等级。生态影响评价工作等级划分见表1-16。

表1-16  生态影响评价工作等级判定表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2~20km2
或长度50km~100km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


项目总用地面积123.13hm2 (1846.97亩)，项目区范围内土地利用现状主要为耕地、坡耕地、经济林等。项目周围1km的区域范围内不涉及生态敏感区，由于项目工程占地面积不大，生态环境影响范围≤2km2，因此项目生态环境影响评价为三级评价。

（6）风险评价等级

本项目生产运营期间主要为牛的养殖，在养殖过程中不涉及危险物料的使用，以及其他危险化学品，因此本项目生产运营期间不存在风险物质。本项目运营过程中存在的风险主要是牛的养殖过程中存在的地表水、地下水污染风险。因此本次评价不对风险评价设置等级，只做定性分析。
1.6.2评价范围

（1）大气环境影响评价范围

根据当地气象特征及厂址周围环境特点及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）的相关规定，根据导则第5.4.2条款的要求，评价范围的直径或边长一般不应小于5km，故本项目环境空气的评价范围为以养殖区域中心，半径为2.5km的圆形区域。
（2）地表水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3—93），三级地面水环境影响评价只要求进行简单的水环境影响分析。本项目废水经自建沼气系统处理后回用，不外排。因此，项目地表水环境评价范围为龙泉河上游500m至下游1500m。
（3）地下水评价范围

根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则—地下水环境》，确定为项目所在地水文地址单元6km2。

（4）声环境评价范围

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则  声环境》，确定声环境评价范围为建设项目养殖区域边界外延200m范围内。

（5）生态环境评价范围

根据HJ19-2001《环境影响评价技术导则    生态影响》，本项目评价范围为项目区周围200m范围内。

1.7 评价时段

由于项目现阶段工程内容基本建设完毕。因此本评价不在对施工进行影响分析，重点分析项目运营期的环境影响分析。

1.8 环境保护目标
本项目位于富民县散旦镇汉营村委会，项目环境保护目标详见表1-18。

表1-18  环境保护目标一览表
	关心点
	方位
	居住人口
	与养殖区厂界距离m
	保护要素
	保护级别

	廖营村
	东面
	256
	502
	环境空气
	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；

	茨塘
	西面
	178
	1454
	
	

	沙营村
	东北面
	300
	1016
	
	

	汉营村
	东南面
	620
	1361
	
	

	得旺村
	东北面
	223
	1515
	
	

	龙泉河
	东面
	—
	723
	地表水环境
	GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准

	葫芦坝塘
	西北面
	—
	1434
	
	

	花箐水库
	东北面
	—
	3387m
	
	

	生态环境
	评价范围内的植被、动植物、水土流失、土地利用等
	—
	—


1.9 评价方法与工作程序

1.9.1评价方法

对建设项目的污染源及污染物进行调查，核实废水、废气、固体废物、噪声等污染物的排放量和排放方式，并用分析类比和模式预测法来完成本建设项目的环境影响评价工作。

1.9.2评价工作程序
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图1-1  项目环境影响评价工作程序图
2建设项目概况

2.1 建设项目基本情况

1、已批项目概况

云南三江并流农业科技股份有限公司三江并流都市农庄肉牛养殖基地位于富民县散旦镇汉营村委会，项目占地面积1200亩。建设肉牛养殖基地及其相关配套设施。年出栏肥牛1000头，年产560吨新鲜牛肉。项目总投资15032万元。项目于2015年6月取得该项目富民县环境保护局“富环保复【2015】18号”批复。

已批项目建设内容

表2-1  项目原环评工程组成与现有工程组成对比一览表

	项目
	工程名称
	建设内容及主要功能
	现阶段实际建设情况
	备注

	主

体

工

程
	牛舍
	占地163.34亩，建筑面积54000m2，设有17间牛舍，并设置运动场，用于对肉牛进行圈养。主要分布于项目区东南侧，由西侧向东南侧进行布置。牛舍和牛运动场均设置在室内。牛舍需定期对进行消毒，采用2%~3%氢氧化钠溶液喷洒。
	现阶段建设有牛舍25050m2，取消了牛运动场的建设。
	实行标准化圈养。

	辅

助

工

程
	冷库
	总库容为1500m3，用于新鲜牛肉激动排酸、冷冻、冷藏。冷库室内温度控制在0~4℃和-18~-20℃，采用制冷剂为R404A。
	建设有1个库容为2500m3的冷库。
	由于屠宰规模和审批权限变更，企业单独上报审批，不纳入本次评价范围内。

	
	屠宰加工车间
	占地11.87亩，建筑面积5000m2，对项目养殖区产生的肥牛进行加工成新鲜牛肉。
	屠宰场总占地36.15亩，建设建筑面约4000m2。
	由于屠宰规模和审批权限变更，企业单独上报审批，不纳入本次评价范围内。

	
	饲料制备车间
	占地4.9亩，建筑面积2000m2，用于制备项目养殖区所需要的精饲料，主要对外购回来的玉米、豆柏等进行破碎混合，不生产颗粒饲料。
	建筑面积为1080m2；用于制备项目养殖区所需要的精饲料，主要对外购回来的玉米、豆柏等进行破碎混合，不生产颗粒饲料，同时设置有5个青贮窖，总容积为7710m3。
	

	
	牛康复中心
	占地2.81亩，建筑面积5000m2，对养殖区的病牛进行隔离治疗。
	建筑面积2880m2，对养殖区的病牛进行隔离治疗。
	

	
	管理中心
	占地1.04亩，建筑面积1000m2，主要供管理人员办公生活，设置有员工宿舍、食堂等，其中食堂采用能源为电能进行烹饪。
	管理中心设置在设置在屠宰加工车间二层。
	由于屠宰规模和审批权限变更，企业单独上报审批，不纳入本次评价范围内。

	
	牧草种植区
	项目配套有牧草种植区954亩，主要种植多年生草地早熟禾、多年生白三叶，实行混播种植方式，由于早熟禾和白三叶病虫害较少，基本不使用农药。对其进行灌溉、施用液体肥（UASB污水处理工艺产生的）均采用管道喷洒形式，固态农家肥（粪便处理场提供），则由运粪车运输至牧草种植区后由人工进行施肥。
	项目区配套有牧草种植区620亩，种植黄竹草。
	牧草种植面积减少是由于考虑到不可利用土地（坡度大于65度）

	
	草料库
	占地12.79亩，建筑面积6500m2，用于堆放外购回来的成品干稻草、玉米杆和青贮料和项目区生产的精细饲料等。
	建筑面积为1010m2，用于堆放外购回来的成品干稻草、玉米杆及项目区生产的精细饲料等。
	

	公

用

工

程
	供水
	由距离项目约1.5km的葫芦坝塘供给；项目区设置2个容积分别为1000m3和300m3水池用于项目区生产生活及牛群饮用水，牧草灌溉用水也来自于葫芦坝塘。
	由葫芦坝塘供给已建设有供水管网；养殖区设置1个容积为1200m3中心水池用于养殖区生产生活及牛群饮用水。牧草灌溉用水也来自于葫芦坝塘。
	

	
	排水
	项目区实行雨污分流，并在牧草种植区下游相对高程较低处设置初期雨水收集池，其他各功能区产生的雨水经收集后直接外排，产生的生活污水和屠宰加工车间的废水经项目区污水处理站（UASB处理工艺）处理后采用管道喷灌方式回用于牧草区施肥，不外排。
	项目区实行雨污分流，并在养殖区下游相对高程较低处设置初期雨水收集池（540m3），其他各功能区产生的雨水经收集后直接外排；养殖区产生的养殖废水和办公生活废水经养殖区沼气处理后回用，不外排。
	

	
	供电
	项目生产生活用电由散旦镇变电站引入，经项目变压后配送。
	项目生产生活用电由散旦镇变电站引入，经项目变压后配送。
	

	环

保

工

程
	废

气
	布袋除尘系统
	饲料制备时产生的粉尘经设备自带的过布袋除尘器收集处理后呈无组织排放，除尘效率以99.9%计算。
	饲料制备破碎时产生的粉尘经设备自带的过布袋除尘器收集处理后呈无组织排放，除尘效率以99.9%计算。
	

	
	
	油烟异味净化器
	食堂产生的油烟经油烟异味净化器收集处理后外排
	屠宰车间设置食堂，并设置一台抽油烟机
	

	
	废

水
	污水处理站
	建议采用“UASB”处理工艺，处理规模为15m3/d，处理后的液体肥料用于牧草区施肥
	现阶段采用CSTR完全混合发酵方式处理项目内产生的粪污和污水，设置一个3000m3的完全混合发酵罐，配套500m3的储气柜。
	

	
	
	隔油池
	对项目员工食堂产生的含油污水进行预处理
	项目区不设置食堂，食堂设置在屠宰车间
	由于屠宰规模和审批权限变更，企业单独上报审批，不纳入本次评价范围内。

	
	
	化粪池
	对办公生活区的生活废水进行预处理
	在屠宰车间设置1个容积为15m3的化粪池。
	

	
	
	事故池
	当污水处理设备出现故障时，将产生的污水暂存于事故池中，容积为50m3。
	拟在沼液收集池下方建设1个容积为3000m3的事故池。
	

	
	
	液体肥料收集池
	项目污水处理站处理后的废水则暂存于液体肥料收集池中，待用于牧草施肥阶段使用，容积为100m3。
	项目养殖区设置1个容积为2400m3的沼液收集池，用于收集沼气系统产生的沼液。
	

	
	
	初期雨水收集池
	用于收集牧草种植区产生初期降雨地表径流，容积为100m3，待晴天后回用于牧草区灌溉。
	养殖区下游1号牛舍附近设置初期雨水收集池1个（540m3）
	

	
	固废

废物
	病畜处理场

（填埋井）
	占地1.30亩，对病死牛进行安全卫生填埋，项目设置3个，每个容积约20m3，位于项目西北侧，远离周边地表水。
	已建有安全填埋井2个，总容积为50m3。位于养殖区的西侧，远离周边地表水体。
	

	
	
	危废收集设施
	用于存放项目区产生的医疗固废
	已设置有危废收集设置，位于牛康复中心（隔离场）房间内。
	

	
	
	粪便处理场
	占地面积12.79亩，非露天设置，采用生物菌种高温发酵。用于处理养殖区产生的牛粪及屠宰加工车间产生的胃肠容物。对粪便发酵池进行密封或加盖，并对其喷洒BZT®堆肥药剂，促进粪便发酵和遏制恶臭的产生。
	项目设置有机肥加工车间，建筑面积约为320m2，要对沼气产生的沼渣进行脱水处理后外售。同时养殖区还设置有一个2000m3堆粪池和1个4m3的渗滤液收集池，用于粪便堆肥发酵和收集堆肥产生的渗滤液；在发酵前对粪便喷洒BZT®堆肥药剂，促进粪便发酵和遏制恶臭的产生。
	


肉牛饲养工艺流程

根据原环评报告，项目肉牛饲养工艺流程详见下图。
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图2-1  项目饲养工艺流程及产污节点图

项目肉牛养殖工艺流程简述

①项目外购检疫合格的犊牛（6个月龄）直接进入项目的养殖区的牛舍进行圈养。在养殖过程中出现病牛则送往牛康复中心进行隔离治疗，病死牛将卫生填埋于项目区病畜处理场中的填埋井中。

②项目采用的养牛技术为在牛床下设置粪便收集槽，在粪便收集槽中放入木屑，木屑与牛尿的比例为3:1，牛粪和牛尿通过牛床上的空隙降落到牛床下的粪便收集槽中。每天对粪便收集槽进行清理，清理出的牛粪、牛尿和木屑的混合物将运送至粪便处理场进行堆肥发酵。

③粪便、牛尿和木屑的混合物在进入发酵前，向牛粪中喷洒BZT®堆肥药剂，促进粪便发酵和遏制恶臭的产生。

④待发酵30天后，直接对农家肥进行装袋处理，全部用于项目区牧草种植施肥。

⑤BZT®堆肥药剂，是完全从自然界中筛选的细菌，经微胶囊封装工艺及独特酶处理技术配置而成。通过菌及酶的作用，一方面可以降解有机废弃物料中的粗蛋白、纤维素、木质素及糖类，产生易被吸收利用的无机态养分及腐殖质等，从而提高速效养分的含量，有利于作物的吸收利用；另一方面，随着BZT菌剂在堆肥过程中的繁殖可以逐步有效地抑制腐败菌的生长，既减轻了腐败物质的产生及其环境臭味问题，又可以抑制这些有害菌进入土壤后引发土传病害问题。

⑥项目养牛所需的饲料为青贮料、稻草、玉米杆、鲜草、舔砖及精饲料。精饲料由项目区由项目的饲料制备车间提供，鲜草由项目区自己供给，所需要的青贮料、稻草和玉米杆则全部外购成品，项目区不自己生产，舔砖直接外购，用于补充微量元素。

⑦项目区设置的饲料制备车间，主要生产粉状精饲料，不做颗粒饲料，只是将将外购回来的玉米、豆粕、棉粕等原辅料进行破碎混合，生产的精饲料仅用于本项目肉牛养殖，不外卖。
屠宰加工工艺流程

项目屠宰加工车间对养殖区出栏的牛进行屠宰和加工，年产新鲜牛肉560吨，全部外卖。具体工艺流程图详见下图：
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图2-2  项目屠宰加工工艺流程及产污节点图

屠宰加工产工艺流程简述：

①待宰牛将禁食24小时，自由饮水，在此期间对牛进行观察，发现疑似病牛的将进行隔离治疗。

②将牛通过牵牛机，让牛有序排队单行，依序进入传送带。传送带输送限制着牛的活动，在传送带上用电将牛击晕，牛暂时失去知觉，处于昏迷状态，以便刺杀放血。

③对电晕后的牛进行刺杀。刺刀对准第一肋骨咽喉正刺入，再侧刀下拖切断颈部动脉和静脉，不刺破心脏。刺杀后，牛经6min放血后，对其进行割头（头骨后端和第一颈椎结合部切断）、割蹄（前肢腕关节和后肢跗关节处切断）和去尾。

④去头、蹄、尾后，牛被输送至剥皮台进行人工预剥皮，然后进入剥皮机进行剥皮；产生的牛头和牛蹄经脱毛机脱毛后直接外售，产生的牛毛也直接外售。

⑤剥皮后对牛脏进行剥离，沿腹中线切开腹部，锯开胸骨、骨盆，取出全部内脏，取出后清理内脏中的胃肠容物等，将其洗净后外卖。

⑥对取出内脏胴体进行劈半，沿胸骨、盆腔骨纵向锯开后，再从脊椎骨中央锯开，将胴体分成两半。

⑦激冻排酸，将胴体放置在温度0-4摄氏度条件下5至7天，达到排酸的目的。

⑧胴体分割，将激冻排酸后的半胴体由12-13肋间切开，变成4分体，并对其进行骨肉分离，分离出来牛骨直接外售，分离出来的牛肉再进行分割后直接外售。

牧草种植工艺

项目配套有牧草种植区954亩，主要种植多年生草地早熟禾、多年生白三叶，实行混播种植方式，由于早熟禾和白三叶病虫害较少，基本不使用农药。其种植工艺为：将项目牧草种植区进行平整，并将坡度较大的地方进行坡改梯后，在其表面抛洒草籽和农家肥，并对其进行喷洒水，待牧草生长至20cm-30cm时，对其进行采割后运往养殖场供肉牛食用；从牧草种植到采割时，不对牧草施用化肥及喷洒农药。对牧草灌溉和液体肥施（由项目处理工艺为UASB的污水处理站提供）均采用管道喷洒形式，施用固态农家肥（由项目区粪便处理场提供）则由运粪车运输至牧草种植区后有人工进行施肥。

2、现在有项目概况

项目名称：三江并流都市农庄肉牛养殖基地
建设单位：云南三江并流农业科技股份有限公司
建设性质：新建
建设地点：富民县散旦镇汉营村委会

项目总投资：15032万元

主要建设内容或生产能力：项目用地1846.97亩，其中养殖区面为28.8亩，拟建肉牛养殖基地及其相关配套设施。年出栏肥牛10000头，存栏量为6000头。

2.2现有项目主要建设内容及规模

项目现阶段已经建设完成，项目建设规模将按照项目现有工程量进行描述，项目工程内容一览表详见表2-2。

表2-2  项目现有工程一览表

	项目
	工程名称
	现有工程
	备注
	存在环保问题

	主体工程
	牛舍
	设置有3栋牛舍，1号牛舍6050m2，3号5800m2，4号13200m2。不设置运动场，实行标准化进行圈养，牛舍需定期对进行消毒，采用2%~3%氢氧化钠溶液喷洒。
	已建，取消了运动场的建设，故能实现牛舍总建筑面积减少，存栏量却能增加；原规划有1-4号牛舍，后在建过程中取消了2号牛舍。牛舍采用的防渗为35cm的黏土压实铺底，在上层铺设10cm的C30混凝土。
	不能满足一般防渗区要求，本评价要求建设方对其涂抹或铺设防渗材料使其渗透系数小于1.0×10-7cm/s

	辅助工程
	饲料制备车间
	建筑面积为1080m2；用于制备项目养殖区所需要的精饲料，主要对外购回来的玉米、豆柏等进行破碎混合，不生产颗粒饲料，同时设置有5个青贮窖，总容积为7710m3。
	已建
	

	
	牛康复中心（隔离场）
	建筑面积2800m2，对养殖区和屠宰场的病牛进行隔离治疗。
	已建
	

	
	有机肥加工车间
	位于沼气设备房东侧，建筑面积约为320m2，主要对沼气产生的沼渣进行脱水处理后外售。
	已建
	

	
	牧草种植区
	项目区配套有牧草种植区620亩，种植黄竹草，该牧草病虫害较少，基本不使用农药。对其液体施肥则采用沼气系统产生的沼液，采用管道输送喷洒形式进行；固体施肥则采用项目区堆粪池产生的肥料。
	在建
	

	
	草料库
	位于1号牛舍附近，建筑面积为1010m2，用于堆放外购回来的成品干稻草、玉米杆及项目区生产的精细饲料等。
	已建
	

	
	值班室
	养殖区设置2两间值班室，用于养殖人员值班和休息，建筑面约112m2，办公区则依托于屠宰区。
	已建
	

	
	卫生间
	养殖区设置1间卫生间，建筑面积为35m2。
	已建
	

	
	沼液输配管道
	项目区拟铺设有2352m沼液输配管道（钢管）现阶段铺设有1256m。
	在建
	

	
	道路
	项目区建设有水泥道路3340m，道路宽7m。
	已建
	

	公用工程
	供水
	由葫芦坝塘供给，采用管道输送方式；养殖区设置1个容积为1200m3中心水池用于项目区生产生活及牛群饮用水。牧草灌溉用水也来自于葫芦坝塘。
	已建
	

	
	排水
	项目区实行雨污分流，并在养殖区下游相对高程较低处设置初期雨水收集池（540m3），其他各功能区产生的雨水经收集后直接外排；养殖区产生的养殖废水和办公生活废水经养殖区CSTR完全混合发酵处理工艺处理后，沼液暂存于沼液收集池中，通过泵输送至沼液高位池（220m3），再由管道输送至各牧草种植区施肥。
	在建，现阶段还剩余1096m沼液输配管道未铺设
	

	
	供电
	项目生产生活用电由散旦镇变电站引入，经项目变压后配送。
	已建
	

	
	雨水管道
	项目区建设有约1526m的雨水排水管（浆砌石）。
	已建
	

	
	粪污管道
	项目区建设有约556m的污水管道（水泥管道）。
	已建
	

	环保工程
	废

气
	布袋除尘系统
	饲料制备破碎时产生的粉尘经设备自带的过布袋除尘器收集处理后呈无组织排放，除尘效率以99.9%计算。
	已建
	

	
	废

水
	污水处理设施
	采用CSTR完全混合发酵方式处理项目内产生的粪污，设置一个3000m3的完全混合发酵罐，配套500m3的储气柜。用于收集和处理养殖区废水及云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目部分废水。
	已建，采用防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设30cm的公分石、10cm的C10混凝土、30cm的C30混凝土。
	不能满足一般防渗区要求，本评价要求建设方对其涂抹或铺设防渗材料使其渗透系数小于1.0×10-7cm/s

	
	
	事故池
	位于沼液收集池下方，有效容积为3000m3，拟采用防渗混凝土进行建设
	拟建
	

	
	
	沼液收集池
	养殖区设置1个容积约为2400m3的沼液收集池子，用于收集沼气系统产生的沼液。
	已建，底部防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设20cm的碎石，10cm的C20混凝土和20cm的C25钢筋混凝土；四周为C25钢筋混凝土。
	不能满足一般防渗区要求，本评价要求建设方对其涂抹或铺设防渗材料使其渗透系数小于1.0×10-7cm/s

	
	
	沼液高位

池
	项目在项目至高点设置1个容积为220m3的沼液高位池，方便于沼液用于牧草种植区施肥。
	
	

	
	
	初期雨水收集池
	1个容积为540m3的初期雨水收集池，用于收集养殖区产生初期降雨地表径流，待晴天后回用于牧草区灌溉。
	已建
	

	
	
	地下水监测井（1个）
	将廖营村井水作为本项目的监测井。
	利用现有
	

	
	固废

废物
	填埋井
	设置有安全填埋井2个，总容积为50m3。位于养殖区的西侧，远离周边地表水体
	已建，底部防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设10cm的碎石，25cm的C30混凝土，内壁采用1：25防水砂浆粉二道，在用满丙纶防水卷材铺设。
	

	
	
	医疗废物暂存间
	设置在牛康复中心，用于存放项目区产生的医疗固废。
	已建，位于隔离场室内
	

	
	
	堆粪池
	设置有一个2000m3堆粪池和1个4m3的渗滤液收集池，用于养殖区产生的粪便和屠宰区胃肠容物堆肥发酵；在发酵前对粪便喷洒BZT®堆肥药剂，促进粪便发酵和遏制恶臭的产生。
	在建，底部防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设20cm的碎石，20cm的C30混凝土，内壁为C30混凝土浇筑。
	不能满足一般防渗区要求，本评价要求建设方对其涂抹或铺设防渗材料使其渗透系数小于1.0×10-7cm/s


2.3项目平面布置

项目租用云南省富民县汉营村委会廖营村的山地、耕地及林地，进行都市农庄肉牛养殖基地的建设，项目用地面积为1846.97亩，其中养殖区面为28.8亩，建设肉牛养殖基地及其相关配套设施，年出栏肥牛10000头。

根据项目平面布置情况，养殖区域位于整个项目区的中部，其余周边均布设置有牧草种植区。项目牛舍位于养殖区域的东西两侧；沼气位于1号牛舍附近，属相对海拔较低处，便于粪便和污水的收集；有机肥加工车间位于沼气东侧，便于对沼渣的处理；饲料制备车间位于项目的西侧，靠近3号和4号牛舍便于饲料的运输；堆粪池位于饲料制备车间西侧，位于主导风向的侧风向；项目各区域之间有一定的距离，便于防疫和防火，同时也有利于污染物的扩散。项目区内各区域相互之间由道路联系，互不交叉，有利人流、工作和生活的互不干扰。
2.4公用工程

2.4.1给排水工程

1、供水

项目供水由葫芦坝提供采用管道输送方式，同时在养殖区设置1个容积为分1200m3中心水池用于养殖区生产生活及牛群饮用水。

2、排水

项目区实行雨污分流，并在养殖区下游相对高程较低处（1号牛舍附近）设置初期雨水收集池，其他各功能区产生的雨水经收集后直接外排；养殖区产生的养殖废水和办公生活废水经养殖区CSTR完全混合发酵处理工艺处理后，沼液暂存于沼液收集池中，通过泵输送至沼液高位池，再由管道输送至各牧草种植区施肥。

2.4.2供电

本项目用电由散旦镇市政供电所供应，同时项目区设置有变电站（35KV，变电容量6300KVA）、变配电室，高压电源线进入变配电室后，经高压开关柜接到变压器高压侧，由变压器降压到0.4/0.23KV后，用低压配电柜以放射式与树干式相结合的方法向各用电点送电。

2.5原辅料、产品方案及设备一览表情况

项目运营期产生的产品主要为优质肉牛，副产品农家肥及有机肥（沼渣）详见表2-3。

表2-3  产品方案一览表

	名称
	数量
	去向

	优质肉牛
	10000头/年
	外售

	农家肥
	10114.15吨/年
	外售

	有机肥（沼渣含水率为60%）
	6387.5吨/年
	外售


根据建设方提供资料，对原材料消耗量做出估算。项目要原材料消耗指标见表2-4；主要设备见表2-5。
表2-4  主要原材料消耗指标表

	名称
	每头每天消耗量（kg）
	年消耗总量（t）
	来源
	备注

	粗饲料

（包括青草、青贮饲料、稻草、玉米杆等）
	25
	250000
	青草由项目牧草种值区提供，青贮饲料在项目内进行制作；稻草、玉米杆均外购成品项目区不进行生产
	用于肉牛饲养

	精饲料
	5
	50000
	项目区饲料制备车间提供
	

	舔砖
	0.1
	73
	外购
	

	玉米
	\
	2190
	外购
	精饲料生产原辅料

	豆粕
	
	730
	
	

	麦麸
	
	182.5
	
	

	菜粕
	
	182.5
	
	

	棉粕
	
	109.5
	
	

	白酒糟
	
	109.5
	
	

	棕榈油
	
	36.5
	
	

	蛋氨酸
	
	36.5
	
	

	赖氨酸
	
	36.5
	
	

	磷酸氢钙
	
	36.5
	
	

	氢氧化钠
	
	0.25
	
	用于牛舍消毒试剂

	木屑
	
	8449.75
	
	堆肥发酵


表2-5  建设主要设备一览表

	序号
	设备名称
	型号规格
	台数
	用于肉牛养殖

	1
	饲料混合机
	宏兴2000，2.7*1.65*1.25
	1
	

	2
	小货车
	蓝俊汽车3008
	1
	

	3
	地磅秤
	SCS200x250
	1
	

	4
	（迈安达）消毒器
	型号：MAD-14
	2
	

	5
	固液分离机
	\
	1
	有机肥生产

	6
	袋包装机
	\
	1
	

	7
	螺旋输送机
	\
	1
	

	8
	驰日牌粉碎机
	WLF-520
	1
	用于饲料生产

	9
	切碎机
	\
	1
	

	10
	正邦饲料搅拌机
	TMR
	1
	


2.6劳动定员及工作制度
本项目劳动定员20人，均不在项目区内食宿。年生产365天，每天工作8小时。

3 工程分析

项目现阶段已建设完毕，本评价将不再对施工期进行影响分析，只对施工期遗留的问题提出相应的整改措施；由于项目养殖规模和环保工程发生较大变化，同时养殖区现阶段1号牛舍已进行肉牛养殖，沼气处理系统已处于正常运营，因此项目污染源核算将结合现有监测数据和现有经验值进行重新核算。

3.1 生产工艺流程及产污分析
3.1.1肉牛养殖工艺

项目肉牛饲养工艺流程详见下图：
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图3-1  项目养殖工艺流程图

项目肉牛养殖工艺流程简述

（1）项目外购检疫合格的犊牛直接进入项目的养殖区的牛舍进行圈养，养殖周期在5-8个月。在养殖过程中出现病牛则送往牛康复中心（隔离场）进行隔离治疗，病死牛将卫生填埋于项目区安全填埋井中。

（2）项目采用的养牛技术为在牛床下设置粪便收集槽，牛粪和牛尿通过牛床上的空隙降落到牛床下的粪便收集槽中，每天对粪便收集槽进行清理，清理出的牛粪一部分和牛尿一起进入沼气系统进行发酵处理，剩余牛粪将运输至堆粪池和木屑按照一定比例混合后进行15天堆肥发酵处理；在牛粪发酵前向牛粪中喷洒BZT®堆肥药剂，促进粪便发酵和遏制恶臭的产生。

（3）BZT®堆肥药剂，是完全从自然界中筛选的细菌，经微胶囊封装工艺及独特酶处理技术配置而成。通过菌及酶的作用，一方面可以降解有机废弃物料中的粗蛋白、纤维素、木质素及糖类，产生易被吸收利用的无机态养分及腐殖质等，从而提高速效养分的含量，有利于作物的吸收利用；另一方面，随着BZT菌剂在堆肥过程中的繁殖可以逐步有效地抑制腐败菌的生长，既减轻了腐败物质的产生及其环境臭味问题，又可以抑制这些有害菌进入土壤后引发土传病害问题。

（4）沼气系统产生的沼液用于项目牧草区施肥，沼渣经有机肥加工车间加工后外售，产生的沼气则用于云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目使用。

（5）项目养牛所需的饲料为青贮料、稻草、玉米杆、鲜草、舔砖及精饲料。精饲料由项目区由项目的饲料制备车间提供，青贮料和鲜草由项目区自己供给，所需要的稻草和玉米杆则全部外购成品，项目区不自己生产，舔砖直接外购，用于补充微量元素。

（6）项目区设置的饲料制备车间，主要生产粉状精饲料，不做颗粒饲料，只是将将外购回来的玉米、豆粕、棉粕等原辅料进行破碎混合。
3.1.2有机肥加工工艺

项目有机肥生产主要为将沼渣经过固液分离和物理脱水后，使其含水为60%后用于外售。工艺及产污环节见图3-2所示。
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图3-2  项目有机肥加工艺及产污节点示意图

1、沼气产生的沼渣通过固液分离机去除沼渣中的大部分沼液。
2、通过固液分离机的沼渣将通过压缩机压缩后确保沼渣中的含水约在60%左右。
3、压缩脱水后的沼渣将包装后外售。

3.1.3 堆肥发酵工艺
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图3-3  项目堆肥发酵工艺及产污节点示意图

1、项目产生的牛粪将和木屑按照1:1的比例进行混合后进行密闭堆粪池进行发酵处理。
2、在发酵前对其喷洒BZT®堆肥药剂，促进堆肥发酵并遏制恶臭产生，厌氧发酵15天后对其进行装袋后外售。
3.1.4沼气工艺
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图3-4  沼气工艺流程图及产污环节图

工艺简述：

沼气主要分为预处理单元、厌氧消化单元、沼气净化储存单元、沼气沼渣沼液利用单元，共四个单元，每个单位具体情况如下：
（1）预处理单元
牛粪、尿液、冲洗水和办公生活废水先进入浮渣池，除去粪便中的饲料残渣、牛毛、草等杂物，然后进入沉砂池除去粪便污水中的砂石，接着进入进料池进入厌氧发酵罐中。
（2）厌氧消化单元
将预处理后的粪污用泵打入到CSTR厌氧消化器中（总容积3000m3），在常温条件下进行15天的厌氧消化生成沼气。
（3）沼气净化储存单元
发酵产生的沼气从CSTR厌氧消化器中出来，首先进入沼气气水分离器，除去沼气中的水蒸汽，脱水后的沼气进入干式氧化铁脱硫塔中，除去沼气中H2S气体，净化后的沼气进入低压储气柜中储存。去除H2S的原理如下：
干式氧化铁脱硫的基本原理是以O2使H2S 氧化成硫或硫氧化物的一种方法，干法设备的构成是，在一个容器内放入填料，填料层有活性炭、氧化铁等。气体以低流速从一端经过容器内填料层，硫化氢（H2S）氧化成硫或硫氧化物后，余留在填料层中，净化后气体从容器另一端排出。
脱硫塔通常设计为一用一备，交替使用，即一个脱硫，一个再生。含有硫化氢（H2S）的沼气进入脱硫塔底部，在穿过脱硫填料层到达顶端的过程中，H2S与脱硫剂发生以下的化学反应。
第一步: Fe2O3·H2O + 3H2S = Fe2S3 + 4H2O（脱硫）
第二步: Fe2S3 + 3/2 O2 + 3 H2O = Fe2O3·H2O + 2 H2O + 3S（再生）
（4）沼气沼渣沼液利用单元
沼气从储气柜中出来，直接供云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目使用。
厌氧消化过程中产生的沼渣和沼液，进入溢流沉淀池、沼渣沉淀、沼液流入沼液储存池中，沼液用于项目区牧草灌溉施肥，沼渣则进入有机肥加工车间，加工成有机肥后外售。

3.1.5牧草种植工艺

项目设置有牧草种植区有效面积约为620亩，主要种植多年生黄竹草，由于病虫害较少，基本不使用农药。其种植工艺为：将项目牧草种植区进行平整，并将坡度较大的地方进行坡改梯后，在其表面抛洒草籽然后对其进行喷洒水，待牧草生长至50cm-100cm时，对其进行采割后运往养殖场供肉牛食用；从牧草种植到采割时，不对牧草施用化肥及喷洒农药；对牧草收割时间为每月进行收割一次。牧草液体施肥则由沼气池产生的沼液由泵输送至沼液高位池，再由管道输送到各个牧草种植片区施肥；固体肥料则通过车辆运输至牧草区进行施肥；根据建设方牧草种植经验，为防止现沼液过量导致烧苗及土壤污染，牧草种植区种植的牧草每亩每月浇灌液体肥1次，每次8t；同时牧草每亩每年施用农家肥4次，每次2吨，晴天喷施。

3.2 运营期污染源强分析

3.2.1 大气污染源强分析

1、养殖过程中产生的氨、硫化氢和臭气浓度
项目废气污染物主要为牛舍、堆粪池、有机肥加工车间及沼气池，主要集中在养殖区内，养殖区将采用干清粪工艺，对圈舍内牛粪日产日清，保持圈舍的清洁。
①氨气、硫化氢

肉牛养殖废气主要为恶臭气体。养殖恶臭源主要为牛舍、堆粪池等，这类恶臭气体主要为氨、硫化氢、三甲基氨等。

恶臭主要来源是粪便排出体外之后的腐败分解过程，体内粗蛋白的代谢产物主要是：硫化氢、醇类、醛类、酚类、吲哚等碳水化合物和含氮有机物，他们在有氧条件下分解成二氧化碳、水和硝酸盐而无害化，在无氧条件下发酵。畜舍废气主要为恶臭有害气体，主要成分为有机物腐败时所产生的氨气、动物有机体中蛋白质腐败时产生的硫化氢气体。
氨气和硫化氢的排放强度受到许多因素的影响，包括生产工艺、气温、湿度、畜禽种类、室内排风情况及粪便的堆积时间等。本项目采用粪便日产日清，粪便和尿液及时清运沼气系统进行密闭发酵。牛舍采用钢架结构圈舍，加大了通风。在采取上述措施后可以有效的控制污染物的产生量。由于项目1号牛舍已进行养殖，根据建设单位于2018年1月9日~1月10日委托云南环绿环境检测技术有限公司对1号牛舍污染排放浓度监测，监测期间1号牛舍处于正常运营，且没有喷洒除臭剂，存栏量为2000头，建筑面积为6050m2。项目养殖区1号牛舍上风向和下风向污染物浓度详见表3-1。

表3-1  养殖区1号牛舍上、下风向污染物浓度一览表

	检测点位
	日期
	氨

（mg/m3）
	硫化氢（mg/m3）
	臭气浓度

(无量纲)

	上风向10m
	2018/01/09
	0.01
	0.001
	10

	
	2018/01/10
	0.01
	0.002
	11

	下风向1m
	2018/01/09
	0.06
	0.010
	19

	
	2018/01/10
	0.07
	0.009
	18

	下风向10m
	2018/01/09
	0.05
	0.007
	16

	
	2018/01/10
	0.06
	0.008
	17

	下风向50m
	2018/01/09
	0.03
	0.003
	14

	
	2018/01/10
	0.04
	0.004
	13

	下风向100m
	2018/01/09
	0.02
	0.003
	10

	
	2018/01/10
	0.01
	0.002
	11


项目运营期存栏肉牛为6000头，排放NH3、H2S浓度为1号牛舍的1-3倍，本评价取值2.5倍，根据表3-1计算可知项目运营期排放的NH3为0.175mg/m3，H2S为0.025mg/m3。牛舍距离养殖区的距离均大于10m，同时三个牛舍分布在不同的高程点，运营期间养殖区厂界处的NH3、H2S排放浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中要求，即NH3的浓度1.5mg/m3，H2S的浓度0.06mg/m3。

为了减小污染物对周围环境的影响，建设单位在高温高湿天气采取对牛舍进行喷洒除臭剂的方式降低污染物的产生及影响。同时尽量提高饲料的利用率和优化饲料组份，尤其是饲料中氮、磷利用率，降低粪便中氮、磷含量，有效减少恶臭气体产生。

②臭气浓度

项目恶臭主要来自于牛舍、有机肥加工车间、堆粪池及沼气池。恶臭排放强度与牲畜的数量、种类、生长阶段、环境温度、清粪方式清扫频次、管理水平、粪便和污水的无害化处理程度等因素有关。项目恶臭气体属于无组织面源排放，为了控制臭气浓度，最有效的方法是控制产生气味的源头和扩散渠道。项目主要采取保持舍内干燥，加强环境绿化，提高饲料利用率，优化饲料组份，减小氮的排放量，同时在堆粪前向牛粪中喷洒BZT®堆肥药剂以促进粪便发酵和遏制恶臭的产生等措施控制污染物的产生，并对堆粪池采取加盖或密封，以控制臭气浓度。在天气湿润和温度高的时候对牛舍喷洒除臭剂控制恶臭浓度及污染物的产生及排放。

项目运营期存栏肉牛为6000头，排放臭气浓度为1号牛舍的1-3倍，本评价取值2.5倍，根据表3-1计算，项目运营期排放的臭气浓度47.5（无量纲），养殖区厂界处的臭气浓度能都满足《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001表7中的要求，即：恶臭浓度≦70（无量纲）。

2、饲料加工粉尘
项目内饲料加工主要是对玉米、豆柏等进行破碎混合；同时，项目使用的饲料有秸秆、玉米秆等需要破碎的物料。根据建设单位提供信息，每年使用的秸秆、玉米秆、玉米、豆柏等干饲料约300000t。饲料加工粉尘产污量参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》上册中饲料加工行业产污系数0.045（kg/t•产品）。则项目干饲料在加工过程中产生的粉尘量为13500kg/a。建设单在对粗饲料（包括青草、青贮饲料、稻草、玉米杆等）进行破碎时，在物料出口的地方设置袋式物料收集设施，降低粉尘的的产生量，对粉尘的去除率约为95%左右，在对精饲料（豆粕、玉米等）进行破碎时产生的粉尘经设备自带布袋除尘设施处理后呈现无组织排放，布袋除尘对粉尘的去除效率为99.9%。通过采取以上措施，项目饲料加工过程中粗饲料排放粉尘量约为562.5kg/a；精饲料排放粉尘量约为2.25kg/a。

3、沼气产生量
项目产生的牛舍冲洗废水、尿液等将和牛粪按照一定的比例混合后进入沼气池进行发酵。沼气现阶段已经在运营，根据运营结果统计可知，沼气产生量约为CSTR厌氧消化器池产气约0.8m3/m3·d；项目CSTR容积为3000m3，则项目沼气满负荷运营下产生沼气量约为87.6万m3/a。产生的沼气将用于云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目使用。

沼气产生的二氧化硫：
项目沼气脱硫采用三氧化铁脱硫剂，脱硫剂敷设在脱硫罐内，脱硫效率在60%以上，根据《养牛场一体化沼气工程启动运行效果分析》（李子富、范晓林、杨柳；北京科技大学；科学研究报刊）可知，采用厌氧发酵罐产生沼气的硫化氢含量在200~1000ppm之间，本次评价取硫化氢含量约为1000mg/m3，经过脱硫塔脱硫后沼气中的硫化氢含量降至400mg/m3以下，满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）中对经过净化系统处理后的沼气质量指标要求。H2S 生成SO2 的化学反应方程式：

2H2S+3O2=2SO2+2H2O。

燃烧后所排废气中SO2 的最大产生量计算公式为：
沼气量（m3/a）×400 mg/m3÷34×64×10-6= SO2最大产生量（kg/a）。
通过计算可知，项目产生的沼气全部燃烧后排放SO2为659.6kg/a。产生的沼气将供给云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目使用，排放的污染物则纳入云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目核算，排放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉排放标准。

3.2.2 水污染源强分析

1、废水

（1）牛只用水量及牛尿产生量
根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）中的6、畜牧业用水定额标准，牛饮用水量为45—55 L/(头·d)，平均为50L/(头·d)。根据养殖区1号牛舍实际统计结果可知，牛饮水量为约40L/(头·d)，符合《云南省地方标准用水定额》要求。项目年存栏牛只6000头，则项目内牛只饮用水总量为240m3/d，87600m3/a。
牛尿液主要为牛饮用水后新陈代谢排出。根据建设方对1号牛舍牛尿初步统计估算可知，项目养殖肥牛每天产生牛尿约6.5L/头·d。根据《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》中西南地区育肥牛尿液量为8.32L/头·d；项目养殖区牛尿产生量与《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》中相关规范不相互冲突。项目年存栏牛6000头，则项目内牛只尿液产生量为39m3/d，14235t/a。产生的尿液、牛粪及圈舍冲洗水一起进入沼气池处理后。
牛尿的水污染物浓度参考《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社）进行核算，污染物产生浓度按CODcr 7000mg/L，NH3-N按800mg/L，TP按50 mg/L，则项目牛尿水污染物产生量为：CODcr99.645/a，NH3-N11.388t/a，TP0.712t/a。

（2）圈舍冲洗水
项目采取干清粪工艺，平时牛舍不冲洗，仅在较脏或空栏时，才进行牛舍的清洗。根据建设方对1号牛舍清洗用水统计，牛舍冲洗用水量约12m3/百头·次，排污系数为0.8，废水量为9.6m3/百头·次；根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中规定集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量为20m3/百头·次，项目牛舍冲洗废水符合《畜禽养殖业污染物排放标准》相关规定。项目区牛舍冲洗周期为每月1次，年存栏牛6000头；项目共建设3栋牛舍，每月轮流冲洗，则项目圈舍冲洗用水量为24m3/d，8760/a；排水量为19.2m3/d，7008t/a。冲洗圈舍废水全部进入项目内沼气池进行发酵处理处理，沼液回用于项目区牧草施肥，沼渣经有机肥加工车间加工成有机肥后外售。
养殖废水污染物浓度根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中附录A的表A.1《畜禽养殖场废水中的污染物浓度和pH值》进行核算，污染物产生浓度按CODcr887mg/L，NH3-N按22.1mg/L，TP按5.33mg/L，则项目养殖废水污染物产生量为：CODcr6.22t/a，NH3-N0.155t/a，TP0.0374t/a。
（3）办公生活废水

项目运营期间共有养殖人员20人，均不在项目区内食宿，办公生活废水主要为冲厕和洗手用水。根据参考（DB53/T 168-2013）《云南省地方标准用水定额》，项目区内工作人员生活用水量按40L/d·人计，则项目区生活总用水量为0.8m3/d，用水产污系数以80％计，则日排污水量为0.64m3/d。按每年365 个工作日计算，则该项目生活年用水量为292m3/a，年生活污水产生量为233.6m3/a；项目生活污水中主要污染物产生浓度约为COD400mg/L、BOD5150mg/L、氨氮40mg/L、SS200mg/L、TP4mg/L。产生的生活废水进入沼气池处理，沼液回用于项目区牧草施肥，沼渣经有机肥加工车间加工后外售。

（4）绿化用水

项目绿化面积约为1500m2，按照《云南省地表标准—用水定额》（DB53/T168-2013），取绿化用水量为2L/m2·d，晴天每天浇水一次，则晴天绿化用水量约为3m3/d；雨天不浇水。项目所在区域地区晴天按照210d进行核算，则绿化用水量为630m3/a。

（5）渗滤液

根据固体废物工程分析，项目运营期进入堆粪池发酵的的牛粪量为20t/d，鲜牛粪含水率约80%，则含水量为16t，渗滤液产生量按含水量的5%计，则渗滤液产生量为0.8t/d（292t/a），因此，在堆粪间设置1 个4m3 的渗滤液收集池，用于收集渗滤液，收集后的渗滤液进入沼气池发酵。

（6）有机肥加工车间沼液

根据项目沼气设计方案和固体废弃物分析，沼气满负荷运营下日产含水量70%的湿沼渣量为24吨；产生的沼渣经过有机肥加工车间脱水装置脱水后，含水量由70%降低至60%，有机肥加工车间产生沼液为则沼气日产生含水率为60%沼渣17.5吨；将则有机肥加工车间日产沼液为6.5吨，产生的沼液将暂存于沼液收集池中用于项目牧草种植区施肥。
（7）初期雨水

项目实行雨污分流。从保护水环境的角度出发，本项目对整个养殖场区域从降雨初期到形成径流的60min产生的初期雨水进行收集处理。本项目在1号牛舍处设置一个540m3的初期雨水收集池，收集后的雨水经过沉淀处理后用于项目区内牧草灌溉。项目所在区全年平均降雨量846.5mm，日最大降雨量102.7mm，根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）中的有关规范，场地初期雨水量的计算，按下述经验公式估算：

Wi=S×Q×10-3×1/4

式中：

Wi——初期雨水量（m3/次）；

Q——降雨量×0.1（mm）；

S——汇水面积（m2），场区硬化地表面积为30108.73m2。

根据以上计算方法计算项目场区雨水产生量为6371.76m3/a，最大为773.1m3/d，则项目每次产生的初期雨水量为32.2m3/次，项目在1号牛舍处设置一个540m3初期雨水收集池，能够满足连续15以上的天最大降雨量的初期雨水收集需要。初期雨水用于项目内绿化用水或者牧草灌溉。

表3-2  运营期项目用水及排水情况

	用水单元
	用水标准
	数量
	用水量
	排水量

	牛饮用水
	40L/头·d
	6000 头
	240m3/d
	87600m3/a
	39m3/a
	14235t/a

	圈舍冲洗水
	12m3/百头·次
	6000头
	24m3/d
	8760m3/a
	19.2m3/d
	7008t/a

	办公生活用水
	40L/人·d
	20人
	0.8m3/d
	292m3/a
	0.64m3/d
	233.6m3/a

	绿化用水
	2.0L/(m2·次)、1次/天
	150m2/210d
	3m3/d
	630m3/a
	0

	合计
	——
	——
	267.8
	97282
	58.84
	21476.6


项目运营期用水量为267.8m3/d，97282m3/a；废水排放量为58.84m3/d，21476.6m3/a。废水污染物主要为COD、BOD、SS、氨氮、TP、动植物油等。污染物产生及排放情况如表3-3所示。
表3-3  项目水污染物产生及排放情况
	废水
种类
	废水量
（m3/a）
	指标
	污染物名称

	
	
	
	COD
	NH3-N
	TP
	BOD5
	SS

	牛尿
	14235
	浓度（mg/L）
	7000
	800
	50
	2200
	300

	
	
	产生量（t/a）
	99.645
	11.388
	0.712
	31.317
	4.271

	圈舍冲洗水
	7008
	浓度（mg/L）
	887
	22.1
	5.33
	1300
	800

	
	
	产生量（t/a）
	6.216
	0.155
	0.0374
	9.11
	5.606

	生活污水
	233.6
	浓度（mg/L）
	400
	40
	10
	150
	200

	
	
	产生量（t/a）
	0.093
	0.0093
	0.0024
	0.035
	0.047

	合计
	21476.6
	产生量（t/a）
	105.954
	11.5523
	0.7518
	40.462
	9.924

	
	
	排放量（t/a）
	0
	0
	0
	0
	0
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3.2.3 噪声污染源强分析

项目运营期噪声主要来源于圈舍牛群叫声、饲料加工车间、有机肥加工车间及少量运输车辆产生的噪声。经过类比调查，牛群哼叫声在70～80dB（A），牛叫声随机性较大，主要发生在喂食时及其饥饿时；机械设备的等效声级值在60～95 dB（A）。主要噪声源排放情况见表3-4。

表3-4  主要噪声源强一览表单位：dB（A）
	种类
	污染物来源
	产生方式
	产生量dB（A）
	治理措施

	牛群
	圈舍
	间断
	70～80
	喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声

	电动刮粪板
	圈舍
	间断
	60~65
	选低噪声设备、隔声减震

	切碎机
	饲料粉碎
	间断
	70～80
	选低噪声设备、密闭车间、隔声减震

	驰日牌粉碎机
	饲料粉碎
	间断
	85～95
	

	正邦饲料搅拌机
	饲料搅拌
	间断
	65～70
	

	固液分离机
	有机肥加工车间
	间断
	70～80
	

	螺旋输送机
	有机肥加工车间
	间断
	65～70
	

	袋包装机
	有机肥加工车间
	间断
	70～80
	

	真空泵、输送泵
	沼气、沼液输送等
	间断
	75～80
	


3.2.4 固体废物源强分析

运营期产生的固体废弃物主要有牛粪，沼渣，病死牛只、医疗废物及工作人员产生的生活垃圾等。

（1）牛粪
根据建设方提供数据可知，牛粪产生量约15kg/头•天，项目年存栏牛6000头，牛粪产生量为90t/d（32850t/a）。项目清粪工艺采用干清粪法，由电动刮粪板从圈舍清理出来，一部分进入沼气系统进行发酵处理，一部分由人工收集牛粪清运至堆粪池和木屑按照1:1的比例混合后进行堆肥发酵。根据建设方沼气运营经验数据和沼气设计方案可知，沼气满负荷运营下，沼气池每天需要进入新鲜牛粪70t，废水110t；则每天养殖区运往堆粪池发酵的新鲜牛粪为20t/d，云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目约有3.15t/d胃肠容物和粪便运至项目区堆粪池进行堆粪发酵。
（2）沼渣
根据项目建设方提供经验数据和沼气设计方案可知，沼气满负荷运营时每天进入沼气池的粪便污水有180吨，其中为新鲜牛粪70t（全部来自于养殖区），废水110t（其中59.64m3/d（包含渗滤液）来自于养殖区，剩余50.36m3/d废水来自于云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目）。则每天进入发酵罐的干物质量为70吨×20% =14吨；厌氧阶段干物质生化消耗率为50%，干物质生化消耗量为14吨×50% =7吨，该部分干物质消耗生物质能转化、沼气生产的主体；厌氧阶段干物质的输出量为14吨－7吨 = 7吨。产生的沼液经固液分离机分离后之沼渣含水量为70%，则日产含水量70%的湿沼渣量为7吨 ÷ 30% =24吨；产生的沼渣通过脱水装置脱水后，含水量由70%降低至60%，则沼气满负荷运下日产生含水率为60%沼渣17.5吨；将则日产沼液为180吨–17.5吨=162.5吨。项目的产生的沼液均用于项目区牧草种植区施肥，沼渣则外售。
（3）病死牛废物
项目运营期间会产生一定量的病死牛只，因不确定性较大，难以量化，此部分固废处理应遵循《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ／T81—2001中“9.3不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上的安全填埋井，安全填埋井为混凝土结构，深度大于2米，直径1米，井口加盖密封。进行填埋时，每次投入禽畜尸体后，覆盖一层厚度不低于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口”的要求进行建设，目前建设单位在离项目养殖区西面约1300m处设置了安全填埋井2个，总容积为50m3，用以对病死牛的安全卫生填埋。
安全填埋井现在底部防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设10cm的碎石，25cm的C30混凝土，内壁采用1：25防水砂浆粉二道，在用满丙纶防水卷材进行铺设，能都满足相关防渗要求。如果出现疫情，应及时与县、市卫生防疫部门取得联系，并按照卫生防疫部门的要求进行处理。
（4）生活垃圾

本项目劳动定员20人，其均不在项目区内食宿，生活垃圾产生量以0.2kg/人·d计，则垃圾产生量为4kg/d，1.46t/a。生活垃圾由员工分类集中收集，委托当地环卫部门定期清运。
（5）医疗废物
项目每年春、秋季需要检查和整蹄一次，对患有肢蹄病的牛要及时治疗，平时还要做好畜禽养殖疾病防治工作，因此项目运营时每年会产生医疗废物，本项目使用的防疫药品共2000瓶，用完后产生2000个空瓶及注射器，根据计算，项目医疗废弃物的年产生量估算为0.05吨。
根据《边远山区医疗废物处置指导意见》和《医疗废物管理条例》，不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构应当按照县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门的要求，自行就地处置其产生的医疗废物。自行处置医疗废物的应符合下列基本要求：①使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物，应当消毒并作毁形处理。②能够焚烧的，应当及时焚烧。③不能焚烧的，消毒后集中填埋。
本项目产生的医疗废弃物消毒后进行卫生填埋。

（6）脱硫固废

沼气脱硫塔的氧化铁每年由厂家进行更换，更换后的三硫化二铁由厂家带回处置。

3.3.5有机质消纳平衡

现阶段项目区产生的沼液、沼渣都外售给云南富滇农业旅游有限公司的农庄种植区施肥，运输工作由云南富滇农业旅游有限公司进行。

项目牧草种植区之前为耕地，通过类比同种土地类型并根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中附表2可知，项目牧草种植区土壤氮磷养分分级为II级。根据可知，

（1）区域植物养分需求量

项目牧草种植为黄竹草，种植面积620亩，根据建设单位提供种植经验每亩年产约8吨，则项目种植区黄竹草养分需求量计算公示如下：
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黄竹草单位产量养分需求量参照《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表1中的饲用燕麦草进行核算，即每产生100kg燕麦草需要氮2.5kg，磷0.8kg。通过计算可知，项目牧草种植需要养分需求量为氮124t/a，磷39.68t/a。
（2）区域植物粪肥养分需求量

根据不同土壤肥力下，区域内植物氮（磷）总养分需求量中需要施肥的比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下：
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项目区土壤氮磷养分分级为II级，确定施肥供养分占比为45%。粪肥中氮素当季利用率取值范围推荐值为25%—30%，本评价取值30%；磷素当季利用率取值范围推荐值为30%—35%，本评价取值35%。粪肥占施取值0.8。通过计算可知项目牧草种植区需要粪肥养分需求量为氮148.8t/a，磷40.82t/a。

（3）项目养殖场粪肥养分供给量

根据规模养殖场饲养畜禽存栏量、畜禽氮（磷）排泄量、养分留存率测算，计算公式如下：
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不同畜禽的氮（磷）养分日产生量可以根据实际测定数据获得，无测定数据的可根据猪当量进行测算，1头猪当量的氮排泄量为11kg，磷排泄量为1.65kg，项目养殖为肉牛，100头猪相当于30头肉牛，则每头牛氮排泄量为36.3kg，磷排泄量为5.5kg。项目固体粪便和污水以沼气工程处理为主的，粪污收集处理过程中氮留存率推荐值为65%(磷留存率65%)；通过计算可知，项目养殖区粪肥养分提供量为氮142.74t/a，磷21.45t/a。

综上所述项目牧草种植区需要粪肥养分需求量为氮148.8t/a，磷40.82t/a。但项目养殖区粪肥养分提供量为氮142.74t/a，磷21.45t/a，小于项目牧草种植区需要粪肥养分需求量，因此项目配套的牧草种植面积能都消纳项目产生的全部沼液。由于云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目距离本项目较近，一部分屠宰废水补给本项目沼气工程，胃肠容物和牛粪进入本项目堆粪池进行堆肥发酵，因此建设单位将产生的沼液全部回用于牧草种植区施肥，堆粪池产生的农家肥一部分回用于项目牧草区施肥，一部分外售；产生的沼渣全部外售。项目种植的黄竹草每亩每年施用农家肥4次，每次2吨，晴天撒施牧草种植区年需农家肥为4960t/a，项目粪污物料流向图详见下表。
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图3-6  项目粪污物料流向图  单位：t/d

3.3.6项目运营期污染物排放汇总
项目运营期污染物产生及排放情况如表3-5所示。

表3-5  项目污染物产生情况及处置措施一览表

	污染

种类
	污染物名称
	产生量（t/a）
	排放量

（t/a）
	防治措施

	大气
	NH3
	少量
	少量
	加强通风，喷洒除臭剂

	
	H2S
	少量
	少量
	

	
	恶臭
	少量
	少量
	

	
	饲料加工

粉尘
	13.5
	0.56475
	设置在封闭的车间内，同时在落料口设置袋式收集设，破碎设备自带布袋除尘设施。

	废水
	圈舍冲洗水、尿液、办公生活废水
	水量
	21476.6
	0
	经沼气池进行处理，产生的沼液用于项目区牧草施肥，产生的沼渣有机肥加工车间加工后外售。

	
	
	COD
	105.954
	0
	

	
	
	NH3-N
	11.5523
	0
	

	
	
	TP
	0.7518
	0
	

	
	
	BOD5
	40.462
	0
	

	
	
	SS
	9.924
	0
	

	噪声
	设备噪声
	65~95dB(A)
	\
	选低噪声设备、密闭车间、隔声减震

	
	牛群叫声
	70～80 dB(A)
	
	圈舍隔声；喂足饲料和水

	固废
	牛粪
	32850
	一般固废
	集中收集后，部分进入沼气池进行发酵，部分外运输至堆粪池进行堆肥发酵，发酵后农家肥部分用于项目区牧草种植区施肥，部分外售。

	
	沼渣

（含水率为60%）
	6378.5
	一般固废
	经有机肥加工车间物理脱水后外售

	
	病死牛
	-
	一般固废
	安全填埋

	
	生活垃圾
	1.46
	一般固废
	交由当地环卫部门进行处置

	
	医疗废物
	0.05
	危险固废
	安全填埋

	
	脱硫固废
	—
	一般固废
	由厂家带回处置


4 区域环境概况

4.1区域自然环境概况
4.1.1 地理位置
富民县地处滇东高原西部，昆明市西北部，为主城最近的近郊县，规划是昆明市“一主四辅”的重要辅城之一。东与嵩明县、寻甸县相邻，南靠五华、西山区，西与楚雄州的禄丰、武定接壤，北与禄劝山水相连，距昆明市区23公里，处在主城半小时交通核心区内，自古为川藏、滇北入昆明之要津，有“滇北锁钥”之称。富民整个县域面积993平方公里，其中河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，总人口15.2 万人。全县共辖5镇一乡，包括永定镇、罗免镇、赤鹫镇、款庄镇、东村镇、散旦镇。108国道和即将建设的昆武高速公路穿境而过。

三江并流都市农庄肉牛养殖基地位于富民县散旦镇汉营村委会。地处东经102°37'58.50"，北纬25°19'27.23"。项目地理位置详见附图1。

4.1.2 地形、地貌、地质
项目位于富民县散旦镇。富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低，望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在1455～2817m之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在1455～2817m之间。富民地处云南高原中部，海拔较高，高原是其基本形态，根据这一特点，将地区分为低山、低中山、高中山、高山4类地貌类型。

项目区地形上属于云贵高原滇东西部侵蚀、溶蚀低中山地貌区，地势总体西高东低，地形坡度5~25°之间。区内最高点位于西北部，海拔2070m；最低点位于东北部，海拔1839m，高差231m。

4.1.3 气候、气象
项目所在富民县散旦镇，气候属低纬度亚热带高原山地季风气候，无严寒、气候温和、干湿季节分明，年平均气温15.8℃，一般在5.5～22.9℃，年最高气温34.9℃，最低气温-8.6℃，月平均气温最高7月、气温20.2℃；气温最低是1月、气温9.3℃；年平均相对湿度72%，最热月份相对湿度82%。全年平均降雨量846.5mm，日最大降雨量102.7mm；其中6～10月份占全年降雨量的75%以上；年平均蒸发量1957mm，从11月到次年5月为旱季。主导风向南西，占全年风向的19%，夏季主导风向南南西占全年风向的10%，或南风，占全年风向的10%，冬季主导风向南西，占全年风向的26%，年均风速1.82m/s。历年最大积雪240mm，年最多雾日9天，年最多雹日16天，年最多雷暴雨数91天，冬季日照57%。
4.1.4 水文
1、地表水

富民县境内共有河流14条，均属于金沙江水系，其中过境河流8条，螳螂川为主干河，龙泉河、木板河次之。螳螂川长148.65km，纵坡降2.9‰，属宽谷型壮年期河流。它发源于昆明滇池海口，流经安宁、西山区至莲花岩注入富民，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，穿县城流至成器墩流向转西北，经永定、大营两镇、者北、赤鹫两乡到龙发村汇集天生桥河水处，上游称螳螂川，下游称普渡河，为富民县最大的河流。汇水面积5198km2，是滇池的唯一出水口。入境水量8.632亿m3，平均流量27.37m3/s，从海口至永定桥92km，下游（禄劝县境内）称普渡河，于三江口汇入金沙江，全长243km，落差258km，流经永定坝子和赤鹫坝子，地段比降较小，赤鹫以下进入峡谷地段，河床切割深达100～200m。全县集中出露的泉水共47处，出水流量为0.632m3/s，年出水量为0.199亿m3。

距离项目最近的为无名小河和龙泉河。无名小河汇入龙泉河，龙泉河流经花箐水库，最终汇入东村河（散旦河），最终汇入金沙江。项目区域水系情况见附图2。

2、地下水

（1）区域地质构造
从大的区域来看，拟建场地西侧距晚更新世活动断带（汤郎～易门断裂（F56））约25km。东侧距早-中更新世活动断带（普渡河断裂（F54）），约5km。拟建场地内无断层和褶皱通过，地质构造不发育。拟建场地周边10km范围内是没有发震断裂通过。总体拟建场地区域构造条件复杂，场区内构造较简单。
（2）区域地壳稳定性

区域地壳运动自元古代以来经历了强烈的华力西运动、印支运动、燕山运动和喜山运动，地壳运动较强烈。断裂构造活动形成富民断陷盆地、鸣矣河河谷断层堆积谷地，富民盆地中第四系堆积物厚度达108～345m，区域内基底断裂发育，切割成长条菱形块体，存在上更新世活动断裂，第四纪断陷盆地地块东升西降，盆地中堆积了厚度较大的松散层，区域内主干断裂被覆盖，区域地壳较不稳定。根据《云南省区域地壳稳定性评价图》，勘察场地属区域地壳次不稳定区

（3）地下水含水层及其特征
依据现场调查及区域地质资料，根据赋水介质、地下水运移情况，项目区及附近划分为第四系松散土体弱含水层、基岩裂隙弱含水层、岩溶裂隙含水层。
①第四系松散土体弱含水层
主要分布于山间盆地及河流、沟谷两岸以及地表平缓、缓斜坡地段，岩性主要为耕土、粘土、粉质粘土，一般厚度小于10m，平均厚度为8.55m；因厚度小，断续分布，富水性弱—中等，透水性较强。主要含孔隙水，以上层滞水为主，无稳定地下水位。
②裂隙含水层
火成岩裂隙含水层：岩性为强—中等风化二叠系下统峨嵋山组（P2β）玄武岩，局部夹凝灰岩，节理裂隙及风化裂隙较发育，呈土柱状、碎块状，浅表层全～强风化，风化物呈粉质粘土夹碎石、角砾状；下部弱风化，呈块状、整体状，节理发育，岩体破碎。区域地下水径流模数1-5L/S·km2，泉流量0.5-1.5L/S，富水性中等—弱，属于裂隙弱含水层。火成岩裂隙水主要赋存于表层风化带，一般地下水埋深在20m左右。
碎屑岩裂隙含水层：地层包括奥陶系下统至泥盆系中统，以及侏罗系中统地层，岩性以砂岩、粉砂岩、泥岩、页岩等，区域地下水径流模数0.1-5L/S·km2，泉流量0.1-2L/S，富水性差异较大，但总体属于中等—弱含水层。一般地下水埋深在10m左右。

③岩溶裂隙含水层：
地层及岩性为泥盆系中上统（C2-3）、石炭系中上统（C2-3）、二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）灰岩、白云质灰岩、白云岩，节理裂隙发育，表层强风化。区域钻孔揭示其溶洞、溶孔、溶隙均较发育，岩溶深度100-300m；岩溶发育程度强且较均一，区域地下水径流模数6.1-15.05L/S·km2，溶洞、暗河发育，常见泉流量1—10 L/S，暗河（大泉）最大流量达659L/S。富水性强—较强，属于岩溶裂隙强—中等含水层。岩溶发育较强，地下水埋深较大，埋深一般大于50m。
（4）水文地质单元及边界条件
项目区总体处于鲁南河左岸水文地质单元，主要为岩溶、碎屑岩相间含水地块，地下分水岭与地表分水岭基本一致，总体由西向东径流，流向与岩层及构造线走向基本一致，于鲁南河河谷兆古龙（散旦公社）附近形成富水块段，部分地下水以大泉、泉群形式集中排泄。该水文地质单元以石炭、二叠系碳酸盐岩为主要含水层，其次为二叠系峨眉山组玄武岩含水层；北侧以侏罗系碎屑岩为隔水边界，南侧以奥陶、泥盆系碎屑岩为隔水边界。项目区主要位于玄武岩区，处于该水文地质单元的补给—径流区（参见附图区域水文地质图）。
3、周边村庄饮用水及泉点调查

项目周边的汉营、沙营村、廖营村人畜饮水全部取自宝石洞水库水源，且是自来水。宝石洞水库不在项目区内，位于养殖区上游东南侧约4866m，项目不在宝石洞水库的补给区。
项目区内为发现泉点出露，项目周边最近泉点情况详下表。

表4-1  泉点调查结果表

	泉点编号
	位 置
	泉点出露层位
	泉水类型
	流量L/s
	现状功能

	675
	养殖区东南侧3.3km
	P1Q
	下降泉
	—
	补给地表水、农灌

	193
	养殖区东北侧6.1km
	P2β
	上升泉
	2.1
	补给地表水、农灌


4.1.5 植被、土壤
富民县主要森林植被类型为滇青冈林。主要乔木有滇青冈、滇朴、云南泡花树、岩桑、银鹊树等。人工林有桉树、大树杨梅、板栗、核桃、桃、柿、柑桔、梨等。主要灌木有余甘子、杜鹃、南烛、山茶、地盘松、小铁子、坡柳、清香木、矮杨梅等。

项目区内主要植物主要为人工栽植的桉树、云南松、云南油杉以及桃树、板栗等经果林等。项目区内无国家级和省级重点保护野生植物。

富民县土壤由棕壤、红壤、紫色土、水稻土四类土壤组成，分别占面积的1.7%、68.9%、15.5%、4.8%，分7个亚属16个土属25个土种。富民县境内成土母岩有石灰岩、砂岩和页岩。成土母质主要有河流冲积母质、残积母质、坡积母质、洪积母质和堆积母质等多种类型。主要森林土壤有红壤、棕红壤、紫色土。项目区土壤主要为红壤。

4.16胜古迹和历史文物

项目区内及周边300m内不涉及名胜古迹、自然保护区、风景名胜区和历史文物。

4.2环境质量现状

为了解项目区域环境质量现状，建设单位托云南环绿环境检测技术有限公司于2017年12月12日～12月13日对项目所在地的水环境和噪声环境环境质量现状进行了监测。
4.3.1大气环境质量现状监测与评价

本次大气环境质量现状评价将引用《云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目现状监测报告》，监测单位为云南中科监测技术有限公司，监测时间为2017年10月10日~17日，云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目位于本项目养殖区域西侧，临近本项目养殖区域，能够代表本区域的环境质量现状。

1、监测方案

监测项目：TSP、SO2、NO2、NH3、H2S

监测点位：厂界上风向设一个点、厂界下风向（老平堂村）设1个点，共设2个监测点。

监测时间：连续7天采样。

监测结果统计如下：

表4-2   大气日均值监测结果统计表  单位：μg/m3

	监测点位
	日期
	TSP
	NO2
	SO2

	 厂界上风向
	2017.10.10-2017.10.11
	49
	27
	22

	
	2017.10.11-2017.10.12
	38
	28
	19

	
	2017.10.12-2017.10.13
	40
	25
	24

	
	2017.10.13-2017.10.14
	44
	26
	23

	
	2017.10.14-2017.10.15
	47
	29
	21

	
	2017.10.15-2017.10.16
	35
	28
	20

	
	2017.10.16-2017.10.17
	41
	26
	25

	厂界下风向

（老平堂村）
	2017.10.10-2017.10.11
	61
	33
	27

	
	2017.10.11-2017.10.12
	52
	31
	29

	
	2017.10.12-2017.10.13
	56
	32
	26

	
	2017.10.13-2017.10.14
	54
	30
	25

	
	2017.10.14-2017.10.15
	58
	34
	28

	
	2017.10.15-2017.10.16
	50
	31
	26

	
	2017.10.16-2017.10.17
	53
	35
	27

	标准限值
	300
	80
	150

	达标分析
	达标
	达标
	达标


表4-3  大气小时值监测结果统计表  单位：μg/m3
	监测点位
	日期
	时间
	SO2（μg/m3）
	NO2（μg/m3）
	H2S（mg/m3）
	NH3（mg/m3）

	 厂界上风向
	2017.10.10
	02:00-03:00
	23
	22
	ND
	0.11

	
	
	08:00-09:00
	31
	31
	0.005
	0.11

	
	
	14:00-15:00
	12
	14
	0.006
	0.12

	
	
	20:00-21:00
	14
	33
	0.002
	0.10

	
	2017.10.11
	02:00-03:00
	21
	21
	0.004
	0.12

	
	
	08:00-09:00
	33
	33
	0.006
	0.11

	
	
	14:00-15:00
	14
	15
	0.003
	0.14

	
	
	20:00-21:00
	13
	30
	0.005
	0.13

	
	2017.10.12
	02:00-03:00
	22
	23
	0.002
	0.12

	
	
	08:00-09:00
	30
	30
	0.003
	0.13

	
	
	14:00-15:00
	11
	13
	0.005
	0.14

	
	
	20:00-21:00
	12
	31
	0.003
	0.12

	
	2017.10.13
	02:00-03:00
	24
	20
	ND
	0.11

	
	
	08:00-09:00
	32
	34
	0.004
	0.13

	
	
	14:00-15:00
	13
	14
	0.005
	0.14

	
	
	20:00-21:00
	15
	31
	0.003
	0.12

	
	2017.10.14
	02:00-03:00
	20
	22
	0.003
	0.11

	
	
	08:00-09:00
	34
	33
	0.005
	0.11

	
	
	14:00-15:00
	12
	13
	0.005
	0.13

	
	
	20:00-21:00
	10
	31
	0.002
	0.14

	
	2017.10.15
	02:00-03:00
	22
	21
	0.003
	0.10

	
	
	08:00-09:00
	35
	34
	0.004
	0.11

	
	
	14:00-15:00
	13
	15
	0.006
	0.13

	
	
	20:00-21:00
	11
	30
	0.005
	0.12

	
	2017.10.16
	02:00-03:00
	23
	20
	0.002
	0.09

	
	
	08:00-09:00
	34
	31
	0.003
	0.12

	
	
	14:00-15:00
	10
	16
	0.005
	0.13

	
	
	20:00-21:00
	12
	32
	0.003
	0.11

	厂界下风向（老平堂村）
	2017.10.10
	02:00-03:00
	26
	26
	0.004
	0.12

	
	
	08:00-09:00
	35
	37
	0.007
	0.11

	
	
	14:00-15:00
	18
	16
	0.005
	0.14

	
	
	20:00-21:00
	17
	38
	0.003
	0.13

	
	2017.10.11
	02:00-03:00
	27
	27
	0.005
	0.11

	
	
	08:00-09:00
	38
	36
	0.007
	0.13

	
	
	14:00-15:00
	19
	15
	0.006
	0.14

	
	
	20:00-21:00
	16
	39
	0.003
	0.12

	
	2017.10.12
	02:00-03:00
	29
	26
	0.005
	0.13

	
	
	08:00-09:00
	37
	35
	0.007
	0.14

	
	
	14:00-15:00
	18
	19
	0.006
	0.12

	
	
	20:00-21:00
	15
	37
	0.004
	0.10

	
	2017.10.13
	02:00-03:00
	25
	28
	0.005
	0.12

	
	
	08:00-09:00
	40
	40
	0.007
	0.13

	
	
	14:00-15:00
	20
	17
	0.006
	0.14

	
	
	20:00-21:00
	18
	36
	0.004
	0.11

	
	2017.10.14
	02:00-03:00
	28
	29
	0.004
	0.10

	
	
	08:00-09:00
	36
	38
	0.007
	0.12

	
	
	14:00-15:00
	19
	16
	0.006
	0.14

	
	
	20:00-21:00
	18
	17
	0.005
	0.11

	
	2017.10.15
	02:00-03:00
	30
	30
	0.006
	0.11

	
	
	08:00-09:00
	38
	39
	0.007
	0.10

	
	
	14:00-15:00
	18
	18
	0.007
	0.14

	
	
	20:00-21:00
	16
	36
	0.006
	0.13

	
	2017.10.16
	02:00-03:00
	26
	27
	0.006
	0.11

	
	
	08:00-09:00
	37
	38
	0.007
	0.14

	
	
	14:00-15:00
	17
	20
	0.005
	0.13

	
	
	20:00-21:00
	15
	37
	0.004
	0.10

	标准限值
	500
	200
	0.01
	0.2

	达标分析
	达标
	达标
	达标
	达标


根据监测数据可知，项目所在区域TSP、SO2、NO2均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准标；NH3、H2S均能满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)标准相应要求。项目所在区域大气环境质量良好。

4.3.2地表水环境质量现状监测及评价
1、地表水环境质量现状监测

（1）地表水现状监测

1#断面：无名小河：无名小河汇入龙泉河上游500m处；2#断面：龙泉河：在无名小河与龙泉河交汇上游500m处；3#断面：龙泉河：在无名小河与龙泉河交汇下游1500m处；共3个监测点位。具体位置详见本项目监测布点图
（2）监测项目：pH、COD、NH3-N、BOD5、总磷、粪大肠菌群。
（3）监测频率及监测方法连续测2天，每天采样一次。

监测统计结果见表4-4。
表4-4  地表水检测结果一览表（mg/L）

	样品类型
	分析项目
	日期
	1#无名小河
	2#龙泉河上游500m
	3#龙泉河下游1500m处

	地表水
	pH

（无量纲）
	2017/12/12
	7.71
	7.96
	7.81

	
	
	2017/12/13
	7.62
	7.93
	7.74

	
	CODcr
	2017/12/12
	8
	8
	10

	
	
	2017/12/13
	6
	7
	11

	
	氨氮
	2017/12/12
	0.142
	0.241
	0.438

	
	
	2017/12/13
	0.157
	0.278
	0.457

	
	SS
	2017/12/12
	29
	18
	13

	
	
	2017/12/13
	31
	17
	11

	
	BOD5
	2017/12/12
	1.2
	1.3
	1.8

	
	
	2017/12/13
	1.1
	1.2
	2.1

	
	总磷
	2017/12/12
	0.04
	0.13
	0.12

	
	
	2017/12/13
	0.03
	0.14
	0.10

	
	粪大肠菌群

（个/L）
	2017/12/12
	260
	270
	340

	
	
	2017/12/13
	220
	210
	330

	备注
	最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限。


2、地表水环境质量现状评价

（1）评价因子与评价标准

根据监测结果，选择pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群数作为现状评价因子。
（2）评价方法

为了能直观反映水质现状，科学地评判水体中污染物是否超标。评价采用单项水质参数评价方法，其模式如下：

①对于一般污染物：
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式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度mg/L；

Csi——水质参数i的地面水水质标准mg/L。

②、对具有上、下限标准的项目pH，计算式为：
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    式中：pHj——为监测点j的pH值；

          pHsd——为水质标准pH的下限值；

          pHsu——为水质标准pH的上限值。

（3）评价结果与分析

评价结果见表4-5。

表4-5  地表水现状评价结果一览表

	断面号
	pH（无量纲）
	COD
	BOD5
	NH3-N
	总磷
	粪大肠菌群数

	1#断面
	范围
	7.71~7.62
	6~8
	1.1~1.2
	0.142~0.157
	0.03~0.04
	220~260

	
	Pimax
	0.33
	
	0.3
	0.314
	0.02
	0.026

	2#断面
	范围
	7.93~7.96
	7~8
	1.2~1.3
	0.241~0.278
	0.13~0.14
	210~270

	
	Pimax
	0.56
	\
	0.325
	0.556
	0.7
	0.027

	3#断面
	范围
	7.74~7.81
	10~11
	1.8~2.1
	0.438~0.457
	0.10~0.12
	330~340

	
	Pimax
	0.59
	\
	0.525
	0.914
	0.6
	0.034

	标准限值
	6~9
	≤20
	≤4
	≤0.5
	≤0.2
	≤10000

	注：最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限


根据表4-4可见，监测因子单因子指数均小于等于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准要求。地表水环境质量现状良好。

4.3.3地下水环境质量现状分析
1、监测项目

PH、硫酸盐、高锰酸盐指数、氨氮、氰化物、总大肠菌群。
2、监测布点

廖营村井水监测，共1个监测点位。

3、监测频率

连续监测2天，每天监测1次。

4、监测及评价结果
表4-6  地下水检测结果一览表单位：mg/L

	样品类型
	分析项目
	日期
	廖营村井水
	《地下水质量标准》III类水标准
	达标情况

	地下水
	pH值

（无量纲）
	2017/12/12
	7.71
	6.5~8.5
	达标

	
	
	2017/12/13
	7.64
	
	

	
	硫酸盐
	2017/12/12
	48
	≤250
	达标

	
	
	2017/12/13
	46
	
	

	
	高锰酸盐指数
	2017/12/12
	0.7
	≤3.0
	达标

	
	
	2017/12/13
	0.6
	
	

	
	氨氮
	2017/12/12
	0.182
	≤0.2
	达标

	
	
	2017/12/13
	0.187
	
	

	
	氰化物
	2017/12/12
	0.004L
	≤0.05
	达标

	
	
	2017/12/13
	0.004L
	
	

	
	总大肠菌群

（个/L）
	2017/12/12
	未检出
	≤100
	达标

	
	
	2017/12/13
	未检出
	
	

	备注
	“最低检出限+L”表示检测结果低于分析方法检出限


由表4-6可知，项目区地下均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水标准要求；廖营村的饮用水为自来水，水源来自宝石洞水库，该井已不存在饮用功能，现阶段主要功能为农灌。
4.3.4声环境质量现状分析
监测项目：等效连续A声级Leq。
监测布点：项目养殖区四周厂界和项目区内一个。
监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测一次。
监测结果

表4-7  噪声检测结果一览表

	日期
	检测点位
	时间
	噪声值Leq（A）
	标准值
	达标情况

	2017/12/12
	项目区东外1m
	昼间（09:08-09:09）
	50.1
	60
	达标

	
	
	夜间（22:03-22:04）
	44.3
	50
	达标

	
	项目区南外1m
	昼间（09:14-09:15）
	47.2
	60
	达标

	
	厂界东外1m处
	夜间（22:09-22:10）
	43.8
	50
	达标

	
	项目区西外1m
	昼间（09:20-09:30）
	58.6
	60
	达标

	
	厂界东外1m处
	夜间（22:15-22:16）
	43.5
	50
	达标

	
	项目区北外1m
	昼间（09:35-09:36）
	46.7
	60
	达标

	
	项目边界东（1#）
	夜间（22:21-22:22）
	42.9
	50
	达标

	
	项目区内
	昼间（09:41-09:42）
	46.5
	60
	达标

	
	
	夜间（22:27-22:28）
	44.1
	50
	达标

	2017/12/13
	项目区东外1m
	昼间（10:11-10:12）
	49.8
	60
	达标

	
	
	夜间（22:31-22:32）
	42.9
	50
	达标

	
	项目区南外1m
	昼间（10:17-10:18）
	46.8
	60
	达标

	
	
	夜间（22:37-22:38）
	43.3
	50
	达标

	
	项目区西外1m
	昼间（10:23-10:33）
	58.8
	60
	达标

	
	
	夜间（22:43-22:44）
	42.7
	50
	达标

	
	项目区北外1m
	昼间（10:38-10:39）
	46.9
	60
	达标

	
	
	夜间（22:49-22:50）
	43.1
	50
	达标

	
	项目区
	昼间（10:44-10:45）
	46.6
	60
	达标

	
	
	夜间（22:55-22:56）
	43.6
	50
	达标


由表4-7可知，项目所在区域噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，声环境现状较好。

5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析

项目施工期未发生过环保投诉事件，现阶段存在的环境问题为，项目开挖部分地表还未进行植被绿化，容易造成水土流失等现象，本评价要求建设方加快场区绿化，特别是边坡绿化，减少雨季水土流失量。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1环境空气影响预测及评价

5.2.1.1污染气象条件分析
本次评价地面气象参数收集富民县地面气象观测站（气象站位于 25°14′N，102°29′E）2015年的气象观测资料，对气象数据进行统计分析。地面气象数据包括：气温、风向、风速、总云量、低云量等。
（1）风向

评价区年主导风向为西南风（SW），风频为11.6%；次主导风向为西南偏西风（WSW），出现风频为10.96%；静风频率为11.96%。
一月出现频率最高的风向为西南风（SW），出现频率为21.51%；出现频率最低的风向是东北风（NE），出现风频是1.08%，静风风频为0。四月份出现频率最高的是西南风（SW），频率为17.78%；频率最低的风向是西北风（NE），频率为1.1%，静风频率为5.56%。七月出现最高的风向为西风（W），出现频率为10.75%；最低频率的风向为东北偏东风（ENE），静风频率为12.5%。十月份出现频率最高的风向是西南风（SW），频率为9.68%；频率最低的为东风（E），频率为1%，静风频率为25.81%。
（2）风速

该区域年平均风速为1.82m/s。随着风向的不同，各风向下的平均风速也有变化。年平均风速最大的风向为西南风（SW），其平均风速为3.28m/s。年平均风速最小的风向是北风（N），风速为1.1m/s。各月份中四月平均风速最大，为2.53m/s。

风速表见表5-1，平均月风速变化见5-1。
[image: image17.jpg]—A¥4

2.2m/s

+A¥H

WA ¥

1. 33m/s

2.53m/s

tA¥H

LuvY

1. 44m/s

1.82m/s





图5-1  富民县2015年风频玫瑰图

表5-1  风速统计结果 （单位：m/s）
	月份
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	一月
	0.7
	0.7
	1.7
	1.55
	1.48
	1.46
	1.23
	1.52
	1.84
	2.2
	4.18
	3.68
	2.75
	4.3
	0.55
	0.4
	2.2

	二月
	1.8
	1.1
	0.9
	3.55
	1.41
	1.32
	1.1
	1.45
	2.3
	2.67
	4.3
	2.92
	3.06
	2.6
	0
	1.6
	2.43

	三月
	0
	1.4
	0
	2.28
	3.42
	1.27
	2.07
	1.92
	2.98
	3.08
	4.47
	3.66
	2.5
	2.24
	0.75
	0.65
	2.73

	四月
	0
	1.3
	2.9
	1.95
	2.31
	1.75
	1.23
	2.15
	2.82
	3.38
	3.51
	3.03
	2.72
	2.05
	1.07
	2.3
	2.53

	五月
	0
	0
	0
	1.8
	0.7
	1.08
	1.8
	2.53
	0.94
	1.89
	3.27
	2.56
	1.84
	3.3
	1.77
	1.18
	2.09

	六月
	1.27
	0.8
	1.47
	1.52
	2.25
	1.23
	0.92
	1.71
	2.55
	1.82
	2.91
	2.3
	1.92
	2.95
	1.12
	0.92
	1.7

	七月
	1.16
	0
	1.27
	2.3
	1.23
	0.98
	1.53
	1.76
	1.19
	1.68
	1.47
	1.3
	3.12
	2.17
	1.87
	1.6
	1.26

	八月
	0.8
	1
	1.25
	0.55
	1.63
	0
	1.72
	1.21
	1.42
	1.03
	1.06
	1.35
	1.72
	2.19
	1.43
	2.78
	2.29

	九月
	0.85
	0
	0.7
	0.7
	0.97
	1.47
	2.4
	1.4
	2.08
	1.27
	1.18
	0.88
	2.33
	0.75
	1.35
	0.75
	1.03

	十月
	1.6
	0
	0
	1
	1
	0.95
	1.09
	2.28
	1.55
	1.34
	3.09
	1.37
	2.28
	1.7
	1.87
	1.25
	1.33

	十一月
	1.1
	0
	1.45
	2
	2
	0.87
	1.67
	0.86
	2.11
	1.4
	4
	2.37
	2.37
	3.58
	0.93
	0.6
	1.34

	十二月
	0.73
	0
	1
	0.8
	2.89
	1.89
	1.65
	2.3
	1.79
	2.53
	3.24
	2.78
	1.48
	1.35
	1.1
	0.5
	1.75

	全年
	1.1
	1.1
	1.33
	1.7
	2.08
	1.38
	1.49
	1.76
	1.85
	2.14
	3.28
	2.59
	2.24
	2.37
	1.42
	1.03
	1.82


5.2.1.2大气环境影响预测

1、粉尘

根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则  大气环境》要求，本环评采用式SCREEN3模型估算项目建成后排放的污染物对周围环境的影响，估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。

本项目选TSP作为预测因子，采用估算模式进行分析。由于《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准中无粉尘小时平均浓度限值，根据《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2008），取粉尘日平均浓度限值的3倍值，即0.9mg/m3。
各预测因子源强及排放参数详见表5-2。
表5-2  面源污染源排污情况汇总表

	排放源
	污染因子
	最大排放速率(kg/h)
	有效高度(m)
	长度(m)
	宽度(m)

	饲料制备车间
	TSP
	0.155
	7
	50
	22


根据估算模式SCREEN3计算，估算模式计算结果见表5-3。

表5-3  采用估算模式计算TSP排放结果一览表

	
	TSP

	距离下风向距离（m）
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）

	10
	0.004394
	0.49

	100
	0.04439
	4.93

	106
	0.04464
	4.96

	200
	0.04145
	4.61

	300
	0.03907
	4.34

	400
	0.03852
	4.28

	500
	0.0366
	4.07

	600
	0.03258
	3.62

	700
	0.02841
	3.16

	800
	0.02481
	2.76

	900
	0.02173
	2.41

	1000
	0.01918
	2.13

	1100
	0.0171
	1.9

	1200
	0.01533
	1.7

	1300
	0.01384
	1.54

	1400
	0.01257
	1.4

	1500
	0.01148
	1.28

	1600
	0.01053
	1.17

	1700
	0.009704
	1.08

	1800
	0.00897
	1

	1900
	0.008322
	0.92

	2000
	0.007748
	0.86

	2100
	0.007258
	0.81

	2200
	0.00682
	0.76

	2300
	0.006424
	0.71

	2400
	0.006066
	0.67

	下风向最大落地浓度
	0.04464
	4.96


根据表5-3的估算结果，养殖区排放的粉尘在下风向产生的最大落地浓度为0.04464mg/m3（106m处），没有超出0.9mg/m3的限值要求；距离项目养殖区最近的保护目标为东面502m处的廖营村，位于项目的侧风向。其排放源距离廖营村的距离远大于200m，而项目排放的粉尘在下风向产生的最大落地浓度为0.04464mg/m3（106m处），因此项目产生的粉尘，对项目周边的环境保护目标影响不大。

2、养殖区恶臭影响分析

恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间即有协同作用也有拮抗作用。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对恶臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。

恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。项目在运营期会产生粉尘及废气。

在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表5-4。

表5-4  臭气强度分级表

	强度等级
	嗅觉判别标准

	0
	无味

	1
	勉强可以感到轻微臭味(检知阀值浓度)

	2
	容易感到轻微臭味(认知阀值浓度)

	3
	明显感到臭味(可嗅出臭气种类)

	4
	强烈臭味

	5
	无法忍受的强烈臭味


恶臭物质大多为氨、硫化氢、硫醇类、胺类和醛类，根据国外研究出七种主要恶臭物质浓度与臭气强度之间的关系，详见表5-5。

表5-5  恶臭物质浓度与臭气浓度的关系

	臭气强度
	氨
	硫醇
	硫化氢
	甲基硫
	二甲硫
	三甲胺
	乙醛

	0
	<0.1
	<0.0001
	<0.0002
	<0.0001
	<0.0003
	<0.0001
	<0.002

	1
	0.1
	0.0001
	0.0002
	0.0001
	0.0003
	0.0001
	0.002

	2
	0.5
	0.0007
	0.006
	0.002
	0.003
	0.001
	0.01

	2.5
	1.0
	0.002
	0.02
	0.01
	0.009
	0.005
	0.05

	3
	2
	0.004
	0.06
	0.05
	0.03
	0.02
	0.1

	3.5
	5
	0.01
	0.2
	0.2
	0.1
	0.07
	0.5

	4
	10
	0.03
	0.7
	0.8
	0.3
	0.2
	1

	5
	40
	0.2
	8
	2
	3
	3
	10

	臭气特征
	刺激臭
	刺激臭
	臭蛋味
	刺激臭
	刺激臭
	臭鱼味
	刺激臭


项目养殖区1号牛舍现阶段已满负荷养殖，建筑面积为6050m2，根据2018年1月9日~1月10日云南环绿环境检测技术有限公司对1号牛舍上风向和下风向污染物浓度进行监测，监测结果详见表5-6。

表5-6  养殖区1号牛舍上、下风向污染物浓度一览表

	检测点位
	日期
	氨

（mg/m3）
	硫化氢（mg/m3）

	上风向10m
	2018/01/09
	0.01
	0.001

	
	2018/01/10
	0.01
	0.002

	下风向1m
	2018/01/09
	0.06
	0.010

	
	2018/01/10
	0.07
	0.009

	下风向10m
	2018/01/09
	0.05
	0.007

	
	2018/01/10
	0.06
	0.008

	下风向50m
	2018/01/09
	0.03
	0.003

	
	2018/01/10
	0.04
	0.004

	下风向100m
	2018/01/09
	0.02
	0.003

	
	2018/01/10
	0.01
	0.002


根据工程分析可知，项目运营期存栏肉牛为6000头，排放NH3、H2S浓度为1号牛舍的1-3倍，本评价取值2.5倍，通过计算可知项目运营期养殖区排放的NH3为0.175mg/m3，H2S为0.025mg/m3，根据表5-5可知，项目养殖区风向1m臭气强度等级为2-2.5（容易感到轻微臭味），距离养殖区最近保护目标位于养殖区东侧的502m出的廖营村，且位于项目所在区域的主要风向的侧风向，项目养殖区产生的臭气对其影响较小。

3、堆粪池恶臭影响分析

项目堆粪工艺采用的厌氧发酵工艺，通过对堆粪池采取加盖方式，并在堆粪时向其喷洒BZT®堆肥药剂可有效控制臭气的产生；堆粪池位于项目所在区域主导风向的侧风向，且位于项目高程相对至高点，与廖营村的直线距离大于800m，相对高差大于30m，通过自然扩散后堆粪产生的恶臭对其影响较小。

为减轻恶臭对外环境的不利影响，防止养殖区内恶臭气积聚过多对操作工人及牲畜的健康带来危害，同时防治恶臭扰民现象出现，项目应采取如下措施：

（1）及时清理牛舍产生的粪便，做到日产日清。最大限度的减少牛舍恶臭排放量。

（2）堆粪池严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的要求进行建设，并对粪便发酵池进行加盖，并向粪便喷洒BZT®堆肥药剂，促进农家肥发酵和遏制恶臭的产生。

（4）加强绿化，厂区道路两旁种植乔、灌木及松柏等，厂界边缘种植高大树种，尽量降低恶臭污染的影响程度。

（5）在高温高湿度天气中，向牛舍喷洒除臭试剂，以便降低恶臭的污染物的产生量。

通过采取以上环保措施后，养殖区厂界臭气浓度可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”，即臭气浓度≦70（无量纲），养殖区厂界处NH3和H2S可达《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级新建标准，即NH3的浓度1.5mg/m3，H2S的浓度0.06mg/m3，对周围环境及保护目标产生的影响可以接受。
5.2.1.3卫生防护距离
根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中有关规定，畜禽养殖场场界与环境敏感区边界最小距离应大于500米，从而确定项目养殖区卫生防护距离为养殖区厂界外延500m。根据云南朋强科技有限公司对三江并流农业科技股份有限公司都市农庄肉牛养殖基地养殖区厂界到最近敏感目标廖营村距离为502m。在养殖区边界500m范围内无居民等敏感目标。
5.2.1.4环境空气环境影响结论

本项目大气污染物排放强度与排放方式符合排放标准的有关规定，大气污染防治措施是可行的。项目运营期间产生的臭气对周边关心点影响不大，产生的恶臭、NH3、H2S、饲料加工粉尘的排放均能做到达标排放。因此，项目建成运营不会改当地环境功能，从大气环境影响角度评价，项目建设是可行的。

5.2.2地表水环境影响分析

5.2.2.1项目废水产生情况
项目运营产生的废水主要为牛尿，圈舍冲洗水，员工办公生活废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷。

由工程分析可知，项目运营期用水量为267.8m3/d，97282m3/a；废水排放量为59.64m3/d（包含渗滤液），21768.6m3/a（包含渗滤液）。
5.2.2.2项目废水排水去向及影响分析
项目采用雨污分流体制，雨水由雨水收集沟进行收集，初期雨水进入初期雨水收集池沉淀后，用于项目区绿化或牧草灌溉。项目内产生牛尿、圈舍冲洗水、办公生活污水等废水通过密封排污管道进入沼气池进行处理，现阶段产生的沼渣和沼液一部分用于项目区牧草施肥，剩余部分外售；带配套牧草种植区全部种植后，沼气产生的沼液将全部用于项目牧草种植区施肥。
5.2.2.3废水处理方案合理性分析

为了实现资源的合理利用以及减小对外环境的影响，项目实施沼气工程，对项目废水进行处理后，沼液用于项目区牧草施肥，沼渣经有机肥加工车间加工后外售，沼气供云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目使用。项目选用CSTR沼气处理工艺，是目前处理养殖废水比较经济合理，资源达到综合利用的有效方法，同时也是国内外成熟的处理工艺，工艺选择合理。
（1）污水处理设施规模合理性分析
根据建设单位提供的资料，项目区内建设CSTR沼气处理污水设施。沼气池为容积为3000m3，能够确保产生的污水能够全部进入沼气池处理，同时还可接纳云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目产生的部分废水。
根据项目沼气设计方案并结合项目实际运行经验数据，沼气满负荷运营时每天进入沼气池的粪便污水有180吨，其中为新鲜牛粪70t，废水110t。养殖区区每天产生废水量约59.64m3/d（包含渗滤液），剩余所需废水50.36m3/d由云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目提供。

综上所述，项目设置的沼气池容积3000m3，可以完全容纳和处理养殖区内产生的牛尿、圈舍冲洗废水、生活污水，同时还可接纳云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目每天产生的废水量50.36m3。
（2）污水处理的工艺的可行性分析
本项目内的沼气池属于厌氧处理，项目废水使用沼气池的处理方式不会产生二次污染，并可直接处理高浓度的有机废水，不仅能耗少，而且可产生大量沼气，即使不考虑沼气作为能源所带来的收益，其成本也仅为好氧处理的1/3。厌氧处理系统规模灵活，占地少，设备简单，容易操作，更重要的是实现废弃物资源化利用，项目内沼气池发酵后的沼液可全部用于农田，达到《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81—2001）中污水处理的要求，即畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。项目内的沼气池污水处理工艺是可行的。

5.2.2.4沼液回用可行性分析
沼液中富含17中氨基酸，长期的厌氧环境，绝（少）氧环境，使大量的病菌、虫卵、杂草种子窒息而亡。同时，由于缺氧、沉淀本身含有吲哚乙酸、赤霉素和较高容量的氨和铵盐，这些物质可以杀死或抑制病菌和虫卵。因此，沼液是病菌极少的优质、高效、无污染的有机卫生肥料，可用于基肥、追肥、叶面肥和浸种，起到提高作物产量、品质和抗病能力的作用。根据有机质消纳平衡计算（详见报告3.3.5）可知，项目养殖区粪肥养分提供量为氮142.74t/a，磷21.45t/a，项目牧草种植区需要粪肥养分需求量为氮148.8t/a，磷40.82t/a。

综上所述养殖区产生的粪肥养分供给量远小于项目牧草种植区需要粪肥养分需求量。因此项目的沼液能够全部回用于项目区牧草种植区施肥。

5.2.2.5非正常情况下水影响环境分析
若该项目沼气池因机械设施、电力故障或连续下雨的情况下，造成现设计的沼气池不能正常运行时，废水无法满足标准要求，即进行事故排放，事故排放污染物质浓度即为污水中污染物质产生浓度。项目废水发生事故排放时，污染物的排放量比正常处理后的排放量大，若直接回用于项目，将会对农作物造成影响。由此可见，项目废水事故排放会加大污染负荷，进入外环境或回用于农田有一定的影响。

因此，为避免出现事故排放，应设置事故废水收集池，可以容纳污水处理系统出现事故的废水量，同时作为连续下雨的应急事故池，不会导致废水外溢。待污水处理系统检修完成后，事故池内的废水排入污水处理系统内进行处理后回用。项目养殖区在沼液收集池下方设置设置有1个容积为3000m3的事故池，可容纳项目区15天以上的废水产生量。可有效避免废水不外排事故发生。

5.2.2.6沼气回用可行分析
根据工程分析可知，项目满负荷运营期产生沼气量约为87.6万m3/a，产生的沼气将供给云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目使用，根据《云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目环境影响报告》可知，项目运营期需要的沼气量约为沼气用量约为89万m3/a，项目产生的沼气能全部供给云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目使用。

5.2.2.7小结

综上所述，项目产生的废水经沼气池处理后，沼液全部回用于项目区牧草种植区施肥。沼渣经过有机肥加工车间加工后外售。项目采取的废水处理措施是可行，项目正式投入运营后，产生的废水均得到综合利用，对周项目所在区域地表水影响较小。

5.2.3项目取水对区域水资源影响分析

根据昆明滇禹勘察设计有限公司编制的《三江并流都市农庄肉牛养殖基地项目水资源论证报告书》，本项目取水水源为已建成的葫芦坝塘，地理位置为东经102°37'1"，北纬25°19'573"。本次分析将直接引用《三江并流都市农庄肉牛养殖基地项目水资源论证报告书》的结论：

本项目取水不改变葫芦坝塘的工程规模，故对区域水资源可利用量基本无影响；本次改变了坝塘原有灌溉功能，将其功能变为生活生产供水，坝塘的工程任务已经发生改变，对区域水资源配置方案有一定的影响；工程预留了生态流量，取水对水功能区纳污能力基本无影响，也不会对下游河道水生态圈造成破坏影响；业主单位已与汉营村委会签订了葫芦坝塘的租用协议，且水库下游该村委会的土地也已被云南三江并流农产品开发有限公司租用，故本工程取水对其他用水取水的影响已解决，不存在影响。
本项目将实现生活、生产废水处理后回用，基本达到“零”排放。因此本项不设置退水口，不存在退水对第三者的影响，因此本项目不考虑退水影响范围，无退水影响。

根据项目水资源报告结论，项目经取水和退水后无论在水量和水质两方面均不会对第三方取水户造成大的影响。

5.2.4地下水环境影响分析

5.2.4.1地下水含水层及其特征
项目区及附近划分为第四系松散土体弱含水层、基岩裂隙弱含水层、岩溶裂隙含水层。
（1）第四系松散土体弱含水层
主要分布于山间盆地及河流、沟谷两岸以及地表平缓、缓斜坡地段，岩性主要为耕土、粘土、粉质粘土，一般厚度小于10m，平均厚度为8.55m；因厚度小，断续分布，富水性弱—中等，透水性较强。主要含孔隙水，以上层滞水为主，无稳定地下水位。
（2）裂隙含水层
火成岩裂隙含水层：岩性为强—中等风化二叠系下统峨嵋山组（P2β）玄武岩，局部夹凝灰岩，节理裂隙及风化裂隙较发育，呈土柱状、碎块状，浅表层全～强风化，风化物呈粉质粘土夹碎石、角砾状；下部弱风化，呈块状、整体状，节理发育，岩体破碎。区域地下水径流模数1-5L/S·km2，泉流量0.5-1.5L/S，富水性中等—弱，属于裂隙弱含水层。火成岩裂隙水主要赋存于表层风化带，一般地下水埋深在20m左右。
碎屑岩裂隙含水层：地层包括奥陶系下统至泥盆系中统，以及侏罗系中统地层，岩性以砂岩、粉砂岩、泥岩、页岩等，区域地下水径流模数0.1-5L/S·km2，泉流量0.1-2L/S，富水性差异较大，但总体属于中等—弱含水层。一般地下水埋深在10m左右。

（3）岩溶裂隙含水层： 

地层及岩性为泥盆系中上统（C2-3）、石炭系中上统（C2-3）、二叠系下统栖霞茅口组（P1q+m）灰岩、白云质灰岩、白云岩，节理裂隙发育，表层强风化。区域钻孔揭示其溶洞、溶孔、溶隙均较发育，岩溶深度100-300m；岩溶发育程度强且较均一，区域地下水径流模数6.1-15.05L/S·km2，溶洞、暗河发育，常见泉流量1—10 L/S，暗河（大泉）最大流量达659L/S。富水性强—较强，属于岩溶裂隙强—中等含水层。岩溶发育较强，地下水埋深较大，埋深一般大于50m。
5.2.4.2水文地质单元及边界条件
项目区总体处于鲁南河左岸水文地质单元，主要为岩溶、碎屑岩相间含水地块，地下分水岭与地表分水岭基本一致，总体由西向东径流，流向与岩层及构造线走向基本一致，于鲁南河河谷兆古龙（散旦公社）附近形成富水块段，部分地下水以大泉、泉群形式集中排泄。该水文地质单元以石炭、二叠系碳酸盐岩为主要含水层，其次为二叠系峨眉山组玄武岩含水层；北侧以侏罗系碎屑岩为隔水边界，南侧以奥陶、泥盆系碎屑岩为隔水边界。项目区主要位于玄武岩区，处于该水文地质单元的补给—径流区（参见附图区域水文地质图）。
5.2.4.3地下水补、径、排特征
项目区主要位于二叠系峨眉山组玄武岩分布区，地下水主要为玄武岩基岩裂隙水，地下水主要接受大气降水补给；项目区地形标高较高，受地形控制，地下水沿地形向下部地势低洼的沟谷地带径流，并侧向径流补给前述水文地质单元的碳酸盐岩含水层。总体位于地下水的补给—径流区。基岩裂隙含水层透水性较弱，大气降水多形成地表径流流失；地下含水层富水性弱，水力坡度平缓，径流速度较慢，地下水埋藏深度大。

5.2.4.4 项目对区域地下水影响分析

本项目运营期对地下水的污染主要为沼气池、牛舍、有机肥加工车间、沼液收集池、堆粪池及渗滤液池等产生渗滤液以及项目区牧草施肥。

1、养殖区对地下水的影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

项目养殖冲洗废水、尿液、粪便、沼液为主要地下水污染源，如防治措施不当，出现跑冒滴漏现象，会通过下渗对地下水产生污染。

项目现阶段基础工程已建设完毕，排污管道为混凝土浇灌而成，沼液输送管道则是钢管，根据建设方提供的施工设计和施工监理资料可知，牛舍采用的防渗为35cm的黏土压实铺底，在上层铺设10cm的C30混凝土；沼气处理系统房采用防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设30cm的公分石、10cm的C10混凝土、30cm的C30混凝土；沼液收集池底部防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设20cm的碎石，10cm的C20混凝土和20cm的C25钢筋混凝土，四周为C25钢筋混凝土；填埋井底部防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设10cm的碎石，25cm的C30混凝土，内壁采用1：25防水砂浆粉二道，在用铺满丙纶防水卷材铺设；堆粪池和渗滤液收集池子底部防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设20cm的碎石，20cm的C30混凝土，内壁为C30混凝土浇筑。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-216）地下水污染防渗分区参照表进行判定项目防渗分区要求。

表5-7  地下水污染防渗分区参照表

	防渗分区
	天然包气带
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗技术要求

	重点防渗区
	弱
	难
	重金属、持久性有机物污染物
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB18598执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	弱
	易
	
	

	一般防渗区
	弱
	易-难
	其他类型
	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行

	
	中-强
	难
	
	

	
	中
	易
	重金属、持久性有机物污染物
	

	
	强
	易
	
	

	简单防渗区
	中-强
	易
	其他类型
	一般地面硬化


本项目属于养殖类项目，产生的废水不含有重金属及持久性有机物，污染类型属于其他类型；项目污染物控制难度难易程度参照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-216）表5进行分析判定，由于沼气处理系统、沼液收集池、沼液高位池、堆粪池及渗滤液收集池存放有高浓度有机废水，且泄露后难以发现，确定污染控制难易程度为难；牛舍不存放高浓度有机污染物同时牛舍产生的污染物做到日产日清，当牛舍地面出破裂时容易被发现，因此判定牛舍污染物控制难易程度为易。
表5-8  污染控制难易程度分级参照表

	污染控制难易程度
	主要特征
	本项目

	难
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理
	沼气处理系统、沼液收集池、沼液高位池、堆粪池及渗滤液收集池

	易
	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理
	牛舍


项目所在第一层岩土层为第四系松散土平均厚度为8.55m，断续分布，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-216）天然包气带防污性能分级可知，项目所在区天然天然包气带防污性能为弱。

表5-9  天然包气带防污性能分级参照表

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	强
	岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 K≤1×10-6 cm/s，且分布连续、稳定。

	中
	岩（土）层单层厚度 0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数 K≤1×10-6 cm/s，且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 1×10-6 cm/s<K≤1×10 -4 cm/s，且分布连续、稳定。

	弱
	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。


综上所述项目区防渗要求需满足一般防渗区要求；由于沼气处理系统、沼液收集池、沼液高位池、堆粪池、渗滤液收集池及牛舍未采用抗渗混凝土且压实黏土层厚度低于1.5m，不能满足一般防渗区要求，即渗透系数小于1.0×10-7cm/s，在建设方已采取以以上措施的前提下，本评价要求建设在对项目通过采取以上防渗措施后在对沼气处理系统、沼液收集池、沼液高位池、堆粪池、渗滤液收集池及牛舍等涂抹或铺设防渗材料使其渗透系数小于1.0×10-7cm/s。

同时建设方在今后的运营过程加强对排污管道和沼液输送管道的管理，防止跑冒滴漏的现象产生，同时定期对廖营村井水质进行监测，及时掌握水质变化情况。

通过以上措施，项目在确保正常运行的情况下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，对地下水的影响小。

2、项目区牧草施肥对地下水的影响分析

牧草施肥来自于项目区沼气处理产生的沼液，同时牧草种植过程中不对其进行施用化肥和喷洒农药，不含有重金属等污染物。通过牧草的吸收和土壤降解，牧草施肥水对地下水的影响不大。

5.2.4.5 项目对周边村庄饮用水及泉点的影响分析

1、项目对周边村庄饮用水影响分析

项目周边的汉营、沙营村、廖营村人畜饮水全部取自宝石洞水库水源，且是自来水。根据水文地质图可知，宝石洞水库位于项目养殖区的上游东南面约4866m，本项目不在宝石洞水库的补给区，对宝石洞水库没有影响，项目运营期对项目周边的村庄的饮用水没有影响。

2、项目对周边泉点及水库的影响分析

距离项目养殖区最近的泉点主要有675号和193号泉点，其中675号为下降泉点，位于养殖区东南侧约3.3km处，根据水文地质图可知675号泉点位于养殖区所在区域的上游，项目养殖区对675号泉点没有影响。

193号泉点为上升泉，暂无饮用功能，主要功能为补给地表水和农灌，位于养殖区东北侧6.1km处，根据水文地质图可知，193号泉点和花箐水库位于项目养殖区的下游，项目养殖区属于193号泉点和花箐水库的补给区域，项目养殖区位于玄武岩层属于相对隔水层，养殖区沼气池、牛舍、有机肥加工车间、沼液收集池、堆粪池及渗滤液池等进行了的防渗处理，渗透系数小于1.0×10-7cm/s，只要企业加强对排污管道和沼液输送管道的管理，防止跑冒滴漏的现象产生，同时及时掌握项目区地下水水水质变化情况，项目运营期对193号泉点和花箐水库的影响较小。

3、项目对项目对廖营村井水的影响分析

廖营井位于该村南部。该水井地下水属碎屑岩裂隙水，地下水埋深约11m，属于潜层地下水，主要接受大气降水及附近沟谷、河流等地表水补给，水量中等，项目所在区地下水类型主要为第四系松散土体弱含水层、基岩裂隙弱含水层、岩溶裂隙含水层，该水井位于项目区下游，项目所在地区属于该井水的补给区，项目运营期对其有一定的影响，但项目对养殖区沼气池、牛舍、有机肥加工车间、沼液收集池、堆粪池及渗滤液池等进行了的防渗处理，对其影响是可接受。同时将该井作为项目的监测井是具有代表性和针对性的。

综上所述，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水的影响较小。

5.2.5声环境影响分析

1、噪声源强
项目运营期噪声主要来源于牛群叫声、饲料加工车间设备产生的噪声及少量运输车辆产生的噪声。经过类比调查，牛群哼叫声在70～80dB（A），牛叫声随机性较大，主要发生在喂食时及其饥饿时；机械设备的等效声级值在60～95 dB（A）。主要噪声源排放情况见工程分析表3-4。

项目牛群叫声声源噪声值在70～80dB(A)，属于间断性的，一般在饥饿时产生，在喂足饲料和水的情况下，可避免饥渴及突发性噪声。此类噪声对周围环境无显著影响。项目内的车辆流量较小，机动车辆行驶对环境影响不大，不会对项目区产生明显影响。
项目内噪声主要为饲料加工间粉碎机、搅拌机，有机肥加工车间固液分离机设备噪声，本项目针对设备噪声进行预测，由于这些均设置房间内，并且饲料粉碎机、饲料搅拌机等机械设备均选用低噪声设备，采取墙壁隔声和减振措施的情况下进行预测。

表5-8  主要噪声源及源强

	噪声源名称
	声级

dB（A）
	控制措施
	降噪效果

dB(A）
	治理后叠加噪声值

	牛群
	80
	距离衰减
	0
	80

	电动刮粪板
	65
	
	
	65

	切碎机
	80
	厂房阻隔、减震设施
	15
	65

	驰日牌粉碎机
	95
	厂房阻隔、减震设施
	15
	80

	正邦饲料搅拌机
	70
	厂房阻隔
	10
	60

	固液分离机
	80
	厂房阻隔
	10
	70

	螺旋输送机
	70
	厂房阻隔
	10
	60

	袋包装机
	80
	厂房阻隔
	10
	70

	真空泵、输送泵
	80
	厂房阻隔
	10
	70


2、噪声预测模式预测参数
项目取用源强较大的噪声从声源传播到受声点，项目产生的噪声主要考虑屏蔽物效应和噪声随距离的衰减。按HJ 2.4-2009《环境影响评价技术导则  声环境》，处于半自由空间的无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算。

LA(r)=Lr0-20lg(r/r0)-ΔL                （1）

式中：LA(r)——距声源r米处受声点的A声级；

Lr0——参考点声源强度（dB）；

r——预测受声点与源之间的距离（m）；

r0——参考点与源之间的距离（m）；

ΔL----其他衰减因素，取10dB（A）。

各受声点的声源叠加按下列公式计算：

LA=10lg［
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    式中：Li—— 第i个声源在预测点的声级，dB（A）；

      LA——某预测点噪声总叠加值；

      n——声源个数
3、噪声预测结果及评价

经计算，项目运营期间，项目区产生的噪声随距离衰减预测值如表5-9。

表5-9  项目设备在不同距离处的噪声预测值

	设备名称
	噪声预测值dB（A）

	
	1m
	10m
	20m
	30m
	40m
	60m
	80m
	100m
	150m
	200m

	牛群
	80
	60
	54
	50.5
	48
	44.4
	42
	40
	36.5
	34

	电动刮粪板
	65
	45
	39
	35.5
	33
	29.4
	27
	25
	21.5
	19

	切碎机
	65
	45
	39
	35.5
	33
	29.4
	27
	25
	21.5
	19

	驰日牌粉碎机
	80
	60
	54
	50.5
	48
	44.4
	42
	40
	36.5
	34

	正邦饲料搅拌机
	60
	40
	34
	30.5
	28
	24.4
	22
	20
	16.5
	14

	固液分离机
	70
	50
	44
	40.5
	38
	34.4
	32
	30
	26.5
	24

	螺旋输送机
	60
	40
	34
	30.5
	28
	24.4
	22
	20
	16.5
	14

	袋包装机
	70
	50
	44
	40.5
	38
	34.4
	32
	30
	26.5
	24

	真空泵、输送泵
	70
	50
	44
	40.5
	38
	34.4
	32
	30
	26.5
	24

	叠加值
	83.8
	63.8
	57.8
	54.3
	51.7
	48.2
	45.8
	43.8
	40.3
	37.8


由表5-9可知在所有噪声叠加后距离噪声叠加源强20m处噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准昼间要求；在60m处噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准夜间间要求；项目各噪声源距离项目区边界均大于60m。因此噪声叠加源强通过距离扩散和厂房隔声后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要要求；项目各噪声产生源距离东面廖营村的距离均大于200米，项目运营期产生的噪声通过距离衰减后周围保护目标影响不大。
5.2.6固体废弃物环境影响分析

运营期产生的固体废弃物主要有牛粪，沼渣，病死牛、医疗废物只及工作人员产生的生活垃圾等。

（1）牛粪环境影响分析
由工程分析可知，项目年牛粪产生量为32850t/a，项目采取干清粪法工艺。将牛粪由电动刮粪板从圈舍清理出来，再由人工收集牛粪清运至堆粪池进行堆肥发酵，实现日产、日清。堆粪池加盖防止雨淋，并做好防渗措施。在堆粪池周围设置截水沟，防止雨水进入，引起粪便随雨水流失。

粪便收集后有25550t/a的粪便量进入项目沼气池内，以保证沼气池废水浓度，为厌氧发酵创造条件；7300t/a的牛粪进入堆粪池堆肥发酵后产生的固体肥一部分用于项目牧草种植施肥，其余固体肥料外售，外售农家肥需要做台账管理，便于监管部门审查。项目产生的牛粪均实现了综合利用，对周边环境影响不大。

堆粪场设置的合理性分析
参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），环评同时对项目牛粪堆粪场提出以下建议：堆粪池设计应满足下列规定：
a、畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m；并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处；

b、场内应建立收集堆肥渗滤液的贮存池；
c、堆粪池必须要有防渗漏、溢流措施，不得对地下水造成污染；
d、堆粪池必须建设遮雨棚、截洪沟，防止雨水对粪便的冲洗造成水体污染。
项目粪便堆场位于养殖区西北侧，处于圈舍侧风向，距离周边地表水体均大于400m；堆粪池配备有一个容积为4m3的渗滤液收集池；堆粪池和渗滤液收集池设置顶棚或加盖防止雨淋，并对其采取了相应的防渗措施；综上所述项目区设置的堆粪池满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ／T81—2001）中的相关规定。
（2）沼渣
根据工程分析可知，项目沼气沼气满负荷运营时日产生含为60%沼渣17.5吨，产生的沼渣则外售。

（3）病死牛废物的环境影响分析
病死牛只的危害性则要看具体死因，若因为牛只抗病性弱、开放性外伤、感冒、发烧等常见疾病死亡的牛只，企业按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）有关规定由企业自行作无害化处理。若因为传染性疾病死亡的牛只，则属于严控废物，企业按照制定的《防疫检疫制度》上报上级部门进行检查处理，并由上级部门制定处理方案。不得在场内深井自行填埋，否则可能会对饲养人员的健康产生危害，甚至发生疫情。
按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求：病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用；畜禽尸体的处置应符合如下规定：应设置两个以上的安全填埋井，安全填埋井为混凝土结构，深度大于2米，直径1米，井口加盖密封。进行填埋时，每次投入禽畜尸体后，覆盖一层厚度不低于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。
目前建设单位在养殖区西面设置了安全填埋井1个分2格，总容积为50m3，其深度大于2米，直径大于1米，井口加盖密封，建设规格满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。
建设单位严格按照上述要求执行，病死牛对周围环境的影响不大。
（4）生活垃圾
项目生活垃圾主要由项目内员工生活所产生，通过工程分析，项目运营期员工生活垃圾产生量为4kg/d，1.46t/a。生活垃圾由员工分类集中收集，委托当地环卫部门定期清运处置，对周围影响不大。
（5）疾病预防产生的医疗废物
项目防疫和病牛医治等工作会产生一定量的医疗废物，根据《边远山区医疗废物处置指导意见》《医疗废物管理条例》第二十一条的要求：
不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构应当按照县级人民政府卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门的要求，自行就地处置其产生的医疗废物。自行处置医疗废物的，应当符合下列基本要求：
（一）使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物，应当消毒并作毁形处理；
（二）能够焚烧的，应当及时焚烧；
（三）不能焚烧的，消毒后集中填埋。
针对项目的实际情况，环评要求项目设置专门的医疗废物收集设施，医疗废物通过集中收集后，经生石灰消毒破碎后，集中进行安全填埋。对周围影响不大。

综上所述，项目固体废物在采取相应的处置措施后，对外环境影响较小。

5.2.7生态环境影响分析

本项目产生的粪便在堆粪池进行堆肥发酵后，用于项目区牧草种植区施肥和外售；沼气产生的沼液用于项目区牧草种植区施肥，沼渣经有机肥加工车间加工后外售。农家肥在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。其中的磷属有机磷，肥效优于磷酸钙，不易被固定，相对提高了磷肥肥效；其中含有大量腐殖质，可改良土壤并提高产量；能提高土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足农作物及牧草生长发育的需要；在今后的运营过程中，只要企业对施肥区严格按照适量施肥的原则，严禁过度施肥现象产生，则对项目种植区生态环境影响不大。

6环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在风险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急和减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
6.1 环境风险因素识别
6.1.1 物质危险性判定
有毒有害物质及易燃物质判定标准按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）附录A.1表1中的要求确定，物质危险性判定如表6-1所示。
表6-1  物质危险性标准
	物质

类别
	等级
	LD50 (大鼠经口) mg/kg
	LD50 (大鼠经皮)mg/kg
	LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L

	有毒

物质
	1
	<5
	<1
	<0.01

	
	2
	5<LD50<25
	10<LD50<50
	0．1<LC50<0.5

	
	3
	25<LD50<200
	50<LD50<400
	0．5<LC50<2

	易燃

物质
	1
	可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质

	
	2
	易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质

	
	3
	可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质

	爆炸性物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质


注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。

（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

项目所用原料主要为牛只饲料，无易燃或有毒的物质，辅助原料消毒剂虽具有少量的腐蚀性，但不宜挥发，毒性低且不属于易燃物质，均不属于风险物质。本项目养殖过程中所涉及的风险物质主要为：
易燃易爆物：本项目涉及的主要风险物质是发酵过程中产生的易燃易爆物的沼气。本项目危险化学品特性见表6-2所示。

表6-2  建设项目物质风险识别表

	物料名称
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒性毒理

	沼气
	沼气是一种无色、有味、有毒、有臭的气体，它的主要成分甲烷在常温下是一种无色、无味 、无臭 、无毒的气体。甲烷分子式是CH4，是一个碳原子与四个氢原子所结合的简单碳氢化合物 。甲烷对空气的重量比是0.54，比空气约轻一半。甲烷溶解度很少，在20℃、0.1千帕时，100单位体积的水，只能溶解3个单位体积的甲烷。
	甲烷是简单的有机化合物，是优质的气体燃料。燃烧时呈蓝色火焰，最高温度可达1400 ℃左右。纯甲烷每立方米发热量为36.8千焦。沼气每立方米的发热量约23.4千焦，相当於0.55千克柴油或0.8千克煤炭充分燃烧后放出的热量。
	小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用


6.1.2生产设施和风险类型识别
（1）沼气：和沼气有关的具有风险的生产设施主要为水解发酵池和沼气柜子，设计的风险主要为泄漏、火灾、爆炸；
（2）沼液储存池事故性排污风险
火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；储存和使用不当。

（3）废水泄露污染地下水风险

项目运营过程中，项目养殖区沼气池、沼液收集池、堆粪池及渗滤液池可能会出现渗滤液泄露至地下水环境中，造成地下水污染事故发生。

6.1.3重大危险源辨识
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）附录A.1 和《重大危险源辨识》（GB12818-2009）有关重大危险源的的判定标准，本项目危险原料的使用量和储存量如表6-3 所示。
表6-3  风险物质的使用量或储存量
	名称
	场区存储量
	临界量
	储存设施
	是否重大危险源

	沼气
	500m3，0.67t
	50t
	发酵罐、低温储气罐、管道等
	否


由表可知，本项目不涉及重大危险源。
6.2 风险评价等级
通过风险识别和物质特征及重大危险源识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》中评价等级的划分细则（见表6-4）。
表6-4   评价工作级别

	
	剧毒危险性物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


项目选址于富民县散旦镇汉营村委会；本项所涉及的危险物质不构成重大危险源，并且本项目不属于环境敏感区，因此确定本项目环境风险评价等级为二级。主要以提出防范、减缓和应急措施为主，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到最低。

6.3 风险评价
1）沼气罐发生火灾或爆炸对环境的影响
如果沼气罐发生火灾或者爆炸将引起严重的后果，不但会造成人员伤亡和财产损失。根据项目实际情况，项目所在地属于城镇边缘，周边居民分散。沼气储罐爆炸的影响范围主要是厂区范围内，对厂外的影响主要是发生火灾和爆炸时产生的污染物烟尘、非甲烷总烃等大气污染物。项目内设置一个500m3的低温储气罐，储气量小。污染物产生量小，同时，发生火灾或者爆炸时不会产生有毒有害物质，属于瞬时排放，项目所在区域易于污染物的扩散，对周围大气环境影响较小。
由于项目发生火灾和爆炸事故概率性较低，只要企业在今后运营过程中把沼气池的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，并制定相应的突发环境事件应急预案，按时进行演练。项目区发生火灾和爆炸的风险是可控的，对边环境的影响是可接受的。
2）废水事故性排污及下渗对环境的影响
①对地表水的污染
泄露或渗漏的沼液一旦进入地表河流，将造成地表河流污染，沼液中还有较高的有机物，对河流有一定的影响。污染首先将导致地表河流的景观破坏，产生严重刺鼻气味，其次，由于有机物质进入河流，将导致河流水质降低，达不到相应的用水功能，导致水中生物死亡。
项目所在区域主要地表水为龙泉河，距养殖区723m，项目沼液收集池进行相应的防渗措施；同时项目拟在沼液池下方设置1个容积为3000m3的事故池，可容纳沼气发酵罐中所有的污水或15天以上的废水产生量。若出现事故，废水可暂存于事故池中，污染物不会出现大面积的扩撒。同时本评价要求建设方在沼液收集池周边修建截排水沟，并在沼液收集池下方修建围堰，以防治沼液收集池池中沼液外泄至周边环境中。
综上所述，只要企业严格按照相关规范进行操作，加强对项目区的安全管理，项目的风险性是可控的。

②对地下水的污染
养殖区产生的废水主要为高浓度有机废水，若下渗到地下水环境中，容易造成地下水环污染事故，且该污染事故比较隐蔽。但养殖区的沼气池、牛舍、有机肥加工车间、沼液收集池、堆粪池及渗滤液池等进行的防渗处理，为防止地下水污染事故发生，本评价要求建设方定期对廖营村井水进行采样检测，及时发水质变化情况。若出现特征污染物出现超标情况，及时对项目区防渗措施进行检查和补救，若补救措施无效则采取暂时转移污染源，对需一般防渗的区域进行重建，并委托有资质的单位进行防渗能力设计、施工和验收。

6.4 风险防范和应急预案
设计严格执行“安全第一、预防为主”的方针政策。首先严格执行现行的国家标准、规范和规定，委托有资质的设计单位进行工程设计，同时对于危险物料、危险场所设计中采取必要的安全防范措施。
6.4.1 火灾、爆炸事故风险防范分析
1、风险防范措施

（1）建立安全环保机构

组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定该公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

（2）发酵区内严禁火种。

（3）沼气储气柜安装泄漏检测仪。

（4）选用仪表装置控制或指示钟罩的最高、最低操作限位。

（5）施工由经过技术培训的施工人员安装。

（6）制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实。

（7）强化安全管理，强化职工风险意识。

（8）针对可能出现的情况，制订周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。

2、应急措施
“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。沼气系统生成、储存及使用过程中建议做好以下几个方面的工作：
（1）操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触，在传送过程中，容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
（2）储存注意事项：远离火种、热源。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
（3）泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
6.4.2 废水及沼液事故性排污风险防范分析
本项目产生的废水的污染物浓度很高，事故排放会对造成水体污染。畜禽养殖场废水排放进入地表水体极易造成水体的富营养化，使水质恶化。污水渗入地下还可造成地下污水。因此在废水处理工程必须杜绝废水直接排放。评价认为，在降雨量较大的情况下出现废水事故性排放风险的可能性最大。
项目拟采取以下措施来避免事故性排污风险的发生：

（1）沼液收集池防控措施：本项目为保证废水处理后产生的沼液能够全部用于项目牧草施肥，需项目设置有1个容积为2400m3沼液收集池，能容纳约15以上的天沼液的量，并在沼液收集池下方设置1个容积为3000m3的事故池，用于事故状态下收集废水。
为防止雨季发生溢流等情况，在沼液池上方加盖盖子，并在沼液收集池周边设施截排水沟导流，确保沼液收集池中的沼液不外排至周边地表水环境中，保证沼液池的正常使用；沼气发酵罐为全密闭形式，周围应设置截水沟。因此，暴雨导致沼气池、沼液池外溢的可能性很小，不会溢流到外环境，污染地下水和地表水。

（2）排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入发酵设施。

（3）沼气池、有机肥加工车间、沼液收集池、堆粪池、渗滤液收集池及收牛舍应做好防渗防漏措施。

（4）牛舍下方蓄粪池、排粪沟地面应设置合适的坡度，以利牛尿及冲洗水的排出；

（5）要加强对废水收集设施的运行管理，坚决不允许废水不经处理直接排放。

（6）定期对监测井井水进行采样监测，及时掌握水质变化情况。

综上，在上述措施落实到位前提下，本项目在降雨量较大的情况下废水发生外溢事故概率很小，不会对周围环境造成大的影响。

6.4.3 事故应急预案
为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，企业应编制相关的应急预案。本评价要求建设方在下一阶段工作中制定突发环境事件应急预案并到当地环境主管部门进行备案，在今后的运营过程中严格落实应急预案中的应急措施，定期进行演练。根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表6-5，供项目决策人参考。
表6-5  突发事故应急预案纲要
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源情况
	详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

	2
	应急计划区
	本预案适用于养殖场沼气发电工程区、污染治理区域等。

	3
	应急组织机构、人员
	企业：成立养殖场应急指挥小组，由厂长担任组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

现场应急指挥部：当现场指挥丧失指挥职能时，养殖场应急指挥中心应立即指挥或现场最高领导接替。
专家组：根据应急工作的实际需要，养殖场应急指挥中心向当地环保或、安监部门请求委派有关专家，前往应急现场指导应急处理工作。

	4
	预案分级响应条件
	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

	5
	应急救援保障
	生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材等； 

	6
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的通讯、联系方式并进行备案等。

	7
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	委托当地环保监测站进行应急环境监测，厂长负责协助进行毒
物的清洗、消毒等工作。组织成立事故应急抢险队。

	8
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；

临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

	9
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

	10
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

	11
	应急培训计划
	应急计划制定后，应定时对员工进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对员工进行安全卫生教育。

	12
	公众教育和信息
	对养殖场临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。


6.5 风险评价结论
综合以上分析，本项目风险评价结论如下：
本项目发酵区沼气以及养殖废水收集处理过程中虽具有潜在危险性，但企业在严格按照有关规范标准的要求对各单元进行监控和管理，采取相应的安全防范措施，制定场内的应急计划后，危险性指数较低。因此，本项目风险水平是可以接受的。
7环境保护措施

7.1 施工期的环境保护对策措施

项目现阶段施工工作已结束，根据现场踏勘和调查，项目施工期未发生过环保投诉事件，现阶段存在的环境问题为，项目开挖部分地表还未进行植被绿化，容易造成水土流失等现象，本评价要求建设方加快场区绿化，特别边坡绿化，减少雨季水土流失量。

7.2 运营期的环保措施

7.2.1 大气环境保护措施

（1）保持舍内干燥，做好牛场粪便的管理，采用干清粪工艺，对圈舍内牛粪日产日清；及时进行牛圈的冲洗，保持圈舍的清洁。
（2）尽量提高饲料的利用率和优化饲料组份，尤其是饲料中氮、磷利用率，降低粪便中氮、磷含量，有效减少恶臭气体，保证饲料氨基酸平衡。
（3）项目沼气脱硫采用三氧化铁脱硫剂，脱硫剂敷设在脱硫罐内。

（4）沼气净化后的云南三江并流畜禽食品有限公司牛羊屠宰及精深加工建设项目燃烧使用。
（5）保持项目区内清洁卫生，进行立体绿化种植，提高环境对空气的自净能力。

（6）饲料加工设置在封闭的车间内，同时，在物料出口的地方设置袋式物料收集设施，降低因落差二产生的粉尘。破碎设备自带布袋除尘设施进行处理。

（7）在高温高湿度天气中，向牛舍喷洒除臭试剂，以便降低恶臭的污染物的产生量。

（8）堆粪池严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的要求进行建设，并对堆粪池进行密闭或者加盖，并在粪便发酵钱喷洒BZT®堆肥药剂，促进粪便发酵和遏制恶臭的产生。

7.2.2水环境保护措施

（1）项目内实行雨污分流排水体制，雨水截流沟采用浆砌石明沟，污水管道为用封闭的管道或者水凝暗管收集污水，禁止雨水进入污水管道。
（2）项目养殖废水和办公生活废水一起进入总容积为3000m3的沼气池进行处理，产生的沼液用于项目牧草种植区施肥，沼渣经有机肥加工车间加工后外售。雨天产生的沼液主要储存在项目内2400m3的沼液收集池内，待晴天回用。
（3）应安排专职技术人员保障沼气池的正常运行，负责日常检修维护及事故处理。以保证沼气池的处理效果。同时加强排水管道的检修，配备专职人员定期巡查，避免因管道堵塞导致污水外泄污染附近水体。

（4）项目在沼液收集池下方设置1个容积为3000m3的事故池，可容纳项目区15天以上的废水产生量及沼气发酵罐中的废水，确保项目污水在出现非正常情况下，不外排至周边地表水环境。

（5）本评价要求建设方在沼液收集池下方设施围堰，防止沼液收集池沼液泄漏时出现大面积泄漏。
（6）在沼气处理系统、沼液收集池、沼液高位池、堆粪池及、渗滤液收集池及牛舍表面涂抹或铺设防渗材料使其渗透系数小于1.0×10-7cm/s。

（7）定期对廖营村井水质进行监测，及时掌握水质变化情况。。

7.2.3 声环境影响减缓措施

（1）对于设备噪声源如饲料加工、有机肥加工等车间内的设备应设置在专用设备房内，并进行隔声、消声、吸声、减振综合治理；
（2）各噪声设备在选型上尽可能选择低噪声型；
（3）平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度；
（4）项目内的机动车通过采取限速、禁止鸣笛等措施控制车辆噪声；
（5）经常喂食，使牛不感到饥饿，减少牛的叫声；
（6）项目内要搞好绿化，在美化项目内环境的同时又可起到适当降低环境噪声的效果。
7.2.4 固体废物处置措施

（1）项目牛粪应及时、单独清出，运送至项目区内有堆粪池，经发酵处理后一部分回用于项目牧草种植区施肥，剩余部分直接外售。

（2）项目产生的沼液回用于项目区牧草施肥，沼渣则经有机肥加工车间加工后外售。
（3）对于因抗病性弱、开放性外伤、感冒、发烧等常见疾病死亡的牛只病死牛按《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求进行处理。项目内设置2个总容积50m3的安全填埋井处理病死牛只，填埋井应采取防渗措施，渗透系数应＜1×10-10cm/s。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

（4）若因为传染性疾病死亡的牛只，则属于严控废物，企业按照制定的《防疫检疫制度》上报上级部门进行检查处理，并由上级部门制定处理方案。不得在场内深井自行填埋。

（5）生活垃圾收集后交由当地环卫部门进行清运处置。

（6）项目设置专门的医疗废物收集设施，医疗废物通过集中收集后，经消毒毁形，集中进行填埋。

（7）建立固体肥及沼渣销售台账，台账需要明确外售数量、外售单位名称等相关信息，并将记录台账保存三年以上。

8 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要内容，其主要任务是衡量项目所需投入的环保投资和所能收到的环境保护效果，因此在环境经济损益分析中除需计算用于控制污染的投资外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。但是同经济效益相比，环境效益不够直观难以用货币表征，因此本评价讲采用半定量与定性相结合的方法进行简要分析。
8.1 环保措施及投资估算

本项目总投资15032万元，建设项目环保设施投资主要用于建设沼气池、恶臭防治、降噪设施、固体废物收集、处置等，环保投资共计1296.5万元，占总投资的8.63%，具体环保投资详见表8-1。
表8-1  环境保护措施投资一览表
	序号
	治理类别
	处置措施或处置设施
	投资估算（万元）

	1
	养殖废水
	规模为3000m3沼气池及配套设施；2400m3沼液收集池
	1200

	2
	雨污分流系统
	场区雨污分流管网建设
	19

	3
	初期雨水
	设置1份容积为540m3的雨水收集池收集项目区产生的初期雨水
	10

	4
	堆粪池及渗滤液收集池防渗
	底部防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设20cm的碎石，20cm的C30混凝土，内壁为C30混凝土浇筑，并在表面涂抹或铺设防渗材料。
	50

	
	安全填埋井防渗
	底部防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设10cm的碎石，25cm的C30混凝土，内壁采用1：25防水砂浆粉二道，在用铺满丙纶防水卷材铺设
	

	
	沼气池防渗
	底部黏土层30cm压实铺底，在上层铺设30cm的公分石、10cm的C10混凝土、30cm的C30混凝土，并在表面涂抹或铺设防渗材料。
	

	
	沼液收集池及沼液高位池防渗
	底部防渗为黏土层30cm压实铺底，在上层铺设20cm的碎石，10cm的C20混凝土和20cm的C25钢筋混凝土；四周为C25钢筋混凝土，并在表面涂抹或铺设防渗材料
	

	
	牛舍防渗
	35cm的黏土压实铺底，在上层铺设10cm的C30混凝土，并在表面涂抹或铺设防渗材料。
	

	
	排污管道防渗
	水泥管道
	

	
	沼液输配管道
	钢制管道
	

	5
	地下水
	廖营村井水
	0（利用现有）

	6
	饲料加工间粉尘
	封闭式车间、袋式收集设施，设备自带布袋除尘设施
	2.0

	7
	噪声
	饲料加工车间封闭；设备底部安装减震垫片；不要让牲畜产生饥饿感，降低牛叫声。
	5.0

	8
	生活垃圾
	垃圾桶10个
	0.5

	9
	绿化
	厂区和办公生活区绿化面积1500m2
	10

	合  计
	1296.5


8.2环境影响经济损益分析
8.2.1 社会效益分析

通过该项目建设，使肉牛养殖经济效益得到充分发挥，为农业产业结构的调整提供了广阔的空间。通过项目的实施以点带面，促进富民县及周边养殖行业规模化、标准化养殖，完成农村富余劳动力的转移，加速小城镇建设的步伐，对推动全县科技进步，提高劳动者素质，强化创新意识、竞争意识，促进种养加工、产供销一体化的产业发展具有极大的推动作用，同时也是我县切实解决农业增产、农民致富、财政增收，加速养殖业现代化步伐的有效途径。
通过项目的实施，提高全县农民的科技素质，加快产业结构调整步伐，总结推广了无公害生产新技术，促进了资源优势向经济优势的转化，增加了项目区农民收入为促进农村两个文明建设、小康社会的发展起到了积极的推动作用，为促进农村稳定创造了条件。
综上所述，本项目建成后，不仅能促进当地经济的产业结构，带来良好的经济效益，也能妥善地解决农民就业与发展问题，加快社会主义新农村建设，整个项目将产生积极、深远的社会影响。
8.2.1.1 项目建设的必要性
随着我国人民生活水平的提高和对牛肉营养价值的认识，近年来我国牛肉消费快速增长，随之价格一路飙升。食品价格上涨的幅度较大，其中牛肉价格上涨成为推高食品价格的主要原因之一。牛肉价格的狂飙，最根本原因是供需失衡，也即产能的增长赶不上需求的增长。我国牛肉市场供应低于需求，所以近些年来牛肉价格一路高歌猛进。近年来，我国牛肉产量每年以20%左右的速度递增，并且继续保持着强劲的增长势头。在我国的许多地区，肉牛业已经成为一个新兴的、重要的产业。然而，我国牛肉生产技术水平较低，制约了牛肉产量的进一步快速提高。更为严重的是，一些肉牛育肥场商在利益的驱动下，大量收购繁殖母牛育肥宰杀，导致我国近年来繁殖母牛存栏数持续下滑，严重地影响了肉牛产业的持续、健康发展。本项目的实施可实现企业短期利益与行业长期健康发展的平衡。确保当地及周边牛肉市场稳定、健康发展。
8.2.1.2 经济效益简要分析
本项目为招商引资的私营企业型项目，其开支部分为执行单位自筹解决，项目建成后具有一定的经济效益，项目经过对土地的开发，提高了土地的利用价值，改变了区域内的经济结构，改善了区域的环境经济现状。项目总投资15032万元，通过本项目的建设，可以增加区域的经济收入，增强区域内经济的发展能力，促进当地经济的发展。项目建设有良好的经济效益。

8.2.2 环境保护经济损益分析
项目运营后，由于实施各种严格的环保措施，污染物排放量得到较好控制，使得项目对环境的影响较小。

营运期间项目对环境的影响主要为圈舍、有机肥加工车间、沼气、堆粪池间散发的恶臭；汽车尾气，圈舍冲洗水，员工生活污水，牛叫、有机肥加工车的设备噪声，养殖粪便，员工生活垃圾等对外环境产生的影响。项目排水采用雨污分流制。项目内的废水和粪便按照一定比例混合后进入项目内的沼气池处理，处理后产生的沼液用于项目区牧草施肥，沼渣经有机肥加工车间加工后外售，牛粪经堆粪池发酵后用于一部分用于项目区牧草种植区施肥，剩余部分外售。其他固体废物按照相关要求处理。项目内使用清洁燃料（如沼气、电）；生活垃圾进行集中收集，委托环卫部门清运；选用低噪音设备，采取隔音降噪措施；协调好交通，缩短汽车怠速时间等，将使项目营运期对环境的不利影响降到最低。
因此，环保资金投入的环境效益明显。本项目运营过程中加强管理，保证环保设施的高效正常运转，做到达标排放，加强环保意识的宣传，认真落实各项环保措施就能把对环境的污染降低到最小程度。
8.3小结
项目的实施对促进富民县散旦镇经济发展有积极影响，工程基本实现了经济效益、社会效益和环境效益的协调统一。
通过对本项目的经济效益、社会效益、环境效益分析，本项目建成后的污染物主要为生产过程所产生，在规划中对主要污染物采取了相应的防护措施，使各类污染物均能达标排放，同时不降低周边环境质量现状。本项目严格执行国家规定“三同时”原则，在项目建成后，要严格进行管理、尽力保证相应环保设施的正常运行；同时安排、培训专职的环保管理人员，加强环境保护工作。本项目在进行污染防治、保证环境投资和治理效果的情况下，能取得社会效益、经济效益和环境效益的统一、协调发展。
9 环境管理与监测计划

项目建成营运后，会产生废水、废气、噪声、固体废物。建设方应该做好相应的环境保护和环境安全管理工作，尽量减少或避免不必要的损失。为此，建设方应设立本部门的专职环境保护机构，创造必要的工作条件和建立相应的工作制度，赋予执行其职能的权力。

9.1 环境管理

9.1.1 环境管理要求

养殖场污染物控制在很大程度上决定于环境管理，尤其是恶臭污染物的环境影响，更需要加强环境管理。环境工作及管理具体职责包括：
（1）建立健全环保工作规章制度，明确环保责任制及奖惩办法；
（2）确定环境管理目标，如“三废”达标排放，场区绿化指标，固废及时处置等；
（3）建立环保档案，包括环评报告书、环保工程验收报告、污染源监测报告，环保设施运行记录以及其他的环境统计资料；
（4）收集与管理有关的污染物排放标准、环保法规、环保技术资料；
（5）在营运期对各部门环保工作进行监督考核；
（6）防治“三废”污染是环保工作的重中之重，应通过环境管理保证污染防治设施稳定正常运行。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与各部门采取措施，防治污染扩大化；
（7）负责一般的污染事故处理。
9.1.2污染物排放管理要求

项目污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9-1。

表9-1  项目污染物排放清单一览表
	污染源
	污染物

名称
	产生量
(t/a)
	处理处置方式
	排放

方式
	排放

标准(mg/l)
	达标

情况

	废水
	圈舍冲洗水、尿液、办公生活废水
	废水量
	21476.6
	沼气池发酵处理，产生的沼液用于项目区牧草施肥，产生的沼渣有机肥加工车间加工后外售。
	\
	\
	\



	
	
	CODcr
	105.954
	
	
	\
	

	
	
	NH3-N
	11.5523
	
	
	\
	

	
	
	BOD5
	40.462
	
	
	\
	

	
	
	SS
	9.924
	
	
	\
	

	
	
	总磷
	0.7518
	
	
	\
	

	废气
	养殖区
	恶臭
	\
	加强通风，喷洒除臭剂
	无组织
	70（无量纲）
	达标

	
	
	NH3
	\
	
	
	1.5
	

	
	
	H2S
	\
	
	
	0.06
	

	
	饲料制备车间
	颗粒物
	1.9125
	设置在封闭的车间内，同时在落料口设置袋式收集设，破碎设备自带布袋除尘设施
	
	1.0
	

	固废
	牛粪
	32850
	集中收集后，部分进入沼气池进行发酵，部分外运输至堆粪池进行堆肥发酵，发酵后农家肥部分用于项目区牧草种植区施肥，部分外售。
	\
	\
	处置率100%

	
	沼渣

（含水率为60%）
	6387.5
	经有机肥加工车间加工后外售
	\
	
	

	
	医疗废物
	0.05
	安全填埋
	\
	
	

	
	生活垃圾
	1.46
	交由当地环卫部门进行处置
	\
	
	

	
	病死牛
	—
	安全填埋
	\
	
	

	
	脱硫固废
	—
	由厂家带回处置
	\
	
	


2、项目总量控制指标

废水：项目产生的废水经处理后，均实行综合利用，因此不设总量控制指标。

废气：项目产生的废气均呈现无组织排放，不设总量控制指标。

固体废物：处置率100％。

综上所述，项目不设总量控制指标。

3、污染物排放管理要求

①确保养殖区产生的NH3、H2S排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界标准值中的新扩建项目二级标准的要求，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的要求。

②公司根据监测计划委托监测机构或自行对废气、地下水、噪声进行监测。

③排放污染物执行“谁污染谁治理”的原则。

④工作人员需在高温高湿天气对牛舍喷洒生物除臭剂。

⑤对区域内运行场所进行检查、监督、目测和监控，发现问题及时处理，防止超标排放。

⑥对于外售的农家肥和沼渣建立销售台账，台账需要明确外售数量、外售单位名称等相关信息，并将记录台账保存三年以上。

9.1.3 环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作的管理，应根据基地的实际情况，制订出有效的环境管理制度，主要包括：

（1）环保岗位责任制度；

（2）环境监测制度；

（3）环境污染事故调查与应急处理制度；

（4）环保设施与设备运转及相关监督管理制度；

（5）监督检查制度；

企业应参照以上有关职责和制度针对本企业的实际情况，规定本企业内环境保护责任人和相关部门的职责，并建立相关的环境保护规章制度。

9.1.4 环境管理计划

运营期环境管理计划：

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）项目建成投产前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。

（3）加强环保设施的管理，定期检查环保设施运行情况，如污水处理系统等设施是否正常运行，及时排除故障，保证环保设施正常运转，防止非正常排放。

（4）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强工作人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。

（5）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。加强厂区绿化管理，维护好厂区的绿化体系，充分发挥绿化对环境调节作用。

9.2 环境监测计划

《畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T81-2001）》中对畜禽养殖基地环境监测要求包括以下几点：
（1）每年应至少两次定期向当地环境保护行政主管部门报告粪污处理设施的运行情况，废气、恶臭以及粪肥无害化指标的监测报告。
（2）建立疫情监测体系和预防体系，严防畜禽污染病和人畜共患病的发生。
（3）本项目建立疫情监测体系和预防体系的同时，结合规范要求制定环境监测计划，该监测计划主要包括废水、废气、噪声和固废，。项目具体监测内容、计划及频次见表9-2。
表9-2  运营期监测计划一览表

	项目
	监测点
	监测因子
	监测频次
	监测方法
	备注

	废气
	养殖区厂界上风向外10m范围内设1个对照点，下风向外2-50m范围内设2-3个点
	NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物
	正常工况下，每年一次，异常时可适当增加监测次数
	按国家相关标准执行
	自行监测或委托第三方进行监测

	噪声
	养殖区四周
	dB(A )
	每年一次，每次监测两天、每次均监测昼、夜间
	
	

	地下水
	廖营村井水
	氨氮、COD、总大肠菌群，
	每年2次，每次连续2天，每天监测1次
	
	


9.3 竣工环境保护验收

本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，项目建成运行时企业应对环保设施进行自主验收。本项目竣工环境保护验收的主要内容见表9-3。

表9-3  竣工环境保护验收一览表

	项目
	污染源
	环保设施
	处理对象
	预期处理效果

	废气
	颗粒物
	车间封闭，破碎设备自带布袋除尘设施
	饲料加工粉尘
	养殖区厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求。

	
	NH3
H2S
	每天清理粪便收集槽中的牛粪，保持圈舍的清洁，有机肥加工设置在车间内，堆粪池及渗滤液收集池进行加盖处理
	圈舍、沼气池、有机肥加工
	养殖区厂界氨、硫化氢《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中要求

	
	恶臭
	
	
	养殖区厂界臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596－2001中恶臭污染物排放标准

	地表水
	养殖区、办公人员
	雨污分流系统，3000m3沼气池、2400m3沼液收集池和220m3沼液高位池、3000m3事故池
	牛尿，圈舍冲洗水、生活废水等废水
	进入沼气池处理沼液回用于项目区牧草种植区施肥，沼渣则经有机肥加工车间加工后外售。

	
	初期雨水
	设置1个容积约为540m3的初期雨水收集池
	初期雨水
	用于项目区绿化

	地下水
	廖营村井水
	监测井1口
	\

	
	涂抹或铺设防渗材料
	沼气处理系统、沼液收集池、沼液高位池、堆粪池及渗滤液收集池及牛舍
	渗透系数小于1.0×10-7cm/s

	固体废物
	集中收集后，部分运输至容积为2000m3的堆粪池进行堆肥发酵，发酵后产生的固体肥料一部分用于项目牧草种植施肥，剩余部分外售。
	牛粪
	100%处置

	
	2个总容积为50m3的安全填埋井。
	病死牛、医疗固废
	

	
	统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置
	生活垃圾
	

	
	经过有机肥加工车间进行加工后外售
	沼气产生的沼渣
	

	噪声
	选用低噪声设备、设置专业设备房、进行隔声、消声、吸声、减振等。
	圈舍、有机肥加工车间
	达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准

	
	限速、禁止鸣笛
	交通噪声
	


10 环境影响评价结论

10.1 项目概况

三江并流都市农庄肉牛养殖基地位于富民县散旦镇汉营村委会，项目用地1846.97亩，其中养殖区面为28.8亩，拟建肉牛养殖基地及其相关配套设施。年出栏肥牛10000头，存栏量为6000头。

10.2环境质量现状

（1）项目所在区域内大气环境质量良好，能达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准的要求。

（2）地表水监测结果表明，项目区域的地表水质量可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求。

（3）地下水监测结果表明，项目区地下水能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水标准要求。
（4）项目所在地噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
10.3 环境影响评价结论

10.3.1 施工期环境影响评价结论

项目施工期未发生过环保投诉事件，现阶段存在的环境问题为，项目开挖部分地表还未进行植被绿化，容易造成水土流失等现象，本评价要求建设方加快场区绿化，特别边坡绿化，减少雨季水土流失量。

10.3.2 运营期环境影响评价结论

1、环境空气

项目运营期污染物主要为牛舍、沼气处理工程等产生的硫化氢、氨气、和臭气浓度；项目将采取保持圈舍清洁、粪便日产日清等措施以减少污染物的产生量，经过预测可知，排放的污染物对厂界及敏感目标影响不大，能达标排放。将饲料加工设备设置在封闭的室内，饲料加工过程中通过设置袋式收集设施及破碎设备自带的布袋除尘设施处理后产生的粉尘对周围环境影响较小。
综上所述，在采取相应防治措施后，项目营运期废气对环境空气的影响较小。
2、声环境

项目运营期间生产过程中产生的噪声通过厂房隔声及距离衰减等措施后，项目产生的噪声对周围环境不会产生大的影响。同时，本项目应加强生产设备的管理，保持生产设备的正常运转，从噪声源本身降低源强。通过采取上述措施后，本项目运营期间产生的噪声对周围环境影响较小。
3、水环境

项目采取雨污分流体制，项目采用雨污分流体制，雨水由雨水收集沟进行收集，初期雨水进入初期雨水收集池沉淀后，用于项目区绿化或牧草灌溉。项目内产生牛尿、圈舍冲洗水、办公生活污水等废水通过密封排污管道进入沼气池进行处理，产生的沼液用于项目区牧草施肥，沼渣则经有机肥加工车间加工后外售。
为了防止项目污水对地下水的影响，养殖区沼气池、牛舍、有机肥加工车间、沼液收集池、堆粪池及渗滤液池等进行的防渗处理，定期对廖营村井水水质进行采样监测，及时掌握地下水水质变化情况。在采取上述措施后可以有效的防止污水对地下水的影响。
4、固体废物
项目固废主要为生活垃圾、牛粪、病死牛、沼渣、医疗固废等，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理；病死牛及防疫过程产生的固废一同收集后送入安全填埋井进行填埋处理。牛粪一部分和牛尿一起进入沼气系统进行发酵处理，剩余牛粪将运输至堆粪池进行发酵处理，发酵产生的固体肥一部分用于项目牧草种植施肥，其余固体肥料外售。在采取上述措施后，项目固废处置率100%，不会对周围环境产生大的影响。
5、环境风险

本项目发酵区沼气以及养殖废水收集处理过程中虽具有潜在危险性，项目内沼气储量不构成重大风险源，只要企业在严格按照有关规范标准的要求对各单元进行监控和管理，采取相应的安全防范措施，制定场内的应急计划后，危险性指数较低。因此，本项目风险水平是可以接受的。
10.4公众意见采纳情况

建设单位根据国家关于环境影响评价公众参与的规定，开展了信息公开和公众问卷调查的方式进行了建设项目环境影响评价的公众参与工作，本次公众参与调查由建设单位负责组织实施，走访调查个人公众及社会团体，问卷上填写了社会团体和个人的真实意见。本次调查意见具有代表性、合理性和可行性，受调查的团体和个人均表示支持该项目的建设。
在调查过程中，没有个人和团体对项目的建设提出意见。

10.5总结论

三江并流都市农庄肉牛养殖基地位于富民县散旦镇汉营村委会，远离城市居民区。项目符合国家产业政策；项目建设和运营中产生的各项环境污染物在采取有效的污染防治措施后可确保稳定达标排放，对周围环境及敏感目标的影响可接受；根据公众调查，项目区周围公众均支持项目建设，建设单位在采纳公众意见及要求的同时，在严格按“三同时”要求落实各项污控措施的前提下，从环保角度分析，项目是可行的。
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