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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一  建设项目基本情况
	项目名称
	利用畜禽粪污及化粪池沼渣沼液生产有机肥项目

	建设单位
	富民仑禾农业开发有限公司

	法人代表
	潘世伦
	联系人
	杨得艳

	通讯地址
	富民县罗免镇糯支村委会

	联系电话
	13619618557
	传真
	 —
	邮编
	655200

	建设地点
	富民县罗免镇糯支村委会

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	1953012426250044

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	有机肥料及微生物肥料制造C2625

	占地面积

（亩）
	4.5
	绿化面积

（m2）
	0

	总投资（万元）
	1000
	环保投资

（万元）
	186.1
	环保投资占总投资比例
	18.61%

	评价经费

（万元）
	—
	预期

投产日期
	2020年11月

	一、项目由来

随着现代农业技术的普及，越来越多的人已经认识到过量使用无机化肥会造成农产品品质下降、土壤板结、污染水源、水体富营养化等一系列严重的生态环境问题。要解决这些问题最根本的办法是减少化肥的使用量，增加有机肥的使用，以提高土壤有机质与土壤肥力。有机肥的工业化生产和商品化供应，对于实现经济效益和生态效益的良性循环，具有极其重要的意义和广阔的市场前景。根据云南省人民政府印发的《云南省人民政府办公厅关于印发云南省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》，云南省对于畜禽养殖废弃物应“坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径”，“以农用有机肥和农村能源为主要利用方向”，“全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局”。
建设单位富民仑禾农业开发有限公司在罗免镇糯支村委会和石板沟村委会有近1000亩苹果种植基地，为满足种植基地有机肥需要，该公司拟在富民县罗免镇糯支村委会新建“利用畜禽粪污及化粪池沼渣沼液生产有机肥项目”。本项目建设在苹果种植园内，总投资1000万元，占地4.5亩，建筑面积3000m2，已于2019年7月取得富民县发展和改革局文件“投资项目备案证”，原计划生产规模为年产10万吨有机肥，但由于项目占地面积限制，无法满足10万吨建设要求，因此本项目分两期建设，一期生产规模为年产5万吨有机肥，二期扩建为10万吨。本次环评为一期建设内容，新建一条有机肥生产线，年产1.5万吨固体有机肥和3.5万吨液态有机肥（见附件8）。建设内容为生产车间、防渗漏原料池和液态肥发酵池等。项目生产所用原料为猪粪、城镇化粪池粪便、干秸秆。建成后生产的肥料主要用于建设单位在罗免镇糯支村委会和石板沟村委会近1000亩苹果种植基地。本项目租用土地进行建设生产，用地期限为2019年12月-2054年11月，土地协议详见附件3。项目用地已取得设施农用地实地联勘联审会签表（见附件4），与会部门有富民县罗免镇人民政府、富民县农业农村局、富民县林业和草原局、富民县水务局、昆明市生态环境局富民分局、富民县自然资源局，均同意本项目用地。
项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》之规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施），项目属于三十五、公共设施管理业中105项城镇粪便处置工程中日处理50吨及以上，按照名录规定项目需编制环境影响评价报告表。因此，建设单位富民仑禾农业开发有限公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司为本项目编制环境影响报告表。评价单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。
二、项目建设内容及规模

1、项目名称：利用畜禽粪污及化粪池沼渣沼液生产有机肥项目
2、建设单位：富民仑禾农业开发有限公司
3、建设地点：富民县罗免镇糯支村委会
4、项目总投资：1000万元

5、建设性质：新建

6、建设内容：

项目总投资1000万元，占地4.5亩，占地面积3000m2，本项目用地协议上面积为2730m2，投资备案证上面积为3000m2，经与建设单位核实，用地协议签订时面积测量有误，以投资备案证面积为准。新建1条有机肥生产线，年产1.5万吨固体有机肥和3.5万吨液态有机肥，建设内容为一栋钢结构生产厂房，厂房内包括固肥生产车间及液肥生产车间，同时配套建设防渗漏原料池一个、液态肥发酵池一个。项目具体组成见下表。

表1-1  项目主要建设内容一览表

工程类别

工程名称

主要建设内容或功能

备注

主体工程

生产厂房

建设一栋钢结构的生产厂房，厂房屋结构为1层钢框架结构，房内包括固肥生产车间及液肥生产车间，厂房为全封闭结构，只留有原料运输车辆进出口，进出口大门仅在车辆进出时打开，平时处于关闭状态。

新建

其中

固肥生产车间
用于固肥生产发酵，建筑面积1000m2，位于厂房中部，车间整体不做封闭，仅固液分离区、发酵区做封闭处理，车间内部仅简单墙体隔开。车间从西向东依次为原料堆放区、固液分离区、发酵区。

新建

其中

原料堆放区

50m2，位于车间西侧，用于堆放已经粉碎的秸秆及无机养分等原料
新建

固液分离区
50m2，位于车间西侧，该区域做封闭处理，设置一台固液分离机用于分离粪污，固体粪污传送至固肥发酵车间的发酵区与粉碎的秸秆搅拌混合发酵；液体粪污传送至液肥发酵区发酵。分离区内的臭气经区域顶部设置的若干机械换气口统一收集后汇合进入末端除臭系统处理后有组织排放。
新建

发酵区

300m2，位于车间中部，发酵区做封闭处理，设置一台“一种卧式有机肥发酵设备”，用于发酵固态有机肥，该设备为全封闭式，仅留有物料进出口，发酵产生的废气通过设备呼吸口排放，经区域顶部设置的若干机械换气口统一收集后汇合进入末端除臭系统处理后有组织排放。
新建

筛分包装区
200m2位于发酵区北侧，将发酵设备产生的固体肥料成品通过传送带进入该区域进行筛分冷却，筛分后固肥呈粉末状，在打包机装袋及封口后存入固肥暂存间。
新建

液肥生产车间

针对液肥生产发酵，建筑面积1200m2，位于厂房南部，其中二级发酵池位于厂房北部。车间整体不做封闭，粪污原料池和发酵区单独封闭。车间从西向东依次为粪污原料池、发酵区。

新建

其中

粪污原料池

位于车间西侧，设置地上式封闭原料池储存粪污原料，材质为玻璃容器，预留管道供原料进出。容积500m3，防渗处理，能够储存三天的粪污原料。
新建

发酵区
一级发酵池位于位于车间东侧，二级发酵池位于厂房北侧。封闭处理，容积400m3，设置两个液肥发酵池，均为半地下池，一级发酵池150m3，能够储存1天的液肥量，二级发酵池250m3，能够储存两天的液肥量。液体粪污首先进入一级发酵池发酵一段时间后，通过管道进入二级发酵池继续发酵，经二级发酵池发酵完成的液态有机肥通过厂区管道进入周边苹果种植园内的沼气池，厂内发酵过程共持续三天。

新建

辅助工程

固肥暂存间
位于项目东北部，在厂房内部，建筑面积100m2，为1层框架结构，主要用于堆放固体有机肥。
新建

检验区
位于项目东部，位于生产厂房外部，建筑面积50m2，为1层框架结构，主要用于检验进场的粪便质量。检验室用于检验的粪污样本较少，产生的臭气量较少，无组织排放。
食宿
不单独设置生活区，依托苹果种植园，该生活区为一简易农舍，设有食堂及旱厕。
依托
配电房

位于项目东部，位于生产厂房外部，建筑面积40m2，位于厂区东侧。
新建

公用工程

供水系统

与项目四周的苹果种植园共用一套供水管网

依托苹果种植园
供电系统

在厂区东侧设置一个配电房，由周边电网供应。
新建

排水系统

雨污分流，在项目区外北侧低洼位置设置一个雨水收集池，收集后用于项目周边苹果园种植浇灌；生产和生活污水用于液肥生产。
新建

环保工程
废水
生产废水
除臭系统废水，收集后委托有资质单位处置，不外排
新建
冲洗废水

设置一个10m3的沉淀池收集冲洗废水，循环使用后用于液肥生产，不外排

新建
生活废水
设置一个0.5m3的沉淀池收集生活废水，收集后的废水回用于生产过程，不外排。
新建
废气

异味

臭气收集系统+除臭系统+15m高1#排气筒
生产区：项目发酵区（固肥和液肥均包括）、固液分离区均封闭，各区域通过顶部设置的若干机械换气口对车间内的臭气进行收集汇合，收集汇合后的臭气进入项目除臭系统进行统一除臭处理，处理后的废气通过15m高1#排气筒排放。
原料池：项目粪污原料池封闭，通过池顶引风管道引入末端除臭系统进行除臭处理，处理后的废气通过15m高1#排气筒排放；
新建
噪声

设备隔声、减震设施

设备隔声、减震；厂房隔声。

新建
固体废弃物
除臭系统废填料
项目除臭系统10年更换1次填料，换下的废填料不包含有毒有害物质，同生活垃圾一起处理。

新建
办公、生活

生活垃圾经收集后，委托环卫部门清运。

新建
危废暂存间

项目在成品库房东北角设置1个危险废物暂存间，用于暂存项目机修过程产生的废机油以及药品。

新建
防渗

重点防渗区：危废暂存间

根据项目设计方案进行防渗，使用土工布、防渗膜等防渗材料，要求等效黏土层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。

新建
一般防渗区：除危废暂存间外的生产厂房
根据项目设计方案进行防渗，使用土工布、防渗膜等防渗材料，要求等效黏土层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。

新建
简单防渗区：其他辅助设施
混凝土硬化

新建
7、产品方案
项目年产5万吨有机肥，其中固态有机肥1.5万吨，液态有机肥3.5吨。项目产品产量及规格见表1-3。

表1-3  项目产品规格表

产品类型

产量

（万t/a）

备注

产品形态

产品质量标准

固态有机肥  
1.5
成品在固肥暂存间暂存后，运输至苹果种植园使用

固态

《有机肥料》（NY525-2012）

液态有机肥
3.5
由厂区管网接通到苹果种植园已建管网使用（雨季储存在果园蓄水池中）
液态

《沼肥》（NYT2596—2014）
项目液肥仅用于建设单位富民仑禾农业开发有限公司在项目区外建设的苹果种植园，根据下文分析，该苹果种植园可完全消纳项目生产的液肥，若因该苹果种植园树木减少或其他原因导致生产的液肥富余，则液肥销售给石板沟和百花山庄种植的苹果园使用（协议见附件15）。
由于项目添加的氮磷钾无机养分较少，氮磷钾总养分无法达到《有机-无机复混肥》（GB18877-2002）要求的15%，因此项目固体有机肥产品按《有机肥料》（NY525-2012）要求执行，有机水溶性肥料无相关技术标准，该产品参照《沼肥》（NYT2596—2014）要求执行。粪污原料进厂时，需检验粪污原料中有害物质是否超标，具体质量标准见表1-4、1-5及1-6：
表1-4  有机肥料标准（NY525-2012）
表1-4.1 基础指标
项目
指标
有机质的质量分数（以烘干基计）/（% ）
≥45
总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）/（%）
≥5.0
水分（鲜样）的质量分数/（%）
 ≤30
酸碱度（pH）
5.5—8.5
                     表1-4.2 有机肥料中重金属的限量指标       单位：mg/kg
项目
限量指标
总砷（As）（以烘干基计）/（mg/kg）
 ≤15
总汞（Hg）（以烘干基计）/（mg/kg）
 ≤2
总铅（Pb）（以烘干基计）/（mg/kg）
 ≤50
总镉（Cd）（以烘干基计）/（mg/kg）
≤3 
总铬（Cr）（以烘干基计）/（mg/kg）

≤150 

蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数指标应符合NY 884的要求。
有机质含量以肥料的质量分数表示，按式（2）计算：
有机质（%)= ( V0-V)×0.003×100×1.5×1.721.724×D/m（1- X0）
表1-5  沼肥的无害化标准（NYT2596—2014）
项目
指标

沼渣肥

沼液肥

粪大肠菌群数，个/g（mL）

 ≤100

 ≤100

蛔虫卵死亡率，%

≧95

≧95

总砷（以As计），mg/kg
 ≤15
 ≤10

总镉（以Cd计），mg/kg
 ≤3
 ≤10

总铅（以Pb计），mg/kg
 ≤50
 ≤50

总铬（以Cr计），mg/kg
≤150
≤50

总汞（以Hg计），mg/kg
≤2
≤5

表1-6  检验室检验指标
项目
限量指标
粪大肠菌群数，个/g（mL）

 ≤100

蛔虫卵死亡率，%

≧95

总砷（As）（以烘干基计）/（mg/kg）
 ≤15

总汞（Hg）（以烘干基计）/（mg/kg）
 ≤2

总铅（Pb）（以烘干基计）/（mg/kg）
 ≤50

总镉（Cd）（以烘干基计）/（mg/kg）
≤3 

总铬（Cr）（以烘干基计）/（mg/kg）
≤150 

8、原辅材料

（1）原、辅料用量情况

根据建设方提供设计资料，项目主要原材料为猪粪、环卫厕所粪便、住宅小区化粪池粪便、秸秆，辅料为无机养分、发酵剂（包含复合菌种及有除臭效果发酵剂）等添加剂。主要原辅材料的消耗情况见表1-7所示。
表1-7  原辅料用量情况

名称

年耗量（t/a）

原料含水率

来源

原料

猪粪

19500

70%
来自周边养殖场
人粪

20000

95%
外购，来自昆明五华北控环境产业发展有限公司
秸秆

10000

5%

外购，来自周边农户，购买已粉碎过的秸秆，袋装入厂
辅料

化学肥料
500
—

外购

发酵剂
30

—

固肥使用“高热腐熟菌剂”，产自南宁微瑞生物科技有限公司；液肥使用“高级果蔬水肥快速发酵剂”和“畜禽流体粪污快速发酵剂”，产品来自广西助农畜牧科技有限公司
氢氧化钠（片碱）
0.1
—

外购，用于除臭系统

（2）主要原料性质

1）猪粪

猪粪含有机质15%、氮0.5～0.6%、磷0.45～0.5%、钾0.35～0.45%。猪粪的质地较细，成分较复杂，含蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维素、半纤维素以及无机盐。猪粪含氮素较多，碳氮比例较小(14：1)，一般容易被微生物分解，释放出可为作物吸收利用的养分。新鲜猪粪含水率一般为85～90%左右，在养殖厂区堆存一段时间后略有减少,进厂猪粪的含水率约为70%。

2）人粪
本项目人粪主要来自昆明城区环卫厕所粪便及住宅小区化粪池沼渣沼液，建设单位与昆明五华北控环境产业发展有限公司签订了《粪污沼渣沼液接纳协议》（见附件9），本项目生产后粪污沼渣沼液由昆明五华北控环境产业发展有限公司清运至厂区原料池，本项目接纳的粪污沼渣沼液不得含有医疗机构化粪池，城市污泥及工业废水等，在重大疫情期间，双方停止供应协议，且承诺抽检不合格的粪便及筛选出的杂物由该公司运回。粪便固体中30％为死细菌，10％～20％为脂肪，2％～3％为蛋白质，10％～20％为无机盐，30％为未消化的残存食物及消化液中的固体成分。新鲜人粪含水率一般为95%左右。
3）秸秆

农作物秸秆是粮食作物和经济作物生产中的副产物，它含有丰富的氮、铁、磷等微量元素，是一种可供开发与综合利用的资源。用于堆肥中，可起到调节水分、C/N比、增加透气性的作用。本项目购买农户已粉碎的秸秆，无需在项目区粉碎。
4）无机养分
项目生产有机肥需在混合阶段加入N、P、K等元素，加强肥料的营养成分，使有机肥符合产品标准，本项目生产有机肥是通过加入尿素、磷酸一铵、氯化钾来实现加入N、P、K元素。
5）有机肥发酵剂
有机肥发酵剂即有机物料腐熟剂，能够分解蛋白质、纤维素、半纤维素、木质素等，并将细菌、真菌等复合而成，有机肥发酵剂有效活菌数含量高，降解能力强，同时能够达到升温、除臭、消除病虫害、杂草种子和提高养分的效果。在适宜的条件下，能迅速将堆料中的碳、氮、磷、钾、硫等分解矿化，形成简单有机物，从而进一步分解为作物可吸收的营养成分。

6）氢氧化钠
俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。本项目用于除臭系统，吸收废气。
9、主要设备
项目共设1条固肥生产线和1条液肥生产线，项目使用的主要生产设备详见表1-9。

表1-9 项目主要生产设备一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

1

公用设备
/
/
/
1.1
固液分离机
处理规模＞167t/a
台
1
1.2
肥料质检设备
/
套
1
2

固肥生产设备（一种卧式有机肥发酵设备）
专利号ZL 2014 2 0519531.7
/
/
2.1
高温发酵机

WN-30T

台

1
2.2
进出料输送机

/

台

2
2.3
筛分机

GTS-1500

台

1
2.4
筛分输送机

/

台

1
2.5
自动称重包装机

WN-B50

台

1
3
除臭系统
/

/
/
3.1
洗涤塔
尺寸大小：φ1600*5500mm；

处理风量：12000~15000m3
/h，含填料、配套水箱、水泵及喷淋管件

套

3
3.2
自动加药系统
/
套

2
3.3
UV光氧设备
设备尺寸：

L2560*W1200*H1350mm

台
1

3.4
风机

4-72NO.6C-15kw 离心风机，全压2541Pa

台

1
3.5
电控柜

38.25KW
台

1

3.6
集气罩

/

套

3

（注：高温发酵机原理：采用高温密闭发酵的制作原理，将各种有机废弃物尤其是容易腐化或者不易处理的动物粪便置入密闭的发酵槽中，加入活性菌，利用电加热及导热油的热传递，使槽内温度快速升至80-100℃，同时通过控制通风量、搅拌频率等手段于3-10小时之内，消灭有机废弃物中的有害微生物、各种病原体以及虫卵等，发酵、分解、转化成具有经济效益和环保价值的有机肥料，发酵过程中产生的臭气通过设备顶部的呼吸口排出。）
10、劳动定员及工作制度

（1）工作制度：项目年工作日为300天，固肥发酵每批次持续约7h，每天生产2批次，即发酵过程为14h/d；液肥发酵每批次持续约3d，中途不间断，即发酵过程为24h/d。除臭系统处理的是各车间臭气，运行时间为24h/d；

（2）定员：本项目劳动定员15人，均不在项目区食宿。
11、项目用地现状

本项目用地位于富民县罗免镇，占地4.5亩，总建筑面积3000m2，用地现状为平整过的水泥地，该块土地已建简易石棉瓦顶棚，为租用土地原有。项目占用的土地类型原为耕地，用地内不涉及相关的文物保护单位。
12、项目建设期

（1）施工进度

根据主体工程设计资料，本工程施工期为6个月；计划于2020年6月开工建设，于2020年11完工，目前尚未开工建设。工程具体进度安排按季度施工，详见下表。

表1-11   项目施工计划一览表

年份（年）

2020

月份（月）

6
7
8
9
10
11
基础开挖
建构筑物

雨污管网

附属工程

工程验收

（2）施工布置
根据现场调查，本项目地面已平整，开挖和回填量相当，无土石方产生。
13、环保投资

项目总投资1000万元，其中环保投资170.1万元，占总投资的17.01%。项目环保投资详情见表1-13。

表1-13 项目环保投资一览表

时段

污染物

环保投资项目

投资

（万元）

备注

施工期

废气

施工围挡

2.5
—
洒水降尘
1

—

土工布遮盖
1

—

废水

沉淀池
4

2个，1个容积0.5m3，另外一个容积为2m3，用于收集沉淀项目施工期施工人员废水、施工废水、设备清洗废水。
运营期

废气

臭气收集系统

52
原料池及发酵区、固液分离区封闭，排气口废气引入除臭系统进行处理。

除臭系统
项目采取洗涤塔+UV光氧催化除臭系统进行除臭，处理后的废气经过15m高排气筒排放。
1根15米高排气筒
4

废水

雨污分流系统

2
雨污分流；项目四周设置排水沟，雨水收集后经周边沟渠外排；

雨水收集池

3
项目设置1个45m3的雨水收集池对雨水进行收集沉淀，沉淀处理后回用于项目周边苹果树种植浇灌。
生活废水、冲洗废水
3
沉淀池2个，1个容积0.5m3预处理生活废水，一个容积10m3处理冲洗废水。
地下水

防渗措施
96
按照设计方案，进行分区防渗：危废暂存间为重点防渗区，防渗系数≤1.0×10-7cm/s；除危废暂存间外的生产厂房为一般防渗区，防渗系数≤1.0×10-7cm/s；其他配套设施为简单防渗区，可采用采用混凝土硬化。
噪声

设备隔声、减震
0.5

—

固废处置
生活垃圾

0.1

收集后，委托环卫部门清运

危废暂存间

3

收集暂存项目产生的危险废物

合计

170.1
—

三、项目平面布局

项目平面布局分为固肥生产车间和液肥生产车间。项目入口位于项目东北侧，物料进场经过磅后直接进入原料池或原料堆放区。

固肥生产车间位于项目中部，生产车间从西向东依次为原料堆放区、固液分离区、固肥发酵区、筛分包装区；液肥生产车间位于项目南侧，生产车间从西向东依次为粪污原料池区、液肥发酵区，液肥发酵分一级发酵池和二级发酵池，一级发酵池位于液肥生产车间，即项目南侧，二级发酵池位于项目北侧地势较低处，方便液肥通过管道自然流动。生产车间的分布是按照生产工艺的顺序依次分布，减少了原料、半成品及成品的搬运。除臭系统及排气筒位于项目东南侧，便于收集各车间的废气。
四、项目与周围环境关系

项目位于昆明市富民县罗免镇糯支村委会，周围200m范围内无企业及村庄，项目周围环境关系见表1-14及附图4。
表1-14  项目周围环境关系一览表

序号

周围环境

方位

与项目厂界距离（m）

备注
1

干龙潭
东面

645

/
2

石板沟村

西北面
1033

/
3

打马卡

东面

1293

/
4

糯支村

东南面

1728

/
5

杨家村

东南面

1829

/
6

青山
南面
2272

/
7

大窑箐
西南面

2302

/
8

马房

西面
2330

/

9

毕租

东北面

2334
/

10
荞地山

东南面

4500
存在地下水泉点
五、与本项目有关的原有污染及主要环境问题

本项目为新建项目，占地现状为平整过的水泥地，无相关建构筑物，所以无原有环境问题。

本项目位于仑禾季高山生态苹果种植园内部，是为满足富民仑禾农业开发有限公司在罗免镇糯支村委会和石板沟村委会近1000亩苹果基地种植基地有机肥需要而建设的项目，即本项目与苹果种植园为同一家建设单位建设。本项目用水、食宿等皆依托该项目，因此本环评对仑禾季高山生态苹果种植园做简单介绍。
1、仑禾季高山生态苹果种植园概况
仑禾季高山生态苹果种植园位于富民县罗免镇糯支村委会和石板沟村委会，于2012年建成，占地面积约889亩，由于2012年-2019年间肥料缺乏，生产规模仅为25t/a。种植园目前职工有15人，均在园区食宿，管理苹果园。住处较为分散，园区内有10处生活区。

苹果种植园内设有数个沼气池及管网，其中沼气池总容积3600m3，能够存储30天液肥量，同时可以使液肥在沼气池中继续发酵。苹果园的沼气池原用于储存苹果园施用肥料，本项目建设后，储存本项目生产的液肥。管网连通沼气池及有机肥厂，有机肥厂的液肥发酵后直接通过管网进入苹果种植园，储存在沼气池中，又通过管网运输液肥对苹果园施肥。

2、苹果种植园与本项目的依托关系
根据资料分析及现场调查，本项目用水、职工食宿皆依托该苹果种植园，本项目生产的有机肥全部施用苹果种植园。苹果种植园已建设1个100m3蓄水池，该蓄水池的水源为山上的箐沟水，抽水泵站以及通往各个区域的管网用于苹果种植用水；此外，苹果种植园还建设了10处生活区，均为简易的农村住宅，用来提供苹果园守夜人员住宿。距离本项目最近的一处为125m。本项目员工吃饭、上厕所等均依托该生活区。该生活区为一个简单的农村住宅，占地面积约80m2，为一层砖混结构，设有1个旱厕，住宅内设有厨房等生活设施。




表二  建设项目所在地自然环境
	一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）：

1、地理位置

富民县地处滇中北部，距昆明23公里，是昆明市郊县。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。全县拥有土地面积993平方公里，其支柱产业有：水泥厂、黄磷厂、硝盐厂、旅游业、农特产品等。2009年7月，富民县委、县政府对县政府驻地镇进行区划调整，撤销大营镇，其辖区并入永定镇，成立新的永定镇，2011年3月，将永定镇改名为永定街道办事处。2017年4月，原永定街道析置为永定街道和大营街道。其中，永定街道办事处驻在永二社区环城西路31号，辖城南、 城北、永一、永二、瓦窑、西邑、北邑、兴贡、清河、拖担、龙马、南营、北营、河东、白石岩15个村（居）委会，国土面积112.24平方千米。大营街道办事处驻在大营社区大营街40号，管辖大营、奎南、东元、三村、茨塘、束刻、麦竜、麦依甸、西山、麦场、仓前、元山、松林、黄坡、旧县、永安16个村（居）委会），国土面积184平方千米。

本项目位于昆明市富民县罗免镇，罗免镇位于富民县西北部，距县城18千米。面积136平方千米，人口1.43万人（2006年）。辖罗免、小甸、麦加营、麻地、糯支、石板沟、则核、西核、者北、高仓10个行政村。乡政府驻者北街。109国道过境。项目所在位置经纬度为东经102°23'12.81"，北纬25°21'23.80"。具体见附图1。

2、地形、地貌、地质
富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低， 望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝 18 个，面积 124 平方公里，占全县面积的 12.5%，山区面积 869 平方公里，占全县面积的 87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在 1455～2817m 之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江 3 大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在 1455～2817m 之间。富民地处云南高原中部，海拔较高，高原是其基本形态，根据这一特点，将地区分为低山、低中山、高中山、高山4类地貌类型。
3、气候特征

项目所在区域富民县，属北亚热带低纬高原山地季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有四季如春、干湿季分明、年温差小、日温差大的特点。该区域冬无严寒，夏无酷暑。年平均气温 14.7℃，极端最高气温 31.5℃，极端最低气温-5.4℃，最热月(7月)的平均气温为 17.8℃，最冷月(1月)的平均气温为 7.8℃，每年11月至次年 4 月受南亚次大陆偏西干暖气流的控制，天气晴朗、空气干燥、干旱少雨；5 月～10 月受孟加拉湾洋面西南季风影响，空气潮湿温暖，形成雨季。年平均降雨量1008mm，月最大降雨量 208.3mm，日最大降雨量 153.3mm。年日照时 2327.5小时，年蒸发量 1856.4mm。最大风速 40m/s，多西南风。相对湿度 76%，无霜期 227 天。20年一遇最大日降雨量 108mm，6h 最大降雨量 62.2mm，1h 最大降雨量 52.5mm。项目区内年平均气温 15.8℃，年极端最高气温 33.4℃，最低气温-7℃；无霜期 245天，全年日照 2287 小时，年平均降雨量 846.5 毫米，蒸发量 2032.5 毫米。常年主导风向为西南风，年平均风速 3.1m/s。
4、河流水系 

富民地处长江流域地区，境内河流属金沙江水系。项目属金沙江水系螳螂川-普渡河流域，螳螂川-普渡河是滇池的出水河道。螳螂川自南向北贯穿富民全县，在富民平坝以内一段河道两侧地势较为平坦开阔。至富民赤鹫后与一支流汇合后称普渡河，普渡河继续向北流经禄劝与东川交界向北流，在东川新甸房附近注入金沙江。螳螂川全长 210km 左右，属高原河流，水力资源丰富。富民县境内螳螂川全长63.4km，均宽65m，出入落差258m，年入境水量86320万m3，年均流量27.73m3/s，最大流量500m3/s。
项目区附近无天然地表水体，周围距离最近的地表水体为项目东南侧2261m处的糯支大箐，糯支大箐为季节性箐沟，汇入龙纳河，龙纳河为螳螂川支流，项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥-普渡河桥”河段，根据《云南省地表水环境功能区划》(2010-2020)，“富民大桥-普渡河桥”河段水体功能为工业用水，水质类别为IV类，项目水系图详见附图2。

另外，项目西南侧980m处有一个100m3的自建蓄水池，为富民仑禾农业开发有限公司在建设苹果种植园时建设，本项目供水来源于该水池。
5、土壤、植被、生物多样性
富民县域土壤类型有红壤、棕壤、紫色土和水稻土4个土类，分属7个亚类，15个土属，25个土种。其中红壤是县境内分布最广的土类，紫色土次之，水稻土居三、棕壤第四。

富民县主要森林植被类型为滇青冈林。主要乔木有滇青冈、滇朴、云南泡花树、岩桑、银鹊树等。人工林有桉树、大叔杨梅、板栗、核桃、桃、柿、柑桔、梨等。主要灌木有余甘子、杜鹃、南烛、山茶、地盘松、小铁子、坡柳、清香木、矮杨梅等。

建设项目所在地主要植被种类有旱冬瓜、桉树、云南松、圆柏、圣诞树、马桑等，竹子和低矮灌草丛车桑子、火棘、胡颓子、野地瓜、紫茎泽兰、鬼针草、茅草、嵩草等。经济作物玉米、油菜、马铃薯等。

项目区内及周边500m范围内未发现国家级和省级保护植物，无云南省人民政府发文保护的古树名木，也无州县发文保护的古树名木，没有发现仅分布于富民县的狭域特有植物。



表三  环境质量状况
	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目位于富民县罗免镇糯支村，环境空气质量为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目地的环境质量现状引用富民监测站提供的《富民县环境空气站点AQI日报（2018年）》中的相关内容。
根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2018年）”，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。
表3-1    富民县空气质量现状评价表
污染物
年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率

（%)

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

23

60

38.33

达标

24小时平均第98百分位数
111

150

74

达标

NO2
年平均质量浓度

14

40

35

达标

24小时平均第98百分位数
27

80

33.75

达标

PM10
年平均质量浓度

42

70

60

达标

24小时平均第95百分位数
70

150

46.67

达标

PM2.5
年平均质量浓度

20

35

57.14

达标

24小时平均第95百分位数
37

75

49.33

达标

CO

24小时平均第95百分位数
1

4000

0.03

达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90位百分数
113

160

70.63

达标

根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标行政区。项目所在地位于富民县罗免镇糯支村，周边无大型工业污染源或特殊污染源排放，项目区环境空气质量总体良好。能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

为了解项目区的环境空气H2S、NH3质量现状，环评单位委托云南健牛生物科技有限公司于2020年1月8日~2020年1月14日对区域环境空气中的H2S、NH3进行监测，结果见表3-2。

表3-2  环境空气现状监测浓度及评价结果表  单位：µg/m3
采样地点

监测日期

采样时间

NH3
H2S
项目东北厂界（下风向）

2020-01-08

02:00-03:00

10ND

2 

08:00-09:00

10ND

1 

14:00-15:00

10ND

2 

20:00-21:00

10ND

3 

2020-01-09
02:00-03:00

10ND

3 

08:00-09:00

10ND

2 

14:00-15:00

10ND

2 

20:00-21:00

10ND

2 

2020-01-10
02:00-03:00

10ND

1 

08:00-09:00

10ND

2 

14:00-15:00

10ND

2 
20:00-21:00

10ND

1 

2020-01-11

02:00-03:00

10ND

2 

08:00-09:00

10ND

3 

14:00-15:00

10ND

2 

20:00-21:00

10ND

1 

2020-01-12

02:00-03:00

10ND

2 

08:00-09:00

10ND

1 

14:00-15:00

10ND

2 

20:00-21:00

10ND

2 

2020-01-13

02:00-03:00

10ND

1 

08:00-09:00

10ND

2 

14:00-15:00

10ND

1 

20:00-21:00

10ND

2 

2020-01-14

02:00-03:00

10ND

2 

08:00-09:00

10ND

2 

14:00-15:00

10ND

2 

20:00-21:00

10ND

1 

标准限值

（最高允许浓度）

—

10
200
达标情况

—

达标

达标

从表3-2可以看出，项目区域环境空气中H2S、NH3一小时平均浓度能够达到《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D表1中“其他污染物空气质量浓度参考限值”。

2、地表水环境质量现状  

项目所在区域水系属于长江流域金沙江水系，项目周边地表水主要为项目南面2261m处的糯支大箐，糯支大箐为龙纳河支流，龙纳河为螳螂川支流。

项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥-普渡河桥”河段，根据《云南省地表水环境功能区划》(2010-2020)，“富民大桥-普渡河桥”河段水体功能为工业用水，水质类别为IV类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类水质标准。

根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，项目所涉及的螳螂川—普渡河中富民大桥断面水质类别为劣Ⅴ类，与 2017年相比，水质类别无变化；普渡河桥断面水质类别为V类，与2017年相比，水质类别由III类降为V类，水体水质不达标。
3、地下水环境质量现状

根据现场踏勘及水文地质图，项目附近无自然出露泉点，但在本项目东南侧4.2km处的乔地山村有一地下泉点，当地村民称为龙潭，为自然出露泉点。除该泉点外，项目周围6km内未发现其他泉点。此外，根据水文地质图，距离本项目最近的泉点为项目西北侧7.8km处的冷水塘村，该区域与本项目不在同一水文地质单元中，因此本项目不对冷水塘村泉点做监测。该地下水源有饮用功能，根据项目区水文地质图，项目区地下水流向为西北向东南，乔地山龙潭位于项目地下水下游侧方向，故乔地山村地下水龙潭水质可以作为了解项目区地下水环境质量的依据，其地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准。
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乔地山村取水点
乔地山村取水点
    为了解乔地山村地下水环境质量现状，环评委托云南健牛生物科技有限公司于2020年1月8日~2020年1月10日对乔地山村地下水环境质量进行现状监测，结果见表3-3。

表3-3   地下水检测结果              单位：mg/L
检测项目
III类标准值
荞地山村饮用水源点
达标情况

2020-01-08

2020-01-09

2020-01-10

pH（无量纲）
6.5≤pH≤8.5
7.93

7.95

8.01

达标
耗氧量

≤3.0
0.48

0.52

0.56

达标
氨氮（以氮计）

≤0.5
0.182

0.167

0.162

达标
六价铬
≤0.05
0.004ND

0.004ND

0.004ND

达标
铅（μg/L）

≤10
1ND

1ND

1ND

达标
镉（μg/L）

≤5
0.1ND

0.1ND

0.1ND

达标
砷（μg/L）

≤10
1.89

1.89

1.50

达标
汞（μg/L）

≤1
0.146

0.144

0.140

达标
总大肠菌群（MPN/100mL）

≤3.0
未检出

未检出

未检出

达标
菌落总数（CFU/mL）

≤100
124

132

116

超标
备注

“检出限+ND”表示检测结果低于分析方法检出限

根据上表结果，乔地山村地下水中，pH、耗氧量、氨氮、总大肠杆菌、总铅、总镉、总砷、总汞、六价铬各检测指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值的要求，但菌落总数略超标。根据现场调查，乔地山村地下水泉点未封闭，泉点受周边树木落叶、农业面源影响，造成水体菌落总数超标。
3、声环境质量现状

项目位于富民县罗免镇糯支村委会，为了解项目区声环境质量现状，环评委托云南健牛生物科技有限公司于2020年1月11日~2020年1月12日对项目地块四周声环境进行了监测，监测点布置详见附图。项目区域声环境现状监测结果见下表。

表3-4 项目区域声环境现状监测结果  单位：dB(A)

检测日期

检测点位置

检测结果

标准值

达标情况

昼间

夜间

2020年1月11日

厂界东
50.3

42.3

昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)
达标

厂界南
49.8

41.1

达标

厂界西
49.4

43.1

达标

厂界北
51.7

43.2

达标

2020年1月12日

厂界东
45.8

40.6

达标

厂界南
51.9

42.5

达标

厂界西
47.8

39.8

达标

厂界北
51.1

41.4

达标

从上表可以看出，项目所在地东、南、西、北厂界噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。
4、土壤环境质量现状

项目区域土壤类型为红壤，用地类型为农用地，用地现状为平整过的水泥地。项目区周围为苹果种植园，无土壤污染源，项目区前期未建设构筑物，也未堆放过有毒有害物质，故项目区土壤环境质量良好。

5、生态环境质量现状

项目所处区域为富民县罗免镇糯支村委会，区域用地现状主要为平整过的水泥地。项目周围主要种植苹果树，此外分布着一些地区常见的杂草如狗尾草、蒿多种、马鞭草、球米草、鬼针草、臭灵丹等。区域内的人类活动频繁，动物以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、家燕、斑鸠等。 

6、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
项目周边保护目标见表3-5。
表3-5 项目环境保护目标

环境要素

敏感点

坐标

方位

距离（m）

规模

保护级别

X

Y

大气环境

干龙潭

102.393587

25.356883

东面

645

83户，264人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

石板沟村

102.380390

25.364386 

西北面

1033

102户，342人

打马卡

102.400217

25.356437

东面

1293

85户，276人

糯支村

102.398844

25.345112

东南面

1728

30户，114人

杨家村

102.396955

25.342203

东南面

1829

75户，250人

青山

102.387772

25.335668

南面

2272

36户，109人

大窑箐

102.367430

25.344336

西南面

2302

24户，70人

马房

102.364104

25.352791

西面

2330

32户，98人

毕租

102.401505

25.373072

东北面

2344

28户，88人

地表水

糯支大箐

/

/

东南面

2261

—

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

螳螂川

/

/

—

地下水
荞地山村泉点

/
/
东南面
4500

85户，285人
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准



表四  评价适用标准
	环境质量标准
	1、环境空气

项目位于富民县罗免镇糯支村委会，所在区域为农村地区，属于环境空气质量功能区划二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准具体标准值见下表。
表4-1  环境空气质量标准   单位：μg/m3

取值时间

SO2
CO

NO2
NOx
PM2.5
PM10
TSP

O3
年平均

0.06

/

0.04

0.05

0.035

0.07

0.2

/

24小时平均浓度

0.15

4

0.08

0.15

0.075

0.15

0.3

/

1小时平均浓度

0.5

10

0.2

0.25

/

/

/

0.2

日最大8小时平均

/

/

/

/

/

/

/

0.16

特征污染物NH3、H2S参照《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，标准值见下表。

表4-2 项目特征污染物质量标准限值     单位：μg/m3
取值时间

NH3 
H2S

1小时平均浓度

200

10

2、地表水

周围距离最近的地表水体为项目东南侧2261m处的糯支大箐，糯支大箐为龙纳河支流，龙纳河为螳螂川支流，项项目所涉及螳螂川河段为“富民大桥-普渡河桥”河段，根据《云南省地表水环境功能区划》(2010-2020)，“富民大桥-普渡河桥”河段水体功能为工业用水，水质类别为IV类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水质标准。标准值见表4-3。

表4-3  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

(无量纲)

CODcr
BOD5
NH4-N

总磷 

粪大肠杆菌

(个/L)

IV类标准

6～9

≤30

≤6.0
≤1.5

≤0.3

≤20000

3、地下水

项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，标准值见表4-4。

表4-4 地下水质量指标   单位：mg/L

序号
项目
III类标准值
1
pH（无量纲）
6.5≤pH≤8.5
2

耗氧量

≤3.0

3
氨氮（以N计）
≤0.5
4
总大肠菌群（CFU/100mL）
≤3.0
5

细菌总数（CFU/mL）

≤100

6
铅
≤0.01
7
镉
≤0.005
8

铬（六价）

≤0.005

9
镍
≤0.02
10
锌
≤1.0
11
铜
≤1.0
12
砷
≤0.01
13
汞
≤0.001
4、声环境

项目位于富民县罗免镇糯支村委会，属于农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值见表4-4.

表4-4 声环境质量标准    等效声级Leq:dB（A）
评价区域

类别

昼间

夜间

2类

60

50



	污染物排放标准
	施工期

1、施工扬尘

    项目施工期无组织排放扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m³。

2、施工噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。
营运期：

1、废水

实行雨污分流，雨水经排水沟渠汇入周边沟渠；项目职工不在项目区食宿，厕所依托项目旁边苹果种植园的旱厕，项目区内职工废水、车间冲洗废水级渗滤液均用于液肥生产，无废水外排。

2、废气
①恶臭
项目运营期产生的恶臭气体存在无组织与有组织两种排放方式，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准，其评价标准值详见表4-5、4-6。

表4-5 恶臭污染物无组织排放厂界标准值    单位：mg/m3
序号

项目名称

标准限值

1

氨

1.5

2

硫化氢

0.06

3

臭气浓度(无量纲)

20

表4-6  恶臭污染物有组织排放标准    

控制项目

排气筒高度（m）

排放量（kg/h）

氨

15

4.9

硫化氢

15

0.33

臭气浓度

15

2000（无量纲）

3、厂界噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4、固废

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。

	总量控制指标
	建议的总量控制指标：

根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

1、废气：

项目废气排放量8640万m3/a，有组织排放的氨为0.097t/a、硫化氢为0.006t/a;无组织排放的氨为0.108t/a，硫化氢为0.007t/a，

2、废水：

运营期废水处理后回用，不外排，因此，不设废水总量控制指标；

3、固体废弃物：项目固废处置率100%。




表五  建设项目工程分析
	一、产业政策符合型分析

本项目为有机肥制造项目，对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于产业政策鼓励类中的“一、农林业 24、有机废弃物无害化处理及有机肥产业化技术开发与利用”，因此，本项目符合国家及地方现行的有关产业政策。

二、工艺流程及产污节点

（一）施工期

项目土地已平整，但因不同区域防渗要求不同，需重新开挖，因此施工期大体分五步进行：土石方开挖，基础打桩，主体建筑及配套设施建设，室内外装修。项目施工期间不在项目场地内设施工生活营地。施工期施工流程及各阶段产污环节见下图。
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图5-1 施工期产污环节

（二）营运期


项目利用秸秆及人畜粪便发酵，加工生产有机肥5万吨/年，其中固体有机肥1.5万t/a，液态有机肥3.5万t/a。项目具体生产工艺流程及产污环节见图5-2。
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图5-2  项目生产工艺流程及产污环节图

1）工艺流程简述：

固体肥料
①备料：项目购买已粉碎的秸秆及无机养分放至原料堆放区，畜禽粪便及化粪池沼渣沼液放入粪污原料池，粪污原料由粪污原料池送至固液分离机，固体粪污与秸秆及无机养分按照配方要求进行配比（配比为7：12：1）。

②发酵：本项目固肥发酵设备选用“一种卧式有机肥发酵设备”（专利号ZL 2014 2 0519531.7），该设备采用高温密闭发酵的制作原理，将各种有机废弃物尤其是容易腐化或者不易处理的粪便置入密闭的发酵槽中，加入活性菌，利用电加热，通过导热油的热传递，使槽内温度快速升至80-100℃，同时通过控制通风量、搅拌频率等手段于3-10小时之内，消灭有机废弃物中的有害微生物、各种病原体以及虫卵等，发酵、分解、转化成具有经济效益和环保价值的有机肥料。本项目发酵原料为秸秆和人蓄粪便，根据配方添加无机养分，由进出料输送机送入高温发酵机，发酵时间为7小时，每批次生产固态有机肥30t，每天生产两批次。
③筛分、包装入库：高温发酵机发酵完成后的固态有机肥呈粉末状，通过筛分输送机进入筛分机筛分冷却，筛分冷却后的固肥呈粉状，然后通过筛分输送机进入自动称重包装机包装，最后存入固肥暂存间，部分施用于周围苹果园，部分外售给其他苹果园。
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图5-3 固肥生产设备展示图
液态有机肥
原料：畜禽粪污经固液分离机分离后，液体粪污（即沼液）通过管道自流进入一级发酵池。

发酵：液体粪污（即沼液）进入一级发酵池后，同时在一级发酵池内加入一定量的发酵剂和无机养分以达到液肥营养成分要求，停留一天后，进入二级发酵池，在二级发酵池中发酵2天。

③成品：将发酵好的液态有机肥从二级发酵池通过管网送至苹果园各区域施肥。若因该苹果种植园树木减少或其他原因导致生产的液肥富余，则液肥销售给石板沟和百花山庄种植的苹果园使用（协议见附件15）。
项目每批次液肥产量为350t，发酵周期为3天。
2）有机肥产品与相关规范符合性分析

本项目固肥发酵方式为利用机械高温发酵，发酵时间为7小时，在高温下，粪污原料中的有害微生物、各种病原体以及虫卵等可以消灭，根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）及《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012），固体畜禽粪便对废处理卫生学要求为：

表5-3 固体畜禽粪便堆肥处理卫生学要求
项目

卫生要求

蛔虫卵

死亡率≥95%

粪大肠菌群数

≤103个/kg

沙门氏菌

不得检出

根据上述技术规范，机械高温堆肥（堆温≥50℃）时，发酵持续时间需2天，本项目仅为7小时，但本项目发酵温度为80~100℃，对病菌消灭率较高，能满足固体畜禽粪便堆肥处理卫生学要求。
本项目液肥发酵方式为常温厌氧发酵，根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）及《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012），固体畜禽粪便堆肥处理卫生学要求为：

表5-4 常温厌氧发酵卫生学要求
项目

卫生要求

蛔虫卵

沉降率≥95%

吸血虫卵和钩虫卵
不得检出
粪大肠菌值
≤105个/L
沙门氏菌
不得检出
根据上述技术规范，工程型常温厌氧发酵（发酵温度≥10℃）时，发酵时间需20天，本项目液肥在厂内发酵时间为3天，但项目生产的液肥在厂内发酵后，通过管道运送至苹果种植园的沼气池继续发酵，园区的沼气池能够储存30天的液肥量，液肥发酵时间得到保障，能满足常温厌氧发酵卫生学要求。
3）项目物料平衡

表5-5 项目物料平衡表

入方

出方

名称

数量（t）

含水率

干重（t）

名称
数量（t）

含水率
干重（t）
猪粪
18500
70%
5550
固体有机肥
15000

20%

12000
人粪
18000
95%
900
液态有机肥
35000

80%
7000
秸秆
13000
5%
650 
有机质损失
330
—
—
无机养分
500
—

—
车间未收集的水蒸气
117.382
—
—
发酵剂
30
—

—
发酵废气
0.218
—
—
生活废水
108
冲洗废水
309.6
合计

50447.6
—

—
合计
50447.6
—

—
三、项目污染物分析

（一）施工期

1、大气污染

施工过程中的大气污染物主要源自土石方开挖、车辆运输中产生的地表扬尘，运输车辆、施工机械尾气以及各建筑物装修过程中产生的装修废气。

（1）扬尘

施工场地扬尘主要来自基础开挖、砂石料装卸、土石方及砂石料堆存、车辆行驶等环节。

1）施工扬尘

施工场地扬尘呈无组织排放，其产生量与施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。就正常天气情况而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比，难以定量估算。在有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响空气环境质量。但由于施工过程中扬尘大多是项目开挖后本身的尘土，粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘。

2）运输扬尘

施工高峰期，运输量大，车辆来往频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据北京市环境科学研究院对建筑工程运输车辆产生的扬尘进行测定，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，途径道路两侧的TSP可达10mg/m3以上。

（2）燃油机械及运输车辆的尾气

施工燃油机械和运输车辆燃油排放的废气主要含SO2、NO2、CO和CmHn等污染物，其排放源为可移动源，为间歇式排放。

（3）装修废气

项目建筑物不同区域均需不同程度进行装修，装修废气主要源于装修材料，如：油漆、涂料等。届时将会释放一定量对人体有害的化学物质，如甲醛、聚甲醛、甲醇等废气。装修废气的产生具有间断性、量小、产生点分散等特点。

2、施工期废水

项目施工期间不设置施工营地，施工现场不设置旱厕，不设水冲厕，职工依托利用苹果园旱厕，距离项目区最近的一个旱厕位于项目西侧125m处。施工期间产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水及施工车辆轮胎清洗废水等。

（1）生活污水

项目施工期使用旱厕，施工人员生活污水主要是施工人员的洗手废水。

项目施工期施工人员平均约为20人，用水量按10L/人·d计，则施工人员生活用水量为0.2m3/d，产污系数按0.8计，产生量为0.16m3/d，整个施工期预计为6个月，则项目施工期施工人员产生的生活污水28.8m3。项目设置1个容积为0.5m3的沉淀池对施工人员的生活废水进行收集沉淀，沉淀后的生活废水回用于项目内洒水降尘，雨天产生的生活废水通过沉淀池收集，晴天将其回用于项目内洒水降尘。

（2）施工废水

施工废水主要为混凝土养护废水。废水中主要污染物为SS，产生量较少，不含有毒物质。项目建筑全部为框架结构，施工场内不设混凝土拌合站，建设使用商品混凝土，项目总建筑面积为3000m2，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）房屋工程建筑用水定额，本项目工程取使用其他结构（使用商品混凝土）施工用水定额0.8m3/m2估算，则用水量约2400m3，混凝土养护过程中废水产生量按5%计，则项目施工废水产生量为120m3，项目施工期为6个月，则日产生量为0.67m3。环评建议项目在施工场地内设置1个容积为2m3的沉淀池，对混凝土养护废水进行沉淀处置。混凝养护主要是为避免气候炎热、空气干燥，混凝土中水分蒸发，造成脱水现象，导致混凝土结构收缩变形，出现干缩裂纹，因此混凝土养护主要是在天气干燥炎热的情况下进行，产生的养护废水沉淀后回用于项目混凝土养护、洒水降尘等。

（3）设备冲洗废水

项目施工场内不设混凝土拌合站，使用商品混凝土，施工中设备清洗废水主要是砂浆机等相关设备冲洗水。平均每天清洗一次，根据经验数据，冲洗量按1m3/d计，废水产生量按80%计算，则设备清洗废水产生量为0.8m3/d，施工期共计产生144m3，产生的设备清洗废水进入施工现场沉淀池处理后回用于洒水降尘。
3、施工噪声

施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，参照同类施工机械噪声，项目各施工机械噪声源的噪声值见下表。

表5-4   施工期主要施工设备噪声源强值

施工机械声级

施工阶段

声源

声级 dB(A)

土石方阶段

挖掘机

翻斗机

78～96

75～90

基础打桩阶段

长螺旋打桩机

吊机

工程钻机

空压机

85～105

70～80

65～85

85～100

主体建筑及配套设施建设阶段

振捣机

切割机

模板拆卸

电锯

100～105

100～110

95～105

100～110

室内外装修阶段

电锯

沙浆机

吊车

切割机

100～110

75

70～90

100～110

交通运输车辆声级

施工阶段

车辆类型

声级

土方阶段

大型载重车

90

主体建筑及配套设施建设阶段

混凝土灌车、载重车

80～85

室内外装修阶段

轻型载重卡车

75

4、施工固体废物

施工期项目固体废弃物主要是建筑垃圾及少量施工人员的生活垃圾。本项目土地已平整过，部分区域开挖量与回填量相当，不产生废弃土石方。

（1）建筑垃圾

项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为水泥、钢筋、木屑、碎木块、弃砖、废瓷砖等。根据陈军等发表于2006 年8 月《环境卫生工程》中第14 卷4 期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m3，本次环评取20kg/m2，项目总建筑面积约3000m2，则项目施工期建筑垃圾产生量约60t。施工期采取分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余部分由施工单位清运至合法的建筑垃圾处置点进行妥善处置。

（3）生活垃圾

项目施工人数平均以20人/d计，均不在项目内食宿，生活垃圾产生量为0.2kg/人·d，，则产生量约为4kg/d，施工期共计6个月，则施工期生活垃圾总量为0.72t，施工现场设置生活垃圾集中堆放点，统一收集后交由当地环卫部门定期清运。
5、生态环境

项目区域用地现状主要为硬化过的水泥地，项目区周边主要种植苹果树，此外分布着一些地区常见的杂草如狗尾草、蒿多种、马鞭草、球米草、鬼针草、臭灵丹，评价区范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区等生态敏感区分布，亦未发现国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生物种和云南省级重点保护物种，以及特有种类存在。项目的建设对周围生态环境影响较小。

（二）营运期

1、废气

项目营运期废气主要为有机肥生产过程中产生的异味，具体污染状况如下：

有组织废气

（1）1#排气筒

项目产生的废气主要来自于粪污原料池、发酵过程产生的臭气，由于项目购买的秸秆为农户已粉碎的秸秆，无粉碎过程，因此无粉尘产生。项目产生臭气的成分包括硫化氢、二氧化硫、甲硫醇、甲硫醚、丙硫醇、氨、胺类等，而硫化氢、氨是暂存和发酵过程中产生的最主要的恶臭气体。经类比《海卉标准化养猪场及污水粪便有机肥生产加工项目环境影响报告书》中堆场的源强分析，发酵阶段 H2S、NH3 产生量与原料粪便用量有关，产生系数约为：H2S为0.002kg/t-原料、NH3为0.03kg/t-原料本项目有机肥原料畜禽粪污年用量为3.65万吨，则畜禽粪便生产过程中NH3、H2S的产生量分别为1.08t/a、0.072t/a。项目原料池为封闭的，顶部设有排气管道，每次只堆存一批次的原料量；同时各车间设有若干机械换气口，原料储存臭气、发酵产生的臭气及其他逸散在车间内的臭气通过机械换气口及风机抽排风后进入除臭系统进行除臭处理，处理后通过1#15m高排气筒排放。按照除臭系统设计，风机风量为12000~15000m3/h，本项目按最小风量12000m3/h计算，项目臭气收集效率按90%计算，除臭效率按80%计算，项目除臭设施运行参数见下表，

表5-5 项目除臭系统运行参数
收集污染物方式
污染物来源
风源
风量（m3/h）

日运行时间（h/d）

年运行时间（d/a）

收集效率（%）

除臭效率（%）
车间机械换气口
各生产车间
风机
12000
24
300
90

80

项目车间内废气产排放情况见下表。

表5-6 项目1#排气筒污染物产排情况

废气名称

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

排放方式

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放标准（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

NH3
1.08
0.150
有组织

0.097
0.014
4.9

1.125
无组织

0.108
0.015
/

/

H2S

0.072
0.010
有组织

0.006
0.001
0.33

0.075
无组织

0.007
0.001
/

/

根据上表，项目恶臭污染物有组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。 
无组织排放废气

无组织排放废气主要为未有效收集的恶臭气体。

（1）恶臭气体

根据表5-6分析，项目产生臭气收集率为90%，其余通过无组织排放，其中：H2S：0.015kg/h，NH3：0.001kg/h。
项目废气处理系统
项目具体废气处理系统工艺流程见下图。
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图5-4 废气处理系统工艺流程图
项目大气污染物排放量核算结果
①有组织排放量核算结果

运营期，项目有组织废气主要为生产过程臭气。废气有组织排放量核算详见表5-14。

 5-14  项目大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/

核算排放速率

核算年排放量

主要排放口

1

1#

NH3
1.125mg/m3
0.014kg/h
0.097t/a

2

H2S

0.075mg/m3
0.001kg/h
0.006t/a

有组织排放总计
有组织排放总计
NH3
0.097t/a

H2S
0.006t/a

②无组织排放量核算结果

运营期，项目无组织废气为未收集的臭气，废气无组织排放量核算详见表5-15。

表5-15  大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1
—

生产过程

NH3
车间封闭

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
1.5
0.108
2
—

生产过程

H2S
车间封闭

0.06
0.007
无组织排放总计

无组织排放总计
NH3
0.108
H2S
0.007
2、废水

项目废水包括冷凝水、系统废水、生活用水和冲洗废水。

冷凝水

项目固肥发酵过程为高温发酵，产生的水蒸气随着臭气经管道收集后进入冷凝器，进入冷凝器后，大部分水蒸气会转换成水，根据设计单位提供资料，进入冷凝器的蒸汽温度为80℃时，水蒸气转化成水的转化率为80%，根据水量平衡表，项目未收集到的水蒸气量为117.382m3，则冷却水量为469.528m3，冷却水经收集后回用到液肥生产。
（2）除臭系统废水

根据设计单位提供资料，项目除臭系统设置三个洗涤塔，均需在塔内加入循环用水与药品混合形成碱液，以洗去废气中的氨和硫化氢。三个塔型号相同，塔直径为1.6m，塔底部配置循环液釜，高0.7m，计算可得一个塔的循环液为1.41m3，考虑到蒸发量，则一个塔的循环液用水量为1.5m3，则三个塔的循环液用水量为4.5m3。根据设计单位提供资料，循环液为每季度更换一次，则项目除臭系统用水量为18m3/a，0.06m3/d，废水排放量为16.92m3/a，0.0564m3/d。该部分废水委托有资质单位外运处置。
（3）生活废水

项目生活用水采用自来水，本项目定员15人，均不在项目内食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），不在项目内食宿人员用水量按30L/（人·d）则生活用水量为0.45m3/d，135m3/a，产污系数按0.8计，则污水产生量0.36m3/d，108m3/a。 

项目建设一个0.5m3的沉淀池收集生活污水，生活污水的主要污染物为CODcr、氨氮，经沉淀池收集后回用于液肥生产，不外排。
（4）冲洗废水
项目地面需进行冲洗，参考《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），地面冲洗用水系数为3L/m2每次，项目占地面积约3000 m2，项目每7天进行一次冲洗，因此地面冲洗用水量为9 m3/次，387 m3/a，1.29m3/d，排污系数取0.8，则项目冲洗废水产生量为1.032 m3/d，主要污染因子为SS。项目建设一个10m3的沉淀池，该部分废水经沉淀池收集后用于液肥生产，不外排。
（5）雨水

本项目为固体有机肥生产项目，生产场地内会有少量有机肥粉料、畜禽粪便等散落物，遇上降雨天气，地表径流会被污染，形成高浓度悬浮物废水，不加处理会对周围地表水环境造成影响。因此，项目厂界四周设置雨水排水沟，地表径流主要成分为SS，对全厂雨水进行收集，雨水收集设施设计规模采取以下公式计算：

暴雨强度公式参照昆明市暴雨强度公式（2015版）：

q＝1226.623×（1+0.958×lgp)/（t+6.714）0.648

雨水流量按下式计算：Q＝ψqF

式中：Q---雨水设计流量（升/秒）；

ψ---地面综合径流系数，取0.9；

F---汇水面积（公顷），本项目为0.3hm2；

q---设计暴雨强度（升/秒·公顷）；

p---暴雨重现期（年），采用1年；

t—地面集水时间（h），5min。

暴雨情况下，只有前面10min雨水所含SS较高，按照公式，计算得初期雨水量为37.5m3，考虑1.1的安全系数，在厂区外北侧地势较低处设置1个45m3的雨水收集池，将项目生产区雨水进行收集、沉淀后回用于项目周边果园浇水。
（6）小结

根据以上分析，项目用水量与废水产生情况见表5-17，全厂日均水平衡见图5-5。

表5-17  项目用水及废水产生情况表

工序

用水量

产污系数

废水量

废水用途

（m3/d）

（m3/a）

（m3/d）

（m3/a）

除臭系统用水
0.06
18
1
0.0564
16.92
委托有资质单位外运处置
冷却水
/
/
/
1.565
469.528
收集后用于液肥生产
生活用水

0.45

135

0.8

0.36

108

冲洗用水
1.29

387

0.8

1.032
309.6
合计
1.8
540
/
3.0134
904.048
/
根据上述分析，项目水平衡图如下。
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图5-5  全厂年水平衡图（m3/a）

（8）废水污染物核算
项目运营废水污染物排放情况如下表。

表5-18  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

除臭系统废水
COD、BOD5、SS、NH3
回用于液肥生产
间断

1
/
—

—

— 

—

2
生活废水

COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等

间断

2

沉淀池

-

—

— 

—

3、噪声

本项目营运期噪声源主要为各类机械设备产生的噪声及运输车辆产生的交通噪声，经类比调查，本项目主要设备噪声源源强见表5-21。

表5-21  项目主要噪声源一览表

序号
主要产噪设备
源强dB(A)

台数（台/套）
处理措施
1

固液分离机
90
1
减振、厂房隔声
2

高温发酵机
85
2
厂房隔声
3
筛分机
80
1
厂房隔声
4
输送机
75
3
减振、厂房隔声
5
风机
90
1
减振、厂房隔声
6
自动称重包装机
80
1
减振、厂房隔声
7
洗涤塔
70
3
厂房隔声
（2）运输噪声

项目内物料转运及车辆进出项目区时会产生一定的噪声，项目对进出项目区的车辆进行限速禁鸣，车辆在项目内行驶和进出停车位时车速较低，噪声源强约为65~75dB(A)，传播过程中受建筑物墙壁阻挡、绿化隔声等，在一定程度上减轻了车辆噪声对周围的影响。

4、固废

（1）工业固体废物

1）废的生物除臭系统填料

项目除臭系统洗涤塔中设有填料，材质为拉西环（PP），更换周期为10年，每次更换约112.5kg，平均为1.125kg/a。跟换下来的填料不含有毒有害物质，同生活垃圾一起处理。
2）危险固废

项目危险固废主要为机修过程产生的废机油，产生量很小，根据《国家危险废物名录》（2016年版，2016年8月1日起实施），废机油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），废机油废物代码为“900-214-08”，产生量为0.04/a，统一收集后在危废暂存间内暂存，委托有资质的单位处理。

（2）生活垃圾

本项目劳动定员15人，均不在项目内食宿，生活垃圾产生量按0.2kg/人计，则项目内生活垃圾量为3kg/d，0.9t/a。收集后，委托环卫部门清运处置。




表六  项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类

型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生速率
kg/h
	产生量

（t/a）
	排放浓度

mg/m3
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	运输扬尘
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	施工机械废气和运输车辆尾气
	废气
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	装修废气
	甲醛、甲醇
	—
	少量
	—
	少量

	
	营运期
	原料池、发酵过程（1#排气筒）
	NH3
	0.150
	1.08
	1.125（有组织）
	0.097（有组织）

	
	
	
	
	
	
	
	0.108（无组织）

	
	
	
	H2S
	0.010
	0.072
	0.075（有组织）
	0.006（有组织）

	
	
	
	
	
	
	
	0.007（无组织）

	水

污

染

物


	施工期
	施工废水
	SS


	—
	120
	沉淀后用于洒水降尘、混凝土养护

	
	
	设备冲洗水
	
	—
	144
	

	
	
	施工人员生活废水
	
	—
	28.8
	

	
	营运期
	职工生活
	生活废水
	—
	108
	收集后用于液肥发酵

	
	
	除臭系统
	除臭系统废水
	—
	16.92
	委托有资质单位外运处置

	
	
	地面冲洗
	冲洗废水
	—
	309.6
	收集后用于液肥发酵

	固

体

废

弃

物
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	—
	60
	可回收部分回收利用，不可回收部分由施工单位清运至合法的建筑垃圾处置点进行妥善处置。

	
	
	
	生活垃圾
	—
	0.72
	委托环卫部门处置

	
	营运期
	生产过程
	除臭系统废填料
	—
	1.125kg/a
	同生活垃圾一起处理

	
	
	职工生活
	生活垃圾
	—
	0.9
	委托环卫部门清运

	
	
	危险废物
	废机油
	—
	0.04
	暂存于危废暂存间内，委托有资质单位定期清运处置。

	噪声
	施工期
	施工机械、运输车辆、

施工活动等
	65～110dB(A)
	厂界噪声达标

	
	营运期
	设备噪声
	设备运行时产生的噪声
	昼间≤65dB(A)

夜间≤55dB(A)

	主要生态影响

本项目位于富民县罗免镇糯支村委会，用地现状为水泥地，根据调查，该块土地属于农用地，浇筑混凝土前为荒草地。区域主要分布着一些地区常见的杂草如狗尾草、蒿多种、马鞭草、球米草、鬼针草、臭灵丹等，无国家级和省级规定保护的野生动物和古树名木。

由于项目用地已平整，项目建设施工过程中不会扰动原地貌、破坏原有植被，造成水土流失，因此，该项目的建设给生态环境造成的负面影响不大。




表七  环境影响分析
	一、施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

（1）扬尘

①施工扬尘污染源分析
施工期对空气环境影响的主要污染物为粉尘。在项目的施工建设过程中，有关建筑材料的运输、堆放过程中，都将会产生不同影响程度的粉尘。特别是在有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响空气环境质量。但由于本项目已平整过土地，无土石方开挖、基础打桩等过程，扬尘量较少，主要影响范围局限在施工场下风向150m范围内，根据北京市环境科学院对北京市建筑工地扬尘的监测结果，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。

    ②运输道路扬尘污染源分析
运输扬尘是由于施工车辆在道路上运输材料等引起的，主要受车辆行驶速度、载重量、风速、路面积尘量和路面湿度等因素的影响。道路表面诸如临时道路、施工铺路、未压实的在建道路等由于其表面土层松散、车辆碾压频繁，也易形成尘源。其产生量与路面含尘量、路面含尘水分、车重、车速等有关。根据类似施工场地对运输车辆产生的扬尘进行测定，运输车辆下风向50m处TSP浓度为11mg/m3；下风向100m处TSP浓度为9.5mg/m3；下风向150m处TSP浓度为5mg/m3，远远超过环境空气质量二级标准的日均值。项目施工临时道路下风向1km范围内无敏感目标，在加强洒水降尘措施后，对周围环境影响较小。其他依托道路在加强清扫和洒水降尘措施后，对沿线周围环境影响较小。
对敏感点的影响
根据同类项目数据，施工期扬尘在采取周围设置围挡、出入口铺设碎石、运输车辆出施工临时道路时清洗轮胎及车身、运输过程中加盖篷布、定期清扫运输路面、洒水降尘、临时堆放场用土工布覆盖等措施后，可达到70~80%的降尘效果， 且项目区域盛行南风、西南风，距离项目最近的敏感点为项目东侧645m处的干龙潭，位于项目侧风向，在施工扬尘影响范围外，受项目施工扬尘影响较小。

（2）燃油机械废气

施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气中主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳，这些酸性气体的排放将影响区域大气环境质量。其余工段使用的机械如电钻、电焊机等一般以电为能源，不会产生机械尾气。

施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

    2、水环境影响分析

（1）生活废水

本项目的施工人员均不在项目内食宿，每天仅有少量生活废水，其主要污染因子为SS，项目在施工场地内设立1个容积为0.5m3的沉淀池，施工期产生的生活废水经沉淀处理后，回用于项目内施工场地洒水降尘，不外排，对周围水环境的影响不大。

（2）施工废水

施工期的施工废水为施工期产生的养护水，这部分废水产生量都比较小，其特点是无有害物质和有机质，主要是悬浮物。施工废水导入2m3的沉淀池，经沉淀后回用于项目混凝土养护、洒水降尘等，这样既节约了用水，又减少了对地表水环境的污染。

（3）设备冲洗废水

根据工程分析，项目施工过程中将产生0.8m3/d的设备清洗废水，产生的废水统一收集后进入施工废水沉淀池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，通过采取上述措施后，设备清洗废水对周围水环境的影响不大。

（4）对周围地表水的影响分析

项目施工期，生产废水均收集回用，场地内的雨季地表径流依托周边沟渠进行排放。地表径流主要污染因子为SS，经沉淀处置后去除率在95%以上。对周围地表水环境的影响很小。
（5）小结

综上所述，项目在施工过程中严格采取上述措施，施工过程中产生的施工废水均得到妥善处置，对周围地表水环境影响不大。

3、声环境影响分析

项目夜间不施工，施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成。

（1）施工机械噪声衰减预测模式

噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB；

Aexc——附加A声级衰减量dB。

（2）施工期间噪声影响预测结果

①施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，随距离的增加噪声因散射而减小。②施工期施工机械噪声叠加结果

    施工期施土石方阶段、基础打桩阶段、主体建筑及配套设施阶段、室内外装修阶段，取本项目主要的施工阶段各高噪设备同时运行情况下的噪声叠加值，叠加公式：

LA=
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              （公式2）
式中：Li—— 第i个声源在预测点的声级，dB（A）；

      LA——某预测点噪声总叠加值；

      n——声源个数

（3）影响预测

各施工阶段中主要产噪机械的噪声源强如表5-4所示，假设各施工阶段噪声较大的噪声源同时施工，在只考虑项目围墙衰减、空气吸收的情况下，根据式（1）对项目各施工阶段多台设备同时施工时施工点外不同距离处的噪声值进行预测，结果如下。
表7-1  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

施工

机械

不同距离处 的噪声预测dB(A)

5m

10m

15m
20m

30m

50m

60m

土石方阶段

挖掘机

68.51

60.97

56.56

53.42

48.99

43.99

41.38

翻斗机

62.51

54.97

50.56

47.42

42.99

37.39

35.38

基础打桩阶段

吊机

52.51

44.97

40.56

37.42

32.99

27.39

25.38

工程钻机

57.51

49.97

45.56

42.42

37.99

32.39

30.38

空压机

72.51

64.97

60.56

57.42

52.99

47.39

45.38

主体配套设施建设阶段

振捣机

77.51

69.97

65.56

62.42

57.99

52.39

50.38

切割机

82.51

74.97

70.56

67.42

62.99

57.39

55.38

模板拆卸

77.51

69.97

65.56

62.42

57.99

52.39

50.38

电锯

82.51

74.97

70.56

67.42

62.99

57.39

55.38

室内外装修阶段

电锯

82.51

74.97

70.56

67.42

62.99

57.39

55.38

砂浆机

47.51

39.97

35.56

32.42

27.99

22.39

20.38

切割机

82.51

74.97

70.56

67.42

62.99

57.39

55.38

建筑施工厂界噪声限值

昼间≤70dB（A），夜间不施工

（4）施工场界噪声影响预测结果及分析

由于项目施工期中的基础打桩阶段、土石方阶段和主体配套设施阶段在施工时场地较为空旷，其厂界噪声预测结果直接采用只考虑项目围墙衰减、空气吸收情况下的预测值，室内外装修阶段是在主体建筑物内进行施工，主体建筑物墙体对其噪声的隔音约为10dB(A)。本项目采用同一阶段内所有设备叠加噪声对各施工阶段的厂界噪声进行预测，预测结果如下表所示。
表7-2  项目施工期厂界噪声预测结果

预测方位

东南厂界

西南厂界

西北厂界

东北厂界

距离（m）
35
20
35
25
土石方阶段

噪声贡献值dB（A）
32.49
40.06

32.49
36.92
背景值dB（A）
50

49

48

49

叠加值dB（A）
50.08

49.52

48.12

49.26

达标情况

达标

达标

达标

达标
基础打桩阶段
噪声贡献值dB（A）
41.79
49.36
41.79
46.22
背景值dB（A）
50

49
48

49

叠加值dB（A）
50.61

52.19

48.93

50.84

达标情况

达标

达标

达标

达标
主体建设阶段
噪声贡献值dB（A）
49.79
57.36
49.79
54.22
背景值dB（A）
50
49
48
49

叠加值dB（A）
52.91

57.95

52

55.36

达标情况

达标
达标
达标
达标
室内外装修阶段
噪声贡献值dB（A）
48.49
56.06
48.49
52.92

背景值dB（A）
50

49
48

49

叠加值dB（A）
52.32

56.84

51.26

54.4

达标情况

达标

达标

达标
达标
注：1、表中距离均为主体施工点与项目厂界之间的最近距离（项目建筑退让距离）。

2、建筑施工厂界噪声限值，昼间≤70dB（A），夜间不施工。

根据以上分析，施工期中各厂界均达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，项目周围200m内没有敏感点，而且施工噪声随着施工的结束而消失，影响时间短，所以对环境的影响不大。

4、固体废物环境影响分析

本工程建设过程中，无开挖土石方及回填过程，无废弃土石方。施工期项目固体废弃物主要是建筑垃圾及损坏或废弃的各种建筑装修材料及少量施工人员的生活垃圾。
（1）建筑垃圾

建筑垃圾分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余建筑垃圾集中堆放，并设置临时水土保持设施，防止雨水冲刷造成水土流失，可回收部分回收利用，不可回收部分定时清运至当地建设部门指定的地点处理。建筑垃圾的处置及管理应严格执行《关于规范城市建筑垃圾管理的实施办法（试行）》，对周围环境影响小。

（2）生活垃圾

生活垃圾由施工现场设置的垃圾收集桶收集，并委托环卫部门定期清运处置。旱厕由附近村民定期清掏，粪便作为农家肥使用。

施工期产生的固体废物，采取措施统一处置后，不会对环境造成大的影响，且随施工结束，施工期固体废物对环境造成的影响将逐渐恢复。

5、生态环境影响分析

项目所在区域内区域主要分布着一些地区常见的杂草如狗尾草、蒿多种、马鞭草、球米草、鬼针草、臭灵丹等。无国家级和省级规定保护的野生动物和古树名木。项目的建设对周围生态环境影响较小。

二、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析

（1）大气环境影响评价工作等级的确定
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分。

表7-3   评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

③评价因子和评价标准筛选

根据项目初步工程分析结果，本项目有组织排放源主要为1#排气筒，主要污染物为NH3、H2S，无组织排放废气为NH3、H2S。项目各大气评价因子和评价标准见下表。  

表7-4  评价因子和评价标准表

评价因子

功能区

平均时段

标准值/（μg/m3）

标准来源

NH3
二类限区

1小时平均

200

《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D

H2S
二类限区

1小时平均

10

④估算模型参数

本项目NH3、H2S的估算模型参数见表7-5。

表7-5  估算模型参数表

参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
农村
人口数（城市选项时）
/
最高环境温度/℃
33.4
最低环境温度/℃
-7.0
土地利用类型
农田
区域湿度条件
潮湿区
是否考虑地形
考虑地形
(是    (否
地形数据分辨率/m
/
是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
(是    (否
岸线距离/m
/
岸方向线/º
/
⑤评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表：
表7-6  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

位置

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%
(m)

1#排气筒

点源

NH3
200
0.6367
0.3184
/
H2S
10
0.1592
1.5918
/
矩形面源

面源

NH3
200
1.4107
0.7054
/
H2S

10
0.3591
3.5910
/
本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的H2SPmax值为9.0293%,Cmax为0.9029μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）有组织排放影响分析

1）1#排气筒排放污染物影响分析

a、污染源强

根据工程分析，1#排气筒排放的污染物为NH3、H2S，各污染物有组织排放情况见表7-7所示。

表7-7  项目1#排气筒排放污染物排放情况一览表

编号

污染物名称

排气筒底部中心坐标(o)
排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流速/（m/s）

烟气温度/℃

年排放小时数

排放速率

（kg/h）
经度

纬度

1#

NH3
102.385469

25.359227

2388.00

15

1.0

5.72
25.0

7200

0.014
H2S

0.001
b、影响预测

本次评价的预测模式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN估算模式预测，本项目1#排气筒排放污染物预测结果见表7-8。
表7-8  项目异味有组织排放预测结果表

下风向距离（m）

NH3
H2S
预测质量浓度(μg/ m3)

占标率(%)

预测质量浓度(μg/ m3)

占标率(%)

25.0

0.028
0.014
0.007
0.071
50.0

0.472
0.236
0.118
1.179
75.0

0.637
0.318
0.159
1.592
100.0

0.613
0.306
0.153
1.532
200.0
0.599
0.300
0.150
1.498
300.0
0.574
0.287
0.143
1.434
400.0
0.556
0.278
0.139
1.391
500.0
0.523
0.262
0.131
1.308
1000.0
0.338
0.169
0.085
0.846
1500.0
0.254
0.127
0.063
0.634
2000.0
0.215
0.107
0.054
0.537
2500.0
0.180
0.090
0.045
0.451
下风向最大质量浓度及占标率（75m）
0.637
0.318
0.159
1.592
标准值（1h）
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达标情况

达标

达标

由上表可知，1#排气筒排放的NH3、H2S在最大落地浓度处（下风向75m）的浓度及占标率均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

c.项目臭气处理可行性分析

目前，国内堆肥恶臭气体处理方法一般主要有三类：物理方法(吸附、吸收、浓缩等)、化学方法(化学洗涤、热氧化、催化氧化、臭氧氧化等)和生化方法(生物过滤、生物洗涤、生物滴滤等)。

本项目恶臭主要来源于原料池、车间生产过程，综合本项目情况及发酵恶臭产排规律，业主委托云南富滇环保科技有限公司对项目除臭系统进行设计，根据该设计，项目采用洗涤吸收法+UV光氧催化法对恶臭进行处理。除臭系统工艺流程如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


    图7-1 除臭系统工艺流程图
UV光氧催化法净化工作原理：

利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射有机气体及空气中的氧分子，裂解有机气体的分子键，并分解空气中的氧分子产生游离氧和具有强氧化性的羟基自由基（.OH），即活性氧，反应过程如下：

UV＋O2→O-+O＊（活性氧），

·O+O2→O3（臭氧），

UV+H2O+TiO2→·OH，

有机物+·OH+O3→CO2+H2O+N2
游离状态的污染物分子与臭氧和羟基自由基化结合成小分子无害或低害的化合物，如CO2、H2O和N2等。从而达到净化气体的效果。

洗涤塔工作原理
利用臭气中的某些物质能溶于水和酸碱中和的特性，使臭气中的氨、硫化氢等气体和其溶剂接触、溶解，达到脱臭的目的，同时，洗涤能够有效的降低臭气中的粉尘污染，从而降低臭气中的颗粒物等物质。洗涤塔塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备；填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上（本项目使用的填料为拉西环（PP））。气体从塔底（或一侧）送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流（或截流）连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质，待处理气体经传质作用进入循环液体中，被循环液吸收，使气体得到净化。1#和2#洗涤塔添加氢氧化钠作为溶剂洗掉废弃中的酸性气体，3#洗涤塔中为清水，用于洗去废气中的氨气。
根据除臭系统设计单位提供资料（设计单位资质见附件），项目除臭系统处理风量为12000m3~15000m3，项目除臭系统的除臭效率在80%以上。本项目设计风量为12000m3，处理效率大于本项目设计风量，能够处理本项目全部的废气；除臭系统的除臭效率在80%以上，则恶臭物质经除臭系统处理后，可得到有效去除。

经预测，正常情况下项目排放的NH3、H2S在最大落地浓度处（下风向173m）的浓度及占标率均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，即：NH3≤0.20mg/m3，H2S≤0.01mg/m3。根据预测结果，在严格执行以上措施的前提下，项目恶臭经过处理后对周围环境影响较小，采取上述大气污染防治措施是可行的。
（3）无组织排放影响分析

①排放情况
根据工程分析，项目无组织排放废气主要为未有效收集的恶臭气体。各污染物的排放源强见下表。

表7-9  项目无组织排放污染源参数表

名称

面源起点坐标(o)
面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

排放速率/（kg/h）

X

Y

H2S
102.385023

25.359639

2388.00

89.90

38.20

15

2400

正常排放

0.015
NH3
0.001
②影响预测

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN模式，计算相应浓度占标率，本项目无组织废气预测结果见下表。

表7-10  项目区废气无组织排放预测结果 

污染物

NH3
H2S
下风向距离（m）
预测质量浓度(μg/m3)

占标率(%)

预测质量浓度(μg/m3)

占标率(%)

25.0

0.403
0.201
0.103
1.025
50.0

0.761
0.380
0.194
1.936
75.0

1.083
0.541
0.276
2.757
97.0

1.304
0.652
0.332
3.320
100.0

1.411
0.705
0.359
3.591
200.0
1.084
0.542
0.276
2.758
300.0
0.806
0.403
0.205
2.051
400.0
0.675
0.337
0.172
1.718
500.0
0.590
0.295
0.150
1.502
1000.0
0.372
0.186
0.095
0.946
1500.0
0.283
0.141
0.072
0.720
2000.0
0.244
0.122
0.062
0.622
2500.0
0.219
0.109
0.056
0.556
下风向最大质量浓度及占标率（97m）

1.304
0.652
0.332
3.320
标准值（1h）
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达标情况

达标

由表7-12可知，项目区无组织排放的NH3、H2S最大质量浓度出现在97m处，浓度分别为1.304ug/m3，0.332ug/m3，占标率分别为0.652%，3.320%。无组织排放的NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，故项目产生的无组织废气对周围环境影响较小。

③敏感点的影响分析

采取《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型对项目大气环境保护目标废气地面浓度进行预测，其结果详见下表：

表7-11  敏感点结果表（点源）
序号

保护对象

坐标

距离m

预测浓度（μg/m3）
北纬
东经
NH3
H2S
1

打马卡
102.400217
25.356437
1293
0.269
0.067
2

杨家村
102.396955
25.342203
1829
0.223
0.056
3
干龙潭
102.393587
25.356883
645
0.441
0.110
4
糯支村
102.398844
25.345112
1728
0.228
0.057
5
青山
102.387772
25.335668
2272
0.193
0.048
6
石板沟村
102.380390
25.364386 
1033
0.314
0.079
7
马房
102.364104
25.352791
2330
0.178
0.044
8
大窑箐
102.367430
25.344336
2302
0.189
0.047
表7-12  敏感点结果表（矩形面源）

序号

保护对象

坐标

距离m

预测浓度（μg/m3）
北纬
东经
NH3
H2S
1

打马卡
102.400217
25.356437
1293
0.291
0.074
2

杨家村
102.396955
25.342203
1829
0.246
0.063
3
干龙潭
102.393587
25.356883
645
0.468
0.119
4
糯支村
102.398844
25.345112
1728
0.250
0.064
5
青山
102.387772
25.335668
2272
0.226
0.058
6
石板沟村
102.380390
25.364386 
1033
0.352
0.090
7
马房
102.364104
25.352791
2330
0.219
0.056
8
大窑箐
102.367430
25.344336
2302
0.226
0.058
根据现场调查，距离项目最近的大气环境保护目标主要为项目东侧约625m处的干龙潭，项目区排放的NH3、H2S在干龙潭处的浓度均能满足相关标准要求，项目对其影响较小；根据周围环境关系图和大气评价范围图，其他大气环境保护目标距离本项目厂界均大于1km，且保护目标处NH3、H2S的浓度均能满足相关标准要求，项目对其影响较小。因此，项目产生的大气污染物对敏感点的环境影响较小。

（4）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献度也未超过环境质量浓度限值，但项目为有机肥生产项目，臭气经处理后仍不能完全避免，因此本项目需设置大气环境防护距离。根据预测，1#排气筒排放的NH3、H2S在最大落地浓度在下风向75m处，无组织排放的NH3、H2S最大质量浓度出现在97m处，取整后，本项目应设置100m的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的臭气能让人接受
2、地表水环境影响分析

（1）地表水评价等级判定

项目雨水通过雨水收集池收集沉淀后回用于项目周边苹果树种植浇灌。

项目产生的废水主要为生活废水和生产废水。生产废水为除臭系统废水和冷凝水，冷凝水经收集后回用于液肥发酵，除臭系统废水收集后委托有资质单位外运处置；地面冲洗废水经沉淀池沉淀后用于液肥生产，不外排；生活废水经沉淀池收集后同样回用于发酵过程，不排放；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）不排放建设项目评价等级为三级B的规定，本项目地表水评价等级为三级B ，可不进行水环境影响预测。对项目水环境做定性分析。
（2）废水产生情况

本项目执行雨污分流体制，项目区四周设置排水沟，雨水经过收集后进入45m3雨水收集池沉淀后回用于周边果树浇灌。下雨期间确保厂区内无积水，避免雨水冲刷产生淋滤水。

由工程分析可知，项目除臭过程产生的洗涤废水，经收集后委托有资质单位处置，不外排；其余废水均回用于液肥生产，不外排；
项目员工15人，均不在项目内食宿，员工产生的生活废水总量为0.36m3/d，106m3/a，项目建设一个0.5m3的沉淀池收集生活污水，回用于发酵过程补充用水，不外排。

（3）项目废水回用不外排可行性分析

项目除臭系统工作过程中，洗涤塔中的循环液每季度更换一次，更换后用桶将废液储存在危废暂存间，然后委托有资质单位处置。冷却水回用于液肥生产，达到综合利用效果，不外排；项目冲洗废水和生活污水中主要污染物为CODcr、SS等，收集后回用于发酵过程补充用水。

项目周围种植大量苹果树，并生长有一些野生植物，雨水收集量为45m3，苹果种植需水量大于雨水可收集回用量，无废水产生；故项目内废水经处理后不外排是可行的。 

（4）对周边地表水的影响分析

项目实行雨污分流，雨水经雨水收集池收集后回用于周边苹果树种植浇灌；项目厂区雨水主要污染物为SS，不含有毒有害物、危险物，周围主要为季节性沟渠，所以对周围地表水影响很小。

3、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于粪便处置工程，编制环境影响报告表，为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价，但考虑到本项目渗滤液下渗可能会影响地下水，故本环评只对项目地下水环境影响进行简单分析，提出相关防治措施。此外，项目生产的有机肥用于项目周围的苹果种植园，本项目对施肥区域地下水做简单分析。
（1）区域水文地质条件 

根据项目区水文地质图（附图6），项目区地质为中生界侏罗系中统张河组（J2Z），岩层厚度为175~806m，区域岩性为泥岩、钙质泥岩、粉砂不等厚互层，夹泥灰岩。地下径流模数0.5-1升/秒·平方公里，泉流量0.01-0.5升/秒。局部地区赋存孔隙裂隙层间水，富水性中等。场地地质构造及地层结构简单，无不良地质现象；区内环境水文地质条件简单。

（2）地下水补径排条件

从区域水文地质条件看，项目所在区域地下水富水性中等，地下径流模数0.5~1升/秒·平方公里，自东北向西南方向径流。根据项目区域的地层岩性、地层富水性特征，区域的地下水类型为孔隙水及裂隙水，处于区域水文地质单元补给径流区，地下水以大气降雨下渗补给为主，从水文地质图及现场地形地貌可以看出，项目区评价区范围内地下水主要由东北地势高西南地势低洼地带汇集，本项目位于其补给径流区。 

（3）周边村庄饮用水调查
根据水文地质图及现场走访调查，项目周边2km内村庄例如干龙潭村、石板沟村、打马卡村、糯支村、杨家村村民饮用水主要为集中供应的自来水。石板沟村位于项目西北方向，处于项目上游，饮用水源为石板沟西北侧的水塘；干龙潭村、打马卡村位于项目东北方向，饮用水源为干龙潭北侧的水塘，水塘水源自项目北侧2.1km处的一条沟箐。糯支村、杨家村村民饮用水源为项目南侧青山村的水塘，水源为项目南侧2.5km处箐沟水，均不饮用地下水。项目东南面约4.5km处乔地山村有两个地下泉点，该泉点有饮用功能，供给乔地山村、撒马山村、罗富村居民饮用；但项目区与荞地山村泉点中间有实测及推测水文地质界线，因此乔地山村与本项目不在同一水文地质单元中，本项目对该泉点影响较小。 

表7-13项目周围村庄饮用水情况
序号

下游村庄
方位

与项目厂界距离（m）

饮用水情况
与本项目水力联系

1
干龙潭村
东面
645
饮用水源为干龙潭北侧的水塘，水塘储水为山箐水，山箐水源自项目北侧2.1km处的一条沟箐。
村庄饮用水取水箐沟与本项目距离较远，中间有山体阻隔，不属于同一箐沟，且处于本项目上游位置。

2
打马卡村

东面
1293
3
糯支村
东南面
1728
饮用水源为青山村东侧水塘，水塘储水为山箐水，山箐水源自项目南侧2.5km处的一条沟箐。
村庄饮用水取水箐沟与本项目距离较远，中间有山体阻隔，不属于同一箐沟，村庄饮用水取水箐沟与本项目不在同一水文地质单位。

4
杨家村
东南面
1829
5
青山村
南面
2272
6
小糯支
东南面
2544
7
乔地山
东南面
3974
饮用水源为乔地山村东侧的泉点
泉点总体位于本项目下游，泉点靠北侧山体，受178、179两断层影响。项目区岩体厚度较大，距离泉点较远，对泉点水质影响不大。
8
撒马山
东南面
5200
9
罗富
东南面
5598
（4）地下水污染途径

本项目用依托苹果种植园蓄水池，不打井，场地内无坑洞、断层现象，项目污染物对地下水可能产生的影响途径主要通过地下渗入而污染。根据工程分析，本项目影响方式主要为：污水管道破裂或污水收集池防渗层破裂，污水下渗对区域地下水水质产生影响。主要污染途径为连续入渗型，在其污染防治措施不当、防渗系数不能满足要求的情况下，其污染物随废水不断地渗入含水层中，影响水质。

主体设计中，项目区除绿化外，其他区域均进行相应的硬化、防渗，项目生活废水收集后回用于发酵陈化过程，发酵区渗滤液经收集后回用于生产，不外排；本项目对地下水的影响主要来自原料池、发酵区、危废暂存间等，如果其污染防治措施不当、防渗系数不能满足要求，其污染物随废水不断地渗入含水层中，影响水质。

苹果种植园长期施用有机肥影响分析

根据下文土壤分析，本项目生产的液态有机肥全部用于苹果种植园，固态有机肥部分用于苹果种植园。根据《长期施用有机肥对潮土土壤肥力及硝态氮运移规律的影响》（农业环境科学学报，2017年7月）中关于土壤长期施用有机肥的影响研究表明：连续施用有机肥可显著降低土壤容重、增加土壤中速 效养分含量，且年限越长，效果越明显。但与此同时，连续施用有机肥可降低作物产量，连续 20 年施用有机肥土壤硝态氮总累积量和土体下层累积量均达到最大，具有一定的硝态氮淋失风险，容易引起地下水硝态氮污染。

因此，类比硝态氮，有机肥中其他有机质在土壤长期施用后总累积量和土体下层累积量达到最大后，容易引起地下水污染。因此，本环评建议果园每年监测土壤中硝态氮等物质含量，在达到一定量后，及时更改施用肥料，避免长期施用有机肥而造成地下水污染。
（6）地下水污染防治措施

本次评价要求项目原料池、生产车间、危废暂存间除进行地面硬化外，还需进行防渗处理，防渗要求参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关要求。

①防渗分区划分

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，防渗分区一般根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度、污染物类型划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。本项目防渗分区判定情况见表7-14。

表7-14 项目分区分级防渗分区表
位置

划分依据

防渗技术要求

危废暂存间

项目场地地下包气带防污性能弱，危废暂存间废机油泄漏会涉及石油类物质。
使用防渗材料，等效粘土层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

原料池

项目场地地下包气带防污性能较弱，原料池为地下式，发生泄露极不容易发现，较难控制。

使用防渗材料，等效粘土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

发酵区、固液分离区、固废暂存间

项目场地地下包气带防污性能弱，发生泄漏较易发现。

其他辅助设施
项目场地地下包气带防污性能弱，上述区域污染物主要为混杂在雨水中的极少量的SS。

一般地面硬化
②本项目拟采取的防渗措施

本项目拟采取人工材料进行地面防渗，防渗措施见表7-15。

表7-15 项目地下水污染防治措施一览表

防渗分区

具体位置

推荐的防渗措施

HJ610-2016及GB16889-2008防渗要求
重点防渗区

危废暂存间

20cm厚的C25混凝土硬化+2mm厚的高渗透性改性环氧树脂涂层防渗，渗透系数＜8×10-12cm/s。

等效黏土层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，
一般防渗区

除危废暂存间外的生产厂房
15cm厚C25混凝土硬化+2mm厚的高渗透性改性环氧树脂涂层，渗透系数≤1×10-7cm/s。

等效粘土层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；

简单防渗区

其他辅助设施
15cm厚C25混凝土硬化

一般地面硬化

本地下水防渗措施仅为环评推荐，具体防渗结构建设单位应委托有资质单位进行设计和建设，确保各项防渗设计指标满足要求。

③管理措施

1）施工期委托第三方按设计的防渗要求进行施工，并设置监理，重点在危废暂存间、原料池、发酵区的防渗工程进行施工时，应保留防渗层施工影像记录，高质量完成各项防渗设计指标。

2）生产区各生产设备及原料区按照设计要求全部布置于车间内，禁止露天堆放。

3）加强项目日常管理，避免防渗层渗漏污染地下水。

4）定点监测。定期监测周围地下水出漏点水质，以随时监测项目对地下水的污染情况。

5）建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭措施。

4、声环境影响分析
（1）噪声产生情况

本项目运营期间主要设备噪声产生情况见下表。

表7-16  项目主要设备噪声强度

序号

主要

产噪设备

源强
dB(A)

台数
（台/套）

处理措施

治理后噪声影响值dB(A)

1

固液分离机
90

1

减振、厂房隔声

80

2

高温发酵机
85

2

厂房隔声

75

3

筛分机
80

1

减振、厂房隔声

70

4

输送机

75

3
厂房隔声

65

5

风机
90

1
厂房隔声

80

6

自动称重包装机
80

1

减振、厂房隔声

70

7

洗涤塔
70

3
减振、厂房隔声

70

（2）预测模式

a、噪声衰减预测模式

噪声传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。其预测模式如下：

LA（r）=LA（r0）－A            

A= Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc            
式中：LA (r)－距声源r 处的A 声级，dB（A）；

LA (r0)－参考位置r0 处的A 声级，dB（A）；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv－几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20 lg(r /r0)；

Abar－屏障物所引起的的倍频带衰减。

Aatm－空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计。

Agr－地面效应所引起的倍频带衰减，本项目不考虑地面效应。

Amisc－其他多方面倍频带衰减，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。

b、预测点的A声级叠加公式：

各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。

本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目加工设备均位于车间内，本报告主要考虑墙壁隔声和距离衰减影响，墙体隔声衰减值取10dB(A)。

（2）噪声影响预测及评价

项目生产设备集中布置于生产厂房内，本次环评按照全部设备同时使用，，因此预测项目厂界噪声情况。

根据项目平面布局，项目区各设备噪声源与厂界距离及噪声预测贡献值见下表：

表7-17  项目噪声源到各厂界的距离

序号
噪声源

与厂界距离（m）

东

南

西

北

1

固液分离机
28

45

10

42

2

高温发酵机
25

35

11

47

3

筛分机
29

46

19

41

4

输送机

22

40

40

25

5

风机
20

44

44

20

6

自动称重包装机
29

20

10

60

7

洗涤塔
15

40

42

22

表7-18 项目生产区机械设备产生的噪声对厂界的贡献值   dB（A）

项目名称

噪声源强

到厂界的贡献值dB（A）

东侧场界

南侧场界

西侧场界

北侧场界

固液分离机
90

46.06 
41.94 
55.00 
42.54 
高温发酵机
85

45.05 

42.13 

52.18 

39.57 

筛分机
80

35.75 

31.74 

39.42 

32.74 

输送机

75

40.93 

35.74 

35.74 

39.82 

风机
90

51.99 

45.14 

45.14 

51.99 

自动称重包装机
80

35.75 

38.98 

45.00 

29.44 

洗涤塔
80

41.48 

27.54 

32.54 

38.15 

叠加值
55.1

53.4

57.6

53.6

标准值

昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

由上表可知，在厂房隔声围墙阻挡、空气吸收、距离衰减情况下，项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，昼间≤60dB（A），项目夜间不生产。项目200m范围内无声环境敏感点，对周围环境影响较小。

综上所述，生产过程产生的噪声在经过生产厂房噪声隔离、基础减振、距离衰减、建筑物隔声后，产生噪声都能达到排放标准，对周围声环境影响不大。
5、固体废弃物环境影响分析

1）废的生物除臭系统填料

项目除臭系统洗涤塔中设有填料，材质为拉西环（PP），更换周期为10年，每次更换约112.5kg，平均为1.125kg/a。跟换下来的填料不含有毒有害物质，同生活垃圾一起委托环卫部门清运，对周围环境的影响比较小。
（2）生活垃圾

本项目的生活垃圾收集后委托环卫部门清运，对周围环境的影响比较小。

（3）废机油

机修过程产生的废机油属于危险废物，项目设置1个危废暂存间，机修过程产生的废机油收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位定期进行清运处置，对周围环境影响较小。

综上所述，项目在采取合理的处理措施后，项目产生的固体废物可100%得到处置，对周围环境影响较小。

6、风险影响分析

本项目会产生危险废物废机油，其中废机油设计风险分析，属于易燃物质，在应用、储存、运输等过程中存在着对人类生活及周围环境污染的潜在危害，必须按照有关规定进行管理。此外，项目固肥生产过程为好氧发酵，不产生沼气，液肥生产过程为厌氧发酵，会产生少量沼气，沼气为易燃物质，由于无相关技术规范及参考文献明确液肥发酵过程的沼气产量，本项目对沼气的相关风险分析仅做定性分析。
（1）风险调查及评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：
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式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

本项目涉及到风险分析的危险物质为废机油和沼气，沼气量少不列入计算，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下：

表7-19  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

废机油

/

0.04

2500

0.000016

项目Q值∑
0.000016

由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。
表7-20  环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单评价

综上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

（2）环境风险识别

①物质风险识别

项目风险物质识别见下表：
表7-21  项目危险物质理化性质及毒性特征一览表
名称

最大储量（t）

理化性质

危险特性

物质风险辨识

废机油

0.04

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度0.87，沸点260℃，闪点200~220℃，自燃点248℃。

可燃液体，遇明火、高热可燃。

燃烧、爆炸

沼气
/
无色无臭气体，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，相对密度0.42，相对蒸气密度0.55；闪点-188℃，引燃温度539℃；微溶于水，溶于醇、乙醚。
易燃气体
燃烧、爆炸
②生产设施风险识别

项目废机油不涉及生产，风险主要来自贮存和使用过程。因此生产设施的风险识别主要包含贮存过程。 

本项目危险废物在贮存及搬运过程中，由于受到撞击或受到日光暴晒等原因，盛放机油的容器有可能发生破损，从而造成危险废物泄漏。泄漏后易燃液体如遇明火会引发火灾，泄露有毒液体和火灾产生有毒气体可能会影响周边环境。

项目沼气主要集中在液肥发酵区域，由于本项目的沼气为液肥发酵的副产物，不作使用，仅液肥发酵区少量储存。液肥发酵区发酵池为密闭发酵，但发酵池有可能发货所能破损从而造成沼气泄漏。
本项目原料畜禽粪便在运输过程散落在地表，会对土壤产生污染，散落的粪便随着暴雨地表径流进入地表水体或下渗进入地下水，会对地表水产生污染，畜禽粪便在暂存、堆肥过程渗滤液下渗会对土壤和地下水产生污染。

（3）环境风险分析
项目在机油的储存过程中发生火灾时，产生的有害气体易造成环境空气污染，发生火灾对人员伤害。

由于沼气的闪点较低，与空气混合能形成爆炸性混合物，一旦发生沼气泄漏事故，若遇明火很容易引起火灾爆炸事故。
项目原料畜禽粪便在运输、暂存和堆肥过程中处理不当会对土壤、地表水和地下水产生污染。

肥料长期施肥对浅层地下水潜在风险分析

    根据上文地下水影响分析，长期施用有机肥后，土壤中的有机污染物在不断累积，可能对地下水造成污染风险。根据查阅资料，本次分析类比《污灌区浅层地下水污染风险评价研究》（水力学报，2014年3月）一文研究结果分析，长期施用有机肥后，灌区地下水污染风险总体水平较低，潜在风险较小。结合苹果种植区域水文地质类型，该区域浅层地下水潜在风险较小。
（5）环境风险防范措施及应急要求

废机油

①机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。

②应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。

③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。

④制定处理池操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。

沼气泄漏和燃爆
①加强液肥发酵区设备管理与维修，使发酵池处于密闭状态，严格防治泄漏现象发生。对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

②应急处理：迅速撤离泄漏区域或火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。

③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。

④制定处理池操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。

畜禽粪便运输、暂存、堆肥过程

①畜禽粪便厂外运输应由具有相关运营资质单位进行运输。畜禽粪便运输应按相关部门批准的路线和时间行驶，以减少运输过程中恶臭对周边敏感点的影响，运输过程中防止因裸露、散落或泄露造成二次污染；
②根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，项目进行分区防渗，重点防渗区为危废暂存间、一般防渗区为除危废暂存间外的生产厂房；简单防渗区为其他辅助设施区域；
③生产区各生产设备及原料区按照设计要求全部布置于车间内，禁止露天堆放；
④加强项目日常管理，避免防渗层渗漏污染地下水；

⑤定点监测。定期监测周围地下水出漏点水质，以随时监测项目对地下水的污染情况。

通过上述措施，项目的危险、有害因素是可以控制和预防的。存在的风险是可以接受的。可以保证在风险状态下对周围的环境质量影响较小。综合分析，项目建设从环境风险角度分析可行。

（5）环境风险分析结论

项目运营过程中机油的存储存在一定的环境风险，企业在严格按照有关标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，编制完善环境风险应急预案，并到相关部门备案的前提下，项目环境风险是可控的。

表7-22  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

利用畜禽粪污及化粪池沼渣沼液生产有机肥项目

建设地点

云南省昆明市富民县罗免镇糯支村委会

地理坐标

经度：102°23'12.81"   纬度：25°21'23.80"

主要风险物质及分布

本项目主要风险物质为废机油，分布在危废暂存间

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

本项目主要环境影响途径为大气，经过本环评提出的环保措施后对周围大气环境影响较小。

风险防范措施要求

废机油

①机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。

②应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。

③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。

④制定处理池操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。

沼气泄漏和燃爆
①加强液肥发酵区设备管理与维修，使发酵池处于密闭状态，严格防治泄漏现象发生。对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

②应急处理：迅速撤离泄漏区域或火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。

③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。

④制定处理池操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。

畜禽粪便运输、暂存、堆肥过程

①畜禽粪便厂外运输应由具有相关运营资质单位进行运输。畜禽粪便运输应按相关部门批准的路线和时间行驶，以减少运输过程中恶臭对周边敏感点的影响，运输过程中防止因裸露、散落或泄露造成二次污染；
②根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，项目进行分区防渗，重点防渗区为危废暂存间、一般防渗区为除危废暂存间外的生产厂房；简单防渗区为其他辅助设施区域；
③生产区各生产设备及原料区按照设计要求全部布置于车间内，禁止露天堆放；
    ④加强项目日常管理，避免防渗层渗漏污染地下水；

    ⑤定点监测。定期监测周围地下水出漏点水质，以随时监测项目对地下水的污染情况。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：通过上述措施，项目的危险、有害因素是可以控制和预防的。存在的风险是可以接受的。可以保证在风险状态下对周围的环境质量影响较小。

7、土壤环境影响分析

（1）土壤环境影响评价工作等级的确定

项目为有机肥生产项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目为粪便处置工程，属于其他行业，故土壤环境影响评价项目类别为IV类，根据HJ964-2018中4.2.2，项目可不开展土壤环境影响评价，本环评仅进行简单的影响分析。

（2）土壤环境影响分析

项目为有机肥生产项目，生产过程中的产生的废气主要有TSP、NH3、H2S；项目生产过程中设备维护、检修等过程中会产生少量机修固废，产生量约0.04t/a，危险废物暂存于危废间，定期交由有资质的单位清运处置。项目产生的生产废水、生活废水均回用于生产过程，不外排。但项目生产过程中产生的渗滤液有渗漏的可能，因此项目对土壤环境的影响主要涉及入渗途径影响，对照HJ964-2018中9.2.3.3条污染影响型的防控措施：涉及入渗途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016，项目进行分区防渗，重点防渗区为危废暂存间、一般防渗区为除危废暂存间外的生产厂房；简单防渗区为其他辅助设施区域。在采取防渗措施后，项目基本满足土壤污染防控要求，对土壤环境影响可控。

苹果园施肥对土壤环境影响

本项目依托的苹果园果树种植技术参考甘肃农业信息网《果园沼肥施用技术》，根据该技术规范，幼树的肥料使用量为每株施沼渣15公斤左右，或沼液400公斤左右；挂果树肥料使用量为每株施沼渣25公斤左右，或沼液600公斤左右；苹果园从2012年建设至今，园内果树均已长成挂果，因此肥料使用量按照挂果树来计算。该苹果园占地约1000亩，每亩地种植苹果树约70棵，苹果园施肥时优先施用液肥，则需要4.2万吨液肥。本项目液肥生产量为3.5万吨/a，能够供给约833亩苹果地施用，不足的部分施用固肥。本项目固肥生产量为1.5万吨/a，能够供给8571亩苹果地施用。
本项目供给的苹果园面积为1000亩左右，在优先施用液肥的情况下，可完全消纳本项目生产的液肥，但无法完全消纳项目生产的固肥。因此苹果园无法消纳的有机肥可出售给周边农户。

按照相关标准施用有机肥可保持土壤肥力，多余的有机肥在出售给周边农户后，对土壤影响较小。
8、生态影响分析

本项目占地范围为现状为水泥地，项目的建设对周围生态环境影响较小。

三、项目选址合理性分析

本项目位于昆明市富民县罗免镇糯支村委会，本项目是为满足富民仑禾农业开发有限公司在罗免镇糯支村委会和石板沟村委会近1000亩苹果基地种植基地有机肥需要而建设的，因此项目位于苹果种植基地内，生产的肥料直接供给周围的苹果树，运输方便。

根据地下水评价分析及土壤分析，在项目采取防渗措施后，对地下水及土壤影响小。根据环境影响预测分析结果表明，项目运营产生的废水、废气、噪声、固废等对当地环境质量及主要关心点环境影响较小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的要求。
本项目为有机肥生产，产生的污染物主要为大气污染物及废水，大气污染物主要为恶臭，恶臭通过采取本次环评生物除臭设施及布袋除尘措施后，均可以达标排放。项目产生生产废水回用于生产，生活废水经经沉淀池收集后回用于生产，不外排，故项目对周围环境的影响较小。
本项目距离最近的保护目标为项目东面645m处的干龙潭，位于项目侧风向，项目产生的的异味对其影响较小，其余村庄距离本项目均大于1km，项目对其影响很小。
项目建设单位于2019年10月28日去昆明市生态环境局富民分局查询了项目选址占用生态红线情况，查询结果表明本项目不占用生态红线（见附件5）。

项目用地已取得设施农用地实地联勘联审会签表（见附件4），与会部门有富民县罗免镇人民政府、富民县农业农村局、富民县林业和草原局、富民县水务局、昆明市生态环境局富民分局、富民县自然资源局，同意本项目用地。故项目选址合理。
四、项目平面布局合理性分析

（1）项目不设置生产办公区，整套生产体系均在封闭建筑内，在采取环保措施后对周围环境影响较小；

（2）项目按照生产工艺流程，车间位置布置根据生产工艺流程的要求贯穿成一条畅通的有机肥生产线，尽量避免二次转运。

综上所述，项目布局兼顾了便于生产和确保卫生的要求，项目平面布局合理。



	


表八  项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	材料运输、堆放等
	扬尘
	洒水降尘。
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，即厂界颗粒物≤1.0mg/m3。

	
	
	施工机械废气和运输车辆
	废气
	自然扩散。
	影响较小。

	
	
	装修废气
	甲醛、甲醇
	使用环保型油漆、涂料。
	影响较小。

	
	营运期
	原料池、

车间发酵过程
	臭气、NH3、

H2S
	液肥发酵堆肥过程喷生物除臭剂；原料池、发酵区等进行封闭，原料池设置收集口，各车间顶部设置若干机械换气口，原料池及车间臭气通过机械引风系统收集汇合后进入除臭系统进行除臭处理，处理后的废气通过15m高1#排气筒排放。
	臭气、NH3、H2S满足《恶臭污染物控制标准》（GB14554-93）表2中二级新建标准限值；

	
	
	
	臭气、NH3、

H2S
	无组织排放。
	臭气、NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。

	水

污

染

物
	施工期
	生活废水
	SS
	设1个容积为0.5m3的沉淀池处置。
	项目内回用，洒水降尘。

	
	
	施工废水
	
	设1个容积为2m3的沉淀池处置。
	

	
	
	设备冲洗废水
	
	
	

	
	营运期
	雨水
	/
	雨污分流：项目区四周设置排水沟，设置45m3的雨水收集池收集后用于项目周边苹果树种植浇灌。
	雨污分流

	
	
	除臭系统废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	委托有资质单位处置
	无生产、生活废水外排

	
	
	冲洗废水
	SS
	经沉淀池沉淀后回用于液肥生产
	

	
	
	职工生活
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP
	经沉淀池收集后回用于生产过程
	

	
	
	分区防渗
	①危废暂存间应具有“三防”措施，地面按资质单位设计采取防渗，要求渗透系数≤1.0×10-7cm/s，避免生产运营中危废暂存间有害元素渗入地下水，对地下水产生不利影响；
②原料池、发酵区、固液分离区、固废暂存间应具有“三防”措施，厂房有屋顶避免雨淋、厂房四周有截排水设施、地面按资质单位设计采取防渗，要求渗透系数≤1.0×10-7cm/s，避免生产运营中有害元素渗入地下水，对地下水产生不利影响； 

③其他配套设施为简单防渗区，一般地面硬化即可。
	对地下水环境影响较小

	噪

声
	施工期
	施工机械和运输车辆
	①夜间禁止施工；

②装修材料定尺定料减少现场切割；

③车辆经过敏感点时限速禁鸣。
	达（GB12523-2011） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

	
	运营期
	生产设备噪声
	优选低噪声设备，产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

	固

体

废

物
	施工期


	施工场地
	建筑垃圾
	由施工单位清运处置。
	100%处置。

	
	
	
	生活垃圾
	委托当地环卫部门清运。
	

	
	运营期
	生产、生活
	废填料
	同生活垃圾一起处理。
	

	
	
	
	生活垃圾
	委托当地环卫部门清运。
	

	
	
	机修
	废机油
	委托有资质单位处理
	

	生态保护措施及预期效果：

由于本项目用地现状为已平整过的水泥地，建设施工过程中不会扰动原地貌、破坏原有植被，造成水土流失。因此，该项目的建设给生态环境造成的负面影响不大。



表九  结论与建议
	项目位于昆明市富民县罗免镇糯支村委会，总投资1000万元，占地4.5亩，建筑面积3000m2，建设内容为新建1条年产1.5万吨固体有机肥和年产3.5万吨液态有机肥的生产线。施工内容为新建一栋钢结构生产车间及其他相关配套设施，项目生产所用原料为人粪、猪粪、粉碎后的秸秆。本项目已于2019年7月取得富民县发展和改革局文件“投资项目备案证”。

根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与建议如下：

一、产业政策符合性

对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订），本项目属于产业政策鼓励类中的“一、农林业 30、有机废弃物无害化处理及有机肥产业化技术开发与利用”，因此，本项目符合国家及地方现行的有关产业政策。

二、项目选址合理性

项目位于富民县罗免镇糯支村委会，用地已取得设施农用地实地联勘联审会签表。项目不占用生态红线（见附件），周围无自然保护区、风景旅游区。根据环境影响预测分析结果表明，项目运营产生的废水、废气、噪声、固废等对当地环境质量及主要关心点环境影响较小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的要求。
三、环境质量现状

项目所在地环境空气可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级环境质量标准；项目所在河段区域水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准要求；项目区域声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

四、环境影响分析

1、施工期环境影响分析

（1）环境空气影响分析

项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、燃油废气、装修废气等。施工扬尘通过设置围挡、洒水降尘、易扬尘物料土工布覆盖等措施后可降低其影响；燃油废气、装修废气等产生量较少，项目区地市开阔，污染物经空气稀释扩散后对周围环境影响小。

（2）水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为施工人员清洗废水、施工废水等，主要污染因子为SS，通过设置沉淀池、循环水池等收集沉淀后回用作为项目降尘用水、施工用水，不外排，对周围水环境影响小。

（3）施工噪声影响分析

项目施工期通过设置施工围挡，优化施工时序，夜间不施工，装修材料定尺定料等措施后，对周围环境影响小。

（4）施工固废影响分析

施工期固废主要为建筑垃圾、生活垃圾等，建筑垃圾清由施工单位清运至合法的建筑垃圾处置点进行妥善处置，生活垃圾委托环卫部门处置，处置率100%，对周围环境影响小。

（5）生态影响分析

项目施工施工过程中不会扰动原地貌、破坏原有植被，造成水土流失，因此，该项目的建设给生态环境造成的负面影响不大。

2、运营期环境影响分析

（1）大气环境影响分析

项目营运期产生的大气污染物主要为臭气。项目原料池、发酵区和固液分离区封闭，原料池顶部设有臭气收集口，生产车间顶部均设有若干机械换气口，原料池和生产车间的臭气通过收集口和机械换气口收集汇合后进入除臭系统处理后由15m高1#排气筒排放；发酵区喷洒除臭剂；

未收集的臭气排放量较少，对周围环境影响较小。

（2）水环境影响分析

项目区实行雨、污分流排水体制。项目区四周设置排水沟，雨水通过雨水收集池收集后回用于周边苹果树种植浇灌；下雨期间及时将厂区内雨水排走，确保无积水，避免雨水冲刷产生淋滤水；

项目职工生活废水和地面清洗废水经沉淀池收集后回用于生产，不外排；项目除臭设备产生的废水委托有资质单位处理，不外排；项目无废水外排，对周围地表水影响不大。
（3）声环境影响分析

项目产噪设备合理布局，运营期间通过设备隔声、减震以及墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，对周围环境影响较小。
（4）固体废弃物环境影响分析

本项目营运期固体废弃物主要为废的除臭系统填料、生活垃圾、废机油等，除臭系统废填料和生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运；危险废物收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位定期进行清运处置。项目固废处置率达100%，营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。

对策措施

（一）施工期对策措施

根据我国环保法律法规的有关规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。针对该项目可能产生的环境问题，提出以下建议：

1、大气环境

为减小项目施工扬尘对周围环境的影响，环评要求项目严格按照HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》、《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》环保部公告2013年59号等国家及地方要求采取相应的处理措施：

①施工场地定期洒水，减少扬尘产生，一般每天不少于2次；若遇到四级或四级以上大风应停止土石方作业，并适当增加洒水次数。

②建筑材料在项目北侧设置堆存场地，避免露天堆放。

2、水环境

定期检查沉淀池淤积情况，避免各设施损坏导致地表径流污染物浓度增大，或处理效果下降，对外环境造成影响。

3、声环境

①施工期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。提醒施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音。

②建设单位应要求施工单位选用低噪设备，加强检修、保养，保持良好的运行状态，减小噪声的产生。

4、固体废物

①建筑垃圾分类收集、及时清运处理。

②建设单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。
    ③任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。

（二）运营期对策措施

大气污染防治措施
①畜禽粪便厂外运输应由具有相关运营资质单位进行运输。畜禽粪便运输应按相关部门批准的路线和时间行驶，以减少运输过程中恶臭对周边敏感点的影响。运输过程中防止因裸露、散落或泄露造成二次污染；

②原料池、各生产车间封闭，原料池顶部设有臭气收集口，生产车间顶部均设有若干机械换气口，原料池和生产车间的臭气通过收集口和机械换气口收集汇合后进入除臭系统处理后由15m高1#排气筒排放；要求建设单位委托相关资质单位对项目除臭系统进行设计、安装及施工，除臭效率不小于80%；

③液肥发酵区喷洒除臭剂；
④加强生产调度，畜禽粪便进场后及时堆肥，尽量减少畜禽粪便在场内存量；
地表水污染防治措施

①实行雨污分流。项目区四周设置排水沟，雨水通过雨水收集池收集后回用于周边苹果树种植浇灌；下雨期间及时将厂区内雨水排走，确保无积水，避免雨水冲刷产生淋滤水；

②生活废水经沉淀池收集后回用于生产过程补充用水，不外排；
③项目除臭设备产生的废水委托有资质单位处置，不外排。
④地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于液肥生产，不外排；
3、地下水污染防治措施

①分区防渗

重点防渗区（危废暂存间）：应具有“三防”措施，需按照资质单位设计方案进行防渗，要求渗透系数≤10-7cm/s；避免危废暂存期间有害元素渗入地下水，对地下水造成不利影响；
一般防渗区（除危废暂存间外的生产厂房）：应具有“三防”措施，厂房有顶避免雨淋，四周有截排水设施，另外，需按照资质单位设计方案进行防渗，要求渗透系数≤10-7cm/s；避免物料暂存、生产过程中有害元素渗入地下水，对地下水造成不利影响；

简单防渗区（其他配套设施）：采用混凝土硬化防渗。
4、固体废物污染控制对策措施

①项目内设置垃圾桶，生活垃圾收集后由当地环卫部门处置；

②除臭装置产生的废填料同生活垃圾一起处理；

③机修产生的危险废物废机油收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位定期进行清运处置。

5、噪声污染控制对策措施

①对生产设备进行合理布局，设备处设置隔声、减震垫等，减少设备噪声。

②对设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染。
6、其他措施

①根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。

②建设方应严格执行本评价所提出的环境污染处理方法，建立完善的环保管理制度，确保各项环保措施落实到位。
六、建议

（1）建立完善的环保管理制度，确保各项环保措施落实到位；

（2）加强环境管理，提高员工环保素质，保持良好的环境卫生；

（3）实施清洁生产，减少物料损耗，减轻污染物排放；

七、总结论

    综上所述，本项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声和固废。在采取环评提出的的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

八、环境监测计划

便于项目的环境管理，根据《排污许可证申请与核发技术规范·磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018），现将本项目环境监测计划列于表9-1。

表9-1 环境监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

监测方法

噪声

东北、东南、西南、西北厂界各设1个监测点

等效声级

半年
按国家标准方法进行

废气

厂界上风向1个，下风向2个点

臭气浓度、氨、硫化氢、

半年
除臭系统进、出口

臭气浓度、氨、硫化氢、

地下水
乔地山村龙潭
pH、耗氧量、氨氮、总大肠杆菌、总铅、总镉、总砷、总汞、六价铬、菌落总数
季度
九、“三同时”验收一览表

本项目竣工环保验收内容详见表9-2。
表9-2 项目“三同时”验收一览表

污染源

污染物

环保措施

验收要求

施工期
对施工过程进行监理，并保留防渗施工等过程影像资料。
符合施工监理要求
大气污染源

原料池

臭气浓度、

氨、

硫化氢

①原料池进行封闭；

②排气口废气引入项目除臭系统进行统一除臭处理，处理后的废气通过15m高1#排气筒排放。
异味：满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的二级新建标准；
生产车间

臭气浓度、

氨、

硫化氢

①液肥发酵区生物除臭剂喷洒；

②原料池、发酵区、固液分离区封闭，设有机械换气口、机械排风系统，内部保持微负压，抽出的废气汇合后进入除臭系统处理后由15m高1#排气筒排放。
项目区

臭气浓度、氨、

硫化氢
无组织排放。

异味：满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1中的二级新建标准，即厂界标准限值氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20；

水污染源

生产、

生活

COD、

①雨污分流，项目区四周设置排水沟，雨水设置45m3的雨水收集池收集后回用于周边苹果树种植浇灌。
②设置一个0.5m3的沉淀池收集生活废水，收集后的废水回用于生产过程，不外排；设置一个10m3的沉淀池收集冲洗废水，回用于液肥生产，不外排；
③除臭设备更换循环液时产生的废水，委托有资质单位处置，不外排
1、雨污分流；

2、生产、生活废水不外排。

地下水防渗建设

①按照资质单位设计进行分区防渗，要求重点防渗区和一般防渗区的渗透系数≤1×10-7cm/s；普通防渗区，可采用混凝土硬化。

②重点防渗区：危废暂存间；一般防渗区：除危废暂存间外的生产厂房；简单防渗区：其他辅助设施区域；
存档防渗设施建设监理资料、照片及影像资料；防止生产、生活废水渗漏进入地下水。
噪声

营运期

设备

噪声

生产设备均设置在生产厂房内。

经厂房阻隔和距离衰减后，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

废填料

生产区
废填料

同生活垃圾一起处理。

100%处置

办公区

生活

垃圾

垃圾桶收集后，委托环卫部门清运。

机修

废机油

收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位定期进行清运处置。
环境风险

编制环境风险应急预案并备案。

环境管理

1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证废气处理设施正常运行。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、建立、健全生产环保规章制度。
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