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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目

	项目代码
	2104-530124-89-02-670776

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	云南省(自治区)昆明市富民县(区)永定乡(街道)富民工业园
烟墩片区内(具体地址)

	地理坐标
	(25度14分49.048秒 ，102度28分36.197秒 )

	

国民经济
行业类别
	

热力生产和供应
(D4430)
	

建设项目 行业类别
	四十一、电力、热力生产和 供应业91热力生产和供应  工程(包括建设单位自建自 用的供热工程)-天然气锅炉 总容量1吨/小时(0.7兆瓦)
以上的 ；

	
建设性质
	□新建(迁建) □改建
□扩建
☑技术改造
	
建设项目 申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目 口超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/  备案)部门(选填)
	富民县发展和改革局
(网上备案)
	项目审批(核准
备案)文号(选 填 )
	
2104-530124-89-02-670776

	总投资(万元)
	150
	环保投资(万
元 )
	20

	环保投资占比
(%)
	13.33
	施工工期
	4个月

	


是否开工建设
	□否
☑是：项目1台2t和  台4t的锅炉在2019年  年底已经安装完成，另
	

用地(用海) 面积(m²)
	

利用原包装厂房约90m²面
积，不新增占地。

	
	外1台4t的锅炉将于
	
	

	
	2021年6月完成安装。
	
	

	专项评价设置 情况
	
无

	
规划情况
	昆明市规划设计院2015年编制《富民工业园区总体规划修编 (2015-2030年)》,2015年10月经昆明市人民政府批准并备案。
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规划环境影响 评价情况
	《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)环境影响报告书》, 于2016年1月11日取得云南省生态环境厅以“云环函【2016】10
号”出具的                 关于《富民工业园区总体规划修
编(2015-2030年)环境影响报告书》审查意见的函”。

	




















规划及规划环 境
影响评价符合 性分析
	1.与《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)》符合性分析
根据《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)》,本项目 所在的烟墩片区位于白石岩——大白坡片区、白石岩-哨箐组团
内，根据规划，白石岩——大白坡片区内各组团，白石岩组团产
业定位为“装备制造”,《富民工业园区总体规划修编(2015-2030 年)》中未对烟墩片区功能定位加以详述。
根据富民工业园区管理委员会出具的“关于富民工业园区烟 墩片区功能定位的说明”:2015年10月，富民工业园区管理委员 会委托昆明市规划设计研究院对《富民工业园区总体规划
(2010-2030年)》进行修编，修编后烟墩片区功能定位与《富民工
业园区烟墩片区控制性详细规划(2013-2015年)》中一致，仍以
现代职业教育产业、啤酒制品加工产业、机械制造产业、电子科
技产业和生物科技产业为主，故《富民工业园区总体规划修编
(2015-2030年)》中未对烟墩片区功能定位加以详述。今后烟墩片
区范围内的项目按《富民工业园区烟墩片区控制性详细规划 (2013-2015年)》中的功能定位进行布局。
本项目为金星啤酒集团富民有限公司配套工程锅炉改造项
目，项目建设符合《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)》。
2.与《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)环境影响报告书》 相关要求符合性分析
《富民工业园区总体规划修编(2015-2030年)环境影响报告
书》(报批稿)对入园企业提出了两方面要求，分别是入园要求和环 保要求，本项目与富民工业园区入园要求符合性分析详见表1-1  所示，本项目与富民工业园区入驻项目环保要求符合性分析详见  表1-2所示。
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	表1 - 1本项目与富民工业园区入园要求符合性分析

	
	
	序 号
	
条例要求
	
对比分析
	是 否 符 合
	

	
	
	1
	禁止国家及云南省产业 政策中明令淘汰或限制 的产业入园。
	本项目符合国家和云南省现行的产 业政策要求。
	符 合
	

	
	
	




2
	


禁止不符合《富民工业园 区 总 体 规 划 修 编 (2015-2030年)》中规划 产业的项目入园。
	本项目属于“昆明金星啤酒厂搬迁 技改提升建设项目(一期工程)”的 配套供汽设施改造，根据富民工业 园区管理委员会提供的“关于富民 工业园区烟墩片区功能定位的说
明”,“昆明金星啤酒厂搬迁技改提 升建设项目(一期工程)”符合《富 民工业园区烟墩片区控制性详细规 划(2013-2015年)》中功能定位要  求，所以本项目符合规划要求。
	符 合
	

	
	
	
3
	严格控制高钛渣、钛白粉 项目入驻，引进的钛产业
企业要以钛产品精深加 工为主的工业企业。
	本项目为热力生产和供应业，不属 于高钛渣、钛白粉类严格控制的项
目 。
	符 合
	

	
	
	












4
	








项目入园时(特别是钛化
工企业),应充分考虑是
否满足环境卫生防护距
离的要求，防止入驻企业
产生的废气、噪声等对敏 感目标的影响。
	本项目运营期产生的锅炉废气经1 根16m高烟囱排放，项目锅炉为天 然气锅炉，配备低氮燃烧装置，对 大气环境关心点的影响轻微。
根据查阅原环评和验收相关材料， 原项目粉尘卫生防护距离为50m;
污水处理站NH₃卫生防护距离为52 m,H₂S无组织排放卫生防护距离为 84 m;动力车间NH₃卫生防护距离 为73m,根据要求提级后，本项目  无组织排放卫生防护距离定为
100m。
烟墩村位于大项目北面及东面，其 距厂界最近距离为5m,但距厂区污 水处理站最近距离约220m,距堆煤 场最近距离约270m,距动力车间
106m,均大于污水处理站卫生防护 距离(100m)、堆煤场的大气防护
距离(50m)、动力车间的大气防护 距离(100m)。原项目污水处理站
周围100m、堆煤场的60 m、动力
车间的100m范围内无集中居民区、
	符 合
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	学校、医院的环境敏感点，原项目 满足卫生防护距离的要求。
根据例年年检结果，昆明金星啤酒 厂搬迁技改提升建设项目(一期工
程)”运营期间四个厂界处的昼间噪 声值均可以达到《工业企业厂界环 境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求；敏感点烟墩村的噪声 值可以达到《声环境质量标准》
(GB3096-2008)2类标准要求。
	
	

	
	
	


5
	靠近县城、集镇的区域 (白石岩-大白坡片区南 部、大营-茨塘片区西 部),不宜引进高污染的
工业企业，特别是大气污 染物型企业。
	本项目与富民县城、集镇等距离较  远，昆明金星啤酒厂搬迁技改提升  建设项目(一期工程)”属于轻工业  类，本项目属于该项目的配套设施， 不属于高污染工业企业。
	符 合
	

	
	
	
6
	大营-茨塘片区内的茨塘 工业片区，由于水资源不 足，不宜引进高耗水企
业。
	
本项目不位于茨塘工业片区。
	符 合
	

	
	表1-2本项目与富民工业园区入驻项目环保要求符合性分析

	
	
	序 号
	
条例要求
	
对比分析
	是 否 符 合

	
	
	

1
	
项目必须实现达标排  放，同时满足规划区总 量控制要求；
	项目施工期和运营期在落实本报告 提出的环保措施后，各项污染物可 以达标排放，对周围的环境影响较 小，项目的运营不会降低当地环境
功能。
	符 合

	
	
	

2
	入驻企业应采取满足   达标排放、运行稳定、 技术先进、经济效益好
的污染治理设施、措 施 ；
	项目锅炉为低氮锅炉，使用清洁能 源，锅炉废水经项目区污水设施处 理后能回用的回用，不能回用的外 排，经多年运行监测，污水处理设 施均能保证出水水质达标。
	符 合

	
	
	

3
	对排放相同特征污染  物的企业，应鼓励企业
之间建设联合污染治  理措施，以降低污染治 理成本。
	项目周边还有2家企业(螳螂川酒
厂和云南环际进出口贸易有限公
司),废水最终排放去向与本项目
一致，故本项目与另外2家企业联
合建设污水外排管道，接入清水河。
	符 合

	
	
	
4
	入驻企业产生的各种  工业固体废弃物，应满  足“减量化、资源化、 无害化”要求，实现废
	项目运营期固体废物通过采取了各 项针对性的处理处置措施后，处置 率可达100%,固体废物及时清运， 不能及时清运的存放于厂内规范的
	符 合
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	物的零排放。
	暂存场所，并采取防渗处理，满足 要求。
	
	

	
	
	

5
	
限制发展高耗水、高排 水产业。
	项目建成并投入运营后，总用水量
为203.2m³/d,其中新鲜水用水量约
为36.1m³/d;废水总产生量为
11.2m³/d,不属于高耗水、高排水产
业。
	符合
	

	
	
	

6
	入驻企业废水污染物 含重金属、有毒、有害 和难于生物降解的，需 采取严格的污水处理 措施。
	
项目废水不含重金属、有毒污染物， 废水主要是锅炉排水，经自建污水  处理站处理达标后排放。
	符合
	

	
	根据表1-1、1-2对比结果，项目的建设符合《富民工业园区 总体规划修编(2015-2030年)环境影响报告书》(报批稿)中的企业 入园要求和环保要求。
另外，根据云南省环境保护厅关于《富民工业园区总体规划  修编(2015-2030)环境影响报告书》审查意见的函(云环函[2016]10 号):
1.“富民工业园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水 环境功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容   量。规划审批及实施中应根据制约因素进一步调整优化各片区功   能定位、产业布局、结构、规模和开发时序，严格环境准入，提   高节能减排和清洁生产水平，发展循环经济，尽快建设和完善园  区内污水处理和再生水利用设施，提高重复用水率，减少生产生   活废水排放，同时加强对螳螂川流域的水污染综合整治，腾出环   境容量，实现园区可持续发展。在水环境质量未达标前，应当推   ‘污染物超量削减替代’制度，排放COD、氨氮等主要污染物的   新建项目，实行区域内现役源1.5-2倍的削减量替代。将中水回   用率作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。入   园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必  须达到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应   不低80%,尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。” 本项目位于富民工业园区烟墩片区，项目在生产工艺与装备要求、
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	资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标等方面均可达清 洁生产一级标准，废物利用指标达到三级指标。总体来说，清洁 生产水平较高；项目通过采取先进的生产工艺，减少了生产废水 的产生量，并在工艺环节实现内部洁净废水回用，污水处理站处 理后的水也优先用于厂区绿化和道路浇洒，最大程度地实现了废 水的减量化，提高了重复用水率和中水回用率，减少了废水外排 量，废水排放量不大。项目无法回用完的废水，经污水处理站处 理达标后通过污水管排入清水河，最终排入螳螂川，对螳螂川的 水质影响甚微，不会导致螳螂川水质恶化。
2.“富民工业园区规划组团多，布局分散；同一产业在片区和 组团中重复布局，如四个片区均布局新材料产业，片区间、组团  间易形成相互竞争；大营、散旦片区存在污染产业与食品加工产
业混合布局；多组团的大营、散旦、款庄一东村片区，产业布局 混杂，多产业间存在相互影响、相互污染的可能。规划应进一步
优化调整各片区产业定位和布局，每个片区应以一个主导产业为
主，强化产业集聚导向，同时充分考虑各产业间的环境相容性。” 项目属于金星啤酒厂配套设施，金星啤酒厂周边为云南环际进出   口贸易有限公司“农副产品加工及销售项目”,螳螂川酒厂，云
南环际进出口贸易有限公司、螳螂川酒厂和本项目均同为食品类 加工企业，各企业间环境相容。
3.“园区白石岩一大白坡片区部分区域距离螳螂川两岸较近， 规划实施过程中，新入驻的企业应符合《昆明市河道管理条例》  的相关规定，对于现状不符合的企业，应逐步搬迁或淘汰。”本  项目与螳螂川相距约2700m,距离螳螂川较远，不位于螳螂川的
保护范围内。
综上所述，项目符合《富民工业园区总体规划修编(2015-2030 年)环境影响报告书》(报批稿)及审查意见的相关要求。
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其他符合性分 析
	一.产业政策符合性分析
本项目为锅炉技术改造项目，属于原有项目的配套建设内容，
根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,本项目不属于限
制类和淘汰类，故本次技术改造工程的建设符合国家产业政策。
另外，项目于2021年4月6日取得了项目投资备案证。项目代 码：2104-530124-89-02-670776。(详见附件2)
因此，项目符合地方现行的产业政策。
二、项目选址合理性分析
本项目位于原有厂区内，不新增用地和建筑，利用已建的灌 装车间一的部分厂房进行锅炉房的建设，为原有项目的配套建设 内容，选址合理。
三、总平面布置合理性分析
本项目不新增用地和建筑，利用已建的内包装厂房，在其内  部靠西侧设置一间锅炉房，建筑面积90m²。位于车间一角，与车 间之间设置有隔墙，形成一个相对独立的车间，天然气由市政天  然气管网通过管道进入本项目，有利于安全运行和管理。同时锅  炉房离现有的污水处理站不是很远，有利于废水就近排放。整体  而言，布置合理。详见附图4
四、与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析
本项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析详见表1-3 所示。
表1-3本项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析

	
	
	序号
	
条例要求
	
对比分析
	是否符合
	

	
	
	1
	第九条企业事业单位和其他生产经 营者应当采取有效措施，防止、减少 大气污染，对所造成的损害依法承担 责任。
	本项目将燃煤、燃生 物质锅炉改为天然气 低氮锅炉，能减少大 气污染。
	符合
	

	
	
	2
	第十一条按照国家有关规定依法实 行排污许可管理的单位，应当依法取
	建设单位正在完善排 污许可证相关手续。
	符合
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	得排污许可证，并按照排污许可证的 规定排放大气污染物，禁止无排污许
可证或者不按照排污许可证的规定 排放大气污染物。
	
	
	

	
	
	


3
	第十二条本市实行重点大气污染物  排放总量控制制度，逐步削减重点大 气污染物排放总量。
禁止排放超过排放标准或者超过重
点大气污染物排放总量控制指标的 大气污染物。
	
本项目使用锅炉为低  氮锅炉，能做到排放， 建成后大气污染物排  放量减少。
	符 合
	

	
	
	

4
	第十五条排放大气污染物的企业事
业单位和其他生产经营者应当加强  精细化管理，严格按照有关规定，配 套建设、使用和维护大气污染防治装 备。
	
项目使用锅炉为低氮 锅炉，天然气为清洁 能源。
	符 合
	

	
	
	



5
	第十六条向大气排放污染物的企业  事业单位和其他生产经营者，应当按 照有关规定设置大气污染物排放口。 禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数 据、以逃避现场检查为目的的临时停
产、非紧急情况下开启应急排放通  道、擅自拆除或者不正常运行大气污
染防治设施等逃避监管的方式排放 大气污染物。
	

项目设有1根16m高 锅炉排气筒，例行监
测过程中未伪造数  据，未擅自拆除相关 设施。
	符 合
	

	
	
	








6
	第十七条依法确定的重点排污单位
应当按照规定安装使用大气污染物
排放自动监测设施，并与生态环境主
管部门的监控平台联网，保证监测设
备正常运行并依法公开排放信息。
根据国家规定开展自行监测的排污
单位应当对监测数据的真实性、准确
性负责，自行监测的原始记录保存期 限不得少于3年。
自动监测设备不能正常运行的，排污
单位应当在12小时内向属地生态环  境主管部门报告，并在5个工作日内 恢复正常运行。自动监测设备停运期 间，应当采取人工监测等方式对大气 污染物进行监测，并及时向属地生态 环境主管部门报送监测数据。
	







经核实，项目建成后 将配套建设在线监测 设备。
	符 合
	

	
	
	
7
	第十九条禁止侵占、损毁或者擅自 移动、改变大气环境质量监测设施和 大气污染物排放自动监测设备。
	
未发生相关行为
	符 合
	

	
	
	8
	第二十四条 市、县(市、区)人民
	本项目将燃煤、燃生
	符
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	政府、开发(度假)园区管委会应当  采取有效措施优化能源结构，推广利 用清洁能源。推进生产和生活领域以 气代煤、以电代煤、以电代柴。加快 天然气基础设施建设，增加天然气使 用量，控制大气污染物的排放。
	物质锅炉改为天然气 低氮锅炉，能减少大 气污染。
	合
	

	
	
	




9
	第二十五条城市人民政府应当按照 有关规定划定并公布高污染燃料禁 燃区，并根据大气环境质量改善要 求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范
围 。
在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染 燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃 料的设施，已建成的，应当在规定的 期限内改用天然气、液化石油气、电 或者其他清洁能源。
	
	符 合
	

	
	
	








10
	第二十六条下列产生含挥发性有机  物废气的生产和服务活动，应当在密 闭空间或者设备中进行，并按照规定 安装、使用污染防治设施；无法密闭 的，应当采取高效处理措施减少废气 排放：
(一)石油炼制及有机化学品、合成   树脂、合成纤维、合成橡胶等行业；
(二)制药、农药、涂料、油墨、胶 粘剂、橡胶和塑料加工等行业；
(三)汽车、家具、集装箱、电子产 品、工程机械等行业；
(四)塑料软包装印刷、印铁制罐等 行 业 ；
(五)其他产生挥发性有机物的生产 和服务活动。
	







本项目为锅炉改造项 目，不产生挥发性有 机废气。
	符 合
	

	
	
	



11
	第二十七条生产、进口、销售和使  用含挥发性有机物原材料和产品的， 其挥发性有机物含量应当符合质量  标准或者要求。
工业涂装企业应当使用低挥发性有   机物含量的涂料，并建立台账，记录  生产原料、辅料的使用量、废弃量、 去向以及挥发性有机物含量。台账保  存期限不得少于3年。
	


本项目为锅炉改造项 目，不使用含挥发性 有机物原料。
	符 合
	

	
	
	
12
	第四十四条企业事业单位和其他生
产经营者在生产经营活动中产生恶
臭气体的，应当安装净化装置或者采
	本项目为锅炉改造项 目，不产生恶臭气体
	符 合
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	取其他措施防止恶臭气体排放。
	
	

	
	五、与“三线一单”符合性分析
(1)生态保护红线
本项目位于昆明市富民县工业园区烟墩片区，项目区范围内
不涉及自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标。根据《云
南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》(云政发(
2018)32号)于发布云南省生态保护红线的通知》(云政发(2018
)32号)(以下简称《通知》),从《通知》知道《云南省生态保护
红线》已经国务院同意，现已发布，对全省各市区的生态保护红
线进行了划定。项目区不在《云南省生态保护红线》功能区范围
内 。
根据《云南省生态红线》的划定对象，将自然保护区、国家  公园、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级 保护区(核心景区)、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地 的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、重点 城市集中式饮用水水源保护区的一二级保护区、水产种质资源保  护区的核心区、九大高原湖泊的一级保护区、牛栏江流域水源保  护核心区和相关区域、重要湿地、极小种群物种分布栖息地、原 始林、国家一级公益林、部分国家二级公益林及省级公益林、部 分天然林、相对集中连片的草地、河湖自然岸线和海拔3800米树  线以上区域，以及科学评估结果为生态功能极重要区和生态环境 敏感极重要区划入生态保护红线。
本项目位于昆明市富民县工业园区烟墩片区原有厂区内，项  目不新增建设用地和建筑，不涉及占用生态保护红线，即不在《生 态保护红线》确定的生态红线范围之内，因此项目建设符合生态  红线要求。
(2)环境质量底线
项目所在区域的大气环境质量、水环境质量、声环境质量等 环境现状均能满足相应的质量标准要求。根据工程分析可知，项
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	目所产生的废气、废水、噪声均实现达标排放，固体废物处置率  100%,运营后对区域环境影响较小，环境质量可以保持现有水平， 因此本项目对外环境的影响较小，不会改变区域环境功能，符合  环境质量底线要求。
(3)资源利用上线
土地资源：本项目位于原有的厂区内，不新增用地和建筑。
水资源：本项目生产用水均由市政管网供给。
能源：项目能源主要为天然气，为清洁能源，根据本项目的  节能评估报告，本锅炉具备一级能效指标，能耗水平较低。因此， 本项目的建设符合资源利用上线的要求。
因此，本项目的建设不会突破资源利用上线。
(4)环境准入负面清单
根据云南省国资委关于印发《云南省省属企业投资监督管理 办法(试行)》和《云南省省属企业投资项目负面清单(试行)》
的通知，项目不属于所列“负面清单”,项目符合国家现行的产 业政策。
综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。
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二、建设项目工程分析

	






















建设
内容
	1.项目概况
1.1项目由来
2008年9月22日昆明市人民政府颁布《昆明市高污染燃料禁燃区管理
规定》(昆明市人民政府令第81号),落实“退二进三”计划，并为了进一步加
快企业战略目标的发展进程，金星啤酒集团富民有限公司决定将公司搬迁至 规划中的富民县工业园烟墩片区，建设昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项 目。昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目总设计规模为年产30万吨啤酒， 总投资4.7亿元。项目拟分二期建设，其中一期工程生产规模15万吨/年，总 投资2.7亿元；二期工程生产规模15万吨/年，总投资2亿元。2013年3月
获得了昆明市发展和改革会关于“昆明金星啤酒有限公司异地搬迁技改”项 目分期建设的通知，该通知同意项目分期建设，其中一期工程生产规模为年 生产啤酒15万吨。
经实际调查，“昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)”于
2014年3月28日取得了昆明市环境保护局环评批复[昆环保复(2014)131 号],于2014年4月开工建设，于2016年7月竣工，于2016年8月正式投
入运营，并于2019年对一期项目进行了竣工验收。
“昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)”设计生产规模 15万吨/年，项目占地面积32416.72m²,总建筑面积71129.26m²,主要建设 有2条啤酒灌装生产线。设计建设1栋糖化车间、18个发酵罐、1栋灌装车
间、1栋原料库、2栋成品库、2栋仓库、1栋锅炉房、1栋综合办公楼、1栋 倒班宿舍、1栋动力车间及相关的配套设施等。经查阅《昆明金星啤酒厂搬 迁技改提升建设项目(一期工程)竣工环境保护验收监测报告》结合实际调
查可知，项目设计内容和实际建设内容除了少量设备不一样外基本一致。项
目从投入运营起至今，设计生产规模及产品方案不变。但2020年、2021年 因疫情原因，项目实际产能降低，2020年年产约1.2万吨啤酒。
2018年，为了更好的回收再利用碎玻璃啤酒瓶并给一期啤酒生产项目提
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	供配套服务，建设单位在一期预留用地范围内建设了“金星啤酒集团富民有 限公司啤酒生产线配套玻璃瓶生产线项目”,该项目于2018年12月18日取
得了富民县环保局关于《金星啤酒集团富民有限公司啤酒生产线配套玻璃瓶 生产线项目环境影响报告表》的批复，富环保复(2018)48号。经实际调查， 该项目用地5000m²,总建筑面积4000m²,主要建设啤酒瓶生产车间及原辅
材料堆场，并将原煤气发生炉改造成天然气发生炉配套使用(未批先建)。建 成后年产7200万只啤酒瓶。经调查，该项目建成后仅试运营一段时间后就停 产，目前暂未复产，但该项目仍保留。
《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)环境影响报告书》
已于2019年5月10日完成环保竣工验收，验收后于2019年12月11日核发  了排污许可证。项目现有排污许可证编号为91530124MA6K4NYA97001V。
排污许可证核发后，建设单位将原有燃煤、燃生物质锅炉停用，改为天然气 锅炉。
经实际调查，已核发的排污许可证废气许可排放量仍为旧燃煤、燃生物 质锅炉的排放量。由于排污许可证制度改革，建设单位于2020年开始申请换 发新证，在申请过程中发现现有排污许可证已批锅炉排放量为原有燃煤、燃 生物质的量。由于此问题，昆明市生态环境局富民分局于2021年2月20日
给建设单位下发了整改通知书，要求整改。为了完成排污许可证整改工作， 给新排污许可证总量提供核算依据，同时为了完善锅炉改造项目环保手续， 金星啤酒集团富民有限公司委托江西景瑞祥环保科技有限公司承担“金星啤 酒集团富民有限公司锅炉改造项目”的环境影响评价工作。
1.2项目基本情况
项目名称：金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目；
建设单位：金星啤酒集团富民有限公司；
建设地点及四至：项目位于昆明市富民县工业园区烟墩片区。地理坐标： 东经102°28'36.197",北纬25°14'49.048”。项目在厂区的周边情况如下：项目 北面14m处为已停产的玻璃瓶生产车间，西北面19m处原有项目无烟煤堆放
处，现在为临时堆放地。东面和南面紧邻灌装车间一，西面为山地。项目在 厂区的位置详见附图3所示。建设项目地理位置详见附图1。
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	建设性质：技术改造；
建设规模：建设项目拟于2021年8月拆除厂内西北面锅炉房内原有2台  10t锅炉(锅炉一用一备，燃烧生物质和无烟煤),拆除后原锅炉房闲置处理。 另外于厂内原灌装车间一西侧约90m²闲置车间处新建3台天然气锅炉，其中 2台4t,1台2t。厂区平面布置图、原有锅炉房在厂区位置详见附图2。新建
锅炉房平面布置图详见附图4。
总投资：项目总投资150万元，其中环保投20万，占总投资的13.33%。
1.3建设内容
项目1台4t锅炉及1台2t锅炉已于2020年3月安装完成并开始投入使
用，另外一台4t锅炉拟于2021年6月开始安装，恢复设计产能时开始使用，
蒸汽管道已于原项目建设时全面完善。本项目建设完成后，由于锅炉房位置
搬迁，蒸汽管道减少75m。现锅炉将继续延用原有蒸汽管道，不另行新建。
项目将蒸汽引至原有生产设备中，原项目工艺和设备均不涉及技改，无更新、 替代内容。项目改建完成后蒸汽供应能力不变。
表2-1  建设内容一览表

	
	工程组成
	工程名 称
	主要建设内容
	备注

	
	



主体工程
	


锅炉房
	

在原有罐装车间一内靠西侧设置一间锅炉 房，建筑面积90m²。新增2台4t和1台2t  天然气锅炉，以及风机，软水制备系统。
	其中因为疫情影
响，厂区产能减
少，已建1台4t/h
锅炉及1台2t/h
锅炉，另外1台
4t/h锅炉暂未建
设。

	
	
	蒸汽管
道
	由于锅炉房位置发生变化，所以蒸汽管道减 少75m,蒸汽引至原项目的糖化车间(糖化  糊化、煮沸锅)、包装车间生产线上使用。
	继续沿用原有蒸 汽管道

	
	




公用工程
	供水
	由厂区现有供水管网供给
	依托原有供水

	
	
	供电
	由厂区现有电网供给
	依托原有电网

	
	
	


排水
	
项目锅炉排水和软水制备浓水均排入污水处  理站旁新建絮凝沉淀池处理，处理达到《城  市 污 水 再 生 利 用  城 市 杂 用 水 水 质 》 (GB18920-2020)表1城市绿化、道路清扫、
消防、建筑施工标准限值后回用于厂区绿化 和道路浇洒。
	新建+整改
现有已建2台锅  炉废水接入原污 水处理站处理， 本次评价要求单 独接入新建絮凝 沉淀池，不再进 入污水处理站。

	
	
	供气
	由市政燃气管网供给，通过管道接入本项目。
	已建
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	目前市政管网已铺至厂区门口，由建设方自 行铺设厂800m管道。
	

	
	






环保工程
	锅炉排
气筒
	项目3台锅炉设置1根16m高的排气筒。
	已建

	
	
	低氮燃
烧装置
	
项目锅炉配套设备。
	已建锅炉均自带
低氮燃烧装置，
拟建锅炉仍购买
低氮锅炉。

	
	
	


废水
	
项目锅炉排水和软水制备浓水均排入新建絮 凝沉淀池处理，处理达到《城市污水再生利 用城市杂用水水质》(GB18920-2020)表1
城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准 限值后回用于厂区绿化和道路浇洒。
	新建+整改
现有已建2台锅  炉废水接入原污 水处理站处理， 本次评价要求单 独接入新建絮凝 沉淀池，不再进 入污水处理站。

	
	
	噪声
	水泵等减震防噪。
	/

	
	2.供汽方案
项目为锅炉房建设，用于生产蒸汽供全厂使用。全厂蒸汽平衡见表2-2 所示。
表2-2  全厂蒸汽平衡表(单位： m³/d)

	
	序号
	用汽部门             用汽量
	压力(Mpa)

	
	

1
	糖化车间
	糖化糊化        104
煮沸锅         38
	0.50

	
	
	
	
	0.50

	
	 (
3
)2               包装车间              48
管道损失              2
	0.15

	
	
	0

	
	合计                       192
	/

	
	3.原辅料用量
项目原有锅炉在生产过程中主要原辅料为水、电以及生物质和无烟煤。  锅炉技术改造后，项目使用天然气锅炉，不再使用生物质锅炉和无烟煤锅炉。 天然气锅炉运行相对较短的时间内就能够保证整个厂区生产线的蒸汽供应。
原辅料用量情况见表2-3。
表 2 - 3 原 辅 料 用 量 表

	
	序号
	名称
	用量
	供给方式
	备注

	
	1
	天然气
	55万Nm³
	由市政管网供给
	主要锅炉加热

	
	2
	水
	14190t/a
	现有供水管网供给
	主要提供软水制备用水及
锅炉用水。

	
	
3
	
电
	
10万kwh/a
	
现有电网供给
	主要用于锅炉的配套设备
(风机、水软水设备等)
供电。
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4.主要设备
表2-4  主要设备清单

	
	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	
	1
	4t锅炉
	LSS4.0-1.0-Q,4t/h
	2
	台

	
	2
	2t锅炉
	LSS2.0-1.0-Q,2t/h
	

1
	台

	
	3
	软水器
	MS-250C
	3
	台

	
	4
	风机
	TD-180M-22
	2
	台

	
	5
	水泵
	Type(R5-29A-FG)-E-H00E
	2
	台

	
	6
	燃料泄漏报警器
	JB-TB-AT2020S
	

1
	台

	
	7
	风机
	TO2-160M-11-2A
	

1
	台

	
	8
	水泵
	Type(R5-20A-FG)-A-E-H00E
	

1
	台

	
	9
	燃烧器
	ZB-7D+FGR
	

1
	台

	
	
	
	ZB-8D+FGR
	2
	台

	
	5.原辅料与污染排放相关的物质和元素
表 2 - 5  项目污染物种类、来源等一览表

	
	主要污染物
	来源
	污染物名称

	
	
	工序
	相关原辅料
	

	
	




营运期
	
废水
	锅炉定期
排污
	锅炉运行
	软水
	CODcr、NH₃-N、BOD₅、
TP、SS、TN、全盐量

	
	
	
	软水制备
排水
	软水制备
	水
	CODcr、NH₃-N、BOD₅、
TP、SS、TN、全盐量

	
	
	废气
	锅炉燃烧 废气
	天然气锅炉 燃烧
	天然气
	烟尘(颗粒物)、SO₂、 氮氧化物

	
	
	噪声
	锅炉运营过
程、水泵、
软水器
	/
	设备噪声

	
	
	固体
废物
	一般固废
	软水制备系
统
	离子交换树
脂
	废离子交换树脂

	
	6.劳动定员及工作制度
根据建设单位提供的资料，本项目运营期不新增员工，由原项目调整1 名人员进行管理。
锅炉房年运行时间300天，每天24小时，实行三班制，每班8小时，由 于行情的原因项目目前只运行2台锅炉共6t/h,无备用，行情好转后将使用 增设的1台4t/h锅炉。
7.总平面布置
技术改造项目主要是对生产设备进行更换，重点将原有燃煤和生物质锅 炉进行拆除，换成天然气锅炉并配套新建废气处置装置。主要工艺及工序都 不发生变化。技术改造后不改变现有生产线总平面布局，不新增占地。项目
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	区域内包括软水设备、风机、水泵、燃烧设备、循环水系统等。出入口项目 位于西侧，平面布置图详见附图4。
8.环保工程
本项目总投资150万元，其中环保投资20万元，占总投资的13.33%。 具体环保投资见下表。
表 2 - 6 环 保 投 资 一 览 表

	
	类别
	项目名称
	金额(万元)

	
	废气
	设置1根16m高的排气筒
	1.5

	
	
	锅炉自带低氮燃烧装置
	/

	
	废水
	絮凝沉淀池(容积为13.5m³)+管网
	17

	
	噪声
	室内设置、减震装置
	0.5

	
	风险
	燃料报警器
	1

	
	合计
	/
	20

	
	9.建设项目水平衡分析
经统计(见四、主要环境影响和保护措施-运营期环境影响和保护措施-
废水),本项目新鲜用水量为47.3m³d,污水排放量为11.2m³/d。项目废水进
入新建絮凝沉淀池处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》 (GB18920-2020)表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值后回
用于厂区绿化和道路浇洒。项目水平衡表见表2-7。项目水平衡图见图2-1。
表2-7  本项目水量平衡表  单位：m³/d

	
	用水环节
	新鲜用水量
	循环水量
	蒸发耗损
	废水产生量
	废水回用量

	
	锅炉
	195.7
	

/
	36.1
	3.7
	3.7

	
	软水制备
	47.3
	155.9
	/
	7.5
	7.5

	
	合计
	203.2
	155.9
	36.1
	11.2
	11.2

	
	
	[image: ]36.1
47.3
	

	
	新鲜水
	 (
软水制备
)
	192 锅炉
	糖化糊化、煮沸 锅、包装车间
	

	
	
	
	 (
         
排污水3.7
回用于项目区
絮凝沉淀池
     
绿化、道路清扫
循环水量155.9
)
	

	
	
	
	图2-1  项目水平衡图
	


195.7
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工艺 流程 和产
排污
环节
	项目运营期工艺流程
本项目为锅炉房建设，生产蒸汽供给原有项目的糖化车间(糖化糊化、 煮沸锅)、包装车间生产线使用。
1 6 m 高 排
气筒排放 天然气

	
	

新鲜水
	
软水 软水制备
反冲洗水
	G

燃气锅炉
锅炉排 污水
	






絮
	
	蒸汽
	糖化糊化、煮沸 锅、包装车间

	



凝沉淀

回
化
	

	
	


池

用于厂区绿
、道路清扫
	




	
	

G-有组织废气           回收冷凝水
	
	

	
	图2-2  锅炉生产工艺和产污节点图
工艺流程简述：锅炉利用天然气燃烧产生的热力加热处理后的软水，加 热后的水变为蒸汽，蒸汽通过输送管道为糖化车间(糖化糊化、煮沸锅)、包 装车间供热。冷凝水循环使用。
燃气锅炉原理：燃气蒸汽锅炉是用天然气作燃料，在炉内燃烧释放出来  的热量，加热锅内的水，并使其汽化成蒸汽的热能转换设备。水在锅(锅筒)  中不断被炉里气体燃料燃烧释放出来的能量加热，温度升高并产生带压蒸汽， 由于水的沸点随压力的升高而升高，锅是密封的，水蒸气在里面的膨胀受到  限制而产生压力形成热动力(严格的说锅炉的水蒸气是水在锅筒中定压加热   至饱和水再汽化形成的)作为一种能源广泛使用。
软水器原理：全自动软水器是一种运行和再生操作过程全自动控制的离  子交换软水器，利用钠型阳离子交换树脂去除水中钙镁离子，降低原水硬度， 以达到软化硬水的目的从而避免碳酸盐在管道、容器、锅炉产生结垢现象。  大大节省投资成本的同时又能保证生产顺利进行。树脂失效后，在进行再生  之前先用水自下而上的进行反洗，反洗的目的有两个，一是通过反洗，使运
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	行中压紧的树脂层松动；二是清除运行时在树脂表层积累的悬浮物。
项目目前所生产的蒸汽全部供给原项目的糖化车间(糖化糊化、煮沸锅)、
包装车间生产线使用，本项目蒸汽日用量约为192t/d,蒸汽平衡见表2-8,蒸 汽平衡见图2-3。
表2-8  蒸汽平衡表(单位： m³d)

	
	 (
1
)序号
	用汽部门
	用汽量
104
38
	耗损量
18.7
6.
	回收冷凝水量
85.3

	
	
	糖化车间
	糖化糊化
煮沸锅
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.2

	
	2
	包装车间
	48
	8.6
	39.4

	
	3
	管道损失
	2
	2
	0

	
	合计
	192
	36.1
	155.9

	
	
补充水 47.3


锅炉



排污水3.7
155.9    反冲洗水7.5
		2    

104
蒸汽
	
管道损耗

糖化糊化
	2
18.7
冷凝水85.3 6.8

	
	
	38
192             煮沸锅   

	 48       包装车间


回收冷凝水39.4 回收冷凝水31.2 回收冷凝水85.3
	冷凝水31.2

	
	
	
	

冷
	
	8.6
凝水39.4




	
	图2-3  锅炉水汽平衡图(单位t/d)
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与项
目有
关的
原有 环境 污染
问题
	1.原有工程环保手续办理情况
2008年9月22日昆明市人民政府颁布《昆明市高污染燃料禁燃区管理
规定》(昆明市人民政府令第81号),落实“退二进三”计划，并为了进一步加 快企业战略目标的发展进程，金星啤酒集团富民有限公司决定将公司搬迁至
规划中的富民县工业园烟墩片区，建设昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项 目。昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目总设计规模为年产30万吨啤酒， 总投资4.7亿元。项目拟分二期建设，其中一期工程生产规模15万吨/年，总 投资2.7亿元；二期工程生产规模15万吨/年，总投资2亿元。2013年3月
获得了昆明市发展和改革会关于“昆明金星啤酒有限公司异地搬迁技改”项
目分期建设的通知，该通知同意项目分期建设，其中一期工程生产规模为年
生产啤酒15万吨。经实际调查，目前“明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目” 仅一期项目完成建设、验收工作，二期项目暂未办理相关环保手续，未开工
建设。2018年，为了更好的回收再利用碎玻璃啤酒瓶并给一期啤酒生产项目 提供配套服务，建设单位在一期预留用地范围内建设了“金星啤酒集团富民 有限公司啤酒生产线配套玻璃瓶生产线项目”。
金星啤酒集团富民有限公司已办理过的环保手续情况详见表2-9所示
表2-9   环保手续办理情况一览表

	
	序号
	环评文件名称
	环评批
复文号
	验收文件名 称
	验收意见
	排污许可证办理 情况

	
	



1
	
《昆明金星啤
酒厂搬迁技改
提升建设项目
(一期工程)
环境影响报告
书》
	


富环保复
[2014]
131号
	
《昆明金星
啤酒厂搬迁
技改提升建
设项目(一期
工程)竣工环
境保护验收
监测报告》
	云南尘清环境监 测有限公司于
2019年1月16日
取得了昆明金星
啤酒厂搬迁技改
提升建设项目
(一期工程)竣
工环境保护
验收意见
	

排污总量已办理
排污许可证(证书
编号：
91530124MA K4NYA97001V)

	
	


2
	《金星啤酒集 团富民有限公 司啤酒生产线 配套玻璃瓶生 产线项目环境 影响报告表》
	

富环保复
[2018]
48号
	


未验收，已停产。
	此生产线在试生
产几个月后，由于
行情的原因生产
线已经停产，未验
收，排污总量未纳
入现有排污许可
证。
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	2.原有工程环保要求执行情况
金星啤酒集团富民有限公司委托九江市环境科学研究所承担昆明金星啤 酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)的环境影响评价工作，编制了《昆
明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)环境影响报告书》,并于
2014年3月28日获得了昆明市环境保护局的批复，昆环保复【2014】131号。 项目建成后于2018年组织了自主验收，委托云南尘清环境监测有限公司编制
了《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)竣工环境保护验收  监测报告》云尘验字【2018】24号，并取得验收组意见。2018年，公司配套 建设玻璃瓶生产线项目，委托临沧尚德环境技术有限公司编制了《金星啤酒 集团富民有限公司啤酒生产线配套玻璃瓶生产线项目环境影响报告表》,于 2018年12月18日取得批复，富环保复【2018】48号，该项目试生产几个月  之后迫于行情已停产，未验收，排污总量未纳入现有排污许可证，经向建设 单位核实，该项目将予以保留，合适的时间会启动生产。
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	与项目
有关的
原有环
境污染
问题
	表2 - 10环评批复(昆环环复[2014]131号)及执行情况调查表

	
	序 号
	调查
类别
	环评批复描述
	实际执行情况
	备注

	
	













1
	













废水
	






项目应建设完善的“雨污分流”排水  系统，雨、污排水管网应与区域排水系统相 协调。限设一个规范化排污口，并设立明显 标志。食堂废水应经隔油沉渣预处理。
外排废水应处理达GB18918-2002《城 镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标
准，即：pH::6-9无量纲、COD≤50mg/L、 BOD5≤10mg/L、动植物油≤1mg/L、
SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、磷酸盐 ≤0.5mg/L后外排。
施工现场应设置拦水、截水、排水工程， 施工过程中产生的废水应采取隔油、沉淀等  处理措施后回用。
	现有项目采取雨污分流排水方式，雨水通过项目 区雨水管网进入项目北面的小清河中，最终汇入螳螂  川；运营期产生的废水主要有：项目包装车间滤酒工  艺中的酒渣及残酒、酒瓶洗涤废水、杀菌机洗涤水和  地面洗涤水，发酵车间发酵罐、过滤机洗涤废水，糖  化车间糖化锅、糊化锅、过滤槽、煮沸锅、沉淀槽、 薄板冷却器洗涤废水，锅炉定期排污水等生产废水， 员工产生的生活污水，食堂烹饪过程中产生油污水， 具体产生及处置措施如下：
验收监测期间情况：
生产废水：通过厂区污水管网排入企业自建2500m³/d 污水处理站处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂
污染物排放标准》一级A标准后经总排口排入项目北 面的小清河中，最终汇入螳螂川。
生活污水：项目员工产生生活污水经化粪池预处理后 通过厂区污水管网排入企业自建2500m³/d污水处理
站处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排 放标准》 一级A标准后经总排口排入项目北面的小清 河中，最终汇入螳螂川。
食堂油污水：项目食堂烹饪过程中产生的油污水经隔 油池预处理后经厂区污水管网排入企业自建 2500m³/d污水处理站处理达GB18918-2002《城镇污 水处理厂污染物排放标准》 一级A标准后经总排口排 入项目北面的小清河中，最终汇入螳螂川。
根据验收监测结果得知：项目2500m³/d污水处 理站所排废水各指标浓度均满足GB18918-2002《城 镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，即：化
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	学需氧量≤50mg/m³,五日生化需氧量≤10mg/m³,氨 氮≤5mg/m³,pH6-9,悬浮物≤10mg/m³,动植物油类 ≤1mg/m³的限值要求。
	

	
	
	
	
	目前实际情况：
生产废水：通过厂区污水管网排入企业自建2500m³/d
污水处理站处理达GB18920-2020《城市污水再生利 用城市杂用水水质》表1中城市绿化、道路清扫、
消防、建筑施工标准后回用于厂区绿化和道路清扫， 不外排。
生活污水：项目员工产生生活污水经化粪池预处理后 通过厂区污水管网排入企业自建2500m³/d污水处理 站处理达GB18920-2020《城市污水再生利用城市杂  用水水质》表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑 施工标准后回用于厂区绿化和道路清扫，不外排。
食堂油污水：项目食堂烹饪过程中产生的油污水经隔 油池预处理后经厂区污水管网排入企业自建 2500m³/d污水处理站处理达GB18920-2020《城市污 水再生利用城市杂用水水质》表1中城市绿化、道
路清扫、消防、建筑施工标准后回用于厂区绿化和道 路清扫，不外排。
根据2020年12月监测结果得知：项目2500m³/d  污 水 处 理 站 所 排 废 水 监 测 指 标 浓 度 能 满 足 GB18920-2020《城市污水再生利用城市杂用水水质》 表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准及  GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一 级A标准。
	



厂区已建雨污
分流系统，已建
2500m³/d污水
处理站，因目前
产能较低，外排
废水排污口暂
未获得相关部
门批准，生产废
水和生活废水
均进入自建污
水处理站处理
后回用于厂区
绿化和道路浇
洒，目前未外排
至螳螂川。

	
	

2
	

废气
	项目应采取有效的废气处理措施，生物 燃料锅炉外排废气应达到GB13271-2001
《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段 标准二氧化硫≤900mg/m³、氮氧化物
≤240mg/m³、烟尘≤200mg/m³、烟尘黑度 ≤1,排气筒高度不低于45米。
	原项目施工期已结束，施工期产生的影响也随之 消失，根据调查，项目在施工期没有发生环境污染事 故和污染投诉事件。
原项目配置一台10t/h蒸汽锅炉，燃料为无烟煤  和生物质燃料(木材)。锅炉燃烧产生废气污染物主  要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，经锅炉自带多管旋
	

满足批复要求。
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	项 目 原 料 预 处 理 工 段 粉 尘 执 行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 表2中二级标准，即颗粒物≤120mg/m³后  经15米排气筒外排。
项目产生异味符合GB14554-1993《恶   臭污染物排放标准》表1及表2二级标准，  即：臭气≤20无量纲、NH3≤11.5mg/m³、 H2S≤0.06mg/m³,防止异味产生污染扰民。
餐饮厨房应使用清洁能源，油烟须经净  化处理，外排废气应符合GB18483-2001《饮  食业油烟排放标准》的规定，即：允许排放  浓度≤2.0mg/m³,排放高度参照该标准执行。
建设过程中应严格控制施工时产生的   扬尘和施工机械排放的燃油废气，施工现  场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施， 排放的废气应符合GB16297-1996《大气污  染物综合排放标准》表2中二级标准，即颗  粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m³,减少对环 境敏感点的扬尘污染。
	风除尘器和碱液水膜除尘脱硫器进行处理达到
GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表1中燃 煤锅炉排放限值二氧化硫≤400mg/m³、氮氧化物
≤400mg/m³、烟尘≤80mg/m³、烟尘黑度≤1级后通过 45m高烟囱高空排放。
项目建设期间对原料车间原料(麦芽、大米)投
料、去石及除铁过程中采用全封闭，加水粉碎等措施 对工艺进行优化后，原料预处理工段无粉尘产生，因 此实际建设过程中不设环保设施及排气筒。
项目食堂烹饪过程中均使用电、天然气等清洁燃 料，烹饪过程中产生的油烟废气经一台JCW牌油烟
净化器净化处理达GB18483-2001《饮食业油烟排放  标准》的规定，即：允许排放浓度≤2.0mg/m³后通过 食堂楼顶1.5m高排气筒外排。
根据验收监测结果得知：项目10t/h蒸汽锅炉出  口废气(烟尘、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物) 浓度均满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标  准》表1中燃煤锅炉排放浓度限值要求；林格曼烟气  黑度满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 表1中燃煤锅炉烟尘黑度≤1级的要求。项目无组织废 气氨、硫化氢、臭气浓度满足GB14554-93《恶臭污  染物排放标准》表1及表2二级标准限值要求，颗粒  物浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标  准》表2中无组织排放限值要求。
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噪声
	项目产生噪声的机械设备应合理布局， 项 目 厂 界 外 1 米 处 的 噪 声 值 应 达 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排  放标准》中2类标准，即昼间≤60dB,夜间  ≤50dB。
项目施工过程中应合理安排施工时间，严格
控制各类施工机械产生的噪声，不得在施工
现场设置沥青及混凝土搅拌站，施工场界噪
声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环
境噪声排放标准》。禁止中午(12:00-14:00)、 夜间(22:00至次日6:00)进行施工作业。
	项目施工期已结束，施工期产生的影响也随之消 失，根据项目《环境监理总结报告》所述，项目在施 工期没有发生环境污染事故和污染投诉事件。
项目运营期噪声主要来源于生产设备及冷却塔、空 压机、锅炉房等辅助设备噪声，项目通过仪器安装设 置减震垫、设备密闭、合理布置及加装隔音罩等措施 来减振降噪。
监测期间企业生产正常，为24小时生产。经监测得 知，项目周界监测点位昼夜间噪声值均达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类区标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。
	




满足批复要求。
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固体
废物
	







项目产生的固体废物应分类收集，综合 利用，生活垃圾委托环卫部门及时清运。
施工期产生的建筑垃圾应妥善处置，不 得随意倾倒。
	项目施工期已结束，施工期产生的影响也随之消 失，根据项目《环境监理总结报告》所述，项目在施 工期没有发生环境污染事故和污染投诉事件。
项目运营期固体废物主要有废酵母、酒糟(麦糟、 物凝固物)、废硅藻土、废啤酒瓶、污水处理站污泥、 煤渣、除尘脱硫渣和生活垃圾。
具体处置措施如下：
生产性固废处置措施：生产性固废中酒糟、废酵 母等富含营养物质，是良好的家禽、家畜饲料，建设 单位将此类固体废物均外售做饲料。本项目建设
120m³的密闭式酒糟储罐，酒糟为每天清运；废酵母 在发酵罐中定期排放的，废酵母定期被运走。碎玻璃 由玻璃厂收购用作原料。废啤酒瓶全部出售给玻璃生 产企业进行回收利用。
煤渣、除尘脱硫渣、废硅藻土：项目生产过程中 产生的煤渣、除尘脱硫渣、废硅藻土暂存于项目一般 固废堆场，委托富民顺宏建材有限公司定期清运处  置。
污水处理站污泥：项目化粪池、污水处理站等清 掏过程中产生的污泥委托云南丰岛花卉有限公司清
	









满足批复要求。
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	运处置，不在厂区暂存。
生活垃圾：项目共有员工300人，产生的生活垃 圾暂存于项目垃圾收集池内定期委托富民县环卫站 定期清运处置。
通过采取以上措施，项目固废得到妥善处置，处 置率100%。
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总量
控制
指标
	






项目污染物排放总量控制指标为：废水 58.96万t/a、COD29.48t/a、氨氮2.95t/a、磷 酸盐0.29t/a;废气10913.5万标m³/a、二氧 化硫49.32t/a、氮氧化物21.3t/a。项目COD 及氨氮来源于县城污水处理厂减排、氮氧化 物来源于云南国资水泥富民有限公司通过  烟气脱硝工程形成减排量获得。
	根据2019年3月5日~6日验收监测得知：项目
2500m³/d污水处理站所排废水总量为：56.70万m³/a; COD总量为：11.74t/a,氨氮总量为0.669t/a,磷酸盐
总量为0.249t/a。均满足《昆明金星啤酒厂搬迁技改 提升建设项目(一期工程)》环评批复所核总量：废
水58.96万m³/a,COD:29.48t/a,氨氮：2.95t/a,磷 酸盐0.29t/a的要求。
目前，由于行情影响，实际产能为1.2万吨/年， 项目区无废水外排。
根据验收期间对项目10t/h蒸汽锅炉监测结果得
知：10t/h锅炉所排颗粒物总量为6.31t/a,二氧化硫总 量为6.82t/a,氮氧化物总量为20.5t/a。
目前原燃煤、燃生物质锅炉已停用，厂区已新建 1台2t/h、1台4t/h天然气锅炉，拟新建1台4t/h天然  气锅炉，根据工程分析，新建锅炉所排颗粒物总量为 0.504t/a,二氧化硫总量为0.072t/a,氮氧化物总量为 2.448t/a。
均满足《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目  (一期工程)》环评批复所核总量：二氧化硫49.32t/a, 氮氧化物21.3t/a的要求。
	









满足批复要求。

	
	

6
	环境 污染
防治
措施
	项目须加强危险化学品贮存、运输及生 产过程中的风险防范与管理，液氨、硫酸储
存区采取防渗措施，设置容积不小于
2500m³的事故水池。制定风险事故应急预 案，防止环境风险事故的发生。
	项目于2017年7月28日编制完成项目《突发
环境事件应急预案》并于2017年8月7日向富民县
环 境 保 护 局 备 案 通 过 ， 备 案 号 为 ： 530124-2017-018-M。
根据项目《环境监理总结报告》,项目厂区地
	

满足批复要求。
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	面以采取硬化措施，液氨、硫酸储存区已按环评要 求采取防渗建设并设置有4m(长)×4m(宽)×2.5m
(高)=40m³的围堰，可容下罐区内所有的物料。项  目建设事故水池容积为2500m³(由1800m³地面式事 故水池及700m³地面式事故水池组成),位于污水处  理站旁，与2500m³/d污水处理站调节池接通。按污 水处理能力2500m³/d,104m³/h核算，700m³调节池 能满足项目最大处理量。当污水处理站事故下，按  环评要求容纳一天的废水量计算，实际建设事故水  池最大可容纳2500m³事故废水，待事故结束，将事 故池废水逐步返回调节池正常处理后达标排放。根  据环境监理总结报告及现场勘察，当事故情况下，
2500m³事故水池能满足项目一天(24h)最大2500m³ 的废水量，若事故超过一天，建设单位立即停厂，
避免事故废水外排，导致环境污染。
	

	
	


7
	


其他
	《报告书》应当作为项目环境保护设
计、建设及运行管理的依据，项目应认真落 实各项环保对策措施，环保设施应与主体工 程同时设计、同时施工、同时投入使用。严 格遵守《建设项目环境保护条例》,项目竣 工后，自投入使用之日起3个月内向我局申 请竣工环境保护验收监测，环保设施经我局 验收监测合格后，方可投入正式使用。
	

项目已严格执行环评报告及批复提出的各项环 境保护对策措施，项目已委托云南尘清环境监测有 限公司对项目进行竣工环境保护验收监测工作。
	


满足批复要求。

	
	表2 - 11验收意见及执行情况调查表

	
	
	序号
	验收意见描述
	实际执行情况
	备注
	

	
	
	
1
	加强管理，强化有关操作人员岗位培训，保证环 保设施长期稳定运行，严格按生产操作规程对环保设 施进行维护保养，建立设施运行台帐，保证做到长期 稳定达标排放，防止污染事故的发生。
	
已加强管理。
	
满足要求。
	

	
	
	2
	加强固体废物装卸、堆存、运输等处置处理环节
	已完善。
	满足要求。
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	的规范管理，防止造成二次污染，确保固废得到妥善 处置。完善相关标识、标志和标牌。
	
	
	

	
	
	

3
	加强废水、废气在线自动监测系统的维护和管  理，规范操作，专人负责，确保在线数据完整并要求 数据存储一年以上，做到稳定传输，并完善数据及运 行档案管理工作。定期对在线监测系统进行维护和可 靠性校验。
	

已加强管理。
	

满足要求。
	

	
	
	
4
	按规范加强环境风险管理，落实环境风险防范预  案，严格执行管理要求，加强环境事故应急处理能力， 避免出现环境污染事故。
	已加强管理。
	满足要求。
	



	
	表 2 - 1 2 富 环 保 复 ( 2 0 1 8 ) 4 8 号 执 行 情 况 调 查 表

	
	
	序号
	验收意见描述
	实际执行情况
	备注
	

	
	
	1
	施工期废水沉淀后回用于施工场地内洒水降尘，不外
排。
	废水沉淀后回用于施工场地内 洒水降尘，不外排。
	满足要求。
	

	
	
	2
	土堆、料堆采用防尘网和料布覆盖，防治扬尘。
	土堆、料堆采用防尘网和料布
覆盖。
	满足要求。
	

	
	
	
3
	建筑垃圾委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部 门清运。
	建筑垃圾委托有资质单位处
置，生活垃圾委托环卫部门清
运。
	满足要求。
	

	
	
	
4
	实行雨污分流，雨水排入厂内雨水管网，清洗废水经
设置的沉淀池处理后与生活废水一起依托厂区已建
污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标
准》(GB18918-2002)一级A标准后外排。
	
目前项目处于停产状态，实际
无废水产排。
	
目前该项目停产。
	

	
	
	

5
	
熔窑废气采用除尘+脱硫+脱硝。混料口设置集气罩，
混料口粉尘经布袋除尘器处理后通过排气筒外排，排
气筒高度不低于15m。
	项目实际熔窑废气采用除尘+
脱硫+脱硝。混料口设置集气
罩，混料口粉尘经布袋除尘器
处理后通过15m高排气筒外
排。
	

目前该项目停产。
	

	
	
	6
	碎玻璃收集后返回生产工序，混料口收集粉尘返回生
产工序。
	碎玻璃收集后返回生产工序， 混料口收集粉尘返回生产工
	目前该项目停产。
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	序。
	
	

	
	
	7
	除尘器收尘灰外售给砖厂，脱硫的硫膏外售。
	除尘器收尘灰外售给砖厂，脱
硫的硫膏外售。
	目前该项目停产。
	

	
	
	8
	SCR废催化剂7-8年更换一次，返回给厂家回收。
	SCR废催化剂7-8年更换一次，
返回给厂家回收。
	
	

	
	
	9
	生活垃圾委托环卫清运。固废处置率100%
	生活垃圾委托环卫清运。固废 处置率100%
	目前该项目停产。
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	3.原已批项目工程组成
原已批项目工程组成情况见下表所示。
表2- 13   原已批项目工程组成 一 览表

	
	工 程 类 别
	
工程名 称
	
已批建设内容
	
备注

	
	主 体 工 程
	糖化车
间
	1栋2层，建筑面积10773.6m²
	/

	
	
	发酵罐
区
	发酵罐360m³×18个
	/

	
	
	灌装车
间
	1栋2层，建筑面积7839m²,其中内设
3.6万瓶/h啤酒灌装生产线1条
2.4万瓶/h啤酒装生产1条(产能15万吨/年)
	/

	
	
	啤酒瓶
生产车
间
	1栋1层，建筑面积4000m²,生产厂房占地1800 m²,
为排架结构；玻璃融化炉窑为60 m²;设置选配料工段、
熔化工段、制瓶工段、退火工段等
	目前项目处
于停产状态

	
	辅 助 工 程
	


仓 贮
	原料库，1栋2层，建筑面积3055.2m²
	/

	
	
	
	成品库，2栋2层，总建筑面积16941.68m²。其中成
品库一建筑面积3168m²,成品库二建筑面积
13773.68m²
	/

	
	
	
	仓库，2栋2层，总建筑面积16941.68m²。其中：仓
库一建筑面积3168m²,
仓库二建筑面积13773.68m²
	/

	
	
	动力车
间
	空压站：最大用气量19Nm³/min,用气压力0.4～0.6; 冷冻站：冷媒为液氨。设有4吨液氨储罐2个
	/

	
	
	啤酒瓶
原辅料 仓库
	1F建筑，占地面积300 m²,轻钢彩板，位于生产车间 内，设置6个原料储存池
	目前项目处
于停产状态

	
	公 用 工 程
	供 水
	市政管网供水。
	

	
	
	






排 水
	生产废水：通过厂区污水管网排入企业自建2500m³/d
污水处理站处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污
染物排放标准》一级A标准后经总排口排入项目北面
的小清河中，最终汇入螳螂川。
生活污水：项目员工产生生活污水经化粪池预处理后
通过厂区污水管网排入企业自建2500m³/d污水处理
站处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放
标准》一级A标准后经总排口排入项目北面的小清河
中，最终汇入螳螂川。
食堂油污水：项目食堂烹饪过程中产生的油污水经隔
油池预处理后经厂区污水管网排入企业自建2500m³
/d污水处理站处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂
污染物排放标准》一级A标准后经总排口排入项目北
面的小清河中，最终汇入螳螂川。
	厂区已建雨
污分流系统，
已建2500m³/d
污水处理站，
因目前产能
较低，外排废
水排污口暂
未获得相关
部门批准，生
产废水和生
活废水均进
入自建污水
处理站处理
后回用于厂
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	区绿化和道  路浇洒，目前 未外排至螳
螂川。

	
	
	供 电
	总装机容量3000KVA;设总耗电量1125万Kwh/a
	/

	
	
	锅炉房
	总装机容量为20t/h,10t/h锅炉2台(一用一备), 额定压力1.25Mpa;1栋1层，建筑面积432m²
	/

	
	环保工程
	地面式
污水处
理站
	处理工艺：UASB+接触氧化+沉淀 处理规模：2500m³/d
	/

	
	
	事故池
	容积2500m³
	/

	
	
	锅炉脱
硫
除尘系
统
	
碱液湿法脱硫除尘装置
	




目前，啤酒瓶
生产线处于
停产状态。

	
	
	除尘+
脱硫+
脱硝 +15m
排气筒
	

处理啤酒瓶生产线熔窑废气。
	

	
	
	集气罩
+混料
口布袋
除尘器
	
处理啤酒瓶生产线混料口粉尘。
	

	
	运输工程
	车辆
	70台
	/

	
	
	道路
	29790m²
	/

	
	生活设施
	综合办 公楼
	1栋3层，总建筑面积1724.58m²
	/

	
	
	倒班楼
	1栋3层的倒班楼，在倒班楼一的一层和二层设置一
个食堂 ；
	/

	
	4.排污许可证执行情况
《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)环境影响报告书》 已于2018年进行了竣工验收，验收后于2019年12月核发了排污许可证。
4.1排污许可证概况
由业主提供的排污许可证可知，排放污染物许可证(许可证编号：
91530124MA6K4NYA97001V),有效日期为2019年12月11日至2022年 12月10日。排污许可证副本详见附件。
由排污许可证副本可知，厂区已批污染物排放量为：
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	(1)废水排污口允许年排放总量为：CODcr:29.48t/a,氨氮：2.95t/a, 总氮(以N计)28.6363t/a,总磷(以P计)3.436356 t/a。
许可排放浓度限值为： CODer:80mg/L,BODs:20mg/L,NH₃-N:15mg/L, PH值：6-9,SS:70 mg/L,总磷：3mg/L。
(2)已核准排污许可证共1个排气筒，排气筒允许排放总许可量为：
颗粒物：6.688956t/a,SO₂ :26.755824t/a,NOx:21.3t/a。
许可排放浓度限值为：汞及其化合物：0 . 05mg/Nm³;二氧化硫： 400mg/Nm³;颗粒物：80mg/Nm³;氮氧化物：400mg/Nm³;林格曼黑度1级。
5.原项目已批污染物产排情况
5.1废气
(1)原项目已批废气治理措施
原有工程废气污染防治措施见表2-14所示。
表2-14  原有废气污染源及污染防治措施及排放情况一览表

	
	项 目
	废气
种类
	污染物
	排放
方式
	治理措
施
	排放情况
	备注

	
	正常生产过程
	


锅炉
烟气
	二氧化
硫、氮
氧化
物、颗
粒 物 、
汞及其
化合
物、烟
气黑度
	



连续
	经多管
旋风除
尘器(锅
炉自带)
和碱液
水膜除
尘脱硫
器进行
处理
	


达《锅炉大气污染物排放标准》
(GB13271-2014)要求后，经
45m烟囱高空排放
	

有组
织排
放(已 停用)

	
	
	
食堂
油烟
	

油烟
	间歇
(烹 饪过
程  中 )
	经过一 台 J C W 牌油烟
净化器 处理
	
达到《饮食业油烟排放标准》
(GB18483—2001)后通过食堂
楼顶1.5m排烟管道排放
	
有组
织排
放

	
	
	啤酒
糖 化 、 发酵
过程
中排
放的
工艺
废气
	


CO₂
	


连续
	


/
	


回收用于啤酒避氧防护
	


/

	
	
	污水
	臭气浓
	连续
	合理布
	逸散废气恶臭、氨、硫化氢执行
	无组




— 32—





	
	
	处理
站恶
臭及
沼气
	度、硫
化 氢 、
氨
	
	置、快速
脱水、绿
化吸收、 燃烧排
放
	《恶臭污染物排放标准》
(GB14554-93)表1及表2二级
标准
	织排
放

	
	
	

煤场
粉尘
	


粉尘
	


连续
	产地设   置顶棚、 定期洒  水降尘 、 保护煤
的含水 率
	

达《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2二级标准
	

无组
织排
放

	
	
	


冷冻
机制
冷剂
氨气
	




氨气
	




间歇
	氨气通  过3m³水 浴池吸
收余氨  后排空， 烯氨水
则排入 本项目 污水处
理站处
理
	
	




/

	
	啤酒瓶生产线
	
熔窑
废气
	二氧化 硫、氮 氧化  物、烟
尘
	

连续
	经除尘+
脱硫+脱  硝处理  后有组  织排放。
	执行《工业炉窑大气污染物排放 标准》(GB9078-1996)表2熔化 炉中“非金属熔化、冶炼炉排放 限值”及《大气污染物综合排放 标准》(GB16297-1996);脱硝设
施氨执行《恶臭污染物排放标
准》(GB14554-93)
	
( 目
前停  产，后 续会  复产)

	
	
	混料
口废
气
	颗粒物
	连续
	布袋除
尘
	
	

	
	(2)原项目已批废气排放量
根据《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)环境影响报
告书》、《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)竣工环境保
护验收监测报告》云尘验字【2018】24号、排污许可证及《金星啤酒集团富 民有限公司啤酒生产线项目环境影响报告表》可知，原有工程已批废气污染 物排放情况详见表2-15所示。
表2-15  原有工程已批废气排放情况

	
	项目
	全厂排放量

	
	大气污染物
	废气量
	20713.5万m³/a

	
	
	颗粒物
	11.388956 t/a

	
	
	SO₂
	45.355824 t/a
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	NOx
5.2废水
(1)原项目已批废水治理情况
厂区已批全厂生产废水主要生产废水(W1)、 油污水(W3),厂区内所有废水全部进入厂内污
雨、污分流制，厂区内分别设置生产、生活污水和 至厂外。生活污水经化粪池处理后与生产污水在厂 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2
入项目北面的清水河中，再汇入螳螂川。
根据《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目 告书》、《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目 护验收监测报告》云尘验字【2018】24号、排污许 民有限公司啤酒生产线项目环境影响报告表》可知 物治理措施及排放情况见表2-16。
表2-16  项目已批废水产生及处理
	36 t/a



生活污水(W2)、食堂 水处理站处理。项目采用 雨水管网。雨水则直接排 区污水处理站处理达到
002)一级A标准后，排


(一期工程)环境影响报  (一期工程)竣工环境保  可证及《金星啤酒集团富 ,建设项目已批废水污染

措施一览表

	
	编号
	
污染源
	产生情况
	
处置情况

	
	
	
	t/d
	万t/a
	污染 物名 称
	排放方式
	

	
	



W1
	

发酵车间、糖化 车间设备洗涤  废水，锅炉脱  硫、除尘排污水
	





1846.5
	





55.4
	氨氮
	



包装车间及
锅炉房连续 排放，其余 间歇排放
	


经厂区污水管网排
入2500m³/d污水
处理站处理

	
	
	
	
	
	COD
	
	

	
	
	
	
	
	磷酸
盐
	
	

	
	
	
	
	
	BOD₅
	
	

	
	
	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	
	
	动植
物油
类
	
	

	
	
W3
	
食堂油污水
	
	
	动植
物油
类
	
	经隔油池预处理后
通过厂区污水管网
排入2500m³/d污
水处理站处理

	
	

W2
	

生活污水
	

118.8
	

3.56
	氨氮
	

间歇排放
	经化粪池预处理后
通过厂区污水管网
排入2500m³/d污
水处理站处理

	
	
	
	
	
	COD
	
	

	
	
	
	
	
	磷酸
盐
	
	

	
	
	
	
	
	BOD₅
	
	

	
	
	
	
	
	SS
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W4
	
啤酒生产线废 水
	
63.92
	
1.92
	
	
	经沉淀池预处理后
通过厂区污水管网
排入2500m³/d污
水处理站处理

	
	合计
	2029.22
	60.88
	/
	

/
	


/

	
	(2)原有工程已批废水排放情况
根据《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)环境影响报
告书》、《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)竣工环境保
护验收监测报告》云尘验字【2018】24号、排污许可证及《金星啤酒集团富 民有限公司啤酒生产线项目环境影响报告表》可知，全厂已批废水污染物排 放情况详见表2-17所示。
表2-17  全厂已批废水排放情况

	
	项目
	全厂排放量

	
	
水污染物
	水量
	608800

	
	
	COD
	30.07

	
	
	总氮(以N计)
	28.63631

	
	
	NH₃-N
	2.958

	
	
	TP
	3.436358

	
	5.3固体废气物
(1)原有已批固体废弃物治理措施
根据批准过的环评报告、验收报告以及实际调查情况，现状固体废物采 取以下处置措施：
(1)产生的各类固体废弃物(废液)分类收集、存放。
(2)可以回收利用的回收利用或外售给回收站，不可回收利用的部分委托 环卫部门清运处置。
(3)危险废物委托有资质的单位清运处置。
厂区原有工程已批固体废弃物产生及处置情况见表2-18。
表2-18   厂区已批固体废弃物产生及处置情况统计表

	
	类别
	名称
	产生量(t/a)
	产生部位
	处理方式

	
	

一般
固废
	酒糟
	14137.5
	糖化车间
	外售做饲料

	
	
	废酵母
	2000
	发酵过程
	

	
	
	废啤酒瓶
	1375
	包装车间
	外售玻璃生产企业回收利用

	
	
	煤渣
	3600
	锅炉房
	委托富民顺宏建材有限公司定期 清运处置

	
	
	除尘脱硫
渣
	1000
	锅炉房
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	废硅藻土
	975
	发酵过程
	

	
	
	污泥
	800
	污水处理  站、化粪池
	委托云南丰岛花卉有限公司清运 处置，不在厂区暂存

	
	
	生活垃圾
	271.5
	办公室、车
间等
	委托富民县环卫站定期清运处置

	
	
	不合格产
品
	3100
	啤酒瓶线
	不合格产品破碎后全部回用于生 产

	
	
	玻璃渣
	0.2
	
	返回生产工序。

	
	
	除尘灰
	11.43
	啤酒瓶车
间混料口
	返回生产工序。

	
	
	除尘灰
	54.1
	炉窑废气 收尘点
	外售给砖厂综合利用。

	
	
	硫膏
	20
	炉窑脱硫
系统
	收集后外售。

	
	/
	SCR废催 化剂
	/
	炉窑脱硝
装置
	7~8年更换一次，更换下来的催化
剂由供应商回收。

	
	







/
	处置率100%

	
	5.4噪声
根据金星啤酒集团富民有限公司2020年第四季度检测报告(检测报告详  见附件),对整个金星啤酒集团富民有限公司的四周厂界噪声进行了监测，监 测结果见表3-6所示。
根据噪声监测结果，项目各侧厂界昼间和夜间噪声监测值均可满足《工 业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
6.现有工程污染物实际排放情况
根据实际调查，项目原有10t/h燃煤、燃生物质锅炉已于2019年底停用， 停用后，厂区使用已于2019年年底新建的1台2t/h天然气锅炉和1台4t/h
的天然气锅炉。由于疫情，厂内产能降低，2020年年产啤酒1.2万吨。金星  啤酒集团富民有限公司啤酒生产线项目处于停产状态。另外，项目废水排污 口暂未获得行政主管部门批准，目前厂内废水经污水处理站处理后全部回用 于绿化和道路清扫。
(1)现有废气实际排放情况
经实际调查，目前厂区实际废气排放源为新建的1台2t/h和1台4t/h天   然气锅炉废气。建设单位委托云南鼎祺环境检测有限公司于2020年12月20   日～12月21日连续2天分别对两台锅炉排气筒排气口的颗粒物、二氧化硫、




— 36—
[image: ]




	
	氮氧化物共3项污染因子进行了监测。监测时，项目处于正常生产状况，各  生产设施和污染物治理设施均运行正常、稳定。由于啤酒产能降为1.2万吨/ 年，单批次生产负荷量降低为约设计量的60%,年生产时间缩短为1500h。
本次评价选取监测结果中的最大平均小时值来对污染物产排情况进行 分析，本项目锅炉使用天然气，末端无治理措施，废气直排。
根据表4-8可知，实际颗粒物产排速率0.042kg/h,二氧化硫产排速率
0.0063kg/h,氮氧化物产排速率0.206kg/h。目前实际生产300天，每天生产 5h。废气实际排放量见表2-19所示。
表2-19  现有工程实际废气排放情况

	
	排气 筒编 号
	污染工序
	污染物
	排放时  间(h/a)
	标况排放
烟气量
(Nm³/h)
	排放烟
气量
(Nm³a)
	排放速
率(kg/h)
	排放量
(t/a)
	
备注

	
	



DA001
排气
筒
	锅炉
	颗粒物
	1500
	




4323
	




6484500
	0.042
	0.063
	选取3天
监测最
大平均
小时值
进行计
算，每台
锅炉年
运行
300d,每
天运行
5h,年运
行
1500h。

	
	
	
	SO₂
	1500
	
	
	0.0063
	0.0095
	

	
	
	
	


NOx
	


1500
	
	
	


0.206
	


0.309
	

	
	(2)现有废水实际产排放情况
①废水实际产排量
经实际调查，项目废水排污口暂未获得行政主管部门批准，目前厂内废 水经污水处理站处理后全部回用于绿化和道路清扫，无外排。
经建设单位提供运营数据可知，2020年至今实际月消耗新鲜水量约 6000t,除去约1000t啤酒产量，除去各种损耗约10%,废水实际产生量最大 约为4500t/月，150t/d。
另外，项目现有废水实际用于一期绿化、道路浇洒及二期地块绿化。二 期地块目前全为草地，未进行建设。二期占地面积23398.81m²,加上一期绿 化面积，总绿化面积约30000 m²。一期道路面积29790m²。晴天绿化浇洒每
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	天平均两次，回用水量约为239.58 t/d。
本项目污水污染物的浓度分别为pH5 . 8 - 6 . 6、COD2000mg/L、 BOD₅ 1100mg/L、SS500mg/L、NH₃-N40mg/L、TP5mg/L,污水经厂内污水处
理站的UASB+接触氧化+MBR处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准和GB18920-2020《城市污水再生利用城市
杂用水水质》表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于厂 区绿化和道路清扫，不外排。
表2-20  污水产生及处理后情况表

	
	污染物
	废水量
(t/a)
	COD
	BOD₅
	SS
	NH₃-N
	TP

	
	处理
前情
况
	浓度
(mg/l)
	
54000
	2000
	1100
	500
	40
	5

	
	
	产生量
(t/a)
	
	0.108
	0.0594
	0.027
	0.00216
	0.00027

	
	处理
后情 况
	处理后浓 度(mg/1)
	
54000
	28
	7
	9
	0.081
	0.032

	
	
	回用量
(t/a)
	
	0.001512
	0.000378
	0.000486
	4.37E-06
	1.73E-06

	
	②回用可行性分析
A水质达标情况
根据建设单位提供的2020年12月的监测报告可知，整个厂废水均能达 标。监测结果见表2-21所示。
表2-21  2020年12月污水处理站出口监测数据统计表

	
	
污染物名 称
	2020年12月监测值数 据
	
(GB18918-2002) 一级A标准值
	(GB18920-2020)
表1绿化、道路清
扫标准
	是否达标

	
	
	日期
	样品
编号
	排放浓
度
mg/L
	
	
	

	
	PH值(无
量纲)
	
12.20
	-2#-1
	7.65
	
6-9
	
6-9
	是

	
	
	
	-2#-2
	7.72
	
	
	是

	
	
	
	-2#-3
	7.68
	
	
	是

	
	平均值
	
	/
	7.68
	
	
	是

	
	
色度(倍)
	
12.20
	-2#-1
	4
	
30
	
30
	是

	
	
	
	-2#-2
	4
	
	
	是

	
	
	
	-2#-3
	4
	
	
	是

	
	平均值
	
	/
	4
	
	
	是

	
	悬浮物
	12.20
	-2#-1
	
8
	10
	-
	是
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	-2#-2
	9
	
	
	是

	
	
	
	-2#-3
	
8
	
	
	是

	
	平均值
	
	/
	8.33
	
	
	是

	
	
CODr
	
12.20
	-2#-1
	27
	
50
	

-
	是

	
	
	
	-2#-2
	22
	
	
	是

	
	
	
	-2#-3
	28
	
	
	是

	
	平均值
	
	/
	25.67
	
	
	是

	
	
BOD₅
	
12.20
	-2#-1
	7
	
10
	
10
	是

	
	
	
	-2#-2
	5.6
	
	
	是

	
	
	
	-2#-3
	6.8
	
	
	是

	
	平均值
	
	/
	6.47
	
	
	是

	
	
总氮
	
12.20
	-2#-1
	0.118
	
15
	

-
	是

	
	
	
	-2#-2
	0.113
	
	
	是

	
	
	
	-2#-3
	0.123
	
	
	是

	
	平均值
	
	/
	0.118
	
	
	是

	
	
总磷
	
12.20
	-2#-1
	0.029
	
0.5
	
	是

	
	
	
	-2#-2
	0.025
	
	
	是

	
	
	
	-2#-3
	0.032
	
	
	是

	
	平均值
	
	/
	0.0287
	
	
	是

	
	
氨氮
	
12.20
	-2#-1
	0.076
	
5
	
8
	是

	
	
	
	-2#-2
	0.07
	
	
	是

	
	
	
	-2#-3
	0.081
	
	
	是

	
	平均值
	
	/
	0.076
	
	
	是

	
	根据表2-20可知，污水处理站处理后废水能达到《城镇污水处理厂污染
物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《城市污水再生利用城市杂   用水水质》(GB18920-2020)表1绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准。
B不外排可行性分析
经调查，目前废水实际产生量约为150t/d,回用水量约为239.58t/d,年 晴天按215d计，生产日按300d计，则年废水产生量为45000t/a,回用水量
为51509.7 t/a,产生的废水量小于回用量，全部能回用完，雨天处理后废水 暂存于事故水池，待晴天回用，事故水池容积为2500m³,能暂存雨天废水。
综上，目前实际上现有废水完全回用不外排是可行可靠的。
( 3 ) 噪 声
根据金星啤酒集团富民有限公司2020年第四季度检测报告(检测报告详  见附件),对整个金星啤酒集团富民有限公司的四周厂界噪声进行了监测，监 测结果见表3-6所示。
根据噪声监测结果，项目各侧厂界昼间和夜间噪声监测值均可满足《工
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	业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
(4)固废实际产排情况
厂区现状固体废弃物产生及处置情况见表2-22。
表2-22  厂区现有固体废弃物产生及处置情况统计表

	
	类别
	名称
	产生量(t/a)
	产生部位
	处理方式

	
	




一般
固废
	酒糟
	1131
	糖化车间
	外售做饲料

	
	
	废酵母
	160
	发酵过程
	

	
	
	废啤酒瓶
	110
	包装车间
	外售玻璃生产企业回收利用

	
	
	煤渣
	0
	锅炉房
	
委托富民顺宏建材有限公司定期 清运处置

	
	
	除尘脱硫
渣
	0
	锅炉房
	

	
	
	废硅藻土
	78
	发酵过程
	

	
	
	污泥
	64
	污水处理  站、化粪池
	委托云南丰岛花卉有限公司清运 处置，不在厂区暂存

	
	
	生活垃圾
	21.72
	办公室、车
间等
	委托富民县环卫站定期清运处置

	
	/
	处置率100%

	
	7.原有工程遗留问题和整改措施
(1)存在的问题
原有已建一期工程均已完成竣工环保验收工作，根据实际调查及工程分 析可知，原项目存在的环境遗留问题如下所示：
①现有排污许可证已批锅炉排放量为原有燃煤、燃生物质的量，未按实 际天然气锅炉排放量完成变更。
②金星啤酒集团富民有限公司啤酒生产线配套玻璃瓶生产线项目未纳 入现有排污许可证，未完成竣工环境保护验收。
③现有项目废水外排入清水河排污口论证暂未获得相关行政部门批准。 目前现有项目废水实际去向为处理达标全部回用，与已批准的处理达标外排 清水河方案不一致(对照“环办环评函(2020)688号”,该变动不属于重大
变动)。现有项目一期工程达设计产能后废水不能全部回用，排放去向成问 题。
(2)整改措施
①完善相关环保手续，申请现有排污许可证变更。
②金星啤酒集团富民有限公司啤酒生产线配套玻璃瓶生产线项目投入
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	生产前，应完成排污许可证变更并按有关时限规定完成竣工环境保护验收。
③关于废水排污口问题，富民县政府正在协助企业解决，目前提出过接 管至富民县污水处理厂、罐车拉运至富民县污水处理厂处理及进一步深化处 理达相关标准继续外排清水河三种方案，具体解决措施以最终确定方案为
准。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	





















区域
环境
质量
现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声 环境、生态环境等)
1.环境空气质量现状
(1)区域环境空气质量达标分析
项目位于昆明市富民县工业园区烟墩片区。根据富民县空气环境功能区 划，评价区域大气环境功能区划为二类区，区域环境空气质量执行《环境空 气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。
根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报(2019
年)”,根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《环境空气
质量评价技术规范(试行)》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则大气环  境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。详 见表3-1。
表3-1  富民县空气质量现状评价表

	
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
(ug/m³)
	标准值
(ug/m³)
	占标率
(%)
	达标
情况

	
	SO₂
	年平均质量浓度
	9.75
	60
	16.25
	达

	
	
	24小时平均第98百分位数
	19
	150
	12.67
	达标

	
	NO₂
	年平均质量浓度
	11.73
	40
	29.33
	达标

	
	
	24小时平均第98百分位数
	25
	80
	31.25
	达标

	
	PM10
	年平均质量浓度
	34.23
	70
	48.90
	达标

	
	
	24小时平均第95百分位数
	61
	150
	40.67
	达标

	
	PM2.5
	年平均质量浓度
	14.2
	35
	40.57
	达标

	
	
	24小时平均第95百分位数
	26
	75
	34.67
	达标

	
	CO
	24小时平均第95百分位数
	800
	4000
	20
	达标

	
	O₃
	日最大8小时滑动平均值的 第90位百分数
	139
	160
	86.88
	达标

	
	根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准，为达标行政区。
(2)其它污染物
本项目涉及的其他污染物主要为氮氧化物。
为了解本项目特征污染因子质量现状，本项目委托云南中科检测技术有限 公司于2021年4月7日～2021年4月9日连续3天对该项目所在区域环境
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	空气中的氮氧化物的现状监测结果来对本项目所在区域大气环境质量现状特 征因子进行评价。
①污染物监测点位基本情况
污染物监测点位基本信息见表3-2。
表3-2  污染物监测点位基本信息表

	
	监测点 名称
	坐标
	污染物
	监测时
段
	相对厂
址方位
	相对厂界
距离/m

	
	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	
	项目厂
址下风
向
	
102°28'52.62"
	
25°14'53.25”
	氮氧化
物
	
/
	
东北
	
108m

	
	②评价方法
评价因子同监测因子。评价方法采用单因子指数法，公式如下：
P₁=C₁/Si
P-——某污染物的质量浓度占标率；
C-——某污染物的监测值，mg/m³;
S——某污染物的评价标准，mg/m³。
P>1时，说明某污染物现状浓度超标，当P≤1时，某污染物现状浓度达 标。
③监测结果统计
污染物环境质量现状见表3-3。
表3-3   其他污染物环境质量现状(监测结果)表

	
	监测点位
	监测点坐标
	污染物
	


监测时间
	

评价标准
(μg/m³)
	

监测浓度
范围
(μg/m³)
	最大浓度占标率‰
	超标率‰
	达 标 情 况

	
	
	

东经
	

北纬
	
	
	
	
	
	
	

	
	项目厂区下风向
	
102°28
′52.62
"
	
25°14 ′53.25
"
	氮氧化物
	

2021.04.07~2021.04.09
	

100
	

26-29
	

29
	

0
	达标

	
	由以上表可知，项目所在区域氮氧化物能满足《大气污染物综合排放标 准》中的环境质量标准限值。
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	综上，项目所在区域为达标区，所涉及的其他污染物环境质量现状也能 达到环境质量标准限值要求，环境空气质量良好。
2.地表水环境质量现状
项目周边主要地表水体为北面116米处的清水河及项目东面约2.4km处
的螳螂川，清水河属螳螂川左岸支流，属同一流域。根据《云南省地表水水 环境功能区划(2010-2020年)》,项目区所在流域的螳螂川位于富民大桥至普 渡河桥段，按IV类水进行保护。
与本项目距离近的流域控制单元内控制断面为螳螂川富民大桥断面和普 渡河断面。根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公 报》,螳螂川富民大桥断面水质类别为V类，与2019年相比水质类别保持不
变，普渡河断面水质类别为Ⅲ类，与2019年相比，水质类别由IV类提升为Ⅲ 类，污染程度明显减轻。
3.声环境质量现状
项目位于昆明市富民县工业园区烟墩片区，根据《富民工业园区总体规  划修编(2015-2030年)环境影响报告书》,工业用地区域为3类声环境功能区， 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，项目厂界东侧烟墩村为2   类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。
根据金星啤酒集团富民有限公司2020年第四季度检测报告(检测报告详  见附件),对整个金星啤酒集团富民有限公司的四周厂界噪声进行了监测，监
测结果见表3-6所示。另外，烟墩村距离本项目改造锅炉房214m,但距整个 厂区30m,本项目委托云南中科检测技术有限公司于2021年4月7日对烟墩
村噪声进行了监测，监测结果见表3-6所示。
表3-6  声环境质量监测结果                单位：dB(A)

	
	监测点
	时段
	监测值Leq
	标准值
	评价

	
	
	
	2020.12.27
	
	

	
	

项目厂界
	项目东厂界
	昼间
	57.8
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	47.8
	55
	达标

	
	
	项目南厂界
	昼间
	54.1
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	44.8
	55
	达标

	
	
	项目西厂界
	昼间
	54.7
	65
	达标
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	夜间
	44.5
	55
	达标

	
	
	项目北厂界
	昼间
	53.8
	65
	达标

	
	
	
	夜间
	43.6
	55
	达标

	
	项目东侧烟墩村
	昼间
	51.3(2021.4.7)
	60
	达标

	
	
	夜间
	45.1(2021.4.7)
	50
	达标

	
	根据噪声监测结果，项目各侧厂界昼间和夜间噪声监测值均可满足《声 环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求；烟墩村昼间和夜间噪声监测值 可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。
因此，评价认为本项目各侧区域噪声环境质量现状较好。
4.生态环境质量现状
根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南 的通知》(环办环评〔2020〕33号),产业园区外建设项目新增用地且用地
范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。
本项目所在区域内为已建成区，项目内没有生态环境保护目标，不需要 进行生态现状调查。
5.电磁辐射现状评价
根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南 的通知》(环办环评〔2020〕33号),新建或改建、扩建广播电台、差转台、 电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则 对项目电磁辐射现状开展监测与评价。
本项目属于锅炉改造项目，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、 电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要对电磁辐射现   状开展监测与评价。
6.土壤、地下水环境质量现状监测与评价
根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南 的通知》(环办环评〔2020〕33号),原则上不开展环境质量现状调查。建
设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情 况开展现状调查以留作背景值。
本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，所以不需要开展土壤、地下
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	水环境质量现状调查。

	






















环境 保护
目标
	根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南 的通知》(环办环评〔2020〕33号),大气环境保护目标范围为厂界外500米
范围内，保护对象为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区 中人群较集中的区域等；声环境保护目标范围为厂界外50米范围内；地下水 环境保护目标范围为厂界外500内。
本项目建设用地现状为已建成区，没有生态环境保护目标。
本项目附近地下水没有集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊 地下水资源，没有地下水环境保护目标。
本项目附近主要大气环境、声环境保护目标及水环境保护目标见表3-7。
表3-7  项目大气、声、地表水保护目标一览表

	
	保护
目标 名称
	UTM坐标
	保护对象
	保护
内容
	
方位
	相对
厂界
距离
(m)
	
环境功能区

	
	
	
X
	
Y
	
	
	
	
	

	
	烟墩 村
	246018.470
	2794765.758
	居民
	约201
户 ， 525人
	北 、
东
	30
	




环境空气质量标
准《GB3095-2012》
二级标准

	
	兴汞
小学
	
245852.986
	
2795173.803
	师生
	师生
约280 人
	
北
	
280
	

	
	黑泥
凹
	
246189.157
	
274553.851
	居民
	约85
户 ， 120人
	东南
	
164
	

	
	杨家 湾
	
246429.507
	
2794920.344
	居民
	约96 户 ， 153人
	东
	
490
	

	
	声环境保护目标

	
	烟墩 村
	
246018.470
	
2794765.758
	居民
	约201 户 ， 525人
	北 、
东南
	
30
	《声环境质量标 准》
(GB3096-2008)2类
标准

	
	地表水环境保护目标

	
	清水
河
	

/
	
I
	
	河流
	北
	
116
	《地表水环境质量标
准》(GB3838-2002)
Ⅲ类水质标准

	
	螳螂
川(富
民大
	

/
	/
	
	河流
	东
	
2400
	《地表水环境质量标
准》(GB3838-2002)
IV类水质标准
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	桥-普 渡河
桥 )
	
	
	
	
	
	
	
	

	




















污染
物排
放控
制标
准
	1.废水
施工期：施工人员废水依托现有的生活设施和废水处理设施进行处理后 回用，不外排。
运营期：本项目运营期废水主要为软水制备废水和锅炉定期排水，此类 废水水质较好，排入新增的絮凝沉淀池处理达到《城市污水再生利用城市杂 用水水质》(GB/T18920-2020)标准要求后回用，不外排。标准值见表3-8。
表3-8城市杂用水水质标准
	

	
	序号
	项目
	城市绿化、道路清扫、消防、建筑
施工
	

	
	1
	PH
	6.0-9.0
	

	
	2
	色度，铂钴色度单位
	≤30
	

	
	3
	嗅
	无不快感
	

	
	4
	浊度/NTU
	≤10
	

	
	5
	五日生化需氧量(BOD₅)/(mg/L)
	≤10
	

	
	6
	氨氮/(mg/L)
	≤8
	

	
	7
	阴离子表面活性剂/(mg/L)
	≤0.5
	

	
	8
	铁/(mg/L)
	
	

	
	9
	锰/(mg/L)
	-
	

	
	10
	溶解性总固体/(mg/L)
	≤1000
	

	
	11
	溶解氧/(mg/L)
	≥2.0
	

	
	12
	总氯/(mg/L)
	≥1.0(出厂),0.2(管网末端)
	

	
	13
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或
CFU100mL)
	无“
	

	
	注：“-”表示对此项无要求。
	

	
	C大肠埃希氏菌不得检出。 
2.废气
施工期：无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表3-9相关标准。
表3-9  大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)
	

	
	
	

	
	污染物                    无组织排放监控浓度限制
	

	
	颗粒物                             1.0
	

	
	运营期：项目天然气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》  (GB13271-2014)表2中标准。烟囱高度不低于8m。具体标准限值见表3-10。
表3-10  燃气锅炉废气污染物排放标准(GB13271-2014)
	

	
	污染物名称
	浓度限值
	烟囱高度(m)
	

	
	颗粒物
	20
	16
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	[image: ][image: ][image: ] (
氮氧化物               
200
) (
汞及其化合物
             
/
)二氧化硫               50

烟气黑度(林格曼黑度，级)      ≤1
3.噪声排放标准
施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011), 具体标准限值见表3-11。
表3-11建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523—2011)单位dB(A) 昼间                            夜间
[image: ]70                             55
运营期：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准。具体标准值见表3-12。
 (
类别
      
适合区域
  
        
昼间
      
    
   
  
 
夜间
         
 
)表3-12  工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)单位：dB(A) 时段

[image: ]3类     项目各侧厂界         65                 55
4.固体废弃物
项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废弃物 贮存和填埋污染物控制标准》(GB18599-2020);危险废物暂存执行《危险废 物贮存污染控制标准》(GB18957-2001)及修改单(2013)中的有关规定。
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总量
控制 指标
	1.本次技改项目排污总量
(1)本次技改项目废水排污总量
本次技改完成后，锅炉废水不外排，技改工程废水排放量为0。
(2)本次技改项目废气排污总量
根据工程分析，技改工程废气排放总量如下表所示。
表3-13   技改工程废气污染物排放总量

	
	排气筒
	污染物
	排放量

	
	
DA001
	废气量
	5187.6万m³/a

	
	
	颗粒物
	0.504 t/a

	
	
	SO₂
	0.072 t/a

	
	
	NOx
	2.448 t/a

	
	2.本次技改完成后污染物削减量
①废水削减量
技改完成后锅炉废水全部处理后回用，不外排，和原已批工程比，排放 量削减，削减量见表3-14所示。
表3-14  技改工程完成后废水污染物排放削减量

	
	名称
	污染物产生浓 度(mg/L)
	污水年产生量
(t/a)
	污水年产生量
(t/a)
	排放削减量
(t/a)

	
	水量
	

/
	1270
	0
	1270

	
	CODc
	50
	0.000064
	0
	0.000064

	
	总氮
	

5
	0.00000635
	0
	0.00000635

	
	总磷
	

2
	0.00000254
	0
	0.00000254

	
	氨氮
	2
	0.00000254
	0
	0.00000254

	
	②废气削减量
技改完成后锅炉全部改为天然气锅炉，和原已批燃煤、燃气锅炉比，排 放量削减，削减量见表3-15所示。
表3-15  技改后锅炉废气削减情况一览表

	
	项目
	原已批锅炉排 放量
	技改后锅炉排 放量
	排放增减量

	
	
锅炉排气筒
	废气量
	10913.5万m³/a
	5187.6万m³/a
	5725.9万m³/a

	
	
	颗粒物
	6.688956 t/a
	0.504 t/a
	-6.184956 t/a

	
	
	SO₂
	26.755824 t/a
	0.072 t/a
	-26.683824 t/a

	
	
	NOx
	21.3 t/a
	2.448 t/a
	-18.852 t/a
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	3.技改完成后全厂排污总量
(1)全厂废气排放情况
根据表3-15,技改完成后全厂废气排放量减少，技改恢复产能后全厂废 气排放见表3-16所示。
表3 - 16技改后全厂废气排放情况

	
	项目
	已批排放量
	技改增减量
	技改后全厂排 放量(t/a)

	
	
大气污染物
	废气量
	20713.5万m³/a
	-5725.9万m³/a
	14987.6万m³/a

	
	
	颗粒物
	11.388956 t/a
	-6.184956 t/a
	5.204 t/a

	
	
	SO₂
	45.355824 t/a
	-26.683824 t/a
	18.672 t/a

	
	
	NOx
	36 t/a
	-18.852 t/a
	17.148 t/a

	
	(2)全厂废水排放情况
根据表3-14,技改完成后全厂废水排放量减少，技改恢复产能后全厂废 水排放见表3-17所示。
表3-17  技改后全厂废水排放情况

	
	项目
	已批排放量
(t/a)
	技改增减量
(t/a)
	技改后全厂排 放量(t/a)

	
	
水污染物
	水量
COD
	608800
30.07
	-1270
-0.000064
	607530

	
	
	
	
	
	30.069936

	
	
	总氮(以N计)
	28.63631
	-0.00000635
	28.636304

	
	
	NH₃-N
	2.958
	-0.00000254
	2.9579975

	
	
	TP
	3.436358
	-0.00000254
	3.4363555

	
	综上所述，技改完成后，废水、废气排放量均减少，均未超出《昆明金 星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)环境影响报告书》、《昆明金
星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)竣工环境保护验收监测报告》
云尘验字【2018】24号、排污许可证及《金星啤酒集团富民有限公司啤酒生 产线项目环境影响报告表》中已批排放总量。
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四、主要环境影响和保护措施

	




















施工
期环
境保
护措
施
	1.施工期回顾性评价
项目于2019年12月开始实施。目前已完成2台锅炉的安装，仅剩1台 4t/h锅炉未安装，本次评价重点对施工期进行回顾性评价。
(1)施工期污染源分析
施工期产污工艺流程图见图4-1所示。

粉尘、噪           粉尘、噪          粉尘、噪
声、固废           声、固废          声、固废

	
	
	设备拆除
	
	基础施工
	
	设备安装
	
	调试、运行
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
图4-1  项目施工期产污工艺流程图
2.施工期主要污染物产生和排放
本次技术改造工程在现有的灌装车间一闲置空地处进行，依托厂区现有 公用工程和辅助设施，现技术改造项目不涉及土建工程，施工期主要涉及设 备的安装及拆除，施工期间产生的污染物为拆除过程和基础施工过程产生的 施工粉尘，设备安装产生的噪声及生产设备包装材料，整个施工期较短。施 工人员食宿均依托厂内已有设施。施工期污染物污染物环境保护措施如下：
1.废水
施工期的废水主要是施工人员的生活废水。由于项目仅进行简单的装修、 改造、设备拆除、安装等，工期不长，工程量较小。施工人员的生活废水依  托原有项目的生活设施，由于施工人员少，废水产生量很少。废水依托厂区  原有化粪池处理。项目废水排入原有的化粪池处理后，进入污水处理站处理  达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)表1中绿化、
道路清扫、消防、建筑施工标准限值要求后回用，不外排。
2.废气
施工期废气主要对现有锅炉房设备拆除以及灌装车间一内闲置的90m²
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	内部进行简单装修、改造、设备安装，施工过程为封闭施工。施工期间会产 生少量的粉尘，受厂房阻隔外排量不大，浓度较低，呈无组织排放。项目装 修墙面和地面以及拆除现有锅炉设备时会产生粉尘。施工过程中采取洒水降 尘、墙体阻隔等措施减少施工期粉尘产生量。
3.噪声
施工期噪声的产生具有随机性和无规律性，施工内容简单，主要进行设 备和水电管线安装以及现有锅炉设备拆除，主要位于车间内，且项目区位于 厂西北侧，周边无声环境敏感目标。项目施工主要为人力施工，施工机械使 用较少，噪声一般为间隙性噪声，噪声强度均在85～90dB(A)之间，施工期  各施工机械噪声如表4-1所示。
	 表4-1  施工机械噪声强度                     
[image: ]设备名称                       噪声级dB(A)
电焊机                            85
	电钻
	90

	切割机
	90


项目选用低噪、带有消声器的设备，合理安排施工时间，装修施工方应 按照昆明市72号令《昆明市建筑施工和营业性文化娱乐场所噪声管理的通
告》要求，禁止22:00-6:00进行施工作业，同时采取隔声降噪措施，减少 装修过程中噪声对周围环境的影响。
4.固体废物
施工期的固体废弃物主要是拆除的设备，建筑垃圾和施工人员产生的生   活垃圾。建筑垃圾主要包括废木料、废钢材、塑料等。拆除的设备和废包装  材料，经分类收集后，能回收利用的回收利用，不能回收利用的并入原有项   目，委托环卫部门清运处置。建筑垃圾禁止与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆  乱倒，禁止随意丢弃。施工人员生活垃圾并入原有项目，统一委托环卫清运。
整体而言，项目施工期内容简单，工期短，污染物排放呈间歇性排放， 施工期的影响随着施工结束后消失，对周边环境影响较小。
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运营
期环
境影
响和
保护
措施
	项目在运营过程中主要污染源为：锅炉燃烧废气；锅炉定期排污、软水 制备浓水；设备运行噪声；废离子交换树脂等。
1.废水
1.1废水污染源源强产生及排放
项目废水主要为生产废水。生产废水包括软水制备排水和锅炉定期排污 水。根据查阅《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)环境影
响报告书》及《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)竣工环 境保护验收监测报告》,项目锅炉废水具体废水产生情况如下：
本项目新鲜用水量为47.3m³/d,污水排放量为11.2m³/d。本项目技改完
成后，废水进入新增絮凝沉淀池处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水 质》(GB/T18920-2020)表1中绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准限值
要求后回用，不外排。项目水平衡表见表4-2。项目水平衡图见图2-1。
表4-2本项目水量平衡表 单位：m³/d

	
	用水环
节
	新鲜用水量
	循环水量
	蒸发耗损
	废水产生
量
	废水回用 量
	废水排放
量

	
	锅炉
	195.7
	
	36.1
	3.7
	3.7
	0

	
	软水制 备
	47.3
	155.9
	/
	7.5
	7.5
	0

	
	合计
	203.2
	155.9
	36.1
	11.2
	11.2
	0
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	 (
污染源
) (
絮凝沉
淀池
DW002
)


产排污环节      软水制备      锅炉排污
	表4-3项目废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

	
	
	

污染 物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	

排放 时间 (h)

	
	
	
	核 算 方 法
	
产生  废水量 (t/a)
	

产生浓度
(mg/L)
	
产生量
(t/a)
	治 理 工 艺
	

处理 能力
	

效率
(%)
	是 否 可 行 技 术
	核 算 方 法
	
排放  废水量 (t/a)
	

处理后浓
度(mg/L)
	
处理后污 染物量  (t/a)
	

	
	
	CODcr
	类 比 法
	

1110
	50
	0.000056
	絮 凝 沉 淀 池
	





13.5m³/d
	/
	

是
	类 比 法
	

0
	50
	0.000056
	

0

	
	
	BOD₅
	
	
	10
	0.000011
	
	
	/
	
	
	
	10
	0.000011
	

	
	
	SS
	
	
	100
	0.00011
	
	
	90
	
	
	
	10
	0.000011
	

	
	
	总氮
	
	
	5
	5.55E-06
	
	
	/
	
	
	
	5
	5.55E-06
	

	
	
	总磷
	
	
	2
	2.22E-06
	
	
	/
	
	
	
	2
	2.22E-06
	

	
	
	氨氮
	
	
	2
	2.22E-06
	
	
	
/
	
	
	
	2
	2.22E-06
	

	
	
	CODcr
	类 比 法
	

160
	50
	0.000008
	
	
	/
	

是
	类 比 法
	

0
	50
	0.000008
	

0

	
	
	BOD₅
	
	
	10
	0.0000016
	
	
	
/
	
	
	
	10
	0.0000016
	

	
	
	SS
	
	
	100
	0.000016
	
	
	90
	
	
	
	10
	0.0000016
	

	
	
	总氮
	
	
	5
	0.0000008
	
	
	/
	
	
	
	5
	0.0000008
	

	
	
	总磷
	
	
	2
	3.2E-07
	
	
	
/
	
	
	
	2
	3.2E-07
	

	
	
	氨氮
	
	
	2
	3.2E-07
	
	
	
/
	
	
	
	2
	3.2E-07
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: ]
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	表4-4项目絮凝沉淀池出水口基本情况及监测一览表

	排放口基本情况
	
排放去 向
	

执行标准
	监测要求

	
编号及名称
	类 别
	地理坐标
	
	
	
监测点位
	
监测因子
	监 测 频 次

	
	
	
E
	
N
	
	
	
	
	

	


絮凝沉淀池 出水口
DW002
	



/
	



102°23'34.546”
	



25°14'50.857”
	



回 用 ，
不外排
	


《城市污水再生利用城市杂
用水水质》(GB/T18920-2020)
表1中绿化、道路清扫、消
防、建筑施工标准限值
	


絮凝沉淀池 出水口
DW002
	色度、PH值、
嗅、浊度、
BOD₅ 、阴离
子表面活性
剂、氨氮、溶
解性总固体、
溶解氧、总
氯、大肠埃希
氏菌
	



1次/ 年
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	1.2废水处理设施可行性分析
锅炉定期排污及软水制备排水均属清净下水，主要污染物为SS、全盐量， 处理后污染物浓度见表4-5。
表4-5  絮凝沉淀池出口水质情况

	
	污染物名称
	处理后浓度mg/L
	标准值
	是否达标

	
	
悬浮物
	
10
	
10
	
是

	
	CODcr
	50
	50
	是

	
	BOD₅
	10
	10
	是

	
	总氮
	



5
	-
	是

	
	总磷
	



2
	-
	是

	
	氨氮
	2
	5
	是

	
	由表4-5可知，经絮凝沉淀池处理后，预计各污染因子均能达《城市污水 再生利用城市杂用水水质》 (GB/T18920-2020)   表 1 中绿化、道路清扫、 消防、建筑施工标准限值。
另外，项目新增13.5m³ 的絮凝沉淀池，技改完成后日废水最大产生量为
11.2m³,  考虑1.2的安全系数，13.513.5m³的絮凝沉淀池能处理项目锅炉废水。 综上，从水质和处理能力来说，絮凝沉淀池处理锅炉废水是可行的。
1.3锅炉废水全部回用可行性分析
本项目已于19年底建成1台2t/h锅炉和1台4t/h锅炉，目前正在正常运 营中，市场恢复后将增设1台4t/h锅炉。
由项目目前实际产排污情况可知，目前废水实际产生量约为150t/d,回用 水量约为239.58t/d,年晴天按215d 计，生产日按300d 计，则年废水产生量 为45000t/a, 回用水量为51509.7 t/a,产生的废水量小于回用量，全部能回用 完，雨天处理后废水暂存于事故水池，待晴天回用，事故水池容积为2500m³,   能暂存雨天废水。近期项目区实际废水(包括1台2t/h锅炉和1台4t/h 锅炉 废水),全部回用是可行的。
远期恢复产能后，本项目3台锅炉满负荷运营，政府将协助建设单位找 到合适的废水外排去向，全厂其他处理达标后废水外排。本项目锅炉废水年
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	产生量较小，全部回用依然是可行的。
2 . 废 气
2.1废气污染源源强产生及排放
项目运营期产生的废气主要为锅炉燃烧废气(G₁)。项目废气污染源源强 核算结果、治理设施及废气排放口基本情况表见下。
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	表 4 - 6 项 目 废 气 污 染 源 源 强 核 算 结 果 、 治 理 设 施 及 废 气 排 放 口 基 本 情 况 一 览 表

	
	

产排
污环 节
	

污染 源
	污 染 物
	核 算 方 法
	污染物产生
	排 放 形 式
	治理设施
	污染物排放
	

排放 时间 (h)

	
	
	
	
	
	

产生量
(t/a)
	

产生浓度
(mg/m³)
	

产生速
率(kg/h)
	
	

处理能
力(m³/h)
	治 理 工 艺
	
收集
效率
(%)
	
治理  工艺  去除  率(%)
	是否为可行技术
	核 算 方 法
	

排放量
(t/a)
	

排放浓度
(mg/m³)
	

排放速
率(kg/h)
	

	
	




锅炉
天然 气燃
烧
	





DA001
排气
筒
	颗 粒 物
	实测法
	0.504
	18.33
	0.07
	有组织
	
	锅
炉
配
备
低
氮
燃
烧
装
置+
离
地
 (
排气筒
)16m
	






100
	






/
	






是
	实测法
	0.504
	18.33
	0.07
	






7200

	
	
	
	SO₂
	
	0.072
	3.33
	0.01
	
	
	
	
	
	
	
	0.072
	3.33
	0.01
	

	
	
	
	




NOx
	
	




2.448
	




90
	




0.34
	
	
	
	
	
	
	
	




2.448
	




90
	




0.34
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	表4-7项目废气排放口基本情况及监测一览表

	
	排放口基本情况
	
排放标准
	监测要求

	
	编号
及名称
	排气筒
高度
(有效高度)
(m)
	排气  筒内 径(m)
	温度
(℃)
	类型
	排气筒底部中心坐标
(面源起点坐标)
	
	
监测点位
	监测
因子
	
监测频次

	
	
	
	
	
	
	E
	N
	
	
	
	

	
	
DA001排 气筒
	
16
	
0.8
	
105.4
	一般排放口
	
102°28′33.608”
	
25°14′48.397"
	《锅炉大气污染物
排放标准》
(GB13271-2014)
	
DA001排 气筒
	颗粒物
	1次/年

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SO₂
	1次/年

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	1次/月
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	2.2废气污染源源强核算过程
(1)监测情况
监测情况建设单位委托云南鼎祺环境检测有限公司于2020年12月20日~ 12月21日连续2天分别对两台锅炉排气筒排气口的颗粒物、二氧化硫、氮氧  化物共3项污染因子进行了监测。监测时，项目处于正常生产状况，单批次生 产负荷60%,各生产设施和污染物治理设施均运行正常、稳定。
本次评价选取监测结果中的最大平均小时值来对污染物产排情况进行分
析，本项目锅炉使用天然气，末端无治理措施，废气直排。根据监测结果项目 锅炉房内锅炉废气监测最大平均值详见表4-8所示。
表4-8  锅炉房废气产生及排放情况

	
	
监测 项目
	

单位
	监测结果最大值
(60%工况)
	满负荷工况值
	《锅炉大气污染物排
放标准》
(GB13271-2014)表
2燃气锅炉排放浓度
限值
	
结果
评价

	
	
	
	DA001排气筒废 气产排情况
	DA001排气筒废 气产排情况
	
	

	
	标杆 烟气
量
	m³/h
	
4323
	
7205
	/
	
/

	
	颗粒
物
	实测浓度
(mg/m³)
	11
	18.33
	≤20
	达标

	
	
	产排速率
(kg/h)
	0.042
	0.07
	/
	/

	
	二氧
化硫
	实测浓度
(mg/m³)
	2
	3.33
	≤50
	达标

	
	
	产排速率
(kg/h)
	0.0063
	0.01
	/
	/

	
	氮氧 化物
	实测浓度
(mg/m³)
	54
	90
	≤200
	达标

	
	
	产排速率
(kg/h)
	0.206
	0.34
	/
	/

	
	注①:本项目由于行情的原因目前只安装了1台2t和1台4t的燃气锅炉，还有一台4t 的燃气锅炉拟于2021年6月。
注②:二氧化硫的实测浓度低于检测方法检出限，根据《环境空气质量监测规范》(试 行)国家环保总局2007年公告第4附件五数据处理方法中若样品浓度低于监测方法检 出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检测限报出，同时用该数值参加统 计计算。本项目低于检出限时以1/2最低检出限参加统计计算。

	
	根据表4-8监测结果可知，项目锅炉房DA001排气筒在监测工况及满负荷  工况下，排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度均可达《锅炉大气污染物排 放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉排放标准限值，项目锅炉废气排放
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	可达到环保要求。
(2)废气污染物排放总量核算
本次锅炉技术改造废气主要为锅炉运行过程中产生的烟气。项目设有1台 2t和2台4t的燃气锅炉，年运行300天，每天运行24小时。项目三台锅炉同
时运行时天然气年消耗量约为55万Nm³,燃烧废气经16m高排气筒排放。由 于行情的原因目前项目暂时只安装了1台2t和1台4t的燃气锅炉。项目两台 锅炉同时运行时天然气年消耗量约为33万Nm³,燃烧废气经16m高排气筒排 放。根据监测结果，核算锅炉房废气及污染物排放量如下：
表4-9  锅炉房废气排放量

	
	排气
筒编
号
	污染工序
	污染物
	排放时  间(h/a)
	标况排放
烟气量
(Nm³/h)
	排放烟气
量
(Nm3/a)
	排放速
率(kg/h)
	排放量
(t/a)
	
备注

	
	


DA001
排气 筒
	锅炉
	颗粒物
	7200
	



7205
	



51876000
	0.07
	0.504
	选取3天
监测最大  平均小时  值进行计  算，每台 锅炉年运  行300d,  每天运行  24h,年运  行7200h。

	
	
	
	SO₂
	7200
	
	
	0.01
	0.072
	

	
	
	
	

NOx
	
7200
	
	
	
0.34
	
2.448
	

	
	2.3废气污染治理措施的可行性分析
参照类似行业的污染防治可性技术指南、排污许可技术规范，本项目锅炉 产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物采取低氮燃烧装置处理后由一根离地16m  高的DA001排气筒有组织排放的治理措施是可行的。
2.4项目排放废气对周围环境影响分析
项目所在区域大气环境质量现状根据引用的数据可知，大气环境质量现状 是达标的；项目最近的大气环境保护目标烟墩村与厂界距离为30m,实际与本
次技术改造项目的距离为214m,项目距离保护目标较远；其次项目DA001排
气筒有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放速率和排放浓度均可达到 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中标准要求。故项目排放的  污染物均能达标排放。所以本项目废气排放量对周围大气环境影响较小。
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	3.噪声
生产过程中的噪声主要来自于机械设备噪声，包括锅炉、风机、水泵、软 水制备系统，声源呈间歇性，其中主要噪声源及设备见下表。
表4-10项目噪声源强产生及排放一览表

	
	噪声源
	噪声源强dB(A)
	降噪措施
	排放源度dB(A)
	持续时间

	
	
	核算方法
	噪声值
	
	核算方法
	噪声值
	

	
	风机
	类比法
	85
	低噪声设备、消 声器、墙体隔声
	类比法
	75
	
7200

	
	水泵
	
	80
	
	
	70
	

	
	软水器
	
	70
	
	
	60
	

	
	3.1厂界噪声影响分析
(1)设施噪声源强
本次技改工程主要在金星啤酒厂内已建的包装车间内进行，监测期间公司 处于运营状态，且项目1台2t/h锅炉及1台4t/h锅炉已建设运营。技改后增加
的噪声源主要是1台4t/h锅炉及软水器，项目产噪设备为风机、水泵、软水器， 风机、水泵已建，软水器噪声约70dB。
根据产噪设备分布情况，将设备噪声源简化为点声源进行考虑，噪声经采 取减震、隔声等治理措施后，噪声源及噪声值情况详见表4-11所示。
表4-11  技改工程新增的噪声源及源强一览表

	
	序号
	设备名称
	数量(台/
套 )
	噪声源强
[dB(A)]
	降噪方式
	治理效果
[dB(A)]
	治理后噪
声值
[dB(A)]

	
	1
	软水设备
	
1
	70
	减震、厂房墙体隔 声
	10
	60

	
	(2)项目厂界
根据金星啤酒厂平面布置图，建设项目新增设施与周边厂界距离见下表。 表4-12项目主要噪声源与周边厂界距离

	
	序号
	噪声源名称
	与项目厂界最近距离(m)

	
	
	
	西侧
	北侧
	东侧
	南侧

	
	
1
	软水设备
	20
	115
	169
	141

	
	(3)噪声预测模式及方法
本项目按以下模式预测各类环境噪声。
①点源噪声衰减
本项目个产噪设备分别按点声源进行预测，采用HJ/T2.4-2009《环境影响 评价技术导则声环境》推荐的衰减模式。点声源在室外的衰减模式为：
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	Lp(r)=Lp(r₀)-(Aaw+Aatm+A+Ar+Amiag)

式中：Lp(r)—距离声源r 处的倍频带声压级
I.(r。)—参考位置ro处的倍频带声压级
Aav —几何发散衰减量
Aam— 大气吸收引起的衰减量

A— 地面效应引起的衰减量

Abar—声屏障引起的衰减量
Amie—其他多方面原因引起的衰减量
本项目只考虑几何发散衰减量 (Aatv), 本项目噪声源属于无指向性噪声， 其衰减模式为：
[image: ]
根据前述分析，除考虑几何发散衰减外，项目内各点声源还考虑了采取隔 声、消声措施后的降噪效果。
②与区域背景噪声叠加
为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰 减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离 的噪声值。叠加公式为：
La=10lo(10°4+10°45)
式中：Leq—噪声源噪声与背景噪声叠加值；
L₁—背景噪声，L₂ 为噪声源影响值。
(4)噪声结果及评价
①项目噪声贡献值预测
项目厂界噪声贡献值预测结果见表4-13。

	
	表4-13  厂界噪声贡献值预测结果表

	
	厂界预测点
	东侧厂界
	南侧厂界
	西侧厂界
	北侧厂界

	
	噪声贡献值
(dB(A))
	15.44
	17.02
	33.98
	18.79
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	根据上述预测，项目运营后其外排噪声贡献值昼间、夜间东侧、西侧、南 侧、北侧厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3  类标准。
②厂界噪声预测值
根据金星啤酒集团富民有限公司2020年第四季度检测报告(检测报告详见  附件),对整个金星啤酒集团富民有限公司的四周厂界噪声进行了监测，监测期 间金星啤酒厂处于运营状态，且项目1台2t/h锅炉及1台4t/h锅炉已建设运营。  监测结果见表3-6所示。用该背景值对厂界噪声进行预测，结果如表4-14所示。
表4-14厂界噪声预测值结果表       单位：dB(A)

	
	方位
	昼间
	夜间

	
	
	贡献值
	背景值
	预测值
	贡献值
	背景值
	预测值

	
	北侧
	18.79
	53.8
	53.93
	18.79
	43.6
	44.84

	
	西侧
	33.98
	54.7
	57.36
	33.98
	44.5
	54.44

	
	东侧
	15.44
	57.8
	57.83
	15.44
	47.8
	48.05

	
	南侧
	17.02
	54.1
	54.18
	17.02
	44.8
	45.47

	
	由上述预测结果可知，项目采取相应的减噪、降噪措施后。项目运营期间 昼间、夜间东、西、南、北厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
3.2敏感点噪声影响分析
新增的软水器产噪较低，经采取减震、隔声等治理措施后，对外环境影响 很小，另外，烟墩村距离本项目改造锅炉房214m,但距整个厂区30m,本项
目委托云南中科检测技术有限公司于2021年4月7日对烟墩村噪声进行了监
测，监测期间项目已建锅炉、风机和水泵均正常运营，本次评价不再对敏感点 噪声影响进行叠加预测分析，以监测结果来表征影响情况。监测结果见表4-15 所示。
表4-15  声环境质量监测结果                  单位：dB(A)

	
	监测点
	时段
	监测值Leq
	标准值
	评价

	
	
	
	2021.4.7
	
	

	
	项目东侧烟墩村
	昼间
	51.3
	60
	达标

	
	
	夜间
	45.1
	50
	达标

	
	根据噪声监测结果，烟墩村昼间和夜间噪声监测值可满足《声环境质量标
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	准》(GB3096-2008)2类标准要求。因此，评价认为本项目对敏感点烟墩村的影 响较小。
3.3监测计划
表4-16  噪声监测一览表

	
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	
	企业厂界东、南、西、
北侧
	等效A声级
	1次/季度

	
	4.固体废物
项目软水制备系统离子树脂更换周期一般为1年，废离子交换树脂产生量   为0.1t/a,属于一般固废，项目离子交换树脂更换工作由设备厂家进行直接回收 利用，不进行暂存。絮凝沉淀池污泥，定期委托环卫部门清运处置。
表4-17  固体废物分析结果情况表

	
	产排污环节
	生产过程
	絮凝沉淀池

	
	名称
	废离子交换树脂
	沉淀污泥

	
	属性
	一般废物
	一般固废

	
	产生量
	0.1t/a
	0.127 t/a

	
	贮存方式
	不贮存
	不贮存

	
	利用处置方式和 去向
	由设备厂家进行更换，直接回收利
用
	委托环卫部门定期清运处置

	
	利用和处置量
	0.1t/a
	0.127 t/a

	
	环境管理要求
	100%处置
	100%处置

	
	4.1固体废弃物影响分析
项目软水制备系统离子树脂更换周期一般为1年，项目离子交换树脂更换  工作由设备厂家进行，直接回收利用，不进行暂存。絮凝沉淀池污泥，定期委 托环卫部门清运处置。
项目固废产生量小，不外排，对周边环境影响较小。
5.环境风险评价分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素， 建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括认为破坏  及自然灾害),引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与
环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目 事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
5.1环境风险评价工作等级确定
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	根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018),环境风险评
价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危 险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作等级划分见下表。
表4-18环境风险评价工作等级一览表

	
	环境风险潜势
	IV、IV
	Ⅲ
	Ⅱ
	I

	
	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	
	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、 风险防范措施等方面给出定性的说明。

	
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018),可通过计算所
涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则附录中对应临界量的 比值Q,来判定项目环境风险潜势。当单元内只涉及一种危险物质时，则计算
该物质的总量与其临界量的比值Q;当单元内涉及多种危险物质时，则按下式 计算：
Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1、q2,qn——每种危险物质实际存在量，t。
Q1,Q2,Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)及《危险化学
品重大危险源辨识》(GB18218-2018)可知，天然气的临界量为50t,本项目
不涉及天然气储存，直接通过市政天然气管网供给，本项目厂区内天然气管道
长度约为800m,在线量约为0.002t,计算Q<1,不构成重大危险源，项目环 境风险潜势为I,因此对项目环境风险评价做简单分析。

5.2项目风险识别
天然气易燃易爆，输送过程中泄漏及管理不当，导致泄漏引起中毒、火灾 和爆炸事故，以及消防废水处置不当引起的环境污染事故；未按规定建立应急 防护等导致事故扩大，会污染空气，并对职工身体健康产生一定不利影响。
5.3环境风险分析
项目可能发生的事故为天然气发生泄漏遇明火引发的火灾事故；天然气一 旦发生泄漏，最直接的影响是造成人员伤亡、财产损失，此外对区域环境也会
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	造成较为严重的影响。天然气事故泄漏，烃类气体将直接进入大气环境，造成 大气环境的污染。 一旦发生爆炸、火灾，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃 烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响。不仅会造成经济损失，还 会使人民的生命和财产安全受到严重威胁。因此确定本项目最大可信事故为天 然气泄漏遇明火引发的火灾爆炸事故。
5.4风险防范措施及应急要求
为防范火灾风险，要求厂方切实做到以下几点：
(1)加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处定时巡检， 发现问题及早解决，确保装置运转正常。
(2)针对锅炉需经常检查连接管道有无松动、脱落、龟裂变质，定期进行 更换；定期检查燃气设备接头、开关、软管等部位，看有无漏气；如发现有泄 漏时，要关闭所有开关，严禁火种(包括电灯开关),打开窗户通风，并立即 报修。
(3)建立完善的消防设施，定期检查消防器材。同时，定期进行有针对性 的灭火演练，掌握火灾扑救和逃生的基本方法，当火灾发生时，能快速有效扑 灭，避免小火酿大灾。
(4)建设单位应针对项目可能存在的天然气泄漏事故、中毒事故、火灾爆 炸事故，制定切实可行的《企业突发环境事件应急预案》,定期组织应急演练。 在事故发生时能启动应急预案，将事故造成的损害降到最低。
建设单位严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本 次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施后，环境风险可降至接受水 平。
5.5环境风险分析结论
通过以上分析，项目运营期可能发生的环境风险主要为天然气泄漏、爆炸 和火灾引发的次生环境风险，风险事故发生将对大气环境造成较大的影响。因 此，尽管本工程发生风险事故的可能性小，但仍然应对此引起高度重视，定期 巡检管网铺设范围，减少事故的发生率。
项目应加强应急管理、设备管理，同时制定突发环境事件应急预案，并报
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	到相关部门进行备案。
本报告提出了环境风险防范措施及对策建议，这些措施的实施有利于进一 步降低工程风险性，在此基础上工程的环境风险性能够降低，本工程从环境风 险上讲是可以接受的。项目环境风险简单分析内容见下表所示。

表4-19  建设项目环境风险简单分析内容表

	
	
	建设项目名称
	金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目

	
	
	建设地点
	云南省
	昆明市
	富民县
	工业园区烟墩片区

	
	
	地理坐标
	经度
	东经102°28'36.197”
	纬度
	北纬25°14'49.048”

	
	
	主要危险物质及分布
	天然气

	
	
	环境影响途径及危害
后果(大气、地表水、
地下水等)
	
天然气泄漏遇明火引发火灾，造成大气环境污染

	
	
	





风险防范措施要求
	(1)加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处 定时巡检，发现问题及早解决，确保装置运转正常。
(2)针对锅炉需经常检查连接管道有无松动、脱落、龟裂变质， 定期进行更换；定期检查燃气设备接头、开关、软管等部位，
看有无漏气；如发现有泄漏时，要关闭所有开关，严禁火种(包 括电灯开关),打开窗户通风，并立即报修。
(3)建立完善的消防设施，定期检查消防器材。同时，定期进 行有针对性的灭火演练，掌握火灾扑救和逃生的基本方法，当 火灾发生时，能快速有效扑灭，避免小火酿大灾。
(4)建设单位应针对项目可能存在的天然气泄漏事故、中毒事 故、火灾爆炸事故，制定切实可行的《企业突发环境事件应急 预案》,定期组织应急演练。在事故发生时能启动应急预案，
将事故造成的损害降到最低。
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五、环境保护措施监督检查清单

	容 要 素
	
排放口(编号、 名称)/污染源
	
污染物项目
	
环境保护 措施
	
执行标准

	大 气 环 境
	
DA001排气筒
	颗粒物、二氧化 硫、氮氧化物
	低氮燃烧
装置
	
达到《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2中标准。

	地 表 水 环 境
	

DW002
	
CODc、BOD₅、
SS、氨氮、色度、
总氮、总磷PH
	经絮凝沉 淀池处理 后回用于 项目区绿 化和道路
清扫。
	《城市污水再生利用城市杂用
水水质》(GB/T18920-2020)表1
中绿化、道路清扫、消防、建筑
施工标准限值。

	声 环 境
	
生产设备
	
噪声
	低噪声设
备、消声
器、墙体隔
声
	《工业企业厂界环境噪声排放标
准》(GB12348-2008)3类标准。昼
间≤65dB(A),夜间≤55dB(A)。

	电 磁 辐 射
	

一
	

一
	

一
	

一

	固 体 废 物
	废离子交换树脂交由设备厂家进行更换回收利用。

	
	絮凝沉淀池污泥，定期委托环卫部门清运处置。

	土 壤 及 地 下 水 污 染 防 治 措 施
	

	生 态 保 护 措 施
	


一
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	环 境 风 险 防 范 措 施
	


配备消防灭火设施，安装燃料泄漏报警器及联动装置。

	其 他 环 境 管 理 要 求
	1、环境监测计划
为了便于建设项目环境管理，项目监测计划见下表所示。
表5-1项目废气排放口基本情况及监测一览表

	
	排放口基本情况
	

排放标准
	监测要求

	
	
编号 及名 称
	排气
筒
高度
(有效
高度)
(m)
	
排气  筒内 径(m)
	
温度
(℃)
	类型
	排气筒底部中心坐
标
(面源起点坐标)
	
	
监测
点位
	监测因子
	监测频次

	
	
	
	
	
	
	E
	N
	
	
	
	

	
	
DA001
排气
筒
	
16
	
0.8
	
105.4
	一般排放口
	102° 28'
33.608
n
	25°14 48.397
	《锅炉大气污染物
排放标准》
(GB13271-2014)
	
DA001
排气
筒
	颗粒物
	1次/年

	
	表5-2项目絮凝沉淀池出水口基本情况及监测一览表
	排放口基本情况
	排 放 去 向
	

执行标准
	监测要求

	编号
及名
称
	类别
	地理坐标
	
	
	监测
点位
	监测因 子
	监 测 频 次

	
	
	
E
	
N
	
	
	
	
	

	




絮凝
沉淀
池出
水口
DW00
2
	







/
	







102°23'34.54
6"
	







25°14'50.85
7"
	,
回用不 外 排
	




《城市污水再生利
用城市杂用水水
质》
(GB/T18920-202
0)表1中绿化、
道路清扫、消防、
建筑施工标准限值
	




絮凝
沉淀
池出
水口
DW00
2
	色 度 、
PH值、
嗅、浊
度 、
BOD₅、
阴离子
表面活
性 剂 、
氨 氮 、 溶解性  总固   体、溶  解 氧 、
总 氯 、 大肠埃  希氏菌
	1次/年
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	表5-3  噪声监测一览表

	监测点位
	监测因子
	监测频率

	企业厂界东、南、西、
北侧
	等效A声级
	1次/季度

	2、环保竣工验收


表5-4环保设施竣工验收一览表
	序号
	污染源
项
	主要污染因子
	
治理措施
	
规模
	
验收标准
	验收监 测点

	
	
	污染源
	污染物
	
	
	
	

	1
	
营运期 废水
	软水制 备
	COD、
BOD₅、
SS、
NH₃-N、
TP、TN、
全盐量
	
絮凝沉淀
池
	

13.5m³/d
	《城市污水再生利用城
市杂用水水质》
(GB/T18920-2020)表1
中绿化、道路清扫、消
防、建筑施工标准限值
	
絮凝沉
淀池出
水口

	
	
	锅炉定
期排污
	
	
	
	
	

	2
	DA001
排气筒
废气
	锅炉天
然气燃
烧
	颗粒物、 SO₂、NOx
	低氮燃烧
器
	1根16m高排 气筒
	《锅炉大气污染物排放  标准》(GB13271-2014)
	排气口

	



3
	
废离子
交换树
脂
	
软水制 备
	
废离子交 换树脂
	
厂家回收
	

/
	
处置率100%,处置方案 及去向合理
	

/

	
	
絮凝沉
淀池
	
沉淀废
水
	

沉淀污泥
	
委托环卫
部门定期
清运
	

/
	
处置率100%,处置方案 及去向合理
	

/

	


4
	

设备噪
声
	


dB(A)
	

绿化、减 震垫片
	


/
	
各侧厂界噪声排放执行  《工业企业厂界环境噪   声  排  放  标  准 》 (GB12348-2008)3类标
准。
	


厂界
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六、结论

	
综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策和环保法规的要求。项目严格落  实本报告提出的各项污染防治措施和相关规定，严格执行“三同时”制度，产生的污 染物经处理后可达标排放，对周围水环境、大气环境、声环境、生态环境的影响较  小，环境风险可控。从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。
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附表


建设项目污染物排放量汇总表


	项目 分类
	
污染物名称
	现有工程
排放量(固体废物
产生量)①
	现有工程  许可排放量
②
	在建工程
排放量(固体废物
产生量)③
	本项目排放量(固 体废物产生量)④
	以新带老削减量  (新建项目不填)⑤
	本项目建成后
全厂排放量(固体废物产
生量)⑥
	变化量
⑦

	

废气
	颗粒物
	6.688956
	6.688956
	4.7
	0.504
	6.688956
	5.204
	-1.484
956

	
	二氧化硫
	26.755824
	26.755824
	18.6
	0.072
	26.755824
	18.672
	-8.083
824

	
	氮氧化物
	21.3
	21.3
	14.7
	2.448
	21.3
	17.148
	-4.152

	


废水
	CODcr
	29.48
	29.48
	0.59
	0
	0.000064
	30.06994
	0.5899
4

	
	总氮
	28.6363
	28.6363
	1E-05
	0
	0.00000635
	28.6363
	0

	
	磷酸盐
	3.436356
	3.436356
	2E-06
	0
	0.00000254
	3.436355
	-1E-06

	
	氨氮
	2.95
	2.95
	0.008
	0
	0.00000254
	2.957997
	0.0079
97

	
一般工业
固体废物
	废离子交换
树脂
	0.1
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	0

	
	絮凝沉淀池
污泥
	0
	0
	0
	0.127 t/a
	0
	0.127t/a
	0.127t/
a


注：    +③ +④-
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委托书


江西景瑞祥环保科技有限公司：
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环 境保护管理条例》的规定，我单位现正式委托你公司承担“金星啤酒 集团富民有限公司锅炉改造项目”的环境影响评价工作，即编制该项 目环境影响报告表。
有关环评工作的其他事宜，在报告编制的同时，双方共同协商。
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云南省固定资产投资项目备案证
填报单位：金星啤酒集团富民有限公司                         备案申报时间：2021年04月02日

	项目单位基本情况
	*单位名称
	金星啤酒集团富民有限公司

	
	单位类型
	有限责任公司(分公司)

	
	证照类型
	统一社会信用代码
	证照号码
	91530124MA6K4NYA97

	
	*法定代表人
(责任人)
	张慧军
	固定电话
	64982138

	
	项目联系人
	王彦星
	移动电话
	15025134371

	项目基本情况
	*项目名称
	金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目

	
	建设性质
	改建

	
	所属行业
	轻工

	
	*建设地点详
情
	金星啤酒集团富民有限公司厂区内

	
	*
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	









填写说明：1.请用“ √”勾选“□”相应内容。
2. 表中“*”标注事项为构成备案项目信息变更的重要事项。
3. 表格中栏目不够填写时可在备注中说明。
第 1 页 共 2 页      云南省发展和改革委员会制表
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排污许可证
副本
第一册
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证书编号： 91530124MA6K4NYA97001V

单位名称：金星啤酒集团富民有限公司
注册地址：云南省昆明市富民县工业园区烟墩片区
行业类别：啤酒制造，热力生产和供应
生产经营场所地址：云南省昆明市富民县工业园区烟墩片区
 (
统
     
会信用代码：1530121
 
MA6KNYA97
法定代表人(主要负责人):张题
技术负责人：何为
)
固定电话：0871-64982138  移动电话：15025134371



有效期限：自2019年12月11日起至2022年12月10日止



[image: ]发证机关：(公章)昆叨市生态环境局

发证日期：2019年12月11日
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一 、排污单位基本情况

表1 排污单位基本信息表

	单位名称
	金星啤酒集团富民有限 公司
	注册地址
	云南省昆明市富民县工 业园区烟墩片区

	邮政编码
	650499
	生产经营场所地址
	云南省昆明市富民县工 业园区烟墩片区

	行业类别
	啤酒制造，热力生产和 供应
	投产日期
	2016-08-01

	生产经营场所中心经度
	102°28'36.01"
	生产经营场所中心纬度
	25°14'49.27”

	组织机构代码
	
	统一社会信用代码
	91530124MA6K4NYA9 7

	技术负责人
	何为
	联系电话
	15025134371

	所在地是否属于大气重点 控制区
	否
	所在地是否属于总磷控 制区
	否

	所在地是否属于总氮控制 区
	
否
	所在地是否属于重金属 污染特别排放限值实施 区域
	
否

	是否位于工业园区
	否
	所属工业园区名称
	

	是否需要改正
	否
	排污许可证管理类别
	重点管理

	主要污染物类别
	废气 废水

	



主要污染物种类
	颗粒物
SO2
NOx
□VOCs
其他特征污染物(汞及其化合物， 林格曼黑度，臭气浓度)
	COD
氨氮
其他特征污染物(总氮(以N计).  总磷(以P计),五日生化需氧量，pH 值，悬浮物，色度，氟化物(以F-计), 硫化物，溶解性总固体(全盐类),总 汞，总砷，总铅，总镉，流量)

	
大气污染物排放形式
	有组织
无组织
	
废水污染物排放规律
	间断排放，排放期间 流量不稳定且无规律， 但不属于冲击型排放

	大气污染物排放执行标准 名称
	锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014.恶臭污染物排放标准GB 14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996

	水污染物排放执行标准名V 称
	啤酒工业污染物排放标准GB 19821-2005.污水综合排放标准GE 8978-1996,污水综合排放标准GB8978-1996
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二、大气污染物排放

(一)排放口

表2 大气排放口基本情况表

	序号
	排放口编号排
	放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标(1)
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内
径 ( m ) ( 2 )
	排气温度(℃)
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	


1
	


D4001
	

锅炉废气 排放口
	汞及其化
合物，林 格曼黑  度，氮氧
化物，二 氧化疏， 颗粒物
	


102°28′32.30”
	


25°14'51.40"
	


45
	


2.0
	


常温
	



(二)有组织排放许可限值

表3大气污染物有组织排放

	序号
	排放口编
号
	排放口名 称
	污染物种 类
	许可排放浓度
限值
	许可排放速率
限值
(kg/h)
	许可年排放量限值(t/a)
	承诺更加严格
排放浓度限值

	
	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	主要排放口

	1
	DA00!
	锅炉废气排放口
	汞及其化合物
	0.05mg/Nm3
	
	/
	7
	/
	
	
	g Nm3

	2
	DA001
	锅炉废气排放11
	二氧化硫
	400mg/Nm3
	

/
	/
	/
	/
	
	
	mgNa3


3
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	序号
	排放口编
号
	排放口名 称
	污染物种
类
	许可排放浓度
限值
	许可排放速率
限值
(kg/h)
	许可年排放量限值(t/a)
	承诺更加严格
排放浓度限值

	
	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	3
	DA001
	锅炉废气排放口
	颗粒物
	80mg/Nm3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/mgm3

	4
	D¹001
	锅炉废气排放口
	氮氧化物
	400mg/Nm3
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	/mg/Nm3

	5
	DA001
	锅炉废气排放口
	林格曼黑度
	1级
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/级

	
主要排放口合计
	颗粒物
	6.688956
	6.688956
	6.688956
	户
	/
	/

	
	S02
	26.755824
	26.755824
	26.755824
	/
	1
	/

	
	NOx
	21.300000
	21.300000
	21.300000
	
	/
	/

	
	VOCs
	/
	/
	/
	
	
	/
	/

	一般排放口
	

	
	

	
一般排放口合计
	颗粒物
	/
	/
	/
	
	
	7
	

	
	SO2
	/
	!
	/
	
	 (
、
)
	1
	1

	
	NOx
	/
	!
	!
	
	
	!
	

	
	VOCs
	/
	!
	/
	
	
	/
	

	全厂有组织排放总计
	

	
全厂有组织排放总 计
	颗粒物
	6.688956
	6.688956
	6.688956
	
	
	/
	

	
	SO2
	26.755824
	26.755824
	26.755824
	
	
	/
	

	
	NOx
	21.3
	21.3
	21.3
	
	
	/
	

	
	VOCs
	/
	/
	/
	
	
	
/
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	主要排放口备注信息

	

	一般排放口备注信息

	/

	全厂有组织排放总计备注信息

	

















































/



(三)无组织排放许可条件

 (
1
                                             
                                   
7
)表4大气污染物无组织排放

	
序号
	生产设施
编号/无
组织排放 编号
	
产污环节
	
污染物种类
	主要污染防
治措施
	国家或地方污染物排放标准
	
其他信息
	年许可排放量限值(t/a)
	申请特殊时
段许可排放 量限值

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	

	厂界
	
	臭气浓
	堆放的酒糟进行全覆盖，污水处理站产生恶臭
	恶臭污染物排放标准GB
	20
	7
	7
	7
	/
	7    !
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序号
	生产设施
编号/无
组织排放
编号
	
产污环节
	
污染物种类
	主要污染防
治措施
	国家或地方污染物排放标准
	
其他信息
	年许可排放量限值(t/a)
	申请特殊时

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年
	段许可排放 量限值

	
	
	
	度
	区域加盖
	14554-93
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	MF00
03
	粉碎废气
	颗粒物
	全封闭投料、增湿
	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
	1.0mg/N m3
	
	
	
	
	
	
	/mg m3

	3
	MF00
02
	粉碎机废气
	颗粒物
	全封闭投料、增湿
	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
	1.0mg/N m3
	
	
	
	
	
	
	/mgN m3

	4
	MF00
53
	酒糟堆场废气
	臭气浓
度
	采用封闭式酒糟罐堆存
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	20
	
	
	
	
	
	
	

	5
	MF00
48
	污水处理废气
	臭气浓
度
	污水处理区域加盖
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	20
	
	
	
	
	
	
	

	6
	厂界
	
	颗粒物
	洒水降尘
	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
	1.0mg/N m3
	
	
	
	
	
	
	mg
m3

	7
	MF00
56
	贮存系统无组织 排放
	颗粒物
	洒水降尘
	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
	1.0mg/N m3
	
	
	
	
	
	
	/mg m3

	8
	MF00
55
	贮存系统无组织 排放
	颗粒物
	洒水降尘
	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996
	1.0mg八
m3
	
	
	
	
	
	
	/mg □3

	全厂无组织排放总计
	

	
全厂无组织排放总计
	颗粒物
	/
	/
	/
	
	
	

	
	S02
	/
	/
	7
	/
	
	

	
	NOx
	/
	/
	7
	
	/
	

	
	VOCs
	/
	/
	7
	
	
	



(四)特殊情况下许可限值

表5 特殊情况下大气污染物有组织排放
6
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	排放口类型
	污染物
	种类
	许可排放时段
	许可排放浓度限 值
	许可日排放量限
值(kg/d)
	许可月排放量限
值(t/m)

	
	环境质量限期达标规划要求

	
主要排放口
	颗粒
	物
	!
	/
	7
	7

	
	SO2
	
	/
	7
	7
	7

	
	NOx
	
	





!
	/
	7
	/

	
	VOCs
	
	/
	/
	/
	/

	
一般排放口
	颗粒
	物
	





/
	
	/
	/

	
	SO2
	
	





!
	/
	/
	/

	
	NOx
	
	





/
	/
	/
	/

	
	VOCs
	
	





/
	/
	/
	/

	
无组织排放
	颗粒
	物
	





!
	

/
	/
	/

	
	SO2
	
	/
	/
	/
	

	
	NOx
	
	





/
	/
	/
	/

	
	VOCs
	
	/
	/
	/
	/

	
全厂合计
	颗粒
	物
	





!
	

/
	

/
	

/

	
	SO2
	
	
	/
	/
	/

	
	NOx
	
	





/
	/
	/
	7

	
	VOCs
	
	!
	/
	/
	1

	
	重污染天气应对要求

	
主要排放口
	颗粒物
	
	/
	
	1
	/

	
	SO2
	
	/
	
	/
	7

	
	NOx
	
	/
	
	7
	/

	
	VOCs
	
	/
	
	

/
	/

	
一般排放口
	颗粒牧
	
	





/
	/
	/
	/

	
	S02
	
	





/
	

/
	
	

	
	NOx
	
	





/
	/
	/
	7

	
	VOCs
	
	
	
	/
	7

	
	
7
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无组织排放
	颗粒物
	1
	/
	/
	/

	
	S02
	/
	/
	/
	/

	
	NOx
	/
	/
	7
	/

	
	VOCs
	/
	/
	7
	7

	
全厂合计
	颗粒物
	/
	/
	/
	/

	
	S02
	/
	/
	/
	/

	
	NOx
	





/
	/
	/
	1

	
	VOCs
	





/
	!
	/
	/
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	冬季污染防治其他备注信息

	

	其他特殊情况备注信息

	


注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

(五)排污单位大气排放总许可量

表 6 企业大气排放总许可量

	序号
	污染物种类
	第一年(t/a)
	第二年(t/a)
	第三年(t/a)
	第四年(t/a)
	第五年(t/a)

	1
	颗粒物
	6.688956
	6.688956
	6.688956
	/
	/

	2
	SO2
	26.755824
	26.755824
	26.755824
	


/
	/

	3
	NOx
	21.3
	21.3
	21.3
	


/
	/

	4
	VOCs
	/
	/
	/
	/
	/
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	企业大气排放总许可量备注信息

	



注：“全厂台计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

三、水污染物排放

( 一)排放口

表7废水直接排放口基本情况表

	
序号
	排放
口编
号
	排放 口 名 称
	排放口地理坐标
	
排放去向
	
排放规律
	间歇排放
时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标
	
其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体 功能目标
	经度
	纬度
	

	


1
	


DW0
01
	废 水 总 排 口
	


102°28′32
.88”
	


25°14'51.9
4"
	
直接进入
江河、湖、
库等水环
境
	间断排  放，排放 期间流量 不稳定且 无规律， 但不属于
冲击型排
	

间断排
放
	

(螳螂 川)小清
河
	


II1类
	


102°28'28
.09"
	


25°14'57.
88"
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	排放
字号口缩  号
	排放 □ 名 称
	排放口地理坐标
	
排放去向
	
排放规律
	间歇排放
时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标
	
其他信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体 功能目标
	经度
	纬度
	

	
	
	
	
	
	放
	
	
	
	
	
	



表8入河措污口信息表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	入河排污口
	其他信息

	
	
	
	名称
	编号
	批复文号
	

	1
	[4001
	废水总排口
	/
	
	
	




表9雨水排放口基本情况表

	序号
	
摔放
□端 号
	
排放
口 名
称
	排放口地理坐标(1)
	

措放去向
	

排放规律
	
间歇排
放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理
坐标(4)
	
其他信 息

	
	
	
	
经度
	
纬度
	
	
	
	
名称(2)
	受纳水体
功能目标
(3)
	
经度
	
纬度
	

	



!
	


D
60
2
	金 理 時 谓 廊 序 讀 放 口
	



102*28  35.15”
	



25°14' 53.3"
	


直接进入江
河、湖、库
等水环境
	


何断排放，
接放期间流
量稳定
	



下雨时
	


螳螂川 (小清 河 )
	



I I 类
	



102*28
28.45”
	



25*4
57.73
	



It
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排放排放
	非放口始理坐标(1)
	

排放去向
	

排放规律
	
间数排
放时段
	受纳自然水体信息
	汇入登纳自然水体处地理
坐标(4)
	
其他信 息

	 (
序号
)□编□名
号 称        经度
	
纬度
	
	
	
	
名称(2)
	受纳水体
功能目标
(3)
	
经度
	
纬度
	

	



(二)排放许可限值

表10废水污染物排放

	序号 非放口编号 排放口名称污染物种类    许可排放浓度限值
	第一年
	许可年排放量限值(t/a)
第二年       第三年       第四年       第五年

	主要排放口

	1    DW1
	废水总排
D
	总氲(以N
计 )
	/mg/L
	/
	/
	/
	
	

	2     DW001
	废水总排 口
	总镉
	1
	1
	1
	/
	1
	1

	3
	DWc01
	废水总排 口
	悬浮物
	70ngL.
	1
	/
	1
	1
	

	4
	DW001
	废水总楼 口
	总碎
	1
	1
	1
	1
	
	

	5
	DW1
	腹水总指
口
	总磷(以P
计 )
	3mgL.
	1
	/
	1
	/
	

	6
	DWo
	废水总
(
	总铅
	1
	1
	1
	1
	7
	/

	7
	DWo01
	拨东总排
1
	色度
	50
	!
	1
	
	
	

/
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老
)

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可年排放量限值(t/a)

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	8
	DW001
	废水总排 口
	硫化物
	/
	/
	/
	/
	1
	/

	9
	DW001
	废水总排 口
	五日生化 需氧量
	20mg/L
	/
	/
	/
	/
	/

	10
	DW001
	废水总排 口
	流量
	1
	/
	/
	1
	/
	1

	11
	DW001
	废水总排
口
	总汞
	/
	/
	/
	

/
	1
	1

	12
	DW001
	废水总排
口
	p H 值
	6-9
	1
	/
	1
	1
	1

	13
	DW001
	废水总排
口
	化学需氧
量
	80mg/L
	

/
	/
	/
	I
	!

	14
	DW001
	废水总排 口
	氨氮
(NH3-N)
	15mg/L
	

/
	/
	/
	/
	1

	
15
	
DW001
	废水总排
口
	溶解性总
固体(全盐
类 )
	
/
	

/
	

/
	
/
	
/
	
/

	16
	DW001
	废水总排 口
	氟化物(以 F-计)
	1
	1
	1
	/
	/
	1

	
主要排放口台计
	CODer
	29.480000
	29.480000
	29.48D000
	
	

	
	氨氮
	2.950000
	2.950000
	2.950000
	
	

	
	总氮(以N计)
	28.636300
	28.636300
	28.636300
	
	

	
	总磷(以P计)
	3.436356
	3.436356
	3.436356
	
	

	一般排放口

	

	一般排放口台计
	CODcr
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	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	许可排放浓度限值
	许可年排放量限值(t/a)

	
	
	
	
	
	第一年
	第二年
	第三年
	第四年
	第五年

	
	氨氮
	
	
	
	
	

	
	总氮(以N计)
	
	
	
	
	

	
	总磷(以P计)
	
	
	
	
	

	全厂排放口总计

	
全厂排放口总计
	CODcr
	29.480000
	29.480000
	29.480000
	/
	/

	
	氨氮
	2.950000
	2.9500D0
	2.950000
	/
	

	
	总氮(以N计)
	28.636300
	28.636300
	28.636300
	/
	/

	
	总磷(以P计)
	3.436356
	3.436356
	3.436356
	/
	/
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	主要排放口备注信息

	

	一般排放口备注信息

	/

	全厂排放口备注信息

	


注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

四、噪声排放信息

表11噪声排放信息

	
噪声类别
	生产时段
	
执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	
备注

	
	昼间
	夜间
	
	昼间，dB(A)
	夜间，dB(A)
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噪声类别
	生产时段
	
执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	
备注

	
	昼间
	夜间
	
	昼间，dB(A)
	夜间，dB(A)
	

	稳态噪声
	0 6 至 2 2
	2 2 至 0 6
	《工业企业厂界环境噪声排放
标准》(GB12348-2008)
	60
	50
	监测频次为1次/季

	频发噪声
	否
	否
	
	
	
	

	偶发噪声
	否
	是
	《工业企业厂界环境噪声排放
标准》(GB12348-2008)
	
	65
	



五、固体废物排放信息

表12固体废物排放信息
	固体废物排放信息

	
序号
	
固体废物
来源
	
固体废物
名称
	
固体废物
种类
	
固体废物
类别
	
固体废物
描述
	固体废物 产生量  (t/a)
	
处理方式
	处理去向
	
其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	自行贮存 量(t/a)
	自行利用
(t/a)
	| 自行处置
(t/a)
	转移量(t/a)
	排放量
(t/a)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	委托利用 量
	委托处置
量
	
	

	

1
	
【
	

废酵母
	其它固  体废物  (含半  液 态 、 液态废  物 )
	
一般工
业固体 废物
	

发酵罐 产生
	

2000
	

委托处
置
	

0
	

0
	

0
	

0
	

2000
	

0
	
回收作
饲料添
加剂出
售

	2
	
1
	废玻璃
	其它固 体废物
	一般工
业固体
	生产过
程产生
	1375
	委托处
置
	0
	0
	0
	0
	1375
	0
	收集后
出售给
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	(含半  液 态 、
液态废 物 )
	废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	玻璃厂

	


3
	


1
	

酒糟
	其它固 体废物  (含半  液 态 、 液态废  物 )
	
一般工
业固体 废物
	

过滤产 生
	

14137.
5
	

委托处
置
	


0
	


0
	


0
	


0
	

14137.
5
	


0
	
回收作
饲料出 售

	


4
	


2
	

污泥
	其它固 体废物  (含半  液 态 、 液态废  物 )
	
一般工
业固体 废物
	
污水处
理站产
生
	


800
	

委托处
置
	


0
	


0
	


0
	


0
	


800
	


0
	

委托清
运

	
5
	污染防
治单元
	
灰渣
	
炉渣
	一般工
业固体 废物
	煤燃烧 产生
	
3600
	委托处
置
	
0
	
0
	
0
	
0
	
3600
	
0
	委托处
置

	委托利用、委托处置

	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物类别
	委托单位名称
	危险废物利用和处置单位 危险废物经营许可证编号

	1
	污染防治单元
	灰渣
	一般工业固体废物
	富民顺宏建材有限公司
	

	2
	1
	废玻璃
	一般工业固体废物
	刘自中
	7

	3
	1
	废酵母
	一般工业固体废物
	张文学
	/

	4
	2
	污泥
	一般工业固体废物
	富民丰岛花卉有限公司
	7

	5
	1
	酒糟
	一般工业固体废物
	张文学
	7

	自行处置
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	序号
	固体废物来源
	固体废物名称
	固体废物类别
	自行处置描述

	



六、环境管理要求

(一)自行监测

表13自行监测及记录表

	

序号
	
污染源 类别/监 测类别
	排放口
编号/
监测点
位
	排放口 名称/  监测点 位名称
	
监测内 容
	

污染物名称
	

监测设施
	自动
监测
是否
联网
	
自动监测仪
器名称
	
自动监测
设施安装
位置
	自动监测
设施是否
符合安  装、运行、 维护等管 理要求
	
手工监测采样
方法及个数
	
手工监测
频次
	

手工测定方法
	

其他信

	






1
	






废气
	





D400
1
	




锅炉
废气
排放
口
	烟气
流
速 ，
烟气
温
度 ，
烟气
压
力 ，
烟气
含湿  量 ， 烟气  量 . 烟道
	






林格曼黑度
	






手工
	
	
	
	
	





非连续采样 至少3个
	






1次/月
	



固定污染源排放
烟气黑度的起定
林格曼据气黑度
图法到7
398-2007
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序号
	
污染源 类别/监 测类别
	排放口
编号/
监测点
位
	排放口 名称/  监测点 位名称
	

监测内 容
	

污染物名
	

称
	

监测设施
	自动
监测
是否
联网
	
自动监测仪
器名称
	
自动监测
设施安装 位置
	自动监测
设施是否 符合安  装、运行、 维护等管 理要求
	
手工监测采样 方法及个数
	

手工监测
频次
	

手工测定方法
	

其他信息

	
	
	
	
	截面
积 ，
氧含
量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	








2
	








废气
	







DA00
1
	






锅炉
废气
排放
口
	 (
流速
)烟气

烟气
温
度 ，
烟气
压
力 ，
烟气
含湿
量 ，
烟气
量 ，
烟道
截面
含
量
	







汞及其化 物
	








合
	








手工
	
	
	
	
	







非连续采样 至少3个
	








1次/月
	






固定污染源废气
汞的测定冷原子
吸收分光光度法
(暂行)HJ
543-2009
	

	
3
	废气
	D400
1
	锅炉
废气 排放
	烟气 流   速 ，
	氮氧化
	物
	自动
	是
	氮氧化物 检测仪
	锅炉房 旁
	是
	非连续采样 至少3个
	每天不
少于4
次，间隔
	固定污染源废气 氮氧化物的测定
定电位电解法HU
	当自动 监测仪 器失效
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序号
	
污染源 类别/监 测类别
	排放口
编号/
监测点
位
	排放口
名称
监测点
位名称
	
监测内 容
	

污染物名称
	

监测设施
	自动 监测 是否
联网
	
自动监测仪 器名称
	
自动监测
设施安装
位置
	白动监测
设施是否 符合安  装、运行、 维护等管 理要求
	
手工监测采样 方法及个数
	
手工监测
频次
	

手工测定方法
	

其他信息

	
	
	
	口
	 (
含
 
量
)烟气
温
度 ，
烟气
压
力 ，
烟气
含湿
量 ，
烟气
量 ,
狠道
	
	
	
	
	
	
	
	时间不
超过6小
时
	693-2014
	时，采用
手工监
测

	



4
	



废气
	



D⁴00 1
	

锅炉
废气
排放
口
	烟气
流
速 ，
烟气
温
度 ，
烟气
压
力 ,
烟气
	



二氧化硫
	



自动
	



是
	


二氧化疏 监测仪
	


锅炉房 旁
	



是
	



非连续采样 至少3个
	
每天不
少于4
次，间隔
时间不
超过6小
时
	


固定污染源排气
中二氧化硫的测
定定电位电解法
HJ 57-2017
	

当自动
监测仪
器失效
时，采用
手工监
测
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序号
	
污染源 类别/监 测类别
	排放口
编号/
监测点
位
	排放口 名称/  监测点 位名称
	
监测内 容
	

污染物名称
	

监测设施
	自动
监测
是否
联网
	
自动监测仪
器名称
	
自动监测
设施安装
位置
	自动监测  设施是否 符合安  装、运行、 维护等管 理要求
	
手工监测采样 方法及个数
	
手工监测 频次
	

手工测定方法
	

其他信息

	
	
	
	
	含湿 量 ， 烟气 量 ， 烟道
积面
氧含 量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	







5
	







废气
	






DA00
1
	





锅炉 废气 排放 口
	烟气
流
速 ,
烟气
温
度 ，
烟气
压
力 ，
烟气
含湿
量 ，
烟气
量 ，
烟道
截面 积 ，
	







颗粒物
	







自动
	







是
	






颗粒物检
测仪
	






锅炉房 旁
	







是
	






非连续采样 至少3个
	




每天不
少于4
次，间隔
时间不
超过6小
时
	




固定污染源排气
中颗粒物测定与
气态污染物采样
方法GB/T
16157-1996
	




当自动
监测仪
器失效
时，采用
手工监
测
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序号
	
污染源 类别/监 测类别
	排放口
编号/
监测点
位
	排放口 名  称 监测点 位名称
	
监测内 容
	

污染物名称
	

监测设施
	自动
监测
是否
联网
	

自动监测仪 器名称
	
自动监测
设施安装
位置
	自动监测
设施是否 符合安  装、运行、 维护等管
理要求
	
手工监测采样
方法及个数
	
手工监测 频次
	

手工测定方法
	

其他信息

	
	
	
	
	氧含 量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


6
	

废气
	

厂界
	
	温度气压风速
	

臭气浓度
	

手工
	
	
	
	
	

非连续采样 至少3个
	

1次/半
年
	
空气质量恶臭的
测定三点比较式
臭袋法GB T
14675-1993
	

	


7
	

废气
	

厂界
	
	温度气压风速
	

颗粒物
	

手工
	
	
	
	
	

非连续采样 至少3个
	

1次/季
	
环境空气总悬浮
颗粒物的测定重
量法GB/T
15432-1995
	

	

8
	

废水
	

DW00
1
	
废水
总排
口
	

流量
	

pH值
	

自动
	

是
	

PH分析仪
	
自动在
线仪器
房
	

是
	
混合采样 至少3个混
合样
	每天不
少于4
次，间隔
时间不
超过6小
时
	
水质pH值的测定
玻璃电极法GB
6920-1986
	当自动
监测仪
器失效
时，采用
手工监
测

	
9
	废水
	IA00
1
	废水
总排
口
	流量
	色度
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混
合样
	1次/季
	
	木质色度的测定 GB 11903-89
	

	10
	废水
	D%00
	废水
	流量
	悬浮物
	手工
	
	
	
	
	混合采样
	1次/季
	水质悬浮物的测
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序号
	
污染源 类别/监 测类别
	排放口
编 号 /
监测点 位
	排放口 名称/  监测点 位名称
	

监测内 容
	

污染物名称
	

监测设施
	自动
监测
是否
联网
	
自动监测仪
器名称
	
自动监测
设施安装
位置
	白动监测
设施是否 符合安  装、运行、 维护等管 理要求
	
手工监测采样 方法及个数
	
手工监测 频次
	

手工测定方法
	

其他信息

	
	
	1
	总排 口
	
	
	
	
	
	
	
	至少3个混 合样
	
	定重量法GB 11901-1999
	

	
1!
	
废水
	
DY00
1
	废水
总排 口
	
流量
	五日生化需
氧量
	
手工
	
	
	
	
	混合采样
至少3个混
合样
	
1次/季
	水质五日生化霉
氧量(BD5)的测
定稀释与接种法
HJ505-2009
	
/

	

12
	

废水
	

DW00
1
	
废水
总排 口
	

流量
	

化学需氧量
	

自动
	

是
	

化学需氧
量分析仪
	
自动在
线仪器 房
	

是
	
混合采样
至少3个混
合样
	每天不
少于4
次，间隔
时间不
超过6小
时
	
水质化学需氧量 的测定重铬酸盐 法HJ 828-2017
	当自动
监测仪
器失效
时，采用
手工监
测

	

13
	

废水
	

DW00
1
	
废水
总排 口
	

流量
	

总汞
	

手工
	
	
	
	
	

/
	

/
	

/
	根据锅
炉自行 监测技 术指南
不监测
该指标

	

14
	

废水
	

L%00
1
	
废水
总排 口
	

流量
	

总镉
	

手工
	
	
	
	
	

/
	

/
	
	根据锅
炉自行 监测技 术指南
不监测
该指标

	15
	废水
	 (
1
)DM00
	废水
总排
	流量
	总砷
	手工
	
	
	
	
	/
	/
	
	根据锅
炉自行
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序号
	
污染源 类别/监 测类别
	排放口
编号/
监测点 位
	排放口 名称/ 监测点 位名称
	
监测内 容
	

污染物名称
	

监测设施
	自动
监测
是否
联网
	
自动监测仪
器名称
	
自动监测
设施安装
位置
	白动监测
设施是否 符合安  装、运行、 维护等管 理要求
	
手工监测采样 方法及个数
	
手工监测 频次
	

手工测定方法
	

其他信息

	
	
	
	口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	监测技 术指南
不监测
该指标

	
16
	废水
	DW00
1
	废水
总排 口
	流量
	总铅
	手工
	
	
	
	
	/
	/
	/
	

	


17
	


废水
	

DW00
1
	
废水
总排
口
	


流量
	

总氮(以N
计 )
	


手工
	
	
	
	
	
混合采样
至少3个混
合样
	


1次/日
	
水质总氮的测定
流动注射-盐酸茶
乙二胺分光光度
法HJ 668-2013
	总氮自
动监测
技术规
范发布
实施前，
按日监
测

	

18
	

废水
	

DWO0
1
	
废水
总排 口
	

流量
	
氨氮
(NH3-N)
	

自动
	

是
	
氨氮分析
仪
	
自动在
线仪器 房
	

是
	
混合采样
至少3个混
合样
	每天不
少于4
次，间隔
时间不
超过6小
时
	水质氨氦的测定
流动注射一水杨酸
分光光度法HJ
666-2013
	当自动
在线仪
器失效
时，采用
手工监
测

	

19
	

废水
	

DW00
1
	
废水
总排
口
	

流量
	

总 磷 ( 以 P
计 )
	

自动
	

是
	

总
	

磷分析 仪
	
自动在
线仪器 房
	

是
	
混合采样
至少3个混
合样
	每天不
少于4
次，间隔
时间不
超过6小
时
	
水质总磷的测定
流动注射钼酸铵
分光光度法HJ
671-2013
	当自动
监测仪
器失效
时，采用
手工监
测
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序号
	
污染源 类别/监 测类别
	排放口
编号/
监测点
位
	排放口 名称/  监测点 位名称
	
监测内 容
	

污染物名称
	

监测设施
	自动
监测
是否
联网
	
自动监测仪
器名称
	
自动监测
设施安装
位置
	白动监测
设施是否 符合安  装、运行、 维护等管 理要求
	

手工监测采样
方法及个数
	

手工监测 频次
	

手工测定方法
	

其他信息

	

20
	

废水
	

DW00
1
	
废水
总排 口
	

流量
	

氟化物(以 F-计)
	

手工
	
	
	
	
	

/
	

/
	

/
	根据锅
炉自行 监测技
术指南
不监测 该指标

	

21
	

废水
	

DWO0
1
	
废水
总排
口
	

流量
	

硫化物
	

手工
	
	
	
	
	

/
	

/
	

/
	根据锅
炉自行 监测技
术指南
不监测 该指标

	

22
	

废水
	

DKO0
1
	
废水
总排 口
	

流量
	

流量
	

白动
	

是
	

流量计
	
自动在
线仪器
房
	

是
	
混合采样
至少3个混
合样
	每天不
少于4
次，间隔
时间不
超过6小
时
	

流量计法
	当自动
监测仪
器失效
时，采用
手工监
测

	

23
	

废水
	

DWO0
1
	
废水
总排 口
	

流量
	
溶解性总固 体(全盐类)
	

手工
	
	
	
	
	

!
	

/
	

/
	根据锅
炉自行 监测技
术指南
不监测 该指标

	24
	废水
	DWO0
2
	金星
啤酒
	流量
	化学需氧量
	手工
	
	
	
	
	混合采样 至少3个混
	1次/日
	水质 化学需氧量 的测定重铬酸盐
	排放口
有流动
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序号
	
污染源 类别/监 测类别
	排放口
编 号 /
监测点 位
	排放口 名称/  监测点 位名称
	
监测内 容
	

污染物名称
	

监测设施
	自动
监测
是否
联网
	

自动监测仪
器名称
	
自动监测
设施安装
位置
	白动监测
设施是否 符合安  装、运行、 维护等管 理要求
	
手工监测采样 方法及个数
	
手工监测 频次
	

手工测定方法
	

其他信息

	
	
	
	雨水
播放 口
	
	
	
	
	
	
	
	合样
	
	法 8 2 8 - 2 0 1 7
	水排放
时开展
监测，排
放期间
按日监
测


监测质量保证与质量控制要求：
委托有资质的第三方进行监测
监测数据记录、整理、存档要求：
电子台账+纸质台账，至少保存三年

(二)环境管理台账记录

表14 环境管理台账记录表

	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	
1
	
基本信息
	记录单位名称、生产经营厂址、法人代表、社会统一 信用代码、生产规模、许可证编号等；生产设施名 称、编码、规格型号、规格参数；污染防治设施名
称、编码、规格型号、规格参数。
	不发生变化时
候每年记录一  次，发生变化时 候记录。
	电子台账+纸质 台账
	
至少保存三年

	
2
	
监测记录信息
	规范编制自行监测方案，(委托第三方进行监测的) 要求第三方出具正规的监测报告：(自行监测)按照监 测技术规范，做好原始记录，出具监测报告。
	按自行监测规 范要求进行监 测。
	电子台账+纸质 台账
	
至少保存三年
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	序号
	类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	

3
	

其他环境管理信息
	1、记录各项运行管理要求落实情况、雨水排放情况， 2、记录设施故障时候的时间、处理设施，污染物浓  度。
	各项运行管理
要 求 落 实 情
况，雨水、设
备故障时候发
生时候记录。
	
电子台账+纸质 台账
	

至少保存三年

	


4
	


生产设施运行管理信息
	正常工况开始时间、结束时间、产品名称、产品产量、
燃料名称、燃料用量、燃料采购时间、采购量、燃料 分析数据、生产负荷：非正常工况的起止时间、产 品产量、燃料消耗量、时间原因、应对措施、是否
报告。
	运行状态、生
产负荷按班次
或日记录，燃
料信息按批次
记录：非正常工
况按工况期记
录
	

电子台账+纸质 台账
	


至少保存三年

	

S
	

污染防治设施运行管理信息
	1、有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参   数：2、无组织废气排放控制监测记录措施执行情况；
3、废水治理设施进出水量，药剂名称及使用量，污 泥产生量，4、污染治理设施运维记录5、非常工况 下发生时间、结束时间、异常原因、应对措施、是  否报告。
	正常工况下按  班 次 或 日 记 录，非常工况  按 工 况 期 记 录，运维记录  发生时候记录。
	
电子台账+纸质 台账
	

至少保存三年



(三)执行(守法)报告

表15执行(守法)报告信息表

	序号
	主要内容
	上报频次
	其他信息

	
1
	年度执行报告内容应包括：1.排污单位基本信息；2.污染治理设施运行
情况：3. 自行监鸿情况：4.台账管理情况：5.实际提放情况及合规判定
分析：6.信息公开情况；7.播污单位内部环境管理体系建设与运行情况；
8.播污许可证规定的其他内容执行情况：9.其他需要说明的情况：10.
	
年报
	对于铸证时间超过三个月的年度， 报告周期为当年全年(自然年):对  于持证时向不足三个月的年度，当 年可不提交年度执厅报告，排污许
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	序号
	主要内容
	上报频次
	其他信息

	
	结论：11.附件附图要求。对于实行错峰生产的排污单位，执行报告中  应专门报告错峰生产期间排污许可证要求的执行情况。错峰生产期间全  部停产的，也应报告。具体内容详见该行业技术规范执行报告相应内容。
	
	可证执行情况纳入下一年度执行报 告 。

	

2
	季度执行报告至少包括污染物实际排放浓度和排放量，合规判定分析， 超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。还应包括各月度生产小 时数、主要产品及其产量、主要原料及其消耗量、新水用量及废水排放 量、主要污染物排放量等信息。具体内容详见该行业技术规范执行报告 相应内容。
	

季报
	对于持证时间超过一个月的季度， 报告周期为当季全季(自然季度); 对于持证时间不足一个月的季度， 该报告周期内可不提交季度执行报 告，排污许可证执行情况纳入下一 季度执行报告。



(四)信息公开

表16 信息公开表

	序号
	公开方式
	时间节点
	公开内容
	其他信息

	




1
	



1.全国排污许可证管理信息 平台
2.其他便于公众知晓的方式
	



按照《企业事业单位环境信息 公开办法》的要求执行。
	1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、 法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产  经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2  排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名 称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放  浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排  放标准、核定的排放总量；3.防治污染设施的  建设和运行情况；4.建设项目环境影响评价及  其他环境保护行政许可情况；5.突发环境事件  应急预案；6.环境自行监测方案；7.其他应当 公开的环境信息。
	


按照《企事业单位环境信息公 开办法》和《排污许可管理办 法》(试行)执行。
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(五)其他控制及管理要求


1、应当按照相关法律、标准及技术规范等要求运行大气及水污染物污染防治设施，并且进行维护和管理，保证设施正常运行，不得随意闲置污染 物防治设施。
2、固体废物、危险废物处置等按照相关法律法规进行管理，不得随意处置；危废废物还需按照国家要求进行申报。
3、按照相关法律法规对噪声进行管理。
4、制定环境管理计划，保证污染物达标排放。

七、其他许可内容


/

八、改正规定

	序号
	改正问题
	改正措施
	时限要求

	1
	废水未安装总氮在线监测
	在废水总排放口安装总氮自动在线监测，并按要求联网
	2019-11-22至2020-08-22
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排污许可证
副本
第二册
[image: ]

证书编号： 91530124MA6K4NYA97001V

单位名称：金星啤酒集团富民有限公司
注册地址：云南省昆明市富民县工业园区烟墩片区
行业类别：啤酒制造，热力生产和供应
生产经营场所地址：云南省昆明市富民县工业园区烟墩片区
统一社会信用代码：91530124MA6K4NYA97
法定代表人(主要负责人):张慧军
技术负责人：何为
固定电话：0871-64982138 移动电话：15025134371



有效期限：自2019年12月11日起至2022年12月10日止



[image: ]发证机关：(公章)昆明市生态环境局



发证日期： 2019年12月11 口
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九、排污单位登记信息

(一)主要产品及产能

表18主要产品及产能信息表

	序 号
	主要生
产单元 名称
	主要工
艺名称
(1)
	生产设施 名称
(2)
	
生产设施 编号
	
是否为备 用锅炉
	设施参数(3)
	
其他设施 信息
	产品(介
质)名称
(4)
	
生产能力
(5)
	
计量单位
(6)
	设计年生
产时间(h)
(7)
	
其他产品
信息
	
其他工艺
信息

	
	
	
	
	
	
	参数名称
	设计值
	计量单 位
	其他设施
参数信息
	
	
	
	
	
	
	

	







1
	热力
生产 单元
	燃烧
系统
	燃煤锅 炉
	
MF0054
	
否
	锅炉
额定
出力
	
10
	
t/h
	
/
	
/
	
蒸汽
	
10
	
t/h
	
7200
	
	

	
	储运
和制
备单
元
	
贮存
系统
	
燃料堆
场
	
MF0055
	
否
	
占地
面积
	
120
	
n2
	
/
	
/
	
	
	
	
	
	

	
	健运
和制
备单
元
	
贮存
系统
	
灰清场
	
MF0056
	
否
	
占地
面积
	
30
	
a2
	
/
	
/
	
	
	
	
	
	

	
	
辅助 单元
	软化 水制
备系 统
	
除盐水
箱
	

MF0057
	
否
	
容积
	
25
	
m3
	
/
	
/
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	序号
	生产线名称
	生产线编号
	产品名称
	计量单位
	生产能力
	设计年生产时间(h)
	其他产品信息

	1
	啤酒生产线
	1
	啤酒
	kL/a
	163636
	7200
	按麦芽糖浓度11℃ 计算




表18-1主要产品及产能信息补充表

	
序号
	
生产线名称
	
生产线编号
	主要生产单 元名称
	主要工艺名 称
	生产设施名 称
	生产设施编 号
	设施参数
	
其他设施信
	
息其他工信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数 信息
	
	

	







1
	






啤酒生产 线
	







1
	原料储存
系统
	储存
	仓库
	MF0001
	容积
	m3
	1500
	/
	/
	用于储存大 米和是芽

	
	
	
	原料粉碎
系统
	
粉碎
	粉碎机
	MFO002
	粉碎能力
	t/h
	20
	/
	大米粉碎
	
湿法粉碎

	
	
	
	
	
	粉碎机
	MF0003
	粉碎能力
	t/h
	20
	/
	麦芽粉碎
	

	
	
	
	糖化、糊 化系统
	糖化
	糖化锅
	MF0004
	容积
	m3
	82.5
	/
	/
	/

	
	
	
	糖化、糊 化系统
	糊化
	糊化锅
	MFO005
	容积
	m3
	67.5
	/
	/
	/

	
	
	
	糖化、糊 化系统
	过滤
	过滤槽
	MFO006
	容积
	m3
	76.5
	/
	/
	/

	
	
	
	糖化、糊 化系统
	煮沸
	煮沸锅
	MFO007
	容积
	m3
	124
	/
	/
	7

	
	
	
	糖化、糊 化系统
	沉淀
	沉淀槽
	MFO008
	容积
	m3
	130
	/
	/
	



32

[image: ]
[image: ] (
C
)[image: ]扫描全能王创建


	
序号
	
生产线名称
	
生产线编号
	主要生产单
元名称
	主要工艺名
称
	生产设施名
称
	生产设施编 号
	设施参数
	
其他设施信息
	
其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数 信息
	
	

	
	
	
	糖化、糊 化系统
	冷却
	冷却器
	MFO009
	处理能力
	kL/h
	55
	/
	
	

	
	
	
	












发酵系统
	












发酵
	发酵罐
	MF0010
	容积
	m3
	360
	/
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0011
	容积
	m3
	360
	/
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0012
	容积
	m3
	360
	/
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0013
	容积
	n3
	360
	/
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0014
	容积
	m3
	360
	/
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0015
	容积
	□3
	360
	
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0016
	容积
	m3
	360
	/
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0017
	容积
	m3
	360
	/
	
	

	
	
	
	
	
	发醇罐
	MF0018
	容积
	m3
	360
	/
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0019
	容积
	m3
	360
	/
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0020
	容积
	m3
	360
	/
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0021
	容积
	m3
	360
	
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0022
	容积
	m3
	360
	
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0023
	容积
	u3
	360
	
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0024
	容积
	m3
	360
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序号
	
生产线名称
	
生产线编号
	主要生产单 元名称
	主要工艺名 称
	生产设施名 称
	生产设施编 号
	设施参数
	
其他设施信息
	
其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数 信息
	
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0025
	容积
	m3
	360
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0026
	容积
	m3
	360
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	发酵罐
	MF0027
	容积
	m3
	360
	/
	!
	

	
	
	
	



过滤系统
	



过滤
	过滤机
	MFO028
	处理能力
	kL/h
	30
	/
	/
	



/

	
	
	
	
	
	清酒罐
	MF0029
	容积
	m3
	150
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	清酒罐
	MF0030
	容积
	m3
	150
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	清酒罐
	MF0031
	容积
	m3
	150
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	清酒罐
	MF0032
	容积
	m3
	150
	/
	/
	

	
	
	
	
	
	清酒罐
	MF0033
	容积
	m3
	150
	/
	/
	

	
	
	
	稀释系统
	稀释
	高浓稀释
机
	MF0034
	处理能力
	kL/h
	30
	/
	/
	/

	
	
	
	灌装系统
	洗瓶
	洗瓶机
	MF0035
	处理能力
	kL/h
	1200
	/
	每小时洗瓶 24000瓶
	/

	
	
	
	
灌装系统
	
灌酒
	灌酒机
	MF0036
	处理能力
	kL/h
	12
	/
	2.4万瓶线 灌酒机
	
/

	
	
	
	
	
	灌酒机
	MF0037
	处理能力
	kL/h
	18
	/
	3.6万瓶线 灌酒机
	

	
	
	
	酒糟综合
利用生产
系统
	
输送
	
排糟泵
	
MFO038
	
功率
	
KW
	
2.2
	
/
	
	通过排糟泵
排至酒糟罐
后，作饲料
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序号
	
生产线名称
	
生产线编号
	主要生产单主
元名称
	要工艺名生
称
	产 设 施 名 称
	生产设施编 号
	设施参数
	
其他设施信息
	
其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数 信息
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	出售

	
	
	
	C02回收 处理系统
	除杂
	除杂系统
	MF0039
	处理能力
	t/h
	0.2
	/
	/
	

	
	
	
	
杀菌系统
	
杀菌
	杀菌机
	MF0040
	处理量
	KL/h
	12
	/
	每小时 24000瓶
	

	
	
	
	
	
	杀菌机
	MF0041
	处理量
	KL/h
	18
	/
	每小时 36000瓶
	

	
	
	
	贴标系统
	贴标
	贴标机
	MF0042
	处理量
	KL/h
	18
	/
	每小时 36000瓶
	

	
	
	
	
喷码系统
	
喷码
	喷码机
	MF0043
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	喷码机
	MF0044
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
打包系统
	
打包
	打包机
	MF0045
	处理量
	箱/h
	40
	/
	
	

	
	
	
	
	
	打包机
	MF0046
	处理量
	箱/h
	45
	/
	
	

	



2
	



公用单元
	



2
	
公用单元
	
制水
	
制水系统
	
MF0047
	得水率
	%
	80
	/
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	处理能力
	t/h
	20
	!
	
	

	
	
	
	公用单元
	污水处理
	综合污水 处理站
	MFO048
	处理能力
	t/h
	104
	/
	
	

	
	
	
	公用单元
	清洗
	原位清洗
站
	MF0049
	用水量
	t/h
	58
	
	
	

	
	
	
	公用单元
	制冷
	制冷机
	MF0050
	功率
	KW
	90
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序号
	
生产线名称
	
生产线编号
	主要生产单
元名称
	主要工艺名 称
	生产设施名 称
	生产设施编 号
	设施参数
	
其他设施信息
	
其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数
信息
	
	

	
	
	
	
公用单元
	
储存
	液氨储罐
	MF0051
	容积
	t
	4
	/
	/
	
/

	
	
	
	
	
	液氨储罐
	MF0052
	容积
	t
	4
	/
	/
	

	
	
	
	公用单元
	堆放
	酒糟堆场
	MF0053
	酒糟罐
	m3
	100
	/
	/
	/




(二)主要原辅材料及燃料

表19主要原辅材料及燃料信息表

	序号
	种类(1)
	名称(2)
	设计年使用量
	计量单位(3)
	其他信息

	原料及辅料

	1
	工艺辅料
	常用水处理剂-除盐剂
	



2
	t/a
	/

	2
	工艺辅料
	脱硫剂-氢氧化钠
	3
	t/a
	

	3
	原料
	锅炉用水
	9000
	t/a
	

	固体及液体燃料信息

	

序号
	主要
生产 单元 名称
	
生产
设施
编号
	
生产
设施
名称
	
燃料
名称
	
水分
(%)
	
灰分
(%)
	
挥发  分(%)
	
固定 碳(%)
	

碳(%)
	

氢(%)
	

氧 ( % )
	

氮(%)
	

硫(%)
	低位
发热
量
(WJ/k g)
	
汞含  量(μ g/g)
	
年燃  使用量 (t/a)
	
其他 信息

	1
	热力
生产
	MF000
1
	燃煤 锅炉
	无烟 煤
	0.44
	34.26
	24.11
	41.19
	/
	/
	/
	/
	0.46
	21.7
	
	8500
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	单元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	气体燃料信息

	


序号
	
主要
生产 单元 名称
	
生产
设施
编号
	
生产
设施
名称
	

燃料 名称
	

甲烷
(%)
	

乙烷
(%)
	

丙烷
(%)
	
异/
正丁
烷
(%)
	
异/
正戊
烷
(%)
	己烷
及更
重组
分
(%)
	
一氧
化碳
(%)
	
二氧
化碳
(%)
	

氢
(%)
	

氧
(%)
	

氮
(%)
	
硫化
氢
(%)
	
其他
组分
(%)
	
总硫
(%或
mg/m
3)
	低位
发热
量
(MJ/
m3)
	年燃
料使
用量 (万
m3/a )
	

其他 信息

	




	序号
	产品类型
	种类(1)
	名称(2)
	年最大使用量
	年最大使用量计
量单位(3)
	硫元素占比(%)
	其他信息

	原料及辅料

	
1
	



啤酒
	辅料
	硅藻土
	195
	t/a
	/
	

	
	
	辅料
	酵母
	400
	t/a
	/
	

	
	
	辅料
	啤酒花及其制品
	60
	t/a
	/
	

	
	
	辅料
	啤酒瓶
	136500
	t/a
	/
	

	
	
	原料
	大米
	9500
	t/a
	/
	

	
	
	原料
	麦芽
	9500
	t/a
	/
	

	燃料

	序号
	燃料名称
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	热值(MJ/kg、MJ/m
3)
	年最大使用量(万
t/a、万m³/a)
	其他信息
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(三)产排污节点、污染物及污染治理设施

表20废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

	序   号
	
主要生
产单元 名称
	
生产设
施编号
	
生产设
施名称
(1)
	对应产
污环节 名称  (2)
	
污染物种 类 ( 3 )
	
排放形 式(4)
	污染治理设施
	有组织
排放口
编号
(6)
	
有组织 排放口
名称
	排放口
设置是
否符合
要求
(7)
	
排放口 类型
	
其他信 息

	
	
	
	
	
	
	
	
污染治理 设施编号
	
污染治理设施名
称(5)
	
是否为可 行技术
	污染治理
设施其他
信息
	
	
	
	
	

	








1
	







燃烧系 统
	








MF0054
	







燃煤锅 炉
	
烟气
	
二氧化硫
	
有组织
	
TA001
	
湿式除尘器
	
是
	
钠碱法
	
DA001
	锅炉废
气排放 口
	
是
	主要排 放口
	
/

	
	
	
	
	
烟气
	
氮氧化物
	
有组织
	
TA002
	
SCR
	
是
	
/
	
DA001
	锅炉废
气排放 口
	
是
	主要排 放口
	

	
	
	
	
	
烟气
	
颗粒物
	
有组织
	
TA001
	
湿式除尘器
	
是
	
/
	
DA001
	锅炉废
气排放 口
	
是
	主要排 放口
	

	
	
	
	
	
烟气
	汞及其化 合物
	
有组织
	
	
	
	
协同控制
	
DA001
	锅炉废
气排放 口
	
是
	主要排 放口
	
/

	
	
	
	
	
烟气
	林格曼黑 度
	
有组织
	
	
	
	
协同控制
	
DA001
	锅炉废
气排放
口
	
是
	主要排 放口
	



表21 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号废水类别 污染物种
	污染防治设施
	排放去向排放方式排放规律排放口编排放口名排放口设排放口类其他信息
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	污染防治设
施编号
	污染防治设 施名称(5)
	污染防治设
施工艺
	是否为可行 技术
	污染防治设
施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	














1
	









厂内综
合污水
处理站
的综合 污水(生
产废水。 生活污  水等)
	化学需 氧照氨
氮  (NH3-
).总
( 以
计》.总
磷(以P
计》.五
日生化
需鼠
量gB
值.悬浮
物色
度，氟化
物(以
f-计).
硫化物，
溶解性
总圆体
(全盐
类),总
汞总
碑，总
轿，总 镉，流量
	














T%(01
	













厂内综合
污水处理
站
	













二级处理
厌氧好氧
	














是
	
	












直接进
入江
河，湖。
库等水
环境
	













直接排
放
	








间断排
放，排 放期间
流量不
稳定且
无规
律，但
不属于
冲击型 排放
	














DW001
	













废水总 接口
	














是
	













三需排
雎
总排口
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序号
	
废水类别
(1)
	
污染物种 类(2)
	污染防治设施
	
排放去向
	
排放方式
	
排放规律
(4)
	
排放口编 号 ( 6 )
	
排放口名 称
	排放口设
置是否符
合要求
(7)
	
排放口类 型
	
其他信息

	
	
	
	污染防治设
施编号
	污染防治设 施名称(5)
	污染防治设
施工艺
	是否为可行
技术
	污染防治设 施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	




	序 号
	
废水类 别(1)
	
污染物  种类(2)
	污染治理设施
	
排放去 向
	
排放方
式
	
排放规 律(4)
	
排放口 编号(6)
	
排放口 名称
	排放口 设置是  否符合  要求(7)
	
排放口 类型
	
其他 信息

	
	
	
	污染治理设
施编号
	污染治理设 施名称(5)
	是否为可行
技术
	污染治理设 施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	





1
	



生产废
水-脱硫
废水
	化学需 氧量，硫
化物，氟
化物(以
F-计),
悬浮
物，pH 值，总
汞，总
镉，总 砷，总铅
	





TW001
	




二级处理- 厌氧好氧
	




是
	
	



排至厂
内综合
污水处 理站
	




无
	





/
	
	
	
	
	/

	2
	生产废
水-软化
水再生
废水，生
产废水- 锅炉排
	pH值， 化学需 氧量，溶 解性总 固体(全 盐类)
	


TW001
	

二级处理- 厌氧好氧
	


是
	
	
排至厂
内综合
污水处 理站
	


无
	


!
	
	
	
	
	


/
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	序 号
	
废水类 别(1)
	
污染物  种类(2)
	污染治理设施
	
排放去 向
	
排放方
式
	
排放规 律 ( 4 )
	
排放口 编号(6)
	
排放口 名称
	排放口 设置是  否符合  要求(7)
	
排放口 类型
	
其他 信息

	
	
	
	污染治理设 施编号
	污染治理设 施名称(5)
	是否为可行
技术
	污染治理设 施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	污水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



( 四)排污权使用和交易信息


注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。
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十、附图和附件


3.1.2 工艺流程简图及说明


啤酒生产的主要原料为麦芽、大米，其生产工艺由原料处理、糖化、发酵和包装四

[image: ]大部分组成，工艺流程简图见图3.1-1。具体工艺流程分述如下：








麦芽 大米


原料处理


糖化


发酵


包装





图3.1-1 啤酒生产工艺流程
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图1生产工艺流程图
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[image: ]排污许可编码对照表

[image: ][image: ]1生产设施编码对照表

	生产设施许可 编号
	生产设施企业内 部编号
	生产设施名称
	主要生产单元名 称
	主要工艺名称

	MF0001
	MF0005
	仓库
	原料储存系统
	储存

	MFO002
	MF0006
	粉碎机
	原料粉碎系统
	粉碎

	MF0003
	MF0007
	粉碎机
	原料粉碎系统
	粉碎

	MF0004
	MF0008
	糖化锅
	糖化、糊化系统
	糖化

	MFO005
	MF0009
	糊化锅
	糖化、糊化系统
	糊化

	MFO006
	MF0010
	过滤槽
	糖化、糊化系统
	过滤

	MF0007
	MF0011
	煮沸锅
	糖化、糊化系统
	煮沸

	MF0008
	MF0012
	沉淀槽
	糖化、糊化系统
	沉淀

	MF0009
	MF0013
	冷却器
	糖化、糊化系统
	冷却

	MF0010
	MF0016
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0011
	MF0017
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0012
	MF0018
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0013
	MF0019
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0014
	MF0020
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0015
	MF0021
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0016
	MF0022
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0017
	MF0023
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0018
	MF0024
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0019
	MF0025
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0020
	MF0026
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0021
	MF0027
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0022
	MF0028
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0023
	MF0029
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0024
	MF0030
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0025
	MF0031
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0026
	MF0032
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0027
	MF0033
	发酵罐
	发酵系统
	发酵

	MF0028
	MF0034
	过滤机
	过滤系统
	过滤

	MF0029
	MF0035
	清酒罐
	过滤系统
	过滤

	MF0030
	MF0036
	清酒罐
	过滤系统
	过滤

	MF0031
	MF0037
	清酒罐
	过滤系统
	过滤

	MF0032
	MF0038
	清酒罐
	过滤系统
	过滤

	MF0033
	MF0039
	清酒罐
	过滤系统
	过滤

	MF0034
	MFO040
	高浓稀释机
	稀释系统
	稀释

	MF0035
	MF0041
	洗瓶机
	灌装系统
	洗:

	MF0036
	MF0042
	灌酒机
	灌装系统
	灌酒

	MF0037
	MF0043
	灌酒机
	灌装系统
	灌酒
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	MF0038
	MF0044
	排槽泵
	酒糟综合利用生 产系统
	输送

	MF0039
	MF0045
	除杂系统
	CO2回收处理系 统
	除杂

	MF0040
	MF0046
	杀菌机
	杀菌系统
	杀菌

	MF0041
	MF0047
	杀菌机
	杀菌系统
	杀菌

	MF0042
	MF0048
	贴标机
	贴标系统
	贴标

	MF0043
	MF0049
	喷码机
	喷码系统
	喷码

	MFO044
	MF0050
	喷码机
	喷码系统
	喷码

	MF0045
	MF0051
	打包机
	打包系统
	打包

	MF0046
	MF0052
	打包机
	打包系统
	打包

	MF0047
	MF0053
	制水系统
	公用单元
	制水

	MF0048
	MF0054
	综合污水处理站
	公用单元
	污水处理

	MF0049
	MFO055
	原位清洗站
	公用单元
	清洗

	MFO050
	MF0056
	制冷机
	公用单元
	制冷

	MF0051
	MF0057
	液氨储罐
	公用单元
	储存

	MF0052
	MF0058
	液氨储罐
	公用单元
	储存

	MF0053
	MF0059
	酒糟堆场
	公用单元
	堆放

	MF0054
	MFO001
	燃煤锅炉
	热力生产单元
	燃烧系统

	MF0055
	MF0002
	燃料堆场
	储运和制备单元
	贮存系统

	MF0056
	MFO003
	灰渣场
	储运和制备单元
	贮存系统

	MF0057
	MF0004
	除盐水箱
	辅助单元
	软化水制备系统



2.1 废气污染治理设施编码对照表

	污染治理设施许 可编号
	污染治理设施企 业内部编号
	污染治理设施名 称
	污染治理设施工艺

	TAO01
	TA001
	湿式除尘器
	

	TA002
	TA002
	SCR
	



2.2废水污染治理设施编码对照表

	污染治理设施许 可编号
	污染治理设施企 业内部编号
	污染治理设施名 称
	污染治理设施工艺

	TW001
	TW001
	厂内综合污水处 理站
	二级处理-厌氧好氧

	TWO01
	TW001
	二级处理-厌氧 好氧
	

	TW001
	TW001
	级处理厌氧 好氧
	


3.1 废气排放口编码对照表

	排放口许可编号
	排放口企业内部编 号
	格放口名称
	槽放口类型
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	DA001
	DA001
	锅炉废气排放口
	主要排放口

	
	
	
	



3.2 废水排放11编码对照表

	排放口许可编号
	排放口企业内部编 号
	排放口名称
	排放口类型

	DWO01
	DWO01
	废水总排口
	主要排放口-总排口

	DWO02
	YSO01
	金星啤酒雨水排放 口
	雨水排放口


4无组织排放编码对照表

	无组织排放许可编号
	无组织排放企业内部编号
	产污环节

	MF0002
	MF0006
	粉碎机废气

	MF0003
	MF0007
	粉碎废气

	MF0048
	MF0054
	污水处理废气

	MFO053
	MF0059
	酒糟堆场废气

	MF0055
	MF0002
	贮存系统无组织排放

	MF0056
	MF0003
	贮存系统无组织排放
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昆明市生态环境局富民分局文件




富生环通〔2021〕5号                  签发人：陆金华
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关于按期完成排污许可证规定整改内容的通知


各相关企业：
《排污许可管理条例》将于2021年3月1日起施行，《排污 许可管理条例》第三十六条规定：排污单位有未按照排污许可证 规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门 的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运 行；违反法律法规规定的其他控制污染物排放要求的行为；由生 态环境主管部门责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款； 情节严重的，处20万元以上100万元以下的罚款，责令限制生
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产、停产整治。
请整改期限已到期的企业对照排污许可证改正规定要求，于 2021年3月31日前完成整改并进行排污许可证变更。整改期限 未到期企业请严格按照限期整改通知书要求按期完成整改并取 得排污许可证。逾期未完成整改的企业我局将按照《排污许可管 理条例》进行严肃处理。


附件：排污许可证需改正企业名单
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2021年2月20日

















	抄送：监察大队、法规科

	昆明市生态环境局富民分局办公室印
	2021年2月20日
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排污许可证需整改企业名单

	序号
	企业名称

	1
	富民县大营冶化厂

	2
	云南省富民万达实业有限公司钛渣冶炼厂

	3
	富民县和平化工有限责任公司钛渣厂

	4
	昆明富锦肉类加工有限责任公司

	5
	富民腾龙纸业有限公司

	6
	富民深隆污水处理有限公司

	7
	富民中博新型材料有限公司

	8
	富民工业园区国有资产管理有限公司

	9
	富民赤就五星冶炼有限公司

	10
	金星啤酒集团富民有限公司

	11
	云南正晓环保投资有限公司

	12
	昆明滑滑爽面业有限公司

	13
	富民县富维肥业有限责任公司

	14
	富民裕武石灰厂

	15
	云南龙凤呈祥涂料有限公司

	16
	富民龙腾钛业有限责任公司

	17
	富民县散旦乡磷酸盐厂

	18
	云南泽昌钛业有限公司

	19
	昆明隆洲奇工贸有限公司
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昆明市环境保护局( 批复)


昆环保复〔2014〕131号
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昆明市环境保护局关于对《昆明金星啤酒厂
搬迁技改提升建设项目(一期工程)
环境影响报告书》的批复

昆明金星啤酒有限公司：
你单位委托九江市环境科学研究所编制的《昆明金星啤酒 厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)环境影响报告书》(以 下简称《报告书》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评 价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第十条， 经研究，批复如下：
一、项目建设地点位于富民县工业园区烟墩片区。地理位 置坐标：东经102°28′41”,北纬25°58′26′。项目占地 面积为32416.72平方米，建筑面积为71129.26平方米，项目 建设内容为1栋2层糖化车间、18个360m³发酵罐、1栋2层 灌装车间、1栋2层原料库、2栋2层成品库、2栋2层仓库、 4吨液氨储罐5个、1栋3层综合办公楼、2栋6层倒班楼及食 堂，并配套建设空压站、冷冻站、锅炉房、事故池及污水处理
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设施等。项目建设3.6万瓶/h 啤酒灌装生产线1条及2.4万瓶 /h  啤酒灌装生产线1条，年产15 万吨啤酒。项目总投资2.7 亿元，其中环保投资1423万元。
根据《报告书》所述工程内容、规模、功能以及环保对策 措施，同意《报告书》结论。
二 、项目区应完善“雨污分流”排水系统，雨、污排水管 网应与区域排水系统相协调。限设一个规范化排污口，并设立 明显标志。食堂废水应经隔油沉渣预处理。
外排废水应处理达 GB18918-2002《 城镇污水处理厂污染 物排放标准》 一级 A 标准即：PH6～9/,CODc:≤50mg/L,BOD₅
≤10mg/L, 动植物油≤1mg/L,SS≤10mg/L,  氨氮≤5mg/L, 磷 酸盐(以磷计)≤0.5mg/L 后外排。
施工现场应设置拦水、截水、排水工程，施工过程中产生 的废水应采取隔油、沉淀等处理措施后回用。
三 、项目应采有取有效的废气治理措施，生物燃料锅炉外 排废气应达GB13271-2001《 锅炉大气污染物排放标准》二类区 II时段标准即：二氧化硫≤900mg/m³、氮氧化物≤240mg/m³、 烟尘≤200mg/m³、烟尘黑度≤1,排气筒高度不低于45m。
项目原料预处理工段粉尘执行 GB16297-1996《 大气污染 物综合排放标准》(表2)二级标准，即：颗粒物≤120mg/m³ 后经15米排气筒外排。
项目产生异味符合GB14554-1993《 恶臭污染物排放标准》 表1及表2二级标准，即：臭气≤20(无量纲)、NH₃≤1.5mg/m³ 、 H₂S≤0.06      mg/m³,防止异味产生污染扰民。
餐饮厨房应使用清洁能源，油烟须经净化处理，外排烟气 应符合GB18483-2001《 饮食业油烟排放标准》的规定，即：允 许排放浓度≤2.0 mg/m³, 排放高度参照该标准执行。
建设过程中应严格控制施工时产生的扬尘和施工机械排放
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的燃油烟气，施工现场、运输车辆应采取有效的防治扬尘措施， 排放的废气应符合GB16297-1996《 大气污染物综合排放标准》 	(表2)二级标准，即：颗粒物无组织排放浓度<1.0mg/m³,     减少对环境敏感点的扬尘污染。
四、项目产生噪声机械设备应合理布局，项目厂界外1米  处的噪声值应达 GB12348-2008《 工业企业厂界环境噪声排放 标准》2类区标准，即：昼间小于60分贝，夜间小于50分贝。
项目施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工 机械产生的噪声，不得在施工现场设置沥青及混凝土搅拌站， 施工场界噪声应符合 GB12523-2011《 建筑施工场界环境噪声 排放标准》。禁止中午(12:00至14:00)、夜间(22:00至次 日6:00)进行施工作业。
五、项目产生的固体废弃物应分类收集，综合利用。生活 垃圾等应委托环卫部门及时清运。
施工产生的建筑垃圾应妥善处置，不得随意倾倒、
六、加强液氨等危险化学品使用管理，液氨、硫酸储存区 采取防渗措施，设置容积不小于2500 立方米的事故水池。制 定风险事故应急预案，防止环境风险事故发生。
七、项目污染物排放总量控制指标为：废水58.96 万吨/ 年、COD.29.48 吨/年、氨氮2.95吨/年、磷酸盐0.29吨/年； 废气10913.5万标立方米/年、二氧化硫49.32吨/年、氮氧化 物21.3吨/年。项目COD。及氨氮来源于县城污水处理厂减排， 氮氧化物来源于云南国资水泥富民有限公司通过烟气脱销工 程形成的减排量获得。
八、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十 九条有关规定，施工单位必须在工程开工十五日以前向富民县 环保局办理建筑噪声的排污申报手续。
因施工工艺需要夜间连续施工作业的，施工单位必须持建
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设行政主管部门的证明向富民县环保局登记备案，于连续施工 之日1天前公告附近居民和单位。
九、《报告书》应当作为项目环境保护设计、建设及运行 管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施同 时设计、同时施工、同时投入使用。
严格遵守《建设项目环境保护条例》,项目竣工后，经我 局批准方可投入试运行。试运行三个月内须委托有资质的环境 监测部门进行验收监测，环保设施经我局验收合格后方可正式 投入使用。
十、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治 污染、防止生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批 建设项目的环境影响评价文件。
自本批复之日起超过五年项目方决定该项目开工建设的， 环境影响评价文件应当报我局重新审核。
十 一 、依法到发改(工信)、国土、规划、建设、水务等 部门办理其它相关手续。







[image: ]昆明市环境保护局
2 0 1 4 年 3 月 2 8 日
	抄送：省环保厅。富民县环保局，市局污防处、法规处、总量处，
市环境监察支队、市环境工程评估中心。九江市环境科学 研  究  所 。

	昆明市环境保护局                     2014年3月28日印发
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昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)竣工环境保护

验收意见
2019年1月16日，金星啤酒集团富民有限公司组织召开“昆明金星啤酒厂搬迁技改提升 建设项目(一期工程)”竣工环境保护验收评审会，项目建设单位：金星啤酒集团富民有限公 司；项目环评报告编制单位：九江市环境科学研究所；项目竣工环境保护验收监测及报告编制 单位：云南尘清环境监测有限公司。会议特邀3名专家(验收工作组名单附后)进行评审。验 收工作组在现场勘查、听取金星啤酒集团富民有限公司关于该项目建设情况介绍和云南尘清环 境监测有限公司对项目竣工环境保护验收监测报告的汇报后，对照《建设项目竣工环境保护验 收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、经 认真审阅验收资料、咨询相关问题和充分讨论后，形成验收意见如下：
一、项目基本情况
项目名称：昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)。
建设单位：金星啤酒集团富民有限公司。
建设地址：富民县工业园区烟墩片区，地理位置为北纬25°14'50",东经102°28'41"。
建设性质：新建。
建设内容：项目建设内容由糖化车间、灌装车间、动力车间、仓贮、办公大楼等组成。糖 化车间为1栋2层建筑，建筑面积为10773.6m²;  灌装车间为1栋2层建筑，建筑面积7839  m², 其中内设3.6万瓶/h 啤酒灌装生产线1条，2.4万瓶/h 啤酒灌装生产线1条；动力车间  包含空压站和冷冻站，其中空压站最大用气量19Nm³/min, 用气压力0.4～0.6;冷冻站：冷媒 为液氨，设有4吨液氨储罐2个；仓贮包含1栋2层、建筑面积3055.2 m²原料库，2栋2层、 总建筑面积16941.68 m²成品库(其中成品库一建筑面积3168m², 成品库二建筑面积13773.68 m²),2     栋2层、总建筑面积16941.68 m²仓库(其中仓库一建筑面积3168 m², 仓库二建筑面 积13773.68 m²);1     栋3层、总建筑面积1724.58 m²综合办公楼；1栋3层的倒班楼，在倒班 楼一的一层和二层设置有一个食堂； 2500m³/d 地面式污水处理站(采用工艺为UASB+接触氧 化+沉淀),2500m³事故水池(由一个1800m³ 及一个700m³地面式事故水池组成),10t/h  蒸   汽锅炉脱硫、除尘系统等。
建设规模：3.6万瓶/h啤酒灌装生产线1条，2.4万瓶/h 啤酒灌装生产线1条；生产能力

1




为15万吨/年。
项目投资：项目总投资为27000万元，其中环保投资1513万元、占总投资的5.6%;项目 实际总投资27000万元，实际环保投资1928万元、占总投资的7.1%。
生产制度：年工作日为300天，日运行24小时，采用四班三运转，每班8小时。
劳动定员：项目定员300人。
验收范围：昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)验收内容为建设的主体工 程、公辅工程及配套环保工程。
项目建设过程环保审批情况：2013年1月31日，昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目 (一期工程)取得昆明市发展和改革局备案(备案号：昆发改企业备案【2013】001号)。
2014年3月，九江市环境科学研究所编制完成《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目 (一期工程)环境影响报告书》;
2014年3月28日，该项目获得昆明市环境保护局“关于《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升 建设项目(一期工程)环境影响报告书》的批复”昆环保复【2014】131号；
项目2014年4月开工建设，2016年7月工程竣工，2016年8月进行生产调试。
综上所述，昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)建设执行了《建设项目环 境保护管理规定》等相关法规，《环评》及批复等文件资料齐全、手续完备；目前，主体工程 与配套各项环保设施运转正常。
环保机构及环境管理规章制度执行情况：昆明金星啤酒有限公司设立安全环保部，车间设 立兼职环保管理员，分级负责开展本项目的环境管理，负责昆明金星啤酒有限公
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2 、项目实际建设有10t/h  蒸汽锅炉1台，无备用蒸汽锅炉，比环评数量少一台。

可行性分析

·项目原料处理工段中工艺优化后无外排粉尘产生，对环境保护是有利的；
· 项目实际建设10t/h 蒸汽锅炉1台，污染物排放降低，对环境保护是有利的；
·项目其余主体工程、公辅工程及配套环保设施建设情况均按该项目环境影响报告书及项 目环境影响报告书批复所述建设，项目建设落实“三同时”环保要求；
·根据项目《环境监理总结报告》,项目建设事故水池容积为2500m³ (由一个1800m³及 一个700m³地面式事故水池组成),位于污水处理站旁，与2500m³/d 污水处理站调节池接通， 其中700m³地面式事故水池为1400m³调节池预留，另外700m³ 则作为调节池正常使用，按污水 处理能力2500m³/d,104m³/h 核算，700m³调节池能满足项目最大处理量。当污水处理站事故 下，按环评要求容纳一天的废水量计算，实际建设事故水池最大可容纳2500m³ 事故废水，待 事故结束，将事故池废水逐步返回调节池正常处理后达标排放。根据环境监理总结报告及现场 勘察，当事故情况下，2500m³ 事故水池能满足项目一天(24h)  最大2500m³的废水量，若事故 超过一天，建设单位立即停厂，避免事故废水外排，导致环境污染。
综上，经可行性分析后，以上变更对环境影响程度在可控范围内，无新增污染物，不属于 重大变更。
三 、环境保护设施建设情况
3. 1废气
3.1.1有组织废气
项目运营期有组织废气主要为锅炉烟气、食堂油烟。
(1)锅炉烟气
项目实际配备1台10t/h  的蒸汽锅炉，无备用蒸汽锅炉，锅炉燃料采用无烟煤和木材等生 物质燃料，燃烧产生烟气中主要污染物为烟尘、SO2 和 NOX、汞及其化合物等污染物。锅炉燃 烧产生的烟气经多管旋风除尘器(锅炉自带)和碱液水膜除尘脱硫器进行处理达GB13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》表1中燃煤锅炉排放限值后，经45m 烟囱高空排放。

(2)食堂油烟
项目劳动定员300人(包括技术人员、车间员工等),员工就餐在项目区食堂；其中食堂
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烹饪过程中产生的油烟经过一台JCW牌油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483 —2001)后通过食堂楼顶1.5m 高排烟管道排放。项目JCW 牌油烟净化器为昆明金炊旺厨房环 保设备安装工程有限公司生产，已由云南省环境保护产业协会认证。
3.1.2无组织废气
本项目无组织废气主要有啤酒糖化、发酵过程中排放的工艺废气、污水处理站运行产生恶 臭及沼气、污水处理站运行沼气、煤场粉尘、冷冻机制冷剂氨气。
(1)啤酒糖化、发酵过程中排放的工艺废气
原料在发酵过程中会产生大量 CO2 气体，据调查，每吨热麦汁可产生26kgCO2,   则本项 目年产CO2 气体2704.1吨；产生的CO2 气体全部回收用于啤酒避氧防护。
(2)污水处理站恶臭及沼气
项目2500m³/d 污水处理站曝气、浓缩等运行过程中会产生一定的恶臭气体，其主要成分 为臭气浓度、硫化氢、氨等；建设单位通过采取以下恶臭污染防治措施来减小逸散气体对环境 的影响 ：
①污泥脱水应采取压滤机进行快速脱水，以避免自然干化中大量弥散恶臭气体；
②充分利用污水站周围空地，种植能绿化树种吸收恶臭气味，并合理配置；
③对污水处理站调节池、酸化池进行加盖建设，做到全封闭运行，对此过程中产生的异味 进行有效收集后通过锅炉燃烧排放。
(3 )煤场粉尘
项目堆煤场和煤渣场均设置有顶棚，通过加强管理、定期洒水降尘同时保护煤的含水率等 方式减少煤场粉尘的产尘量。
(4)冷冻机制冷剂氨气
冷冻机检修过程产生的氨气，通过液氨排放口通过水浴池(水浴池容积约3m³)  吸收余氨 后排空。每次冷冻系统检修产生的稀氨水排入本项目污水处理站，处理达标后排放。
3.2废水
项目采取雨污分流排水方式，严格执行清洁生产，项目产生雨水通过厂区雨水管网排入项 目北面的小清河中，再汇入螳螂川。运营期产生的废水主要有：项目包装车间滤酒工艺中的酒 渣及残酒、酒瓶洗涤废水、杀菌机洗涤水和地面洗涤水，发酵车间发酵罐、过滤机洗涤废水， 糖化车间糖化锅、糊化锅、过滤槽、煮沸锅、沉淀槽、薄板冷却器洗涤废水，锅炉脱硫、除尘 排污水等生产废水 (W1),   员工产生的生活污水 (W2),   食堂烹饪过程中产生油污水(W3),  具体产生及处置措施如下：
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3.2.1生产废水 (W1)
项目包装车间滤酒工艺中的酒渣及残酒、酒瓶洗涤废水、杀菌机洗涤水和地面洗涤水，发 酵车间发酵罐、过滤机洗涤废水，糖化车间糖化锅、糊化锅、过滤槽、煮沸锅、沉淀槽、薄板 冷却器洗涤废水，锅炉脱硫、除尘排污水等生产废水通过厂区污水管网排入企业自建2500m³  /d 污水处理站处理后达标排放。
3.2.2生活污水 (W2)
项目员工产生生活污水经化粪池预处理后通过厂区污水管网排入企业自建2500m³/d 污水 处理站处理后达标排放。
3.2.3食堂油污水(W3)
项目食堂烹饪过程中产生的油污水经隔油池预处理后经厂区污水管网排入企业自建 2500m³/d 污水处理站处理后达标排放。
3.3噪声
项目运营期噪声主要来源于生产设备及冷却塔、空压机、锅炉房等辅助设备噪声，项目内 主要是通过仪器安装设置减震垫、设备密闭、合理布置及加装隔音罩等措施来减振降噪。
3.4固体废物
本项目固体废物主要有废酵母、酒糟(麦糟、物凝固物)、废硅藻土、废啤酒瓶、污水处 理站污泥、煤渣、除尘脱硫渣和生活垃圾。
具体处置措施如下：
3.4.1生产性固废处置措施 (S1)
生产性固废中酒糟、废酵母等富含营养物质，是良好的家禽、家畜饲料，建设单位将此类 固体废物均外售做饲料。本项目建设120m³的密闭式酒糟储罐，酒糟为每天清运；废酵母在发 酵罐中定期排放的，废酵母定期被运走。碎玻璃由玻璃厂收购用作原料。废啤酒瓶全部出售给 玻璃生产企业进行回收利用。
3.4.2煤渣、除尘脱硫渣、废硅藻土 (S2)
项目生产过程中产生的煤渣、除尘脱硫渣、废硅藻土暂存于项目一般固废堆场，委托富民 顺宏建材有限公司定期清运处置。
3.4.3污水处理站污泥(S3)
项目化粪池、污水处理站等清掏过程中产生的污泥委托云南丰岛花卉有限公司清运处置， 不在厂区暂存。
3.4.4生活垃圾(S4)
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项目共有员工300人，产生的生活垃圾暂存于项目垃圾收集池内定期委托富民县环卫站定 期清运处置。
3.6其他环境保护措施
3.6.1环境风险防范设施
本项目工程建设对液氨储罐区采取了防渗措施，并按要求设置围堰(液氨储罐区共设4t 储罐2个，其围堰规格为4m (长)×4m (宽)×2.5m (高)=40m³, 可容下罐区内所有的物 料);硫酸储存处已做有地面硬化，并做好地面防渗、防腐措施；地埋式污水管道已做防渗、 防腐措施。项目在污水处理站旁设置容积为2500m³ 事故水池(由1800m³地面式事故水池+700m  3地面式事故水池组成),存储污水处理站事故情况下项目一天的废水。
3.7环境风险状态下应对措施
项目发生不可控重大事故情况下，立即启动突发环境事件应急预案。
3.8其他
(1)环保组织机构、环境管理制度
昆明金星啤酒有限公司设立安全环保部，车间设立兼职环保管理员，分级负责开展本项目 的环境管理。公司制定实施了《环境污染防治管理制度》、《环保设施管理制度》、《危险化 学品安全管理制度》、《环境保护责任制》等制度。
(2)突发环境事件应急预案制度及备案情况
金星啤酒集团富民有限公司针对行业特点，于2017年7月28日编制完成项目《突发环境 事件应急预案》,并于2017年8月7日向富民县环境保护局备案通过，备案号为： 530124-2017-018-M。
四 、环境保护设施调试运行效果
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达标排放。
4.1.1.2无组织废气
监测期间，项目在厂界设置4个废气无组织排放监测点，其中：上风向设置参照点FQO2#, 下风向设置监控点FQ03# 、FQO4# 、FQ05#,4个监测点中氨最大排放浓度为0.066mg/m3, 硫化 氢最大排放浓度为0.008mg/m3, 臭气最大排放浓度为18(无量纲),符合GB14554-93《恶臭 污染物排放标准》表1及表2二级标准；4个监测点中颗粒物最大排放浓度为0.376mg/m3,符 合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放限值；即：臭气≤20(无量 纲)、氨≤1.5mg/m³、硫化氢≤0.06mg/m³、颗粒物≤1.0mg/m³。厂界无组织废气达标排放。
4.1.2废水
监测期间，生产工况运行正常，对2500m³/d 污水处理站所排废水监测得知 pH、化学需氧 量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、磷酸盐、指标浓度均满足GB18918-2002《城 镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准》限值要求，即：化学需氧量≤50mg/m³,  五日生化 需氧量≤10mg/m³,  氨氮≤5mg/m³,pH6-9,     悬浮物≤10mg/m³,  动植物油类≤1mg/m³。项目废 水达标排放。
4.1.3厂界噪声
验收监测期间，厂界噪声4个监测点连续两天监测结果最大值分别为昼间57.9dB(A)、
夜间49.4dB, 厂界噪声值均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标 准限值要求，即： 昼间≤60dB(A)、  夜间≤50dB(A),  厂界噪声达标排放。
4.1.4固体废物
4.1.4.1生产性固废处置措施
生产性固废中酒糟、废酵母等富含营养物质，是良好的家禽、家畜饲料，建设单位将此类 固体废物均外售做饲料。本项目建设120m³的密闭式酒糟储罐，酒糟为每天清运；废酵母在发 酵罐中定期排放的，废酵母定期被运走。碎玻璃由玻璃厂收购用作原料。废啤酒瓶全部出售给 玻璃生产企业进行回收利用。
4.1.4.2煤渣、除尘脱硫渣、废硅藻土
项目生产过程中产生的煤渣、除尘脱硫渣、废硅藻土暂存于项目一般固废堆场，委托富民 顺宏建材有限公司定期清运处置。
4.1.4.3污水处理站污泥
项目化粪池、污水处理站等清掏过程中产生的污泥委托云南丰岛花卉有限公司清运处置， 不在厂区暂存。
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4.1.4.4生活垃圾
项目共有员工300人，产生的生活垃圾暂存于项目垃圾收集池内定期委托富民县环卫站定 期清运处置。
项目固废妥善处置，处置率100%。
4.1.5污染物排放总量
根据2019年3月5日~6日验收监测得知：项目2500m³/d 污水处理站所排废水总量为： 56.70万m³/a;COD  总量为：11.74t/a,    氨氮总量为0.669t/a,     磷酸盐总量为0.249t/a 。 均 满足《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)》环评批复所核总量：废水58.96 万 m³/a,COD:29.48t/a,          氨氮：2.95t/a,    磷酸盐0.29t/a   的要求。
根据验收期间对项目10t/h  蒸汽锅炉监测结果得知：10t/h  蒸汽锅炉所排颗粒物总量为 6.31t/a,二氧化硫总量为6.82t/a, 氮氧化物总量为20.5t/a。均满足《昆明金星啤酒厂搬迁 技改提升建设项目(一期工程)》环评批复所核总量：二氧化硫49.32t/a, 氮氧化物21.3t/a 的要求。
五、工程建设对环境的影响
5.1敏感点环境空气质量
验收监测期间，通过对项目周边敏感点环境空气质量监测得知，项目烟墩村(1个监测点) 氨最大浓度为0.040mg/m³, 满足《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79) 表1氨最高允许排放  浓度0.20mg/m³一次的标准限值；硫化氢最大浓度0.001mg/m³, 满足《工业企业设计卫生标准》 	(TJ36-79) 表1硫化氢最高允许排放浓度0.01mg/m³一次的标准限值；总悬浮颗粒物最大浓  度为0.058mg/m³,  满足《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)   表2中总悬浮颗粒物24小时  平均浓度≤0.3mg/m³的标准限值。
5.2敏感点环境噪声
验收监测期间，通过对项目周边敏感点环境噪声监测得知，项目烟墩村(1个监测点)昼 间最大声值为55.7dB(A)、 夜间47.0dB,均达到《声环境质量标准》 (GB3096—2008) 中 的 2类标准限值要求，即： 昼间≤60dB(A)、 夜间≤50dB(A)。
根据验收监测和调查结果，昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)废气、废 水、噪声及固体废弃物均已按照环评及批复中对策措施进行了有效控制，并对造成环境影响的 污染物建设相应环保设施，各环保设施均正常稳定运行，污染物达标排放。
六、验收结论
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验收组经认真讨论审议后认为，金星啤酒集团富民有限公司“昆明金星啤酒厂搬迁技改提 升建设项目(一期工程)”环保手续齐全，各项环保设施按要求落实，污染物排放达到国家相 关标准，同意项目通过竣工环境保护验收。
七、后续要求
1、加强管理，强化有关操作人员岗位培训，保证环保设施长期稳定运行，严格按生产操 作规程对环保设施进行维护保养，建立设施运行台帐，保证做到长期稳定达标排放，防止污染 事故的发生。
2、加强固体废物装卸、堆存、运输等处置处理环节的规范管理，防止造成二次污染，确 保固废得到妥善处置。完善相关标识、标志和标牌。
3、加强废水、废气在线自动监测系统的维护和管理，规范操作，专人负责，确保在线数 据完整并要求数据存储一年以上，做到稳定传输，并完善数据及运行档案管理工作。定期对在 线监测系统进行维护和可靠性校验。
4、按规范加强环境风险管理，落实环境风险防范预案，严格执行管理要求，加强环境事 故应急处理能力，避免出现环境污染事故。
八、验收人员
详见附件《昆明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目(一期工程)竣工环境保护验收组名 单》

验收工作组
2 0 1 9 年 5 月 1 0 日
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富民县环境保护局文件




富环保复〔2018〕48号
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关于《金星啤酒集团富民有限公司啤酒生产 线配套玻璃瓶生产线项目环境影响报告
表》的批复



金星啤酒集团富民有限公司：
你单位委托临沧尚德环境技术有限公司编制的《金星啤 酒集团富民有限公司啤酒生产线配套玻璃瓶生产线项目环境影 响报告表》(以下简称《报告表》)、《申请》已收悉。根 据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设 项目环境保护管理条例》第九条，经研究，同意你单位按《报
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告表》内容、规模、功能以及环保对策措施建设。具体要求批 复如下 ：
一、项目概况
金星啤酒集团富民有限公司啤酒生产线配套玻璃瓶生产线 项目位于富民县工业园区烟墩片区，规划用地5000m², 总建筑 面积4000 m², 主要建设啤酒瓶生产车间及原辅材料堆场，并对 已建成的煤气发生炉进行改造，使用天然气为燃料。建成后年 产7200万只啤酒瓶，项目总投资2099.64万元，其中环保投资 360万元。
二、污染防治措施
(一)施工期污染防治措施
1.废水污染防治措施
施工废水沉淀后回用于施工场地内洒水降尘，不外排。
2.废气污染防治措施
土堆、料堆采用防尘网和料布覆盖，防治扬尘。
3.噪声污染防治措施
建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011) 标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。
4.固体废物污染防治措施
建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门
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清 运 。
(二)运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施
实行雨污分流，雨水排入厂区雨水管网，清洗废水经设置  的沉淀池处理后与生活废水一起依托啤酒生产线已建成的污水  处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)    一 级A 标准后外排。
2.废气污染防治措施
(1)熔窑废气采用除尘+脱硫+脱硝。混料口设置集气罩， 混料口粉尘经布袋除尘处理后通过排气筒排放，排气筒高度不 低于15m。执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)    表2熔化炉中“非金属熔化、冶炼炉烟尘浓度排放限值，即：烟 尘≤200 mg/m³,SO₂ ≤850mg/m³,   氮氧化物执行《大气污染物综 合排放标准》(GB16297-1996)   中标准要求，即：≤240mg/m³  的排放限值。
(2)脱硝设施氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)  标准值，即：NH₃ 有组织排放≤4.9kg/h、无组织排放≤1.5 mg/m³。
3.噪声污染防治措施
噪 声 执 行 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 (GB3096-2008)2  类标准，昼间≤60dB(A), 夜间≤50dB(A)。
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4.固体废物污染防治措施
(1)碎玻璃收集后返回生产工序，车间混料口收集的粉尘 返回生产工序作为原料使用。
(2)除尘灰统一收集后外售给砖厂综合利用，脱硫产生的 硫膏，收集后外售。
(3)SCR 废催化剂7-8年更换一次，更换下来的废催化剂由 供应商回收处理。
(4)生活垃圾委托环卫部门清运。固体废物处置率100%。
三、总量
废水：1.92万吨/a,COD:0.59t/a,  氨氮：0.008t/a, 废气： 9800万m³/a, 二氧化硫：18.6t/a, 氮氧化物：14.7t/a。固 体 废物处置率100%。
四、其它
(1)《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行 管理的依据，项目应认真落实各项环保对策措施，环保设施必 须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。
严格遵守《建设项目环境保护管理条例》,项目竣工后，环 保设施经验收合格后，项目方可投入使用。
(2)项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治 污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局
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报批建设项目的环境影响评价文件。
自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境 影响评价文件应当报我局重新审核。
此 复
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2018年12月18日
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云南省环境保护厅
[image: ]
云环函〔2016〕10号




云南省环境保护厅关于
《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)
环境影响报告书》审查意见的函


省工业和信息化委员会：
根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，2015 年11月19日，我厅召集有关部门代表和专家组成审查小组，对 《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报告书》进 行了审查。现将审查小组提出的审查意见(见附件)和修改后的 规划环境影响报告书函送你委，作为规划的审批依据。

附件：富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影响报 告书审查小组意见
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附件


《富民工业园区总体规划修编(2015-2030) 环境影响报告书》审查小组意见


2015年11月19日，云南省环境保护厅会同省工信委在昆明 市组织召开了《富民工业园区总体规划修编(2015-2030)环境影 响报告书》(以下简称《报告书》)审查会。省环境保护厅、省工 信委、昆明市环保局、昆明市工信委、富民县环保局、富民县工 信局、富民工业园区管理委员会、云南大学等有关部门及单位代 表参加了会议。会议特邀5名专家和相关部门的代表组成审查小 组(名单附后)。审查小组听取富民工业园区管理委员会对《富民 工业园区总体规划修编(2015-2030)》(以下简称《总体规划》) 的总体介绍，云南大学对《报告书》主要内容的汇报，经认真讨 论形成如下审查意见：
一 、富民工业园区定位为新型工业园区，以装备制造、钛化 工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一 体的生态工业园。园区包括白石岩-大白坡、大营-茨塘、散旦、
[image: ]款 庄 - 东村四个工业片区。白石岩-大白坡片区规划为钛产业、装
备制造、精细化工产业区；大营-茨塘片区规划为以半导体为主导 的新材料产业、食品加工、五金建材产业区；散旦片区规划为以 半导体为主导的新材料产业、林产品加工、农副产品加工业产业
-sh
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展光伏发电、风力发电等新能源产业区。园区总规划面积67.37 平方公里，园区建设用地为30.4平方公里，规划期为2015-2030 年。
二 、报告书在区域发展现状和资源环境现状调查的基础上，  分析了资源环境承载能力与制约因素，预测、评价了规划实施对  区域生态环境、水环境和大气环境的影响与风险，结合规划产业  发展可能存在的突出问题，从园区产业布局、环境保护目标等方  面提出了规划实施的调整建议和环境保护对策。审查小组认为，  评价工作指导思想明确、基础资料翔实、技术路线较合理、内容  全面，评价结论总体可信，提出的规划调整和实施建议原则可行。
三 、审查小组认为，规划区域水环境容量、土地资源制约比 较突出，规划实施中应重点关注以下问题：
(一)园区主要环境制约因素是目前螳螂川不能满足水环境 功能区划水质要求，不具备主要污染物的纳污能力和环境容量。 规划审批及实施中应根据制约因素进一步调整优化各片区功能定 位、产业布局、结构、规模和开发时序，严格环境准入，提高节 能减排和清洁生产水平，发展循环经济，尽快建设和完善园区内 污水处理和再生水利用设施，提高重复用水率，减少生产生活废 水排放，同时加强对螳螂川流域的水污染综合整治，腾出环境容 量，实现园区可持续发展。在水环境质量未达标前，应当推行“污 染物超量削减替代”制度，排放 COD、 氨氮等主要污染物的新建 项目，实行区域内现役源1.5-2 倍的削减量替代。将中水回用率 作为园区管理重要考核指标，严格控制排水量大的企业。入园企
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业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达 到各相关行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低 于80%,尽量做到区域内水资源的合理循环和分质分级利用。
(二)园区内有部份耕地、林地和基本农田，园区规划为工










(五)园区白石岩-大白坡片区部分区域距离螳螂川两岸较 近，规划实施过程中，新入驻的企业应符合《昆明市河道管理条 例》的相关规定，对于现状不符合的企业，应逐步搬迁或淘汰。
(六)规划白石岩组团、大营 — 茨塘片区东元村片段、散旦 片区的西部组团、款庄—东村片区的东村组团、大栗园组团、和 平组团区域岩溶发育，地下水环境较为敏感，企业入驻时，需对 区域水文地质条件进行充分论证，确保企业入驻产生的污染物不 影响区域地下水水质。
(七)规划园区的大白坡组团、环保产业园、食品加工园等 组团周边村庄较多，园区应严格环境准入，从源头控制，采用天 然气等清洁燃料及能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产 工艺，减少废气对周围环境的影响，同时严格按照入驻企业的环 境防护距离要求，设置足够的环境防护距离，减轻对园区内及周 边居民的环境影响。
(八)加快环保基础设施建设，按照“雨污分流、生产废水和 生活污水分流、分散与集中处理相结合”的原则，根据园区各片区 用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水情况进行规划建设， 采取企业自行处理与园区集中处理相结合的方式，规范设计和建 设各工业片区初期雨水收集系统、事故水收集系统、生活污水、 生产废水的收集处理系统和回用系统。

(九)加强固体废弃物的管理，按照分散与集中处理相结合 的原则，抓紧固废处置场等基础设施的建设，确保入区企业的固 体废弃物得到妥善处置。提高国体废物综合利用率，实现工业固
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体废物资源化和减量化。
(十)加强规划实施的跟踪监测与管理，针对存在的问题适 时开展环境影响跟踪评价，及时优化调整产业发展规划。






审查小组
2015年11月19日






























抄送：昆明市环保局，昆明市工信委，富民县环保局，富民县工信 局，富民工业园区管理委员会，云南大学。
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会审查小组名单
15年11月19日
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金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目监测

	金星啤酒集团富民有限公司

	
昆明市富民县工业园区烟墩片区
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说    明
Introduction

1 . 报告无“CMA   资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。
This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for
testing is invalid.
2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。
This report without prepare people signature,audit staff signature,approver signature is invalid,
The report by alter is invalid.
3.报告未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)本报告或证书。
This report or certificate can't be copied(except in full)without the approval of the agency.
4.检测方只对来样或自采样品负责。
This company is only responsible for sample presentation or samples collect by ourself.
5.报告未经检测单位同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。
This report without the  consent of the testing  organization  shall not be used  for  advertising,
advertising products such as business practices.
6.报告只对委托方负责，需提供给第三方使用，请与检测单位联系。
This report is only responsible for the client.Please contact the testing organization if it need to
provide for the use of others.
7.对检测报告若有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期不受理。
If you have any objection.Please tell us within five days after you received the report.Timeout is
not accepted.



地    址：     云南省昆明经济技术开发区云大西路39号新兴产业孵化区3幢3层厂房
Address:                The 3-story factory Building,3 Building,Emerging Industry Incubation Zone,
No.39 Yunda West Road,Kunming Economic and Technological Development
Zone,Yunnan  Province.
邮    编：     650500
Postcode  ID:
电    话：     0871-63852008
Telephone No:
传    真：     0871-63802005
Fax  No:
网    址：     www.sttynzk.com
Website:
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1.检测信息
表1检测信息

	客户基本情况

	

委托单位信息
	单位名称
	金星啤酒集团富民有限公司

	
	通讯地址
	昆明市富民县工业园区烟墩片区

	
	联系人
	王彦星
	联系电话
	15025134371

	

受检单位信息
	单位名称
	金星啤酒集团富民有限公司

	
	通讯地址
	昆明市富民县工业园区烟墩片区

	
	联系人
	王彦星
	联系电话
	15025134371

	样品基本情况

	
样品类别
	
样品名称
	
采样点位
	采样频次
	
采样 人员
	
采样时间
	
收样
人员
	
分析时间
	
样品状态描述

	
	
	
	天数
	次/天
	
	
	
	
	

	
空气和废气
	
环境空气
	
Al:项目区下风向处烟墩村
(E102°28'52.62",N25°14'53.25")
	
3
	1 ( 2 4 小
时平均
值 ) 、 4
(1小时
平均值)
	

高仕洪
刘帮波
	
2021.04.07-
2021.04.10
	
吕梦林
	
2021.04.07-
2021.04.13
	

—

	噪声
	环境噪声
	N1:项目区东侧烟墩村
(E102°28'54.32",N25°14'50.63")
	1
	2
	
	2021.04.07
	——
	2021.04.07
	——
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2.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备
表2检测分析方法及主要仪器设备一览表

	生产工单编号
	样品类别
	检测项目
	检测方法
	检测和分析设备
	仪器编号
	分析人员
	最低检出限

	





YNZKSC
20210324019
	


空气和废 气
	


氮氧化物
	
HJ 479-2009及修改单
环境空气氮氧化物
(一氧化氮和二氧化氮)的测定
盐酸蔡乙二胺分光光度法
	T6新世纪
紫外可见分光光度计
	STT-FX088
	


苏顺艳
	
小时值： 0.005mg/m³ 日均值： 0.003mg/m³

	
	
	
	
	ZR-3922
环境空气颗粒物综合采样器
	STT-XC321
	
	

	
	
	
	
	300
麦哲伦海王星GPS手持机
	STT-XC205
	
	

	
	

噪声
	

环境噪声
	
GB 3096-2008  声环境质量标准
	AWA5688
多功能声级计
	STT-XC185
	
高仕洪
刘帮波
	

——

	
	
	
	
	300
麦哲伦海王星GPS手持机
	
STT-XC205
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3.检测结果
表3-1环境空气检测结果表
NO.1
	检测项目
	检测点位
	采样日期
	采样时段
	样品编号
	检测结果
(μg/m³)

	










氮氧化物
	










A1:项目区下风向处烟 墩村
	


2021.04.07
	02:00-03:00
	YNZKSC20210324019-A001
	44

	
	
	
	08:00-09:00
	YNZKSC20210324019-A002
	41

	
	
	
	14:00-15:00
	YNZKSC20210324019-A003
	34

	
	
	
	20:00-21:00
	YNZKSC20210324019-A004
	37

	
	
	


2021.04.08
	02:00-03:00
	YNZKSC20210324019-A005
	31

	
	
	
	08:00-09:00
	YNZKSC20210324019-A006
	41

	
	
	
	14:00-15:00
	YNZKSC20210324019-A007
	35

	
	
	
	20:00-21:00
	YNZKSC20210324019-A008
	32

	
	
	


2021.04.09
	02:00-03:00
	YNZKSC20210324019-A009
	43

	
	
	
	08:00-09:00
	YNZKSC20210324019-A010
	35

	
	
	
	14:00-15:00
	YNZKSC20210324019-A011
	37

	
	
	
	20:00-21:00
	YNZKSC20210324019-A012
	44

	备 注
	采样方法依据：HJ 194-2017环境空气质量手工监测技术规范及修改单。
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S2

	检测项目
	检测点位
	采样日期
	采样时段
	样品编号
	检测结果
(μg/m³)

	


氮氧化物
	


A1:项目区下风向处烟墩 村
	2021.04.07-2021.04.08
	08:00-08:00(次日)
	
YNZKSC20210324019-A013
	26

	
	
	2021.04.08-2021.04.09
	08:10-08:10(次日)
	YNZKSC20210324019-A014
	27

	
	
	2021.04.09-2021.04.10
	08:20-08:20(次日)
	YNZKSC20210324019-A015
	29

	备 注
	采样方法依据：HJ 194-2017环境空气质量手工监测技术规范及修改单。




表3-2环境噪声检测结果表咨询电话：0871-63852008


	

检测人员
	

高仕洪、刘帮波
	仪器校准值dB(A)

	
	
	检测前
	检测后

	
	
	93.8
	93.8

	
检测内容
	
检测点位置
	
检测日期
	检测结果Leq[dB(A)]

	
	
	
	时段(昼间)
	时段(夜间)

	环境噪声
	N1:项目区东侧烟墩村
	2021.04.07
	09:40-09:50
	51.3
	22:03-22:13
	45.1
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附 图 ：
金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目监测点位图

N

1







A1.
Ni






估




环境空气监测点 环境噪声监测点



stt

附 件 ：
气象要素记录表

	检测点位
	采样日期
	采样时段
	气温
(℃)
	气压
(kPa)
	相对湿度
(%)
	风向
	风速
(m/s)
	天气状况

	









A 1 : 项 目 区下风向 处烟墩村
	


2021.04.07
	02:00-03:00
	12.3
	82.9
	63.8
	SW
	1.2
	阴

	
	
	08:00-09:00
	14.8
	82.7
	58.4
	SW
	1.8
	多云

	
	
	14:00-15:00
	22.5
	82.5
	51.3
	SW
	2.6
	晴

	
	
	20:00-21:00
	16.5
	82.6
	60.2
	SW
	2.0
	晴

	
	


2021.04.08
	02:00-03:00
	10.1
	82.9
	60.9
	SW
	1.1
	阴

	
	
	08:00-09:00
	13.9
	82.7
	57.4
	SW
	1.7
	多云

	
	
	14:00-15:00
	21.2
	82.5
	52.3
	SW
	2.6
	多云

	
	
	20:00-21:00
	15.2
	82.6
	59.4
	SW
	1.9
	多云

	
	


2021.04.09
	02:00-03:00
	13.8
	82.9
	59.8
	SW
	1.2
	阴

	
	
	08:00-09:00
	15.6
	82.7
	55.6
	SW
	1.6
	多云

	
	
	14:00-15:00
	23.9
	82.5
	51.3
	SW
	2.3
	多云

	
	
	20:00-21:00
	17.2
	82.6
	57.2
	SW
	1.8
	多云

	

	
A 1 : 项 目 区下风向 处烟墩村
	2021.04.07-
2021.04.08
	08:00-08:00
(次日)
	17.4
	82.6
	55.8
	SW
	1.7
	多云

	
	2021.04.08-
2021.04.09
	08:10-08:10
(次日)
	17.9
	82.6
	56.3
	SW
	1.9
	多云

	
	2021.04.09-
2021.04.10
	08:20-08:20
(次日)
	18.8
	82.5
	54.1
	SW
	2.0
	多云
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检测类型：

委托单位：

项目名称：

样品类型：

报告日期：
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检 测 报 告



检测报告编号： YNDQ-HJ-202012204





委托检测

	金星啤酒集团富民有限公司

	金星啤酒集团富民有限公司委托检测

	废水、废气、噪声

	2020年12月27日
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环境水质及废水检测报告表 基本情况

	委托单位
	金星啤酒集团富民有限公司

	项目名称
	金星啤酒集团富民有限公司委托检测

	检测类别
	委托检测

	联系人
	李付光
	联系电话
	13008654978

	采样人员
	彭尊娅、包颖
	采样时间
	2020年12月20日

	发样时间
	2020年12月20日
	检测时间
	2020年12月20日至25日

	样品状态描述
	水样品状态符合监测技术规范，标签完整

	检测项目
	pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮

	














方法依据及  主要检测设备
	检测项 目
	检测方法依据
	最低检出
限或范围
	主要检测设备及编 号
	分析员

	
	

pH值
	水质pH的测定《水和
废水监测分析方法》(第
四版增补版)国家环保
总局(2002)便携式pH
计法
	

一
	
pHB便携式高精度
酸度计
(YNDQ/XC-135)
	
彭尊娅 包 颖

	
	色度
	水质色度的测定稀释 倍数法GB11903-89
	一
	一
	王玲

	
	悬浮物
	水质悬浮物的测定重 量法GB11901-1989
	一
	FA2004万分之一天 平(YNDQ/SY-008)
	



彭美兰

	
	化学需 氧量
	水质化学需氧量的测
定重铬酸盐法
HJ828-2017
	
4mg/L
	

酸式滴定管
(YNDQ/SY-060)
	

	
	五日生
化需氧
量
	水质五日生化需氧量
的测定稀释与接种法
HJ505-2009
	
0.5mg/L
	
	

	
	
总磷
	水质总磷的测定钼酸
铵分光光度法
GB11893-89
	
0.01mg/L
	721可见分光光度 计(YNDQ/SY-066)
	



王玲

	
	
氨氮
	水质氨氮的测定纳氏
试剂分光光度法
HJ535-2009
	
0.025mg/L
	721可见分光光度 计(YNDQ/SY-066)
	

	
	
总氮
	水质总氮的测定
碱性过硫酸钾消解紫外 分光光度法HJ636-2012
	
0.05mg/L
	UV-5100型紫外/可 见分光光度计
(YNDQ/SY-065)
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废 水 检 测 结 果
采样方式：瞬时

	采样日期
	12月20日

	采样地点
	废水总排口

	样品状态
	无色、无味、少量漂浮 物、无浮油
	无色、无味、少量漂浮 物、无浮油
	无色、无味、少量漂浮 物、无浮油

	样品编号 检测项目
	
S202041220-2#-1
	
S202041220-2#-2
	
S202041220-2#-3

	pH值(无量纲)
	7.65
	7.72
	7.68

	色度(倍)
	4
	4
	4

	悬浮物(mg/L)
	8
	9
	8

	化学需氧量(mg/L)
	27
	22
	28

	五日生化需氧量(mg/L)
	7.0
	5.6
	6.8

	总氮(mg/L)
	0.118
	0.113
	0.123

	总磷(mg/L)
	0.029
	0.025
	0.032

	氨氮(mg/L)
	0.076
	0.070
	0.081

	备注：1.检测结果低于方法检出限时，该项检测结果以“<检出限”表示。
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废气检测记录表
 (
四
)基本情况

	委托单位
	金星啤酒集团富民有限公司

	项目名称
	金星啤酒集团富民有限公司委托检测

	检测类别
	委托检测

	联系人
	李付光
	联系电话
	13008654978

	采样人员
	彭尊娅、包颖
	采样时间
	2020年12月20日

	发样时间
	2020年12月20日
	检测时间
	2020年12月20日至21日

	样品状态描述
	气样品状态符合监测技术规范，标签完整

	检测项目
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物、臭气、林格曼黑度

	
















方法依据及  主要检测设备
	检测 项 目
	检测方法依据
	最低检出
限或浓度
	主要检测  设备及编号
	分析员

	
	
颗粒 物
	固定污染源排气中
颗粒物测定与气态
污染物采样方法及
其修改单
GB/T16157-1996
	

20mg/m³
	3012H型崂应自动烟
尘测试仪
(YNDQ/XC-168)
FA2004电子天平
(YNDQ/SY-008)
	

李吉英

	
	二氧
化硫
	固定污染源废气
二氧化硫的测定
定电位电解法
HJ/T57-2017
	
3mg/m³
	3012H型崂应自动烟
尘测试仪
(YNDQ/XC-168)
	


彭尊娅 包 颖

	
	
氮氧
化物
	固定污染源废气
氮氧化物的测定
定电位电解法
HJ693-2014
	
3mg/m³
	3012H型崂应自动烟
尘测试仪
(YNDQ/XC-168)
	

	
	


总悬 浮颗 粒物
	

环境空气总悬浮
颗粒物的测定重量
法及其修改单
GB/T15432-1995
	



0.001mg/m³
	崂应2050型环境空
气综合采样器
(YNDQ/XC-154、
YNDQ/XC-155、
YNDQ/XC-156、
YNDQ/XC-157)  FA2004电子天平 (YNDQ/SY-008)
	



李吉英

	
	


臭气
	
空气质量恶臭的
测定三点比较式
臭袋法
GB/T14675-1993
	



一
	

无臭气体制备系统
(YNDQ/SY-024)
	李吉英
彭美兰
缪祥彦 包 颖 高瑞芳
聂春华
蒋崇香
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续基本情况

	

方法依据及  主要检测设备
	检测 项 目
	检测方法依据
	最低检出
限或浓度
	主要检测  设备及编号
	分析员

	
	林格
曼黑 度
	《空气和废气监
测分析方法》(第
四版)国家环保
总局(2003年增
补版)
	

一
	JCP-HA林格曼黑度
测试仪
(YNDQ/XC-114)
	
彭尊娅 包 颖
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固定污 染源检测结 果
	采样地点：锅炉废气排放口
	排气筒高度：16m

	污染源名称及型号：天然气锅炉(LSS4.0-1.0-Q)
	治理设施：/

	安装时间：2020年02月20日
	安装时间：/

	燃料名称：天然气
	燃烧方式：/

	采样日期：2020年12月20日
	采样人员：彭尊娅、包颖

	发样时间：2020年12月20日
	检测时间：2020年12月20日至21日

	样品数量：3个
	采样频次：每天1次，每次采3组数据， 监测1天

	烟(尾)气温度：105.4℃
	烟(尾)气静压：-0.01KPa
	烟(尾)气动压：6Pa

	烟(尾)气流速：3.5m/s
	烟(尾)气含氧量：5.1%
	排气筒直径：φ0.8m

	烟(尾)气含湿量：6.8%
	基准氧含量：3.5%
	排气筒截面积：0.5027m²

	检测结果

	
样品编号
	烟 ( 尾 ) 气 流 量(m³/h)
	排放浓度mg/m³

	
	
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	工况
	标况
	实测值
	折算值
	实测值
	折算值
	实测值
	折算值

	Q202041220-1#-1
	6334
	4203
	<20
	11
	<3
	2
	48
	53

	Q202041220-1#-2
	6515
	4323
	<20
	11
	<3
	2
	49
	54

	Q202041220-1#-3
	6153
	4083
	<20
	11
	<3
	2
	49
	54

	平均值
	6334
	4203
	<20
	11
	<3
	2
	49
	54

	排放速率(kg/h)
	4.20×10²
	6.30×10⁻³
	0.206

	林格曼黑度
	锅炉排放口下风向
	<1

	备注：1.当样品检测结果小于检出限时，用检出限的一半来计算排放速率；
2.检测结果低于方法检出限时，该项检测结果以“<检出限”表示。
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无 组 织 废 气 检 测 结 果 表

	采样载体
	滤膜

	检测项目
	总悬浮颗粒物

	采样时间
	采样点名称
	样品编号
	检测结果(mg/m³)

	









12月20日
	

上风向3#
	Q202041220-3#-1
	0.267

	
	
	Q202041220-3#-2
	0.250

	
	
	Q202041220-3#-3
	0.200

	
	

下风向4#
	Q202041220-4#-1
	0.567

	
	
	Q202041220-4#-2
	0.600

	
	
	Q202041220-4#-3
	0.567

	
	

下风向5#
	Q202041220-5#-1
	0.534

	
	
	Q202041220-5#-2
	0.584

	
	
	Q202041220-5#-3
	0.534

	
	

下风向6#
	Q202041220-6#-1
	0.600

	
	
	Q202041220-6#-2
	0.567

	
	
	Q202041220-6#-3
	0.550

	注：1.检测结果低于方法检出限时，该项检测结果以“<检出限”表示。
2.气象条件：12月20日(天气：晴，风向：西北风，气压：82.7KPa,温度：10.7℃~ 12.4℃,风速：1.5m/s～1.9m/s)。
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臭 气 检 测 结 果

	
采样日期
	
采样地点
	
样品编号
	
项 目
	实测嗅 阈值
	检控点浓
度最高值
	
单位

	










12月20日
	

上风向3#
	Q202041220-3#-1
	










臭气
	10
	

13
	
无量纲

	
	
	Q202041220-3#-2
	
	12
	
	

	
	
	Q202041220-3#-3
	
	13
	
	

	
	

下风向4#
	Q202041220-4#-1
	
	16
	

18
	

	
	
	Q202041220-4#-2
	
	15
	
	

	
	
	Q202041220-4#-3
	
	18
	
	

	
	

下风向5#
	Q202041220-5#-1
	
	17
	

17
	

	
	
	Q202041220-5#-2
	
	15
	
	

	
	
	Q202041220-5#-3
	
	17
	
	

	
	

下风向6#
	Q202041220-6#-1
	
	16
	

18
	

	
	
	Q202041220-6#-2
	
	14
	
	

	
	
	Q202041220-6#-3
	
	18
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噪声检测报告表 基本情况
	委托单位
	金星啤酒集团富民有限公司

	项目名称
	金星啤酒集团富民有限公司委托检测

	检测类别
	委托检测

	联系人
	李付光
	联系电话
	13008654978

	检测内容
	噪声
	检测点位数
	4个

	检测时间
	2020年12月20日
	检测频次
	昼间、夜间/1次，共1 天

	气象条件
	12月20日：天气晴、西北风、 风速1.4m/s。
	检测期间
生产情况
	正常生产

	
检测依据
	GB12348-2008
《工业企业厂界环境噪声排放 标准》
	
检测人员
	
彭尊娅、包颖

	监测设备及编号
	多功能声级计AWA5688(YNDQ/XC-142)  声校准型号：AWA6021A(YNDQ/XC-167)

	检测结果统计
	等效连续A声级(Leq,dB(A))


检测结果
	检测点
位编号
	检测点
位名称
	检测
时间
	[Leq,dB(A)]
	检测
时间
	[Leq,dB(A)]
	主要  噪声源

	
	
	
	昼间
	
	夜间
	

	7#
	厂界东
	11:44
	57.8
	22:08
	47.8
	昼间：生产噪声
夜间：环境噪声

	8#
	厂界南
	11:48
	54.1
	22:12
	44.8
	昼间：生产噪声
夜间：环境噪声

	9#
	厂界西
	11:51
	54.7
	22:16
	44.5
	昼间：生产噪声
夜间：环境噪声

	10#
	厂界北
	11:55
	53.8
	22:20
	43.6
	昼间：生产噪声
夜间：环境噪声
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编 制 ：

校 核 ：

审 核 ：

批 准 ：



	李      板      
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)日 期 ：            年               

日 期 ：                               
2 0 2 0 年   2   2 7 日 日 期 ：   0  2  0  2  月  2  7   日  日 期 ：                               
2 0 2   年 1 2 月 2 7 日

 (
可
)
以下无正文







附件1:检测布点情况

[image: ]
北
 (
〇3#
◎1#
  
锅炉房
9#
生产车间
5#
8#
办公室
污水站
7#
6#
道路
10#
4#
2#
)
注：◎表示有组织废气检测定位；★表示废水检测点位；
▲表示厂界环境噪声检测点位；O 表示厂界无组织废气检测点位。
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检验检测机构
资质认定证书
证 书 编 号 ：162512050133

名 称 ：云南鼎祺环境检测有限公司

地  址  ：
昆明市五华区学府路690号金鼎科技园2号平台A栋 7 楼 ( 6 5 0 0 0 0 )

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力及授权签字人见证书附表。
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由.云南鼎. 祺环境检测有限公司_---                承担。
许可使用标志
[image: ][image: ]发证日期：2016年06月17日
有效期至：2022年06月15日
发证机关：
162512050133

本证书由国家认证认可监督管理委员会制定，在中华人民共和国境内有效





	

项目名称
	
金星啤酒集团富民有限公司关于《金
星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项
目》全本信息公开
	

时 间 ：
	
2021年5月13日 一
2021年5月26日

	信息到期截图：


昆明市生态环境工程评估中心
KLIMNGAPPPASL CENTRFOR ECOLOCICALBWFOMMETLBNCNEFONG
	


网站首页 中心介绍 评估工作 咨询工作  党风廉政   政 策 标 准    下 载 中 心

	
公参平台                                                                                                                    8首页/公参平台 公参平台

	金星啤酒集团富民有限公司关于《金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》
全本信息公开
十窗3 2 豆口   国                    [作者：环境评估中心管理员发布时间：2021-05-1316:40  来源：昆明市生态环境工程评估中心
我单位拟在金星啤酒车团室民有限公司已建的灌装车间内建设金星哼西生团富民有限公司锡炉改造项目，现已委托江西呆瑞样环保科技有限公司编制了《金星啤酒生团富民有限公司埚 炉改造项目环境影响报告表》。
根据国家环保部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的通知(环办〔2013〕103号)的相关要求，现对《金星啤酒集团富民有 限公司锅炉改造项目环境影响报告表》进行全本公开。公开时间：2021年5月13日-2021年5月26日。我单位承诺，公示项目信息均真实有效。如有意见，请按以下 联系方式反馈，我单位将积极配合处理。
[bookmark: _GoBack]本次信息发布内容为现阶段环境影响评价成果。下一阶段，将在听取公众、专家等各方面意见的基础上，进一步修改完善。请于2021年5月26日前将反馈信息告 知建设单位、环评单位，或在该项目网络意见反馈处填写您对本项目的环境方面的意见、建议，昆明市环境工程评估中心将在网络公示期满后将信息反馈建设、环评 单位。
金星啤酒集团富民有限公司
2021年5月13日
建设项目基本情况一览表

	项目名称
	金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目

	建设地点
	金星啤酒集团富民有限公司内

	
建设单位
	金星啤酒集团富民 有限公司
	
联系方式：
	联系人：王彦星

	
	
	
	电话：15025134371

	
	
	
	邮箱：3231687716@qq.com

	
评价单位
	江西景瑞祥环保科 技有限公司
	
联系方式：
	联系人：李蕾

	
	
	
	电话：18213951183

	
	
	
	由邮箱：601302852@qq.com

	基本建设内 容
	建设项目拟拆除厂内西北面的锅炉房，原有2台10t锅炉(锅炉一用一  备，燃烧生物质和无烟煤),拆除后锅炉房闲置处理。另外于厂内原灌装  车间一西侧约90m²闲置车间处新建3台天然气锅炉，其中2台4t,1台2t。


黑 金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目

	 (
意见反馈
)

	公众对项目意见汇总：
公示期间无反馈意见











《金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目环境影响报告 表》修改意见

1. 完善项目由来。
2. 完善现有项目概况。明确现有锅炉是否拆除，核实“啤酒生产 线配套玻璃瓶生产线项目”是否验收、是否纳入现有排污许可管理、 后续是否启动生产，明确二期工程建设情况；核实现有项目存在问题。
3. 校核完善改建项目概况，明确评价对象。
4.  核实地表水环境功能区划，依此完善地表水环境质量现状调 查。
5. 完善相关附件，校核全文。


2 0 2 1 年 6 月 1 6 日








《金星啤酒集团富民有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》修改说明

	序 号
	修改意见
	修改内容
	修改内容所在页码
	备注

	1
	完善项目由来。
	已完善，详见第二章第1节。
	P10-P11
	/

	2
	







完善现有项目概况。明确现有锅炉是否拆除，核实“啤
酒生产线配套玻璃瓶生产线项目”是否验收、是否纳
入现有排污许可管理、后续是否启动生产，明确二期
工程建设情况；核实现有项目存在问题。
	建设项目拟于2021年8月拆除厂内西北面锅炉房内原有2台10t
锅炉(锅炉一用一备，燃烧生物质和无烟煤),拆除后原锅炉房闲 置处理 ；
《金星啤酒集团富民有限公司啤酒生产线配套玻璃瓶生产线项目
环境影响报告表》,于2018年12月18日取得批复，富环保复【2018】
48号，该项目试生产几个月之后迫于行情已停产，未验收，排污
总量未纳入现有排污许可证，经向建设单位核实，该项目将将予以
保留，合适的时间会启动生产。
经实际调查，目前“明金星啤酒厂搬迁技改提升建设项目”仅一期
项目完成建设、验收工作，二期项目暂未办理相关环保手续，未开
工建设。
①现有排污许可证已批锅炉排放量为原有燃煤、燃生物质的 量，已建和拟建天然气锅炉未完善相关环保手续。
②废水外排入河排污口暂未获得相关行政部门批准，目前实际 废水去向与已批准去向不一致，(对照“环办环评函(2020)688
号”,不属于重大变更情况。)市场好转达设计产能后废水去向成问 题。
	









P11、P18、P19、P38
	/

	3
	校核完善改建项目概况，明确评价对象。
	已完善。
	P11
	I

	4
	核实地表水环境功能区划，依此完善地表水环境质量
现状调查。
	已完善。
	P41
	/
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[image: ]5                            完善相关附件，校核全文。                                已完善，详见附件及全文本。                             /                   /
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