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《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编
制。

1、 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、 行业类别——按国标填写。

4、 总投资——指项目投资总额。

5、 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一  建设项目基本概况

	项目名称
	纳米陶瓷基抗氧化复合材料生产项目

	建设单位
	云南泽能环境科技有限公司

	法定代表人
	黄作雄
	联系人
	李小东

	通讯地址
	富民工业园区大营五金建材产业园片区增容衡器有限公司3号车间

	联系电话
	18184804607
	传真
	/
	邮编
	655200

	建设地点
	富民工业园区大营五金建材产业园片区增容衡器有限公司3号车间

	立项审批部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	[2019]0073号

	建设性质
	新建(改扩建(技改(
	行业类别及代码
	C2659其它合成材料制造

	占地面积（m2）
	1415
	绿化面积（m2）
	0

	总投资（万元）
	2800
	其中：环保投资（万元）
	12
	环保投资占总投资比例
	0.43%

	评价经费（万元）
	2
	预计投产日期
	2019年12月底

	工程内容及规模：

项目由来

节能减排是经济发展的永恒主题，已经成为实践科学发展观、坚持走新型工业化道路的国家发展战略。建设资源节约型环境友好型社会，节能减排是我国现阶段一项十分紧迫而重要的长期的任务。目前我国电解铝总产能约为3800万吨/年，而阳极炭素的使用量达到了1900万吨/年（每生产一吨铝需消耗半吨阳极炭素）。炭素消耗产生的温室效应气体二氧化碳排放量达到6250万吨/年，排放的粉尘、氮氧化合物、硫化物等也会对空气造成极大的污染。因此合理利用能源并提高能源利用率，减少污染物排放保护生态环境，不仅具有较高的经济效益，同时也具有重大的社会意义。在此背景下云南泽能环境科技有限公司自主研发“泽能”牌纳米陶瓷基抗氧化复合材料，阳极涂覆可使炭耗降低3%以上，二氧化碳排放量降低4%以上，炭渣量减少40%以上；该产品可在450-600℃条件下迅速烧结致密，在阳极或钢爪表面形成致密的陶瓷基密封层，有效隔绝空气、二氧化碳、氟化氢气体、冰晶石蒸汽，具有优良的抗腐蚀性能。钢爪涂覆可使阳极钢爪寿命延长1倍以上，产品具有很好的成膜性和良好的热稳定性，同时还具有防紫外线，耐碱抗酸，不易燃，不脱落等优良性能，无毒无害，是一种高效节能环保的复合材料。目前已在中铝、云铝等各电解铝企业规模化应用。

云南泽能科技有限公司成立于2009年，致力于节能环保科技研究、产品研发、生产销售和工程承包、维护为一体的高新技术企业。公司于2011年9月通过财政部、发改委审核成为第三批节能服务备案公司（2011号第19号公告）。公司围绕工业生产一系列节能环保科技提供成套的解决方案，主要服务于冶金、化工、建材、烟草等行业，后改名为云南泽能环境科技有限公司。
为使“泽能”牌纳米陶瓷基抗氧化复合材料得到大规模的应用及满足市场需求，云南泽能环境科技有限公司租用位于富民工业园区大营五金建材产业园片区昆明增容衡器有限公司3号车间的闲置厂房进行纳米陶瓷基抗氧化复合材料的生产。项目占地面积1415m2，建筑面积690m2，项目租用的厂房为单层重型钢架结构，厂房高度9m，设置1条生产线进行纳米陶瓷基抗氧化复合材料的生产，预计产量为8000t/a。

目前项目已取得富民县发展和改革局核发的“投资项目备案证”，文号为：富发改企业备案[2019]0073号，取得富民工业园区管委会招商服务局核发入园证明。目前项目方还未进行厂房装修，预计2019年12月底投入运行。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）可知本项目类别属于“十五、化学原料和化学制品制造业—36基本化学原料制造中的涂料制造；本产品的生产工艺为上料、乳化、物理搅拌、最终灌装出厂，属于单纯混合分装类，故编制环评报告表。因此，建设单位云南泽能环境科技有限公司委托我公司为本项目编制环评报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础项，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

建设内容及规模

1、项目名称：纳米陶瓷基抗氧化复合材料生产项目
2、建设单位：云南泽能环境科技有限公司

3、建设地点：富民工业园区大营五金建材产业园片区增容衡器有限公司3号车间

4、建设性质：新建项目

5、总投资：2800万元

6、建设内容及规模

本项目总投资2800万元，租用1栋生产厂房，厂房占地面积1415m2，建筑面积690m2，厂房为单层重型钢架结构，厂房高度9m。设置一条生产线，年产纳米陶瓷基抗氧化复合材料8000t。

7、工程组成

本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园片区增容衡器有限公司3号车间，项目工程组成见表1-1。

表1-1 项目工程组成一览表

项目组成

工程内容

主体工程

生产厂房

建筑面积690m2，单层重型钢架结构，厂房高度9m。

其中

生产区

设置1条生产线，购置生产设备，进行产品的生产，生产系统采用塔楼式结构，整体塔楼平面为5500mm×5800mm，高度为6000mm，分三层构造。设计有一台2800mm×2800mm的2吨升降式载货提升机。顶层为原料罐，二层为配料与分料系统，底层为生产、液体给料和包装系统。分为六个模组：原料仓储模组、配料模组、分料模组、生产模组、包装模组、辅助模组。自上而下模式，物料流畅性好，粉体不易起拱堵塞，独有的生产工艺成品均质性流动性好，不易离析分层。整系统自动化程度高，系统稳定性高，产品一致性好。

原料堆放区A

用于堆放生产所需的原辅料：水玻璃（液体）。

原料堆放区B

用于堆放生产所需的原辅料：氧化铝、石英粉、电熔石英粉。

成品堆放区

对成品进行堆放。

辅助工程

办公区

位于项目整体布局的东北角位置，面积约30m2。

公公用工程

给水系统

由园区自来水管网供应。

排水系统

雨水：雨水经昆明增容衡器有限公司雨水管网收集后排入园区雨水管道。

污水：项目员工食宿及卫生间均依托昆明增容衡器有限公司，生产过程使用的自来水全部进入产品，清洗设备废水经废水收集沉淀池进行收集后回用于生产过程，沉淀池沉积物主要为生产原料可回用于生产过程，员工洗手废水及地面清洁废水产生量较少，污染物浓度不高，经项目自建污水管道收集后汇入增容衡器有限公司污水收集管道进入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理，处理后部分回用于园区绿化，部分达标外排。
供电

由园区的供电系统提供。

环保工程

废气处理设施

布袋除尘器
共设置8套，其中6个粉体原料储罐上方各设置一套，2个粉体不锈钢计量配料斗开口处各设置1套；8套布袋除尘器共用一个引风机，风机风量4000m3/h，项目上料、配料粉尘经除尘装置处理后，由一根距离地面15m高的排气筒进行集中排放。

固废处理措施

垃圾收集桶

生活垃圾收集桶3个，布设于办公区。

废水处理措施
沉淀池

1个，容积0.5m3，设备清洗废水经收集沉淀后回用于生产，不外排。
依托工程

卫生间

项目员工如厕依托昆明增容衡器有限公司已建的水冲厕。

食堂

本项目员工用餐依托昆明增容衡器有限公司已设置的员工食堂。

化粪池及污水处理系统
员工洗手废水依托增容衡器有限公司已设置的化粪池及污水处理站进行处理。
8、项目平面布局图

项目生产工艺较为简单、生产设备占地面积不大，项目生产车间主要布置为生产区、办公区、原辅料堆放区、成品堆放区。其中原辅料堆放区位于厂区大门左侧，分别设置原辅料堆放区A、原辅料堆放区B，生产区位于原辅料堆放区A的东侧、原辅料堆放区B的北侧，便于生产原辅料的取用，厂区大门右侧设置为成品堆放区，如此设置方便原辅料的运入及成品运输。

9、产品方案及规模

设置一条生产线，年产8000吨纳米陶瓷基抗氧化复合材料，产品为液态涂料，主要用于电解铝行业的阳极或钢爪表面涂抹，形成致密的陶瓷基密封层，有效隔绝空气、二氧化碳、氟化氢气体、冰晶石蒸汽。
10、项目主要原辅料及用量

    （1）项目原辅材料用量

表1-2 主要原辅料用量汇总表

序号

名称

规格

年用量（t/a）

备注
1

水玻璃A

模数2.0，玻美度50

900
液体原料，桶装
2

水玻璃B

模数2.5，玻美度40

940
液体原料，桶装
3

水

自来水

160（生产过程）

自来水
4

电熔石英A

325目

200.01
粉末，袋装
5

电熔石英B

200目

200.01
粉末，袋装
6

石英粉

100目

2400.05
粉末，袋装
7

氧化铝A

325目

1400.13
粉末，袋装
8

氧化铝B

100目

1000.05
粉末，袋装
9

氧化铝C

1250目

800

粉末，袋装
（2）项目原辅材料理化性质

水玻璃：硅酸钠（化学式：Na2SiO3），俗称泡花碱、玻璃胶，是无色、透明的粘稠状固体。是一种水溶性硅酸盐，其化学式为R2O·nSiO2，式中R2O为碱金属氧化物，n为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值，称为水玻璃的摩数。建筑上常用的水玻璃是硅酸钠的水溶液(Na2O·nSiO2)。粘结力强、强度较高，耐酸性、耐热性好，耐碱性和耐水性差。无色正交双锥结晶或白色至灰白色块状物或粉末。能风化。在100℃时失去6分子结晶水。易溶于水，溶于稀氢氧化钠溶液，不溶于乙醇和酸。熔点1088℃。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1280mg/kg(无结晶水)。

电熔石英：是选用高纯度石英作为原料，通过电熔方法生产而成的无定形二氧化硅SiO2（电熔温度达到1720-2300摄氏度）。然后根据不同用途，再用专用机械加工，除杂，筛分，生产块状，颗粒和粉状的产品。这种石英产品有极低的热导率和极好的热稳定性。是环氧树脂浇注、电子密封料、铸造材料、耐火、陶瓷和玻璃等行业的主要原料、又是油漆、涂料等化工行业的理想填充料。

产品特点：几近零的热膨胀率、优秀的热稳定性、纯度高（SiO2含量高，铁、钾、钠、钛等含量低）、化学性质稳定、专用机械控制生产，粒度分布稳定。物理性能：外观为无色透明块状，颗粒或白色粉末。产品规格：（块状，颗粒品和粉状品）。主要用途：环氧树脂浇注，电子密封料，铸造材料，耐火、陶瓷和玻璃行业原料，涂料、油漆行业原料。

石英粉：石英粉（同石英砂）又称硅微粉。石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，莫氏硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度(20-200目为1.5)，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。从矿山开采出的石英石经加工后，一般细度在120目以下（小于120目）的产品称石英砂。超过120目的产品称为石英粉。

氧化铝：别名：刚玉、矾土、铝氧，化学式Al2O3，是一种高硬度的化合物，在高温下可电离的离子晶体，常用于制造耐火材料。氧化铝是铝的稳定氧化物，化学式为Al2O3。在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土。性状：难溶于水的白色固体，无臭、无味、质极硬，易吸潮而不潮解（灼烧过的不吸湿）。氧化铝是典型的两性氧化物，能溶于无机酸和碱性溶液中，几乎不溶于水及非极性有机溶剂；相对密度(d204）4.0；熔点2050℃。常用作分析试剂、有机溶剂的脱水、吸附剂、有机反应催化剂、研磨剂、抛光剂、冶炼铝的原料、耐火材料。

11、项目主要生产设备

本项目主要生产设备见表1-3。

表1-3 项目生产主要设备一览表

序号

系统名称

设备

型号

单位

数量

1

塔楼结构

304不锈钢塔楼结构

平面为5500mm×5800mm，高度为6000mm，分三层构造。顶层为原料罐，二层为配料与分料系统，底层为生产、液体给料和包装系统。

套

1

升降机（带刹车装置）

2T

台

1

2

粉体原料仓储系统

304不锈钢储罐

1m³

只

2

304不锈钢储罐

0.35m³

只

4

3

粉体计量配料与分料系统

旋涡风机

RB-022-1.5

套

1

助流破拱器

WAM

只

18

阻尼式料位传感器

WAM

个

6

手动蝶阀

Ø100

台

6

304不锈钢星型给料机

ZGWEØ100

套

6

304不锈钢小料计量配料斗

60kg-600kg
只

1

304不锈钢大料计量配料斗

320kg-1000kg
只

1

304不锈钢排气过滤器

HOPPERJET

台

2

气动振动助流器

D12

只

13

铝合金计量模块

R150  R45

套

5

304不锈钢气动蝶阀

Ø100  Ø80

只

2

304不锈钢流管

TYØ100

套

2

304不锈钢气动换向阀

NPS-DN100

台

1

4

液体储备与计量配料系统

304不锈钢储罐

2.5m³

套

1

304不锈钢储罐

1m³

套

2

液位限位器

WAM

只

6

耐高碱管道流量计量器

DN-25

台

3

304不锈钢限位气动球阀

DN25

套

3

5

生产系统及包装系统

304不锈钢生产模组

500L

套

2

304不锈钢限位气动球阀

DN50

套

2

计量灌装模块

TYK

套

2

6

自动化控制系统及辅助设施配置

PLC人机界面控制

操控台桌

台

1

7

18.5千瓦气泵站

1套

12、项目劳动定员及工作制度

（1）劳动定员：共设置员工8人；员工用餐依托昆明增容衡器有限公司综合楼设置的员工食堂，卫生间依托昆明增容衡器有限公司综合楼设置的卫生间，员工不在项目内住宿。

（2）工作制度：车间生产采用单班运转工作制，每班工作时间8小时，年工作日300天。

13、项目建设期

本项目目前正在进行各种手续的办理，还未进行室内装修及设备安装等工作，预计于2019年12月底完工投产。

14、公用工程

（1）给水系统

本项目用水由园区自来水供水系统供给。

（2）排水系统

雨水：雨水经雨水管网收集后排入园区雨水管道。

污水：项目员工用餐及卫生间均依托昆明增容衡器有限公司，员工不在项目内住宿，生产过程使用的自来水全部进入产品，清洗设备废水经废水收集沉淀池进行收集后回用于生产过程，沉淀池沉积物主要为生产原料可回用于生产过程，员工洗手及车间地面清洁废水产生量较少，污染物浓度不高，经项目自建的污水管收集后汇入增容衡器有限公司污水收集管道进入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理，处理后部分回用于园区绿化，部分达标外排。
（3）供电系统

    本项目由园区供电系统提供。

15、环保投资

项目总投资2800万元，其中环保投资12万元，占总投资的0.43%，具体环保投资见表1-4。
表1-4 项目环保投资一览表  单位：万元

环境要素

环保投资项目

投资

（万元）

备注

运营期

废气

8套布袋除尘器，1台引风机，风机风量4000m3/h，项目上料、配料粉尘经除尘装置处理后，由一根15m高的排气筒进行集中排放。

10
拟设置
废水

污水收集管道、沉淀池1个，容积0.5m3
0.5
拟设置

噪声

设备处隔声、减震垫的安装

1

—

固废

垃圾收集桶3个

0.5

垃圾收集后，委托环卫部门清运

合计

12
—

三、项目与周围环境关系

表1-5 项目周围环境关系一览表

序号

周围环境

方位

与项目厂界距离（m）

备注

1

云南雷鸣石油设备制造有限公司
西面

紧邻
双层油罐生产
2

昆明厚森木业有限公司
东面
14
木质家具生产
3

昆明增荣衡器有限公司厂房
西面
55
工业衡器、商用衡器生产
4

增荣衡器有限公司综合楼
西面
60
办公、员工住宿、食堂
5

昆明荣德福管材制造有限公司
西南面
70
管材制造
6

创乐美家工贸有限公司闲置厂房

东南面

61
闲置厂房
7
昆明鼎骏塑业有限公司

西南面
193
塑料制品制造

8

沙锅村

东南面

1046
339户，1215人

9

公租房

西南面

1072
800户2800人

10

大营上村

西南面
1386
70户245人

11

大营河

南面

1550

河流

12

螳螂川

西面

2979
河流

备注：所标注距离为距离厂界最近直线距离。

四、与项目有关的原有污染物及主要环境问题

本项目租用昆明增容衡器有限公司已建设的标准厂房进行纳米陶瓷基抗氧化复合材料生产项目的建设，昆明增容衡器有限公司已配套设置1栋3层的综合楼，综合楼内设置办公区、食堂及员工宿舍，本项目员工用餐依托综合楼食堂、卫生间依托综合楼卫生间，项目员工不在项目内住宿。

（1）昆明增容衡器有限公司概况

昆明增容衡器有限公司位于富民工业园区大营五金建材产业园，总用地面积19158.6973m2，建设内容包括：2栋2层的生产车间，1栋3层的综合楼，1栋1层的配电室，以及相应的环保设施（隔油池、化粪池、油烟净化器、污水处理设施），建成后主要进行工业衡器、商用衡器的生产；昆明增容衡器有限公司厂房建成后，因生产规模调整、市场因素等多方面原因，生产车间（二）处于闲置状态，因多方面因项目尚未进行“三同时”环保竣工验收。但厂房供水供电及环保等设施已经配套完善。

（2）环保手续办理情况

昆明增容衡器有限公司于2013年1月31日取得富民县环境保护局核发的“关于《昆明增容衡器有限公司工业衡器、商用衡器生产项目环境影响报告表》的批复”（富环发[2013]18号，详见附件）目前还未进行“三同时”环保竣工验收。

    （3）本项目与昆明增容衡器有限公司的依托关系

本项目租用昆明增容衡器有限公司部分空置厂房进行生产，项目雨水、消防给水、供电管网等配套设施均依托昆明增容衡器有限公司，员工用餐依托昆明增容衡器有限公司综合楼设置的员工食堂、卫生间依托综合楼设置的卫生间，项目员工洗手废水和地面清洁废水经项目自建的污水管道进行收集后依托昆明增容衡器有限公司化粪池及污水处理设施进行处理达标后部分回用于绿化，部分外排。
目前增容衡器有限公司已设置一个容积为15m3的化粪池及一套处理规模为15m3的污水处理系统，处理工艺为二级生化处理，处理工艺流程：污水—格栅—调节池—A级生化池—O级生化池—沉淀池—消毒池—排放，污水处理站废水处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化标准后部分回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后外排，目前化粪池及污水处理系统正常运行。
（4）项目租用厂房情况
本项目租用昆明增容衡器有限公司的部分空厂房进行生产，厂房内供水供电等设施完善，地面及道路已硬化；综合楼相关配套设施已完善，本项目与雷鸣石油设备有限公司共用一栋生产厂房，厂房中间设置5米高的隔断。项目方租用的厂房原为闲置厂房，无原有污染及环境遗留问题。目前项目方还未进行厂房装修，预计12月底投入运行。



表二  建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

富民县地处滇中北部，距昆明23公里，是昆明市郊县。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。全县拥有土地面积993平方公里，其支柱产业有：水泥厂、黄磷厂、硝盐厂、旅游业、农特产品等。2009年7月，富民县委、县政府对县政府驻地镇进行区划调整，撤销大营镇，其辖区并入永定镇，成立新的永定镇，2011年3月，将永定镇改名为永定街道办事处。2017年4月，原永定街道析置为永定街道和大营街道。其中，永定街道办事处驻在永二社区环城西路31号，辖城南、 城北、永一、永二、瓦窑、西邑、北邑、兴贡、清河、拖担、龙马、南营、北营、河东、白石岩15个村（居）委会，国土面积112.24平方千米。大营街道办事处驻在大营社区大营街40号，管辖大营、奎南、东元、三村、茨塘、束刻、麦竜、麦依甸、西山、麦场、仓前、元山、松林、黄坡、旧县、永安16个村（居）委会），国土面积184平方千米。
本项目地处富民县富民工业园区大营五金建材产业园内。项目所在地为东经102°32'04.10"，北纬25°14'14.54"，项目地理位置见附图1。

    2、地形、地貌、地质

富民县位于昆明市西北部，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。

项目建设用地为二类工业用地，地貌属丘陵地区。项目所在区域，未发现影响建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。

    3、气候、气象

富民县气候变化较大，气候为典型的低纬度亚热带高原季风气候，年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米。

项目区域主导风向为西南风（SW），风频为11.6%；次主导风向为西南偏西风（WSW），出现频率为10.96%；静风频率11.96%。全年平均风速为1.82m/s，月平均最大风速为1.94m/s，大风季节主要集中在春季。

    4、河流水系及水文：
本项目有关的地表水体主要为大营河和螳螂川。大营河是富民坝子的一条主要河流，常年流水不断，水质较好，该河出口与螳螂川交汇，在富民县城形成“人”字型水体，这样的河流水体在全国建制县城极为少有。大营河发源于西山区桃园村，在富民县大营乡境内得名，由东向西流至天生桥，转为东南流向西北，经头村、二村，在富民县城东部10km的三村乡入境，经东元村、于大营村委会的成器墩汇入螳螂川，长约12km，出入落差152m，宽5至15m，平均流量1.5m3/s，最大流量75m3/s，最小流量0.08m3/s，水量6250万m3/a。其上游分两支，东支称为沙朗河，发源于沙朗乡三多村委会，经沙郎乡后穿天生洞出露后与西支汇流；西支发源于团结乡永靖村委会，上游建有红坡水库，下游沿昆富公路下流，至富民县大营村汇入螳螂川，全长41km。大营河主要使用功能为农业用水。

螳螂川属金沙江水系，是滇池的出水河道。螳螂川自南向北贯穿富民全县，在富民平坝以内一段河道两侧地势较为平坦开阔。至富民赤鹫后与一支流汇合后称普渡河，普渡河继续向北流经禄劝与东川交界向北流，在东川新甸房附近注入金沙江。螳螂川全长210km左右，属高原河流，水力资源丰富。富民县境内螳螂川全长63.4km，均宽65m，出入落差258m，年入境水量86320万m3，年均流量27.73m3/s，最大流量500m3/s。

项目周围最近的地表水体为项目南面1550m处的大营河，项目所在区域水系图见附图2。
    5、土壤及植被
项目所在区域，土壤类型主要为山原红壤、紫色土、水稻土和棕壤土。由于受到人类活动的干扰，已无原生植被。植被类型主要有青岗栎树、石栎树为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，以及原生植被破坏后形成的次生植物群落。植物种类少，生物多样性差，无国家珍稀濒危保护物种。

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，项目区内无国家级和省级重点保护野生植物。
    6、富民工业园区概况

①富民工业园区简介

2014年富民工业园区管委会委托昆明市规划设计研究院编制完成了《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》，并通过昆明市工业和信息化委员会组织的专家审核，并于2015年10月取得了昆明市工业和信息化委员会《关于实施<富民工业园区总体规划修编（2015~2030）>的意见》（昆工信发[2015]181号）。

富民工业园区位于富民永定街道、罗免镇、赤鹫镇、散旦镇、款庄镇、东村镇的部分区域，定位为新型工业园区，是以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态工业园。园区包括白石崖—大白坡片区、大营—茨塘片区、散旦片区、款庄—东村片区四个工业片区。白石崖—大白坡片区规划为钛产业、装备制造、精细化工产业区；大营—茨塘片区规划为以半导体为主导的新材料产业、食品加工、五金建材产业区；散旦片区规划为以半导体为主导的新材料产业、林产品加工、农副产品加工业产业区；款庄—东村片区规划为以半导体为主导的新材料产业，辅以发展光伏发电、风力发电等新能源产业区。

项目位于富民工业园区大营—茨塘片区，大营—茨塘片区位于县城区的东北面，为县城区常年主导风向的下风向区域；主要布局以半导体为主的新材料产业、食品加工及五金建材产业，积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。项目属于新型环保材料制造行业，与片区产业定位不冲突。

②园区规划环评

富民工业园区管委会委托云南大学，编制了《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）环境影响报告书》，该报告书于2016年1月通过了云南省环境保护厅组织的专家组的审查（审批文号“云环函[2016]10号”）。



表三  环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）：

   1、环境空气质量现状

本项目建设地点位于富民工业园区，属于规划工业园区，是环境空气质量二类区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。

根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2018年）”，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。

表3-1    富民县空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率

（%)

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

23

60

38.33

达标

24小时平均第98百分位数

111

150

74

达标

NO2
年平均质量浓度

14

40

35

达标

24小时平均第98百分位数

27

80

33.75

达标

PM10
年平均质量浓度

42

70

60

达标

24小时平均第95百分位数

70

150

46.67

达标

PM2.5
年平均质量浓度

20

35

57.14

达标

24小时平均第95百分位数

37

75

49.33

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1

4000

0.03

达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90位百分数

113

160

70.63

达标

根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标区。

2、地表水环境质量现状

本项目最近的地表水体为项目区南面1550m处的大营河。大营河（在五华区沙朗乡又称沙朗河）从沙朗河取水点至入螳螂川口功能为工业用水、农业用水，类别为Ⅳ类水质，根据《云南省地表水水功能区划》（2010~2020年），螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水功能为工业用水，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。《云南省地表水水功能区划》（2010~2020年）未对大营河水体功能进行规划；根据支流水体不低于干流原则，大营河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，“螳螂川—普渡河”富民大桥断面水质为劣Ⅴ类，与2017年相比，水质类别无变化。
    3、声环境质量现状

项目地处富民县工业园区，属规划工业园区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

根据现场踏勘，项目周边无较大噪声源，声环境预计能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
4、生态环境现状

项目所在区域为富民工业园区，受人为活动影响，项目内天然植被较少，生物多样性低下，生态环境一般。区内未发现国家重点保护的野生动植物分布。

    5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园片区增容衡器有限公司3号车间，项目周边200m范围无声环境敏感目标，周围主要大气和水环境保护目标详见表3-3。




表3-2   项目周围环境保护目标一览表

	序号
	保护目标
	方位
	经度
	纬度
	与本项目厂界距离（m）
	规模
	环境

保护要素
	保护级别

	1
	沙锅村
	东南
	102°32'40.35"
	25°13'28.51"
	1046
	约339户，1215人
	大气环境
	大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

	2
	公租房
	西南面
	102°31'55.12"
	25°13'27.43"
	1072
	约800户，2800人
	
	

	3
	大营村
	西南面
	102°32'01.22"
	25°13'25.40"
	1386
	约70户，245人
	
	

	4
	枫桥家园小区
	西南面
	102°31'20.43"
	25°13'53.28"
	1104
	约850户，2975人
	
	

	5
	张古垄村
	西南面
	102°31'04.33"
	25°13'50.18"
	1790
	约150户，525人
	
	

	6
	奎南村
	西面
	102°30'50.35"
	25°14'16.03"
	1976
	约160户，560人
	
	

	7
	麦竜村
	西北面
	102°30'43.86"
	25°14'47.05"
	2419
	约300户，1050人
	
	

	8
	烂泥箐村
	西北面
	102°31'39.01"
	25°14'46.91"
	1375
	约50户，175人
	
	

	9
	李家村
	东南面
	102°33'22.68"
	25°13'31.03"
	2316
	约80户，280人
	
	

	10
	张家村
	东南面
	102°33'28.55"
	25°13'24.74"
	2484
	约120户，420人
	
	

	11
	陈家村
	东南面
	102°33'16.50"
	25°13'04.61"
	2398
	约40户，140人
	
	

	12
	县城居住区
	西南面
	102°31'20.22"
	25°13'17.96"
	2210
	约6000人
	
	

	12
	大营河
	南面
	102°32'0.40"
	25°13'24.77"
	1550
	—
	地表水环境
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。


表四  评价适用标准

	环境质量标准
	环境质量标准：

1、环境空气质量

本项目建设地点位于富民工业园区，属于规划工业园区，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级浓度限值，具体详见下表。
表4-1  环境空气质量标准  （单位：μg/m3）

执行标准

取值时间

SO2
CO

NO2
PM2.5
PM10
TSP

O3
GB3095-2012

年平均

0.06

/

0.04

0.035

0.07

0.2

/

24小时平均浓度

0.15

4

0.08

0.075

0.15

0.3

/

1小时平均浓度

0.5

10

0.2

/

/

/

0.2

日最大8小时平均

/

/

/

/

/

/

0.16

2、地表水环境质量标准
离本项目最近的地表水主要为南面约1550m处的大营河，根据《云南省地表水水功能区划》（2010~2020年），螳螂川（富民大桥—普渡河桥）水环境功能为工业用水，水质类别为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。大营河属于螳螂川的一级支流，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行。标准值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目

pH

(无量纲)

CODcr
BOD5
NH4-N

总磷 

粪大肠杆菌

(个/L)

IV类标准

6～9

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤20000

3、声环境质量

本项目建设地点位于富民工业园区，属于规划工业园区，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。
表4-3声环境质量标准限值

类别

昼间[dB(A)]

夜间[dB(A)]

3类

65

55



	污染物排放标准
	污染物排放标准：

1、施工期

    （1）施工扬尘
    项目施工期无组织排放扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

    （2）施工噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。

2、营运期

（1）废气

粉尘：营运期粉状物料人工上料、配料过程中产生的粉尘，由于项目使用的原辅料涉及石英粉、电熔石英等粉状物料，因此执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准中颗粒物（石英粉尘、玻璃棉尘、矿渣棉尘）限值，详细标准值见表4-4。
表4-4  上料粉尘排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m）

二级标准限值

监控点

浓度限值（mg/m3）

颗粒物

60（石英粉尘）
15
1.9
周界外浓度最高点

1.0

（2）噪声
 本项目位于富民工业园区，属于规划工业园区，项目噪声排放标准执行GB3096-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。其具体标准值详见表4-5。
表4-5  工业企业厂界环境噪声排放限值   单位：dB(A)

类别

适用区域

昼间

夜间

3类

项目区域

65

55

    （3）固体废弃物

执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

	总量控制指标
	建议的总量控制指标：

废水：项目员工洗手废水及地面清洁废水经收集后进入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理，污水处理站废水处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化标准后部分回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后外排，项目废水总量指标纳入增容衡器有限公司总量进行考核，本项目不单独设置废水总量指标。

本项目废水量：0.00624万t/a，COD：0.025t/a，氨氮：0.002t/a，TP：0.0003t/a。

废气：废气量：240万m3/a；颗粒物：0.01t/a。




表五  建设项目工程分析

	一、产业政策符合性分析

本项目为纳米陶瓷基抗氧化复合材料生产项目，属于《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）中的其它合成材料制造。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》中的相关规定，本项目生产工艺及生产设备不属于产业结构调整政策内的限制类和淘汰类；因此，项目符合国家现行的有关产业政策，项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中禁止或限制的用地。综上所述，该项目符合国家产业政策。

二、工艺流程及产污节点简述（图示）：

1、施工期产污节点
项目位于富民工业园区大营五金建材园昆明增容衡器有限公司内，租用昆明增容衡器有限公司部分空置厂房进行生产，项目内不设食宿，本项目的施工内容主要为室内外装修和设备安装。施工期施工流程及各阶段产污环节见下图。


[image: image1.emf]设备安装 室内外装修
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  图5-1  施工期产污环节示意图

2、运营期产污节点
本项目主要设置一条生产线，进行纳米陶瓷基抗氧化复合材料的生产。产品的生产工艺为上料、均化、乳化、物理搅拌、最终灌装出厂，整个生产过程在常温常压下进行，不涉及化学反应，只是简单的物理混合过程。生产用水全部进入产品，无外排废水产生；生产过程中原料不挥发，无挥发性废气产生，废气主要为配料混合投料及配料过程产生的粉尘。
项目运营期生产工艺流程及产污节点图详见下图：



图5-2 项目运营期生产工艺及污染工序图

工艺流程简介：

项目使用的粉体原料由载货提升机送至顶楼，用人工开包方式使粉状物料利用重力的作用自上而下分别进入罐体内，罐体顶端还分别装有收尘口以阻止扬尘。

液体原料（水玻璃）进入厂区后暂存于液体原料不锈钢储罐内。

根据一定的比例将粉体原料通过计量配料斗进行配料，2个粉体配料斗一侧分别设置通风口，通风口处均设置布袋除尘器收集处理配料过程产生的粉尘；液体原料通过计量器进行配料，按比例及批次分别加入不同的粉状原料及自来水进行搅拌混合均匀后静置3h进行均质乳化，最后加入氧化铝C进行搅拌混合均匀后即为成品，可进行灌装外售。
项目整个生产过程为物理混合、搅拌分散、乳化均质，整个过程中不发生化学反应。
3、项目其他产污环节分析

项目其他产污环节主要为员工生活，具体产污情况分析如下。


图5-3   其他产污环节示意图

项目物料平衡表

表5-1 项目物料平衡表（单位：t/a）
投入

产出

水玻璃A

900

产品

8000

水玻璃B 

940

上料、计量粉尘

0.248

自来水

160

其他损耗（运输过程、粘附在包装袋或包装桶上的损耗量）
0.002

电熔石英A

200.01

/
电熔石英B

200.01

石英粉

2400.05

氧化铝A

1400.13

氧化铝B

1000.05

氧化铝C

800

合计

8000.25

8000.25

三、项目污染物排放情况

施工期

项目位于昆明增容衡器有限公司内，租用昆明增容衡器有限公司空置的部分厂房进行生产，施工期主要进行室内外装修和设备安装。
1、废气

    施工过程中的产生的废气主要为设备安装过程中产生的扬尘、室内外装修产生的废气以及设备运输车辆产生的尾气，项目设备安装产生的扬尘和室内外装修产生的废气，通过洒水降尘后扬尘可以得到有效减少，并且影响时间短，污染源强小，对环境影响较小。项目运输车量仅为设备运输车辆，数量较少，所以排放的尾气对环境也影响小。
2、废水

项目施工期施工人员不在项目内食宿，无生活废水产生，只有少量的室内外装修产生的废水，这部分废水通过水桶收集后用于洒水降尘，不外排。

3、噪声
施工期设备安装过程中产生的噪声主要源于电钻和电焊机，源强约为70~85dB(A)，无大型机械，施工期噪声经过距离衰减和遮挡衰减后对周围环境影响较小。且项目施工周期短，随着施工结束后也会消失。

4、施工固废

    项目施工期产生的固废主要是施工人员产生的生活垃圾、设备安装及室内外装修产生的固废。施工人员不在项目内食宿，产生的生活垃圾按0.2kg/(人·d)计算，根据业主资料，施工人员约5人，则每天产生垃圾量为1kg/d，项目施工期1个月，则施工期产生垃圾量为0.03t/a，生活垃圾统一收集清运至园区垃圾收集处，由环卫部门处理。设备安装和室内外装修产生的的固废主要为设备和材料包装，收集后出售给废物回收站，不可回收的建筑垃圾同生活垃圾一起收集清运至园区垃圾收集处，由环卫部门处理。
运营期

1、废气

项目所使用的原料均为化学性质稳定的化合物，不易分解，原料自身不属于挥发性物料，生产过程为单纯的混合、搅拌、乳化过程，均为物理过程，不涉及化学反应，水玻璃为液体原料，且搅拌过程加水进行搅拌，因此搅拌过程不易产生粉尘。则项目生产过程中产生废气主要为：上料过程产生的粉尘及汽车尾气。

（1）有组织粉尘

项目使用的原料氧化铝、电熔石英、石英粉为粉状物质，粉体原料由载货提升机送至塔楼顶部，用人工开包方式通过重力作用自上而下将料体分别倒入罐体内。罐体顶端还分别装有收尘口以阻止扬尘。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册》（2010修订）2641“涂料制造业产排污系数表”2641涂料制造业产排污系数表（水性料部分）中工业粉尘产生量为0.031kg/吨产品。因此可计算本项目粉尘产生量约为0.248t/a。项目年工作300天，投料时间按2h/d计，根据投料方式，生产设备整体密封，投料时仅需打开一个圆形投料口，计量配料斗一侧设有通风口，项目方购买的设备中粉体原料储罐（6个）及粉体计量配料斗（2个）分别自带一套布袋除尘器，8套布袋除尘器共用一台引风机，则收尘效率按80%计，粉尘处理效率按95%计，风机风量4000m3/h，处理后粉尘经一根排气筒引至车间顶部进行排放，排气筒距离水平地面高度15米，则处理后有组织粉尘排放量为0.01t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度为4.25mg/m3。 
    （2）无组织粉尘

投料工序中未被收集的粉尘约占20%，呈无组织形式逸散在生产车间内，则无组织粉尘产生量为0.0496t/a，排放速率为0.083kg/h。 
综上，项目粉尘总产生量约为0.248t/a。估算项目粉尘排放情况如下表：

表5-2  粉尘产排情况一览表

污染物名称

粉尘

风量（m3/h）

4000
产生时间（h/d）
2
产生速率（kg/h）

0.413
产生量（t/a）

0.248
处理方法

原料储罐（6个）及粉体计量罐（2个）分别自带一套布袋除尘器，8套布袋除尘器共用一台引风机，风机风量4000m3/h，排气筒一根，排口距离地面15米。
排放方式

有组织

无组织

排放速率（kg/h）

0.017
0.083
排放浓度（mg/m3）

4.25
/

排放量（t/a）

0.01
0.0496
（3）汽车尾气

厂区内汽车尾气来源主要为运输车辆行驶过程。汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC）。运输机动车流量不大，污染物排放量小，排放的尾气经过空气的自然扩散和稀释后对环境影响不大。
2、废水

项目运营过程中用水环节为生产用水及办公生活用水。项目内不设置卫生间，员工依托增容衡器有限公司综合楼卫生间，用餐依托增容衡器有限公司的员工食堂，员工不在项目内食宿。主要用水环节及污水产生情况如下：
生产用水

    项目生产过程中需加自来水进行搅拌，根据业主提供的数据，自来水用量约占产品总产量的2%，项目年产8000吨纳米陶瓷基抗氧化复合材料，则自来水用量为160t/a，0.53m3/d，该部分用水全部进入产品，无废水外排。
生产设备清洗用水

    本项目产生的废水主要为设备清洗水，每天生产结束后主要是对储罐进行清洗，每天设备清洗用水量约0.2m3/d，废水产生系数按0.9计算，则清洗废水产生量为0.18m3/d，54t/a。废水中主要含有生产原料及粘在储罐壁上的产品，主要污染物为SS，该部分废水经项目方设置的一个容积为0.5m3的沉淀池进行沉淀处理后回用于生产，沉淀池的沉积物为生产原料，返回生产工序，因此项目生产过程无废水外排。
员工洗手用水

项目劳动定员为8人，员工均不在项目内食宿，用餐依托增容衡器有限公司综合楼食堂，项目内不设置卫生间，卫生间依托增容衡器有限公司综合楼公共卫生间，项目方拟在车间内设置员工洗手用水点，则用水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中相关标准并结合项目的实际情况，按照每人每天用水20L计算，则用水量为0.16m3/d，48m3/a，产污系数按0.8计算，则生活废水产生量为0.128m3/d，38.4m3/a，该部分废水产生量较少，经项目自建的污水管道收集后汇入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理，污水处理站废水处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化标准后部分回用于厂区绿化，部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网。

车间地面清洁用水

由于有无组织粉尘沉降在项目生产区内，因此生产区地面须定期进行清洁，根据向业主了解的情况进行地面清洁时先用扫把将大部分粉尘进行清扫收集后再用拖把进行清理，不进行水冲，约5天进行清洁一次，项目建筑面积960m2，清洁面积按总建筑面积的30%计，则车间地面须清洁的面积为288m2，此过程用水量较少，约0.5m3/次，0.1m3/d，产污系数按0.8计算，则地面清洁废水产生量为0.08m3/d，24m3/a，废水中主要污染物为SS。该部分废水产生量较少，经项目自建的污水管道收集后汇入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理，污水处理站废水处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化标准后部分回用于厂区绿化，部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后外排。
综上，项目用水量为0.99m3/d，297m3/a；本项目废水量为0.208m3/d，62.4m3/a。
表5-3  项目废水产排放情况表

污染物名称

废水

COD

BOD5

SS

氨氮

总磷

产生浓度（mg/L）
——

400

240

250

35

5

产生量（t/a）
62.4
0.025
0.015 
0.016 
0.002 
0.0003 
排放量（t/a）
62.4
0.025
0.015
0.016
0.002
0.0003
排放浓度（mg/L）
——
400
240
250
35
5
项目日水量平衡图详见图5-4。


图5-4   项目日水量平衡图  单位：m3/d 
3、噪声

本项目的噪声源主要为给料机、气泵站、风机等生产设备运行时产生的噪声，噪声值在75～90dB（A）之间。
表5-4  项目主要设备噪声产生情况一览表

设备名称

数量

源强dB（A）

降噪措施

降噪后源强dB（A）

叠加源强dB（A）

给料机
6

75
安装减震垫，室内使用，降噪15dB（A）
60
67.7
风机
1

85

70
70
气泵站

1

90
75

75
叠加声源

-
-
-

-
76.77
4、固体废弃物

本项目生产过程中所产生的固废主要为：废包装材料、含油废棉纱、手套以及员工办公垃圾。各固废产排情况如下。

（1）办公垃圾

本项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作300d，则生活垃圾产生量为1.2t/a，收集后由环卫部门统一清运处置。

（2）废包装材料 
本项目产生的废包装材料主要为原辅料产生的废包装袋及包装桶，根据业主提供的数据，废包装材料预计产生量为1.5t/a，该部分废包装材料外售废品回收站进行回收利用。 

（3）除尘器收集的粉尘

 根据上文计算，除尘器收集的粉尘为0.201t/a，该部分粉尘回用于生产工序。
（4）含油抹布及劳保用品 
主要来自设备保养，根据业主提供的资料，项目生产设备约每年保养一次，保养时由设备生产厂家派遣专业人员到项目厂区进行设备保养维护，设备维护保养等过程主要为在需要润滑的部位涂抹润滑油，未进行大规模添加或更换润滑油，因此无废润滑油产生，保养过程主要产生的废弃物为含油抹布、棉纱，产生量约0.005t/a，属于《危险废物豁免管理 清单》中的危险废物（废物类别 HW49，废物代码 900-041-49），豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，豁免内容为全过程不按危险废物管理。则项目产生的含油抹布、棉纱混入生活垃圾，委托环卫部门清运处置。 
表5-5固废产生情况一览表

分类

固废名称

产生量

处理措施

生活固废

生活垃圾

1.2t/a

交由环卫部门处置。

生产固废

废包装材料

1.5t/a
外售废品回收站进行回收利用。 
除尘器收集的粉尘

0.201t/a
回用于生产工序。
危险废物

含油抹布、棉纱
0.005t/a

属于《危险废物豁免管理 清单》中的危险废物（废物类别 HW49，废物代码 900-041-49），豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，豁免内容为全过程不按危险废物管理。则项目产生的含油抹布、棉纱混入生活垃圾，委托环卫部门清运处置。



表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

	类型内容
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量（t/a）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）

	大气污染物
	施工期
	装修、设备安装
	粉尘、废气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	上料过程
	有组织粉尘
	103.3
	0.248
	4.25
	0.01

	
	
	
	无组织粉尘
	/
	0.0496
	/
	0.0496

	
	
	汽车运输
	尾气
	—
	少量
	—
	少量

	水污染
	施工期
	装修
	废水
	—
	少量
	简易沉淀后回用于洒水降尘

	
	运营期
	员工、地面清洁
	洗手废水、地面清洁废水
	废水
	62.4
	经项目自建的污水管道进行收集后汇入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理，处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化标准后部分回用于厂区绿化，部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网。

	
	
	
	COD
	400
	0.025
	

	
	
	
	BOD5
	240
	0.015
	

	
	
	
	SS
	250
	0.016
	

	
	
	
	氨氮
	35
	0.002
	

	
	
	
	总磷
	5
	0.0003
	

	固体废弃物
	施工期
	施工场地内
	装修边角料、设备包装
	少量
	可回收部分由废品回收站回收，不可回收部分由建筑公司运输至指定地点处理

	
	
	
	生活垃圾
	0.3t
	委托环卫部门清运

	
	运营期
	生产区
	收集的粉尘
	0.201t/a
	返回生产工序

	
	
	
	废包装材料
	1.5t/a
	外售废品回收站回收利用

	
	
	
	含油废棉纱手套
	0.005
	委托环卫部门清运

	
	
	办公区
	生活垃圾
	1.2t/a
	

	噪声
	施工期
	主要源于电焊机和电钻，源强约为70~85dB(A)，无大型机械，且影响周期短，对周围环境影响较小。

	
	运营期
	给料机、风机、气泵站等设备产生噪声
	75~95dB（A）
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	主要生态影响

本项目租用昆明增容衡器有限公司部分厂房进行生产，项目区地面已全部硬化，本项目不涉及地面开挖，不涉及植被破坏。项目区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。项目营运期各项污染物均有相应治理措施，不会改变该区域的生态环境，不会对周围生态环境造成明显影响。



表七  环境影响分析

	施工期环境影响分析

本项目位于昆明增容衡器有限公司内，租用昆明增容衡器有限公司部分空置厂房进行生产，主要施工内容是室内外装修与设备安装，基本无土建施工，施工期主要产生的污染物为废气、固废和噪声，项目施工期间污染物处理情况，详见下述。

1、废气

施工期废气主要为装修涂料废气以及粉尘，上述无组织废气外逸会对周围环境及施工人员产生一定的影响。建设单位采取了如下措施：

①施工人员在施工过程中佩戴口罩，同时采取洒水降尘的措施。

②施工中采用环保型涂料，减少了涂料废气的产生量。

采取上述措施后，施工期废气对周围环境的影响较小。

2、噪声

项目建设期间主要对租用建筑物进行装修，装修阶段主要是使用电锯、电钻等机械设备运行产生的噪声，其声级在70~90dB（A）左右。根据咨询了解，施工期间主要采取了墙体隔声、室内操作、对产噪较大的机械进行隔声等措施，同时禁止在夜间22：00至次日06：00施工，避免扰民。

采取上述措施后，项目施工期噪声对周围环境的影响较小。

3、固体废物

项目施工期固废主要为装修建筑垃圾。

建设单位对产生的少量装修建筑垃圾，能回收利用的部分，交回收商进行回收，剩余部分建筑垃圾送至相关部门规定的地点处置。

项目固体废物采取上述措施后对周围环境的影响较小。

运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析

项目运营期产生的废气主要包括上料粉尘、汽车尾气。由工程分析可知，项目生产过程有组织粉尘排放量为0.01t/a，排放速率为0.017kg/h，排放浓度4.25mg/m3，无组织排放量约为0.0496t/a（0.083kg/h）。

（1）评价等级确定

A、预测模式

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3规定的工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的 AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

表7-1   评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

B、预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，该项目的主要评价因子为：TSP。

表7-2  污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值

(μg/m3)

标准来源

TSP

二类限区

日均

300.0

GB 3095-2012

*根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度限值。因此本次预测TSP取值为900μg/m3。

C、估算模式参数

项目具体污染源参数及估算模型参数见表7-3、7-4、7-5。

表7-3  点源参数表

污染源名称

污染物名称

排气筒底部中心坐标(o)

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流量/（m3/h）

烟气温度/℃

年排放小时数/h

污染物排放速率/（kg/h）

经度

纬度

排气筒

粉尘

102.534537

25.238304

1842

15
0.3
4000

22

600

0.017
表7-4  面源污染源参数表

名称

面源起点坐标(o)

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

排放速率/（kg/h）

X

Y

TSP

102.534537

25.238304

1842

30
23
9

600

正常排放

0.083
表7-5  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

2.28万人

最高环境温度/℃

33.4

最低环境温度/℃

-7

土地利用类型

城市

区域湿度条件

湿润区

是否考虑地形

考虑地形

(是    (否

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

(是    (否

岸线距离/m

/

岸方向线/º

/

D、评价工作等级确定
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表7-6 本项目大气环境影响评价等级判定表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax

(μg/m3)

Pmax

(%)

分级结果

等级判定

粉尘（1#排气筒）

TSP

900

2.959

0.329
Pmax＜1%

三级评价

矩形面源

TSP

900

7.9292
0.881
Pmax＜1%

三级评价

由上表可知：本项目大气环境影响评价等级为三级。

（2）点源预测及影响分析
本项目有组织排放的废气为上料配料粉尘。

1）有组织废气正常排放

①预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式，计算TSP下风向地面质量浓度。具体预测结果如下：
表7-7  有组织粉尘污染物估算模型计算结果表

下风向距离（m）

TSP

预测质量浓度（μg/m3）

占标率（%）

25

 1.149  

0.128
50

  2.920  

0.324
75

2.959

0.329
100

2.398   

0.266
200

  1.151  

0.128
300

0.7421    

0.082
400

  0.5304  

0.059
500

0.4030

0.045
600

0.3317

0.037
700

0.2820     

0.0031
800

0.2434    

0.0027
900

 0.2128       

0.0024
1000

0.1882

0.0020
1500

0.1148  

0.0013
2000

0.7957E-01

0.0008
下风向最大质量浓度及占标率（75m）

2.959

0.329
标准值（1h）

900

——

达标情况

达标

表7-8  无组织粉尘估算模型计算结果表

下风向距离(m)

矩形面源

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

25.0

3.3999

0.377
50.0

5.9907             

0.665
75.0

4.040                 

0.449
100.0

2.551

0.283
200.0

1.6366
0.182
300.0

 1.3700
0.152
400.0

1.0149

0.113
500.0

0.8920

0.099
600.0

0.7929

0.088
700.0

0.6433

0.071
800.0

0.5366

0.060
900.0

0.3974

0.044
1000.0

0.3106
0.034
1500
0.2418

0.027
2000
0.1840

0.020
下风向最大质量浓度及占标率（52m）

7.9292
0.881
②环境影响分析

根据预测结果，项目有组织排放废气无超标点，均未超过各污染物浓度限值要求，未降低当地环境空气质量等级。

根据预测结果，有组织TSP落地最大质量浓度出现在75m处，TSP的最大质量浓度为2.959μg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）24小时平均二级标准浓度限值，项目有组织排放的废气对周边环境影响较小。

③废气防治措施方案

表7-9  废气防治措施方案

名称

除尘器选型

排气筒高度

废气处理方式

有组织粉尘

8套布袋除尘器，共用一台引风机，风机风量4000m3/h
15m

上料粉尘、配料粉尘经除尘器除尘后由一根15m高的1#排气筒有组织排放。

④敏感点影响分析

项目所在区域500米范围内无居民居住区、学校、医院等需要特别保护的区域，增容衡器有限公司综合楼位于项目西面60米，处于项目所在区域常年主导风向的侧风向，且项目废气能够做到达标排放，对周围敏感点影响较小。

⑤对雷鸣石油设备有限公司的影响分析

本项目与雷鸣石油设备有限公司共用一栋生产厂房，厂房中间设置5米高的隔断，项目上料配料过程产生的粉尘经8套布袋除尘器除尘后由一根15m高的1#排气筒有组织排放，未被收集的粉尘量较少大多沉降于生产区内，无组织粉尘最大落地浓度出现在下风向52米处，本项目平均上料配料时间2h，且本项目与雷鸣石油设备有限公司生产厂房之间有5米高的隔断相隔，因此本项目粉尘对雷鸣石油设备有限公司影响不大。
（2）面源环境影响分析

项目粉尘收集过程中会有少量未收集的粉尘呈无组织排放，粉尘无组织排放速率0.083kg/h。

无组织排放的TSP落地最大质量浓度出现在下风向52m处，TSP最大质量浓度为7.929μg/m3达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。

（3）汽车尾气的环境影响分析

项目区内汽车尾气来源主要为运输车辆行驶过程。汽车尾气中主要成份为CO、NOX和总碳氢化合物（THC）。

运输车辆车流量不大，污染物排放量小，排放的尾气经过空气的自然扩散和稀释后对环境影响不大。

2、水环境影响分析

（1）地表水评价等级评定

项目员工用餐及卫生间均依托增容衡器有限公司综合楼已设置的设施，生产过程用水全部进入产品，设备清洗废水经沉淀后回用于生产，项目内拟设置一个容积为0.5m3的沉淀池将设备清洗废水进行收集沉淀后回用于生产，项目内设置的用水点仅为员工提供洗手用水，，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目属于间接排放，因此地表水评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 
项目废水依托增容衡器有限公司化粪池、污水处理设施可行性

根据工程分析部分核算，项目员工洗手废水产生量为0.128m3/d，地面清洁废水产生量为0.08m3/d，则项目外排废水量为0.208m3/d。

增容衡器有限公司已配套设置化粪池及污水处理设施（处理工艺为二级生化处理），根据向增容衡器有限公司了解的情况，目前增容衡器有限公司已设置一个容积为15m3的化粪池及一套处理规模为15m3的污水处理系统，处理工艺为二级生化处理，处理工艺流程：污水—格栅—调节池—A级生化池—O级生化池—沉淀池—消毒池—排放，污水处理站废水处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化标准后部分回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后外排，目前化粪池及污水处理系统正常运行。
目前为增容衡器有限公司、云南雷鸣石油设备有限公司及本项目使用，云南雷鸣石油设备有限公司单独设置旱厕，增容衡器有限公司、云南雷鸣石油设备有限公司及本项目均无生产性废水产生，接纳的废水为地面清洁废水及员工办公生活废水，本项目废水产生量较小，污染物浓度不高，目前化粪池及污水处理设施处理容量还有部分剩余，可接纳本项目废水，因此项目废水依托增容衡器有限公司化粪池、污水处理设施是可行的。
3、声环境影响分析

（1）噪声产生情况

本项目主要产生噪声有给料机、风机、气泵站等，噪声源强约75~95dB（A），具体设备产生情况见下表。

表7-10  项目主要设备噪声强度

设备名称

数量

源强dB（A）

放置位置

给料机

6

75

车间内

风机

1

85

气泵站

1

90

（2）预测模式

项目运营期噪声主要为给料机、风机、气泵站等产生的噪声，声源强度在75~95dB（A）之间。项目设备分散在厂房内，无法单独进行预测，所以通过叠加公司算出项目中心点位置的叠加声级，再通过噪声衰减模式进行计算。

 叠加公式：

LA=
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式中：  Li——第i个声源在预测点的声级，dB（A）；

        LA——某预测点噪声总叠加值；

            n——声源个数

噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为10dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。

（3）厂界噪声影响预测结果及分析

    本项目采用将设备安置于车间内，四周封闭良好。会对噪声产生衰减的有厂房围墙的阻挡、减震垫减震，空气吸收和距离衰减。其中厂房隔声墙阻挡可以降噪10dB（A）。   

根据噪声的叠加公式，可以计算出所有设备同时工作产生的噪音声级为76.77dB（A）。根据噪声衰减模式公式，可以预测出厂界噪声值，具体见下表：

表7-11  厂界四周噪声预测值   单位：dB（A）
距中心距离

预测值

达标情况

标准值

北厂界5m

52.7

达标

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，昼间≤65dB（A）。

西厂界15m

51.77

达标

南厂界20m

40.74

达标

东厂界45m

33.7

达标

本项目夜间不生产，由上表可知，在厂房隔声围墙阻隔、空气吸收、距离衰减情况下，项目昼间各厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，昼间≤65dB（A）。

4、固体废物环境影响分析

本项目生产过程中所产生的固废主要为：废包装材料、含油废棉纱、手套以及员工办公垃圾。各固废产排情况如下。

（1）办公垃圾

经收集后由环部门统一清运处置。

（2）废包装材料 

本项目产生的废包装材料主要为原辅料产生的废包装袋及包装桶，该部分废包装材料外售废品回收站进行回收利用。 

（3）除尘器收集的粉尘

该部分粉尘经收集后回用于生产工序。

（4）含油抹布及劳保用品 

主要来自设备保养，根据业主提供的资料，项目生产设备约每年保养一次，保养时由设备生产厂家派遣专业人员到项目厂区进行设备保养维护，设备维护保养等过程主要为在需要润滑的部位涂抹润滑油，未进行大规模添加或更换润滑油，因此无废润滑油产生，保养过程主要产生的废弃物为含油抹布、棉纱，属于《危险废物豁免管理 清单》中的危险废物（废物类别 HW49，废物代码 900-041-49），豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，豁免内容为全过程不按危险废物管理。则项目产生的含油抹布、棉纱混入生活垃圾，委托环卫部门清运处置。

采取上述处理措施，本项目固体废物均得到了合理处置，固废处置率100%。项目固体废物对环境影响较小。

5、土壤环境影响分析

（1）土壤环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目为涂料制造，土壤环境影响评价范围为Ⅲ类，项目占地约1415m2（小于5hm2，属于小型），本项目属于污染影响型，位于工业园区内，周围无居民区，环境不敏感，根据HJ964-2018中表4，项目不设评价等级，仅进行简单的影响分析。

（2）土壤环境影响分析

项目为涂料制造，生产过程中的产生的废气主要有上料配料粉尘、汽车尾气；项目生产过程不产生生产废水，员工洗手废水产生量较少，项目员工洗手废水及地面清洁废水经收集后进入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理，污水处理站废水处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化标准后部分回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网，。因此项目对土壤环境的影响主要涉及大气沉降影响，对照HJ964-2018中9.2.3.3条污染影响型的防控措施：涉及大气沉降影响的，占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。

根据实际情况，项目区道路均已硬化，项目周边主要为建设用地，无耕地；生产固废、生活垃圾等固体废物集中收集，堆放于室内，避免雨天雨水冲刷产生淋滤水；废气在采取环评提出的措施后，可以达标排放，因此项目基本满足土壤污染防控要求，对土壤环境影响可控。

环评要求建设单位加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄漏，采取行之有效的废气处理措施及防渗措施，定期检查废气处理设施运行状况，及时消除污染隐患。

三、项目平面布局合理性分析

    本项目位于富民工业园区大营五金建材园，租用昆明增容衡器有限公司空置的部分厂房进行生产，项目生产工艺较为简单、生产设备占地面积不大，项目生产车间主要布置为生产区、办公区、原辅料堆放区、成品堆放区。其中原辅料堆放区位于厂区大门左侧，分别设置原辅料堆放区A、原辅料堆放区B，生产区位于原辅料堆放区A的东侧、原辅料堆放区B的北侧，便于生产原辅料的取用，厂区大门右侧设置为成品堆放区，如此设置方便原辅料的运入及成品运输。

五、项目选址合理性分析

1、项目与园区规划相符性分析

本项目位于富民工业园区大营五金建材园，属于富民工业园区“大营—茨塘片区”，根据《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》，“大营—茨塘片区”是以半导体为主导的新材料产业、食品加工、五金建材产业片区，项目为纳米陶瓷基抗氧化复合材料制造，属于新型环保材料，与园区规划产业定位相符。

根据《富民工业园区用地规划》，项目租赁厂房所占地属于二类工业用地，项目属于涂料制造行业，入驻符合富民工业园区用地规划，目前项目已取得富民县发展和改革局核发的“投资项目备案证”，文号为：富发改企业备案[2019]0073号，且项目已获得入园证明（见附件）。

2、项目与富民工业园区规划的符合性分析

根据与《富民工业园区总体规划修编（2015～2030）》总体规划图，本项目位于大营—茨塘片区的茨塘组团，项目与《富民工业园区总体规划修编（2015～2030）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析见表7-12。

表7-12    与园区规划环评及审查意见相符性分析
富民工业园区相关入园要求

本项目情况

相符性

分析

1、禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目不属于淘汰类或限制类，为允许类，项目已取得富民县发展和改革局核发的“投资项目备案证”及入园证，项目建设符合国家及地方的产业政策。

相符

2、禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。

大营-茨塘片区规划以半导体为主的新材料产业、食品加工及五金建材产业；本项目为纳米陶瓷基抗氧化复合材料制造，与园区规划产业相符。

不冲突

3、禁止未满足区域总量控制要求的项目入园；

项目生产过程无废水外排，项目员工人数较少，产生的洗手废水及地面清洁废水较少，经项目自建的污水管道收集后汇入增容衡器有限公司污水收集管道进入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理后部分回用于厂区绿化，部分达标外排。
项目上料粉尘经一套布袋除尘器进行处理后通过一根距离地面15米的排气筒进行排放。项目产生大气污染物对周围环境影响小；项目固废处置率为100%。

相符

4、禁止高能耗、高污染的企业入园；

项目使用设备均以电为能源，项目工艺简单，设备较少，产生污染物在采取相应的环保措施后，排放量小，对周围环境影响小。

相符

5、在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5~2倍的削减量替代。

项目生产过程无废水外排，项目员工人数较少，产生的洗手废水及地面清洁废水较少，经项目自建的污水管道收集后汇入增容衡器有限公司污水收集管道进入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理后部分回用于厂区绿化，部分达标外排。
相符

7、入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%。

项目生产过程无废水外排，设备清洗废水经沉淀池进行沉淀处理后回用于生产。
相符

8、靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。

本项目废气主要为上料粉尘，设备均使用电为能源，不属于高污染企业

相符

9、新入驻企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定

本项目不属于河道保护范围。

相符

综上所述，本项目的建设与富民工业园区规划不冲突。

3、环境可控性分析

（1）项目产生大气污染物主要为上料粉尘、汽车尾气；粉尘经8套布袋除尘器进行处理后由一根15m高的排气筒进行排放；汽车尾气经大气稀释扩散后对外环境影响不大，项目产生的大气污染物均能得到有效处置，对周围环境的影响小。

（2）项目雨水依托昆明增容衡器有限公司雨水管网收集后排入园区雨水管网；运营期间无生产废水产生，项目员工人数较少，项目员工洗手废水及地面清洁废水经收集后进入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理，污水处理站废水处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化标准后部分回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后排入园区污水管网，对周边水环境影响不大。
（3）运营期噪声主要来源于生产设备噪声。在采取隔声、减震等措施后，可满足相应标准，对周围环境影响不大。

（4）本项目实施后，废弃的包装材料、含油废棉纱、手套等属一般固废，此部分固废统一收集暂存于一般固废间，可回收的外售给废物回收站，不可回收的交由环卫部门处理；员工生活垃圾统一收集后由环卫部门处置；收集的粉尘回用于生产。固体废物处置率为100%。

4、环境相容性分析

本项目租用昆明增容衡器有限公司部分厂房进行生产，根据昆明增容衡器有限公司的环评批复，昆明增容衡器有限公司批复建设内容为工业衡器、商用衡器生产，本项目为纳米陶瓷基抗氧化复合材料生产项目，与昆明增容衡器有限公司生产产品不冲突；本项目与雷鸣石油设备有限公司共用一栋生产厂房，厂房中间设置5米高的隔断，雷鸣石油设备有限公司主要进行双层油罐的生产，本项目产生的各类污染物都有相应的治理措施，对其影响不大，另外项目周围主要是园区内的工业企业，无医院、学校等需要特殊保护的环境敏感点，项目周围环境影响不大，与区域环境相容，不会改变项目所在地环境功能。

综上所述，项目的建设符合相关规划，运营期产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，因此项目选址合理。




表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物


	施工期
	设备安装
	扬尘
	洒水降尘。
	对周边大气环境影响较小

	
	
	装修
	粉尘等
	洒水降尘。
	

	
	
	汽车运输
	CH、CO、NOx
	自然扩散。
	

	
	
	设备安装
	扬尘
	洒水降尘。
	

	
	营运期
	生产车间
	粉尘
	粉尘主要在上料配料过程产生，经8套布袋除尘器进行处理，最后经15m的一根排气筒排放。
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值


	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	大气稀释扩散。
	对外环境影响不大

	水

污

染

物
	施工期
	装修
	装修废水
	用于洒水降尘。
	不外排

	
	营运期
	生产过程
	设备清洗废水
	经沉淀池进行沉淀处理后回用于生产。
	对地表水影响较小

	
	
	员工
	洗手废水
	项目员工人数较少，项目员工洗手废水及地面清洁废水经项目自建污水管道收集后进入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理，污水处理站废水处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化标准后部分回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后外排。
	

	固

体

废

物
	施工期
	装修、设备安装
	装修边角料、设备包装
	可回收部分出售给废物回收站，不可回收部分同生活垃圾一块处置。
	处置率100%

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	收集清运至园区垃圾收集处，由环卫部门处理。
	

	
	营运期
	生产车间
	废包装材料
	收集后暂存于一般固废间，之后交由物资单位回收利用
	

	
	
	
	除尘器收集的粉尘
	回用于生产。
	

	
	
	
	含油废棉纱手套
	与生活垃圾一起委托环卫部门清运处置
	

	
	
	办公区
	生活垃圾
	环卫部门定期清运
	

	噪声
	施工期
	电钻、电焊机
	噪声
	经车间围墙的阻隔和距离衰减后，项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间不施工。

	
	营运期
	生产车间
	噪声
	优选低噪声设备，产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)

	生态保护措施及预期效果：

项目租用昆明增容衡器有限公司部分厂房进行生产，生产活动范围仅限于车间内，营运过程中产生的“三废”必须经处理后达标排放，加强厂区管理和对周围环境的保护，切实做到不污染、不破坏、不明显影响周围生态环境。




表九  结论与建议

	本项目位于富民工业园区大营五金建材产业园片区增容衡器有限公司3号车间，租用昆明增容衡器有限公司的厂房进行本项目的建设，总投2800万元，项目占地面积1415m2，建筑面积690m2，共设置一条生产线进行纳米陶瓷基抗氧化复合材料的生产，产量为8000t/a。通过对项目进行环境影响评价，得出以下结论。 

1、产业政策符合性

    本项目为涂料制造项目。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中的相关规定，本项目生产工艺及生产设备不属于产业结构调整政策内的限制类和淘汰类；因此，项目符合国家现行的有关产业政策。
2、选址合理性分析

本项目为纳米陶瓷基抗氧化复合材料生产项目，与昆明增容衡器有限公司生产产品不冲突；另外项目周围主要是园区内的工业企业，无医院、学校等需要特殊保护的环境敏感点，项目周围环境影响不大，与区域环境相容，不会改变项目所在地环境功能。

综上所述，项目的建设符合相关规划，运营期产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，因此项目选址合理。

3、环境质量现状

   项目所在地环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目区主要地表水体为项目南面1550m处的大营河，根据《2018年度昆明市环境质量状况公报》，“富民大桥—普渡河桥”段水质为劣Ⅴ类，大营河为螳螂川支流，水质一般；项目区声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；项目区域无原生植被，未发现需特殊保护的动植物资源。

一、环境影响分析结论
1、施工期环境影响分析

   施工期间产生的扬尘和装修废气通过洒水降尘、自然稀释、扩散后对周围环境的影响较小；施工过程中产生的装修材料边角料、设备包装废料等统一收集后出售于废品回收站；项目施工期较短，施工期结束后，施工期噪声影响即消失。
2、营运期环境影响分析结论
（1）大气环境影响分析

    项目运行过程中产生的废气主要为上料粉尘及运输车辆尾气。
项目上料配料过程中产生的粉尘经8套布袋除尘器进行处理后再经一根15m高的排气筒排放，未收集部分呈无组织排放，大多自然沉降在项目加工在厂房内，通过厂房阻隔排放量较小，粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；对周围的环境影响小。

汽车尾气主要为原辅料及产品运输过程产生，产生量较少，通过大气稀释扩散后对外环境影响较小。
    综上所述，在采取相应措施后，项目产生的大气污染物可达标排放，对周围环境影响较小。

（2）水环境影响分析

项目雨水依托昆明增容衡器有限公司雨水管网收集后排入市政雨水管网；项目员工用餐及卫生间均依托增容衡器有限公司综合楼已设置的设施，生产过程用水全部进入产品，设备清洗废水经沉淀后回用于生产，项目内拟设置一个容积为0.5m3的沉淀池将设备清洗废水进行收集沉淀后回用于生产，项目内设置的用水点仅为员工提供洗手用水及拖地用水，项目员工人数较少，项目员工洗手废水及地面清洁废水经收集后进入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理，污水处理站废水处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化标准后部分回用于厂区绿化，剩余部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后外排，对周围地表水环境影响较小。
（3）声环境影响分析

    项目产噪设备合理布局，运营期间通过设备隔声、减震以及墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，即：昼间≤65dB(A)，项目夜间不生产，建议企业定期检查、维修设备，使设备保持良好的运行状态，消除噪声突发情况。经上措施，噪声对周围环境影响较小。

（4）固废环境影响分析

项目营运期产生的固体废弃物主要为生产固废、生活垃圾。废弃的包装材料、含油废棉纱、手套等属一般固废，此部分固废统一收集暂存于一般固废间，可回收的外售给废物回收站，不可回收的交由环卫部门处理；员工生活垃圾统一收集后由环卫部门处置；收集的粉尘回用于生产。固体废物处置率为100%。对周围环境影响较小。
二、对策措施

根据我国环保法律法规的规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。针对该项目可能产生的环境问题，提出以下防治对策措施：
运营期对策措施：

大气环境

   项目方购买的设备中粉体原料储罐（6个）及粉体计量罐（2个）分别自带一套布袋除尘器，上料粉尘经8套布袋除尘器进行处理，8套布袋除尘器共用一台引风机，处理后经一根距离地面15米高的排气筒进行排放。

（2）水环境
项目雨水经增容衡器有限公司内雨水管网收集后排入园区雨水管道。

设备清洗废水经一个容积为0.5m3的沉淀池进行沉淀处理后回用于生产，沉淀池沉积物主要为生产原料及粘附在设备上的产品，可回用于生产。项目员工洗手废水及地面清洁废水经项目自建的污水管道收集后汇入增容衡器有限公司化粪池及污水处理站进行处理，污水处理站废水处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》城市绿化标准后部分回用于厂区绿化，部分经处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）一级A标后外排。
（3）声环境

    ①设备安装时进行减震处理，设备均置于车间内使用。

    ②对生产设备进行定期检修、维护，确保设备运转良好。

（4）固体废物

    ①收集的粉尘，回用于生产。

②生活垃圾集中收集后，定期交由当地环卫部门清运处置。

③含油废棉纱手套属于《危险废物豁免管理 清单》中的危险废物（废物类别 HW49，废物代码 900-041-49），豁免环节为全部环节，豁免条件为混入生活垃圾，豁免内容为全过程不按危险废物管理。则项目产生的含油抹布、棉纱混入生活垃圾，委托环卫部门清运处置。④建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集。

    （5）总结论

    项目建设符合产业政策，用地及选址合理，通过对项目所在地区的环境影响评价以及对项目产生的环境影响分析，认为本项目在认真落实设计方案及环评中提出的环保措施后，项目产生的污染物可得到有效控制，符合达标排放，总量控制原则，项目不会降低当地环境功能，对区域环境影响不大。项目建设是可行的。

三、建议

    鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提出的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：
    （1）根据环评要求，落实环保治理设施投资费用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。
    （2）合理安排服务布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，确保达标排放。

    （4）关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向项目所在地生态环境部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地生态环境部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。
（5）生产过程注意员工的安全防护措施，配备相应的劳保用品。
（6）加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。

四、运营期环境监测计划

（1）大气环境监测计划
污染源监测计划：

①监测点：有组织排放废气监测点设置于排气筒出口；

②监测项目：有组织排放：颗粒物；

③监测频率：竣工验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理；
④监测方法：按国家标准方法进行；
⑤监测单位：有资质的环境监测单位。

环境质量监测计划：

①监测地点：项目厂界，1-2个点；

②监测项目：颗粒物；

③监测频率：每年至少监测1次；
④监测方法：按国家标准方法进行。

（2）声环境监测计划

①监测点：项目厂界；
②监测项目：Leq(A)；

③监测频率：竣工验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理；
④监测方法：按国家标准方法进行；
⑤监测单位：有资质的环境监测单位。
营运期环境监测计划见表9-1。
表9-1 营运期环境监测计划表

监测计划内容

监测

项目
监测

点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

污染源

监测
大气环境
排气筒（出口）
颗粒物

竣工验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理
按国家标准方法进行
声环境
项目厂界

Leq（A）

验收时监测1次，验收后纳入当地环境保护局的正常监测管理

按国家标准方法进行
环境质量监测
大气
厂界1-2个点
颗粒物
每年至少监测1次
按国家标准方法进行
六、项目竣工环保设施验收
    本项目竣工环保设施验收内容详见表9-2。
表9-2 项目竣工环境保护设施验收内容一览表
内容

类型

排放源

(编号)

污染物名称

环保措施

验收标准

大

气

污

染

物

生产车间

粉尘

设置8套布袋除尘器装置进行处理，风机1台，风量4000m3/h，最后经一根15m高的排气筒排放。

达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

水污染物

设备清洗

设备清洗废水
1个容积为0.5m3的沉淀池
设备清洗废水回用于生产，废水不外排。

固废

办公区

生活垃圾

设置垃圾桶若干，环卫部门定期清运

处置率100%。
噪声

生产车间

噪声

经车间围墙的阻隔和距离衰减后，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB（A），夜间不生产。

环境管理
1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作，保证污水处理设施正常运行。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、建立、健全生产环保规章制度。

4、严格在岗人员操作管理。



	预审意见：

                                                     公章

经办人：                                            年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                    公章

经办人：                                            年   月   日

审批意见：

                                                 公章

经办人：                                     年    月    日




	注      释

如果本报告表不能说明项目产生的污染污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态环境影响专项评价

4、声环境影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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