建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称:   石粉、腻子粉、石材、砂石料加工改造项目                          
建设单位(盖章):    云南庚立商贸有限公司昆明分公司                                          

编制日期   2020年4月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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项目区现状
  项目原料破碎区（原项目采石场区）  项目成品堆放区（原项目制粉区）
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项目预留腻子粉拌和区                  项目区进厂道路
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 项目区南面沙锅村                   项目区西面云南富民水泥厂
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表一、建设项目基本情况

	项目名称
	石粉、腻子粉、石材、砂石料加工改造项目

	建设单位
	云南庚立商贸有限公司昆明分公司

	法人代表
	陈华金
	联系人
	陈华金

	通讯地址
	富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村

	联系电话
	13888893994
	传真
	/
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村

	立项审批

部门
	富民县科学技术和工业信息化局
	批准文号
	富科工信通

〔2019〕13号

	建设性质
	改扩建
	行业类别

及代码
	其他建筑材料制造[C3039]

	占地面积

（m2）
	66000
	绿化面积

（m2）
	150

	总投资

（万元）
	1000
	其中：环保

投资（万元）
	32.4
	占总投资比例（％）
	3.24%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产

日期
	/

	工程内容及规模：

一、项目由来

富民县制粉生产行业开始于20世纪80年代，集中在富民县城郊结合部和武昆高速公路沿线，主要分布于永定街道螃蟹箐、东元村委会沙锅村、大营村委会羊凹箐等片区。由于发展较早，企业在生产经营过程中主要存在生产规模小、厂区杂乱、生产工艺较粗放、无规范的环保治理设施、资源浪费大等问题，造成周边环境脏、乱、差，厂区粉尘排放大，道路扬尘大、环境污染大等情景，影响了县城周边生态环境和群众的环境健康权益。

富民县各行政部门响应《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）、《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》（昆政发[2014]48号）、《昆明市工业企业厂区扬尘污染防治工作规范（施行）》、《富民县武昆高速公路沿线中小企业联合排查整治实施方案》（富政办通[2013]125号）、《武昆高速公路沿线中小企业整治第二阶段工作方案》和《富民县人民政府办公室关于印发进一步加强富民县昆武高速公路沿线中小企业整治工作方案的通知》（富政办通[2015]44号）要求，对符合富民县工业园区规划的41家制粉企业进行整治，补充完善相关行政手续，对不符合园区规划的17家制粉企业实施断电。接到上级通知，富民县环保局多次组织协调会议，针对上述41家制粉企业存在的环境问题提出整治要求、整治计划。

原项目富民县荣利制粉厂位于富民工业园区大营五金建材产业园，于2012年投入生产，从矿山开采石灰石生产腻子粉和石粉。2013年，富民县各级管理部门开始对富民县武昆高速公路沿线中小企业联合排查，对不合规企业要求进行整治，并完善相关手续。根据富民工业园区管理委员会关于富民县武昆高速公路沿线40家中小企业完善手续专题会议纪要（具体见附件4），富民县荣利制粉厂在入园粉厂整改企业名单内。富民县荣利制粉厂未办理环保手续，由于资金不足，未按照相关要求整改，并于2014年报停。

本项目在原富民县荣利制粉厂场地上进行升级改造，与原项目生产工艺有关的的设备及生产厂房均已全部废弃拆除，仅保留变压器与一栋办公区一层楼房，本项目生产厂房、设备均为新建。现场踏勘时，建设单位已完成场地平整，并安装了部分设备。

本项目总投资1000万元，租用富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村土地（原荣利制粉厂厂区），生产石粉、腻子粉、石材、砂石料，预计年产石粉10万吨，腻子粉5万吨，石材5万吨，砂石料20万吨，项目总占地面积66000m2。建设单位于2019年12月3日取得了富民县科学技术和工业信息化局出具的投资项目备案证（富科工信通[2019]13号，备案项目编码：12530124019013）。并于2018年11月与沙锅村村民重新签订了土地租赁协议。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号，2018年4月28日起施行），“56中其他非金属矿物制品”应编制报告表。本项目为石粉、腻子粉、石材、砂石料加工改造项目，均为物理粉碎筛选过程，不涉及化学反应，故应编制环境影响报告表。因此，云南庚立商贸有限公司昆明分公司委托云南保兴环境科技咨询有限公司为本项目编制环境影响报告表。评价单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、原项目生产内容及规模

1、原项目基本情况

原项目为富民县荣利制粉厂，于2012年3月建成投产，其生产规模为年产腻子粉5万吨、石料10万吨，根据富民工业园区管理委员会关于富民县武昆高速公路沿线40家中小企业完善手续专题会议纪要（具体见附件4），原项目已于2014年报停，生产设备完全拆除，停产关闭。

2、原项目工程组成

原项目现已拆除，仅保留变压器与一栋办公区一层楼房。根据业主资料，原项目包括开采区和加工区，开采区位于原项目区北面，用于开采原项目生产所需石料；加工区包括石料临时堆场、破碎、磨粉工序和腻子粉拌工序。项目工程组成情况如下表所示。

表1-1  原项目工程组成内容

类别

工程名称

内容

主体工程

采石场区

位于厂区北侧，开采原料生产所需石料，面积约4650m2
加工区

位于厂区南侧，破碎、磨粉、腻子粉拌和石料临时堆场
辅助工程

旱厕

位于加工区南侧

办公区
位于加工区西侧，建筑面积约100m2
公用工程

供电

从市政电网接入电源为项目生产设备配置电源
供水

从市政给水管网接入
运输道路

项目区采石场、加工区约100米长的道路，碎石路面，路面宽3m，占地面积约300m2。

环保工程

粉尘、扬尘治理

洒水降尘、二级破碎工序安装布袋除尘器。

排水系统

厂区四周修建截水沟，采场内修建排水沟

3、原项目主要生产设备

原项目生产工艺为石料开采和制粉，主要生产设备包括采石场采掘设备、加工区设备、运输车辆以及供电等配套设备。目前原项目的生产设备均已全部拆除，根据业主提供资料，原项目的主要生产设备如下表所示：

表1-2 原项目主要设备清单

序号

设备名称

型号规格

台数

备注

1

变压器

500 kw（1台）

1

加工区设备

2

装载机

50型

1

3

粉碎机

\

1

4

腻子粉拌和机

\

1

5
皮带输送机

\

3
6
挖掘机

\

1

采石场设备

7
凿岩机

\

2

4、原项目产品

原项目主要开采生产所需原料，开采规模约为15万t/a，产品主要为腻子粉和石料，年产腻子粉5万t、石料10万t。

表1-3  原项目产品方案一览表

序号

名称

产生量（万t/a）

1

腻子粉

5

2

石料

10

5、原项目环保设施

原项目生产设备及配套措施均已全部拆除，根据业主资料，原项目的环保措施如下表所示：

表1-4   原项目环保措施

序号

项目名称

规模参数

1

废水

加工区

雨污分流系统

/

旱厕

1个，5m2
蓄水池

1个，50m3
采石场区

截洪沟

/

2

废气

采石场区

洒水降尘、运输过程中采取加盖措施。

原料破碎筛分区

洒水降尘；

3

噪声

减震垫、消声器等

4

固废

垃圾收集桶

若干

三、本项目生产内容及规模

1、项目名称： 石粉、腻子粉、石材、砂石料加工改造项目                         

2、建设单位：云南庚立商贸有限公司昆明分公司

3、建设地点：富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村

4、项目总投资：1000万元

5、占地面积：66000m2
6、建设内容及规模

项目共设置2条磨粉生产线（破碎、打砂、筛分、磨粉等工段）和1条腻子粉生产线（给料、拌和、包装等工段），主要利用采石场毛料、下角料等作为本项目的原料，经破碎、磨粉、拌和等加工为建筑用石粉、腻子粉、石材、砂石料，产量为石粉10万t/a、腻子粉5万t/a，石材5万t/a，砂石料20万t/a，本项目所有原辅材料均为外购，不涉及矿山开采。

项目建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程四个部分组成。其中主体工程主要为加工区、原辅料堆存区、成品区等，各片区域分别使用彩钢瓦封闭；辅助工程主要包括旱厕等；公用工程（办公生活设施、水电等）；环保工程主要有沉淀池、脉冲除尘器装置等。项目生产过程均为物理破碎筛选，不涉及化学反应。

项目建设内容见表1-5
表1-5  项目建设内容一览表

工程名称

主要建设内容或功能

备注

主体工程

其中

原辅料堆存区

位于厂区北面，原料堆场设置彩钢瓦顶棚，厂区四周建有围墙，用于堆放原辅材料白云石、石灰石
新建，已开展场地平整

给料区

堆场南面，设置振动给料机1台，为密封式。
新建，已开展场地平整
破碎区

位于原料堆场南部，拟设置为钢架结构密封式厂房，内设颚式破碎机、反击式破碎机各1台、制砂机2台、皮带输送机12条，对石料进行破碎，破碎后使用皮带输送机输送到磨粉机料斗。皮带输送机带边挡、机罩，为密封式。
新建，目前已安装部分设备
磨粉区

位于破碎区南面，拟设置为钢架结构密封式厂房，内设磨粉机2台，磨粉机的进料口为储料斗的下料口，利用重力作用自行进料；磨机旋风收集器出口处设置提升机，将磨粉后物料提升至产品筒仓。

新建，已开展场地平整
腻子粉拌和区

位于项目南部，拟设置为钢架结构密封式厂房，内设1台腻子粉拌合机，将重钙粉、灰钙粉、纤维素按一定比例加入（灰钙粉、纤维素为人工投加，重钙粉为管道输送）拌合机进行拌合，拌合机出料口设置1台自动包装机进行包装。
新建
成品区

由于地势有高差，本项目设置2片成品堆放区，均位于厂房东南面，不具体划分产品堆放种类，用于石材、砂石料产品存放。成品区使用彩钢瓦封闭。

新建

辅助工程

储料斗

1个，建筑面积120m2，用于储存腻子粉，半封闭式，仅在上方留呼吸口

新建
筒仓

设置1个高度20m，容积150m3筒仓，用于储存石粉。

新建
办公区
位于项目西南面，建筑面积约100m2
部分新建
旱厕

1个，位于项目西南面

新建
公用工程

供水

从市政给水管网接入
新建
供电

从市政电网接入电源为项目生产设备配置电源
新建
排水

项目四周设置截排水沟，雨水收集后回用于厂区洒水降尘；
新建
环保工程

脉冲除尘器

2套

磨粉区1套，用于处理破碎、打砂、筛分、磨粉、筒仓的粉尘；腻子粉拌和区设置1套，用于处理腻子粉包装及储料斗产生的粉尘

新建
废气

排气筒

2个15m

磨粉区与腻子粉拌和区2套脉冲除尘器各配套设1根15m高排气筒
新建
集气罩

8个

2台破碎设备、2台打砂机各设置一个集气罩，筛分、腻子粉给料机、包装机、储料斗上方各设置一个集气罩
新建
筒仓

1个

高约20m，容积150m3，筒仓顶部呼吸口采用管道对应连接至磨粉区脉冲除尘器，与其共用风机与除尘设施
新建

废水

初期雨水收集池

容积为30m3，设置于项目区东南地势较低处，用于雨水收集，雨水经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘
新建
沉淀池

员工不在项目内食宿，产生少量办公洗手废水收集进入1m3沉淀池，经沉淀后用于厂区洒水降尘
新建
固废

垃圾桶

收集生活垃圾及废弃包装，交由环卫机构处置

新建
危废暂存间

1间5m2，用于暂存废机油

新建
噪声

产噪设备置车间内、设有减震基座
加强隔声处理及厂房封闭
新建

绿化
厂区

总绿化面积约为150m2，位于生活办公区、项目内部道路两侧以及成品区北侧部分空地。
新建
7、项目主要原辅材料

项目生产原料主要为采石场外购的毛料和下脚料等，主要成分为石灰石和白云石，各原辅料用量如下表所示：
表1-6 项目主要原辅料用量

序号

原辅料

年耗量（t/a）

来源/备注

用途

1

重钙粉

4万

本项目自产，主要成分为碳酸钙

生产腻子粉

2

纤维素

0.25
市场购入，袋装

3

灰钙粉

0.975
市场购入，袋装

4

石灰石

30万

外购采石场毛料、边角石料

石粉、石材、砂石料生产

5

白云石

10万

外购采石场毛料、边角石料

6
用水
472.2m3/a
市政管网
—
7
用电
15万kWh
市政电网
—
备注：项目原辅材料主要为袋装粉末状和块状，所有原辅材料均为外购，腻子粉生产用重钙粉为项目利用石灰石原料自产，与项目生产的石粉为同一物质，储存于筒仓。
8、项目产品方案

   本项目产品主要包括石粉、腻子粉、石材、砂石料等，根据建设单位提供的资料，生产规模为石粉10万t/a、腻子粉5万t/a、石材5万t/a、砂石料20万t/a，各产品设计产量见下表。

表1-7 项目产品方案

序号
名称
粒径

产生量（万t/a）
1

石粉

/

10（实际生产量为14万t，其中4万t用于腻子粉生产）

2

腻子粉

/

5

3

石材

公分石1.5-2.8cm

瓜子石0.5-1.3cm

5

4

砂石料

机砂＜0.5cm

20

总计

——

40
9、主要设备

根据建设单位提供的资料，项目内主要设备见表1-8。

表1-8 项目内主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量

备注

1

振动给料机

GZD1000×4900

1

破碎机给料

2

颚式破碎机

850×1060

1

一次破碎

3

反击式破碎机

1314

1

二次破碎

4

振动筛

8000×2400

2

分筛

5

制砂机

1400×1400

2
制砂

6

磨粉机

—

2
配套旋风收集器对磨粉后的石粉进行收集

7

皮带输送机

—

12
物料输送，带边挡、机罩，为封闭式

8

筒仓

—

1

筒仓呼吸口采用集气管道对应连接至磨粉区脉冲除尘器

9

储料斗

—

1

位于磨粉区，储存项目生产的腻子粉，储料斗上方设置集气罩1个连接至磨粉区脉冲除尘器

10

腻子粉拌合机

∮2×3m

1

密封式，呼吸孔带有布袋

11

脉冲除尘器

HMC-96

2套

1台设于磨粉区，1台位于腻子粉拌和区

12

自动包装机

—

1

用于腻子粉产品包装

    10、劳动定员及工作制度
工作制度：项目正常年生产天数300天，实行1班制，每班工作8小时；劳动定员：本项目共有员工10人，不在厂区用餐、住宿。
11、施工计划

本项目不新增用地，与原项目生产工艺有关的的设备及生产厂房均已全部废弃拆除，仅保留变压器与一栋办公区一层楼房，本项目新建生产厂房，且新增破碎机、打砂机、震动筛、磨粉机、腻子粉拌合机、包装机等设备，安装相应的环保设备。项目于2019年11月开始动工，昆明市生态环境局富民分局2019年12月现场检查时项目正在建设厂房及设备的基础工程，安装破碎机等生产设备。昆明市生态环境局富民分局下达《责令改正违法行为决定书》（富环改[2019]55号），责令项目未取得环保审批相关手续前停止建设，并处以罚款。目前，项目已停止建设，业主已缴纳罚款，准备待环保手续完善后，严格按照环保要求开工建设，预计2020年7月完工。
12、环保投资

项目总投资1000万元，其中环保投资32.4万元，占总投资的3.24%。项目环保投资主要为粉尘治理、噪声治理、废水处理及固体废弃物治理等，详见表1-9。
表1-9 环保投资估算明细表


序号

投资名称

投资（万元）

规模

施工期

1

废气治理

道路区洒水降尘

2
/

2

废水治理

初期雨水收集池

0.4

1个，总容积为30m3
3

固废处置

垃圾收集桶、垃圾清运

1

/

运营期

4

废气治理

有组织

集气罩+脉冲除尘器+15m高排气筒

14

8个集气罩，2台脉冲除尘器，1#、2#15m高排气筒

5

6
无组织
喷淋设施
4
拟安装喷淋设施1套
6

废水治理

沉淀池

0.5

1个，总容积为1m3
7

8

噪声治理

降噪措施

6

设备减震、隔声降噪、厂界围墙

9

固废处理

危废暂存间

3.45

项目西南面设置1间5m2，暂存废机油

10

垃圾桶

0.05

项目区合理布设垃圾桶

11
绿化
厂区
1
绿化面积约150m2
12
合计32.4万元

四、项目平面布局

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，项目平面布局由西往东大体分为生活区、生产区、原料堆场、成品仓库及堆场，其生产区分为破碎区、筛分区、磨粉区和腻子粉拌和区，各工序之间使用皮带输送机连接运输；项目西南角设置旱厕。厂区大门设置在项目区南侧。项目总平面具体布置图详见附图3所示。

五、项目与周围环境关系

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，项目周围主要为制粉厂、水泥厂等建材生产厂家，距离项目最近的居民点为项目南面约313m处的沙锅村。项目南面约650m处为大营河。

项目与周围企业关系见表1-10及附图2。
表1-10 项目周围企业关系一览表

序号

周围环境

方位

距离

备注

1

华新水泥（富民有限公司）
东面
150m
/

2

砼基建材综合利用基地

南面
104m

/
3

云南富民水泥厂

西面
241m

/
4

沙锅村

南面

313m

约1200人

5

大营镇东元小学

东南面

966m

/
6

李家村

东南面

1000m

约290人

7

陈家村

东南面

1310m

约260人

8

张家村

东南面

1200m

约160人

9

赵家村

东面

1400m

约100人

10

东元村委会驻地

南面

850m

/
11

经典墅

西南

1400m

/
12

大营村

西南

2290m

12

枫桥家园

西面

2450m

/
13

何官村

西南面

2200m

约150人
14

茨坝塘

南面

2100m

约50人

15

大营河

南面

650m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

一、原项目与本项目基本情况对比分析

原项目主要生产的是石料和腻子粉，原项目已停产关闭，原项目生产工艺相关的设备及厂房均已废弃拆除。原项目与本项目基本情况对比分析见下表：

表1-11  原项目与本项目基本情况对比一览表

对比内容

原项目

本项目技改情况

备注

采石场

无详细资料

本项目不设采石场
产品方案

10万t/a石料、5万t/a腻子粉
石粉10万t/a、石材5万t/a、砂石料20万t/a、腻子粉5万t/a

产品方案改变

工程占地情况

约100亩
约100亩
采石场变更为加工区
生产工艺

石料、腻子粉生产线

石粉、石材、砂石料、腻子粉生产线
新建生产线

建设地点及厂房设施
建设地点未发生变化，且未新增用地，生产厂房和设备均为新建

仅保留变压器及一栋办公楼

二、原项目主要污染排放情况

原项目工艺流程主要为原料开采、石料加工、腻子粉生产，年产腻子粉5万t，石料10万t，开采量无实际数据，根据产品量估算，原项目的原料开采量约为15万t/a。由于原项目没有进行环境影响评价，缺少环境影响评价相关文件，因此本报告根据产排污系数手册以及同类项目类比法，对原项目的污染物排放情况进行估算。

1、废气

（1）粉尘

原项目年开采原料约15万t/a，采石场在采挖、装卸和运输过程中会产生无组织粉尘。加工过程中破碎、磨粉、腻子粉生产过程中会产生无组织粉尘。原项目粉尘产生及排放情况估算情况见下表。

表1-12  原项目粉尘产生及排放情况表

产污工序

防治措施

污染物

产生量（t/a）

粉尘去除率（％）

排放量（t/a）

采石场作业

洒水降尘

无组织扬尘

0.2

50

0.1

装卸作业

洒水降尘

无组织扬尘

少量

/

少量

运输道路

洒水降尘

无组织扬尘

少量

/

少量

石料生产
洒水降尘

无组织粉尘

7.5

50

3.25

腻子粉生产

除尘设备
无组织粉尘

2.5

50

1.25

合计

-

-

10.2

/

4.6

（3）机械汽车尾气

项目运输车辆使用汽油、柴油为能源，外排尾气中主要含CO、SO2、NOx等污染物，运输车量尾气产生量较小，呈无组织排放。

（4）食堂油烟

项目内设有1个食堂，会产生少量油烟。

2、废水

（1）生产用水

原项目生产过程中用水量主要为洒水降尘用水，不产生生产废水。

（2）生活污水

原项目共有员工10人。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），本项目人员生活用水量取0.02 m3/人·d，则人员生活用水量为0.2 m3/d。排污系数取0.8，则生活污水排放量为0.16 m3/d，144 m3/a。

（3）项目用水及污水产生情况

项目用水及污水产生量情况见表1-13所示。

表1-13  原项目用水量和污水产生量情况

指标

用水量（m3/d）

排污系数

污水产生量（m3/d）

生产用水

洒水降尘用水

晴天：4.5

雨天：0

—

0

生活用水

0.2
0.8

0.16
合计

晴天：4.7
雨天：0.2
—

0.16
（4）原项目废水排放及水污染物产生情况

项目生活污水水污染物产生及排放情况见表1-14。

表1-14 原项目生活污水水污染物产生情况

项目

指标

指标

主要污染物名称

COD

BOD5
SS

动植物油

NH3-N

TP

生活

污水

产生量48 t/a

产生浓度mg/L

300

250

200

40

35

8

产生量t/a

0.014 

0.012 

0.009 

0.002
0.0016 

0.0004 

排放量

0t/a

排放浓度mg/L

—

—

—

—

—

—

排放量t/a

0

0

0

0

0

0

3、噪声

项目主要噪声源为挖掘机、装载机、破碎机、筛分机、磨粉机、腻子粉拌和机、腻子粉包装机和运输等设备在运行时所产生的噪声，项目噪声源强在70～95dB(A)之间。

4、固体废物

原项目中固体废物主要包括生产固废和生活垃圾，产排情况如表1-15所示。

表1-15  原项目固体废物产生情况

项目名称

年产生量（t/a）

备注

剥离表土

20

回填采区

生产区收集的粉尘

4.6

收集后作为原料回用。

生活垃圾

1.25

由员工统一收集后，由环卫部门进行清运处置。

废机油

10kg

—

合计

25.85

—

三、原项目存在的环保遗留问题

（1）原项目开采区

目前原项目的开采区已完全停产关闭，开采区未进行回填复垦。

（2）原项目加工区

项目加工区的厂房、原生产设备等以及相应的配套措施均已全部拆除，产生的建筑垃圾部分均委托相关部门处置，只沿用原项目变压器以及一栋办公楼，故原项目加工区不存在环保遗留问题。

（3）整改措施
①完善项目区周边截水沟、初期雨水收集池的建设，减少项目区初期雨水对周围环境的影响；

②各生产工段进行密封处理，设置集气罩和除尘设备，除尘设备配套设置15m高排气筒；

③本项目将原项目开采区升级改造为破碎区，由于原项目开采年限较短，未形成采空区，本项目应对破碎区进行地面硬化，加固原开采区边坡，加强绿化工程。




表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况

1、地理位置

富民县位于昆明市西北部，距昆明23千米。东与嵩明、寻甸相邻，北与禄劝山水相连，西与禄丰、武定接壤，南靠西山区。面积993平方千米。总人口15.57万人，下辖2个镇、5个乡（其中1个民族乡）：永定镇、大营镇、罗免彝族苗族乡、赤鹫乡、东村乡、款庄乡、散旦乡。
本项目地处富民县大营街道办事处管辖区内。场址所在地为东经102°32'46.46"，北纬 25°13'44.19"，项目地理位置见附图1。
2、地形、地貌

富民县位于昆明市西北部，是个山区较多的县，地势南高北低，东西宽44.2公里，南北长51.6公里。由南向北倾斜，望海山把县境分为螳螂川和款庄河两大水系。最大坝子由永定、勤劳、大营组成，螳螂川贯穿其间，坝子西部为金铜盆山，海拔2817米，为富民最高点，中部的望海山，海拔2672米，东部与嵩明分界的老鸦山，海拔2873米，构成富民的三大山脉与两大水系。者北、赤鹫、罗免的田坝为低山环状河谷型，款庄为狭长和河谷型。

项目建设用地所属的地貌为丘陵地区。项目所在区域，未发现影响建设的崩塌，以及泥石流等不良地质灾害，亦未发现大的活动性断裂。

3、河流、水文

本项目有关的地表水体主要为大营河和螳螂川。大营河是富民坝子的一条主要河流，常年流水不断，水质较好，该河出口与螳螂川交汇，在富民县城形成“人”字型水体，这样的河流水体在全国建制县城极为少有。大营小河发源于西山区桃园村，在富民县大营乡境内得名，由东向西流至天生桥，转为东南流向西北，经头村、二村，在富民县城东部 10km 的三村乡入境，经东元村、于大营村委会的成器墩汇入螳螂川，长约 12km，出入落差152m，宽 5至10m，平均流量 1.5m3/s，最大流量 75m3/s，最小流量 0.08m3/s，水量 6250 万m3/a。其上游分两支，东支称为沙朗河，发源于沙朗乡三多村委会，经沙郎乡后穿天生洞出露后与西支汇流；西支发源于团结乡永靖村委会，上游建有红坡水库，下游沿昆富公路下流，至富民县大营村汇入螳螂川，全长 41km。大营河主要使用功能为农业用水。

螳螂川属金沙江水系，是滇池的出水河道。螳螂川自南向北贯穿富民全县，在富民平坝以内一段河道两侧地势较为平坦开阔。至富民赤鹫后与一支流汇合后称普渡河，普渡河继续向北流经禄劝与东川交界向北流，在东川新甸房附近注入金沙江。螳螂川全长 210km 左右，属高原河流，水力资源丰富。富民县境内螳螂川全长63.4km，均宽65m，出入落差258m，年入境水量86320万m3，年均流量27.73m3/s，最大流量500m3/s。

项目周围最近的地表水体为项目南面约650m处的大营河，大营河上游发源于西山区沙朗河，下游沿昆富公路，至富民县大营村汇入螳螂川。项目所在区域水系图见附图4。
4、气候、气象

气候变化较大，气候为典型的低纬度亚热带高原季风气候，年平均气温15.8℃，年极端最高气温33.4℃，最低气温-7℃；无霜期245天，全年日照2287小时，年平均降雨量846.5毫米，蒸发量2032.5毫米。

项目区域主导风向为西南风（SW），风频为11.6%；次主导风向为西南偏西风（WSW），出现频率为10.96%；静风频率11.96%。全年平均风速为1.82m/s，月平均最大风速为1.94m/s，大风季节主要集中在春季。

5、土壤、植被

项目所在区域，土壤类型主要为山原红壤、紫色土、水稻土和棕壤土。植被类型主要有青岗栎树、石栎树为主的常绿阔叶林和云南松为主的针叶林，以及原生植被破坏后形成的次生植物群落。由于受到人类活动的干扰和破坏，植物种类少，生物多样性差，无国家珍稀濒危保护物种。

项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，项目区内无国家级和省级重点保护野生植物。

6、自然资源


富民县矿产资源丰富，已探明的具有工业开发价值的有硝盐矿、钛砂矿、铝土矿、硅矿、铁矿、磷矿，方解石、彩玉石、大理石、石灰石等20余种。硝盐矿储量达32亿吨以上，氯化钠含量54％，有规模大、质量佳、易水溶、含硝高之特点，居全省各硝盐矿之首，经审批的工程控制Ｄ级储量6.1 亿吨。钛矿，为特大型钛金沙矿床，储量居全国前列，达1000万吨以上，且品位高，质量好，矿床裸露地表，可直接露采。铝土矿储量2500万吨，大理石储量200万立方米，彩玉石储量170万立方米。

7、文物、动植物资源

项目所在地无重点文物保护单位，不属于风景名胜区、水源保护区、自然保护区，无需要特殊保护的动、植物资源。
8、富民工业园区基本情况

（1）富民工业园区简介

富民工业园区定位为新型工业园区，以装备制造、钛化工和新材料三大产业为主导的产业基地，集生产、生活配套为一体的生态工业园。园区包括白石岩—大白坡、大营—茨塘、散旦、款庄—东村四个工业片区。园区总规划面积67.37km2，园区建设用地为30.4km2，园区规划总人口9.87万人，规划期为2015~2030年。

（2）片区规划产业结构

本项目位于大营——茨塘组团大营片区，其规划产业结构如下：

大营——茨塘组团积极引导以半导体为主导的新材料产业的发展，并在现状东元食品产业园和大营五金建材产业园的发展基础上，延续食品加工、五金建材等产业的发展，重点建设云南台湾食品加工园，推动新型建材企业的入驻。同时，充分利用临近县城的区位条件，紧邻昆武高速公路、昆禄公路的交通条件，发展商贸物流产业。项目所在大营片区，规划为大营五金建材产业园，项目主要生产腻子粉、砂石料等建材。

（2）园区规划环评办理情况
云南大学于2015年10月编制完成了《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》，并于2016年1月11日取得了云南省环保厅批复的“云南省环保厅关于《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）环境影响报告书》审查意见的函”（云环函〔2016〕10号）。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

本项目建设地点位于富民工业园区，属于规划工业园区，是环境空气质量二类区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。

根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2018年）”，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013、《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。

表3-1    富民县空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率

（%)

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

23

60

38.33

达标

24小时平均第98百分位数

111

150

74

达标

NO2
年平均质量浓度

14

40

35

达标

24小时平均第98百分位数

27

80

33.75

达标

PM10
年平均质量浓度

42

70

60

达标

24小时平均第95百分位数

70

150

46.67

达标

PM2.5
年平均质量浓度

20

35

57.14

达标

24小时平均第95百分位数

37

75

49.33

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1

4000

0.03

达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90位百分数

113

160

70.63

达标

根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标区。

2、地表水质量现状

本项目最近的地表水体为项目区南面约700m处的大营河。大营河为沙朗河下游，根据《昆明市地表水水环境功能区划》（2010~2020年），“沙朗河取水点-入螳螂川口”水环境功能为工业用水、农业用水，类别为Ⅳ类水质，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。
根据《2018年度昆明市生态环境状况公报》，螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水质为劣Ⅴ类。大营河为螳螂川支流，水质类别参照螳螂川“富民大桥”水质监测断面，为劣Ⅴ类。
3、声环境质量现状

项目地处富民县工业园区，属规划工业园区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。且项目区周边与其他企业距离较远，周边无较大噪声源。

环评编制单位于2019年12月31日-2020年1月1日委托云南健牛生物科技有限公司对项目厂界噪声现状进行监测，监测数据如下：

表3-2 声环境现状监测结果   单位：dB（A）

监测位置

监测日期

监测值

昼间等效声级（Leq）

达标情况

夜间等效声级（Leq）

达标情况

厂区东

2019-12-31
45.2

达标

40.5

达标

厂区南

49.1

达标

43.7

达标

厂区西

45.4

达标

42.1

达标

厂区北

47.1

达标

41.4

达标

厂区东

2020-01-01

45.4

达标

44.7

达标

厂区南

45.5

达标

44.0

达标

厂区西

48.2

达标

42.2

达标

厂区北

49.8

达标

44.6

达标

根据监测数据，项目区声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

4、生态环境质量现状

项目所在区域由于受人为活动的开发和破坏，仅有部分区域有植被覆盖，主要为云南松、栎树、白茅等，均属滇中高原常见种，分布较广，项目的建设不会导致植被物种灭绝等，不会改变区域生态结构。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

表3-3项目主要保护目标

环境要素

保护

对象

坐标（°）

人数/人

方位

距离/m
保护级别

X

Y
声环境

项目周围200m范围内无噪声敏感点

《声环质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

大气环境

沙锅村

102.543812

25.225053

约1200

东北

313

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

大营镇东元小学

102.556257

25.225907

/

南面

966

李家村

102.557687

25.227363

约290

西南

1000

陈家村

102.553940

25.218997

约260

东南

1310

张家村

102.557738

25.223811

约160

东北

1200

赵家村

102.560935

25.227480

约100

东北

1400

东元村委会

102.548425

25.221404

/

西南

850

经典墅

102.536881

25.216298

/

南面

1400

大营村

102.524071

25.223500

西南

2290

枫桥家园

102.522612

25.231730

/

西南

2450

何官营

102.533855

25.218065

约150

西北

1660

茨坝塘

102.550764

25.210105

约50

东北

2100

水环境

大营河

102.498800

25.248939

/

南面

650

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准



表四、评价适用标准


总磷

		粪大肠杆菌(个/L)


	IV类标准

	6～9

	≤40

	≤10

	≤2.0

	≤0.4

	≤40000



	3、声环境质量

项目位于《富民工业园区总体规划（2015-2030年）》中的大营五金建材产业园，区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目周边敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值见表4-3。
表4-3 声环境质量标准限值      单位：Leq[dB(A)]

类  别

昼  间

夜  间

2类区

60

50

3类区

65

55


	

	污

染

物

排

放

标

准
	（一）施工期

1、废气

    施工期废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

2、噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即建筑施工场界噪声限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)。
（二）运营期
1、废气

（1）粉尘

本项目所处区域属二类区，项目运行期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，标准限值见表见表4-4。

表4-4 大气污染物综合排放标准

项目

颗粒物

有组织排放

最高允许排放浓度(mg/m3)

120

排气筒高度(m)

15

最高允许排放速率(kg/h)

3.5

无组织排放监控浓度限值(mg/m3)

（周界外浓度最高点）

1.0

2、噪声排放标准

项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，标准值见表4-5。 
表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准

边界外声环境功能区类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

3类区

65

55

3、废水

项目设置旱厕一座，运营过程中员工均不在项目内食宿，废水主要为办公洗手废水。产生的生活废水经1m3沉淀池处理后雨天暂存于蓄水池，经沉淀处理达标后待晴天回用于厂区道路、空地洒水降尘；项目不产生生产废水，生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中表1“道路清扫、消防”水质标准。

表4-6 城市杂用水水质标准
项目
道路清扫、消防
溶解性固体/（mg/L）≤
1500
BOD5/（mg/L）≤
15
氨氮/（mg/L）≤
10
阴离子表面活性剂/（mg/L）≤
1.0
溶解氧≥

1.0
总大肠菌群/（个/L）≤
3
4、固体废弃物

项目产生的危险废物为废机油，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）标准及其修改单。一般固体废弃物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。



	总

量

控

制

指

标
	建议的总量控制指标：

根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 

大气污染物：项目废气中污染物为粉尘，粉尘排放量为1.4636t/a，其中有组织粉尘0.226t/a、无组织粉尘1.237t/a。

2、水污染物：项目运营期生产过程不产生废水，生活废水排入沉淀池沉淀后回用于厂区洒水降尘，完全回用不外排 ，故不设废水总量控制指标。

3、固体废弃物：固废处置率100%。





表五、工程分析

	一、项目产业政策符合性分析

项目利用采石场毛料、下角料等作为原料，产品为建筑用石粉、腻子粉、石材、砂石料。项目在生产过程中没有提取、浸提等工艺，仅进行物理破碎、筛选、搅拌，无化学反应，使用的原辅料中不含苯、甲苯、二甲苯等有毒废气。项目使用的设备、工艺及产品，均不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类及淘汰类，本项目于2019年12月3日取得富民县科学技术和工业信息化局的投资备案证（富科工信通[2019]13号）。项目位于富民工业园区大营五金建材产业园，建设用地性质规划为防护绿地。项目属于《富民县人民政府办公室关于印发进一步加强富民县武昆高速公路沿线中小企业整治工作方案的通知》中“纳入富民县武昆高速公路沿线中小企业联合排查整治范围内符合园区规划的制粉企业名单”中的企业，本次升级改造符合园区规划要求。
工艺流程简述（图示）
    （一）施工期污染节点

本项目施工期主要为场地开挖平整、主体建筑与配套设施建筑建设、室内外装修、绿化等。施工期工艺流程及产污节点图详见图5-1。
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图5-1  项目施工期工艺流程及产污节点图   

（二）运营期

1、石粉、砂石料、石材生产工艺

项目生产的石粉、砂石料、石材生产工艺如下所示：
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图5-2 项目石粉、砂石料、石材工艺流程及产污节点图

主要生产工艺流程简述：
破碎：原料白云石、石灰石运至项目区，放置在原料堆场，为无规则块状，设置2台破碎机对原料进行破碎处理（包括一破、二破），石料由送料口通过振动给料机进入破碎机，对破碎机进行封闭处理。

产污情况：皮带输送机带边挡、机罩，为封闭式输送，故输送过程无粉尘产生；破碎后石料为块状，产生的粉尘量较小，呈无组织排放；颚式破碎机、反击式破碎机运行过程中会产生粉尘、噪声。

（2）打砂：经破碎后的石块通过传送带进入打砂机，将碎石块进一步破碎成砂砾，项目设置2台打砂机，对打砂机进行封闭处理，打砂过程中会产生少量粉尘。

（3）振动筛分：经过打砂后的石料通过传送带输送至震动分筛机，对石料进行分筛，将筛分出来的砂石料和石材输送至成品区堆放，细度较小的石料输送往磨粉工序。对震动筛分机进行封闭处理，在筛分过程中会产生少量粉尘。

（4）磨粉：经过筛分后的砂砾由传送带输送至备料仓内，再均匀连续的输送至磨粉机内进行粉磨，由于旋转时离心力作用，磨粉机内的磨刀和磨锤的滚动将物料进行粉碎制成粉，物料研磨后的细粉随螺茨风机的循环风被带入分析机进行分选，合格细粉则随气流进入成品集粉器，经粉管排出，即为成品，过粗的物料仍落入磨粉机主机腔进行研磨。集粉器未收集到的细粉随循环气流进入磨粉机，会有一小部分气流由余风管排出。

◆磨机工作原理：工作时，粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内，依靠悬挂在主机梅花架上的磨辊装置，绕着垂直轴线公转，同时本身自转，由于旋转时离心力的作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，使铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。物料研磨后，风机将风吹入主机壳内，吹起粉末，经置于研磨室上方的分析器进行分选，细度过粗的物料又落入研磨室重磨，细度合乎规格的随风流进入旋风收集器，进行气固分离收集，再经粉管排出，即为成品粉料。风流由大旋风收集器上端的回风管回入风机，风路循环，并且在负压状态下流动，循环风路的风量增加部分经风机与主机中间的余风管道排出，设置脉冲除尘器和集尘器，进行废气净化处理，再通过1#15m排气筒排放。

（5）成品收集：项目磨粉生成的石粉经旋风收集器收集至筒仓暂存，砂石料、石材堆放于成品区。筒仓进行上、下料时，会有粉尘产生，石粉筒仓仓顶呼吸口采用管道对应连接至磨粉区脉冲除尘器，与其共用风机与除尘设施。

2、腻子粉生产工艺

腻子粉以项目自产的重钙粉、当地外购灰钙粉和纤维素为原料，经过配料、混料、包装等工艺过程制成为腻子粉，腻子粉加工材料主要成分为碳酸钙、氧化钙，材料成分均具有无毒、无味、无臭、分散性好等特点。腻子粉年生产量约为5万t/a。项目腻子粉生产工序均为物理过程，不涉及化学反应。工艺流程见图5-3。
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图5-3 项目腻子粉工艺流程及产污节点图

主要生产工艺流程简述：
拌合：项目设置1台腻子粉拌合机，将原料重钙粉从储料仓通过管道输送投加到搅拌机，配置计量设备，控制重钙粉加入量；灰钙粉、纤维素通过人工倾倒至料斗中，之后通过管道气力将粉料从料斗加入搅拌机中，重钙粉、灰钙粉、纤维素投加比例约为800:200:5=160:40:1，充分混合均匀，混合时间一般为5-10分钟，保证腻子粉的质量。

（2）包装：搅拌机自带灌装功能，人工将编织袋口对紧出料口，混合好的腻子粉通过重力原理装入编织袋中，编织袋底部设置有称重器，袋装好的腻子粉通过封口器封口。
   产污环节：

腻子粉生产加料过程会产生少量粉尘，加料口处设置集气罩，集气罩管连接腻子粉拌和区脉冲除尘器；包装过程会产生少量粉尘，设集气罩收集，集气罩管连接腻子粉拌和区脉冲除尘器，共用风机和除尘设施，除尘后通过2#15m高的排气筒排放；拌合机设有呼吸孔，呼吸孔自带布袋，产生的粉尘经布袋收集，少部分呈无组织排放。

三、项目污染源分析

（一）施工期

本项目施工期主要为场地开挖平整、主体建筑与配套设施建设等，环评编制单位勘察现场时建设单位已开展土地平整工作和安装部分设备。

1、施工期大气污染 

（1）废气

本项目施工期产生的废气主要来源于运输车辆产生的尾气，以及室内外装修时产生的有机废气，产生的废气均为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响，其污染物主要有烟尘、NOx、CO、CHx等，其产量较小，难以确定。

（2）扬尘

项目施工扬尘主要是由设备运输等车辆引起，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，呈无组织排放。其产生强度与气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。根据相关资料，本项目施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在150m以内。根据同类工程类比，扬尘产生量约为20mg/m3～50mg/m3。项目定期进行洒水降尘，有效抑制施工期扬尘的无组织排放。
2、施工期废水

施工期间项目内不设置施工营地，施工期间产生的废水主要为施工人员产生的生活废水、施工废水及降雨产生的地表径流。

生活废水：主要为洗手废水。施工人员约为10人，按15L/人·d计，则项目施工期每天用水量为0.15m3/d，废水产生系数按80%计算，则生活污水量为0.12m3/d，施工人员生活污水经沉淀池预处理后，回用于项目内施工场地洒水抑尘，不外排。

施工废水：由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土及预制砂浆，施工废水主要为车辆、工具清洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，施工废水引入池中进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，处理后废水可回用于施工场地、道路洒水抑尘和清洗车辆等，施工废水不外排。

地表径流：项目厂区四周设置有截排水沟，施工期降雨产生的地表径流经截排水沟收集后排入初期雨水收集池进行沉淀处理，处理后待晴天回用于施工场地、道路洒水抑尘。
3、噪声

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所产生，参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值，见下表。
表5-1 施工期机械噪声源强值

施工机械声级

施工环节

声源

与场界最近距离（m）

数量

声级 dB(A)

采取措施

场地开挖平整

挖掘机

0

1

85~95

夜间不施工

主体建筑及配套设施建设
切割机

20

1

85~100

电锯

20

1

85~100

砂浆机

85

1

75

室内外装修
电锯

15

1

85~100

交通运输车辆声级

施工环节

车辆类型

与厂界最近距离

数量

声级 dB(A)

采取措施

主体建筑及配套设施建设
混凝土灌车

—

1
85

减速、禁止鸣笛

载重车

1

80~85

室内外装修

轻型载重卡车

若干

75

4、固体废物

本项目施工期项目固体废弃物主要是开挖土石方、施工建筑废物及施工人员的生活垃圾。

开挖土石方：部分回填，用于场地平整、厂区道路修建等，剩余少量土石方同建筑垃圾一起委托有资质的单位清运至合法地点处置。

施工建筑废物：是在建筑物的建造、装修过程中产生的，主要包括：施工过程中残余泄漏的混凝土、断砖破瓦、破残的瓷片、塑料碎片等。项目在建筑物的建造过程中产生的建筑垃圾约为45t，施工建筑废物集中收集，进行回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置。

生活垃圾：施工期间不在项目内设置施工营地，施人员生活垃圾产生量以0.25kg/(人·d)计，施工人员约10名，则项目施工生活垃圾量约为2.5kg/·d，施工时间约为250天，则施工期生活垃圾产生量为0.625t，定期委托环卫部门清运处置。

（二）运营期

1、废气

项目在生产过程中，各原料的给料、包装过程、装卸车过程中全会产生粉尘、运输尾气等废气。

（1）粉尘

粉尘是项目生产线的主要污染源，其特点是排放点多，排放量大，粉尘有组织排放与无组织排放共存。项目皮带输送机带边挡、机罩，为封闭式，无粉尘产生；粉尘主要产生于装卸车、破碎、磨粉、包装等生产过程。

一、石粉、砂石料、石材生产工艺产生粉尘
①堆存

项目每年加工原料40万t，原料堆场设置彩钢瓦顶棚，厂区四周建有围墙，由于项目原料为不规则块状，粉尘产生量较少，此环节粉尘产生量按照原料0.0001%计算，该过程粉尘产生量为0.4t/a，原料堆场采用洒水降尘处理措施，除尘效率约为50%，此系统无组织粉尘产生量为0.2t/a。

②给料

原料经过给料机放料至料斗中，此过程会产生粉尘。由于项目原料为不规则块状，粉尘产生量较少，粉尘产生量按照原料0.0001%计算，项目每年加工原料40万t，该过程粉尘产生量为0.4t/a，项目拟在给料机处设置洒水喷淋设施，除尘效率80%，给料工段无组织粉尘排放量为0.08t/a。
③破碎

项目石料采用颚式破碎机粗破、反击式破碎机细破，项目将破碎区四周设置围挡，并设置顶棚，将破碎机、皮带输送机、磨粉机储料斗设置于封闭的车间内，通过集气罩收尘，风管接磨粉机脉冲除尘设施，与其共用，粉尘经收集处理后，通过15m高1#排气筒进行有组织排放。类比相似项目，破碎及落料过程中产生的粉尘约为产量的0.001%，则破碎工段粉尘产生量约为4t/a。集气罩集气效率约98%，磨粉机配套的脉冲除尘器风机引风量为25000m³/h，除尘效率为99.9%。
粉尘产生量具体如下：
表5-2  破碎工段粉尘产生及排放情况

加工工段

加工量(t/a)

折算系数%

产生量(t/a)

收集效率%
去除效率%

排放量(t/a)

排放方式

破碎

400000
0.001
4
98
99.9
0.039
有组织

0.16
无组织

④打砂

经破碎后的石块通过传送带进入打砂机，将碎石块进一步破碎成砂砾，对打砂机进行封闭处理，打砂过程中会产生少量粉尘。2台打砂机各设置1个集气罩，通过集气罩收尘，风管接磨粉机脉冲除尘设施，与其共用，粉尘经收集处理后，通过15m高1#排气筒进行有组织排放。类比相似项目，打砂过程中产生的粉尘约为产量的0.003%，则打砂段粉尘产生量约为10.5t/a。集气罩集气效率约98%，与磨粉机共用的脉冲除尘器风机引风量为25000m³/h，除尘效率为99.9%。

粉尘产生量具体如下：
表5-3  打砂工段粉尘产生及排放情况

加工工段

加工量(t/a)

折算系数%

产生量(t/a)

收集效率%
去除效率%

排放量(t/a)

排放方式

打砂

350000
0.003
10.5
98
99.9
0.01
有组织

0.21
无组织

⑤筛分

筛分区为一层砖混结构+彩钢瓦顶棚，将加工设备均布置于封闭的车间内，筛分环节会产生粉尘。通过集气罩收尘，风管接磨粉机脉冲除尘设施，与其共用，粉尘经收集处理后，通过15m高1#排气筒进行有组织排放。类比相似项目，破碎及落料过程中产生的粉尘约为产量的0.005%，则筛分工段粉尘产生量约为175t/a。集气罩集气效率约98%，与磨粉机共用的脉冲除尘器风机引风量为25000m³/h，除尘效率为99.9%。

粉尘产生量具体如下：
表5-4 筛分工段粉尘产生及排放情况

加工工段

加工量(t/a)

折算系数%

产生量(t/a)

收集效率%
去除效率%

排放量(t/a)

排放方式

筛分

350000
0. 005

17.5
98
99.9
0.017
有组织

0.35
无组织

⑥磨粉

磨粉工段过程产品为细粉，状粒径较小，采用高效旋风收集器对细粉进行收集，未收集到的细粉随循环气流进入粉磨主机，会有一小部分气流会由余风管排出，项目在余风管末端设置脉冲除尘器对粉尘进行收集，类比同类项目，磨粉工艺粉尘产生量约为产量的0.1%，项目粉磨工艺粉尘产生量为140t/a，项目2台粉磨机余风管末端设置1套脉冲除尘器，经处理后的粉尘通过1#15m高的排气筒排放，磨粉机配套的脉冲除尘器风机引风量为25000m³/h，除尘效率为99.9%。

表5-5 磨粉工段粉尘产生及排放情况

加工工段

加工量(t/a)

折算系数%

产生量(t/a)

收集效率%
去除效率%

排放量(t/a)

排放方式

磨粉

140000
0.1

140
100
99.9
0.14
有组织

⑦筒仓

筒仓进料、出料过程仓顶呼吸口会产生一定量粉尘，类比相似项目，筒仓顶呼吸口粉尘产生量约每1t料产生粉尘0.12kg，本项目年产石粉共约10万t（其中重钙粉4万t/a），故有组织粉尘产生量约为12t/a。石粉筒仓仓顶呼吸口采用管道连接至磨粉区脉冲除尘器，收集效率100%，经处理后的粉尘通过1#15m高的排气筒排放。

表5-6 筒仓粉尘产生及排放情况

加工工段

加工量(t/a)

折算

产生量(t/a)

收集效率%
去除效率%

排放量(t/a)

排放方式

筒仓

100000
0.12kg/t
12
100
99.9
0.012
有组织

经过上述核算，石粉、砂石料、石材生产工艺粉尘具体产生及排放情况如下表所示。

表5-7 石粉、砂石料、石材生产线有组织粉尘产生及排放情况

污染物名称
粉尘
风量(m3/h）
25000
时长（h/d）
8
总产生量（t/a）
184
排放方式
有组织
无组织
产生量（t/a）
183.28
1
排放速率（kg/h）
0.091
0.42
排放浓度（mg/m3）
3.63
/
排放量（t/a）
0.218
0.72
最高排放速率(kg/h)
3.5
/
标准限值（mg/m3）
120
1.0
达标情况
达标
/
二、腻子粉生产工艺产生粉尘

①腻子粉加料粉尘

项目腻子粉原辅材料重钙粉采用管道输送至拌合机，灰钙粉、纤维素为人工投加，加料过程会产生一定量粉尘。项目腻子粉产量为5万t/a，类比同类项目，粉尘产生量以产量的0.002%进行估算，则项目腻子粉加料粉尘产生量为1t/a。项目拟在加料口处设置集气罩，集气效率为98%，集气罩管接2#脉冲除尘设备，除尘设备风机引风量为6000 m³/h，除尘后通过15m高2#排气筒。

表5-8加料工段粉尘产生及排放情况

加工工段

加工量(t/a)

折算系数%

产生量(t/a)

收集效率%
去除效率%

排放量(t/a)

排放方式

加料

50000
0. 002

1
98
99.9
0.001
有组织

0.02
无组织

②腻子粉配料混合工艺粉尘

腻子粉配料混合工艺会有一定量的粉尘产生，在配料混合设备通气口设置除尘布袋，布袋收集的粉尘直接落回配料混合设备内，不设置专门的排放口，少量的粉尘会通过布袋细口排入到厂房内。布袋除尘设施的除尘效率以99.5%计算，腻子粉配料混合工艺粉尘产生量以0.015%估算，产生量为7.5t/a，粉尘经布袋收集除尘后，排入厂房内的粉尘量为0.037t/a。

③腻子粉包装粉尘

项目包装过程产生的粉尘量以包装量的0.002%进行估算，则项目包装粉尘产生量为1t/a。项目在料仓出口设置集气罩，集气效率为98%，集气罩管接2#脉冲除尘设备，除尘设备风机引风量为6000 m³/h，除尘后通过15m高2#排气筒。

表5-9 腻子粉包装粉尘产生及排放情况

加工工段

加工量(t/a)

折算%

产生量(t/a)

收集效率%
去除效率%

排放量(t/a)

排放方式

包装

50000
0.02
1
98
99.9
0.001
有组织

0.02
无组织

④储料斗
储料斗进出料过程会产生少量粉尘，类比同类项目，每进出1t料的产尘量约为0.12kg。储料斗上方设置集气罩，集气效率为98%，集气罩连接至腻子粉包装区脉冲除尘器，与其共用，除尘后通过2#15m高的排气筒排放。

表5-10储料斗粉尘产生及排放情况

加工工段

加工量(t/a)

折算%

产生量(t/a)

收集效率%
去除效率%

排放量(t/a)

排放方式

储料斗

50000
0.12kg/t
6
98
99.9
0.006
有组织

0.12
无组织

经过上述核算，腻子粉生产工艺粉尘具体产生及排放情况如下表所示。

表5-11腻子粉生产线有组织粉尘产生及排放情况

污染物名称
粉尘
风量(m3/h）
6000
时长（h/d）
8
总产生量（t/a）
15.5
排放方式
有组织
无组织
产生量（t/a）
7.84
7.66
排放速率（kg/h）
0.003
0.08
排放浓度（mg/m3）
0.54
/
排放量（t/a）
0.0078
0.197
最高排放速率(kg/h)
3.5
/
标准限值（mg/m3）
120
1.0
达标情况
达标
/
三、装卸过程产生的粉尘

项目白云石、石灰石卸车时直接倾倒至原料堆场内，由于原料为不规则的块状，卸车时产生的粉尘量很小，但由于厂房内有粉尘，原料倾倒进厂房后会将地面上的粉尘带起，根据类比调查，卸车粉尘产生量约为0.2t/a,原料堆场进行洒水降尘处理，降尘效率80%，卸车粉尘排放量约为0.04t/a，呈无组织排放。

四、运输扬尘

项目每天将外购的石灰石和白云石运至原料堆场的运输过程中将产生扬尘，产生量与车速、路面状况以及季节干湿等因素有关，产生的扬尘对路边30 m范围内影响较大，一般浓度在1.5~30 mg/m3，路边可达10 mg/m3以上，而且形成线性污染，呈无组织排放。项目采用洒水降尘的措施，可使扬尘排放量减少80 %以上。

综上所述，项目粉尘产排及治理情况具体详见下表。
表5-12 项目粉尘产生、治理与排放情况一览表

来源

污染物

产生情况

治理措施

排放情况

排放标准

达标情况

排放方式

t/a

t/a

mg/m3
kg/h
mg/m3
kg/h
石粉、砂石料石材生产工艺
有组织粉尘

183.28
各工段进行封闭处理；破碎、打砂、筛分工段分别设置集气罩收集粉尘；收集后的粉尘经过磨粉区脉冲除尘器处理后通过1#15m排气筒排放
0.218
3.63
0.091
120

3.5
达标

通过1#15m排气筒排放

腻子粉生产工艺
7.84
各工段进行封闭处理，包装机、储料斗设置集气罩收集粉尘，收集后的粉尘经过腻子粉拌和区脉冲除尘器处理后通过2#15m排气筒排放
0.008
0.54
0.003
120

3.5
达标
通过2#15m排气筒排放

有组织粉尘合计

191.12
—

0.226
—

—
—

—

—
—

运输粉尘

无组织粉尘

少量
洒水降尘

少量
—

—
1.0

—

达标

无组织排放

装卸车
0.04
自然沉降

0.04
—

0.016
1.0

—

达标

无组织排放

石粉、砂石料石材生产工艺
1.52
厂房阻隔、自然沉降、洒水降尘

1.0
—

0.42
1.0
—

达标
车间内无组织排放

腻子粉生产工艺
7.66
厂房阻隔、自然沉降、布袋除尘设施

0.197
—

0.08
1.0
—

达标
无组织粉尘合计

9.22
—

1.237
—

（2）汽车尾气

本项目产生的汽车尾气来自车辆进出项目区时排放的废气，项目内车辆主要为原材料和产品的运输车辆，汽车废气排放量与车型、车况和车辆数有关，还与汽车行驶状况有关。

汽车废气中CO、NOx、CHx 浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别。项目内车流量不大，汽车尾气产生量不大。

2、废水

项目设置旱厕，员工均不在厂区内食宿，产生的废水主要为员工生活洗手废水，项目不涉及车辆清洗，生产过程不产生废水。

（1）生活废水
项目建成投入使用后，有员工10人，厂区内不设置食堂住宿，项目西南面设置旱厕1个，日常用水主要为办公洗手废水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），每人每天用水量按20L/d计，则用水量为0.2m3/d，年用水量60m3/a，产污系数按0.8计，则污水产生量为 0.16 m3/d，年污水产生量48m3/a，生活废水主要的污染物为SS，排入沉淀池沉淀后水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中表1“道路清扫、消防”水质标准后回用于厂区洒水降尘，不外排。

（2）洒水抑尘

建设项目道路、原料堆场、空地面积共约9500m2，晴天需进行洒水降尘，用水量参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）浇洒用水量2.0L/ m2·d计算，晴天一天洒水一次，则晴天道路喷洒用水19m3/d，项目实行300天工作制度，晴天工作时间按照173天计算，则年用水量3287m3/a，雨天不洒水。

（3）绿化用水

本项目绿化面积约为150m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53.T168-2019）园林绿化用水定额为3.0L/（m2·d）。晴天按173天计算。晴天绿化用水量为0.45m3/d，全年绿化用水量为77.85m3/a，绿化不产生废水。

（4）初期雨水

本项目初期雨水按《昆明城市雨水收集利用规定》中的公式计算。根据昆明市城区暴雨强度公式，按下列公式进行计算：

Q=1.667×10-2×q×（A1×f1+A2×f2）

式中：Q－雨水设计流量，L/s；

    q－设计暴雨强度，mm/min；

A1－项目内硬化屋顶和路面的汇水面积，本项目约为2500m2；

A2－项目内绿地的汇水面积150m2；

f1－硬化屋顶和路面的流量径流系数，取0.9；

f2－绿地的流量径流系数，取0.25；

设计暴雨强度公式：q=（12.1+14.4×lgP）/（t+14.4）0.80

式中：P－设计重现期，取1年；

          t－降雨历时，取15min；

经计算设计暴雨强度q为0.81mm/min，雨水设计流量Q为9.72L/s，暴雨量为9.72×（2100×0.9+150×0.25）=18.74m3/次。雨天按155天计，则初期雨水量为2904.7m3/a。
按照1.2的安全系数考虑，环评建议设置30m3的初期雨水收集池，雨水直接经厂区四周拟建的排水沟收集后，汇至初期雨水收集池，用于补充原料冲洗用水。晴天以173天计，则约16.8m3/d补充到喷洒降尘用水以及道路、空地等浇洒用水。
项目用水情况见表5-13。项目水量平衡见图5-4、5-5。

表5-13 项目用水及废水排放情况

项目用水

用水量

废水产生量

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

生活用水

0.2
60
0.18
48
道路、空地洒水

晴：19
雨：0

3287
0

0

绿化用水

晴：0.45

雨：0

77.85
0

0

总计

晴：19.65
雨：0.2
3424.85
0.18
48

图5-4 项目日最大水量平衡图 单位：m³/d

图5-5 项目年水量平衡图 单位：m³/a

3、噪声

项目在生产过程中噪声主要来至于生产过程中的破碎机、磨粉机、除尘风机等设备，噪声源强如下表所示：

表5-14  设备噪声源强

机械噪声源

位置

数量

噪声值dB(A)

源强取值dB(A)

措施

颚式破碎机

厂房内

1

90~105

105

置于车间内、安装减震垫

反击式破碎机

厂房内

1

90~105

100

制砂机

厂房内

2
80~100

95

脉冲除尘器风机

厂房内

2

80~90

90

磨粉机

厂房内

2
90~100
95

拌合机

厂房内

1

70～85

85

自动包装机

厂房内

1

70~80

75

震动分筛机

厂房内

1
75~85

80

风机
厂房内

1
80~90
90

    4、固体废弃物

项目生产过程中除尘设备收集的粉尘可作为成品，因此项目运营过程中产生的固体废物主要为废弃破损包装袋、少量废机油和员工生活垃圾。

（1）破损包装袋

本项目包装过程中会产生废旧包装袋，类比同类项目，废旧包装袋产生量约为1万条/a，集中收集后出售给废品收购站进行回收利用，按每30条1kg计算，约0.33t/a。

（2）废机油

项目机械设备在维修过程中，可能会产生少量废机油，每年约产生20kg，根据《国家危险废物名录》（2016年版，2016年8月1日起实施），废机油属于危险固废（HW08废矿物油与含矿物油废物），在项目内设置的危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位处理。

（3）旱厕粪便

项目设置旱厕，旱厕粪便定期委托周围村民清掏用作农肥使用。

（4）生活垃圾

本项目全厂劳动定员10人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约5kg/ d，约1.25t/a，经收集后委托环卫部门清运处置。

(5)布袋收集粉尘

项目腻子粉拌和工段会有一定量的粉尘产生，在配料混合设备通气口设置除尘布袋，布袋收集的粉尘属性为腻子粉，收集后直接落回配料混合设备内。拌和工段粉尘产生量为7.5t/a，布袋收集效率99.5%，通过布袋收集的粉尘量为7.46t/a。

（6）雨水收集池沉渣
项目设有雨水收集池，初期雨水中带有的固体悬浮物会在雨水收集池中沉淀。由于项目主要进行石粉、腻子粉、石材、砂石料生产，使用原辅料多为块状、粉状、颗粒状，搬运、生产过程中会逸散出粉尘，经自然沉降于地面，雨天粉尘随雨水流入雨水收集池，雨水收集池沉渣产生量估算约为0.5t/a，建设单位需定期对雨水收集池进行清掏，沉渣委托环卫部门进行清运处置。
项目固废产生及处置方式详见表5-15。
表5-15 项目固废产生量及处置方式
序号

名称

分类编号

产生量

处置方式

1
废包装袋

一般固废

1万条（0.33t/a）

交由废品回收站

2

生活垃圾

1.25 t/a
集中收集交由环卫部门处置

3
旱厕粪便
/
定期委托周围村民清掏用作农肥使用
4
布袋收集粉尘

7.46t/a

收集后直接落回配料混合设备内

5
雨水收集池沉渣
0.5t/a
集中收集交由环卫部门处置
6
废机油
危险废物

HW49
0.02t/a
在危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位处理
合计

—

—

8.56t/a

—




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

浓度单位：废气mg/m3；废水mg/L
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生量

(t/a)
	排放速率（kg

/h）
	排放

浓度(mg/m3)
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工作业
	扬尘、尾气
	少量
	—
	—
	少量

	
	营

运

期
	石材、砂石料、石粉生产工段
	有组织粉尘
	183.28
	0.091
	3.63
	0.218

	
	
	腻子粉生产工段
	
	7.84
	0.003
	0.54
	0.008

	
	
	石材、砂石料、石粉生产工段
	无组织粉尘
	0.72
	0.3
	—
	1.0

	
	
	腻子粉生产工段
	
	7.66
	0.27
	—
	0.197

	
	
	运输粉尘
	
	少量
	—
	—
	少量

	
	
	装卸车
	
	0.004
	0.33
	—
	0.04

	 水

 污

染 

 物
	施工期
	生活污水
	SS
	—
	—
	沉淀后洒水降尘

	
	
	施工废水、地表径流
	SS
	—
	—
	沉淀后回用于厂区洒水

	
	营运期
	生活废水
	项目废水经沉淀池处理后，待晴天用作道路洒水降尘，不外排。

	固

体

废

物
	施工期
	施工固废、土石方
	建筑垃圾
	45
	—
	能回收的回收利用，剩余部分与土石方交由有处理资质的单位处理

	
	
	施工场地
	生活垃圾
	0.625
	—
	环卫部门清运处置

	
	营运期
	职工
	生活垃圾
	1.25
	—
	环卫部门清运处置

	
	
	
	雨水收集池沉渣
	0.5
	—
	环卫部门清运处置

	
	
	
	旱厕粪便
	—
	—
	定期委托周围村民清掏用作农肥使用

	
	
	生产区
	废机油
	0.02
	—
	收集后暂存于危废间内，定期委托有资质的单位处置

	
	
	
	破损包装袋
	1万条
	—
	由废品回收站回收利用

	
	
	
	布袋收集粉尘
	7.46
	—
	收集后直接落回配料混合设备内

	噪

声
	施工期
	挖掘机、打桩机、砂浆机等设备噪声：75~100dB(A)
	昼间≤70dB（A）

夜间≤55dB（A）

	
	营运期
	颚式破碎机、反击式破碎机、制砂机、脉冲除尘器风机等设备噪声：75~105dB(A)
	昼间≤65dB（A）

夜间≤55dB（A）

	主要生态影响:

建设项目用地植被类型群落结构相对简单，物种组成数量不多，主要植物种类如云南松、白茅、栎树等，均属滇中高原常见种，分布较广，项目的建设不会导致植被物种灭绝等，不会改变区域生态结构。本项目的建设会引起表土松动，对水土流失有一定影响，施工期四周设置截排水沟，项目建成后，厂界设置围墙，加强项目旁边坡绿化和加固边坡，有利于项目所在区生态环境保护。植被为区域常见植被，覆盖较广，项目的建设不会改变生态结构，对生态环境影响较小。




表七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

  本项目施工期主要为场地开挖平整、主体建筑与配套设施建筑建设等。

1、废气

（1）扬尘

项目区常年主导风向为西南风，场地开挖平整、建材装卸以及裸土面产生的扬尘主要影响范围为下风向（东北方向）200m范围内，运输车辆扬尘影响范围在30m以内，项目大气敏感目标为东南面（侧风向）313m处的沙锅村和东南面（侧风向）966m的大营镇东元小学、东南面（侧风向）1000m处的李家村等村庄，均不处于项目下风向，且与项目的距离相对较远，项目扬尘对敏感目标影响不大。且环评要求建设方在施工期对运输车辆限速行驶及保持路面清洁；定期洒水降尘、易扬尘物料覆盖及运输密闭等措施，以减轻扬尘对周围村庄的影响。

施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，易扬尘物料的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。综上所述，采取以上措施后项目产生的扬尘对周围环境影响不大。

尾气

项目施工场地面积较大，施工机械和运输车辆外排尾气量不大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。

2、废水

项目拟设置1个总容积30m3的临时初期雨水收集池，对项目内产生的施工废水、生活废水、地表径流等进行沉淀处理，回用于项目的施工场地、道路洒水抑尘及清洗车辆等。
声环境

项目在主体建筑及配套设施建设阶段使用挖掘机、打桩机、切割机、电锯等，这些机械设备的施工噪声将达到75～100dB（A）。

（1）预测模式

噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为10dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。

预测结果

①施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，随距离的增加噪声因散射而减小。根据点声源距离衰减公式得出噪声衰减的结果见下表

表7-1 施工噪声值随距离衰减的关系

距离（m）

1

10

20

30
40

50

60

ΔL[dB（A）]

0

20

26

30

32

34

36

②施工期施工机械噪声叠加结果

    施工期施土石方阶段、主体建筑及配套设施阶段、室内外装修阶段，取本项目主要的施工阶段各高噪设备同时运行情况下的噪声叠加值，叠加公式：

LA=
[image: image3.wmf]]
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              （公式2）
式中：Li—— 第i个声源在预测点的声级，dB（A）；

      LA——某预测点噪声总叠加值；

      n——声源个数
（3）施工噪声影响预测

各施工阶段中主要产噪机械的噪声源强如表7-2所示，假设各施工阶段噪声较大的噪声源同时施工，在只考虑项目围墙衰减、空气吸收的情况下，根据式（1）对项目各施工阶段多台设备同时施工时施工点外不同距离处的噪声值进行预测，结果如下：

表7-2 各主要施工机械在不同距离处的贡献值

序号

机械名称

不同距离处的噪声贡献值预测（dB(A)）

10 m

30m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

1

小型挖掘机

65

55.5

53

49

47

45

41.5

39

2

装载机

70

60.5

58

54

52

50

46.5

44

3

大型载重车

70

60.5

58

54

52

50

46.5

44

4

振捣机

70

60.5

58

54

52

50

46.5

44

5

电锯

75

65.5

63

59

57

55

51.5

49

6

空压机

65

55.5

53

49

47

45

41.5

39

7

电焊机

65

55.5

53

49

47

45

41.5

39

8

电钻

70

60.5

58

54

52

50

46.5

44

多声源叠加值

78.5

70

66.5

62.5

60.5

58.5

55

52.5

（4）施工厂界噪声影响预测结果及分析

各噪声源在考虑墙体隔声、距离衰减、空气吸收、附加A声级衰减的情况下，根据式（1）对项目施工时不同距离处的噪声值进行预测，预测结果见表7-3。

表7-3  施工声源等级在厂界的噪声影响水平  单位：dB(A)

项目

东厂界100m

南厂界80m

西厂界60m

北厂界40m

施工噪声贡献值

58.5
60.5
62.5
66.5
达标情况

昼间

达标

达标

达标

达标

项目施工期间噪声排放执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，即昼间≤70 dB(A)，夜间≤55dB(A)。由表7-3可知：施工期产生的噪声在昼间可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，项目夜间不施工；在施工过程还存在周边植被和空气吸收以及墙体阻隔来减小噪声的影响。只要建设单位在施工过程中加强管理，避免产生较大噪声设备同时使用，在项目施工设立临时挡墙，

据现场踏勘，项目周边200m范围内无噪声敏感点，项目施工噪声对周边声环境影响不大，施工噪声随施工期的结束而消失。

固废

    本项目施工期项目固体废弃物主要是施工建筑废物、土石方及施工人员的生活垃圾。施工建筑废物主要包括：施工过程中残余泄漏的混凝土、断砖破瓦、破残的瓷片、塑料碎片等。集中收集，进行回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置。施工期生活垃圾产生量为0.625t。生活垃圾当地环卫部门清运处置。土石方尽量回填，剩余少量同建筑垃圾一起委托有资质单位运至指定地点处置。固废处置率100%，对周围环境影响小。

    5、生态环境

    项目利用原富民荣利粉场的场地，部分区域植被已被人为活动破坏，其余区域为荒山，植被类型群落结构相对简单，物种组成数量不多，主要植物种类如云南松、白茅、栎树等，均属滇中高原常见种，分布较广，项目建设由于占用土地、扰动地表等，将对评价区内的这些植物造成影响，主要体现为导致评价区内以上植物物种数量上的减少和成分上的改变，但不会对评价区域的植物资源和物种多样性产生明显的不良影响，也不会导致评价区内任何植物物种的消失。

本项目将原项目开采区改建为破碎区，对破碎区地面进行硬化处理，项目厂界设置围墙，加强项目旁边坡绿化和加固边坡，有利于项目所在区生态环境保护。

二、营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

根据工程分析可知，项目生产过程中主要大气污染物为筒仓粉尘、破碎工艺粉尘、磨粉工艺粉尘及运输尾气等。

评价等级

A、预测模式

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》要求，采用估算模式进行估算。估算模式为AERSCREEN模型。评价等级按下表的分级判据进行划分。
表7-4 评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

B、预测因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，该项目的主要评价因子为：TSP、PM10。

表7-5  污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值

(μg/m3)

标准来源

TSP

二类限区

1h

900

GB 3095-2012

PM10
二类限区

1h

450

GB 3095-2012

C、估算模式参数

项目具体污染源参数及估算模型参数见表7-6、7-7、7-8。
表7-6 点源参数表

污染源名称

污染物名称

排气筒底部中心坐标(o)
排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流量/（m3/h）

烟气温度/℃

年排放小时数/h

污染物排放速率/（kg/h）

经度

纬度
1#排气筒
粉尘PM10
102.545428

25.232706

1820

15
0.3
25000
15.8
2400
0.091
2#排气筒

粉尘PM10
102.544385

25.232292

1803

15

0.3

6000

15.8
2400

0.003
表7-7 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

污染源名称

坐标

海拔高度m

矩形面源

污染物

排放速率（kg/h）

X

Y

长度

宽度

有效高度m

生产厂房

102.545104

25.233034

1800

260.95

162.28

15.00

TSP

0.515
D、估算模型参数

表7-8 估算模型参数表

参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
城市

人口数（城市选项时）
2.28万人

最高环境温度/℃
33.4

最低环境温度/℃
-7.0

土地利用类型
城市建设用地

区域湿度条件
潮湿气候

是否考虑地形
考虑地形
(是    (否

地形数据分辨率/m
/
是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
(是    (否

岸线距离/m
/
岸方向线/º
/
本项目所有污染源的正常排放的污染物Pmax和D10%预测结果如下：
表7-9  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%
(m)

等级判定
1#排气筒

PM10
450

17.4600
3.8800
Pmax＜10%

二级评价

2#排气筒

PM10
450
0.6165
0.1370
Pmax＜10%

二级评价

矩形面源

TSP

900.0

82.6320
9.7813
1%<Pmax＜10%
二级评价

由上表可知：本项目大气环境影响评价等级为二级，评价范围为项目区周边5km范围。

（2）粉尘

A、有组织粉尘根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN模式，计算相应浓度占标率，本项目有组织废气预测结果见表7-10。

表7-10项目1#、2#排气筒点源（粉尘）估算模式预测结果

下方向距离(m)

1#排气筒点源（粉尘）

2#排气筒点源（粉尘）

预测质量浓度（ug/m3）

占标率（%）

预测质量浓度（ug/m3）

占标率（%）

13.0
—
—
0.6165
0.1370
25.0

4.1199
0.9155
0.3634
0.0808
50.0
15.9100
3.5356
0.5244
0.1165
58.0
17.4600
3.8800
—
—
75.0
15.7180
3.4929
0.5181
0.1151
100.0

12.9100
2.8689
0.4255
0.0946
125.0

10.4950
2.3322
0.3459
0.0769
150.0

8.6535
1.9230
0.2853
0.0634
175.0

7.2625
1.6139
0.2408
0.0535
200.0

6.5590

1.3753

0.2120
0.0470
300.0

3.9905

0.8834

0.1363
0.0303
400.0

2.8595

0.6388

0.0965
0.0214
500.0

2.1693

0.4865

0.0729
0.0162
600.0

1.7223

0.3861

0.0577
0.0128
700.0

1.4151

0.3189

0.0471
0.0105
800.0

1.1818

0.2615

0.0395
0.0088
900.0

1.0161

0.2280

0.0322

0.0073
1000.0

0.8845

0.1932

0.0294
0.0065
1500.0

0.5153
0.1156
0.0173
0.0038
2000.0

0.3435
0.0708
0.0116
0.0026
2500.0

0.2632
0.0596
0.0085
0.0019
下风向最大浓度及占标率（最大浓度出现距离1#58m、2#13m）

17.4600
3.8800
0.6165
0.1370
D10%最远距离

/

/

/

/

由表7-9可知，评价范围内根据预测结果，1#排气筒排放PM10的落地最大质量浓度出现在58m处，浓度为17.4600 μg/m3，2#排气筒排放PM10的落地最大质量浓度出现在13m处，浓度为0.6165 μg/m3，，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，故项目建设有组织排放的废气对周边大气环境影响不大。

表7-11  敏感点大气污染物预测结果   单位：μg/m3
离散点信息

生产厂房

生产厂房

离散点名称

纬度（º）

经度（º）

海拔（m）

距离（m）

1#（PM10）

2#（PM10）

沙锅村

102.547316

25.22668

1707.0
南面

313m

1.8865

0.1144
大营镇东元小学

102.537851

25.212394

1715.0

东南面

966m

0.7042

0.0206
李家村

102.530484

25.227429

1720.0

东南面

1000m

0.4538

0.0189
陈家村
102.51258

25.240727

1693.0

东南面
1310m

0.7370

0.0223
张家村
102.519166

25.212855

1697.0

东南面
1200m
0.5583

0.0177
赵家村
102.52122

25.216193

1695.0

东面
1400m
0.3272

0.0126
东元村委会驻地
102.525181

25.226496

1703.0

南面
850m
0.4029

0.0165
经典墅
102.51114

25.247513

1681.0

西南
1400m
0.5302
0.0346
大营村
102.519043

25.222815

1683.0

西南
2290m
0.4715

0.0166
枫桥家园
102.547316

25.22668

1707.0

西面
2450m
0.3522

0.0160
何官村

102.534478
25.217906
1705.0
西南面
2200m
0.3451
0.0206
茨坝塘

102.546208
25.208094
1885.0
南面
2100m
0.3458

0.0189
根据预测结果，项目排放的污染物粉尘（PM10）在敏感点均能达到均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）小时平均二级标准浓度限值，对周围敏感点影响较小。

B、无组织排放废气影响分析

项目无组织排放污染物主要为粉尘。
①估算模式计算结果输出

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式，计算污染物下风向最大质量浓度。具体预测结果如下表：

表7-12 项目无组织排放污染物预测情况

距源中心下风向距离（m）

TSP

下风向预测浓度(μg/ m3)

浓度占标率(%)

50.0

66.4830
7.3870
100.0

74.8060
8.3118
159.0
82.6320
9.1813
200.0

71.9560
7.9951
300.0

43.9890
4.8877
400.0

30.6310
3.4034
500.0

22.9770
2.5530
800.0

12.6250
1.4028
1000.0

9.6133
1.0681
1500.0

5.6545
0.6283
2000.0
3.8564
0.4285
2500.0

2.8601
0.3178
下风向最大浓度

82.6320
9.1813
下风向最大浓度出现距离

159.0
159.0
D10%最远距离

/

/

标准值

（1小时平均）

900

—

达标情况

达标

—

②环境影响分析

根据表7-9所示，无组织排放的TSP落地最大质量浓度出现在下风向159m处，TSP最大质量浓度为82.6320μg/m3，TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。

③项目粉尘排放对敏感点的影响分析

表7-13  敏感点大气污染物预测结果   单位：μg/m3
离散点信息

生产厂房

离散点名称

纬度（º）

经度（º）

海拔（m）

距离（m）

粉尘（TSP）

沙锅村

102.547316

25.22668

1707.0
南面

313m

17.3890
大营镇东元小学

102.537851

25.212394

1715.0

东南面

966m

8.7215
李家村

102.530484

25.227429

1720.0

东南面

1000m

5.6816
陈家村
102.51258

25.240727

1693.0

东南面
1310m

4.5863
张家村
102.519166

25.212855

1697.0

东南面
1200m
4.2252
赵家村
102.52122

25.216193

1695.0

东面
1400m
5.6116
东元村委会驻地
102.525181

25.226496

1703.0

南面
850m
6.0217
经典墅
102.51114

25.247513

1681.0

西南
1400m
8.1603
大营村
102.519043

25.222815

1683.0

西南
2290m
5.4048
枫桥家园
102.547316

25.22668

1707.0

西面
2450m
2.9084
何官村

102.534478
25.217906
1705.0
西南面
2200m
3.7752

茨坝塘

102.546208
25.208094
1885.0
南面
2100m
4.2902

根据预测结果，项目建设运营后，无组织排放的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

（3）汽车尾气

根据工程分析可知，车辆进出项目期间，怠速工况下排放的废气中污染物浓度较大，主要污染物有CO、HCx以及NOx。汽车每日运输次数有限，时间较短，因此，汽车尾气不会形成较大的集中污染源，对环境影响不大。

综上所述，项目产生的粉尘、汽车尾气通过采取一定措施后对周围环境影响不大。

2、水环境影响分析

（1）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，地表水评价工作等级的划分是按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

项目工作人员不在项目区食宿，少量洗手废水进入沉淀池，沉淀后用于厂区洒水降尘，废水不外排。因此，确定本项目地表水评价等级为三级B。

（2）项目废水产生情况及处置方式

本项目执行雨污分流体制，雨水经雨水沟渠收集排入30m3初期雨水收集池，进一步沉淀处理后待晴天回用于项目洒水降尘。

由工程分析可知，项目无生产废水排放。项目区生活用水量约0.2m3/d，60t/a；污水产生量约0.16m3/d，48t/a，主要污染物为SS。项目设置1个1m3的沉淀池，项目内生活污水经沉淀池处理后，待晴天回用于道路、空地洒水降尘。

（3）项目污水处理设施合理性分析

项目员工均不在厂内食宿，项目设置1个1m3沉淀池，生活污水主要为洗手废水，收集于废水沉淀池中，进一步沉淀处理达标后待晴天回用于项目洒水降尘；设置1个30m3初期雨水收集池，用于收集雨水，雨水收集通过沉淀处理后待晴天回用于项目洒水降尘；项目设置旱厕，委托周边农民定期清掏处理，项目废水不外排。

（4）项目生活污水不外排可行性分析

根据工程分析，厂区洒水量为1522.4t/a，项目年废水产生量为48t/a，则晴天洒水降尘用水量大于生活污水量。雨天处理后废水储存于30m3蓄水池中，待晴天回用于项目内洒水降尘。因此，从水量上看，项目内产生污水处理后可全部回用于厂区洒水降尘。从水质上看，项目对洒水降尘的水质要求不高，项目生活污水为洗手废水，主要污染物为SS，经沉淀池处理达标后，晴天可回用于厂区洒水。

综上所述，从水量以及水质上分析，项目废水全部回用，不外排可行。

（5）对大营河、螳螂川的影响分析

项目不产生生产废水，生活废水产生量为48t/a，排入沉淀池沉淀达标后回用于厂区洒水降尘，项目区周边设有雨水收集沟，项目雨水经沟渠收集排入30m3初期雨水收集池，进一步沉淀处理后待晴天回用于项目洒水降尘，对周围地表水环境影响不大。

3、声环境的影响分析

（1）源强分析

项目营运期噪声主要为搅拌机、风机等设备产生的噪声，声源强度在75~105dB(A)之间，设计中针对各噪声源采取降噪措施，项目各噪声源强，降噪措施见表7-15。

表7-15主要噪声源源强

机械噪声源

位置

数量

噪声值dB(A)

源强取值dB(A)

降噪后源强

dB（A）

措施

颚式破碎机

厂房内

1

90~105

105

100
置于车间内、安装减震垫

反击式破碎机

厂房内

1

90~105

100

95
制砂机

厂房内

2
90~100
95

90
脉冲除尘器风机

厂房内

2

75~90

90

85
磨粉机

厂房内

2
90~100
95
90
筛分机

厂房内

1

90～105
85

80
自动包装机

厂房内

1

70~80

75

70
（2）预测模型及方法

a、噪声衰减预测模式

噪声传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。其预测模式如下：

LA（r）=LA（r0）－A            

A= Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc            
式中：LA (r)－距声源r 处的A 声级，dB（A）；

LA (r0)－参考位置r0 处的A 声级，dB（A）；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv－几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20 lg(r /r0)；

Abar－屏障物所引起的的倍频带衰减。

Aatm－空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计。

Agr－地面效应所引起的倍频带衰减，本项目不考虑地面效应。

Amisc－其他多方面倍频带衰减，一般情况下的环境影响评价中，不需考虑附加影响。

b、预测点的A声级叠加公式：

各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。

本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目加工设备均位于车间内，本报告主要考虑墙壁隔声和距离衰减影响，墙体隔声衰减值取15dB(A)。

预测点

根据项目周围环境关系，项目周边200m范围内无敏感点，本次主要预测厂界噪声达标情况，以项目厂房作为1个噪声点源，分别在项目厂界四周外1m处各布置一个点，共设置4个预测点，预测本项目生产噪声对周边的影响。项目生产车间与厂界的距离见表7-16。
表7-16 主要噪声设备距厂界距离

噪声源

距预测点距离/m

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

生产车间

100
80
60
40

    （4）噪声影响预测结果及评价

    ①厂界噪声预测结果及分析

项目夜间不生产，项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，即：昼间≤65dB(A)。
表7-17 厂界噪声预测结果     单位：dB（A）

噪声源

噪声源强值

降噪值

设备噪声厂界处的贡献值

东厂界
西厂界
南厂界
北厂界
生产车间

95.4

10

54.4

56.9

68.4

60.4

标准

昼间≤65

达标情况评价

达标

达标

达标

达标

由表7-16可知，运营期厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间≤65dB(A)，项目夜间不生产，对周围环境无影响。

距离项目最近的关心点为厂界南面313m的沙锅村，项目与敏感点之间有道路、其他企业相隔，项目运营期噪声对其影响较小。因此项目运营噪声对周边环境产生的影响有限，对周围居民影响不大。

该项目每年运输原辅材料及产品，车辆出入将产生交通噪声，源强约为75-85 dB(A)，厂区附近路面状况一般，只要车辆运输时控制好车速、鸣笛，尽量在白天运输，则对周围声环境影响不大。
4、固体废弃物的环境影响分析

项目内固体废弃物主要为废旧包装袋、废机油、生活垃圾等。

表7-18 项目固体废弃物产生及处置方式一览表

序号

名称

分类编号

产生量

处置方式

1
废包装袋

一般固废

1万条（0.33t/a）

交由废品回收站

2

生活垃圾

1.25 t/a
集中收集交由环卫部门处置

3
雨水收集池沉渣
0.5 t/a
集中收集交由环卫部门处置

4
旱厕粪便
/
定期委托周围村民清掏用作农肥使用
5
废机油

危险废物

HW49

0.02t/a

在危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位处理
6
布袋收集粉尘

一般固废

7.46t/a

收集后直接落回配料混合设备内

合计

—

—

8.56t/a

—

从上表可以看出，本项目产生的危险固废和一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率达100%。

鉴于各类废物将会在厂区内贮存一段时间，特别是危险废物，应采取积极有效的安全措施，严格控制，避免发生二次污染。危险废物暂存时应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求进行贮存，贮存间应符合下列要求：

（1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

（2）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（3）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（4）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

根据GB18597-2001及其修改单要求，总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，危险废物贮存容器要求必须完好无损，且强度满足相应的强度要求，材质与危险废物相容（不相互反应）。

本次环评要求设置专门的危废贮存间，危废贮存间面积为5m2，为密闭建筑，贮存间具备防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施。项目产生的危险废物均统一收集，分类、分区暂存于危废贮存间内，各区相互隔离，互不干扰，并分别设置危险废物识别标志，上锁，钥匙由专人进行管理，危废暂存间建设中防渗等隐蔽工程纳入环境监理。

根据《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，企业产生的危险废物应交由有资质的单位清运处置或由供应厂家回收处置。为便于项目建成后运行管理，公司应与有资质的处置单位签订处置合同或协议，危险废物清运建立转移联单登记，记录危险废物数量、废物属性、转移时间、去向等，保证将生产中产生的危险废物得到安全、经济的处理处置，最大限制地降低其对环境的影响。

5、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于行业类别中的其他建筑材料制造，则土壤环境影响评价范围为Ⅲ类，项目占地约66000m2（大于5hm2，小于50hm2，属于中型），属于污染影响型，项目位于工业园区内，环境敏感程度属于不敏感，根据HJ964-2018中表4，项目可不开展环境影响评价工作。

三、项目选址合理性分析

1、项目与园区规划相符性分析

本项目位于富民工业园区大营五金建材园，属于富民工业园区“大营—茨塘片区”，根据《富民工业园区总体规划修编（2015~2030）》，“大营—茨塘片区”是以半导体为主导的新材料产业、食品加工、五金建材产业片区，项目属于建筑材料制造，属于建材产业，与园区规划产业相符合。

项目已取得富民县科学技术和工业信息化局核发的“投资项目备案证”，文号为：富科工信通[2019]13号，且项目为根据富民工业园区管理委员会关于富民县武昆高速公路沿线40家中小企业完善手续专题会议意见进行升级改造，符合园区规划。

项目废水不外排，项目产生废水循环利用率可达100%，满足园区规划中废水利用率不低于80%的要求；项目产生废气主要为颗粒物，经处理后可实现达标排放，不属于大气污染较重的工业七月，满足园区规划意见中减轻工业污染对规划区域影响的要求；项目固体废物处置率可达100%，满足规划意见中提高固废综合利用率，实现工业固体废物资源化和减量化的要求。

综上所述，本项目可与园区定位产业相容，不属于园区规划内禁止或限制的产业，因此本项目与园区规划产业定位不冲突。

根据《富民工业园区用地规划》，项目占地属于规划中的防护绿地，但项目属于《富民县人民政府办公室关于印发进一步加强富民县武昆高速公路沿线中小企业整治工作方案的通知》中“纳入富民县武昆高速公路沿线中小企业联合排查整治范围内符合园区规划的制粉企业名单”中的企业，本次升级改造符合园区规划要求。

2、项目与富民工业园区规划的符合性分析
根据与《富民工业园区总体规划修编（2015～2030）》总体规划图，本项目位于位于大营—茨塘片区的茨塘组团，项目与《富民工业园区总体规划修编（2015～2030）环境影响报告书》及审查意见的相符性分析见表7-19。

表7-19    与园区规划环评及审查意见相符性分析

富民工业园区相关入园要求

本项目情况

相符性

分析

1、禁止国家及云南省产业政策中明令淘汰或限制的产业入园。
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类或限制类，为允许类，项目已取得富民县科学技术和工业信息化局核发的“投资项目备案证”，项目建设符合国家及地方的产业政策。
相符

2、禁止不符合《富民工业园区总体规划修编（2015-2030年）》中规划产业的项目入园。
大营-茨塘坡片区规划以半导体为主的新材料产业、食品加工及五金建材产业；本项目属于建材产业，与园区规划产业相符。

不冲突

3、禁止未满足区域总量控制要求的项目入园；

项目不产生生产废水，生活污水经沉淀池处理后，回用于厂区内洒水降尘，本项目不涉及废水总量。项目产生废气主要为粉尘，项目采取密封、收集及脉冲除尘器处理后保证达标排放，对周围环境影响小，粉尘不属于区域总量控制指标；项目固废处置率为100%。

相符

4、禁止高能耗、高污染的企业入园；

项目工艺简单，设备较少，产生污染物主要为粉尘，不属于高污染、高能耗产业，在采取相应的环保措施后，排放量小，对周围环境影响小。

相符

5、在水环境质量未达标前，应当推行“污染物超量削减替代”制度，排放COD、氨氮等主要污染物的新建项目，实行区域内现役源1.5~2倍的削减量替代。

项目不涉及污水排放，生活污水沉淀池处理后，晴天回用于厂区内洒水降尘。

相符

7、入园企业必须建设生产废水处理和回用设施，生产废水循环利用必须达到各行业的标准要求，工业园区生产废水循环利用率应不低于80%。

项目不涉及污水排放，生活废水经处理后回用于厂区内洒水降尘及绿化。

相符

8、靠近县城、集镇的区域(白石岩-大白坡片区南部、大营-茨塘片区西部)，不宜引进高污染的工业企业，特别是大气污染物型企业。
项目产生大气污染物主要为原料加工工序中破碎、打砂、筛分、磨粉、腻子粉包装等工序的粉尘、筒仓、储料斗粉尘等，经洒水降尘、集气罩收集及除尘设备处理后，呈有组织排放和无组织排放。

项目产生的大气污染物均能得到有效处置。

相符

9、新入驻企业应符合《昆明市河道管理条例》的相关规定
本项目不属于河道保护范围。

相符

综上所述，本项目的建设与富民工业园区规划不冲突。

3、环境可控性分析

（1）项目产生大气污染物主要为原料加工工序中产生的粉尘、筒仓粉尘等，经洒水降尘及除尘设备处理后产生量较少，项目产生的大气污染物均能得到有效处置，对周围环境的影响小。

（2）项目运营期间产生的生活废水雨天经雨水收集池处理后暂存于蓄水池，待晴天回用于项目厂区洒水降尘，项目产生废水不外排，对周边地表水体影响不大。

（3）运营期噪声主要来源于生产设备噪声。在采取隔声、减震等措施后，可满足相应标准，对周围环境影响不大。

（4）本项目实施后，收集的粉尘可作为成品，废包装袋等属一般固废，统一收集暂存于一般固废间，外售给废物回收站；员工生活垃圾统一收集后由环卫部门处置；机械设备维修过程会产生废机油属于危险废物，统一收集后暂存于危废暂存间，委托有危废处理资质的单位处置。固体废物处置率为100%。

4、环境相容性分析

本项目周围主要是园区内的工业企业，无医院、学校等需要特殊保护的环境敏感点，且项目工艺简单，产生污染物主要为粉尘，经过厂区洒水降尘及除尘设备等措施处理后可实现达标排放，产生的大气污染物能得到有效处置。项目产生废水不外排，产生固废能达到100%处置，因此项目对周围环境产生影响不大，与区域环境相容，不会改变项目所在地环境功能。

综上所述，项目的建设不违反相关规划，运营期产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，因此项目选址合理。

四、平面布局合理性分析

1、项目不设置办公区。

2、项目周边道路交通便捷，为原料和产品的的运输提供了便捷。

    3、本项目平面布置满足了储运流程通畅的要求；加工区位于厂区内主通道上，进出厂区便捷；总体布置紧凑合理，节约工程投资。

     综上所述，本项目平面布局合理。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容   

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工作业
	扬尘
	洒水降尘
	影响不大

	
	营运期
	石粉、石材、砂石料加工工段
	有组织粉尘
	①各工段均进行密封处理；②破碎、打砂、筛分工段设置集气罩；

③磨粉区设置1#脉冲除尘设备，各工段粉尘通过管道连接脉冲除尘器。
	通过1#15m高的排气筒进行有组织排放
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级，有组织排放最高允许排放浓度≤120mg/m³

	
	
	腻子粉生产工段
	
	①腻子粉拌合机加料口、包装区各设置1个集气罩（集气效率为98%）；

②集气罩收集粉尘通过管道连接腻子粉加工区2#脉冲除尘器。
	通过2#15m高排气筒进行有组织排放
	

	
	
	装卸车
	无组织粉尘
	自然沉降
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，无组织颗粒物浓度≤1.0mg/m³

	
	
	石粉、石材、砂石料生产工段
	
	厂房阻隔、自然沉降
	

	
	
	腻子粉加工工段
	
	拌合机呼吸孔带细布袋，收尘效率99.5%
	

	水

污

染

物
	施工期
	生活废水
	SS
	沉淀后用于洒水降尘
	不外排

	
	
	施工废水、地表径流
	SS
	沉淀后回用于洒水降尘
	影响小

	
	营运期
	生活废水
	本项目内不产生生产废水，生活废水经处理达标后回用于洒水降尘。

	固体

废物
	施工期
	施工固废
	建筑垃圾
	能回收的回收利用，剩余部分交由有处理资质的单位处理
	处置率100%

	
	
	
	土石方
	尽量回填，剩余少量同建筑垃圾一起委托有资质的单位清运处置
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	交由当地环卫部门清运处置
	

	
	营运期
	生产线
	废包装袋
	收集卖给废品回收站回收利用
	

	
	
	
	废机油
	暂存危废间，委托有资质的单位定期处置
	

	噪声
	施工期
	施工作业
	噪声
	合理布局施工设备，夜间不生产
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523- 2011)噪声排放限值

	
	营运期
	生产设备
	噪声
	生产设备置于室内，选用低噪声设备，合理布局，高噪声设备安装适宜的减震垫
	达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中规定的3类区标准

	生态保护措施及预期效果：

项目用地范围内无自然保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，本项目产生的生态环境影响主要来源于项目施工造成的水土流失。项目建成后，采取路面和场地硬化措施，降低站区水土流失。本项目将原项目开采区改建为破碎区，对破碎区地面进行硬化处理，项目厂界设置围墙，加强项目旁边坡绿化和加固边坡，有利于项目所在区生态环境保护。




表九、结论及建议


	项目位于富民大营街道办事处东元村委会沙锅村，是以石灰石和白云石为主要原料，经破碎、筛选、搅拌、包装等工艺加工生产石粉、腻子粉、石材、砂石料等建材，预计年产石粉10万吨、腻子粉5万吨、石材5万吨、砂石料20万吨。项目占地面积66000m2，总投资1000万元，其中环保投资32.4万元，占总投资的3.24%。项目建设的构筑物主要为生产厂房。
根据相关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与建议如下：

一、产业政策符合性分析

本项目为石粉、腻子粉、石材、砂石料加工改造项目，项目使用的设备、生产工艺及产品，均不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类及淘汰类。项目符合现行的国家产业政策。

二、环境现状

根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2018年）”，项目所在地环境空气可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级环境质量标准；根据《2018年度昆明市环境状况公报》，大营河“富民大桥”断面水质为劣Ⅴ类水，不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求；项目周边为制粉企业、水泥厂等，根据云南健牛生物科技有限公司2019年12月231日至2020年1月1日声环境质量监测结果，项目区域环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

三、环境影响分析

    （一）施工期
施工期影响主要为土石方开挖、主体建筑、配套设施建设及室内外装修过程产生的粉尘、施工废水、机械噪声及建筑垃圾对外环境的影响，通过采取洒水抑尘、覆盖易扬尘裸露面；设置沉淀池；项目建设过程仅在昼间施工，夜间禁止施工；建筑垃圾等委托有资质单位清运至合法填埋场等措施后对周围环境影响小，且产生的影响随将施工期的结束而消失。 

  （二）运营期

    1、大气环境

根据工程分析和影响分析可知，项目给料、破碎、磨粉、拌和装卸过程中产生的无组织排放粉尘和有组织排放粉尘。有组织粉尘经过集气罩、集气管收集后使用脉冲除尘器处理，并分别通过1#、2#排气筒排放；无组织排放粉尘通过自然沉降和围墙遮挡后排放。废气的有组织及无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，项目内少量的汽车尾气经空气稀释扩散后对环境影响较小。

综上所述，项目营运期间产生的废气经过妥善处理后，对周围环境空气影响较小。

    2、水环境

项目区进行地面硬化；项目厂界设置雨水截水沟，雨水经初期雨水收集池收集后回用于厂区洒水；项目无生产废水，生活废水完全回用不外排，对周围地表水影响不大。

    3、声环境

    项目工序均不在夜间进行生产，设备噪声在采取隔声减振措施、距离衰减后厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。
    4、固体废物

本项目营运期固体废弃物主要为生产过程中废包装袋、废机油。

项目包装过程中产生的废旧包装袋经集中收集后出售给废品收购站进行回收利用，废机油统一收集后暂存于危废间内，定期委托有资质单位进行清运处理。

因此，项目固体废弃物处置率100%，对周围环境影响不大。

对策措施：

（一）施工期

1、大气环境

（1）施工场地定期洒水，防止扬尘产生，特别是天晴大风天气，每天洒水不少于4～5次。

（2）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。

（3）水泥等粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，卸运时要采取有效措施；建筑材料、建筑垃圾应密闭运输，防止尘土飞扬；施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

（4）在施工机械的选型上考虑相应的环保型产品，主要使用轻质柴油或电作为能源。

（5）装修阶段的材料尽量选用环保型装修材料。

2、水环境

（1）注意施工期节约用水，减少废水的产生。暴雨期间禁止施工。另外，充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。

（2）设置1m3的临时沉淀池，对施工期施工人员产生的生活废水进行收集沉淀后用于洒水降尘。

（3）在施工期采取积极有效的水土保持措施，设置临时截排水沟和30m3的初期雨水收集池，地表径流、施工废水经沉淀池处理后回用于施工场地、道路洒水，不外排。

3、噪声

（1）禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业（抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外）。因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的县（市）环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

（2）施工期间选用性能良好的低噪声施工机械设备；

（3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态；

（4）施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行；

（5）装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。

4、固体废弃物

施工期产生的固体废弃物主要是建筑垃圾。建筑垃圾成分较为简单，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式：

（1）建筑垃圾能回收利用的拟集中收集，进行回收利用，无法回收利用的委托有资质单位运至指定地点处置。

（2）开挖土石方尽量回填，用于道路、厂区填平等，剩余少量土石方同其余建筑垃圾一起委托有资质的单位清运至指定地点处置。

（3）原材料等运输过程中，应加强管理，并对运输车辆加盖篷布，防止运输途中洒落。

（二）运营期
    1、大气环境
（1）项目破碎、打砂、筛分工段设备分别设置集气罩（集气效率为98%），对应连接磨粉区脉冲除尘器，除尘后对应通过1#15m高的排气筒进行有组织排放；

（2）项目拟设2台磨粉机，末端连接1套脉冲除尘设施（风机风量为25000m3/h，除尘效率99.9%），粉尘处理后分别通过1#15m高的排气筒进行有组织排放；

（3）石粉筒仓仓顶呼吸口采用管道对应连接至磨机脉冲除尘器，除尘后对应通过1#15m高的排气筒进行有组织排放；

（4）腻子粉拌合机加料口设置集气罩（集气效率为98%），连接腻子粉包装区脉冲除尘器，粉尘处理后通过2#15m高排气筒排放；

（5）腻子粉自动包装机包装口设置集气罩（集气效率为98%），连接腻子粉包装区脉冲除尘器，粉尘处理后通过2#15m高排气筒排放；

（6）加强生产车间内清扫，将沉降在车间内的粉尘及时收集后回用于项目内，避免二次起尘的影响，同时提高车间内环境质量状况；

（7）对原料堆场、道路区进行地面硬化，实现全厂区无裸露地面；

（8）加强项目道路区洒水降尘工作；

    （9）加强项目绿化，通过绿化减少粉尘排放量。    

    2、水环境
（1）厂区周边设置截排沟、雨水收集池，雨水收集后回用于厂区洒水降尘；

（2）严格执行雨污分流的排水体制，保证污水收集系统运行流畅；

（3）设置1m3的临时沉淀池，对施工期施工人员产生的生活废水进行收集沉淀后用于洒水降尘。

    3、声环境
    （1）尽量选用低噪声设备；

    （2）合理布局生产设备，将高噪声设备远离保护目标，并尽量设置在车间内；

    （3）对高噪声设备中的机械噪声源进行加减震垫降噪；

（4）设置绿化区，强化隔音效果；

    （5）加强生产设备的维修、管理，保证生产设备处于低噪、高效状态；

    （6）尽量避免夜间进行生产活动。

    4、固体废物

（1）建立完善的管理制度，明确责任，对车间清扫，沉降在地面的粉尘可作为生产原料回用于生产；
（2）项目生产过程中产生的少量废机油统一收集后暂存于危废间内，定期委托有资质单位进行清运处理；

（3）废旧包装袋统一收集后出售给废品收购站；
    5、建议

（1）建立完善的环保管理制度，确保各项环保措施落实到位；

（2）加强员工环保意识教育和环境管理，提高员工环保素质，保持良好的环境卫生；

（3）实施清洁生产，减少物料损耗，减轻污染物排放；

（4）建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集，做到垃圾日产日清。

6、总结论

    综上所述，本项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取环评提出的的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

7、监测计划

    项目竣工环境保护验收监测计划
表9-1  竣工环境保护验收监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

执行排放标准
噪声

厂界四周

等效声级

验收时监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

废气

1#15m高排气筒进口出口
PM10
验收时监测1次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

2#15m高排气筒进口出口
PM10
验收时监测1次

厂界上风向1个点、下风向2个点
TSP
验收时监测1次
    8、项目竣工验收

本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-2。
表9-2 项目竣工验收一览表

项目

来源

处理对象

环保设施、措施

处理效果

大气环境

石粉、石材、砂石料生产工序，筒仓
有组织粉尘

破碎、打砂、筛分工段设备分别设置集气罩，（集气效率为98%），对应连接磨粉区脉冲除尘器

通过1#15m排气筒排放
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）要求

磨粉区设置1套脉冲除尘设施（风机风量为25000m3/h，除尘效率99.9%）

大气环境

腻子粉包装区、储料斗
有组织粉尘

包装区、储料斗分别设置集气罩（集气效率为98%），共同设置1套脉冲除尘设施（风机风量为6000m3/h，除尘效率99.9%）

通过2#15m排气筒排放
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）要求

各生产工序、装卸车

无组织粉尘

厂区地面硬化

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中无组织排放监控浓度限值≤1mg/m³要求。

自然沉降后项目地面及时清扫

定期对项目道路区、空地进行洒水降尘

水环境

—

雨水

项目区设置截排水沟

雨水收集处理后用于洒水抑尘
生活

生活废水

生活废水完全回用与厂区洒水降尘
本项目不产生生产废水

噪声

项目各设备

设备噪声

①安装减震垫；

②合理布局生产设备，高产噪设备设置于厂房内；

③尽量避免夜间进行生产。

达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
固废

生产

废包装袋
收集后售于废品回收商

处置率达100%

生活
生活垃圾
委托环卫部门定期清运
生产
沉淀池沉渣
委托环卫部门定期清运
生产
布袋回收粉
回用于生产
机修

废机油

设置危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处理。

环境管理

1、加强环保设备设施日常维护及监控工作，保证正常运行。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、建立、健全环保规章制度。



	预审意见：

                                                   公  章

经办人：                                         年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                              公  章

经办人：                                         年  月  日



	审批意见：

                                            公  章

  经办人：                                     年   月   日




噪声





固废、废水、扬尘








施工期





基础工程








主体工程





装修工程





设备安装





固废、扬尘








固废
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