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《建设项目环境影响报告表》编制说明

    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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表一  建设项目基本情况

	项目名称
	云瑞采石场赤鹫镇小河边石灰岩矿生产转型升级建设项目

	建设单位
	富民县云瑞采石场

	法人代表
	马学云
	联系人
	马学云

	通讯地址
	富民县赤鹫镇小河边

	联系电话
	13908804051
	传真
	-
	邮政编码
	650400

	建设地点
	富民县赤鹫镇小河边

	立项审批

部门
	富民县发展和改革局
	批准文号
	富发改企业备案[2018]0058号

	建设性质
	新建□改扩建□技改(
	行业类别

及代码
	土砂石开采（B101）

	占地面积

(平方米)
	52900
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	120
	其中：环保投资(万元)
	40.3
	环保投资占总投资比例
	33.58%

	评价经费

(万元)
	/
	预计投产日期
	2019年9月

	一、任务由来

原富民县云瑞采石场位于富民县赤鹫镇小河边，矿区面积约为0.0019km2，开采规模为4万t/a。原富民县赤鹫乡小河边秦洪德石塘位于富民县赤鹫镇小河边，矿区面积约为0.0003km2，开采规模为1万t/a。

为实现资源整合及矿山规范管理，经富民县国土资源局研究决定，于2011年将云南省富民县云瑞采石场和富民县赤鹫乡小河边秦洪德石塘整合为一个新的矿山，整合后的矿业权主体是富民县云瑞采石场，并以富民县云瑞采石场命名。矿区范围由4个拐点圈定，矿区面积约0.0529km2，开采规模为12.5万t/a。已于2011年委托云南贵宝地质勘查设计有限公司进行了矿产资源地质勘查工作，并于2011年9月26日取得了富民县国土资源局《云南省富民县赤鹫云瑞普通建筑材料用石灰岩矿地质勘查报告》矿产资源储量备案证明（富国土资储备字[2011]25号）；于2018年，陕西宇泰建筑设计有限公司编制完成了《富民县云瑞采石场赤就镇小河边石灰岩矿12.5万t/a露天采矿工程建设项目初步设计（代可研）》。
根据2017年12月1日，昆明市非煤矿山转型升级联席会议办公室《关于批准部分县区对非煤矿山转型升级实施方案进行局部调整的通知》，经市非煤矿山转型升级联席会议办公室专项工作会议研究并报请市政府批准，原则同意富民县对本辖区非煤矿山转型升级实施方案进行的局部调整，包含将本项目由“淘汰关闭”调整为“转型升级”。
转型升级后，云瑞采石场赤鹫镇小河边石灰岩矿项目矿区面积为0.0529km2，开采区面积为0.0196km2，开采规模为12.5万t/a。根据《资源储量核实报告》，截止2011年6月30日，矿区范围内保有资源储量为359.83万m3，约合906.78万t；根据《初步设计》，截止2018年1月矿山消耗资源量为12.4万m3，约合31.26万t，矿区范围内剩余保有资源储量为347.43万m3，约合875.52万t。《初步设计》中，矿山资源储量估算圈定的标高为1808m~1650m（矿界北侧留出禁采区），扣除禁采区压覆矿石量为59.04万m3，合148.78万t，台阶压覆矿石量为141.96万m3，合357.74万t后，设计利用资源量约146.43万m3，合369.0万t。设计服务年限为28年。开采规模及服务年限均符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云办发[2015]38号）文件中建筑用石材类（饰面用除外）已有矿山最小开采规模应≥10万t/a，露天开采矿山最低服务年限≥6年的要求。项目已于2018年7月13日取得富民县发展和改革局投资项目备案证（富发改企业备案[2018]0058号）。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施），项目类别为非金属矿采选业中的土砂石、石材开采加工，涉及环境敏感区的应编制环境影响报告书，其他应编制环境影响报告表。本项目不涉及环境敏感区，应编制环境影响报告表。为此，建设单位富民县云瑞采石场委托云南保兴环境科技咨询有限公司编制《云瑞采石场赤鹫镇小河边石灰岩矿生产转型升级建设项目环境影响报告表》。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了本环境影响报告表，供建设单位上报审查。
二、技改前项目生产内容及规模
本项目由原富民县云瑞采石场与原富民县赤鹫乡小河边秦洪德石塘整合而成。

（一）技改前云瑞采石场生产内容及规模
1、技改前云瑞采石场基本情况

技改前原富民县云瑞采石场，矿区开采面积为0.0019km2，开采规模为4万t/a。矿区主要采用露天开采方式，主要用人工爆破和挖机挖掘，采用自上而下方式开采。
2、技改前云瑞采石场矿区范围

技改前云瑞采石场矿区范围为0.0019km2，开采方式为露天开采，严禁超限开采，矿区范围由4个拐点坐标圈定，矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）具体见表1-1：
表1-1  原云瑞采石场矿区范围拐点坐标表

拐点编号

1980西安坐标系

X

Y

经  度

纬  度

矿1

2806600.00 

34549637.00
102°29′35.38″

25°21′54.64″

矿2

2806600.00
34549598.00 

102°29′33.98″

25°21′54.65″

矿3

2806646.00
34549575.00
102°29′33.17″

25°21′56.14″

矿4

2806646.00
34549617.00 

102°29′34.67″

25°21′56.14″

采矿权面积：0.0019km2
开采标高：1680-1663m。
3、技改前云瑞采石场工程组成

技改前云瑞采石场工程组成分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。主体工程包括露天采区、加工区、成品堆场；辅助工程为办公生活区，主要包括办公室、职工宿舍、职工食堂等；公用工程包括供水、供电系统以及运输道路；环保工程主要为扬尘治理设施。项目工程组成情况见表1-2所示。

表1-2  技改前云瑞采石场工程组成内容

类别

工程名称

内容

主体工程

露天采区

整体位于项目东北侧，年开采4万t白云岩矿。

加工区
位于开采区东北侧，采用破碎、筛分、打砂工艺，获得碎石、机砂，设置颚式破碎机、反击式破碎机、筛分机、打砂机各1台，破碎机设置于封闭空间内，其余生产设备均为露天生产。

成品堆场
设置于加工区东南侧，占地面积约800m2，为露天堆场。

辅助工程

办公生活区

位于矿区东北侧，占地面积约200m2，为单层砖混结构，包括办公室、宿舍、食堂，为员工提供食宿。其中，食堂设置1个灶头。
旱厕
设置于办公生活区北侧，占地面积约20m2。
地磅房
设置于项目东南侧进场道路西侧，用于出场产品过磅登记。
柴油储罐

位于地磅房斜对面，容积约为10t，储存柴油。
公用工程

供电

用电由赤鹫乡供电高压电网接入，经250KVA变压器变压后用于生产、生活，配电房位于办公生活区东南侧。

供水

项目用水来源于采矿区东侧水窖，为地下水，出水点标高约为1638m，经泵抽送至办公生活区容积为5m3的储水罐，供生活和加工区用水。
供气
由于开采的灰岩较为坚硬，开采时需凿岩放炮，采用移动式空压机和输气软管作为供气系统。
排水
无生产性废水，生活污水直接洒水降尘。
运输道路

场外运输道路依托乡村道路（小龙段）；场内运输道路主要为采区至加工区段运输道路，现状场内运输道路长约250m，路面宽约3m，为土质路面。

环保工程

粉尘、扬尘治理

破碎、筛分、打砂等粉尘产生环节安装软管喷淋降尘。
垃圾桶
办公生活区分散设置若干个

4、技改前云瑞采石场主要生产设备

技改前云瑞采石场主要生产设备包括矿区采掘设备、加工区加工设备、运输车辆等，具体见下表：

表1-3  技改前云瑞采石场主要设备清单

序号

设备名称

型号

单位

数量

用途

备注
1

潜孔钻机
SKD-70
台

1

采区
技改后沿用

2
浅孔凿岩机

YTP-26
台

1
3

挖掘机

JY230E
台

1
4

自卸汽车

10吨

台

2
5

装载机

ZL-50

台

1
6
移动空压机

LG-5/7
台

1

7
一级颚式破碎机

/
台

1

加工区

淘汰
8
反击式破碎机

/
台

1

9
筛分机

/
台

1

10
打砂机
/
台
1
11
皮带输送机

/
套

1套
5、技改前云瑞采石场产品方案
技改前云瑞采石场主要开采白云岩，开采加工规模为4万t/a，产品主要为公分石、机砂。产品方案具体如下：

表1-4  技改前云瑞采石场产品方案一览表

序号

名称

规格（粒径）
产生量（万t/a）

1

公分石

2~3cm

2

2

机砂
≤5mm
2

合计

4

6、技改前云瑞采石场劳动定员及工作制度

劳动定员：技改前云瑞采石场共有员工8人，其中3人在项目区食宿，其余均为周边村民，不在项目内食宿。

工作制度：技改前云瑞采石场每年工作200天，每天工作8小时，一班制。

7、技改前云瑞采石场环保手续办理情况

技改前云瑞采石场，由于建设时间较早，未办理相关环评及验收手续。
（二）技改前秦洪德石塘生产内容及规模
1、技改前秦洪德石塘基本情况

技改前秦洪德石塘矿区开采面积为0.0003km2，开采规模为1万t/a。矿区主要采用露天开采方式，主要用人工爆破和挖机挖掘，采用自上而下方式开采。
2、技改前秦洪德石塘矿区范围

技改前秦洪德石塘矿区范围为0.0003km2，开采方式为露天开采，严禁超限开采，矿区范围由4个拐点坐标圈定，矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）具体见表1-5：
表1-5  原秦洪德石塘矿区范围拐点坐标表

拐点编号

1980西安坐标系

X

Y

经  度

纬  度

矿1

2806477.00 

34549746.00
102°29′39.26″

25°21′50.63″

矿2

2806480.00
34549786.00 

102°29′40.69″

25°21′50.72″

矿3

2806486.00
34549752.00
102°29′39.48″

25°21′50.92″

矿4

2806483.00
34549718.00 

102°29′38.26″

25°21′50.83″

采矿权面积：0.0003km2
开采标高：1685-1662m。
3、技改前秦洪德石塘工程组成

技改前秦洪德石塘工程组成分为主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。主体工程包括露天采区、加工区、成品堆场；辅助工程为办公室、旱厕等，不设置生活区；公用工程包括供水、供电系统以及运输道路；环保工程主要为扬尘治理设施。项目工程组成情况见表1-6所示。

表1-6  技改前秦洪德石塘工程组成内容

类别

工程名称

内容

主体工程

露天采区

整体位于西侧，年开采1万t白云岩矿。

加工区
位于开采区东侧，采用破碎、筛分工艺，获得碎石、机砂，设置颚式破碎机、反击式破碎机、筛分机各1台，均为露天生产。

成品堆场
设置于加工区东南侧，占地面积约400m2，为露天堆场。

辅助工程

办公区

位于矿区南侧，占地面积约8m2，为活动板房，用于日常办公。
旱厕
依托原云瑞采石场，未单独设置。
公用工程

供电

用电由赤鹫乡供电高压电网接入。

供水

项目加工区用水来源于原云瑞采石场水窖。
供气
由于开采的灰岩较为坚硬，开采时需凿岩放炮，采用移动式空压机和输气软管作为供气系统。
排水
无生产性废水，生活污水直接洒水降尘。
运输道路

场外运输道路依托乡村道路（小龙段）；场内运输道路主要为采区至加工区段运输道路，约200m，为土质路面。

环保工程

粉尘、扬尘治理

破碎、筛分等粉尘产生环节安装软管喷淋降尘。
垃圾桶
办公区设置2个

4、技改前秦洪德石塘主要生产设备

技改前秦洪德石塘主要生产设备包括矿区采掘设备、加工区加工设备、运输车辆等，具体见下表：

表1-7  技改前秦洪德石塘主要设备清单

序号

设备名称

型号

单位

数量

用途

备注
1

潜孔钻机
SKD-50
台

1

采区
淘汰

2
浅孔凿岩机

/
台

1
3

挖掘机

/
台

1
技改后沿用
4

自卸汽车

10吨

台

1
5

装载机

ZL-50

台

1
6
移动空压机

/
台

1

淘汰
7
一级颚式破碎机

/
台

1

加工区

淘汰
8
反击式破碎机

/
台

1

9
筛分机

/
台

1

10
皮带输送机

/
套

1套
5、技改前秦洪德石塘产品方案
技改前秦洪德石塘主要开采白云岩，开采加工规模为1万t/a，产品主要为公分石、机砂。产品方案具体如下：

表1-8  技改前秦洪德石塘产品方案一览表

序号

名称

规格（粒径）
产生量（万t/a）

1

公分石

2~3cm

0.5

2

机砂
≤5mm
0.5

合计

1

6、技改前秦洪德石塘劳动定员及工作制度

劳动定员：技改前秦洪德石塘共有员工5人，均为周边村民，不在项目内食宿。

工作制度：技改前秦洪德石塘每年工作200天，每天工作8小时，一班制。
7、技改前秦洪德石塘环保手续办理情况

技改前秦洪德石塘，由于建设时间较早，未办理相关环评及验收手续。
三、本项目生产内容及规模

1、项目名称：云瑞采石场赤鹫镇小河边石灰岩矿生产转型升级建设项目
2、建设单位：富民县云瑞采石场
3、建设地点：富民县赤鹫镇小河边
4、项目基本情况

本项目主要对现有项目生产加工区进行技术改造，总投资120万元，矿权范围为52900m2。技改后项目建设内容主要包括开采区、加工区、成品库以及办公生活区，项目开采规模为12.5万t/a，采用露天开采石灰岩。

本项目主要改造内容是：①将原云瑞采石场和秦洪德石塘进行整合，并扩大矿区范围；②更换破碎机、筛分机及打砂机；③加工区、成品库位置调至矿区东南侧爆破警戒线外已关停的铫丰采石场采空区内；④加工区分区密封，设置喷雾降尘装置，破碎区设置喷淋降尘设施，采用湿式破碎；成品库密封并设置喷雾降尘设施；⑤生活区位置调整至矿区东南侧北小段乡村道路北侧。技改完成后开采、加工石灰岩矿的规模为12.5万t/年，产品为公分石和机砂。

5、技改前后项目基本情况对比

项目技改前后基本情况对比分析见下表：
表1-9  技改前后项目基本情况对比一览表
内容

技改前

技改后

变化情况
原云瑞采石场
原秦洪德石塘
矿区范围

0.0019km2
0.0003km2
0.0529km2
扩大
开采面积
0.0019km2
0.0003km2
0.0196km2
扣除禁采区、采空区，技改后开采区面积扩大
开采加工规模

4万t/a

1万t/a
12.5万t/年

开采加工规模增大
产品方案

公分石、机砂
产品方案不变
工艺流程

表土剥离—矿石采挖（凿岩、爆破和采挖）—铲装运输—加工（破碎、筛分、打砂）—成品外售。
工艺流程不变
生产线变化情况

1条生产线

1条生产线

1条生产线

生产线不变，更换破碎机、筛分机、打砂机

环保措施

软管喷淋降尘

洒水降尘、分区密封+喷雾降尘、湿式破碎
加工区封闭、新增喷雾降尘设施；办公生活区新增油水分离器、沉淀池、油烟净化器
加工区

位于采区东北侧，露天设置，破碎、筛分、打砂等粉尘产生环节安装软管喷淋降尘
位于采区东侧，露天设置，破碎、筛分、打砂等粉尘产生环节安装软管喷淋降尘
位置调至矿区东南侧已关停铫丰采石场采空区，加工区分区封闭，并设置喷雾降尘设施
加工区调整位置、封闭并增设喷雾降尘设施
办公生活区

位于矿区东北侧，单层砖混结构，为混凝土硬化地面
不设置生活区，办公室位于矿区南侧

位置调至矿区东南侧爆破警戒线外，为单层砖混结构，地面硬化
办公生活区位置调至爆破警戒线外北小段乡村道路北侧
成品库
位于矿区东侧，紧邻加工区，露天堆放

紧邻加工区东南侧，露天堆放
与加工区一同调至矿区东南侧已关停的铫丰采石场采空区内，设置为封闭钢架结构，仅留供铲车、汽车进出的库门，面积约600m2
成品库调整位置，密封，并设置喷雾降尘设施
6、技改完成后项目工程组成

技改后以原云瑞采石场为主，原秦洪德石塘加工区、办公区等均拆除。原云瑞采石场为运行多年的老矿山，原有设施基本齐全，由于原办公生活区和加工区位置位于爆破警戒线内，因此本次建设需调整办公生活区和破碎加工站位置，同时新建矿山开采道路，并完善矿区内排水、完善粉尘处理等设施。技改主要工程内容为：扩大矿区范围，调整办公生活区、加工区，更换破碎机、筛分机及打砂机，开拓场内运输道路。目前，设备更换、淘汰设备更换拆除等已改造完成，后续改造内容主要为调整办公生活区、加工区位置、开拓场内运输道路以及新增设环保设施。技改完成后项目工程组成见下表：

表1-10  技改完成后项目工程组成一览表

类别
工程内容
占地面积（m2）
建设内容
备注
主体工程
露天采区
19600
现状主要为林地，东侧已形成开采边坡，年产12.5万t白云岩矿，矿区面积0.0529km2，开采区面积为0.0196km2，开采标高为1808~1650m，开采平台高度为15m，设计服务年限为28年。 
技改后开采区面积扩大
加工区
400
位置调至矿区东南侧已关停的铫丰采石场采空区内，依次设置破碎机、筛分机、打砂机，中间物料均为皮带输送，破碎机、筛分机、打砂机分别密封，皮带密封输送。
调整位置、分区密封
成品库
600

位置调至矿区东南侧已关停铫丰采石场采空区，设置为封闭钢架结构，仅留供铲车、汽车进出的库门。

调整位置、密封
辅助工程
生活区
300
位置调至矿区东南侧北小段乡村道路北侧，包括会议室、办公室、员工住宿、食堂等，为1层砖混结构，地面硬化。
调整位置
地磅房
10
设置于项目东南侧进场道路西侧，用于出场产品过磅登记。
沿用现有
柴油储罐
/

位于地磅房斜对面，容积约为10t，暂存柴油。

沿用现有
工具房
200

原有云瑞采石场生活区用房不拆除，作为设备、工具存放间

沿用原生活用房

旱厕
20
位于原办公生活区北侧。
沿用现有
公用工程
供电
    用电由赤鹫乡供电高压电网接入，经250KVA变压器变压后用于生产、生活，配电房位于原办公生活区东南侧，现有供电设施可满足生产需求。
沿用现有
供水
储水罐位置同办公生活区一起调整，用水来源仍为采矿区东侧水窖，经泵抽送至容积为5m3的储水罐，供生活和加工区用水。
沿用现有
供气
由于开采的灰岩较为坚硬，开采时需凿岩放炮，采用移动式空压机和输气软管作为供气系统。
沿用现有
排水
项目不产生生产废水，生活污水经容积为1m3油水分离器和5m3的沉淀池处理后暂存于30m3的储水池中，晴天回用于项目内洒水降尘，不外排。
环评要求新增
运输道路
场外

运输道路：依托乡村道路（小龙段），路面宽4~5m，运输条件较好，可满足运输需求。

依托现有

场内

以矿区东南部为起点，“之”字形修建开拓公路进入到采场各生产台阶。为单线道路，路面宽3.5m，公路纵坡8~10%，泥结石路面，最小转弯半径8m，开拓公路长约840m。
拟建

环保工程
粉尘治理设施
 配置活动软管及喷洒装置，对项目区采场、空地、道路等区域进行洒水降尘；运输车辆加盖蓬布或防尘网。
主体设计，拟建
给料口
给料口三面围挡、顶部遮盖，设喷雾降尘设施
破碎区
破碎区密封，设置喷淋设施，采用湿式破碎
筛分区
筛分区密封、设置喷雾降尘设施
打砂区
打砂区密封、设置喷雾降尘设施
皮带输送
密闭
成品库
全封闭，只留供铲车、汽车出入的库门，顶部设置喷雾降尘设施
环保工程
油烟净化器
项目食堂设置净化效率≥60%的油烟净化器1台
环评要求新增
油水分离器

容积为1m3，设置于食堂内，处理食堂含油废水。

沉淀池

容积为5m3，设置于办公生活区，沉淀处理生活污水后用于项目区洒水降尘。

储水池

容积为30m3，设置于沉淀池旁边，暂存隔油、沉淀处理后的生活污水，待晴天回用于洒水降尘。

沉砂池

容积为50m3，设置于矿区最低处（东南侧），收集沉淀地表径流后回用于项目区洒水降尘。

主体设计，拟建

垃圾桶

于办公生活区分散设置若干个垃圾桶，收集生活垃圾。
沿用现有

危废暂存间

设置于工具房旁边，面积为3m2，用于收集、临时暂存项目内机修过程中产生的废机油等危险废物。

环评要求新增

水土流失

露天采场西侧设置截水沟300m；各开采平台内侧设置排水沟约2400m，场内运输道路内侧设置排水沟约840m，排水沟连接至东南侧沉砂池。
主体设计，拟建

生态保护

办公生活区周边、道路两侧及空闲裸露地植树绿化。
主体设计，拟建

7、技改后矿区范围

项目技改前后，矿区范围为0.0529km2，矿区范围由4个拐点坐标圈定，拐点坐标见表1-11，技改后，项目北侧设置禁采区，并扣除采空区面积后，开采区面积为0.0196km2，开采标高为：1808~1650m。

表1-11  技改后矿区范围拐点坐标表
拐点编号

1980西安坐标系

X

Y

经  度

纬  度

矿1

2806602.60 

34549439.56
102°29′31.37″

25°21′55.11″

矿2

2806659.78 

34549578.04 

102°29′36.33″

25°21′56.95″

矿3

2806442.90
34549768.42
102°29′43.11″

25°21′49.88″

矿4

2806399.76 

34549451.12 

102°29′31.76″

25°21′48.52″

采矿权面积：0.0529km2
技改前开采标高：1808-1650m。
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图1-1  矿界关系图
8、技改后项目资源储量情况

根据《资源储量核实报告》，截止2011年6月30日，矿区范围内保有资源储量为359.83万m3，约合906.78万t；根据《初步设计》，截止2018年1月矿山消耗资源量为12.4万m3，约合31.26万t，矿区范围内剩余保有资源储量为347.43万m3，约合875.52万t。《初步设计》中，矿山资源储量估算圈定的标高为1808m~1650m（矿界北侧留出禁采区），122b类储量利用系数取1；采用平面剖面面积估算法估算，扣除禁采区压覆矿石量为59.04万m3，合148.78万t，台阶压覆矿石量为141.96万m3，合357.74万t后，设计利用资源量约146.43万m3，合369.0万t。

表1-12 台阶矿量汇总表

序 号
阶段水平
矿体比重
设计可采资源量（利用系数1）

压覆矿量

采出资源量（回采率0.95）

台阶剥岩量

台阶剥采比
利用矿石量
采出矿石量

矿石

岩石
体积
重量

体积
重量
m
t/m3
万m3
万t

万m3
万t

万m3
万t

万m3
万m3
m3/m3
1
1808~1795
2.52

2.75

6.93

0.46

1.16

2.61

6.58

2.61

6.58

0.24

0.60

0.09

2
1795~1780
2.52

8.84

22.78

2.98

7.51

8.40

21.17

8.40

21.17

0.28

0.71

0.03

3
1780~1765
2.52

13.09

32.97

5.53

13.94

12.44

31.35

12.44

31.35

0.21

0.53

0.02

4
1765~1750
2.52

14.08

35.48

8.47

21.34

13.37

33.69

13.37

33.69

0.14

0.35

0.01

5
1750~1735
2.52

14.47

36.46

11.02

27.77

13.75

34.65

13.75

34.65

0.14

0.35

0.01

6
1735~1720
2.52

14.83

37.37

13.58

34.22

14.09

35.51

14.09

35.51

0.13

0.33

0.01

7
1720~1705
2.52

28.28

71.27

16.50

41.58

26.87

67.71

26.87

67.71

0.10

0.25

0.004

8
1705~1690
2.52

13.11

33.04

19.27

48.56

12.45

31.37

12.45

31.37

0.02

0.05

0.002

9
1690~1675
2.52

12.25

30.87

21.68

54.63

11.64

29.33

11.64

29.33

0.02

0.05

0.002

10
1675~1660
2.52

13.27

33.44

24.57

61.9

12.61

31.78

12.61

31.78

0.02

0.05

0.002

11
1660~1650
2.52

11.46

28.88

17.90

45.11

10.89

26.94

10.89

26.94

0.02

0.05

0.002

合  计
146.43

369.00

141.96

357.73

139.11

350.56

139.11

350.56

1.32

3.33

9、矿山服务年限

根据《初步设计》，矿区设计利用资源储量为146.43万t（369.00万m3），设计采矿回收率为95%，矿石贫化率为5%，据此计算，设计采出矿石量为350.55万t，本项目技改后生产规模为12.5万t/a，设计服务年限为28年，满足《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云办发[2015]38号）中“建筑用石料类（饰面用除外）的露天开采矿山最低服务年限为6年”的要求。

10、技改后项目设备组成

本次技改后扩大生产规模，开采区设备沿用原有设备，对加工区破碎机、筛分机、打砂机及配套皮带进行更换，使其满足生产需求。技改完成后设备一览表具体见表1-13所示。
表1-13  本项目主要设备清单

序号
设备名称
型号
单位
数量
用途
备注
原有
更换
新增
1
潜孔钻机
SKD-70

台
1
采区
1
/
/

2
浅孔凿岩机
YTP-26
台
1
1
/
/

3
挖掘机
JY230E
台
1
1
/
/

4
自卸汽车
10吨
台
3
3
/
/

5
装载机
ZL-50
台
2
2
/
/

6
移动空压机
LG-5/7
台
1
1
/
/

7
一级颚式破碎机
PE-900*600
台
1
加工区
/
1
/

8
反击式破碎机
PEQ-1315
台
1
/
1
/

9
筛分机
DSL650-180
台
1
/
1
/

10
打砂机
/
台
2
/
1
1
11
皮带输送机
/
套
1
/

1
/

11、本项目产品方案

本项目主要开采白云岩，开采规模为12.5万t/a，产品主要为公分石、机砂。技改后本项目产品方案见表1-14所示。

表1-14  技改后项目产品方案一览表

序号

名称

规格（粒径）
产生量（万t/a）

1

公分石

2~3cm

6
2

机砂
≤5mm
6.5
合计

12.5
12、项目占地情况

根据现场勘查，本矿山已建成多年，矿区基础设施基本上可以利用，后期主要改造内容为：调整办公生活区、加工区及成品库位置，开拓露天采区运输道路。因此，工程占地类型以现状占地统计。本项目占地面积为5.76hm2，主要占地类型为：林地面积为3.51hm2，建设用地面积为0.02hm2，交通运输用地面积为0.03hm2，工矿等其他用地面积为2.20hm2。本项目占地类型及面积统计详见表1-15。

表 1-15  工程占地类型及面积统计表

序号

项目分区

合计（hm2）

占地类型及面积（hm2）

占地性质

林地

建设用地

交通运输用地

工矿等其他用地

1

露天采区

5.29

3.22

2.07

永久占地
2

办公生活区

0.03

0.03
3

加工区

0.04
0.04

4

矿山道路区

0.32
0.29

0.03

5

成品库

0.06
0.06

6

辅助设施区

0.02

0.02

合计

5.76
3.51
0.05
0.03
2.17
/
因此，本项目不占用基本农田，占用林地，已取得云南省林业和草原局出具的使用林地审核同意书（云（昆）林资许准[2019]360号），并已根据《森林法》有关规定，交纳了补偿金。后期，对于被占用的林地，须在矿山开采过程中和闭坑后进行绿化和复垦使植被得以逐渐恢复。
13、劳动定员及工作制度

劳动定员：技改后新增劳动定员10人，共有劳动定员为23人，其中13人在项目区食宿，其余均为周边村民，不在项目内食宿。

工作制度：本项目每年工作200天，每天工作8小时，一班制。
    14、爆破工作

项目不设炸药库，爆破工作委托昆明市内专业爆破公司完成。

15、本项目环保投资

本项目总投资120万，其中环保投资40.3万元，占总投资的33.58%。环保投资一览表见表1-16所示。
表1-16  项目环保投资一览表   单位：万元

序号
项目
环保措施
投资金额（万元）
备注
施工期
1
废气
洒水降尘
0.2
/
2
废水
容积为5m3的临时沉砂池
0.2
/
3
固废
设备包装固废清运处置费
0.3
/
运营期
1
废气
活动软管、喷洒装置
1
主体设计拟建
2
运输车辆篷布、防尘网
0.5
3
给料口、破碎区、筛分区、打砂区、皮带、成品库分区使用彩钢瓦密封
8
4
加工区、成品库分别设置喷雾降尘装置。
10
环评要求新增
5
破碎区设置喷淋设施1套，采取湿式破碎
1.5
6
1台处理风量为2000m3/h，净化效率为60%的油烟净化器。
0.5
7
废水
油水分离器1个，容积为1m3
0.5
环评要求新增
8
沉淀池1个，容积为5m3
0.8
9
储水池1个，容积为30m3
1
10
沉砂池1个，容积为50m3
2
11
噪声
减震垫等
0.8
12
固废
垃圾桶
/
沿用
13
3m2的危废暂存间
2
环评要求新增
14
生态
绿化
3
15
水土保持
露天采场西侧设置截水沟300m；各开采平台内侧设置排水沟约2400m，场内运输道路内侧设置排水沟约840m
8
主体设计拟建
16
合计
40.3
/
16、项目总平面布局

项目采矿区总体呈不规则四边形，平面布置根据地形条件布置，项目办公生活区与矿区、加工区分开布置。为减少采区、加工区可能产生的粉尘对办公生活区人员影响，将办公生活区设置于矿区东南侧爆破警戒线外北小段乡村道路北侧，加工区设置于矿区东南侧爆破警戒线外已关停的铫丰采石场采空区内，成品库紧邻加工区，成品库同时紧邻运输道路（小龙段），便于运输。喷雾降尘设施分别设置于给料口、成品库；破碎区设置喷淋设施，采用湿式破碎；筛分、打砂区分分区密封并设置喷雾除尘。厨房设置油水分离器、油烟净化器，办公生活区设置沉淀池、储水池；矿区最低点（东南侧）设置沉砂池。项目总平面布局详见附图3。
17、项目与周边环境关系

本项目位于富民县赤鹫镇小河边，开采区北面500m处为车坝村，开采区东南侧50m处为已关停的富民县赤鹫铫丰采石场，开采区东南面308m处为富民竞琪商贸有限公司，开采区东北侧128m处为螳螂川，东侧136m处为赤鹫小河。
项目与周围环境关系见下表。
表1-17  项目周围环境关系

序号

周围环境

方位
与开采区距离（m）

与加工区距离（m）

规模

备注
1

车坝村
北面
500m
850m

20户，80人
项目设置禁采区，使采矿区与车坝村始终保持500m的距离
2

龙泉村

东北

1354m

1480m

108户，450人

/

3

罗免村

东面

1220m

1269m

120户，500人

/

4

赤鹫乡

东南

1570m

1490m

210户，1300人

/

5

赤鹫村

东南

830m

735m

250户，1100人

/

6

石灰窑村

西南

890m

720m

25户，95人

/

7

富民县赤鹫铫丰采石场
东南

50m
在其采空区内

/

已于2017年关停

8

富民竞琪商贸有限公司
东南
308m
150m

/
造纸厂
9
小龙段
东面
紧邻

30m

/
土质乡村道路
10

北小段

东南

305m

120m

/

土质乡村道路

11
螳螂川
东北
128m

250m

/
地表水，IV类
12

赤鹫小河
东面
136m

50m

/
地表水，IV类


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
技改前主要污染物排放情况

本项目由原富民县云瑞采石场与原富民县赤鹫乡小河边秦洪德石塘整合而成。现场踏勘时，原秦洪德石塘加工区、办公室已拆除完成，原有污染源主要为原云瑞采石场运行过程产生的污染物。
技改前原云瑞采石场矿区面积为0.0019km2，开采规模为4万t/年，采用山坡式露天开采，公路汽车运输开拓方式，项目技改前产排污情况根据生产规模进行估算。

1、技改前项目生产工艺简述

主要包括矿石开采和矿石加工工艺，其中矿山开采设计采用自上而下分台阶开采。矿山凿岩爆破后，矿石运至加工区进行破碎、筛分、打砂，经两次破碎、筛分、打砂后制得不同规格的石料（公分石和机砂）。生产工艺流程为：表土剥离—矿石采挖（凿岩、爆破和采挖）—铲装运输—加工（破碎、筛分、打砂）—成品外售。在生产过程中主要产生无组织粉尘、机械设备运行噪声及废土石。

2、污染影响因素

（1）废气

①粉尘

技改前原云瑞采石场年开采白云岩4万t/a，矿区采场在凿岩、爆破、采挖、装卸和运输过程中会产生无组织粉尘。矿石堆存、破碎、筛分、打砂、皮带输送过程中会产生无组织粉尘。技改前项目粉尘产生及排放情况一览表见表1-18。
表1-18  技改前项目粉尘产生及排放情况一览表

产污工序
措施
污染物
产生量（t/a）
粉尘去除率（%）
排放量（t/a）
矿区
采场作业
洒水降尘
无组织扬尘
0.30
50
0.15
装卸作业
洒水降尘
无组织扬尘
0.24
50
0.12
运输道路
洒水降尘
无组织扬尘
0.52
50
0.26
加工区
给料
洒水降尘
无组织粉尘
0.31
50
0.15
破碎
洒水降尘
无组织粉尘
0.30
50
0.15
筛分
洒水降尘
无组织粉尘
0.61
50
0.30
打砂
洒水降尘
无组织粉尘
0.54
50
0.27
堆场
成品堆场、装卸
洒水降尘
无组织粉尘
0.22
50
0.11
合计
—
—
3.04
—
1.51
 ②爆破废气和车辆尾气

项目石灰岩矿爆破过程产生少量NO2和粉尘。爆破频次为4次/月，硝铵炸药用量约为2吨/月，由于项目用地空旷，爆破废气能较快在大气中自然扩散。此外，矿山使用挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，主要靠自然通风扩撒。
③食堂油烟

技改前项目设有职工食堂一个，职工食堂每天约有3人用餐，食堂油烟产生量为0.51kg/a，直接排放。
（2）废水

①生产用水——洒水降尘用水
项目生产用水为晴天对采挖、破碎、筛分、打砂、产品临时堆场及公路洒水降尘用水，根据建设方提供的数据，晴天用水量约为5t/d，650t/a，无生产废水产生。

②生活用水

项目实际年工作200天，劳动定员总共8人，其中3人在项目内食宿，其余人员均不在项目区食宿。食宿人员人均用水量按100L/d计算，不食宿人员人均用水量按15L/d计算，则用水量为0.38m3/d，76m3 /a，污水产生量按80%计算，则生活污水产生量为0.30m3/d，60m3 /a。技改前，项目生活污水直接洒水降尘，不外排。
③技改前项目用水及污水产生情况

项目用水及污水产生量情况见表1-19所示。
表1-19  原项目用水量和污水产生量情况

指标
用水量（m3/d）
排污系数
污水产生量（m3/d）
生产用水
洒水降尘用水
晴天：5
—
0
雨天：0
生活用水
0.38
0.8
0.3
合计
晴天：5.38（其中回用生活污水0.3）
—
0.3
雨天：0.38（新鲜水）
④项目废水排放及水污染物产生情况

技改前项目生活污水水污染物产生及排放情况见表1-20。
表1-20  技改前项目生活污水水污染物产生情况

项目

水量

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

TP
产生浓度（mg/l）

－

300

250

200

35

40

8

产生量（t/a）

60
0.018

0.015

0.012

0.002

0.002

0.001

排放量（t/a）

60
0

0

0

0
0
0
 （3）噪声

项目主要噪声源为挖掘机、装载机、破碎机、筛分机、打砂机和运输等设备在运行时所产生的噪声，以及爆破产生的强烈冲击噪声，项目噪声源强在70~100dB(A)之间。

（4）固体废物

原项目固体废物主要包括废土石和生活垃圾，产排情况如表1-21所示。
表1-21  原项目固体废物产生情况

项目名称

年产生量（t/a）

备注

废土石

640
暂存于采空区内临时废土石临时堆场，用于项目区开采区至加工区道路填平以及周边村庄道路、地基填平。
废机油、废油桶
少量

委托有资质的单位处置。
含油抹布
少量

统一收集清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。
生活垃圾

1.1
合计

641.1
—

3、存在的主要问题及对策措施

（一）存在的问题：

（1）露天采区存在的问题

①采区四周未设置截排水沟；

②洒水降尘频率偏低；

③形成的采空区未治理；

④未分平台开采。
（2）加工区存在的问题

①破碎、筛分、打砂等工序以及成品堆场均为露天放置，仅采取洒水降尘对粉尘进行处理，处理效率不够，粉尘排放量较大，对周围环境有一定的影响。

②未对堆体进行覆盖，洒水抑尘工作强度不够。

③皮带传送过程中未采取有效措施对粉尘进行处理。

④机修房中进行设备维修过程会产生危险废物：废机油与废油桶，项目内未设置危废暂存间。

（3）其他问题

①生活区生活污水不经处理直接洒水降尘，对周边环境存在一定影响；

②食堂油烟直接排放，对周围大气环境有一定影响。

（二）整改措施

（1）露天采矿区

①完善矿区周边截、排水沟的建设，减少矿区雨水冲刷带走大量泥沙对周围环境的影响。

②采矿时，增加洒水降尘频次，通过洒水降尘减少粉尘的产生。

③分平台进行开采。

④采空区进行相应治理。
（2）加工区

①对破碎区、筛分区、打砂区、成品库进行分区密封，并在给料口、成品库上方设置喷雾降尘设施，破碎采取湿式破碎，筛分、打砂工序分区密封，并采取喷雾降尘，有效减少粉尘排放量。

②对临时堆体使用篷布进行遮盖，并通过洒水降尘减少粉尘的产生。

③对输送过程中的皮带进行密闭，从而减少粉尘的产生。

④在工具放旁边设置3m2的危废暂存间，暂存废机油等危险废物。

⑤对破碎机、打砂机等高噪声设备安装减震垫，减小噪声的影响。

（3）其他

①技改后项目加工区位置调整至东南侧已关停的铫丰采石场采空区内，办公区调整至矿区东南侧北小段乡村道路北侧，项目应按要求尽快办理用地手续。

②厨房设置容积为1m3的油水分离器，生活区设置容积为5m3的沉淀池和容积为30m3的储水池，生活污水经隔油、沉淀处理后储存于储水池内，待晴天回用于项目区洒水降尘，不外排。

经采取上述整改的措施后，项目区产生的粉尘、废水等污染物能够达标排放，对周围环境影响较小。



表二  建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

一、地理位置

富民县位于昆明市西北部东经102°21′至102°47′，北纬25°08′至25°36′之间。东临寻甸、嵩明两县，西与禄丰、武定两县接壤，南靠西山区，北和禄劝县山水相连。国土面积993平方千米，总人口15.57万人。
本项目位于富民县城356°方向的赤鹫镇赤鹫村委会赤鹫小河边，与富民县城直线距离约13km，公路里程约20km，经矿山道路—小龙段—北小段—北赤段—G108国道与富民县城连接。地理极值坐标为：东经102°29′31.37″~102°29′43.11″，北纬25°21′48.52″~25°21′56.95″，矿区面积0.0529km2。项目地理位置详见附图1。
二、地形地貌

富民县地处云贵高原中部，有着典型的高原地貌。县境似一不规则梯形，南高北低，望海山脉由南而北延伸，把县境分成东部的龙泉河流域和西部的螳螂川流域。边缘环山向内地支翼发育，望海山脉两翼支脉蜿蜒，形成境内盆岭相间，河流纵横，山多坝少，全县有河谷坝子和山间小坝18个，面积124平方公里，占全县面积的12.5%，山区面积869平方公里，占全县面积的87.5%，以湖盆岩溶高原地貌形态为主，红色山原地貌次之。山岭海拔在1455~2817m之间，同时由于地处金沙江、南盘江及元江3大水系的分水岭之间，河流侵蚀作用不强，高原面保存较好，大部分地区地形较平缓，高差小于500m，分布着一系列山间盆地。富民地区的高差起伏较大，高程分布范围在1455~2817m之间。富民地处云南高原中部，海拔较高，高原是其基本形态，根据这一特点，将地区分为低山、低中山、高中山、高山4类地貌类型。

本项目矿区地处滇中高原中低山区之山坡地带，地貌上属构造侵蚀、溶蚀中山地貌类型，地势总体西高东低，地形较为完整。项目区海拔标高1636~1903m，相对高差267m，地形坡度在30~35°之间，局部较陡约40°。设计开采标高1808~1650m。

三、地质概况

1、地层岩性
项目区域内主要出露震二叠系下统茅口组（P1m）和少量第四系冲洪积层（Qal+pl） 地层。

二叠系下统茅口组（P1m）：岩性为浅灰、灰色灰岩、补斑状白云质灰岩、含白云质灰岩，厚度109~352m。为含矿地层。

第四系冲洪积层（Qal+pl）：主要分布于区域内螳螂川两侧地段，岩性为粘土、粉质粘土、砂，其次为褐黄色含角砾、碎石粘土，含少量腐植质。一般厚度0.5~12m。

2、地质构造

（一）区域地质构造

本区位于扬子准地台南西部，川滇台背斜与滇东台褶带的交汇部。西部分布有罗茨~易门深断裂，东部分布有普渡河~西山深断裂。深断裂也是区域上二级构造单元分界断裂。西部属武定~石屏隆断束的禄劝断凹，东部属昆明台褶束的嵩明台凹。西区以宽缓褶皱为主，断裂次之，主要构造线方向近东西向。因受构造控制，西区基岩裸露，形成山地地貌。东区除西山外，其余地段多为镇池断陷湖泊及分布广泛的新生界松散堆积。

主干断裂

1、F1罗茨~易门断裂：近南北走向，倾向295°，倾角47° ~63°，全长180km，为压扭性活动性断裂。

2、F2普渡河断裂：近南北走向，倾向50° ~80°，倾角40° ~90°，全长大于240km，为压扭性活动性次级断裂。项目区位于该断裂东侧。

3、F3马桑园断裂：北西走向，倾向北东，倾角45° ~82°，全长约25km，为压扭性断裂，是富民断陷盆地控制断裂，断裂面平整光滑，破碎带宽4~15m，具断层泥及压性构造角砾岩，其中部穿过富民盆地，被松散层覆盖。

4、F4富民~老营盘断裂：北北东走向，倾向60° ~80°，倾角65° ~70°，长度约13.6km，为压扭性断裂，是富民断陷盆地东段控制断裂。

（二）项目区地质构造

项目区地质构造简单，无褶皱和断裂分布，属单斜构造。地层呈单斜层状产出，产状140°~142°∠20°~ 22°，发育两组节理。

节理J1：258°~262°∠58°~62°，线密度1条/m，闭合，走向延伸平均长0.5m。

节理J2：348°~352°∠28°~42°，线密度2条/m，闭合，走向延伸平均长1m。 

（三）新构造运动与区域稳定性

项目区域内新构造运动明显，但总体强度不大，主要表现以下特征：

（1）地势河流呈阶梯状，河流两岸多发育阶地。

（2）第三系地层沉积分布，且厚度较大。

（3）剥蚀面形变：剥蚀面朝南减低，石林期剥蚀面差异较大。

（4）区内发育的层状溶洞高于河面。

（5）地震活动：矿区所在区域地质构造较复杂，断裂发育，地震活动频繁，其中罗次~易门断裂带、昆明西山断裂带，特别是外围东部的小江断裂带更是地震活动的敏感地带，公元886年至1976年6月发生的4级以上地震共14次。据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）划分，项目区域地震动峰值加速度0.15g，对应地震基本烈度为7度；地震动反应谱特征周期0.45s，项目区域地壳稳定性属于次不稳定区。

总体，项目区域地质构造条件简单。

3、水文地质条件
（一）水文地质结构

根据区域地层岩性及含水层初步分析，结合区域地层，将项目区含水岩层类型与特征简述如下：
（1）第四系松散土体弱含水层（Qal+pl）
第四系松散土体弱含水层：主要分布于项目区地表平缓地段，岩性粘土、粉质粘土、砂，其次为褐黄色含角砾、碎石粘土，含少量腐质。一般厚度0.5~12m。其透水性能较强，主要接受大气降水、螳螂川及赤鹫小河地表水补给，据粘土层厚度和充填物分析，地层富水性中等。

（2）二叠系下统茅口组（P1m）岩溶裂隙含水层

二叠系下统茅口组岩溶裂隙含水层：岩性为浅灰、灰色灰岩、补斑状白云质灰岩、含白云质灰岩，厚度109~352m。为含矿地层。岩溶发育程度中等，发育形态有石芽、溶沟、溶槽及小规模溶洞等，含水性不均匀，富水性较强。该含水层是项目区主要含水层，由于该含水岩组岩溶发育不均，沿岩性分界线较发育，因此，地下水多呈管流。

（二）地下水出露及补给、排泄条件
项目区位于当地最低侵蚀基准面以上，地形西高东低，地表有螳螂川流过，旱季流量小，雨季流量较大，呈气象型动态变化。项目区地下水主要靠大气降水、螳螂川及赤鹫小河地表水补给，即以垂直渗入为主，沿裂隙运移，渗入地下形成地下水，再以泉水形式排泄。矿区所处地势较高，位于水文地质单元的补给区，斜坡地形排泄条件好，大气降水多形成地表径流流失，开采深度范围内未见地下水露头（泉点）分布。地下水总体顺岩层走向径流、排泄。

（三）矿床充水因素分析

据资源储量核实报告的资源储量估算，项目开采最低标高为1650m，矿体地表出露标高最高为1638m。岩矿体产状顺坡向倾斜，其赋存条件适宜露天开采。岩矿层赋存于二叠系下统茅口组（P1m）石灰岩中，矿区所处位置为地下水的补给区，开采层含水富水性较强。其顶板为第四系冲洪积松散土体弱含水层，第四系盖层厚度仅0.5~3m，含水层富水性极弱，对矿床开采无影响。故大气降雨为矿床的主要充水水源。

（四）矿坑涌水量预测
根据项目初步设计资料，结合矿区实际情况，露天采场布置于山脊斜坡区，矿坑外基本无地表水涌入矿坑，故仅矿坑内涌水量：
计算范围为露天境界范围，矿坑充水因素主要来源于大气降水。分别预测雨季一般及日最大矿坑涌水量。

计算方法及计算公式：采用水均衡法，分别估算采坑内、外汇水范围雨季一般和日最大矿坑涌水量即可。计算公式如下：
Qyb=F内.外·Ayb·λ
Qm=F内.外·Am·λ
式中符号意义及参数确定： 

Qyb、Qm——分别为矿坑雨季一般和日最大矿坑涌水量（m3/d）；

F——露天采矿坑境界范围面积（m2），为52900m2。
Ayb、Am——分别为雨季一般平均日降水量和日最大降水量（m），采用富民县气象局雨量观测资料，日均降水量为0.023m，最大降水量为0.116m。

Λ——地表径流系数（无量纲），采用经验值0.85。
计算结果为矿坑内一般涌水量1040m3/d，最大涌水量5220m3/d。

（五）水文地质条件小结
该矿床属以二叠系下统茅口组（P1m）岩溶裂隙含水层为主，大气降水为唯一充水来源，项目区水文地质条件简单。

4、工程地质条件
（一）岩组工程地质特征
项目区出露岩层较简单，根据地层岩性、结构构造、裂隙发育情况以及岩石风化程度等，按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）的有关规定，可将矿区工程地质岩组划分为：第四系冲洪积松散粘性土多层土体、较坚硬中厚层状中等岩溶化石灰岩岩组。各岩组工程地质特征如下：

第四系冲洪积松散粘性土多层土体：主要分布于项目区内螳螂川两侧地段，岩性为粘土、粉质粘土、砂，其次为褐黄色含角砾、碎石粘土，含少量腐植质。一般厚度0.5~12m。易受季节性降水冲蚀，强度低，因其厚度较小，对未来矿坑边坡稳定性影响较小。

较坚硬中厚层状中等岩溶化石灰岩岩组：岩性为浅灰、灰色灰岩、补斑状白云质灰岩、含白云质灰岩，厚度109~352m。微风化岩石坚硬性脆，力学强度高，广泛分布于项目区，是区内下伏基岩，未来矿坑边坡主要由该岩体组成，岩溶溶蚀裂隙发育中等，未来开采边坡可能产生小规模垮塌，但般不会产生较大规模的边坡失稳，对未来矿坑边坡稳定性影响程度中等。

（二）边坡稳定性
项目区自然斜坡以较坚硬中厚层状中等岩溶化石灰岩岩组为主，边坡自然坡度30°~35°，局部较陡约40°，由于区内自然边坡坡度总体相对较平缓，仅局部较陡。自然边坡一般稳定性较好。

野外调查未见自然边坡的崩塌、滑坡等失稳现象，现有采坑边坡顶无拉裂，采场四周形成人工边坡，采坑西南部较陡，宽70m，最大坡高60m，边坡坡度约70°。局部为潜在不稳定边坡，随着人工开采及受降水激发可能会出现崩塌、滑坡等边坡变形失稳。

项目区总体自然边坡稳定性较好，人工开挖边坡稳定性差。

（三）不良地质作用
项目区不良地质作用主要为岩体风化、岩溶及冲沟。

（1）岩体风化

受岩性和构造影响较大。项目区内节理裂隙较发育，岩体抗风化能力弱，全~强风化及不均匀风化现象突出。根据现场调查，一般地表表层呈强风化状，风化层厚度1~3m，平均厚2m。局部地段风化层厚度较大，易产生冲洪积层及风化层崩塌、滑坡。

（2）岩溶

项目区为碳酸盐分布区，位于地下水补给径流区，岩溶形式以垂直发育为主。经调查，项目区范围内仅发育地表岩溶，以溶沟、溶孔、溶槽为主，未发现大规模溶洞发育。但局部可能有隐伏岩溶发育。

（3）冲沟

冲沟分布于矿区北侧，长约500m，岸坡坡度10~15°，出露地层为二叠系下统茅口组（P1m），沟内有少量的第四系冲洪积堆积物，岩性以粘土、粉质粘土、砂，其次为褐黄色含角砾、碎石粘土，含少量腐植质。一般厚度0.5~12m。 植被发育较好，生长有灌木，高大乔木较少，地形平缓地段多开垦为耕地。沟床纵坡较大，平均纵坡降约为280‰。预测方量约6000m3，冲沟流域面积约4600m2，属于小型冲沟。
根据现场踏勘，项目区未发现滑坡、泥石流等不良地质灾害。

四、气象气候

项目所在区域富民县，属北亚热带低纬高原山地季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有四季如春、干湿季分明、年温差小、日温差大的特点。该区域冬无严寒，夏无酷暑。根据富民气象站（56772）近20年（1998-2017年）统计气象资料，富民多年平均气温为16.4℃，累年极端最高气温32.4℃，极端最低气温-2.7℃，最热月（6月）的平均气温为21.8℃，最冷月（1月）的平均气温为9.1℃；多年平均降雨量853.3mm，每年6月降水量最大（180.0mm），2月降水量最小（8.1mm），近20年极端最大日降水出现在2016年06月12日，最大日降雨量为85.8mm；多年平均风速1.5m/s，实测最大风速20.7m/s，4月平均风速最大（2.3m/s），9月风速最小（0.9m/s）。
五、河流水系

富民县境内河流有螳螂川、门前河（高桥河）、大营河及其支流新桥河和清水河、龙纳河、龙泉河、木板河等8条；源于境内的有高北河、马拉河、清罗河及天生桥河、新沙河、石板沟6条。境内河流的特点为：旱季水小清澈，雨季水大浑浊。

项目区地表水为开采区东北面128m的螳螂川和东面136m的赤鹫小河。

螳螂川源于滇池，于莲花岩注入富民县境，由西南向东北流，到瓦窑进入富民坝子，经永定街道、赤鹫镇到龙发村汇集天生桥河水处，上游称“螳螂川”下游称“普渡河”，再流经款庄镇与东村镇西缘，到沙坪村西北约1000米许进入禄劝县境，注入金沙江。县内全长63.4km，均宽65m，入出落差258m，年入境水量86320万m3，年均秒流量28.3 m3，最大秒流量500 m3。曾在清康熙五十一年（1712）断流。螳螂川属于普渡河的一部分，由滇池出口的中滩闸起至富民县赤鹫大桥止称螳螂川，富民县赤鹫大桥起至金沙江称为普渡河。

赤鹫小河为龙纳河下游入螳螂川段。龙纳河源于楚雄州禄丰碧城镇山林丫口，海拔2560m，境外长度10.25km，叫梁王坝河。入境点在罗免乡西核村委会老龙闸坝左岸路边。流经龙闸坝、西核、罗免、者北、赤鹫进入螳螂川。总落差930m，全长27.85km，径流面积122km，县境内长度17.6km，宽6～8米，落差446m，纵坡比25.3%，多年平均流量0.4m3/s。年入境水量650万立方米。

龙纳河在罗免称罗免河，到赤鹫称小河。龙纳河下游至螳螂川入流河段（赤鹫小河）为IV类水体，主要作为周边农田灌溉用水，下游河段无饮用水取水口，无饮用功能。
另外，项目区北侧约120m处发育1条小型冲沟，长约500m。
项目区域水系图见附图5。

六、土壤

富民县辖区总面积100308.56公顷，耕地面积19252.97公顷，其中，灌溉水田4892.97公顷，占耕地面积的25.41%；望天田541.11公顷，占耕地面积的2.81%；旱地13746.09公顷，占耕地面积的71.40%；菜地72.80公顷，占耕地面积的0.38%。

全县土壤分为4个土类。红壤、紫色土、水稻土、棕壤土。红壤最多，全县有102.58万亩，占总面积1482180亩的69.20%，广泛分布在县内，海拔2500米以下的山坡和丘陵地带。紫色土全县有23.14万亩，占土地总面积的15.64%，与红壤与水稻土交混，主要分布在海拔2200m以下的罗免、散旦2个镇和永定街道、款庄镇的部分地区也有分布。水稻土全县有7.19万亩，占总面积的4.85%，其中，淹育型水稻土1.23万亩，潴育型有5.95万亩。棕壤土全县有2.49万亩，占总面积的1.70%，分布在海拔2500m以上的老青山、望海山等高寒地区。

经调查，项目区内土壤以红壤为主。
七、植被、生物多样性

富民县主要森林植被为亚热带常绿阔叶林、松栎混交林、云南松林、高山栎林，局部有华山松林，人工桉树林和经济林，随着海拔的升高，森林植被呈垂直分布，形成不同的森林植被。主要乔木有云南松、旱冬瓜、华山松、油杉、滇青冈、栓皮栎、高山栲、元江栲、麻栎等。人工林有桉树、大树杨梅、板栗、核桃、桃、柿、柑桔、梨等。主要灌木有余甘子、杜鹃、南烛、山茶、地盘松、小铁子、坡柳、清香木、矮杨梅等。
项目区植被多样性一般，多为乔木（主要以云南松、桉树为主）、灌木（主要有山茶、刺柏、箭竹等）和杂草等植物。据调查，项目区内无国家级、云南省级保护植物物种以及地方狭域植物种类分布，无古树名木。
项目区动物种类简单，主要为鼠类、爬行类以及常见鸟类，不涉及省级、国家级珍惜保护动物。




表三  环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状

本项目位于富民县赤鹫镇小河边，为农村地区，属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据富民县环境监测站提供的“富民县环境空气站点AQI日报（2018年）”，结合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，对富民县环境空气质量达标情况进行分析。

表3-1  富民县空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率

（%)

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

23

60

38.33

达标

24小时平均第98百分位数

111

150

74

达标

NO2
年平均质量浓度

14

40

35

达标

24小时平均第98百分位数

27

80

33.75

达标

PM10
年平均质量浓度

42

70

60

达标

24小时平均第95百分位数

70

150

46.67

达标

PM2.5
年平均质量浓度

20

35

57.14

达标

24小时平均第95百分位数

37

75

49.33

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1

4000

0.03

达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90位百分数

113

160

70.63

达标

根据上表分析，富民县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标行政区。

项目位于农村地区，周边除采石场外，无大的环境空气污染源，因此，项目区环境空气质量良好。
2、水环境质量现状

距离项目区域最近的地表水为开采区东北面128m的螳螂川和东面136m的赤鹫小河，赤鹫小河为螳螂川上游支流，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水环境功能为工业用水，水质类别为IV类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

根据富民县环境监测站2018年1~12月螳螂川富民大桥断面、赤鹫大桥断面每月水质例行监测数据，检测结果统计见表3-2。

表3-2  螳螂川2018年水环境现状评价表

污染物

浓度范围（µg/m3）

平均值（µg/m3）

标准值（µg/m3）

超标率%

最大超标倍数

达标

情况

富民大桥断面

pH

7.47~8.11

7.89

6~9
0

0

达标

溶解氧

6~8.9

6.8

3

0

0

达标

COD

16~43

26.75

30

33.33

0.43

超标

BOD5
2.4~26

7.61

6

16.67

3.33

超标

氨氮

0.06~2.01

0.74

1.5

16.67

0.34

超标
总磷

0.32~6.53

1.10

0.3

100

20.77

超标

石油类

0.01L~0.01L

0.01L

0.5

0

0

达标

赤鹫大桥断面

pH

6.93~8.22

7.60

6~9
0

0

达标

溶解氧

5.5~9.1

6.8

3

0

0

达标

COD

23~50

31.42

30

50

0.67

超标

BOD5
3.4~9

5.47

6

33.33

0.50

超标

氨氮

0.15~1.344

0.71

1.5

0

0

达标

总磷

0.42~1.48

0.65

0.3

100

3.93

超标

石油类

0.02~0.35

0.17

0.5

0

0

达标

由表3-2可看出，螳螂川水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准要求，超标污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷，项目区域地表水体属于不达标区域。
3、声环境质量现状

本项目位于富民县赤鹫镇小河边，建设项目所在区域为农村地区，声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。根据现场踏勘，项目周边无噪声源，区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。
4、生态环境现状

（1）植被现状

①植被分布规律

建设项目矿区所在地土地利用现状为荒山，区域内为低矮山地。矿区植被发育，主要为林地、灌木林地及旱地，山坡多为乔木（主要以云南松、桉树为主）、灌木（主要有山茶、刺柏、箭竹等）和杂草等植物，均为当地较普遍的植物物种。
②主要植被类型特点

a、暖温性针叶林-云南松林 
云南松群落在评价区比较常见，评价区的云南松群落通常高度在3-6m，总盖度约20%。乔木层高度3-6m，盖度为25%。主要树种为云南松和云南油杉等。

灌木层高在0.5-2m左右，盖度在40%左右。常见种类有铁仔、沙针、芒种花、鸭脚黄连、绣线菊一种、扶芳藤、水红木、吴茱萸等。草本层高0.5-1米左右，盖度在25%左右，常见物种有毛蕨菜、扭黄茅、金茅、含羞草决明、香茶菜、小叶三点金、天兰苜蓿、紫茎泽兰、苦买菜、牡蒿、土牛膝、珠光香青、蒲公英一种、天蓝沙参等。

b、稀树灌木草丛
    评价区的稀树灌木草丛为暖性稀树灌木草丛，为评价区内分布的原半湿润常绿阔叶林或者中山湿性常绿阔叶林被破坏后形成的一种次生性植被，在评价区内该类型植被占有很大优势，并且有很多类型和变形，这里仅表述占有较大优势的含滇青冈、清香木、硬秆子草的中草草从和含云南松、车桑子、紫茎泽兰的低草草从两种类型。乔木层高度通常在7-12m左右，总盖度大约70%。

乔木层高度7-15m，盖度为15%左右。主要树种为云南松、银荆、旱冬瓜、蓝桉、黄毛青冈、构树等。

灌木层高1-4m左右，盖度在30%左右。常见种类有车桑子、火棘、茅莓、小叶栒子、马桑、盐肤木、梨果仙人掌、山鸡椒、川梨、野丁香一种、芒种花、三叶悬钩子、冬葵、牛筋条、黄荆、青刺尖、滇黔杭子稍、绣线菊、多花木蓝、多花勾儿茶、皱叶醉鱼草等。

草本层高0.5-0.8米左右，盖度在50%左右，主要物种有：紫茎泽兰、四脉金茅、戟叶酸模、地涌金莲、毛蕨菜、刺芒野古草、白茅、野拔子、黄背草、扭黄茅、小飞蓬、土荆芥、狗牙根、白花鬼针草、云南繁缕、猪殃殃、附地菜、天蓝沙参、尼泊尔老鹳草、云南繁缕、画眉草、蒲公英、香薷、黄毛草莓（白莓）、鼠麴草、扁竹兰、龙葵、杏叶防风、酢酱草、阿拉伯婆婆纳、紫花地丁、蛇 莓、川续断、山珠南星、云南山蚂蝗、青羊参、歪头菜、毛蕊花等。 

c、重点保护野生植物
根据《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999）及《云南省第一批省级保护野生植物名录》（1989），项目区内无云南省及国家级保护植物。
    d、古树名木
据云南省林业厅文件云林保护字（1996）第65号《关于印发云南省古树名木名录的通知》和现场踏勘，在项目区内没有古树名木分布。

（2）动物现状
①两栖类
经实地调查和参考相关资料，评价区分布和可能出现的两栖类有黑眶蟾蜍、黑斑蛙、无指盘臭蛙等种类。两栖类为伴水生活的动物，两栖类动物种类和数量均不是很丰富。
    ②爬行类
    经野外实地调查和参考相关资料，并综合考虑爬行类会在不同季节随温度变化而在一定海拔范围内上下移动的特点，评价区分布和可能出现的爬行类有云南半叶趾虎、印度蜓蜥、八线腹链蛇和赤练蛇等常见的蜥蜴类和蛇类。
    ③鸟类
    由于评价区缺乏平坦的农田和居民区，所以以该生境为主要活动区域的鹰隼类、鸠鸽类、佛法僧目的鸟类等中型鸟类分布较少，鸟类主要以小型雀形目为主。
    ④哺乳类
    经野外实地调查和参考相关资料，评价区分布的哺乳类有短尾鼩、云南兔、赤腹松鼠、红颊长吻松鼠、小家鼠、黄胸鼠、褐家鼠等种类。
    ⑤珍稀濒危保护动物
    评价区未发现有珍稀濒危以及国家和省级保护动物分布，也未发现有狭义特有种分布。

综上所述，评价区域内无自然保护区和风景名胜区，无珍稀濒危物种和地方特有种，也无古树名木。 
5、水土流失现状

根据现场踏勘，项目露天采区东侧已形成开采边坡，前期开采过程中未分台开采，已形成较陡边坡，西侧现状为原始占地，采矿区现状水土流失轻微。原有办公生活区现状主要为砖混结构，办公生活区内场地为混凝土硬化场地，现状基本无水土流失。新建办公生活区位于矿区东南侧已关停的铫丰采石场采空区内，现状为未进行恢复治理的采空区，水土流失轻微。现状堆料场地及加工区为露天设置，现状水土流失轻微。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)
本项目位于富民县赤鹫镇小河边，项目北面、南面、西面紧邻山体，东面紧邻乡村道路（小龙段）。项目主要大气和声环境保护目标见表3-3，水环境保护目标见表3-4。

表3-3  项目周围环境保护目标一览表
环境要素

保护对象

坐标

规模

与开采区距离

保护级别

X

Y

空气、环境风险
车坝村
102.493815

25.364328

约80人

北面500m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

龙泉村
102.503622

25.373751

约450人

东北面1354m
罗免村
102.509351

25.360489

约500人

东面1220m
赤鹫乡
102.509651

25.353858

约1300人

东南面1570m
赤鹫村
102.500939

25.354342

约1100人

东南面830m
石灰窑村
102.492485

25.353916

约95人
西南面890m
声环境
车坝村

102.493815

25.364328

约80人

北面500m
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

表3-4  项目水环境保护目标一览表
环境要素

保护对象

坐标

与开采区距离

与项目高差

与项目水力联系

保护级别
X

Y

地表水环境

螳螂川
102.495001

25.363102

东北面128m
-7m

下游

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准
赤鹫小河

102.496884
25.361163
东面136m
-8m
下游




表四  评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气：

本项目位于富民县赤鹫镇小河边，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准限值详见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准  （单位：μg/m3）

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

总悬浮颗粒物

（TSP）

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物

(粒径小于等于10μm)

年平均

70

24小时平均

150

二氧化硫

（SO2）

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮

（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

氮氧化物

（NOX）

年平均

50

24小时平均

100

1小时平均

250

2、地表水：
距离项目区域最近的地表水为开采区东北面128m的螳螂川和东面136m的赤鹫小河，赤鹫小河为螳螂川上游支流，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），螳螂川“富民大桥—普渡河桥”段水环境功能为工业用水，水质类别为IV类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。标准值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准限值     单位：mg/L

类  别

pH（无量纲）

COD

BOD5
氨氮

TP

TN（湖库以N计）

石油类

IV类标准

6-9

≤30

≤6
≤1.5
≤0.3（湖、0.1库）
≤1.5
≤0.5

3、声环境质量：

本项目位于富民县赤鹫镇小河边，建设项目所在区域为农村地区，声环境功能区划为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

表4-3  声环境质量标准     单位：Leq dB(A)

区域

类别

昼间

夜间

项目区域

2类

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	施工期：

1、施工扬尘：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放标准：颗粒物周界外浓度最高值≤1.0mg/m3。

2、施工噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。 

运营期：
1、废气

①粉尘

本项目所处区域属二类区，项目运行期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，标准限值见表4-4。
表4-4 大气污染物综合排放标准

项目

颗粒物

无组织排放监控浓度限值(mg/m3)

（周界外浓度最高点）

1.0

②食堂油烟

项目食堂设置1个基准灶头，属于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模，食堂油烟排放标准及净化设施最低去除效率见下表。

表4-5  饮食业油烟排放标准

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

≥60

2、废水

项目区不产生生产废水，只产生少量生活污水。生活污水经过隔油、沉淀处理后，暂存于储水池中，晴天用于回用项目区洒水降尘等，不外排。
3、噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，限值见表4-6。

表4-6  工业企业厂界噪声排放标准    单位：dB（A）

时段类别

昼

夜

2类

≤60

≤50

4、固体废物

项目产生的一般固体废弃物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单。

	总

量

控

制

指

标
	建议的总量控制指标：

根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

根据原项目开采、加工规模核算数据，原项目与技改后项目污染物排放量对比情况如下：

（1）废气

表4-7  原项目与技改后废气污染物排放量对比一览表

排放源

污染物

原项目排放量

技改项目排放量

变化量

备注

矿区、加工区、成品库

粉尘

1.51t/a

1.9t/a

+0.39t/a
①技改后矿区面积从0.0022km2增加至0.0529km2；②产品规模从5万t/年增至12.5万t/年；因此，粉尘量相应增加。
注：+表示增加。
根据上表，技改后项目粉尘排放量增加了0.39t/a。
故技改后项目粉尘总量控制为：1.9t/a。
（2）废水

表4-8  原项目与技改后废水污染物排放量对比一览表

排放源

污染物

原项目排放量

技改项目

排放量

变化量

备注

生活

环节

废水量

0

0

不变

原项目与技改项目中的生活污水均不外排。
CODcr
0

0

不变
氨氮
0

0

不变
总磷

0

0

不变
项目无生产废水产生。由上表可知：技改项目与原项目生活废水均不外排，不需设置总量。

（3）固废
表4-9  原项目与技改后固废污染物排放量对比一览表

排放源

污染物

原项目排放量

技改项目

排放量

变化量

备注

生产环节

废土石
640t/a
2000t/a
+1360t/a
技改后生产规模从5万t/a增加至12.5万t/a。
含油抹布
少量
0.01t/a
/
/
废机油、废油桶
少量
0.02t/a

/

/

生活

环节

生活垃圾

1.1t/a
3.6t/a
+2.5t/a
技改后项目劳动定员从13人增至23人，则生活垃圾相应增加。

总计

641.1t/a

2003.63t/a

+1362.5t/a
/

注：-表示减少，+表示增加。
由上表可知：技改后项目与原项目相比，固废总体增加了1362.5t/a。则技改后项目固废总量控制为：生产固废为1362.6t/a，生活固废为3.6t/a。固废处置率100%。




表五  工程分析

	一、产业政策符合性分析

本项目属于矿山改造升级项目，主要以白云岩矿为原料，通过采挖、破碎、筛分、打砂等工序生产普通建筑材料用砂石料。项目使用的设备、工艺及加工的产品均不属于国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类及淘汰类。且项目已取得富民县发展和改革局投资项目备案证（富发改企业备案[2018]0058号）因此，本项目符合国家现行的产业政策。

二、工艺流程及产物节点简述

（一）施工期产污节点

本项目为矿山升级改造项目，本次技术改造主要是：扩大矿区范围、更换加工区设备、调整办公生活区、加工区及成品库位置，配套建设环保设施等。目前，原秦洪德石塘加工区、办公区已拆除完成，设备更换已完成，后续施工期建设内容主要包括：调整新建加工区、办公生活区（单层砖混结构），采区至加工区运输道路修建（泥结石路面），设备拆迁安装，喷雾降尘设施、沉淀池、储水池等环保设置施工。施工期大体分四步进行：场地平整，建筑及配套设施建设，设备拆迁安装及绿化。项目施工期间依托原有办公生活区，施工人员平均为10人，均不在项目内食宿，施工期为2个月，施工期使用原项目设置的旱厕。

施工期施工流程及产污环节见下图。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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图5-1  施工期产污环节示意图 

（二）运营期工艺流程及产污节点简述

1、矿区开采方式

根据矿区地形地貌、矿体赋存条件，仍采用山坡露天开采、汽车运输的方式。
2、采场台阶技术参数与露天开采境界圈定的确定

（1）露天境界确定的原则

①在保证安全的前提下，采用合理台阶参数；

②露天境界圈定应不超出矿权范围；

③在合理边坡控制参数及安全范围内，尽可能扩大露天开采境界以便多采出矿石，充分发挥露天开采的优越性；

④开采终了边坡角小于等于露天边坡安全允许的范围，以保证露天采矿场的安全。

（2）露天采场境界圈定结果

根据上述露天境界确定的原则，采场台阶技术参数如下表：
表5-1  采场台阶技术参数

序号
项目
单位
数值
1

露天采场上口尺寸（长×宽）
m×m
253×125
2

采场下口尺寸（长×宽）
m×m
58×98
3
最高台阶标高

m

1795
4
采场底部标高

m

1650
5

采出矿石量

万m3/万t
139.11/350.55
6

终了台阶高度

m

15
7

终了台阶坡面角
度

60
8

安全平台宽度

m

5
9

清扫平台宽度

m

7
10

最终边坡角

度

47~48
11
采场最终边坡高度
m

150

（3）主要经济技术指标

项目露天采场主要经济技术指标如下：

表5-2  露天采场主要经济技术指标表
序号

项目名称

单位

数量/名称

1

保有资源量（122b）

万m3/万t
347.43/875.52

2

边坡台阶压矿损失量

万m3/万t
141.96/357.74

3

禁采区压矿损失量

万m3/万t
59.04/148.78

4
设计利用资源量

万m3/万t
146.43/369.00

5

采出矿石量

万t
350.55

6

矿山生产能力

万t/年

12.5

7

矿山服务年限

年

28

8

矿山工作制度

天/年

200

班/天

1

小时/班

8

9

开采方式

/

露天开采

10

开采标高

m

1808~1650

11

开拓方式

/

公路—汽车开拓

12

台阶高度

m

15

13

采矿方法

/

缓帮开采

14

回收率
%

95

15

贫化率

%

5
3、开采顺序

矿山采用露天开采，自上而下的开采顺序，具体为：剥离用挖掘机直接在1808m标高进行，然后在1808m穿孔开采1795m台阶的矿石，在1795m台阶留5m的安全平台后，再向下开采1780m台阶的矿石，后续台阶的以此类推进行。

其整体的开采顺序为：为1795m台阶（5m安全平台）→1780m台阶（5m安全平台）→1765m台阶（7m清扫平台）→1750m台阶（5m安全平台）→1735m台阶（5m安全平台）→1720m台阶（7m清扫平台）→1705m台阶（5m安全平台）→1690m台阶（5m安全平台）→1675m台阶（7m清扫平台）→1660m台阶（5m安全平台）→1650m台阶（最低开采平台）。

开采面推进方向从南向北展布。本次基建台阶为1795m台阶。

4、开拓运输方案

根据矿区地形条件设计选用公路开拓、汽车运输方案。开拓运输公路与矿区东侧乡村道路（小龙段）相连，以矿区东南部为起点，“之”字形修建开拓公路进入到采场各生产台阶。为单线道路，路面宽3.5m，公路纵坡8~10%，泥结石路面，最小转弯半径8m，开拓公路长约840m。

5、工艺流程及产污节点简述

本项目升级改造后，项目露天开采加工工艺流程不变，流程为：表土剥离—采挖矿石（爆破和采挖）—铲装运输—加工（破碎、筛分、打砂）—成品，具体工艺流程及产污节点见图5-2所示。
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图5-2  本项目工艺流程及产污节点图
（1）表土剥离

矿区内地层简单，主要为第四系及二叠系下统地层，矿区构造简单，矿体稳定，呈单斜构造产出。局部有表土时，则用挖掘机直接铲装废土剥离，矿体裸露于地表无表土时则直接开采矿石。表土剥离过程中会产生剥离粉尘、机械设备噪声和废土石，废土石暂存于采空区内废土石临时堆场，用于本项目道路及周边村庄道路、地基填平。
（2）开采矿石

表土剥离结束后，少部分矿石不需要爆破即可进行开采，大部分矿石需进行凿岩爆破后再进行开采：
①凿岩爆破：

凿岩工作：矿体均由灰岩构成，中厚层~块状、弱~微等风化，岩石较坚硬。穿孔采用SKD-70型潜孔钻机，清理局部坚硬矿岩根底时，采用YTP-26凿岩机打眼。中深孔直径100mm，最小抵抗线（排距）2.5m，孔间距2.8m。凿岩过程中会产生凿岩粉尘和凿岩噪声。
爆破工作：采用二号岩石硝铵炸药，微差电磁雷管起爆。炮孔布置形式为梅花形，最小抵抗线2.5m（排距2.5m），炮孔间距2.8m，炮孔采用斜孔）75~85°），炮孔深度11~12m。装药方式采用连续装药，堵炮泥长度必须大于最小抵抗线长度。矿山爆破工作由县专业爆破队进行，项目内不设置炸药库，因此矿山应定时定量组织爆破作业，并控制一段雷管起爆炸药量，防止冲天炮和飞石产生。大块岩矿应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎。爆破采用非电毫秒雷管外接导爆索复式网路分段起爆，并规定在固定时间起爆，让职工及附近人员有规律的避跑。应控制一次爆破量和爆破方向，并定时爆破，爆破时通知附近和相邻采场及本矿工作人员撤离现场到爆破警戒线以外，爆破警戒线设明显标志。爆破时，鸣放爆破信号，在主要路口站岗放哨。凡不符合要求的大块石料用浅眼炸药爆破或人工破碎。爆破时委托民爆大队进行爆破，项目内不设置炸药库。在爆破过程中要严格执行《爆破安全规程》；做好警戒线和人员疏散。爆破过程会产生爆破废气、粉尘和噪声。
②采、挖矿石

根据划定矿区范围内地形地貌条件，开采技术条件、矿体的赋存特征等，确定为露天开采，开采工艺流程：穿孔作业（剥离后）—爆破作业—采装作业（用破碎头二次破碎）—运输作业—破碎作业。工作台阶布置从上至下。待凿岩爆破结束后，本项目主要使用挖掘机采挖矿石。设计采用2台JY230E型挖掘机，装有破碎锤对爆破后较大的岩块，使用破碎锤进行破碎，余下一台进行铲装矿石，使用10t矿用自卸汽车运输至加工区进行加工。采、挖矿石过程会产生粉尘、噪声和废矿石，废矿石暂存于采空区内废土石临时堆场。

（3）铲装运输

采、挖结束后，本项目采用挖掘机对矿石进行铲装，通过10t自卸汽车运至加工区，进行破碎、筛分和打砂。此工序会产生铲装设备尾气、铲装粉尘和噪声。

（4）矿石加工

项目矿石加工主要包括破碎、筛分和打砂工序：

①破碎：项目拟对破碎区进行密封，内设2级破碎，其中一级破碎主要采用一级颚式破碎机，二级破碎采用反击式破碎机对汽车运输来的矿石进行破碎。此工序会产生破碎粉尘和噪声，项目在破碎机上安装水管喷头，采取喷淋洒水湿式作业，降低粉尘的产生量。同时，由于破碎过程震动会抖落矿石表面附着的表土，因此，破碎过程还会产生少量废土，暂存于采空区内废土石临时堆场。
②筛分：项目拟对筛分区进行密封，采用振动筛对破碎后的矿石进行筛分，其中粒径>30mm的矿石返回到二级破碎区进行再次破碎，20mm<粒径<30mm的矿石（公分石）经皮带密闭输送至成品库房，粒径<20mm的矿石使用皮带密封输送至打砂机进行打砂。此工序会产生筛分粉尘和噪声，拟设置喷雾降尘。

③打砂：粒径<20mm的矿石使用皮带密封输送至打砂机，经过打砂机制成的产品机砂（粒径<5mm）使用皮带密封输送至成品库房。本项目升级改造之后拟增设1台打砂机，若公分石市场销售情况不佳时，部分公分石将制成机砂外售。此工序会产生筛分粉尘和噪声，拟设置喷雾降尘。
（5）产品堆存与外售

项目成品库拟设置为密闭框架结构，仅在铲装外运过程会产生一定量粉尘、车辆尾气噪声。拟在成品库上方安装软胶管喷头，经喷雾降尘后的粉尘呈无组织排放。
三、项目污染物排放情况

（一）项目施工期污染物排放情况

1、大气污染
（1）扬尘

施工场地扬尘主要来自场地平整、砂石料装卸及堆存、车辆行驶等环节。

施工场地扬尘呈无组织排放，其产生量与施工方式、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。就正常天气情况而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比，难以定量估算。在有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响空气环境质量。但由于施工过程中扬尘大多是项目开挖后本身的尘土，粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场下风向150m范围内。根据北京市环境科学院对北京市建筑工地扬尘的监测结果，施工现场近地面的粉尘浓度为0.5~12mg/m3，空气环境的影响范围小，且程度较轻。但大风季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。

    汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据类似施工场地对运输车辆产生的扬尘进行测定，运输车辆下风向50m处TSP浓度为11mg/m3；下风向100m处TSP浓度为9.5mg/m3；下风向150m处TSP浓度为5mg/m3，远远超过环境空气质量二级标准的日均值。
    （2）燃油机械及运输车辆的尾气

施工燃油机械和运输车辆燃油排放的废气主要含NOx、CO和CmHn等污染物，其排放源为可移动源，为间歇式排放。由于项目建设区工程量不大，燃油机械及运输车辆使用量不大，因此，运输车辆尾气产生量不大，且项目区地势开阔，经自然稀释扩散后，对周边环境影响不大。
2、施工期废水

施工期间不在项目内食宿，现场使用原项目旱厕，施工期间产生的废水主要为施工废水、少量施工人员生活污水、暴雨地表径流，由于项目外运输道路为土路，所以本项目施工车辆进出施工现场不用清洗轮胎。

（1）生活污水

项目施工期使用旱厕，施工人员日常生活污水主要是洗手废水，项目施工期施工人员平均约为10人，均不在项目内食宿，用水量按10L/人·d计，则生活用水量为0.1m3/d，产污系数按0.8计，产生量为0.08m3/d。整个施工期预计为2个月，则项目施工期产生生活污水4.8m3。

施工人员生活污水主要污染物是SS，采用污水桶收集沉淀后用于场地洒水降尘。

（2）设备冲洗废水

项目施工场内生产废水主要为设备冲洗水，平均每天清洗一次，根据经验数据，冲洗量按1m3/d计，废水产生量按80%计算，则设备清洗废水产生量为0.8m3/d，施工期地面铺设阶段约为2个月，则冲洗共计产生48m3，产生的设备清洗废水进入5m3的临时沉砂池处理后回用于洒水降尘。

（3）暴雨地表径流

    暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等高浊度废水，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各污染物。暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。

3、施工噪声

    施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，参照同类施工机械噪声，项目各施工机械噪声源的噪声值见下表。

表5-3  施工期主要施工设备噪声源强值

施工机械声级

施工阶段

声源

声级 dB(A)

场地平整阶段

挖掘机

78~96

建筑及配套设施建设阶段

切割机

电锯

100~110

100~110

设备拆迁安装阶段
电锯

电焊机
切割机

100~110

95~105
100~110

交通运输车辆声级

施工阶段

车辆类型

声级

建筑及配套设施建设阶段

轻型载重卡车
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4、施工固体废物

施工期项目固体废弃物主要是土石方、建筑垃圾及损坏或废弃的各种建筑装修材料及少量施工人员的生活垃圾。

    （1）土石方

本项目土石方开挖主要发生于办公生活区、加工区及成品库新建区域场地平整、截排水沟开挖，以及场内开拓运输道路等过程，开挖的土方全部回填，建设过程可实现挖填平衡，不产生永久弃方，不设置弃土场。
（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要有渣土，金属管线废料、各种包装固废等、散落的砂浆等。根据陈军等发表于2006年8月《环境卫生工程》中第14 卷4 期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m2，本次环评取30kg/m2，项目办公生活区建筑面积为300m2，则项目施工期建筑垃圾产生量约9t。其中的木屑、钢筋等可以进行回收出售给废品回收站，约占建筑垃圾的50%，其余不可回收建筑垃圾统一收集后由建设单位及时外运至当地建设部门指定的地点处理。
（3）生活垃圾

根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），昆明市属于四区2类，且项目施工期施工人员均不在项目区食宿，则生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，施工人数平均以10人/d计，则产生量约为5kg/d，施工期共计2个月，则施工期生活垃圾总量为0.3t，现有办公生活区设置有生活垃圾收集桶，由员工统一收集运至附近村庄生活垃圾处置点。

（二）项目营运期污染物排放情况

1、生态
（1）动植物影响因素

项目为转型升级矿山，已建成多年，区域内现有植被均为富民地区的常见物种，没有珍稀植物存在，植被较为单一，主要为云南松、桉树、灌木杂草等，局部地段岩石裸露，矿区及周围无珍稀物种。现状野生动物较少，野生动物已习惯区域内人类活动影响。项目建设对动植物影响因素主要为占地，其次为运输道路及人员进驻产生的噪声、粉尘等对当地动植物造成影响。

（2）占地

根据主体工程设计资料，并结合现场调查核实，本项目由露天采区、办公生活区、加工区、矿山道路区、成品库以及辅助设施区6个部分组成，本项目占地面积为5.76hm2，主要占地类型包括林地、建设用地、交通运输用地以及工矿等其他用地，其中林地面积为3.51hm2，建设用地面积为0.02hm2，交通运输用地面积为0.03hm2，工矿等其他用地面积为2.20hm2，均为永久占地。项目不占用基本农田，占地不涉及生态红线。
（3）景观破坏

项目占地主要为林地，生长有云南松、火棘、车桑子、紫茎泽兰、灌木杂草等。项目矿山开采将清除区域绝大部分植被，地表植被遭到破坏，工程行为造成的地表裸露和人为痕迹影响了区域自然景观。项目运营期采取一定的绿化措施，并且通过采矿中、后期的植被恢复可对区域景观有一定程度恢复，使景观破坏的影响降到最低。

（4）矿山引发的地质环境问题

矿山开采中一定要自上而下分台阶开采，采场工作面边坡和永久性边坡的稳定是采场应重视的工程地质问题，合理布设开采坡高、坡角，及时清除采矿过程中产生的废土、废石，及时处理工作面上的危石，开采中遇到不利斜坡稳定的软弱结构面及时采取防治措施，配备专门的安检人员，对自然边坡加强检查，对崩塌面及危险转石进行监控，确保矿山安全生产。

（5）水土流失

本项目在建设及运营过程中，由于扰动和破坏了原地貌，加剧了项目区水土流失，对项目区的水土资源及周边环境带来了不利影响，项目建设的危害主要表现在破坏周边生态环境、增加土壤流失量等方面。

2、废气

（1）粉尘

本项目年开采白云岩12.5万t/a。本项目运营期产生的粉尘主要来自于矿区开采、矿石加工、装卸过程等。
①矿区粉尘

矿区采挖、爆破矿石的过程中会产生粉尘，根据类比同类工程项目，粉尘产生量约为总采量的0.001%，采场总采量为12.5万t/a，粉尘日产生量为6.25kg/d，一天工作时间以8小时计，年工作300d，则矿区生产粉尘产生量为0.78kg/h，年产生量为1.25t。矿区生产粉尘为无组织排放，基本上自然降落到矿区内，有少量扬尘随风飘落矿区之外，影响范围大约为100~150m。矿区采挖等工序采用洒水降尘，技改后要求加大洒水降尘频率，粉尘去除率可达约50%，本次技改采用湿式作业，可进一步减少粉尘产生量，粉尘总去除率以80%计，则矿区生产粉尘排放量为0.16kg/h、1.25kg/d、0.25t/a。
②装卸粉尘

项目运营期，废土石、矿石在装卸过程中会产生一定量的粉尘，本次装卸起尘量参照煤堆装卸物料起尘量的计算方法估算装卸产生扬尘量，计算公式为：

Qij=0.03×U1.6×H1.23×e -AW ×Gi×fi×α
式中：Qij——装卸作业起尘量（kg/m3）；

U——地面风速（m/s）；

H——装卸作业高度（m），

W——物料含湿量（%）；

A——经验系数，一般取0.28~1.0，此处按0.28计算；

Gi——装卸量；

fi——不同风速的频率；

α——大气降雨修正系数，取0.8。

富民地区多年平均风速1.5m/s，静风频率为11.6%，类比相似项目，矿石含水率取6%，装卸高度取3m。项目装卸矿石、废土石等共52500m3/a（废土石2500m3/a、矿石50000m3/a），计算得，项目装卸粉尘量为1.06t/a。这些作业粉尘形成局部含尘空气，随气流迁移、扩散，污染作业场所及附近环境。因此，矿石装卸过程中应加强洒水降尘，减少粉尘排放量。技改前，洒水降尘能去除粉尘50%，技改要求增加洒水降尘频次，预计粉尘去除率约为80%，则排放量为0.21t/a，1.05kg/d，0.13kg/h。

③运输道路扬尘

项目在矿石开采后通过运输车辆运送的过程中会产生粉尘，产生的粉尘呈无组织排放，项目对矿区主要通过洒水降尘。运输过程产生的粉尘量主要由运输量以及运输距离确定，可以按下式计算：
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    式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；

          QP1——总扬尘量（kg/a）；

          V——车辆速度（km/h）；

          M——车辆载重（t/辆）；

          P——道路灰尘覆盖量（kg/m2），项目场内运输路面道路主要土石路面，道路灰尘覆盖量P取0.2kg/m2；

          L——运输距离（km）；

          Q——运输量（t/a）。

本项目年运输量为131250t/a，项目内运输公路里程约840m，采用10t的自卸汽车运输，运输车辆时速约10km/h。因此道路扬尘量为0.09kg/km·辆，道路起尘总量为1.95t/a。技改前洒水降尘后，可有效降低扬尘50%，技改后要求加大洒水降尘频次，对物料进行遮盖等措施，粉尘去除率以80%计，则道路扬尘排放量为0.39t/a，1.95kg/d，0.24kg/h。

④石料加工粉尘

项目矿石加工包括给料、破碎、筛分、打砂四个工段，各工段矿石破碎、给、卸矿物料落差均会产生粉尘。产生的粉尘量根据类比其他同类项目，以处理量的0.001%、0.001%、0.003%、0.005%进行推算。

升级改造后，拟对加工区进行分区封闭，矿石给料、破碎工段石料粒径较大，且设置喷淋设施，采用湿式破碎，除尘效率可达90%；石料传输过程中皮带进行密闭；筛分区和打砂区分别密封后，安装喷雾降尘设施，除尘效率可达90%，粉尘产生及排放情况具体如下：
表5-4  加工区各工段粉尘产生及排放情况

加工工段
加工量(t/a)
折算系数%
产生量(t/a)
去除效率%
排放量(t/a)
排放方式
给料
126250
0.001
1.26
90
0.126
 无组织排放 
破碎
125000
0.001
1.25
90
0.125
筛分
125000
0.003
3.75
90
0.375
打砂
65000
0.005
3.25
90
0.325
合计
/
/
9.51
/
0.951
⑤成品库装卸粉尘

装卸粉尘与矿区装卸粉计算方法一样，成品装卸量为50000m3，经计算，成品装卸粉尘产生量为1.01t/a，成品库密封，并在顶部设置喷雾降尘设施，粉尘去除率可达90%，则成品装卸粉尘排放量为0.10 t/a，0.50kg/d，0.06kg/h。

项目粉尘产生及排放统计情况一览表见下表。
表5-5  项目粉尘产生及排放情况一览表

产污工序
措施
污染物
产生量（t/a）
粉尘去 除率（%）
排放量（t/a）
矿区
采场作业
洒水降尘、湿式作业
无组织粉尘
1.25
80
0.25 
装卸作业
洒水降尘、遮盖
1.06
80
0.21 
运输道路
洒水降尘、遮盖
1.95
80
0.39 
加工区
给料
密闭、喷雾降尘　
1.26
90
0.13 
破碎
1.25
90
0.13 
筛分
3.75
90
0.38 
打砂
3.25
90
0.33 
成品库
成品装卸粉尘
1.01
90
0.10 
合计
—
14.78
—
1.90 
（2）爆破废气

本项目石灰岩矿爆破过程产生少量NO2和粉尘。爆破频次为4次/月，硝铵炸药用量约为2吨/月，炸药产生的污染物产生量不大，爆破废气能较快在大气中自然扩散。
（3）机械及运输车辆尾气

矿山在采矿剥离开采、装卸和运输矿石时，使用挖掘机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，对项目区域空气质量有一定影响，机械尾气主要靠自然通风扩撒。
（4）食堂油烟

本项目年工作200天，每天工作8小时；劳动定员23人，其中13人在项目内食宿，根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%，则耗油为0.39kg/d，油烟产生量约为0.011kg/d，2.2kg/a。炊事时间按4h计算，则油烟产生速率为0.003kg/h；则项目安装抽油烟机（风量约为2000m3/h），则油烟产生浓度为1.5mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001要求，本项目按小型规模净化设备最低去除效率60%计，则油烟排放浓度为0.6mg/m3，油烟排放量为0.88kg/a，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求。

（5）项目大气污染物排放量核算结果
项目运营期废气主要为采场作业扬尘、运输扬尘、装卸扬尘、加工粉尘等，粉尘排放量核算结果详见表5-6。
表5-6  大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值

（mg/m3）

1

生产过程
TSP
洒水降尘，加工区分区封闭、采用湿式破碎，设置喷雾降尘装置。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

≤1.0

1.90
3、废水

（1）生产用水

①矿区洒水降尘用水

本项目生产用水为晴天对采区、道路、空地等区域的洒水降尘用水，晴天用水量约为15t/d，昆明地区雨天131d，晴天234d，本项目实行年工作200天的工作制度，项目雨天工作时间按70d计，晴天工作时间按130d计，晴天洒水降尘用水量为1950t/a，生产用水首先使用隔油、沉淀处理后的生活污水以及地表径流，不足部分使用水窖储存的地下水补充。洒水降尘用水全部蒸发，无废水产生。

矿区处于区域水文地质单元补给区，最低侵蚀基准面为1638m，本次资源储量估算最低标高为1650m，高于该区域最低侵蚀基准面，无矿坑涌水现象。

②地表径流

雨季雨水冲刷采场会产生地表径流，其中的污染物主要为SS。由于矿山汇水面积较小，降雨冲刷产生的径流量不大。通过在采区边界外修建的截水沟，阻挡采区外围地表径流进入采区引取水土流失，采区内修建排水沟，在矿区东南侧采场最低部位排水沟末端处修建1座容积为50m3的沉沙池，用于收集降雨时的开采区地表径流雨水，经处理后回用于洒水降尘。

露天采区内地表径流产生量采用水均衡法，估算采区内汇水范围雨季一般日汇水量。计算公式如下：

Qyb=F内·Ayb·λ·0.001

式中符号意义及参数确定：

Qyb：采区雨季地表径流水量（m3/d）；

F：露天采区面积（m2），开采区面积为19600m2。

Ayb：雨季日平均降水量（mm），采用富民县气象局雨量观测资料，日平均降水量为2.50mm；

λ：地表径流系数（无量纲），径流系数取0.35。

计算结果为采区内地表径流雨季日平均水量约为17.15m3/d，项目雨天工作时间按70d计，晴天工作时间按130d计，则地表径流产生量为1200.50m3/a，经沉砂池沉淀后回用于洒水降尘，日均使用量为6m3/d。
③凿岩用水

项目爆破前，使用潜孔钻对白云岩矿进行湿式凿岩，其耗水量为：8~12L/min。本项目每月爆破4次，每次凿岩按4小时计，取耗水量10L/min，则项目每月凿岩用水约为9.6m3/月，平均每天用水量为0.32m3，年用水量64m3/d，项目矿区凿岩过程不会产生凿岩废水。
④喷淋、喷雾降尘装置用水

项目在加工区破碎过程中通过喷淋水管加水进行湿式破碎，给料工序以及成品库使用喷雾降尘设施降尘，总用水量为7t/d，1400t/a。喷淋、喷雾降尘用水全部蒸发或被物料吸收，不产生废水。
（2）生活用水

本项目年工作200天，每天工作8小时；劳动定员总共23人，其中13人在项目内食宿，其余人员均不在项目区食宿。食宿人员用水量按100L/人·d计算，其余人员用水量按15L/人·d计，则用水量为1.45m3/d，项目生活用水来自水窖储藏的地下水，使用泵抽送至生活区储水罐，污水产生量按80%计算，则生活污水产生量为1.16m3/d，232m3/ a。项目内设置旱厕，无冲厕废水产生，粪便供附近农民用作农家肥。生活污水主要是员工的餐饮废水、洗漱废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。其中，食堂含油废水量为总废水量的20%，即0.23m3/d，46m3/ a，经1m3的油水分离器和5m3的沉淀池处理后，暂存于30m3的储水池中，晴天用于回用项目区洒水降尘等，不外排。

（3）项目用水及污水产生情况
本项目晴天用水量为23.77m3/d，取用新水量为16.61m3/d，水源来源于项目区东南侧水窖储存的地下水，回用生活污水1.16 m3/d，雨水6m3/d。雨天用水量为8.45m3/d，均为新鲜用水量。项目用水及污水产生量情况见表5-7。
表5-7  项目用水量和污水产生量情况

项目
用水量（m3/d）
用水量（m3/a）
排污系数
污水产生量（m3/d）
污水产生量（m3/a）
生产用水
矿区洒水降尘用水
晴天：15（其中回用生活污水1.16，雨水6）
1950（其中回用生活污水232，雨水1200.5）
—
0
0
雨天：0
0
0
0
凿岩用水
晴天：0.32
64
—
0
0
雨天：0
0
0
0
加工区湿式破碎、喷雾降尘
7
1400

—
0
0
生活用水
1.45
290

0.8
1.16
232
合计
晴天：23.77（其中回用生活污水1.16，雨水6）
3704（其中回用生活污水232，雨水1200.5）
—
1.16

232
雨天：8.45
1690
1.16
232

（4）项目废水排放及水污染物产生情况

项目内实行雨污分流排水体制，矿区采场雨水经沉砂池沉淀后回用于晴天洒水降尘。生活污水经隔油、沉淀处理后再进入储水池储存，晴天全部回用于项目内洒水降尘，不外排。本项目生活污水产生量为1.16m3/d，且昆明地区雨天降水以阵性降水为主，连续降雨天数较少，本项目储水池的容积为30m3，可以储存雨天不少于25天的生活污水。

项目内不产生生产废水，主要是生活污水，类比同类项目，项目生活污水水污染物产生及排放情况见表5-8。项目日水量平衡图详见图5-3、5-4，项目年水量平衡图详见图5-5。
表5-8  项目生活污水水污染物产生情况

项目

指标

指标

主要污染物名称

COD

BOD5
SS

动植物油

NH3-N

TP

生活污水

产生量323t/a

产生浓度mg/L

300

250

200

40

35

8

产生量t/a

0.097
0.081
0.065
0.013
0.011
0.003
排放量

0t/a

排放浓度mg/L

—

—

—

—

—

—

排放量t/a

0

0

0

0

0

0
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图 5-3  项目晴天日水量平衡图
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图 5-4  项目雨天日水量平衡图
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图 5-5  项目年水量平衡图
（5）水污染源排放量核算结果
项目废水类别、污染物及污染治理设施详见表5-9。
表5-9  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放

去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

生活污水
COD、BOD5、SS、等

不外排

/
1

油水分离器/沉淀池
隔油、沉淀

—

—

—

4、噪声

本项目主要噪声源为潜孔钻机、挖掘机、装载机、移动空压机、破碎机、筛分机等产生的机械设备噪声以及爆破产生的强烈冲击噪声，项目噪声源强等效声级值见表5-10所示。
表5-10  项目噪声源情况汇总表

序号
设备名称
单位
数量
等效声级[dB(A)]
位置
备注
1
潜孔钻机
台
1
95
采区
间断产生
2
浅孔凿岩机
台
1
95
间断产生
3
挖掘机
台
1
90

间断产生
4
自卸汽车
台
3
70
间断产生
5
装载机
台
2
93
间断产生
6
移动空压机
台
1
90
间断产生
7
一级颚式破碎机
台
1
100
加工区
间断产生
8
反击式破碎机
台
1
95
间断产生
9
筛分机
台
1
90
连续产生
10
打砂机
台
2
80
连续产生
11
皮带输送机
套
1
70
连续产生
5、固体废物

项目运营期间固体废弃物包括生产固废和生活垃圾。

（1）生产固废
生产固废包括土石方、废机油。

①废土石：项目开采过程中产生少量弃土及风化废石，产生量为10t/d，2000t/a，暂存于采空区内临时废土石临时堆场，用于项目开采区至加工区道路填平以及周边村庄道路、地基填平，产生的弃渣利用率达100%，不产生永久弃渣。

②废机油、废油桶、含油抹布

项目机修过程中使用的含油抹布预测产生量为0.01t/a，废机油、废油桶产生量约0.02t/a；根据《国家危险废物名录》（2016年版，2016年8月1日起实施），其中含油抹布属于危险废物豁免管理清单中所列物品，全过程不按危险废物管理，可以混入生活垃圾中，统一收集运至附近村庄生活垃圾收处置点；废机油、废油桶因具有毒性、易燃性，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物）。因此含油抹布与生活垃圾一起由员工统一收集清运至附近村庄生活垃圾处置点；废机油、废油桶统一收集后存贮在密闭的收集罐中，暂存于本次环评提出的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处理。
（2）生活垃圾

本项目劳动定员23人，其中13人在项目内食宿，其余10人均不在项目区食宿，食宿人员生活垃圾产生量以人均每天1kg计，其余人员生活垃圾产生量以人均每天0.5kg计，项目年生产时间为200天，则生活垃圾产生量为18kg/d，3.6t/a，统一收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点。

本项目固体废物产生情况如表5-11所示。
表5-11  本项目固体废物产生情况

项目名称
日产生量（kg/d）
年产生量

（t/a）
备注
生产固废
废土石
10000
2000
暂存于采空区内临时废土石临时堆场，用于项目区开采区至加工区道路填平以及周边村庄道路、地基填平。
含油抹布
0.05 
0.01
与生活垃圾一起收集清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。
废机油、废油桶
0.1 
0.02
暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。
生活垃圾
18
3.6
统一收集清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。
合计
10018.15
2003.63 
—
四、“三本账”核算

1、技改后项目“以新代老”措施：

本次技术改造主要是进行环保措施改造，规模基本不变，项目“以新代老”的整改措施如下：

表5-12  技改项目“以新代老”措施一览表

类型
污染物
技改前处理措施
技改后处理措施
废气治理
矿区
洒水降尘
在凿岩、采挖、装卸等工序进行洒水降尘，运输车辆加盖蓬布或防尘网。
加工区
给料
洒水降尘
密闭、喷雾降尘。
破碎
洒水降尘
密闭、湿式作业。
筛分
洒水降尘
密闭、喷雾降尘。
打砂
洒水降尘
密闭、喷雾降尘。
皮带输送
洒水降尘
密闭。
成品库
洒水降尘
密闭、喷雾降尘。
生活区
油烟治理
直排
安装油烟净化器。
废水治理
生活污水
直排
经油水分离器、沉淀池处理后暂存于储水池内，待晴天回用于洒水降尘。
固废治理
废机油
—
设置危废暂存间，位于工具房旁边，共1间，面积3m2。
根据上表，技改后新增1个油水分离器和1个沉淀池预处理生活污水后回用，不外排；增设1台油烟净化器，食堂油烟处理达标后再排放；加工区分区密封、采取湿式破碎、设置喷雾降尘、布袋除尘设施，减少污染物的排放，符合以新带老的原则。
2、技改完成后“三本账”核算

技改前后项目主要污染物“三本帐”计算结果见下表：

表5-13  技改前后项目主要污染物“三本帐”情况   单位：t/a

类别

项目

现有工程（已建）

本工程（技改）

总体工程（已建+技改）

排放浓度

（mg/m3）

排放量（t/a）

预测排放浓度

（mg/m3）

排放量

（t/a）

“以新带老”削减量（t/a）

建成后预计排放总量（t/a）

增减量变化（t/a）

废气

矿区、加工区
粉尘
/
1.51
/
1.9
0.31
1.9
+0.31
废水

废水量

/

0

/

0

0

0

0

注：1、“+”代表增加，“-”代表减少；

2、粉尘排放量增加是由于项目开采、加工规模扩大；

3、原项目与本项目固体废弃物均100%处置，不外排，故三本账不进行固废核算；废水均不外排。



表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

	　
	排放源(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度（mg/m3）
	产生量(t/a)
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）

	大气污染物
	施工期
	场地平整、材料装卸运输、堆放
	扬尘
	—
	少量
	≤1
	少量

	
	
	施工机械和运输车辆尾气
	CO、NOx、HC
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	矿区
	采场作业
	无组织粉尘
	—
	1.25
	≤1
	0.25

	
	
	
	装卸作业
	
	
	1.06
	
	0.21

	
	
	
	运输道路
	
	
	1.95
	
	0.39

	
	
	加工区
	给料
	无组织粉尘
	—
	1.26
	≤1
	0.13 

	
	
	
	破碎
	
	
	1.25
	
	0.13 

	
	
	
	筛分
	无组织粉尘
	—
	3.75
	≤1
	0.38 

	
	
	
	打砂
	无组织粉尘
	—
	3.25
	≤1
	0.33 

	
	
	
	成品装卸
	无组织粉尘
	—
	1.01
	≤1
	0.10

	
	
	爆破
	爆破废气
	—
	少量
	≤1
	少量

	
	
	运输车辆
	尾气
	—
	少量
	≤1
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	1.5
	2.2kg/a
	0.6
	0.88kg/a

	水污染物
	施工期
	施工人员生活废水
	SS
	—
	4.8t
	收集沉淀后用于施工场地洒水降尘。

	
	
	设备冲洗水
	SS、石油类
	—
	48t
	

	
	
	地表径流
	
	—
	不定量
	

	
	运营期
	生产废水
	无生产废水

	
	
	生活污水
	水量
	—
	323
	生活污水经容积为1m3的油水分离器和5m3的沉淀池处理后暂存于30m3的储水池中，晴天回用于项目区洒水降尘，不外排。

	
	
	
	COD
	300mg/L
	0.097 
	

	
	
	
	BOD5
	250mg/L
	0.081
	

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.065 
	

	
	
	
	NH3-N
	35mg/L
	0.013 
	

	
	
	
	动植物油
	40mg/L
	0.011 
	

	
	
	
	总磷
	8mg/L
	0.003 
	

	固体废物
	施工期
	场地平整
	土石方
	—
	一定量
	实现挖填平衡，不产生多余弃方

	
	
	施工场地
	建筑垃圾
	—
	9t
	可回收部分出售给废品回收站，不可回收部分运至建设部门指定场所。

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	—
	0.3t
	收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。

	
	运营期
	生产固废
	废土石
	—
	2000
	用于项目道路以及周边村庄道路、地基填平。

	
	
	
	含油抹布
	—
	0.01
	与生活垃圾一起收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。

	
	
	
	废机油、废油桶
	—
	0.02
	暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	—
	6.6
	收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。

	噪声
	施工期
	挖掘机、电锯、电焊等施工机械噪声：70~110dB(A)。

	
	运营期
	装载机、挖掘机、空压机、潜孔钻机等设备噪声：70~100dB(A)。

	主要生态影响:

露天剥离采矿方式对自然生态景观和自然植被破坏明显，表土剥离、矿石采掘将扰动地表，破坏矿山范围内地表结构、植被和土壤，如不采取防范措施还可能引起或加剧水土流失；废土石的产生和堆放，处置不当可能引起或加剧水土流失，甚至引发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。因此，通过修建截、排水沟等防治水土流失。

项目运营期采取一定的绿化措施，并且通过采矿中、后期的植被恢复可对区域生态环境有一定程度恢复，使生态破坏的影响降到最低。




表七  环境影响分析


TSP  

		1.19
	kg/h



	⑤估算模型参数

本项目估算模型参数见下表：

表7-6  估算模型参数表
参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

32.4 

最低环境温度

-2.7 °C

土地利用类型

农田

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/o
/

⑥评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表7-7  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称
评价因子
评价标准(μg/m3)
Cmax
Pmax
D10%
(μg/m3)
(%)
(m)
矩形面源
TSP
900
29.9
3.32
/
本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为3.32%，Cmax为29.90ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
（2）粉尘影响分析
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN模式，计算相应浓度占标率，本项目粉尘预测结果见表7-8。
表7-8  项目无组织粉尘排放污染物估算模式预测结果
下方向距离(m)

矩形面源

TSP浓度（ug/m3）

TSP占标率（%）

50

20.54

2.28

100

24.29

2.7

200

29.29

3.25

300

29.67

3.3

400

29.88

3.32

500

29.35

3.26

600

27.76

3.08

700

25.73

2.86

800

23.63

2.63

900

21.63

2.4

1000

19.79

2.2

1200

16.69

1.85

1400

14.24

1.58

1600

12.31

1.37

1800

10.77

1.2

2000
9.52

1.06

2500

7.26

0.81

3000

5.97

0.66

3500

4.87

0.54

4000

4.08

0.45

4500

3.48

0.39

5000

3.02

0.34

10000

1.19

0.13

11000

1.04

0.12

12000

0.93

0.1

13000

0.83

0.09

14000

0.75

0.08

15000

0.68

0.08

20000

0.46

0.05

25000

0.34

0.04

下风向最大浓度

29.90
3.32

下风向最大浓度出现距离

411.0

411.0

D10%最远距离

/

/

由表7-8可知，评价范围内无组织排放粉尘（TSP）最大地面浓度为29.90ug/m3，出现在污染源下风向411m处，能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，故项目运营期无组织排放的粉尘对周边大气环境影响不大。

敏感点处无组织粉尘预测结果如下：

表7-9  敏感点粉尘最大落地浓度预测结果     单位：μg/m³
敏感点

坐标

与厂界距离

预测值

标准值

评价结果

X

Y

车坝村
102.493815
25.364328
北面500m

29.35
900

达标

龙泉村
102.503622
25.373751
东北面1354m
15.69
达标

罗免村
102.509351
25.360489
东面1220m
16.53
达标

赤鹫乡
102.509651
25.353858
东南面1570m
13.88
达标

赤鹫村
102.500939
25.354342
东南面830m
22.68
达标

石灰窑村
102.492485
25.353916
西南面890m
22.05
达标

根据预测结果，项目大气敏感点最大地面浓度贡献值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。因此，本项目采取坚持定期洒水降尘；采用湿式破碎；加工区分区密封，并设置喷雾降尘装置；运输车辆加盖篷布或防尘网等措施后，项目运营期排放的粉尘对周围环境的影响在可接受范围内。
（3）爆破废气

本项目白云岩矿爆破过程中炸药产生的污染物产生量不大，由于项目用地空旷，爆破废气能较快在大气中自然扩散，对周围大气环境影响不大。
（4）机械及运输车辆尾气
矿山在采矿剥离开采、装卸和运输矿石时，使用挖掘机、装载机、推土机等施工机械和运输车辆，运行过程中排放少量尾气，由于尾气产生量不大，且项目区域地势较开阔，尾气经稀释扩散后，对周围环境影响不大。
（5）食堂油烟

本项目职工食堂使用电、液化气等清洁能源，就餐人数较少，燃烧废气中污染物较少，油烟经油烟净化器处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准，即最高允许排放浓度≤2.0mg/m3后引至屋顶排放，对周围环境空气影响不大。

综上所述，项目产生的各种废气，严格按照环评提出的处理措施处理后，可达标排放，对周边环境空气质量影响不大。
3、地表水环境影响分析

（1）水环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目。根据工程分析，项目生产过程中凿岩、破碎均为湿式作业，但用水均被吸收或蒸发，不产生生产废水。项目区废水主要为员工生活污水，项目区使用旱厕，产生的生活污水主要为洗漱、办公洗手等生活污水，经油水分离器、沉淀池隔油、沉淀处理后暂存于储水池内，晴天回用于洒水降尘产，不外排。根据HJ2.3-2018中5.2评价等级确定表1，项目废水不排放到外环境，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。
（2）废水产生情况
本项目生产过程无废水产生，仅雨季雨水冲刷产生的高悬浮物地表径流，和办公生活区产生的生活污水。
根据工程分析，采区内地表径流雨季日平均水量约为17.15m3/d，主要污染物为SS；生活污水产生量为1.16m3/d，232m3/ a，其中食堂废水量为0.23m3/d，46m3/ a，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。
（3）排水方案
项目内实行雨污分流排水体制，项目内矿区雨水经排水沟收集后流入项目东南角50m3的沉砂池，收集、沉淀后回用于项目区洒水降尘；生活污水经1m3的油水分离器和5m3的沉淀池处理后暂存于30m3的储水池中，全部回用于晴天矿区洒水降尘，不外排。
（4）项目废水回用可行性分析

①生活污水

项目内设置旱厕，无冲厕废水产生，粪便供附近农民用作农家肥。本项目生活污水产生量为1.16m3/d，232m3/ a，其中食堂废水量为0.23m3/d，46m3/ a，建设单位实际设置1m3的油水分离器和5m3的沉淀池隔油、沉淀处理生活污水。项目生活污水主要是员工的餐饮废水、洗漱废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油等。从水质上看，由于矿区洒水降尘用水对水质要求不高，因此项目生活污水经隔油、沉淀处理后可回用于矿区洒水降尘。从水量上看，矿区晴天洒水降尘用水量为15t/d，而生活污水产生量较小，可完全回用于洒水降尘。因此，生活污水回用于洒水降尘是可行的。
②地表径流

项目矿区雨天地表径流通过截排水沟进入沉砂池，收集、沉淀后回用于洒水降尘。地表径流污染物主要为SS，经过沉淀后得到削减，且项目加工用水对水质要求不高，故项目收集雨天地表径流回用于洒水降尘是可行的。

综上所述，项目生活污水经处理后可完全回用于洒水降尘，不外排，雨水收集后回用于洒水降尘，可以减少取用新水量，对周围地表水环境影响较小。

（5）对螳螂川和赤鹫小河的影响分析

项目区地表水为周边地表水为开采区东北面128m处的螳螂川和东面136m处的赤鹫小河，其水环境功能主要为工业用水及农田灌溉用水，无饮用功能。

项目生产过程无废水产生，生活污水经生活区1m3的油水分离器和5m3的沉淀池处理后回用于项目区域洒水降尘，不外排；地表径流经开采区东南角50m3的沉砂池沉淀后回用于洒水降尘，地表径流中污染物主要为SS，经沉淀后，可有效降低污染物SS的浓度。矿山开采过程中要求企业严格控制矿区开采范围，并且做好相应的防护措施，禁止乱挖乱倒，严格按照环评提出的措施进行实施，项目运行对螳螂川和赤鹫小河的影响较小。

4、地下水环境影响分析

①对地下水补给、径流、排泄影响

根据矿山设计方案，矿体位于山坡部位，最低开采标高1650m，处于当地河水位和当地最低侵蚀基准面（1638m）以上，经项目现场实地勘察，现场调查矿区东南侧有地下泉水出露（出露点标高约1638m），项目区地下水主要由大气降水、螳螂川及赤鹫小河地表水补给：即以垂直渗入为主，沿裂隙运移，渗入地下形成地下水，再以泉水形式排泄。同时矿山最低开采标高为1650m，位于矿区范围内稳定含水层之上，矿山开采不会影响到稳定含水层水位，但会扰动位于矿区上部的裂隙水含水层，会影响裂隙水含水层的雨天地下水补给。雨天随着降雨量的增加，采场区雨水可沿采场截排水沟、破面、沟谷排泄。综上，项目开采过程中，对地下水影响很小。

②对地下水水质的影响

项目采矿范围内，最低采面高度1650m，根据矿山设计方案，项目区最低侵蚀基准面（1638m），矿石的化学成分是CaMg(CO3)2，不含有害元素，雨水淋溶不会对地下水水质产生污染，项目运营期产生的生活污水经隔油、沉淀后回用，不外排，对地下水水质影响非常小。

另外，项目废机油、柴油等危险物质若发生泄漏、渗透进入地下水环境，将对地下水水质造成一定影响。因此，项目危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；柴油储罐区应按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。采取以上防渗措施后，废机油、柴油等危险物质泄漏、渗透对地下水水质的影响不大。

③项目取水对地下水水位的影响

项目用水为地下水，但为地下水排泄水，不属于打井取水，且项目的建设运行不会对地下水的补给、排泄、径流产生影响，项目的取水为区域地下水自然排泄的水，对区域地下水水位基本无影响。目前，项目正在办理取水相关手续。

综上所述，本项目运营对地下水水位、水质产生的影响较小。

5、声环境影响分析

本项目噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同阶段会产生不同的噪声，其强度与工作状态等因素有关。石料开采、破碎产生的噪声以及施工机械运行产生的噪声是本项目主要的噪声来源。根据项目设备特征和周围环境的特点，项目产噪设备可视为点声源，声场为自由声场，噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其噪声衰减预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)       （公式1）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，

Adiv＝20lg（r/ro）

 Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为15dB；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，

Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8；

Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。

预测点的A声级叠加公式：
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         （公式2）
公式中：

LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。
（1）噪声源情况
项目噪声主要来源于开采中的机器设备、运输车辆噪声，破碎、筛分等矿石加工噪声，源强为70dB(A)~100dB(A)之间。加工区产噪设备经采取减震垫、厂房隔声等措施后，实现降噪5-15dB(A)，噪声源强如下表所示：

表7-10  项目主要设备噪声源强   单位：dB(A)
序号
设备名称
单位
数量
等效声级
叠加
降噪值
治理后噪声源强
1
潜孔钻机
台
1
95
95
10
85
2
浅孔凿岩机
台
1
95
95
10

85

3
挖掘机
台
1
90
90
5

85

4
自卸汽车
台
3
70
74
0

74

5
装载机
台
2
93
96
10
86
6
移动空压机
台
1
90
90
5

85

7
一级颚式破碎机
台
1
100
100
15
85
8
反击式破碎机
台
1
90
95
15
80
9
筛分机
台
1
90
90
10
80
10
打砂机
台
2
80
83
10

73

11
皮带输送机
套
1
70
70
5
75
12
叠加

93.53

（2）噪声环境影响预测
噪声源强叠加后以生产区作为点源计算，并以点源噪声衰减模式预测厂界周边的噪声值，根据噪声衰减公式，对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表7-11。

表7-11  厂界噪声预测情况   单位：dB(A)
噪声源强
厂界
距厂界最短距离（m）
厂界贡献值
93.53
东厂界
58
58.26
南厂界
70
56.63
西厂界
55
58.72
北厂界
180
48.42
项目仅白天进行生产，从上表可看出，高噪声设备安装减震设施，并封闭设置，经分析可知，运营期间所有设备同时运行时，厂界噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值60dB(A)要求，对外环境影响很小。

项目后期靠村庄侧预留禁采区后，周围噪声敏感目标为开采区北面500m处的车坝村，噪声衰减后基本无影响。项目运输成品外售过程中会对沿线村庄造成一定噪声影响，本环评要求对运输成品的运输车辆经过沿线村庄时必须匀速慢行，禁止鸣笛，同时严禁运输车辆超载等，做到文明驾驶，将运输车辆噪声降至最低，以降低交通噪声对沿途村庄的影响。

6、矿山开采爆破影响分析
爆破对环境影响主要为爆破噪声、爆破振动、爆破粉尘、爆破飞石。

①爆破噪声

爆破将产生高声功率的瞬间噪声，其声功率高达120dB（A），对采场周边有一定影响，特别是对长时间在采场工作的人员有很大的损害。后期靠村庄侧预留禁采区后，距离项目区最近的噪声敏感点为500m处的车坝村，运营期爆破噪声经距离衰减后对敏感点基本无影响。

②爆破振动

本项目采用小剂量多次用药的爆破方式，后期靠村庄侧预留禁采区后，距离项目区最近的噪声敏感点为500m处的车坝村，爆破振动对周边村庄影响较小。

③爆破粉尘
爆破产生的粉尘量属于间断排放，爆破产生的粉尘量不大，爆破粉尘主要沉降在采区内，对周边大气环境影响不大。

④爆破飞石

爆破会产生飞石，飞石突然溅出将损害采场周边的植物，破坏植物的枝叶，影响植物的正常生长，甚至引起死亡。同时，会对爆破操作人员、周边人员、生畜的生命安全造成严重影响。项目后期靠村庄侧预留禁采区后，周边村庄位于开采区外500m处，满足《爆破安全规程》（GB6722-2011）规定，浅孔爆破法破大块：爆破个别飞石对人员的最小安全距离不得小于300米的要求。另外，爆破时需县专业爆破人员进行爆破，设立300m的爆破警戒线，在显著位置安设明显标志，爆破时由专人值班，在采场周边严禁任何人员和牲畜进入爆破警戒线内，减少飞石对爆破工作人员及区内其他工作人员的伤害。

⑤爆破警戒线

综上分析，本项目最终确定爆破安全警戒线距离为300米，项目矿界北侧设置禁采区后，项目距周边村庄距离符合要求。

7、固体废物环境影响分析
项目运营期产生的固体废物主要是生产固体废物和生活垃圾，根据工程分析可知，项目固体废物为2003.63t/a。包括生产固体废物2000.03t/a，生活垃圾产生量为3.6t/a。

生产固体废物主要为开采中产生的积土夹石块等废土石以及机修过程中产生的废机油、废油桶、含油抹布。废土石暂存于采空区，用于厂区内运输道路、周边村庄运输道路、地基填平，利用率达100%，不产生永久弃渣。废机油与废油桶属于危险废物，产生量为0.02t/a，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位清运处置。含油抹布属于危险废物豁免管理清单中所列物品，与生活垃圾一起收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。

综上，本项目的固体废物能够100%处置，对周围环境的影响较小。

根据现场踏勘，项目内未设危废暂存间，本环评要求新增设1个危废暂存间，用于收集、暂存废机油等危险废物。环评建议危废暂存间面积为3m2，位于工具房（原生活区）旁边，危废暂存间的设置需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，必须密闭，做好防风、防雨、防渗、防晒、分类堆放等措施，并设标识牌。
危险废物储存、处置要求

（1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求危险废物处置间需满足以下要求：

①危险废物贮存场、处置场必须符合国家规定标准，配套防火器材、要求防渗漏。

②储存室均需要设施照明措施。

③储存室地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。

④储存室周围设置截排水沟。

（2）储存措施要求：

①应对每一次回收的危废进行记录，具体内容包括：废物名称、来源、数量、特性、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。

②定期检查废油桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理处置。

采取上述处理措施的前提下，本项目固体废物均可得到合理处置，固废处置率为100%，对周边环境影响较小。
8、环境风险分析

本项目不设炸药仓库，需要爆破时委托专业爆破公司进行爆破工作，运营期的风险为边坡危害、爆破过程中引发的伤亡事故、职业危害影响，不属于环境风险范畴。因此，项目运营期风险主要为柴油的储存过程。

（1）风险调查及评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：


[image: image17.wmf]n

n

2

2

1

1

q

q

q

Q

Q

Q

Q

+

¼

¼

+

+

=


式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

本项目危险物质为柴油，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下：

表7-12  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

柴油

/
10

2500

0.004

项目Q值∑
0.004

注：柴油：根据HJ169-2018附录B。

由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。
表7-13  环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析
综上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

（2）环境风险识别

项目风险物质识别见下表。

表7-14  项目危险物质理化性质及毒性特征一览表

名称

最大储量（t）

理化性质

危险特性

物质风险辨识

柴油

10

熔点-18℃，沸点282-338℃；相对蒸汽密度（空气=1）0.70~0.75；易燃；不溶于水，溶于醇等溶剂。

其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧产生有害产物CO、CO2。兔经口LD50(mg/kg)：>5000，大鼠吸入LC50(mg/m3/4h)：>5000。

燃烧、爆炸

项目环境风险识别情况见下表。

表7-15  项目环境风险识别汇总表

序号

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

备注

1

柴油储罐

柴油

泄漏、火灾、爆炸

大气、地表水、地下水

车坝村、螳螂川、赤鹫小河

无地下水敏感目标
（3）环境风险分析
项目柴油储罐于室外露天设置，存储期间若发生泄漏，经地表水冲刷汇入赤鹫小河和螳螂川，影响其水质，若随地表径流渗透进入地下，还将地下水水质造成影响。另外，天气炎热或遇高温情况下，储罐会发生爆裂或爆炸，若遇明火还会燃烧，爆炸、燃烧过程会产生CO、CO2等有害气体，影响项目区域环境空气质量。且对项目区周边车坝村等敏感点存在一定安全隐患。

（4）环境风险防范措施及应急要求

a、环境风险防范措施：

①柴油储罐周边设置围堰，并进行地面硬化防渗，适当采取覆盖措施；

②柴油储罐周围设置禁止明火标志牌；

③定期检查柴油储罐密封性，杜绝泄漏；

④禁止与强氧化剂共同存储；

⑤项目危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；柴油储罐区应按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s；
⑥根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求结合企业实际情况编制《建设项目环境风险应急预案》。

b、应急要求：

①若发生火灾：尽可能将容器从火场移至空旷处；喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束；处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离；用雾状水、泡沫、千粉、二氧化碳、砂土灭火。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

②若发生泄漏：迅速撒离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服；尽可能切断泄漏源；防止流入排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂石或其它不燃材料吸附或吸收；也可以在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至糟车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（5）环境风险分析结论

项目运营过程中柴油的存储存在一定的环境风险，企业在严格按照有关标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，编制完善环境风险应急预案，并到相关部门备案的前提下，项目环境风险是可控的。
表7-16  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

云瑞采石场赤鹫镇小河边石灰岩矿生产转型升级建设项目
建设地点

（云南）省

（昆明）市

（ ）区

（富民）县

（ ）园区

地理坐标

经度

102°29′31.37″~102°29′43.11″

纬度

25°21′48.52″~25°21′56.95″

主要危险物质及分布

柴油，柴油储罐设置于采矿区东南侧地磅房斜对面

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

项目柴油储罐于室外露天设置，存储期间若发生泄漏，经地表水冲刷汇入赤鹫小河和螳螂川，影响其水质，若随地表径流渗透进入地下，还将地下水水质造成影响。另外，天气炎热或遇高温情况下，储罐会发生爆裂或爆炸，若遇明火还会燃烧，爆炸、燃烧过程会产生CO、CO2等有害气体，影响项目区域环境空气质量。且对项目区周边车坝村等敏感点存在一定安全隐患。

风险防范措施要求

①柴油储罐周边设置围堰，并进行地面硬化防渗，适当采取覆盖措施；

②柴油储罐周围设置禁止明火标志牌；

③定期检查柴油储罐密封性，杜绝泄漏；

④禁止与强氧化剂共同存储；

⑤项目危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；柴油储罐区应按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s；

⑥根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求结合企业实际情况编制《建设项目环境风险应急预案》。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。

9、土壤环境影响分析

（1）土壤环境影响评价工作等级的确定

本项目为砂石料开采加工项目，产品包括公分石和机砂。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，属于行业类别中的采矿业的其他，土壤环境影响评价范围为Ⅲ类，项目占地约57600m2（在5-50hm2之间，属于中型），属于污染影响型，周围存在耕地，环境敏感，根据HJ964-2018中表4，项目土壤环境影响评价工作等级为三级，又根据HJ964-2018中8.7.4条，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。

（2）土壤环境影响分析

项目区设置有储存能力为10t的柴油储罐，加油区滴落油品及废水收集、处理过程可能渗漏污染土壤，主要污染物为石油类，因项目对土壤环境的影响主要涉及地面漫流影响及渗入途径影响，对照HJ964-2018中9.2.3.3条污染影响型的防控措施：

①涉及地面漫流影响的，应根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙，以防止土壤环境污染；

②涉及渗入途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

环评要求建设单位加强运行管理，从油品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查储油、加油设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。且对油罐区及危险固废暂存间进行防渗处理，污水处理设施等均水泥硬化处理；生活垃圾、污泥、危险固废等固体废物集中收集，堆放于室内，避免雨天雨水冲刷产生淋滤水。项目目前所采取的措施基本满足土壤污染防控要求，对土壤环境影响可控。
三、选址合理性分析

项目位于富民县赤鹫镇小河边，项目为现有矿山的改造升级，项目区水、电、通信设施完备，交通便捷，便于项目建设、运营。项目区范围及周边无古树名木及文物保护单位，评价范围内不涉及自然保护区，亦无需要特殊保护的环境目标。所以，本项目不属于上述禁止开采的区域。项目选址是可行的。
1、与云南省非煤矿山转型升级相符性分析

本项目与云南省人民政府文件《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》（云政发[2015]38号）的符合性分析详见下表。
表7-17  与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》中

“现有非煤矿山应当具备的基本条件”符合性分析表

文件要求

项目情况

符合性

（1）生产规模符合标准要求，矿山符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划；

生产规模为12.5万t/a，符合建筑用石材类（饰面用除外）现有矿山最小开采规模应≥10万t/a的要求。符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划。

符合

（2）依法取得采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证等证照，达到安全生产标准化三级及以上；

本项目已取得采矿许可证、工商营业执照，以及安全生产许可证。
符合

（3）与相邻矿山以及村庄、重要设施之间的安全距离符合“严格新建非煤矿山准入标准”的有关规定，即露天采石 （砂）场矿界与村庄的距离小于500米，矿界与矿界之间安全距离小于300米，2个以上（含2个）露天采石（砂）场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶（层）开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的（本文印发之前已取得合法探矿权的除外）；

本项目不处于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。项目与富民县铫丰采石场矿界距离仅为50m，但目前已关停。

项目承诺设置禁采区，确保与村庄的距离大于500m。
不冲突

（4）具有相应资质的设计单位编制的满足国家法律法规和设计规范要求的安全设施设计。通过环境影响评价，有环保审批及验收手续，污染防治和生态保护措施符合有关要求；

项目已于2019年4月编制了《富民县云瑞采石场赤鹫镇小河边石灰岩矿12.5万t/a露天采矿工程安全设施设计》；目前正在办理项目环保审批手续。

符合

（5）矿山生产系统及安全设施齐全有效，满足矿山安全规程、设计规范要求。地下开采矿山每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，每个生产水平(中段)均应至少有2个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。露天开采矿山应自上而下分台阶(层)开采，台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求；

本项目矿山生产系统及安全设施齐全有效，满足矿山安全规程、设计规范要求。露天开采矿山自上而下分台阶（层）开采，且台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求。

符合

（6）无重大安全隐患，没有非法、违法开采行为,未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺；

本项目无重大安全隐患，没有非法、违法开采行为，未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺。

符合

（7）有与职业病防治工作相适应的有效防护设施，职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；

项目有与职业病防治工作相适应的有效防护设施，职业病危害因素强度或浓度符合国家职业卫生标准。

符合

（8）符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。

本项目符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。

符合

由上表可知，本项目与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》中“现有非煤矿山应当具备的基本条件”相关要求相符。

2、与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172）的相符性分析

本项目与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172）的符合性分析详见下表。
表7-18  与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》

（云环通[2016]172）的相符性分析
文件要求

项目情况

符合性

按照《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》（云政发【2015】38号）要求，严格砂石开采建设项目的环评审批，具有下列情形之一的砂石开采项目，一律不予审批项目环评文件：
（1）位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域的；

本项目位于昆明市富民县赤鹫镇小河边，项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产地等环境敏感区域。
符合

（2）位于重要城镇、城市面山的；

本项目位于昆明市富民县赤鹫镇小河边，距离富民县约13km，且项目不属于重要城镇、以及城市面山的。
符合

（3）露天采石（ 砂）场矿界与村庄的距离小于500米的；

本项目与村庄距离均大于500m。
符合

（4）位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内的；

本项目不处于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内。

符合

（5）新建、改建、扩建建筑用石料和建筑用砂项目，开采规模不得小于30万吨/年和10万吨/年，露天开采服务年限不得小于6年。同时按照项目环评及批复要求落实相应环保措施，规范设置排土场，单独堆存剥离表土用于生态修复；配套建设相应的截排水及拦挡设施减缓水土流失，防止水污染；加强洒水降尘防止扬尘污染；按照“边开采、边恢复”的原则制定矿山生态恢复治理方案，及时开展生态修复。
①本项目生产规模为12.5万t/a。
符合

②本项目服务年限为28年。
③项目破碎区、机砂区、筛分区、磨粉区、成品堆场均进行封闭；破碎区、成品库采用喷雾降尘。

④项目已加强洒水降尘防止扬尘污染，并按照“边开采、边恢复”的原则制定矿山生态恢复治理方案，及时开展生态修复。
由上表可知，本项目与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172）相关要求相符。
3、与《昆明市河道管理条例》符合性分析

根据《昆明市河道管理条例》：河道管理范围为已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5米的区域。河道的保护范围为河道管理范围以外100米以内的区域。

项目开采区距离东北侧螳螂川和东侧赤鹫小河分别为128m和136m，加工区距离赤鹫小河约50m，属于《昆明市河道管理条例》中河道保护范围，在河道保护范围内禁止下列行为：　

表7-19  项目与《昆明市河道管理条例》相符性一览表

河道保护范围内禁止行为
项目情况

符合性

建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目；
本项目为矿山开采加工，不排放氮、磷等污染物；技改后开采区东北侧螳螂川和东侧赤鹫小河分别为128m和136m。且根据生态环境综合评估意见表及实地联勘联审工作意见表中水务局意见，项目采区不在河道100m保护范围内，同意项目选址。
不违反
倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物；
本项目废土石暂存在采空区，用于项目区道路、周边道路、地基填平，生活垃圾统一收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置，危险废物暂存于危废暂存间，并定期委托有资质的单位清运处置，不倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物。
不违反
向河道排放污水；
项目无生产废水产生，生活污水经隔油、沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。
不违反
毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林；
项目占用林地已取得云南省林业和草原局出具的使用林地审核同意书（云（昆）林资许准[2019]360号），且已根据《森林法》有关规定，交纳了补偿金。

不违反
爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。
    根据生态环境综合评估意见表及实地联勘联审工作意见表中水务局意见，项目开采区不在河道100m保护范围内，同意项目建设。加工区距离赤鹫小河约50m，但不属于影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。
不违反
因此，根据生态环境综合评估意见表及实地联勘联审工作意见表中水务局意见，项目不违反《昆明市河道管理条例》相关要求。
4、规划符合性分析

项目区域目前尚未列入规划，若今后有涉及项目区域的相关规划颁布实施，则本项目承诺根据相关规划要求进行调整。

    5、生态红线对比分析

根据昆明市生态环境局富民分局证明，本项目矿权范围不占用富民县生态红线。

6、环境影响可控性分析

由本环评的影响分析可知，项目营运期将产生废气、废水、噪声、固体废物，产生的污染物将对周围环境产生一定的影响。项目在对采矿区、加工区产生的废气进行洒水降尘，加工区分区密封并设置喷雾降尘设施、布袋除尘设施，采用湿式破碎后产生的粉尘对周围环境影响较小；项目生产过程中无废水排放，生活污水经油水分离器、沉淀池处理后进入储水池储存，储存的水用于洒水降尘；项目产生的噪声通过距离衰减、安装减震垫后对保护目标影响不大；废土石暂存在采空区，用于项目区道路、周边道路、地基填平，生活垃圾统一收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置，危险废物暂存于危废暂存间，并定期委托有资质的单位清运处置，固体废物能实现100%处置；通过在项目外修建截水沟及项目内部修建排水沟后能减少项目内的水土流失现象，且项目在采矿结束后会进行覆土绿化，恢复区域内景观生态环境。

综上所述，项目营运期产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施的前提下，营运期产生的环境影响均可得到有效控制，项目的存在不会改变当地的环境功能，能够满足当地环境保护的要求，选址可行。

四、项目平面布局合理性分析

根据项目平面布置可知，项目办公生活区与矿区、加工区分开布置。矿区地处荒山缓坡上，为相对独立平台；加工区、成品库及办公生活区拟设置于矿区东南侧已关停的铫丰采石场采空区内。

1、矿区北、西两侧均为山体，植被覆盖度高，可降低粉尘、噪声对外环境影响；

2、加工区布置于开采区东南面，由北向南依次布置破碎、筛分、打砂工序，有利于项目白云岩矿的运输，减少场内运输距离。

3、场内运输道路利用矿区东南面现有乡村道路（小龙段），向内部各开采平台“之”字型延伸，以利于内外运输方便，降低运输成本。

4、项目靠近村庄一侧设置禁采区，与村庄始终保持500m，且生产设备尽量远离村庄设置，项目营运过程中产生的粉尘、噪声对环境保护目标影响不大。

综上所述，项目总体布局基本合理。


表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	　
	施工期
	场地平整、材料运输、堆放等
	扬尘
	运输车辆加盖篷布，严禁超载、施工现场洒水抑尘、散料堆场等进行覆盖
	达《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中无组织排放标准

	
	
	施工机械和车辆尾气
	CH、CO、NOx
	自然稀释扩散
	影响小

	
	运营期
	矿区
	采场作业
	无组织粉尘
	洒水降尘，运输车辆加盖蓬布或防尘网
	无组织粉尘达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

	
	
	
	装卸作业
	
	
	

	
	
	
	运输道路
	
	
	

	
	
	加工区
	给料
	无组织粉尘
	密封、喷雾降尘
	

	
	
	
	破碎
	
	密封、喷淋湿式破碎
	

	
	
	
	筛分
	
	密封、喷雾降尘
	

	
	
	
	打砂
	
	密封、喷雾降尘
	

	
	
	
	皮带输送
	
	密闭输送
	

	
	
	
	成品装卸粉尘
	
	密封、喷雾降尘
	

	
	
	爆破
	爆破废气
	自然稀释扩散
	影响小

	
	
	运输车辆
	尾气
	自然稀释扩散
	影响小

	
	
	食堂
	油烟
	处理风量为2000m3/h，净化效率≥60%的油烟净化器
	达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准2.0mg/m3

	水污染物
	施工期
	生活废水
	SS
	收集后用于洒水降尘
	影响小

	
	
	设备清洗水
	SS、石油类
	设置1个容积为5m3的临时沉砂池，沉淀后回用于洒水降尘
	影响小

	
	
	暴雨径流
	SS
	
	

	
	运营期
	办公生活区
	生活污水
	生活污水经容积为1m3的油水分离器和5m3的沉淀池处理后暂存于30m3的储水池中，晴天回用于项目区洒水降尘，不外排
	不外排，影响小

	固体废物
	施工期
	场地平整
	土石方
	实现挖填平衡，不产生永久弃方
	处置率100%

	
	
	施工场地
	建筑垃圾
	可回收部分出售给废品回收站，不可回收部分运至建设部门指定场所
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置
	

	
	运营期
	生产固废
	废土石
	暂存于采空区，用于项目区道路、以及周边村庄道路、地基填平
	处置率100%

	
	
	
	废机油、废油桶
	暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置
	

	
	
	
	含油抹布
	统一收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置
	

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	
	

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	合理安排施工时间和施工机械运转顺序，避免所有高噪声设备同时运行
	达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间≤70dB（A），夜间不施工

	
	运营期
	爆破、破碎、筛分、打砂、采挖等
	噪声
	合理布局生产设备；合理安排作业时间；加工区分区密封，高噪声设备减震等
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	生态保护措施及预期效果：

在矿区开采的前后做好相应的防治措施，具体的防治措施如下：
（1）开采前措施

矿山开采时应先行治理存在安全隐患的边帮，清除其上部残留的不稳定岩块或土块。

（2）工程措施

    建设单位必须在采区边界外修建截水沟，阻挡采区外围地表径流进入采区引起水土流失；在采区道路两侧修建排水沟，连接至沉砂池，地表径流经收集、沉淀后回用于洒水降尘。

（3）临时防护措施

采矿平台修建排水沟和临时拦挡。

（4）植物措施

项目还应积极保护不受开采影响的植被，保证采区周围拥有较高的植被覆盖率，进一步防止水土流失。同时，在开采平台、开采边坡和矿山道路区栽植爬山虎、撒播高羊茅、狗牙根等植被。

（5）闭矿后措施

在停止开采或闭矿后，需对开采区域采用工程及植物措施进行复垦，恢复地貌及植被，届时，区域生态环境将得到一定修复。具体实施阶段需委托有资质的单位按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求，进行矿山地质环境的恢复治理设计，制定切实可行的复垦方案。做好相应的防范措施，才能使生态环境受到的影响程度降到最低，这样才有利于生物多样性和生态环境的保护，切实达到防治开采带来的生态环境影响的目的。




表九  结论与建议

	本项目总投资120万元，矿权范围为52900m2，后期开采区面积为19600m2，本项目改造内容为：①将原云瑞采石场和秦洪德石塘进行整合，并扩大矿区范围；②更换破碎机、筛分机及打砂机；③加工区、成品库位置调至矿区东南侧爆破警戒线外已关停的铫丰采石场采空区内；④给料过程安装喷雾降尘设施；破碎区密封，并设置喷淋降尘设施，采用湿式破碎；筛分、打砂区进行分区密封，设置喷雾降尘装置；成品库密封并设置喷雾降尘设施；⑤生活区位置调整至矿区东南侧北小段乡村道路北侧。技改完成后开采、加工石灰岩矿的规模为12.5万t/年，产品为公分石和机砂。

根据相关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结论与对策如下：

一、结论

1、产业政策符合性分析

项目以白云岩矿为原料，通过采挖、破碎、筛分、打砂等工序生产普通建筑材料用白云岩矿，项目使用的设备、工艺及加工的产品均不属于国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类及淘汰类。因此，本项目符合国家现行的产业政策。

2、项目选址合理性分析

项目区域目前尚未列入规划，如今后有涉及项目区域的相关规划颁布实施，项目承诺根据相关规划要求进行调整；项目建设与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级实施意见》（云政发[2015]38号）中“现有非煤矿山应当具备的基本条件”相关要求相符；与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通[2016]172）相关要求相符；项目的建设运行不违反《昆明市河道管理条例》相关要求；项目运行中产生扬尘、粉尘、尾气、生活污水、噪声、固体废物在实施环评报告提出的污染防治对策措施以后对周围环境影响不大。因此项目选址合理。

3、环境质量现状

本项目所在地目前环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水螳螂川水质达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准要求，超标污染物为COD、BOD5、氨氮、总磷，项目区域地表水体属于不达标区域。声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

4、施工期环境影响分析

（1）环境空气影响分析

项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、机械及运输车辆尾气。施工扬尘通过洒水降尘、易扬尘物料土工布覆盖等措施后可降低其影响；机械及运输车辆尾气产生量较少，项目区地势开阔，污染物经空气稀释扩散后对周围环境影响小。

（2）水环境影响分析

项目施工期产生的废水主要为施工人员生活废水、施工废水、地表径流等，生活废水经收集、沉淀后回用于洒水降尘；施工废水、地表径流主要污染因子为SS，经临时沉砂池收集、沉淀后回用于洒水降尘，不外排，对周围水环境影响小。

（3）施工噪声影响分析

项目施工期通过优化施工时序，夜间不施工，电锯、切割机等噪声设备在室内使用，装修材料定尺定料等措施后，对周围环境影响小。

（4）施工固废影响分析

施工期固废主要为土石方、建筑垃圾、生活垃圾等，土石方实现挖填平衡，不产生永久弃方；建筑垃圾可回收利用的外售给废品回收站，不能回用的清运至建设部门指定场所处置；生活垃圾统一收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置；固废处置率100%，对周围环境影响小。

（5）生态影响分析

本项目为矿山升级改造项目，拟将办公生活区、加工区位置调整至矿区东南侧已关停的铫丰采石场采空区内，施工期扰动地表为现状已被扰动区域，施工活动期间可能加剧地表水土流失。但施工后期项目初步完成建设、裸露地表得到覆盖、绿化完成后，将会逐渐得到减缓，最终将消失，相对于现状生态环境将有一定改善。

5、运营期环境影响分析

（1）生态环境影响分析

本项目矿区已建成多年，已经对当地的动植物资源产生了一定干扰，动植物也已经对采矿活动产生了一定的适应。通过对照矿区范围内与矿区范围外基本同类型自然生态的动植物资源种类，发现差别不大，项目区内保护动物具有趋利避害本能，故本矿山的建设对动植物影响影响不大。并且，项目对开采区修建截、排水沟，道路两侧修建排水沟连接沉砂池，并在矿区种植植物，通过采取以上措施后能降低水土流失，达到减小水土流失的目的。在项目服务期满后采取工程措施和植物恢复措施来对已开采完的矿山进行封场绿化，切实达到防治开采带来的生态环境影响，恢复当地景观。

（2）大气环境

①粉尘影响分析

本项目运营期无组织粉尘主要来源于矿区采场作业、装卸作业、运输道路、以及加工区的破碎、筛分、打砂等工序。项目粉尘产生量共14.78t/a，经采取洒水降尘、湿式作业、分区密封、并设置喷雾降尘等措施后，粉尘排放量为1.9t/a，粉尘排放可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，距离项目最近的敏感点为开采区北侧500m处的车坝村，项目排放的粉尘对其影响很小，因此，项目运行期间产生的粉尘对周围环境及敏感目标的影响不大。

②爆破废气

本项目爆破频次为4次/月，炸药产生的污染物产生量不大，主要是少量的NO2和粉尘。由于项目用地空旷，爆破废气能较快在大气中自然扩散。且项目爆破区域北面、西面均为山体，设置禁采区后爆破区离项目北面的车坝村距离为500m，同时与保护目标之间有山体和植被相隔，因此爆破产生的废气通过扩散后对周围大气环境影响不大。

③尾气

矿山在矿石开采、装卸和运输矿石过程中，使用挖掘机、推土机及汽车等机械和运输车辆，运行过程中将排放少量尾气，但由于营运过程中机械设备少，产生的尾气量少，且设备处在空旷地带，依靠较好的空气对流条件可在短时间内扩散，对周围环境影响较小。

④油烟

本项目职工食堂油烟安装油烟净化器，油烟经处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准后排放，项目油烟废气不会对环境空气质量造成明显的不利影响。

（3）水环境

①本项目矿区及加工区生产过程中均不产生废水，项目防、排水任务主要是排出采场内外的大气降水，采场外的雨水通过在采场周围修建截水沟排走，采场内产生的径流泥沙较多，拟通过沉砂池沉淀后回用于洒水降尘。

②本项目生活污水产生量约为1.16m3/d，经隔油、沉淀处理后再进入储水池储存，待晴天全部回用于矿区洒水降尘，不外排，对周围地表水体影响较小。

（4）声环境

项目运营期噪声主要来源于潜孔钻、挖掘机、破碎机、运输车辆、振动筛、爆破时产生的噪声等，具有阶段性、临时性和不固定性。根据影响分析预测可知，采取合理布置生产设备、高噪声设备密封设置并安装减震设施等措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周边村民影响较小。

项目运输成品石料时会经过村庄时可能对道路沿线产生一定噪声影响，本环评要求运输成品的运输车辆经过村庄时必须采取匀速慢行，禁止鸣笛等措施，降低交通噪声对沿途村庄的影响。

采取以上措施后，项目运营期产生的噪声对周围环境影响较小。

（5）固体废物

项目运营期产生的固体废物主要是生产固体废物和生活垃圾，废土石暂存于采空区，用于项目区道路、周边村庄道路、地基填平，利用率达100%，不产生永久弃渣。废机油与废油桶属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位清运处置；含油抹布与生活垃圾一起收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。

在采取以上措施后，本项目固体废弃物对外环境的影响不大。

二、污染防治对策措施

（1）大气环境污染防治对策措施
①加工区的给料口、破碎区、筛分区、打砂区分区密封；
②对项目区皮带进行密闭；
③破碎区设置喷淋设施，采用湿式破碎，降低粉尘产生量；

④给料口上方设置喷雾降尘设施，进行喷雾降尘；

⑤成品库密封设置，仅留运输车辆进出的门，并设置喷雾降尘设施；

⑥筛分区、打砂区分别密封，设置喷雾降尘装置；

⑦采场采掘过程、装卸过程、道路运输过程均需加强洒水，保证矿石含水率，以降低粉尘产生量。

⑧加强矿区和运输道路两侧的绿化，并加强运输道路的养护。

（2）水环境

①矿区最低处（东南侧）设置容积为50m3的沉砂池，高悬浮物的地表径流收集、沉淀后回用于洒水降尘；
②生活污水经容积为1m3的油水分离器和容积为5m3的沉淀池隔油、沉淀后，储存在容积为30m3的储水池内，待晴天回用于项目区洒水降尘，不外排；
③按昆明市政府有关“禁磷”、“禁白”的要求，禁止使用含磷洗衣粉和含磷洗涤剂。

（3）声环境

①禁止夜间进行采矿、加工作业；

②在高噪声设备如破碎机、筛分机等与地面之间安装减振垫，以减少振动产生的噪声；

③紧固设备上的所有部件，特别是需要经常更换的零部件，避免因个别部件的松动而产生的额外振动噪声；

④在振动筛轴承的内外套之间加以阻尼处理，减小轴承的振动和降低轴承噪声；

⑤在筛分机筛箱的侧板、入料给料口、排料口和接料底盘内加贴橡胶板，有效抑制振动筛侧板的高频振动，减少辐射噪声；

⑥加强项目区绿化，降低噪声影响。

（4）固体废物

①废土石暂存于采空区，用于厂区内运输道路、周边村庄运输道路、地基填平；
②在工具房（原项目生活区）旁边设置3m2的危废暂存间，暂存机修过程中产生的废机油等危废；
③含油抹布、生活垃圾统一收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置。

（5）生态环境影响防治措施

①在露天采场区增设平台排水沟、临时拦挡及覆盖、后期植被恢复措施；
②矿区应做好采空区回填工作，需分期实施绿化方案，并监督落实；
③矿山道路区应修建排水沟及绿化措施，并加强堆场区的植被绿化，尽量种植防尘能力好的树种；
④严格按照矿区范围图开采，不得随意扩大开采范围；
⑤严禁滥砍滥伐。

（6）矿山爆破安全防治措施

矿山爆破应在爆破点外设立300m的爆破警戒线，爆破时由专人值守，在显著位置安设明显标志，爆破前同时发出音响和视觉信号，爆破前留有足够时间，使人员及时躲避。在采场周边严禁任何人员和牲畜进入爆破警戒线内。特别要在乡村道路（小龙段）两端设专人站岗放哨，严禁车辆人员通过，待爆破工作结束并确认安全后方可进入采场。

（7）封场后生态环境保护措施

①矿山服务期满后，需对开采区域采用工程及植物措施进行复垦，恢复地貌及植被。具体实施阶段需委托有资质的单位按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求，进行矿山地质环境的恢复治理设计，制定切实可行的复垦方案，并严格按照复垦方案实施。
②封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

（8）项目环境风险防范措施

①柴油储罐周边设置围堰，并进行地面硬化防渗，适当采取覆盖措施；

②柴油储罐周围设置禁止明火标志牌；

③定期检查柴油储罐密封性，杜绝泄漏；

④禁止与强氧化剂共同存储；

⑤项目危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；柴油储罐区应按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
⑥根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求结合企业实际情况编制《建设项目环境风险应急预案》。

（9）其他

将来项目内容、地点、规模若发生变化，其污染物产生和排放发生重大变化时，需要另行办理环保审批手续。

三、建议

1、本项目拟将办公生活区、加工区、成品库位置调至矿区东南侧已关停的铫丰采石场采空区内，应尽快办理用地手续；
2、加强操作人员的防护，减小噪声和有害气体物质对人体健康的危害； 

3、项目应认真采纳本报告提出的对策措施，确保项目内废水不外排，噪声不扰民，固废100%处置，以消除和避免环境投诉问题的发生；

4、保持项目区内清洁卫生，提高环境对空气的自净能力，改善矿区生态环境；

5、加强企业内部环境管理，建立健全环境管理规章制度，并定期进行监测；

6、加强员工的技能和素质，减少各种风险事故的发生概率，认真做好清洁生产。

四、总结论

综上所述，本项目产生的环境影响包括生活废水、废气、噪声和固废。在采取环评提出的的污染防治措施后，可以得到有效控制，达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。因此，在采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。

五、环境监测计划

便于项目的环境管理，现将本项目环境监测计划列于表9-1：

表9-1  环境监测计划一览表

类别

监测点位

点数

监测项目

监测频率

噪声

项目四周厂界

4个

等效声级

按国家标准方法进行

废气

项目厂界上风向1个，下风向2

3个

无组织粉尘
按国家标准方法进行

六、项目竣工验收

本项目“三同时”污染防治设施措施详见表9-2。

表9-2  项目“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

环保设施、措施

效  果

废气

矿区

采场作业

粉尘

①设置洒水活动软管及喷头；
②凿岩、采挖、装卸等工序进行洒水降尘，车辆加盖蓬布或防尘网；
③道路、空地等加强洒水降尘。
无组织粉尘达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

装卸作业

粉尘

运输道路

粉尘

加工区

给料
粉尘
给料口三面密封，设置喷雾降尘设施。
破碎

粉尘

密封，设置喷淋设施，湿式破碎。
筛分

粉尘

密封，设置喷雾降尘设施。
打砂

粉尘

密封，设置喷雾降尘设施。
皮带输送

粉尘

密闭输送。
成品装卸粉尘

粉尘

成品库密封，设置喷雾降尘设施。

生活区

食堂

油烟

安装处理风量为2000m3/h，净化效率≥60%的油烟净化器。

达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型最高允许排放浓度≤2.0mg/m3
废水

生活污水

COD、BOD5、SS、动植物油等

①厨房设置容积为1m3的油水分离器；

②生活区设置容积为5m3的沉淀池和30m3的储水池；

③生活污水经隔油、沉淀处理后暂存于储水池中，晴天回用于洒水降尘。

不外排

地表径流
SS
矿区东南侧设置容积为50m3的沉砂池，收集、沉淀后回用于洒水降尘。

影响小
噪声

生产设备

噪声

安装消声器，对生产设备设置减震垫进行隔声减震；定期检修和擦拭机械，保障机械正常运转。

达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

固体废物

生产过程

废土石

暂存于采空区内，后用于项目区道路、以及周边村庄道路、地基填平。

处置率100%
废机油、废油桶

暂存于3m2的危废暂存间，定期交由有资质的单位处理处置。

含油抹布

统一收集后清运至周边村庄生活垃圾处置点处置
办公生活

生活垃圾

生态

1、在厂区道路和采区边界尽可能植树和种植花草以提高绿化率。

2、矿区应做好采空区回填工作，需分期实施绿化方案，已完成开采区域及时进行绿化，并监督落实。

风险

①编制应急预案并备案。

②柴油储罐周边设置围堰，并进行地面硬化防渗，适当采取覆盖措施。

③柴油储罐周围设置禁止明火标志牌。

④禁止与强氧化剂共同存储。

⑤与民爆队签订相关爆破协议，项目人员学习并遵守相关爆破安全规定。

⑥事故发生后应对受影响的区域和人员，根据受影响的程度，给予补偿，并且事故对环境产生的破坏应进行恢复。

⑦危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；柴油储罐区应按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
环境管理

1、加大探矿投入，扩大矿区范围、开采年限；

2、加强与八角洞采石场沟通协调；

3、加强环保设备设施的日常维护及监控工作；

4、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率；

5、建立、健全环保规章制度。
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	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                      公  章
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   公  章
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