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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	昆倘高速4标段路面分部2#综合拌和站及小型预制构件厂项目

	项目代码
	2105-530124-89-05-880566

	建设单位联系人
	邓少奇
	
	

	建设地点
	富民县散旦镇散旦村委会

	地理坐标
	水稳拌和站：E 102度38分27.385秒，N25度17分41.451秒）

沥青拌和站：E 102度 38分30.842秒，N25度17分36.249秒）

	国民经济

行业类别
	①水稳拌合料、混凝土属于3021水泥制品制造；

②小型构件预制属于3022砼结构构件制造；

③沥青混凝土属于3099其他非金属矿物制品制造；
④钢筋加工属于3311金属结构制造；
	建设项目

行业类别
	①水稳拌合料、混凝土和小型构件预制属于二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造；

②沥青混凝土属于二十七、非金属矿物制品业60石墨及其他非金属矿物制品制造309；
③钢筋加工属于三十、金属制品业33结构性金属制品制造的其他；

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	富民县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号
	项目代码：2010-530124-89-05-880566

	总投资（万元）
	900
	环保投资（万元）
	89.6

	环保投资占比
	9.96%
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	(否

(是：2021年5月15日开工建设，沥青拌和站正在进行场地平整中。水稳拌和站已建设设施为：生活办公区、混凝土生产线、水稳料生产线底座、蓄水池、料仓大棚、地磅房，其余未建设。未发生环境纠纷，未受到过任何环保投诉，现状未进行处罚。
	用地（用海）

面积（m2）
	28556.13

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。

表1-1  专项评价设置原则与本项目判定情况对照表
专项评价的类别

设置原则

项目判定情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目废气排放主要为颗粒物、苯并[a]芘，沥青拌和站厂界外500米范围内为白水塘村散户（位于厂界南面325m）。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目无工业废水外排。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目涉及的易燃易爆物质主要为柴油、导热油、沥青，根据风险评价判定可知，项目贮存量未超过临界值。
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目取水采用水稳站自打井水，不涉及取水口

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不向海洋外排废水

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
根据上表判定分析，本项目大气环境设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析
（1）与云南省生态红线符合性分析

本项目位于富民县散旦镇散旦村委会。根据富民县自然资源局土地利用总体规划及生态保护红线查询通知书（详见附件3），项目选址不占用基本农田保护区，项目用地范围与生态保护红线无冲突，不涉及生态保护红线。且根据现场调查，项目不在当地饮用水水源地、风景区、自然保护区等生态保护区内，评价区域无珍稀动植物分布，符合生态保护红线的要求。
（2）环境质量底线符合性分析

区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，现状属于环境空气达标区；项目区周边地表水为东面1.6km的龙泉河，龙泉河由南向北流经进入东村河、木板河后汇入普渡河，水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类功能区，现状水环境达标（普渡河桥断面）；区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，现状声环境达标；项目废气经处理后能够做到达标排放；项目无废水排放；噪声可达标排放；固废处置率100%。因此本项目建设不会改变区域环境功能，不会对当地环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。
（3）资源利用上线符合性分析

本项目位于富民县散旦镇散旦村委会，项目用地（临时用地）为林地、自然保留用地，不涉及土地利用上线。

项目所使用的原料全部外购，不涉及矿山、采石、采砂等生产活动，因此满足资源利用上线要求。

（4）与环境准入负面清单符合性分析

根据国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2019 年版）》的通知（发改体改〔2019〕1685号），本项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》中禁止事项中。

项目不属于《长江经济带负面清单指南》的负面清单。
项目建设前期取得了云南省固定资产投资项目备案证，备案号（项目代码）为2010-530124-89-05-880566。
综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。

2、产业政策符合性分析
本项目为水泥制品制造、砼结构构件制造、其他非金属矿物制品制造、钢筋加工项目，为高速公路建设提供施工材料项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令，2020年1月1日起实施），本项目不属于其中的鼓励、限制和淘汰类项目，项目于2021年5月10日取得取得了云南省固定资产投资项目备案证，备案号（项目代码）为2010-530124-89-05-880566，因此项目符合现行的产业政策。
3、项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
本项目位于富民县散旦镇散旦村委会属于长江水系。根据《中华人民共和国长江保护法》相关规定，本项目与其符合性分析见下表。

表1-2     项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析对照表

序号

相关内容

项目情况

符合性

1
禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业
本项目为水泥制品制造、砼结构构件制造、其他非金属矿物制品制造、钢筋加工项目，为高速公路建设提供施工材料项目。不属于化工、重污染企业项目，项目选址于富民县散旦镇散旦村委会，不涉及非法侵占河湖水域，不属于对生态系统有严重影响的产业
符合
2
禁止重污染企业和项目向长江中上游转移
符合
3

禁止非法侵占河湖水域
符合
4

禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目
符合
5

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库
符合
6

禁止船舶在划定的禁止航行区域内航行
本项目不涉及

符合
7

严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续
本项目不涉及

符合
8

禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源
本项目不涉及

符合
9

禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物
本项目产生的少量沉淀池沉渣经清掏后作为生产原料，不存在倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物行为
符合
10

禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品
本项目不涉及

符合
11

在长江流域水生生物保护区全面禁止生产性捕捞

本项目不涉及

符合

12

在国家规定的期限内，长江干流和重要支流、大型通江湖泊、长江河口规定区域等重点水域全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞

本项目不涉及

符合

13

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线

本项目不涉及违法利用、占用长江流域河湖岸线
符合

14

禁止施用化肥、农药

本项目不涉及

符合

15

禁止使用含磷洗涤剂

本项目不涉及

符合

16

禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动

本项目实施过程中严格控制水土流失
符合

通过上表分析，本项目不涉及《中华人民共和国长江保护法》表单中禁止建设内容。
4、项目与《长江经济带负面清单指南》（试行）符合性分析
本项目所在区域属于长江水系，根据《长江经济带负面清单指南》（试行）相关规定，本项目与其符合性分析见下表。

表1-3  项目与《长江经济带负面清单指南》（试行）符合性分析对照表

序号

相关内容

项目情况

符合性

1
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
不涉及码头、过长江项目
符合
2
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心区景区岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目
不涉及自然保护区、风景名胜区
符合
3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
不涉及饮用水源地保护区
符合
4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新家排污口，以及围湖造田、围海造田或围填海等投资建设项目。
不涉及水产种质资源保护区
符合
5

禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设处保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利与水资源及自然生态保护的项目。
不涉及划定的岸线保护区、河段保护区、保留区
符合
6

禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除重大国家战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生活等必要的民生项目以外的项目。
不涉及生态红线，工程占地不涉及基本农田
符合
7

禁止在长江干支流1km范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。
不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目
符合
8

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
不属于石化、现代煤化工等产业
符合
9

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。

不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目
符合
10

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。

不属于严重过剩产能行业的项目
符合
通过上表分析，本项目不涉及《长江经济单负面清单指南》（试行）中禁止内容，与《长江经济带负面清单》（试行）不冲突。
项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号），本项目与其符合性分析见下表。

表1-4  项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析对照表

相关内容

项目情况

符合性

（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。

推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。

加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。

本项目柴油储罐、沥青储罐为密闭储罐，沥青的输送由密闭管道输送，在沥青预储罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气均收集进行处理，采用废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”联合处理后，经1根15m高的排气筒排放。符合环保要求。
符合

（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。

规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。

实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。

沥青的输送由密闭管道输送，在沥青预储罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气均收集进行处理，采用废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”联合处理，沥青烟处理效率为95%，非甲烷总烃处理效率为95%，苯并[a]芘处理效率为99%。符合环保要求。
符合

（二）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。

积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。

加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。

严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。

实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。

加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。

本项目沥青拌和站沥青搅拌生产设备为封闭设施，进料口密闭，下料口废气进行收集处理。沥青储罐采用固定式顶立式罐。废气治理采用“电捕焦油器+活性炭吸附”联合处理，沥青烟处理效率为95%，非甲烷总烃处理效率为95%，苯并[a]芘处理效率为99%。产生的废活性炭收集后，暂存危废暂存间，委托有资质单位进行回收处置。
符合
   经上表分析，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）相关要求。
6、项目选址合理性分析

项目为新建项目，位于富民县散旦镇散旦村委会。本项目建设区不涉及基本农田、不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市、县人民政府规定的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地，区内无国家规定的保护动植物。根据富民县自然资源局土地利用总体规划及生态保护红线查询通知书（详见附件3），项目选址不占用基本农田保护区，项目用地范围与生态保护红线无冲突，不涉及生态保护红线。
本项目为水泥制品制造、砼结构构件制造、其他非金属矿物制品制造、钢筋加工项目，为高速公路建设提供施工材料项目，项目属于临时性配套工程。高速公路修建完成后对该建设项目进行拆除并恢复场地处理，因此本项目选址合理。 

7、环境相容性分析 

本项目位于富民县散旦镇散旦村委会，根据现场调查，距离本项目沥青拌和站厂界最近大气环境保护目标为白水塘村（位于厂界南面310m），50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

根据分析，项目水稳料生产线、混凝土生产线、小型构件预制生产线、钢筋加工生产线有组织粉尘经除尘后，颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准水泥制品生产相关标准限值；沥青生产线烘干滚筒燃烧废气经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，满足工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准；沥青拌和站沥青废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”联合处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后；物料运输过程中产生的扬尘经过采取运输车辆篷布遮盖和洒水降尘后粉尘排放量极少；食堂油烟经油烟净化器处理后达标外排。综上分析，项目建设为临时性工程，采取废气治理措施后，对周围环境空气影响较小，不会改变当地大气环境质量，因此项目的建设与周围环境是相容的。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目建设背景

昆倘高速位于昆明市辖区内，路线起点位于西三环普吉互通东侧，向北沿轿子雪山旅游专线东侧布线，与西北绕城高速公路交叉，设置河外枢纽，向西北穿过龙池山、经沙朗乡东侧、厂口镇西、散旦镇西、花箐水库东、至款庄镇西，东村镇西、终点在东村镇西北部大团田附近接武倘寻高速公路东村枢纽互通，主线长49.908km，按双向六车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，路基宽33.5m。项目于2018年取得云南省环境保护厅文件：云环审[2018]19号，“云南省环境保护厅关于昆明至倘甸高速公路工程环境影响报告书的批复”。

昆倘高速建设过程中需要混凝土、沥青混凝土、钢筋作为施工原料，为满足昆倘高速建设需求，中铁五局集团机械化工程有限责任公司拟在富民县散旦镇散旦村委会建设“昆倘高速4标段路面分部2#综合拌和站及小型预制构件厂项目”，具体位置在主线K21+900左侧1km隧道入口处，项目地理位置情况见附图1。租赁富民县散旦村级关家营村土地，总占地面积约为28556.13m2（合计43.5亩），主要建设内容包括水稳拌和站、沥青拌和站、混凝土拌和站、小型构件预制场、钢筋加工场及相关配套设施。本项目仅作为昆倘高速工程的临时配套设施，昆倘高速建成后，所有设备将拆除，项目运营时间预计17个月。运营期结束后，建设单位对占地范围内的土地进行复垦。 

2021年5月取得了云南省固定资产投资项目备案证，备案号（项目代码）为2010-530124-89-05-880566。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起实施）中的有关规定，分述如下：

①水稳拌合料、混凝土和小型构件预制属于二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造，编制环境影响报告表。
②沥青混凝土属于二十七、非金属矿物制品业60其他非金属矿物制品制造，编制环境影响报告表。
③钢筋加工属于三十、金属制品业33结构性金属制品制造的其他，编制环境影响报告表。
由以上分析得出，本项目应编制环境影响报告表。为此，中铁五局集团机械化工程有限责任公司委托我单位对该项目进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，开展详细的现场踏勘、资料收集等工作，对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析、评价后，依照环境影响评价技术导则的要求编写完成了《昆倘高速4标段路面分部2#综合拌和站及小型预制构件厂项目环境影响报告表》，以供建设单位上报审批，作为环境管理的依据。

2、用地情况
根据附件3富民县自然资源局土地利用总体规划及生态保护红线查询通知书，本项目使用面积（土地红线范围）为28556.13m2（42.83亩，项目实际用地面积），其中水稳拌和站占地面积为13605.03m2，沥青拌和站占地面积为14951.10m2。本项目主要占地类型为林地（8056.21m2）和自然保留地（20499.92m2），项目未占用基本农田和生态红线用地。

3、服务年限
本标段（4标段路面分部）线路起止里程为K43+000～K48+865.037，全长5.865km。本项目服务对象为昆倘高速公路4标段路面分部，主要为4标段提供水稳拌合料、沥青混凝土、混凝土、小型构件预制及加工后的适用钢筋。本项目服务年限17个月，其服务年限和高速公路4标段施工期限一致，但实际的施工时长根据4标段的施工进度而定，待昆倘高速开通前，由建设方进行拆除和恢复。
4、项目建设内容

项目区主要由水稳拌和站、沥青拌和站组成。沥青拌和站位于水稳拌和站南面，两个站相隔80m。水稳拌和站由水稳料生产线、混凝土生产线、小型构件预制生产线、钢筋加工区、生活办公区等组成。沥青拌和站由沥青混凝土生产线、宿舍区组成。
项目主要建设内容包括：主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程。项目工程组成情况见表2-1。

表2-1   项目工程内容组成一览表

工程组成
工程名称
建设内容
建设情况
备注
主体

工程
水稳料生产线
占地面积1300m2，配置1台WCB800拌和设备，主要由骨料配料供给系统、粉料供给计量系统、供水系统、搅拌装置（双卧轴强制连续式）、成品料输送机、储料装置、气路系统、控制系统组成。
未建设

水稳拌和站总占地面积为13605.03m2，场地平整完成
混凝土生产线
占地面积500m2，混凝土拌和站主要由搅拌主机、电控系统、骨料配料与输送系统、秤量系统、气路系统、水路系统、外加剂系统和主体钢结构系统组成。
已建设
小型构件预制生产线

占地面积1300m2，由预制区、养生区、模具清洗区、预制构件成品存放区组成。
未建设
钢筋加工区
占地335m2，钢筋加工区由原材料堆放区、加工区、检验区、成品区堆放区组成。主要对钢筋套丝滚焊、钢筋弯曲及钢筋剪切。
未建设
沥青混凝土生产线

生产线占地面积为2600m2，配置一台SWZ0581沥青拌和设备，沥青混凝土生产线由集料皮带机、冷料传动筛、斜皮带输送机、加温筒系统、喷油燃烧系统、除尘器、链条斗提、热料振动筛、骨料仓、计量斗、骨料计量、石粉计量、沥青计量、拌合器、卷扬牵引轨道提升机、成品料仓、中心控制室等。
未建设，现状场地平整
沥青拌和站总占地面积为14951.10m2
储运工程
水泥筒仓
设置2个水泥料仓，每个80t，用于储存水泥，仓顶配套设置布袋除尘器。
未建设
水稳料生产线
水泥筒仓
设置1个80t水泥料仓，用于储存水泥，仓顶配套设置布袋除尘器。
已建设
混凝土生产线，该生产线混凝土提供给小型构件预制生产线作为原料。
粉煤灰筒仓
设置1个50t粉煤灰筒仓，用于储存粉煤灰，筒仓均配置脉冲布袋式除尘器，压力安全阀、助流气垫以及冒顶警示灯、振动清灰开关。
未建设
减水剂储罐
设置1个10m3的减水剂储罐。采用聚羧酸液态减水剂。
未建设
砂石料堆棚

设置5个砂石料堆棚，总占地面积为2960m2。设置外墙采用2.5m高、40cm厚的C20混凝土，轻型钢结构顶棚，每个占地面积592m2，20-25mm碎石堆棚2个，10-20mm碎石堆棚1个，5-10mm碎石堆棚1个，0-5mm石粉堆棚1个。
已建设
水稳料生产线、混凝土生产线共用
预制构件生产区
整个生产线为钢结构大棚，占地面积300m2。由北向南布置有模具清洗池、预制养生区、成品堆放区、废品区。脱模剂为聚氨酯水性脱模剂。
未建设
小型构件预制生产线
钢筋加工区
整个生产线为钢结构大棚，占地面积为320m2。由北向南布置有废料堆放区、材料库（设置有乙炔房、氧气房、二氧化碳房）、成品堆放区、原料堆放区、钢筋加工区。
未建设
钢筋加工区
沥青罐
设置4个80t沥青罐，用于储存沥青。沥青储罐为地面储罐，地坪采用混凝土防渗措施，储罐周围设置围堰。
未建设
沥青混凝土生产线
柴油罐
3个，容积80t。储罐为地面储罐，地坪采用混凝土防渗措施，储罐周围设置围堰。
未建设
矿粉罐
设置2个80t矿粉罐，用于储存矿粉，罐顶配套设置布袋除尘器。
未建设
砂石料堆棚
设置7个砂石料堆棚，总占地面积为2950m2。设置外墙采用2.5m高、40cm厚的C20混凝土，轻型钢结构顶棚，每个占地面积421m2，0-3mm机制砂堆棚1个，3-5mm碎石堆棚1个，5-10mm碎石堆棚1个，10-15mm碎石堆棚1个，10-20mm碎石堆棚2个，20-25mm碎石堆棚1个。
未建设
辅助
工程
办公用房
布置于水稳拌和站东北侧一楼，建筑面积为218m²。办公区包括站长室、办公室、会议室监理室等。
已建设
水稳拌和站
生活用房
布置于水稳拌和站东北侧，总建筑面积为1260m²。生活用房包括宿舍（64间）、食堂、洗漱间、洗澡间、卫生间。
已建设
地磅房
位于水稳拌和站东南面，占地面积为60m²。
已建设
机修区
占地面积60m2，位于钢筋加工区旁，用于修理拌和站机械设备、钢筋加工厂设备和运输车辆。
未建设
实验室
搅拌站内建设一个物理试验间，位于生活区一楼，占地面积20m2，主要对抽取搅拌后的混凝土的性质进行质检（实验类型：强度、抗压等）。
未建设
宿舍
位于沥青拌和站东面，共计16间宿舍，总建筑面积为320m²。不设置食堂、洗漱间、洗澡间、卫生间。与水稳拌和站共用，两个站相隔距离较近。
未建设
沥青拌和站
地磅房
位于沥青合站北面，占地面积为20m²。
未建设
门卫室
位于沥青合站北面，占地面积为20m²。
未建设
公用
工程
给水系统
在水稳拌和站地磅房旁建设一个井（200m），作为生活、生产用水水源，由水泵将水抽至各用水点。
已建设
水稳拌和站
水源来自水稳拌和站水井，由水车运水至沥青拌和站。
——

沥青拌和站
排水系统
①项目排水系统采用雨污分流制。雨水沿着厂区内雨水沟排出。

②初期雨水经收集沉淀后补充生产用水；

③车辆清洗废水沉淀后回用于生产；
④项目区建设1个厕所，设置1个30m3化粪池。

⑤水稳拌和站生活污水来自员工的清洁、食堂和卫生间，食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后排入拟增加的污水处理站进行处理，处理后满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的建筑施工回用水标准后，回用于水稳料搅拌生产补充用水，不外排。
已建设，污水处理站未建设
水稳拌和站
项目排水系统采用雨污分流制。雨水沿着厂区内雨水沟排出。
已建设
沥青拌和站
供电系统
由当地电力公司电网接入，水稳拌和站设置1个配电室，布置于西侧。
已建设
水稳拌和站
沥青拌和站设置1个配电室，布置于项目区中部。
未建设

沥青拌和站
供热

导热油炉为沥青加热设备，使用柴油对导热油进行加热。导热油炉含输送泵、柴油燃烧器，使用导热油炉将沥青加热至150～180℃。加热方式为间接加热。
未建设
沥青拌和站
沥青生产线冷料加热采用烘干滚筒，烘干滚筒配备燃油燃烧器，燃料为柴油。

未建设
沥青拌和站
环保

工程
废气
水稳料生产线水泥筒仓
水稳料水泥筒仓仓顶纤维过滤袋，2套，风量为2000m3/h，排气筒高度15m。
未建设
水稳料生产线
水稳料搅拌机
水稳料搅拌仓布袋除尘器，1套，风量为10000m3/h，排气筒高度15m。
未建设
混凝土生产线水泥筒仓
混凝土水泥筒仓仓顶纤维过滤袋，1套，风量为2000m3/h，排气筒高度15m。
已建设
混凝土生产线
混凝土生产线煤粉灰筒仓
煤粉灰筒仓仓顶纤维过滤袋，1套，风量为2000m3/h，排气筒高度15m。
未建设
混凝土搅拌机
混凝土搅拌仓布袋除尘器，1套，风量为5000m3/h，排气筒高度15m。
已建设
焊接废气
焊接工段配置1个移动式焊接烟尘净化器，风机风量为2000m3/h，未收集、处理的烟尘呈无组织排放在车间内。

未建设
钢筋加工区

沥青混凝土生产线干燥筒
设置1套“旋风除尘器+布袋除尘器”处理装置，排气筒高度15m。
未建设
沥青混凝土生产线
沥青混凝土生产线矿粉罐
沥青混凝土矿粉罐筒仓仓顶纤维过滤袋，2套，风量为2000m3/h，排气筒高度15m。
未建设
导热油炉燃烧废气
本项目导热油炉产生废气通过8m高的排气筒直接排放。
未建设
沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气
设置1套“电捕焦油器+活性炭吸附”联合处理装置，风量为20000m3/h，排气筒高度15m。
未建设
堆料棚粉尘
堆料棚区域设置三面围挡及彩钢瓦顶棚，仅留有运输车辆出入口，设置7个雾炮机进行洒水降尘，粉尘呈无组织排放。
未建设
水稳料拌和站、沥青拌和站
食堂油烟

安装1台油烟机净化器，风量为5000m3/h。
已建设
水稳料拌和站
废水

食堂废水设1个3m3的隔油池。
未建设
配套建设1个30m3化粪池。
已建设
建设1个生活污水处理站，规模为10m3/d，采用一体化生活污水处理设备。1个50m3清水池。
未建设
水稳料生产线运输车辆清洗水、水稳料搅拌机清洗水入水稳料生产线侧面的50m3沉淀池。
未建设
水稳料拌和站雨水收集池位于进厂大门右侧，容积为102m3。
未建设

混凝土生产线运输车辆清洗水、混凝土搅拌机清洗水进入混凝土生产线旁的80m3沉淀池。
已建设
小型构件预制生产线养护废水排入10m3沉淀池。
未建设
沥青拌和站雨水收集池位于东侧，容积为105m3。
未建设

沥青拌和站
噪声治理
选用低噪声设备，主要生产设备等安装隔震垫、利用厂房进行隔音等。
——
水稳料拌和站、沥青拌和站
固废处理
设置1个10m2危废暂存间，位于水稳料拌和站机修区旁，暂存机修废机油。
未建设
水稳料拌和站

设置1个10m2危废暂存间，位于沥青拌和站配电房旁，暂存废活性炭。
未建设
沥青拌和站

环境风险

沥青储罐、柴油储罐和导热油储存区严禁明火，并认真做好生产运行记录。柴油储罐使用双层罐，储罐区域地坪采用混凝土防渗，储罐周围设置围堰，防治泄漏对地下水的影响。项目建设过程中要开展整平工程，要求对填土区，填土体选用粘性土、粉质粘土素填土，直径＞30mm的块石应全部去除，填土应分层压实。在装修阶段，重点防渗区铺设6mm厚HDPE防渗膜，控制渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
未建设
沥青拌和站
3、建设规模、产品方案
3.1建设规模

根据设计方案，本项目产品包括水稳拌合料、混凝土、钢筋加工料、小型构件预制、沥青混凝土，各种产品规格、产量见下表。
表2-2    项目建设规模一览表      单位：t/a
产品

产品规格

产量

合计
水稳拌合料

5%水泥稳定级配碎石

474458.83
755294.12
级配碎石

280835.29
混凝土

M5.0

19518.06
48587.44t
C20

22616.46
C35

2832.45
C25

3620.47
钢筋加工料

钢筋笼
193.5

755.74
钢筋段
562.24
小型构件预制

路肩沟
4370
9200
中沟盖板
4830
沥青混凝土
细粒式SBS改性沥青混凝土
67835.29
265341.174
中粒式SBS改性沥青混凝土
96070.59
粗粒式沥青混凝土
101435.29
3.2产品方案
水稳拌合料

水稳拌合料包括5%水泥稳定级配碎石、级配碎石。产品质量执行《无机结合料稳定材料质量管理规定》，水泥稳定碎石、石灰与粉煤灰稳定碎石一般按设计抗压强度分为两个等级，分别为JSW1(不低于3MPa)、JSW2(不低于2MPa)和JEH1(不低于1MPa)、JEH2(不低于0.7MPa)。

混凝土

项目生产的混凝土按强度等级主要包括C20、C25、C35三个品种。此外，根据高速公路需要生产供应干硬混凝土、高标号混凝土以及轻质混凝土。该项目生产混凝土只供给昆倘高速公路4标段路面的建设，不外卖及其他使用情况。

根据使用材料的特点与质量成本考核的关系选用混凝土配合比。混凝土的产品质量执行《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）的要求。

（3）钢筋加工料

项目加工的钢筋主要用于昆倘高速公路4标段路面建设，主要通过加工成品钢筋生产各种型号的钢筋笼、钢筋段。不同型号的钢筋产品量根据高速公路的建设需求进行调整制定，不存在外卖及其他使用情况。钢筋笼主要生产直径1.7m-2.1m的尺寸；长度根据钢筋长度来定，径9m-12m，其他钢筋段为零散钢筋，具体尺寸根据现场施工进行调整。

（4）小型构件预制

本项目小型构件分为两种形式，构件1为路肩沟，采用C25标号，规格为0.5m×0.63m×0.1m；构件2为中沟盖板，采用C30标号，规格为0.5m×0.38m×0.1m；

（5）沥青混凝土
项目生产的沥青混凝土分为细粒式SBS改性沥青混凝土（采用改良性沥青，粒径0-15mm）、中粒式SBS改性沥青混凝土（采用改良性沥青，粒径0-20mm）、粗粒式沥青混凝土（采用基质沥青，粒径0-25mm）。

改良性沥青：改性沥青是由高分子聚合物改性剂作为分散相，用物理的方法以一定的粒径均匀地分散到粒径连续相重新构成的体系。改良性沥青由基质沥青、SBS添加剂、硫磺稳定剂混合加工而成。
4、主要生产设备

本项目主要生产设备见表2-3。

表2-3   项目生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

备注

一、水稳拌合料站
1

拌合机

WCB800型
1台

水稳料生产线
2

集料皮带机

1000mm

1套

3

配料机

/

1台

4

水泥筒仓
80t，高15m
2个
5

减量称

200-1400kg

1台

6

螺旋上料机

/

4台
7

水泵
80LG50-20
1台

8

成品料输送机
/

1套

9

混合料贮仓
8.5m3
1个
10

混凝土搅拌机
JS750型

1台
混凝土生产线
11

配料机
/
4台

12

装载机
ZL50
2台

13

水泵
80LG50-20×5
2台

14

汽车衡
SCS
1台

15

变压器
500kva
1台

16

混凝土罐车
/
10辆

17

水泥筒仓
80t，高15m
1个

18

粉煤灰筒仓
50t，高15m
1个

19

减水剂储罐
10m3
1个
20

定性模板

/

200套

小型构件预制生产线
21

振动台

/

2台

22
小推车

/

3台

23
钢筋切断机
LTWG-12
2台
钢筋加工生产线
24
钢筋弯曲机
NB500
2台
25
钢筋调直机
HG40
2台
26
交流电焊机

FL4-505
4台
27
砂轮切割机

/

2台
28
变压器

630KVA

  1台

共用

29
汽车吊

25T

2台

共用

30
自卸汽车

CQ19210

10辆

共计

31
发电机

300KW

1台
备用

二、沥青拌合料站
1
沥青罐
80t
4个
沥青拌和站
2
柴油罐
80t
3个
3
矿粉罐
80t，高15m
2个
4
配料机
非标设施
1台
5

混合罐搅拌机
SWZ0581型
1台
6

烘干滚筒

Φ1300㎜×7300㎜

自带燃烧器，燃料为柴油
1台
7

导热油炉

YYW-1800Y(Q)
1台
8
沥青预混罐
80t
1个
9
沥青卧式调配罐
80t
1个
10
胶磨机

160kw
1台
11
提升机

/
1台
12
振动筛

1000型号
1台
13
沥青泵
CLB-50B
4个
14
沥青计量斗

非标设施
1套
15
砂石、沙子计量斗

非标设施
1套
16
计量筒

非标设施
3套
17
全封闭输送

非标设施
1套
18
沥青输送管道

非标设施
1套
19
运输车

10t
3辆
5、主要原辅材料、燃料用量及成份

5.1原辅材料用量

项目主要的原、辅材料消耗见表2-4。

表2-4    项目主要原辅材料消耗表

生产线名称
产品
原料名称

年耗量

来源

水稳料生产线
5%水泥稳定级配碎石基层

20-25mm碎石

112941.18t
从附近合法的石场购买

10-20mm碎石

141176.47t
从附近合法的石场购买

5-10mm碎石

91764.71t
从附近合法的石场购买

0-5石屑

120000t
从附近合法的石场购买

水泥

14457.8542t
外购

级配碎石底基层

20-25mm碎石

63529.41t
从附近合法的石场购买

10-20mm碎石

84705.88t
从附近合法的石场购买

5-10mm碎石

56470.59t
从附近合法的石场购买

0-5石屑

70588.24t
从附近合法的石场购买

混凝土生产线
混凝土
20-30mm碎石
5011.76t
从附近合法的石场购买
10-20mm碎石
13341.18t
从附近合法的石场购买
5-10mm碎石
4517.65t
从附近合法的石场购买
砂
17154.9062t
外购
水泥
7905.88t
外购
减水剂
64.94t
外购
粉煤灰
595.06t
外购
小型构件预制生产线
路肩沟、中沟盖板
混凝土

9200t
由本项目混凝土生产线提供
脱模剂
2t
外购

钢筋加工生产线
钢筋加工料
热轧光圆钢筋
193.5t

外购

热轧带肋钢筋

586.4t

外购

乙炔
2000L/a
外购
氧气
6000L/a
外购
二氧化碳
530L/a
外购
沥青混凝土生产线
细粒式SBS改性沥青混凝土

0-3mm机制砂

20470.59t
从附近合法的石场购买

3-5mm碎石

6494.12t
从附近合法的石场购买

5-10mm碎石

9035.29t
从附近合法的石场购买

10-15mm碎石

26541.18t
从附近合法的石场购买

矿粉

1976.47t
外购

改性沥青

3105.88t
自产
中粒式SBS改性沥青混凝土

0-3mm机制砂

25905.88t
从附近合法的石场购买

3-5mm碎石

7411.76t
从附近合法的石场购买

5-10mm碎石

14752.94t
从附近合法的石场购买

10-20mm碎石

42423.53t
从附近合法的石场购买

矿粉

1835.29t
外购

改性沥青

3811.76t
自产
粗粒式沥青混凝土

0-3mm机制砂

23717.65t
从附近合法的石场购买

3-5mm碎石

3882.35t
从附近合法的石场购买

5-10mm碎石

24423.53t
从附近合法的石场购买

10-20mm碎石

25411.76t
从附近合法的石场购买

20-25mm碎石

17576.47t
从附近合法的石场购买

矿粉

2964.71t
外购

基质沥青

3600.00t
外购

SBS添加剂（袋装、粒状）
311.29t
外购
硫磺稳定剂（袋装、粒状）
11.07t
外购
燃料油（柴油）
982t
外购
水
6.33万m3/a
水稳拌和站井水
5.2原辅材料储存方式

表2-5  项目区原辅材最大存储量及位置一览表

序号

项目名称

单位

最大存储量
存储位置
形态
备注
1

水泥

t
216
水泥仓
固态
水稳拌和站
2
粉煤灰

t
45
粉煤灰仓
固态
3
减水剂
m3
8
减水剂罐
液体

4
碎石、机制砂
t
7000
砂石料堆棚
固态
5
钢筋
t
100
钢筋原料堆放区
固态
6
焊丝
t
0.02
钢筋原料堆放区
固态
7
乙炔
t
0.000234
钢筋原料堆放区乙炔瓶
气态
8
氧气
t
0.001429
钢筋原料堆放区氧气瓶
气态
9
二氧化碳
L
200
钢筋原料堆放区二氧化碳瓶
气态
10
脱模剂
t
0.2
小型构件预制区
液态
11
矿粉
t
140
矿粉仓
固态
沥青拌和站
12
基质沥青
t
280
沥青罐
液态
13
SBS添加剂
t
50
改性沥青加工区
固态
14
硫磺稳定剂
t
3
改性沥青加工区
固态

15
导热油
t
1
导热油炉
液态
16
柴油
t
190
柴油储罐
液态
17
机油
t
0.15
桶装，机修车间
液态
5.3原辅料成份

各项原材料需满足下列质量技术指标：

（1）水泥

水泥是商品混凝土的胶凝材料，混凝土强度与水泥强度的关系如下：

混凝土强度等级   ≤10       15~25        30~40        ≥45

水泥强度等级    32.5      32.4~42.5     42.5~52.5    52.5~62.5

混凝土同等强度条件下，选强度裕量大的水泥。同强度条件下，选需水量小的水泥，可降低水泥用量，选比表面积在340~360m2/kg之间和颗粒级配好的水泥。

（2）集料（碎石、砂子）

集料分为粗集料和细集料，粗、细集料的质量应符合JGJ53-92《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》。

（3）粉煤灰

粉煤灰流动性好，其中粉煤灰应用最广、用量最大的矿物掺合料。在保证混凝土强度和其他性能的情况下，应多掺粉煤灰，降低混凝土成本。本项目掺加的粉煤灰为已磨细的粉煤灰，从项目区附近外购。
（4）减水剂

本项目所使用的混凝土外加剂主要是聚羧酸液态减水剂，聚羧酸高效减水剂是新一代环保型高效减水剂，液体为淡黄色或棕红色透明液体，主要成分是分子量为5000-50000的聚羧酸聚合物系列产品。聚羧酸系减水剂能满足《聚羧酸系减水剂JG/T223-2007》标准。本项目所使用的聚羧酸液态减水剂均是从生产厂家直接购买的液体成品，由专用的密封铁罐车运至厂内，采用封闭储罐进行存储。

（5）沥青

沥青是原油加工过程的一种产品，在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于三氯乙烯的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。相对密度为1.0~1.25g/cm3，熔点为45~60℃，闪点≥260℃，沸点为230~300℃，石油沥青中还含2%～3%的沥青碳和似碳物（黑色固体粉末），是石油沥青中分子量最大的，无毒性。它会降低石油沥青的粘结力。石油沥青中还含有蜡，它会降低石油沥青的粘结性和塑性，其在沥青组分总含量越高沥青脆性越大。同时对温度特别敏感（即温度稳定性差）。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。石油沥青存储于罐车内，由罐车输送至厂区。
（6）SBS添加剂

本项目调配生产线所采用的添加剂SBS为一种热塑性弹性体，白色颗粒状，其化学成分为苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物，SBS中聚苯乙烯链段和聚丁二烯链段明显地呈现两相结构，聚丁二烯为连续相，聚苯乙烯为分散相，这种两相分离结构使其能与沥青基质形成空间立体网络结构，从而有效地改善沥青的温度性能、拉伸性能、弹性、内聚附着性能、混合料的稳定性、耐老化性等。SBS能够同时改善沥青的高低温性能及感温性能。

（7）硫磺稳定剂
硫磺稳定剂的作用是使沥青与SBS间发生化学反应，并相互交联，含硫稳定剂的加入，可使整个体系形成网络结构，并提高沥青的软化点，即硫磺的加入提高了SBS改性沥青的耐热性、耐候性、弹性及机械性能。由于所形成的三维网状结构通过交联反应得到，因此结构和性能均稳定。硫磺其原子量32.06，不溶于水，微溶于苯、甲苯、乙醇、乙醚，熔点119℃，沸点444.6℃。硫磺易着火，是一种可燃固体，粉尘或蒸气与空气形成爆炸混合物。

（8）导热油

导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。在常温下是琥珀色液体，相对密度为890kg/m3，闪点216℃，自然温度大于320℃。低毒无味，不腐蚀设备，对环境影响很小；凝固点较低，沸点较高，低沸点组分含量较少；温度高于70℃时，与空气接触会被强烈氧化，其受热工作系统需密封，而只允许其在70℃以下的温度与空气接触。导热油需密闭储存，放在凉爽、通风良好的地方。 

（9）柴油

又叫轻质柴油，外观和性状：稍有粘性的棕色液体。熔点-18℃，沸点282-338℃，相对密度（水=1）：0.85-0.9，燃烧性：易燃。建规火险分级：乙，闪点55℃，引燃温度257℃。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

（10）脱模剂
项目使用的脱模剂为聚氨酯水性脱模剂，其组分组成：乳化蜡液：10%~15%；甲基硅油乳液：15%~20%；改性硅油乳液：5%~8%；去离子水：50%~55%；乳化剂：4.5%~6%；添加剂：0.5%~1%；防腐剂：0.3%~0.5%。其特点是该产品以水为分散相，耐化学性、耐热、不易分解，无VOC等有害物质产生，环保性强，低成本。

6、相关平衡
6.1水平衡
（1）给水

本工程在水稳拌和站地磅房旁建设一个井（深度200m），作为生活、生产用水水源，由水泵将水抽至各用水点。沥青拌和站用水由水罐车运送至厂区生产水池。

（2）用水情况

①生活用水

本项目为临时性工程，沥青拌和站与水稳拌和站共用1个生活区，两个站相隔距离较近，本项目生活区用水全部集中在水稳拌和站，员工人数合计65人。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019），办公、住宿用水按70L/（人·d）计，用水量为4.55m3/d，废水产生系数取0.8，则生活污水产生量为3.64m3/d。
食堂用水按40L/（人·d/三餐）计，用水量为2.6m3/d，废水产生系数取0.8，则生活污水产生量为2.08m3/d。
本项目生活污水量合计为5.72m3/d。
本项目食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一起排入30m3化粪池，经化粪池处理后排入拟增加的污水处理站进行处理，处理后满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的道路清扫、建筑施工回用水标准后，用于搅拌生产补充用水，不外排。
②水稳拌和站

水稳拌和站用水包括水稳料生产线、混凝土生产线、小型构件预制生产线、砂石料堆棚洒水降尘用水、场地洒水降尘用水。
A、水稳料生产线
·水稳料搅拌工艺用水

根据建设单位提供资料，用水量为170L/m3，水稳料规模为936.62m3/d（水稳料合计为755294.12t/a，2098.04t/d，密度为2.24t/m3），则混凝土生产过程中用水量为159.23m3/d，用水进入产品，不产生废水。
·运输车辆清洗水

水稳料运输车辆每天运输结束后清洗一次，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019）中“中型以上客车、货车清洗用水量为0.04m3/（车•次）”，运输车辆为10辆/d，因此运输罐车清洗用水量为0.4m3/d，废水产生系数取0.9，运输罐车清洗废水产生量为0.36m3/d。运输罐车清洗废水排入沉淀池，沉淀后回用于水稳料搅拌生产用水，不外排。

·水稳料搅拌机清洗水

为不影响搅拌生产线下次的生产，水稳料搅拌机在搅拌结束后需及时进行清洗，根据建设单位提供资料，每套搅拌机清洗用水量约为2.5m3/次，每天清洗一次，项目设有1套水稳料搅拌机，则搅拌机的清洗用水量为2.5m3/d，废水产生系数取0.9，搅拌机清洗废水产生量为2.25m3/d。搅拌机清洗废水排入沉淀池，沉淀后回用于水稳料搅拌生产用水，不外排。

经以上分析，水稳料生产线运输车辆清洗水、水稳料搅拌机清洗水合计为2.61m3/d，以上废水进入水稳料生产线侧面的50m3沉淀池，沉淀后回用于水稳料生产拌合用水，不外排。
B、混凝土生产线
·混凝土搅拌工艺用水

根据建设单位提供资料，用水量为170L/m3，混凝土规模为60.52m3/d（混凝土合计为21788.97m3/a），则混凝土生产过程中用水量为10.29m3/d，用水进入产品，不产生废水。
·运输罐车清洗水

混凝土运输罐车每天运输结束后清洗一次，根据《云南省用水定额》（DB53/T168-2019）中“中型以上客车、货车清洗用水量为0.04m3/（车•次）”，运输车辆为6辆/d，因此运输罐车清洗用水量为0.24m3/d，废水产生系数取0.9，运输罐车清洗废水产生量为0.22m3/d。运输罐车清洗废水排入沉淀池，沉淀后回用于混凝土生产拌合用水，不外排。
·混凝土搅拌机清洗水

为不影响搅拌生产线下次的生产，混凝土搅拌机在搅拌结束后需及时进行清洗，根据建设单位提供资料，每套搅拌机清洗用水量约为2.5m3/次，每天清洗一次，项目设有1套商品混凝土搅拌机，则搅拌机的清洗用水量为2.5m3/d，废水产生系数取0.9，搅拌机清洗废水产生量为2.25m3/d。搅拌机清洗废水排入沉淀池，沉淀后回用于混凝土生产拌合用水，不外排。
经以上分析，混凝土生产线运输车辆清洗水、混凝土搅拌机清洗水合计为2.47m3/d，以上废水进入混凝土生产线旁的80m3沉淀池，沉淀后回用于混凝土生产拌合用水，不外排。
C、小型构件预制生产线

小型构件预制生产线用水主要为养护用水，根据建设单位提供资料，养护用水为0.04m3/m3，小型构件规模规模为11.11m3/d，用水量为0.44m3/d，废水产生系数取0.9，养护废水产生量为0.40m3/d。废水排入10m3沉淀池，沉淀后循环使用，不外排。

砂石料堆棚洒水降尘用水

砂石料堆棚洒水降尘的面积约2960m2，采取洒水喷雾降尘措施，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），洒水用量按照2.0L/m2·d来计算，则洒水降尘的用水量为5.92m3/d，砂石料堆棚洒水降尘全部蒸发。

场地洒水降尘用水
场地洒水降尘面积约3300m2，采取洒水喷雾降尘措施，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），洒水用量按照2.0L/m2·d来计算，则洒水降尘的用水量为6.6m3/d，场地洒水降尘全部蒸发。

F、水稳料生产线初期雨水
水稳料生产线雨水汇集量根据下面计算公式：

Q=F×q×ψ×10-3
式中：Q—降雨水量m3/d；

F—汇水面积，m2（汇水面积约为13600m2）；

q—雨季降雨量882.8mm，（雨季5-10月，180天）；

ψ—径流系数，一般取0.2～0.8，项目场地进行硬化处理，取值为0.9；

根据以上公式核算，水稳料生产线雨季降雨产生量为Q=13600×882.8×0.9×10-3÷180=60.03m3/d，收集15min初期雨水，初期雨水量为0.63m3/d，收集后回用于水稳料拌和站砂石料堆棚洒水降尘用水。
③沥青混凝土生产线

项目运营期沥青拌和站用水主要为砂石料堆棚洒水降尘用水、场地洒水降尘用水。

砂石料堆棚洒水降尘的面积约2950m2，采取洒水喷雾降尘措施，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），洒水用量按照2.0L/m2·d来计算，则洒水降尘的用水量为5.9m3/d，砂石料堆棚洒水降尘全部蒸发。

场地洒水降尘面积约1800m2，采取洒水喷雾降尘措施，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），洒水用量按照2.0L/m2·d来计算，则洒水降尘的用水量为3.6m3/d，场地洒水降尘全部蒸发。

沥青混凝土生产线初期雨水汇集量根据下面计算公式：

Q=F×q×ψ×10-3
式中：Q—降雨水量m3/d；

F—汇水面积，m2（汇水面积约为14000m2）；

q—雨季降雨量882.8mm，（雨季5-10月，180天）；

ψ—径流系数，一般取0.2～0.8，项目场地进行硬化处理，取值为0.9；

根据以上公式核算，沥青混凝土生产线雨季降雨产生量为Q=14000×882.8×0.9×10-3÷180=61.80m3/d，收集15min初期雨水，初期雨水量为0.64m3/d，收集后回用于沥青拌和站砂石料堆棚洒水降尘用水。
本项目用排水情况见表2-6。项目水量平衡图见图2-1和图2-2。

表2-6   项目用排水情况一览表

类别

用水定额

数量

用水量（m3/d）

排污系数

污水产生量（m3/d）

排放去向

一、水稳拌和站

生活区

办公、住宿用水等

70L/(人·d)
65人
4.55
0.8

3.64
食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后排入污水处理站进行处理，处理后回用，不外排。
食堂用水
40L/(人·d)，三餐
65人
2.6
0.8
2.08
水稳料生产线
搅拌用水
170L/m3
936.62m3/d
159.23
——

0
进入产品
搅拌机清洗用水
2.5m3/次，每天1次
1台
2.5
0.9
2.25
沉淀后回用于水稳料搅拌生产用水，不外排。
车辆清洗用水
0.04m3/（车•次）
10辆/d

0.4
0.9
0.36
混凝土生产线
搅拌用水
170L/m3
60.52m3/d
10.29
——
0

进入产品
车辆清洗用水
0.04m3/（车•次）
6辆/d
0.24
0.9
0.22
排入沉淀池，沉淀后回用于混凝土生产拌合用水，不外排。
搅拌机清洗用水

2.5m3/次
1台
2.5
0.9
2.25

小型构件预制生产线
养护用水

0.04m3/m3
11.11m3/d
0.44
0.9
0.40
排入沉淀池，沉淀后循环使用，不外排
砂石料堆棚洒水降尘用水
2L/m2
2960m2
5.92
——

——

蒸发
场地洒水降尘

2L/m2
3300m2
6.6
——
——

蒸发
二、沥青拌和站
砂石料堆棚洒水降尘用水
2L/m2
2950m2
5.9
——
——

蒸发
场地洒水降尘

2L/m2
1800m2
3.6
——
——

蒸发
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图2-1    项目晴天水平衡图（单位：m3/d）
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图2-2    项目雨天水平衡图（单位：m3/d）

6.2物料平衡
6.2.1水稳料生产线
表2-7水稳料生产线物料平衡表   单位：t/a
输入
输出
原料
投入量
产品
产出量
碎石
550588.24 
5%水泥稳定级配碎石
474458.83 
石屑
190588.24 
级配碎石
280835.29 
水泥
14457.8542
不合格产品
339.88
有组织粉尘

0.3242
合计

755634.3242
755634.3242
6.2.2混凝土生产线
表2-8  混凝土生产线物料平衡表   单位：t/a
输入
输出
原料
投入量
产品
产出量
碎石
22870.59
混凝土
48589.41 
沙子
17154.9062 
不合格产品
1.94
水泥
7905.88 
有组织粉尘
0.0262
减水剂
64.94 
粉煤灰
595.06 

合计
48591.3762 
48591.3762 
备注:混凝土密度为2.23t/m3。
6.2.3小型构件预制

表2-9    小型构件预制物料平衡表  单位：t/a

项目
输入
输出
原料
投入量
产品
产出量
小型构件预制
沙子
3148
路肩沟
4368
碎石
4264
中沟盖板
4827.86
水泥
1558
不合格产品
4.14
减水剂
13
粉煤灰
217

小计
9200
9200
6.2.4钢筋加工

钢筋加工只是进行简单的弯曲、焊接，钢筋加工物料平衡如下：

表2-10    钢筋加工物料平衡表  单位：t/a
输入

输出

钢筋
热轧光圆钢筋
193.5
钢筋成品

755.74
热轧带肋钢筋
586.4
废金属边角料
23.4
废钢筋
0.76
合计

779.9
779.9
6.2.5沥青混凝土生产线

物料平衡表见表2-11。

表2-11   沥青混凝土生产线物料平衡表表  单位：t/a
项目
输入
输出
原料
投入量
产品
产出量
沥青混凝土
沙子
70094.12 
细粒式SBS改性沥青混凝土
67835.29
碎石
177952.94 
中粒式SBS改性沥青混凝土
96070.59
基质沥青
10195.29 
粗粒式沥青混凝土
101435.29
矿粉
6776.47 

有组织粉尘

0.004
SBS添加剂
311.29 

硫磺稳定剂
11.07 

小计
265341.174 

265341.174
7、工作制度及劳动定员

工作制度：本项目全年运行360天，每天3班，每班工作8小时。

劳动定员：水稳拌和站劳动定员为30人，沥青拌和站劳动定员为35人。以上人员在水稳拌和站内就餐。 
8、项目平面布置

项目区主要由水稳拌和站、沥青拌和站组成。沥青拌和站位于水稳拌和站南面，两个站相隔80m。
8.1水稳拌和站
水稳拌和站由水稳料生产线、混凝土生产线、小型构件预制生产线、钢筋加工区、生活办公区等组成。水稳拌和站由东向西布置有地磅房、生活办公区、水稳料合料生产线、混凝土生产线、钢筋加工区、小型构件预制生产线、砂石料棚。水稳拌和站平面布置图见附图2。
水稳料生产线位于项目区中部，周围布置进出场道路，砂石料棚位于水稳拌合生产线西侧，方便物料、产品的运输。
混凝土生产线项目区北面，挨近砂石料棚，搅拌楼旁就近布置水泥、粉煤灰料仓、减水剂罐。

钢筋加工区位于项目区北面，混凝土生产线东侧，整个生产线为钢结构大棚，由北向南布置有废料堆放区、材料库（设置有乙炔房、氧气房、二氧化碳房）、成品堆放区、原料堆放区、钢筋加工区。
小型构件预制生产线位于项目区北面，混凝土生产线西侧，整个生产线为钢结构大棚，由北向南布置有模具清洗池、预制养生区、成品堆放区、废品区。
8.2沥青拌和站

沥青拌和站由西向东布置由南向北布置有7个料仓、改良沥青加工区、沥青混凝土生产线、地磅房，东侧布置有宿舍。沥青拌和站平面布置图见附图3。
沥青混凝土生产线位于项目区中部，便于生产和运出，自东向西依次布置改性沥青加工区、沥青混凝土生产线、储罐区。储罐区设置4个80t沥青罐，3个80t柴油罐，储罐设置于围堰内，围堰长30m、宽15m、高1m。
沥青拌和站东侧布置16间宿舍，不设置食堂、洗漱间、洗澡间、卫生间，宿舍区北面建设绿化区域，绿化面积为1100m2。
9、环保投资

项目工程总投资900万元，其中环保投资89.6万元，约占工程总投资的9.96%，项目环保投资见表2-12。

表2-12    环保投资估算表
投资项目

内容

数量

规格

金额（万）

一、施工期
废水
施工废水临时沉淀池
1座
5m3
0.5
废气
施工洒水降尘、物料篷布遮盖
——
——
0.7
合计
1.2
二、运营期
废气治理

水稳料生产线水泥筒仓
2个水泥筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
2套
2000m3/h
1
水稳料搅拌机
原料的投料、计量、输送等方式均为密闭式。搅拌装置为室内安装，采取密闭措施，搅拌仓上方安装微负压收尘装置，搅拌仓配套除尘器除尘效率，各种原料在混合搅拌过程中产生的粉尘经布袋收集后，由15m高的排气筒排放。
1套
10000m3/h
1.5
混凝土生产线水泥筒仓
设置1套水泥筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
1套
2000m3/h
0.5
混凝土生产线煤粉灰筒仓
设置1套粉煤灰筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
1套
2000m3/h
0.5
混凝土搅拌机
原料的投料、计量、输送等方式均为密闭式。搅拌装置为室内安装，采取密闭措施，搅拌仓上方安装1套微负压收尘装置，搅拌仓配套除尘器除尘效率，各种原料在混合搅拌过程中产生的粉尘经布袋收集后，由15m高的排气筒排放。
1套
5000m3/h
0.7
焊接废气
焊接工段配置1个移动式焊接烟尘净化器，过滤、净化焊接过程产生的烟尘，未收集、处理的烟尘呈无组织排放在车间内。
1个
2000m3/h
0.3
沥青混凝土生产线干燥筒
燃烧废气收集到“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，经15m排气筒排放。
1套
10000m3/h
2
沥青混凝土生产线矿粉罐
设置2套矿粉罐筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
2套
2000m3/h
1
导热油炉燃烧废气
本项目导热油炉产生废气通过8m高的排气筒直接排放。
1套
——
0.3
沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气
废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”联合处理后，经1根15m高的排气筒排放。
1套
20000m3/h
15
堆料棚及厂区扬尘
堆料棚为三面围挡及彩钢瓦顶棚，仅留有运输车辆出入口，设置7个雾炮机进行洒水降尘
7套

雾炮机
3
食堂油烟
一台油烟机，经食堂屋顶排放
1套
/
1
废水治理

生活污水
食堂废水
1个
3m3隔油池
0.5
建设处理规模为10m3/d，采用一体化生活污水处理设备，处理后满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的道路清扫、建筑施工回用水标准后，用于水稳料生产线搅拌生产补充用水，不外排。
1个
30m3化粪池
3
1座
10m3/d
10
1个
50m3清水池
3
水稳料生产线
水稳料生产线运输车辆清洗水、水稳料搅拌机清废水
1个
50m3沉淀池
3
水稳料拌和站场地初期雨水
1个
102m3雨水收集池
7
混凝土生产线
混凝土生产线运输车辆清洗水、混凝土搅拌机清洗废水
1个
80m3沉淀池
4
小型构件预制生产线
养护废水排入，沉淀后循环使用，不外排。
1个
10m3沉淀池
2
沥青拌和站
沥青拌和站场地初期雨水
1个
105m3
7
噪声治理

生产设备

厂房隔声，设备安置于室内、安装减震垫片，风机安装消声器
/

/

10
固体废物

生活垃圾

加盖移动式生活垃圾桶

6个
/

0.1
水稳料拌和站废机油等
危废暂存间
1间

10m2
1
沥青拌和站废活性炭
危废暂存间
1间
10m2
1
环境风险
沥青储罐、柴油储罐使用双层罐，储罐区域地坪采用混凝土防渗，储罐周围设置围堰，防治泄漏对地下水的影响。项目建设过程中要开展整平工程，要求对填土区，填土体选用粘性土、粉质粘土素填土，直径＞30mm的块石应全部去除，填土应分层压实。在装修阶段，重点防渗区铺设6mm厚HDPE防渗膜，控制渗透系数小于1.0×10-7cm/s。。
——
防渗面积500m2
10
合计

/

/

/

89.6



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

根据现场踏勘，至本项目评价时，水稳拌和站已经建设部分，沥青拌和站正在进行场地平整中。水稳拌和站已建设设施为：生活办公区、混凝土生产线、水稳料生产线底座、蓄水池、料仓大棚、地磅房，其余未建设。施工期间未造成环境污染事件。

施工进度：2021年5月至2021年11月。
施工期流程简述：

①地面清理：建设前先将项目场地的植被、杂物清理，然后进行下一步施工建设。
②厂房建设：将进行生产区厂房、生活区及其附属设施等的建设。
③设备安装：项目生产区基本厂房建设完成后，对所需要的设备进行采购、安装及调试。

项目施工期产生的污染物主要为施工工地扬尘、少量施工车辆尾气、施工设备冲洗废水、施工人员生活污水、施工场地废弃土石方、各种废弃建筑材料、施工人员生活垃圾、各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工期流程及产污节点见图2-1。
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图2-1 施工期产污环节图
表2-13    施工期污染物一览表

污染物种类

污染源

污染物产生环节

污染因子

废气

施工扬尘

场地清理、站区建设
TSP

施工机械尾气

场地清理、站区建设
NOX、CO和HC等

废水

施工废水

站区建设
SS

生活污水

施工人员

SS

地表径流
站区建设降雨地表径流
SS

噪声

机械噪声

场地清理、站区建设、设备安装调试等

等效连续A声级

固体废物

土石方

地表清理
土石方

建筑垃圾

站区建设
建筑垃圾

生活垃圾

施工人员

生活垃圾

2、运营期
本项目由水稳料生产线、混凝土生产线、小型构件预制生产线、钢筋加工区和沥青混凝土生产线组成。
2.1水稳料生产线工艺流程

2.1.1项目5%水泥稳定级配碎石基层

项目水稳料生产线生产工艺均为物理过程，生产时首先将生产所需原材料由运输车运送至厂区内的砂石料棚，按照砂石规格分类堆放。按照不同配合比对砂石料、水泥进行计量配送，之后送入搅拌机进行配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证水稳料的品质，之后进行计量，送施工场地。
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图2-2    5%水泥稳定级配碎石基层生产工艺流程及产污节点示意图
工艺流程简述：
①原料的贮存

本项目设置2个80t水泥圆筒仓，散装水泥由密闭罐车运至厂内，通过密闭管道输送至水泥圆筒仓贮存备用；

碎石、砂子在堆棚堆存，生产所需砂石料均堆放在砂石料堆棚内，并采取雾化除尘的方式对堆放过程中产生的粉尘进行控制。

②进料：砂、石等原材料通过电脑控制重量混合后用密封的传送带送至搅拌主机内，水泥筒仓内的粉料通过翻板门进入螺旋输送机送至称量斗称量后，进入投料装置，由投料装置送入搅拌系统，该过程为封闭进行（密封的皮带输送）。项目每个水泥筒仓罐顶部都安装了仓顶收尘机，粉料筒仓废气经收尘机处理后于仓顶排放。

仓顶收尘机除尘原理：进气孔通过电磁阀控制开闭，当散装水泥车通过吹灰管往粉料罐里输送粉料时，粉罐内产生正压，粉料罐内含尘气体通过滤芯过滤，滤芯材料为玻纤，当含尘空气通过时，即可有效的使用固相与气相分离开来，玻纤的滤芯是一种多孔性的滤尘材料，当气流通过时，由于震动作用、使气流中的微粒吸附在滤芯上或沉降下来，净化后的空气通过机顶与滤芯空隙排出，为了清除附着和沉入滤芯的灰尘，在输送粉料前后振动除尘器。仓顶收尘机只有在粉料输送时才运作，除尘后的气体通过除尘机机顶与滤芯间的空隙排放。

③配料

外购合格进入堆棚的物料通过装载机分别机内各配料斗，配料斗采用电子皮带秤和圆盘给料机联合配料后经皮带进入搅拌工序。配料采用自动重量配料。在配料站下料口设置喷雾洒水装置，水直接进入物料内。

④搅拌

石料、粉料、水是按照设定的时间投入搅拌机的，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压、磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，原料及水在搅拌缸的作用下边搅拌边向前移动，拌好的成品料从搅拌缸出口进入成品输送机，又经成品输送机送到成品料仓。成品料仓下由气动开门结构，可控制仓门启闭。仓门开启时，将暂存在成品仓内的成品料放出，然后放入运料自卸卡车中，成品料运往施工现场。
项目配料系统、输送装置、搅拌装置均进行密封。

2.1.2级配碎石底基层

与项目5%水泥稳定级配碎石基层生产线共用1套设备。
级配碎石是有不同粒径碎石组成的混合料，按照不同配合比对砂石料、石屑进行计量配送，之后送入搅拌机进行配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证级配碎石底基层料的品质，之后进行计量，送施工场地。
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图2-3   级配碎石底基层生产工艺流程及产污节点示意图
工艺流程简述：
①原料的贮存

碎石、砂子在堆棚堆存，采取雾化除尘的方式对堆放过程中产生的粉尘进行控制。

②进料：砂、石原材料通过电脑控制重量混合后用密封的传送带送至搅拌主机内，由投料装置送入搅拌系统，该过程为封闭进行（密封的皮带输送）。

③配料

外购合格进入堆棚的物料通过装载机分别机内各配料斗，配料斗采用电子皮带秤和圆盘给料机联合配料后经皮带进入搅拌工序。配料采用自动重量配料。在配料站下料口设置喷雾洒水装置，水直接进入物料内。

④搅拌

不同粒径的石料、水是按照设定的时间投入搅拌机的，进入搅拌机的物料在相互反转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压、磨擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，原料及水在搅拌缸的作用下边搅拌边向前移动，拌好的成品料从搅拌缸出口进入成品输送机，又经成品输送机送到成品料仓。成品料仓下由气动开门结构，可控制仓门启闭。仓门开启时，将暂存在成品仓内的成品料放出，然后放入运料自卸卡车中，成品料运往施工现场。
项目配料系统、输送装置、搅拌装置均进行密封。

2.2混凝土生产线工艺流程
项目生产工艺相对比较单，所有工序均为物理过程，生产时首先将生产所需原材料由运输车运送至厂区内的筒仓、料棚，分类堆放，各种原料按照不同标号和配合比进行计量配送，之后送入搅拌机进行配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量，送施工场地。
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图2-4    混凝土生产工艺流程及产污节点示意图
工艺流程简述：
①原料的贮存

本项目设置1个80t水泥圆筒仓、1个50t粉煤灰圆筒仓、1个10m3外加剂储罐（液体）。
碎石、砂子在堆棚堆存，散装水泥由密闭罐车运至厂内，通过密闭管道输送至水泥圆筒仓贮存备用；粉煤灰由密闭罐车运至厂内，通过密闭管道输送至粉煤灰圆筒仓贮存备用；外加剂由机械输送至专用储罐后贮存备用。生产所需砂石料均堆放在砂石料堆棚内，并采取雾化除尘的方式对堆放过程中产生的粉尘进行控制。
②进料：砂、石等原材料通过电脑控制重量混合后用密封的传送带送至搅拌主机内，水泥筒仓和粉煤灰筒仓内的粉料通过翻板门进入螺旋输送机送至称量斗称量后，进入投料装置，由投料装置送入搅拌系统，该过程为封闭进行（密封的皮带输送）。项目每个粉料筒仓罐顶部都安装了仓顶收尘机，粉料筒仓废气经收尘机处理后于仓顶排放。

③配料

外购合格进入堆棚的物料通过装载机分别机内各配料斗，配料斗采用电子皮带秤和圆盘给料机联合配料后经皮带进入搅拌工序。配料采用自动重量配料。在配料站下料口设置喷雾洒水装置，水直接进入物料内。

④搅拌

碎石、砂、粉状原料、水、外加剂经电脑准确计量后送入投料系统，由投料系统进入搅拌机，搅拌机（全密封）进行搅拌混合加工。

⑤检验：项目区设置检验室，对每批次的混凝土进行检验，检验包括对拌和物性能（坍落度、扩展度、凝结时间、容重等）、力学性能（抗压强度、抗折强度、抗弯强度、劈拉强度等）、耐久性能（早期抗裂性能、冻融、抗渗等）和长期性能（收缩和徐变）的检验。该过程不使用任何化学试剂。不合格产品返回搅拌系统。

⑥外运：搅拌站最终成品料通过混凝土出料斗，输送至混凝土运输车辆外运至施工场地。

项目配料系统、输送装置、搅拌装置均进行密封。

2.3小型构件预制生产线工艺流程
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图2-5    小型构件预制生产线工艺流程及产污节点示意图
工艺流程简述：
①备料
本项目采用的混凝土由混凝土生产线提供，钢筋材料由本项目钢筋加工区提供。用刷子在模具内部涂刷脱模剂。
②喂料

合格混凝土、合格钢筋骨料倒入模具中，放置在振动台上。对于无钢筋的六棱块、填方区排水边沟梯形块，采用一次将混凝土加满，利用延时继电功能的振动台振动108s。

对于有钢筋的水沟盖板等构件，先向模具内添加1/3的砼，利用延时继电功能的振动台震动2分钟；再放置预先绑好的钢筋网，后添加砼至设计量，再振动2分钟。

③表面处理
混凝土振动要均匀，混凝土的振动时间要充分，保证模具内的气泡完全散尽、混凝土表面平整。振动完成后，将预制件利用平板车运至养生区内摆放整齐，人工利用铁抹子收面，确保顶面平整、均匀，边角整齐。

④养护

小型构件成型后存放于养生大棚后，待砼终凝后，开始进行喷淋养生。根据气温，待砼强度达到设计强度的50%后，进行人工拆模，拆模后继续进行喷淋养生，养生时间自砼浇筑之日起不少于7天。

⑤脱模

将浇筑好的混凝土构件放置在养生区内，根据气温养护2~3天，开始脱模。将未脱模的预制构件翻转过来，正下方放置1~2cm厚的泡沫垫片，防止构件直接脱落在水泥地面上碰撞损伤，最后将脱模后的构件摆放整齐。

⑤检验：对小型构件成型进行抽样检查，合格产品放置成品堆放区。
⑥外运：合格产品由汽车外运至施工场地。

2.4钢筋加工区工艺流程
根据生产需求，部分到场的钢筋（少量生锈钢筋需进行人工打磨除锈）需根据设计进行切断成不同长度，之后人工将原材料钢筋放入盘圆钢筋放线架（一种可以使钢筋连续放线的装置），钢筋生产主要设备滚笼机将入线、矫直、弯曲成型、焊接、人工检验、码放等工作完成后运送施工现场直接使用。成品钢筋仅作为昆倘高速施工材料，内部使用，不外售。焊接工序采用二氧化碳气体保护焊机对切割后的钢筋进行焊接，该焊接工序产生的焊接烟尘采用移动焊烟净化器进行处理。
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图2-6    钢筋加工工艺流程及产污节点示意图
2.5沥青混凝土生产线工艺流程
沥青混凝土生产线共生产三种产品，分别为细粒式SBS改性沥青混凝土（需要改性沥青）、中粒式SBS改性沥青混凝土（需要改性沥青）、粗粒式沥青混凝土（需要基质沥青）。基质沥青直接外购运输至项目区沥青罐储存，共设置4个80t沥青罐，沥青储罐为地面储罐，地坪采用混凝土防渗措施，储罐周围设置围堰。
改性沥青需在项目区进行加工，在基质沥青中加入SBS添加剂、硫磺稳定剂可改善沥青的温度性能、拉伸性能、弹性、内聚附着性能、混合料的稳定性、耐老化性等。
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图2-7    沥青混凝土生产线（细、中粒式SBS改良性沥青混凝土）工艺流程及产污节点示意图
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图例 ： N-噪声 ；  S-固废 ；   G-废气 ；
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图2-8    沥青混凝土生产线（粗粒式沥青混凝土）工艺流程及产污节点示意图
生产工艺流程简述如下：
粗粒式沥青混凝土生产线与细、中粒式SBS改良性沥青混凝土生产线共用一套设备，分阶段进行生产。工艺流程有部分重复。

①原料的贮存

本项目设置4个80t沥青罐，用于储存沥青。沥青储罐为地面储罐，为密闭罐，地坪采用混凝土防渗措施，储罐周围设置围堰。

沥青储罐是储存沥青，并能够使沥青加热升温的装置。工作原理是以导热油为载热介质，由热油炉对其加热储能。导热油通过热油泵强制循环经沥青储罐内的换热排管，把热能传给沥青，以达到对沥青加热升温的目的。
设置2个80t矿粉罐，用于储存矿粉，罐顶配套设置布袋除尘器。机制砂和不同粒径的碎石存放置砂石料堆棚，堆料棚用三面围挡封闭，顶部设顶棚。
②冷料进料

用装载机将不同规格的石料从堆料棚铲入生产区域对应的冷料仓内，石料通过电脑控制用密封的传送带送至干燥滚筒内进行干燥。

干燥原理：干燥滚筒以逆流加热的方式（即物料和燃烧后的热烟气流向相反）将砂石料烘干加热到一定的温度。由于滚筒的转动，砂石料被筒内的叶片反复提升、落下，形成料帘，增强了换热效果，并且借助于滚筒的倾角，砂石料在加热的同时不断向前移动；从滚筒出口出来后由热骨料提升机提起，卸入到热骨料振动筛分机中。

干燥滚筒的热源来自设备配套的燃烧器，采用柴油作为燃料，物料干燥采用的是直接干燥，即物料和燃烧后的热烟气直接接触，控制系统自动调节燃烧器的火焰大小，从而控制物料干燥效果。干燥加热后的热料通过振动筛分机将热骨料筛分成若干种规格，分别流进相对应的热料储仓中存储。生产中按照设定的配比，不同规格的骨料按先小后大的次序分批投入计量仓内累加计量，送至拌合楼的搅拌机内。干燥废气经旋风除尘器、布袋除尘器处理达标后，经1根15m高的1#排气筒排放。
③沥青进料、改性沥青调配
沥青罐卸料和储存过程存在大小呼吸废气。

基质沥青：沥青通过罐车卸入密闭沥青罐中，使用导热油炉（导热油炉使用c柴油进行加热）将沥青加热至150~180℃，使用封闭的沥青泵送至沥青计量器，按一定的配合比分重量后通过密闭的输送管道送入拌合楼的搅拌机内。

改性沥青：生产工艺过程包括溶胀、磨细分散、发育三个阶段。

A、将沥青储罐中的基质沥青加温至150~180℃，使用封闭的沥青泵送至沥青预混罐内。将SBS添加剂通过螺旋输送带投放到调配罐里，并启用调配罐的搅拌器及循环泵进行搅拌溶胀。调配沥青搅拌混合产生的高温烟气。

B、当搅拌时间达到工艺要求后，用泵将调配后的沥青进入胶体磨机过磨。

C、过磨完成后，由泵将调配沥青半成品泵至卧式调配罐内搅拌。搅拌至工艺要求后，通过调配罐顶投料器投放稳定剂。调配沥青搅拌混合产生的高温烟气。
D、当产品达到相应要求后，将成品调配沥青放置沥青调配罐内常温储存。

E、使用封闭的沥青泵送至沥青计量器，按一定的配合比分重量后通过密闭的输送管道送入拌合楼的搅拌机内。

④搅拌：砂石、沙子、沥青经电脑准确计量后按照比例送入投料系统，由投料系统提升进入搅拌机，搅拌机（全密封）进行搅拌混合加工。将搅拌过程、沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口产生的沥青烟、苯并芘进入一套布袋除尘+UV光氧+活性炭装置处理后经1根15m高的1#排气筒排放，除尘器收集到的粉尘返回搅拌工序。搅拌产生的废料返回生产线重复利用。
⑤放料：搅拌完成的沥青混凝土通过放料口，卸料至运输车辆。

⑥工艺特点说明

项目计量控制系统依靠各个传感器检测到的信号，对物料配比、沥青含量、拌合料温等重要参数进行实时监控，从而确保所生产的拌合料质量能满足用户的使用要求。在整个工艺流程中电控系统设有连锁保护装置，使设备免遭意外机械事故。

因为沥青混凝土生产线存在二次计量，能保证混合料的级配，骨料、粉料和沥青的配比精度比较高。目前骨料和粉料的静态计量精度不超过±0.5%，沥青的静态计量精度不超过±0.25%。由于是间歇式搅拌，改变混合料配合比也很方便，可以做到不停机更改或更换配比。

本项目配料上料系统、输送装置、搅拌装置均进行密封。

表2-14    运行期污染物一览表
污染物种类
污染源代码
污染源
污染物产生环节
污染因子
备注

1、水稳料生产线
废气
G1
水泥筒仓
卸料粉尘
颗粒物
15m排气筒排放
G2
水泥筒仓
卸料粉尘
颗粒物
15m排气筒排放
G3
搅拌机粉尘

卸料搅拌

颗粒物

15m排气筒排放

T1、T2、
砂石料堆棚

砂石料装卸、砂石料堆棚扬尘

TSP
无组织排放
T3
生产线

集料斗扬尘

TSP

无组织排放
T4
车辆运输
运输扬尘
TSP
无组织排放
废水
W1
搅拌机清洗

清洗废水

SS
沉淀后回用于用于水稳料生产线搅拌生产补充用水，不外排。
W2
罐车车辆清洗

清洗废水

SS
噪声

N1-N4
设备噪声

拌合机、配料机、螺旋上料机、水泵
等效连续A声级
——

固废

S1
布袋除尘器
回收粉尘
粉尘
一般固废
S2
沉淀池
生产废水沉淀池
沉淀物
一般工业固废
S3
不合格产品
搅拌机
水稳料
一般工业固废
2、混凝土生产
废气
G4
水泥筒仓
卸料粉尘
颗粒物
15m排气筒排放
G5
粉煤灰筒仓
卸料粉尘
颗粒物
15m排气筒排放
G6
搅拌机粉尘
卸料搅拌
颗粒物
15m排气筒排放
T5、T6
砂石料堆棚
砂石料装卸、砂石料堆棚扬尘
TSP
无组织排放
T7
生产线
集料斗扬尘
TSP
无组织排放
T8
车辆运输
运输扬尘
TSP
无组织排放
废水
W3、W4
搅拌机清洗
清洗废水
SS
沉淀后回用于用于混凝土生产线搅拌生产补充用水，不外排。
W5
罐车车辆清洗
清洗废水
SS
噪声
N5-N10
设备噪声

拌合机、配料机、螺旋上料机、水泵
等效连续A声级
——

固废
S4

布袋除尘器
回收粉尘
粉尘
一般固废
S5

沉淀池
生产废水沉淀池
沉淀物
一般工业固废
S6
实验室

不合格产品
混凝土

一般工业固废

S8
不合格产品
搅拌机
混凝土
一般工业固废
3、小型构件预制生产线
废气
T9
车辆运输
运输扬尘
TSP
无组织排放
废水
W6
养护
养护废水
SS
沉淀后循环使用
噪声
N11、N12
振动台
设备噪声
等效连续A声级
——

固废
S9
质检

不合格产品
混凝土
一般工业固废
4、钢筋加工区
废气
T10
焊接工序
焊接
烟尘
无组织排放
噪声
N13-N17
设备噪声
钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、交流电焊机、砂轮切割机
等效连续A声级
——

固废
S10、S11、S12
钢筋加工
金属边角料、钢筋类残次品
——
一般工业固废
5、沥青混凝土生产线
废气
G7
燃烧废气、干燥废气
柴油燃烧器、干燥滚筒
SO2、NOX、颗粒物
15m排气筒排放
G8
矿粉罐
卸料粉尘
颗粒物
15m排气筒排放
G9
矿粉罐
卸料粉尘
颗粒物
15m排气筒排放
G10
柴油燃烧
导热油炉燃烧废气
SO2、NOX、颗粒物
8m排气筒排放
G11
沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口
沥青废气

沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘
15m排气筒排放
T11、T12
砂石料堆棚
砂石料装卸、砂石料堆棚扬尘
TSP
无组织排放
T13
生产线
集料斗扬尘
TSP
无组织排放
T14
沥青罐大小呼吸废气
沥青罐
非甲烷总烃
无组织排放
T15
车辆运输
运输扬尘
TSP
无组织排放
噪声
N18-N27
设备噪声、运输车辆
装载机、给料机、干燥机、提升机、振动筛、搅拌机、运输车辆、沥青泵、风机等
等效连续A声级
——
固废

S13、S14
收尘灰
布袋除尘器
粉尘
一般固废
S15
废活性炭
活性炭吸附装置
废活性炭
危险废物
6、整个项目
废水
生活污水
工作人员
pH、COD、氨氮、总磷等
经污水处理站处理后，回用于水稳料搅拌生产补充用水，不外排。
食堂油烟
食堂
食堂
油烟
食堂油烟
固废
生活垃圾
工作人员
生活垃圾
一般固废
废机油
设备维修
废机油
危险废物


	与项目有关的原有环境污染问题
	根据现场调查，项目区不存在与项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、空气质量现状

本项目位于富民县散旦镇散旦村委会，属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改清单中的二级标准。非甲烷总烃（NMHC）参照执行《大气污染物综合排放标准详解》p244“Cm取值的说明，选用2.0mg/m3”。
（1）常规污染物现状
根据昆明市生态环境局发布《2020年度昆明市生态环境状况公报》，空气质量总体保持良好。昆明市主城区（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）环境空气优良率达100%，其中优203天、良163天。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，晋宁区、东川区、石林彝族自治县、富民县、寻甸回族彝族自治县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝彝族苗族自治县环境空气质量均有不同程度改善。

根据以上分析，富民县环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准，为行政达标区。

（2）特征污染物现状 
本项目特征污染物为苯并[a]芘、TSP、非甲烷总烃，2021年8月18至8月21日，2021年9月25至9月28日云南环绿环境检测技术有限公司对厂界下风向设置1个监测点（监测布点图见附图5环境保护目标分布图），监测结果如下表所示。
表3-1  特征污染物现状监测结果一览表   
检测点位

采样日期
颗粒物ug/m3
苯并[a]芘ng/m3
非甲烷总烃mg/m3
1#项目区下风向
2021/8/18
85

＜0.1
0.41-0.67
2021/8/19
91

＜0.1
0.43-0.67
2021/8/20
87

＜0.1
0.39-0.67
2021/9/25
89
＜0.9
0.46-0.74
2021/9/26
95
＜0.9
0.50-0.62
2021/9/27
97
＜0.9
0.45-0.75
2021/9/28
88
＜0.9
0.56-0.68
标准值
300ug/m3
2.5ng/m3
2.0mg/m3
评价
达标
达标
达标
根据监测结果可以看出，项目区域苯并[a]芘、TSP环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃环境质量现状满足《大气污染物综合排放标准详解》p244“Cm取值的说明，选用2.0mg/m3”。
2、地表水环境质量现状

本项目涉及的地表水主要为项目东面1600m处的龙泉河，龙泉河往北流经进入东村河，再进入木板河后汇入普渡河，项目水系情况见附图4。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），普渡河富民-禄劝保留区（由富民大桥至禄劝县入金沙江口）的水体功能为农业用水和景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准。由于龙泉河未做水质功能区划，故评价区地表水龙泉河水体功能参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。经调查核实，龙泉河段无生活用水取口，主要为工业用水。
根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，普渡河桥断面水质类别为III类，与2019年相比，水质类别由Ⅳ类提升为III类，污染程度明显减轻。 
3、声环境质量现状

本项目位于富民县散旦镇散旦村委会，紧邻东散公路，项目东面为昆倘高速公路在建项目。根据《富民县声环境功能区划》，项目未在富民县声环境功能区划范围内。项目位于农村地区，周边分布有工业，根据《声环境质量标准》GB3096-2008中声环境功能区分类，所在地所属声环境功能区划为2类声环境功能区，项目区域内声环境执行GB3096－2008《声环境质量标准》2类标准。 
根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，昆明市各县(市)区区域环境噪声总体水平在一级（好）和二级（较好）之间。与2019年相比，东川区、宜良县、富民县、寻甸县、呈贡区的区域环境昼间噪声等效声级上升，安宁市、禄劝县、嵩明县、石林县、晋宁区的区域环境昼间噪声等效声级下降。

根据现场踏勘，项目区厂界50m范围内无声环境敏感目标，因此，本次评价未进行声环境质量现状监测。项目所在区域声环境影响主要来自农村噪声，声环境可满足GB3096－2008《声环境质量标准》2类标准。 

4、生态环境质量现状

本项目位于富民县散旦镇散旦村委会，项目用地（临时用地）性质为林地、自然保留用地。目前项目处于人类开发活动范围内。经调查，项目区林地主要为云南松、旱冬瓜、滇青冈、滇石栎、柏树等乔木，以及滇含笑、车桑子、小铁仔等灌木组成。

项目区域受人群活动影响较大，野生动物种类和数量较少，主要为家鼠、田鼠、家燕、麻雀、山雀等常见动物。
本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、国家森林公园、饮用水水源保护区、国家和省级文物古迹等敏感区，无国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有物种，无国家级和省级规定保护的古树名木。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中大气专项评价设置原则及本项目判定情况，本项目设置大气专章，大气评价等价为二级，根据导则要求，二级评价项目评价范围为5km的矩形区域。本项目大气环境保护目标见大气专章表1-6-1 。
2、声环境环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“明确厂界外50m范围内的声环境保护目标”要求及现场踏勘，该项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

地表水环境保护目标

项目区周边地表水为东面1600m的龙泉河，龙泉河往北流经进入东村河，再进入木板河后汇入普渡河。普渡河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，经调查核实，龙泉河段无生活用水取口，主要为工业用水。
4、地下水环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中“明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水……”要求及现场踏勘，该项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。

5、生态环境保护目标

本项目位于富民县散旦镇散旦村委会，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”要求，项目生态环境保护目标为项目区周边200m范围内的生态环境，防止水土流失，避免项目建设及运行对周边植被及土壤造成破坏，不改变周边生态环境原有功能。

本项目不涉及HJ19-2011《环境影响评价技术导则 生态环境》涉及的特殊生态敏感区、重要生态敏感区等生态环境保护目标。

环境保护目标分布情况见附图5。
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	项目臭气污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。
表3-7  恶臭污染物厂界标准值（无组织）

序号

污染物

标准限值

1

臭气浓度（无量纲）

20

沥青拌和站厂区内非甲烷总烃排放限值按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）控制，附录A“表A.1厂内VOCs无组织排放限值”中的标准，见下表。
表3-8  厂区内非甲烷总烃无组织排放标准限值  单位：mg/m3
污染物项目
排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC
10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
30
监控点处任意一次浓度值
D、沥青混凝土生产线矿粉罐废气
沥青混凝土生产线矿粉罐粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，见下表。
表3-9  大气污染物综合排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度（m）

速率

（kg/h）

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物
120
15
3.5
周界外浓度最高点

1.0
③食堂油烟
运营期水稳拌和站生活区设置一个食堂，食堂设置2个基准灶头，规模为小型，食堂油烟油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求。

表3-10    饮食业油烟排放标准

规模

小型

基准灶头数
≥1，＜3
最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

2、废水

（1）施工期：项目施工期施工废水、生活污水经简易沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。
（2）运营期

沥青拌和站无生活污水产生。

水稳拌和站生活污水来自员工的清洁、食堂和卫生间，食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后排入拟增加的污水处理站进行处理，处理后满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的建筑施工回用水标准后，用于水稳料生产线搅拌生产补充用水，不外排。标准值见表3-11。
表3-11  《城市污水再生利用 城市杂用水水质》单位：mg/L
序号

项目指标

城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工
1

pH

6.0-9.0

2

色（度）

≤

30

3

嗅

无不快感

4

浊度（NTU）
≤

10

5
BOD5（mg/L）
≤
10
6
氨氮（mg/L）
≤
8
7
阴离子表面活性剂（mg/L）
≤
0.5
8
铁（mg/L）
≤

-
9
锰（mg/L）
≤

-
10
溶解性总固体（mg/L）
≤
1000（2000）a
11
溶解氧（mg/L）
≥
2.0
12
总氯（mg/L）
≥
1.0（出厂），0.2b（管网末端）
13
大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）
-
无c
注：“-”表示对此项无要求。

a括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。

b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。
c大肠埃希氏菌不应检出。
本项目混凝土生产线设备清洗废水采用平流式沉淀池，沉淀后回用于混凝土生产线搅拌用水，回用水质执行JGJ63-2006《混凝土用水标准》。
表3-12     混凝土拌和用水水质要求（JGJ63-2006）
项目
钢筋混凝土
pH值
≥4.5
不溶物（mg/L）
≤2000
可溶物（mg/L）
≤5000
Cl-（mg/L）
≤1000
SO42-（mg/L）
≤2000
碱含量（mg/L）
≤1500
3、噪声排放标准

（1）施工期

施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表3-13。

表3-13    建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55 

（2）运营期

本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表3-14。

表3-14     工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物排放标准

（1）生活垃圾：本项目产生的生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定。

（2）一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（3）危险废物：危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中有关规定执行。
	

	总量控制指标
	1、废水污染物总量控制指标：无。
2、废气总量控制指标

①水稳拌和站

废气总量：8961.4万m3/a； 
颗粒物排放量为：0.3242t/a。

无组织颗粒物量为1.5474t/a。
②沥青拌和站
废气总量：103680万m3/a； 
SO2：0.657t/a。

NOx：2.97t/a。

沥青烟：0.0053t/a。
苯并[a]芘：1.54×10-5t/a
颗粒物：0.634t/a。

无组织颗粒物量为0.392t/a。

有组织非甲烷总烃：0.0037t/a。
无组织非甲烷总烃：11.77kg/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目位于富民县散旦镇散旦村委会，施工周期为7个月（剩余施工时间4个月）。根据现场踏勘，至本项目评价时，水稳拌和站已经建设部分（2021年5月15日开工建设），沥青拌和站正在进行场地平整中。水稳拌和站已建设设施为：生活办公区、混凝土生产线、水稳料生产线底座、蓄水池、料仓大棚、地磅房，其余未建设。施工期，未发生环境纠纷，未受到过任何环保投诉。 

施工期主要产生扬尘、噪声、生活垃圾及生活污水等，施工期产生的主要污染物为：

1、施工期大气污染防治措施
施工期产生的废气主要为堆场、运输、主体工程等施工产生的粉尘、施工机械废气。项目在施工期间进行洒水降尘，降低施工期产生的扬尘对周围环境的影响。 
①施工工地对土石方剥离、物料装卸和运输过程产生的扬尘进行洒水抑尘治理。
②建筑材料、施工土石方在场地内堆放采用防尘网进行覆盖。
③进出工地的物料、运输车辆，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车斗，物料、建筑垃圾、废弃土石方的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实。
④施工运输车辆驶出施工场地前必须对车身进行清扫，避免运输车辆带泥上路。
采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）2中，颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/Nm3的限值要求。水稳拌和站厂界外500m范围内无敏感保护目标。距离沥青拌和站厂界最近的村庄为南面325m处的白水塘散户，位于沥青拌和站上风向。施工废气对周围环境影响较小，将随着施工期的结束而消失。 
2、施工期废水污染防治措施 
施工废水主要来源于施工废水、施工人员生活污水。

①在施工废水相对集中的场地布置5m3临时沉淀池，沉淀后用于工场地洒水降尘，不外排。
②施工人员清洁废水与施工废水经沉淀后，用于工场地洒水降尘，不外排。
③堆放的土石料必须加盖帆布，避免雨天物料受雨水冲刷流失。 
采取以上措施后，施工废水对外环境影响较小。

3、施工期噪声污染防治措施 
施工期的噪声来源于施工机械和运输车辆在运行中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶。
①在施工场地周围设围挡；

②选用低噪声设备、工艺和车型并安装减震设施，定期维护；

③运输车应保持低速匀速行驶，限制车辆超载，尽可能的减少鸣笛，以降低施工噪声对周围环境的影响；

④合理安排高噪声设备施工时间，禁止在中午(12:00-14:30)和夜间(22:00-次日6:00)施工；

⑤加强管理，降低人为噪声影响，按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育，做到文明作业，减少作业噪声；

采取以上措施后，施工期噪声对周围声环境影响较小。
4、施工期固废污染防治措施
项目施工期固体废物主要为废弃土石、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 

①项目开挖产生的土石方全部用于场地平整回填，不产生永久废弃渣。产生的建筑垃圾中一部分可回收综合利用，不可回收部分需收集后堆放于指定地点，按相关部门要求处置。 

②在施工场地内设置生活垃圾集中堆放点定点收集暂存，由施工人员定期清运至附近垃圾收集点处置。 

综上所述，项目施工期产生的固体废弃物100％处置，对环境影响较小。
5、施工期生态环境影响保护措施
本项目位于富民县散旦镇散旦村委会，属于产业园区外建设项目新增用地，本项目建设仅作为昆倘高速工程的临时配套设施，昆倘高速建成后，所有设备将拆除，运营期结束后，建设单位对占地范围内的土地进行复垦。施工期对生态环境影响主要为地表扰动、物料临时放等，造成占地范围内水土流失，提出以下治理措施：

①完善施工的环境管理，设立环境管理机构，明确其职能，落实生态影响防护与恢复的监督管理措施； 

②施工期应尽可能避开雨季，以减少水土流失。严格按设计的施工工艺及工序施工，减少水土流失时间； 

③房屋建筑上部构造施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，统一运送至指定的建筑垃圾堆放场进行处置； 

④施工区应对建筑用地和道路用地设计浆砌石挡护及排水措施，对未回填的土石方进行临时挡护、覆盖，设置临时沉砂池等措施； 

⑤剥离的表土及时堆放到临时堆放场地，并做好挡护工作，用于后期绿地覆土绿化；临时堆放场地周围用砂土袋进行临时拦挡，上面用塑料布覆盖； 

⑥施工后期应尽快恢复植被，做好项目的绿化工作。



	运营
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	1、废气排放环境影响分析 

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则本项目沥青拌和站排放废气含有苯并[a]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，本项目进行大气专章评价（附后）。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，通过AERSCREEN估算模式进行预测，最大地面浓度占标率为7.37%＜10%，判定评价等级为二级。

根据大气专章2.2节分析，本项目大气污染防治技术可行，项目运营期外排废气均满足相关排放标准要求，能实现达标排放，对周边环境的影响可以接受。

本项目产生的堆场风蚀扬尘、石料装卸扬尘以及运输扬尘，均呈无组织排放，通过采取封闭厂房、场地硬化、安装喷淋装置、雾炮机等措施，可有效地减少颗粒物的排放。 

综上所述，本项目运营期废气能达标排放，对周边环境空气影响可接受。
2、废水

2.1废水产生及排放情况
（1）生活污水

本项目生活区用水全部集中在水稳拌和站，生活污水产生量为3.64m3/d，食堂废水量为2.08m3/d，本项目生活污水量合计为5.72m3/d。
本项目食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后排入拟增加的污水处理站进行处理，处理后满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的建筑施工回用水标准后，用于水稳料搅拌生产补充用水，不外排。
（2）水稳拌和站

A、水稳料生产线
·运输车辆清洗废水

水稳料运输车辆每天运输结束后清洗一次，运输罐车清洗废水量为0.36m3/d。运输罐车清洗废水排入沉淀池，沉淀后回用于水稳料生产线搅拌生产补充用水，不外排。

·水稳料搅拌机清洗废水

水稳料搅拌机清洗废水产生量为2.25m3/d。搅拌机清洗废水排入沉淀池，沉淀后回用于水稳料生产拌合用水，不外排。
经以上分析，水稳料生产线运输车辆清洗水、水稳料搅拌机清洗水合计为2.61m3/d，以上废水进入水稳料生产线侧面的50m3沉淀池，沉淀后回用于水稳料生产拌合用水，不外排。
B、混凝土生产线
·运输罐车清洗废水

运输罐车清洗废水产生量为0.22m3/d。运输罐车清洗废水排入沉淀池，沉淀后回用于混凝土生产拌合生产用水，不外排。

·混凝土搅拌机清洗水

混凝土搅拌机清洗废水产生量为2.25m3/d。搅拌机清洗废水排入沉淀池，沉淀后回用于混凝土生产拌合生产用水，不外排。
C、小型构件预制生产线

小型构件预制生产线养护废水产生量为0.40m3/d。废水排入沉淀池，沉淀后循环使用，不外排。

（3）沥青拌和站

项目运营期生产环节不使用水，也无废水产生。沥青拌和站设置16间宿舍，不设置食堂、洗漱间、洗澡间、卫生间。无生活污水产生。

表4-3   本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别
污染物种类
排放去向
排放
规律
污染治理设施
排放口编号
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺、能力
生活污水
COD、BOD5、氨氮、动植物油等
不外排
间断产生
TW001
隔油池
3m3
不设排放口

TW002
化粪池
30m3
TW003
生活污水处理站
A2/O，10m3/d
水稳料生产线车辆、搅拌机清洗废水
SS
不外排
间断产生
TW004
沉淀池
50m3
不设排放口
混凝土生产线车辆、搅拌机清洗废水
SS
不外排
间断产生
TW005
沉淀池
80m3
不设排放口
小型构件预制生产线养护废水
SS
不外排
间断产生
TW006
沉淀池
10m3
不设排放口

2.2废水治理设施
本次针对生活污水建设1座处理规模为10m3/d，采用“A2/O”处理工艺，工艺流程见下图：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



基本原理简述：

一体化生活污水处理设备采用生物处理工艺，能有效去除BOD5、COD、NH3-N。被广泛应用于宾馆、别墅小区、居民住宅小区的生活污水，生活污水属于低浓度的有机废水，其中含有氮、磷、油污、杂质等，可生化性好。

（1）隔栅池的作用：是将废水中的悬浮物、杂质隔离，以免影响后期设备的处理。

（2）调节池的作用：根据生活用水的特点，排放的水量的时间段不均匀，它们排放的时段基本定于，早、中、晚，三个时间段为高峰期，而调节池则可经将供水不均匀进行调节，让以后的后期处理，能正常的运行，在此调节池中设置了水位控制器，从而能有效地实行自动化控制。

（3）厌氧池的作用：污水流入厌氧池中，通过搅拌机的搅拌作用污水与厌氧菌充分结合。厌氧池能将污水中的微生物，有机物进行分解，产生CO2等物质。

（4）缺氧池的作用：厌氧池的水流入缺氧池中进一步对有机物进行分解，对污水中的氨、氮、磷去除，缺氧池上层的沉清液流入接触氧化池，而污泥通过回流管进入厌氧池，从而增加厌氧池的浓度，提高厌氧池的处理效率，当厌氧池的浓度饱和后关闭回流阀，打开流向污泥浓缩池的阀门，让污泥直接流入污泥浓缩池中。

（5）接触氧化池的作用：当厌氧池的水流入接触氧化池中的污水与接触氧化池中的氧化细菌（立体弹性填料）充分接触后污水就分解成CO2、H2O，通过鼓风机的作用将水中的CO2排出。污泥的成份为细菌死亡的尸体。

（6）二沉淀池：是让接触氧化池中的水进行二次沉淀，沉清的水流入消毒池，而污泥通过污泥泵，抽到污泥浓缩池，而消毒池中的水经过二氧化氯发生器进行处理后的水达标后进入清水池。污泥浓液池经过沉淀后上清液通过回流管返回水解池，而污泥进入污泥浓缩池。

工艺特点：设备投资和运行费用低廉；系统控制自动化程度高，操作简单，有效减轻劳动强度；结构紧凑、占地小，模块化组合设计适用于各种规模的水处理；与传统过滤工艺相比工艺出水水质高且水质稳定。

（2）污水处理站进、出水质情况

本项目食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后排入拟增加的污水处理站进行处理，处理后满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的建筑施工回用水标准后，用于水稳料搅拌生产补充用水。
本项目生活污水处理站出水浓度类比“德宏鸿元商品混凝土有限公司混凝土搅拌站建设项目竣工环境保护验收监测报告表生活污水出口监测数据”，德宏鸿元商品混凝土有限公司生活污水主要来源办公用水、食堂废水，食堂废水采用隔油池预处理，隔油后与其他生活污水一通进入一体化生活污水处理站，处理后的回用水用于混凝土搅拌站搅拌生产用水，本项目类比其生活污水处理站进口、出水浓度具有可比性。项目水污染物产生及排放情况详见下表4-4。

表4-4  项目水污染物产生及排放情况表
来源

类别

COD

氨氮

动植物油
总磷

BOD5
SS
LAS
产生浓度（mg/L）

600

16

10
8
60
50
10
隔油池

处理效率%

0%

0%

90%

0%

0%

0%
0%
处理后浓度（mg/L）

600
16
1
8
60
50
10
化粪池

处理效率%

30%

3%

0%

5%

10%

30%
20%
处理后浓度（mg/L）

420
15.52
1
7.6
54
35
8
污染物量t/a
0.86 
0.03 
0.002 
0.016 
0.11 
0.072 
0.0165 
一体化污水处理站

（生活污水量2059.2m3/a）
处理效率%
83.2%
83%
70%
95%
85%
95%
95%
处理后回用浓度（mg/L）
70.56
2.64
0.3
0.38
8.1
1.75
0.4
处理后污染物排放浓度（t/a）
0.15 
0.01
0.001
0.001
0.02
0.004
0.0008 
GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中建筑施工回用水标准
——
≤8
——
——
≤10
——
≤0.5
达标评价

达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
根据上表分析可知，项目生活污水经过污水处理站处理后，可满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中建筑施工回用水标准，用于水稳料生产线搅拌生产补充用水。由此可知，项目采用一体化生活污水处理设备是可行的。

2.3初期雨水收集池
本项目设置2个初期雨水收集池，1#雨水收集池位于水稳拌和站，2#雨水收集池位于沥青合站。初期雨水收集池的大小按项目区20年一遇24小时的暴雨量进行计算，具体公式如下：

Q=q×ψ×F

式中：Q：为雨水流量，L/s；

Q：为设计暴雨强度，L/s·hm2；

Ψ：为径流系数，取值0.3（非铺砌土地面）；

F：为汇水面积，根据项目周边汇水范围计算，取值为水稳拌和站1.36hm2，沥青拌和站1.4hm2。
本次评价参照云南省昆明市暴雨强度公式（来源为《给水排水收集手册》收录的公式）：
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式中：P为设计降雨重现期，取20a；t为降雨历时，取60min。经计算，q=184.49L/s·hm2。
经计算，水稳拌和站汇水范围内单日最大雨水流量（Q）为75.27L/s，初期雨水收集池容积按15min雨水量，15min雨水量为67.74m3，考虑1.5变化系数，计算得出101.61m3，本次环评提出初期雨水收集池容积不小于102m3，可满足项目需求。
沥青拌和站汇水范围内单日最大雨水流量（Q）为77.49L/s，初期雨水收集池容积按15min雨水量，15min雨水量为69.74m3，考虑1.5变化系数，计算得出104.61m3，本次环评提出初期雨水收集池容积不小于105m3，可满足项目需求。

地表径流（初期雨水）中含有的主要成分为SS，根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》表23，初期雨水经沉淀处理后回用于砂石料堆棚洒水降尘用水为可行技术。

2.4废水污染治理设施可行技术、废水回用可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》、污染防治可行技术指南，未明确规定可行技术。废水污染治理设施未采用排污许可证申请与核发技术规范、污染防治可行技术指南或未明确规定为可行技术的，应进行简要分析。
（1）混凝土生产线
本项目混凝土生产线设备清洗废水采用平流式沉淀池处理，沉淀池呈长方形，由三个池子组成，废水从池的一端流入，水平方向流过池子，从池的另一端流出。沉淀池的出口设在池长的另一端，根据《实践技术》2010年第9期，《浅谈商品混凝土废渣废水处理应用》（吴方贵、汤进、黄海斌），三级沉淀池沉淀水质经检测，水质可满足JGJ63-2006《混凝土用水标准》。因此，本项目采取的废水处理设施技术可行。
本项目混凝土生产线设备清洗废水中SS浓度高，此外还含有水泥添加剂，直接回用于生产不能满足JGJ63-2006《混凝土用水标准》要求。本项目混凝土生产线设备清洗废水采用平流式沉淀池（三级沉淀，现状已建设完成，见现场照片）。根据以上分析，三级沉淀池沉淀水质经检测，水质可满足JGJ63-2006《混凝土用水标准》。经以上分析，混凝土生产线设备清洗废水回用于混凝土生产拌合用水是可行的。
（2）水稳料生产线

本项目水稳料生产线设备清洗废水与混凝土生产线一致，均采用平流式沉淀池处理，根据以上分析，采用的废水处理设施技术可行。
水稳料生产线设备清洗废水中SS浓度高，本项目水稳料生产线设备清洗废水采用平流式沉淀池（三级沉淀池），根据前段分析，沉淀后水质可满足JGJ63-2006《混凝土用水标准》，沉淀后回用于水稳料生产线拌合用水是可行的。
（3）小型构件预制生产线

本项目小型构件预制生产线养护废水采用沉淀池处理，小型构件预制养护对水质要求不高，经沉淀池沉淀后循环使用，采用的废水处理设施技术可行。
本项目养护废水经10m3沉淀池沉淀后，循环使用，是可行的。

（4）生活污水

本项目生活污水采用隔油池、化粪池、生活污水处理站（“A2/O”处理工艺），对COD、氨氮、动植物油、总磷、BOD5、SS、LAS的去除效率分别为83.2%、83%、70%、95%、85%、95%、95%，经处理后的水质可满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的建筑施工回用水标准，因此，本项目采用的废水处理设施技术可行。
本项目食堂废水经隔油池预处理后和其他生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后排入自建污水处理站进行处理，处理后满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的建筑施工回用水标准后，用于水稳料搅拌生产补充用水。根据类比分析“德宏鸿元商品混凝土有限公司混凝土搅拌站建设项目竣工环境保护验收监测报告表生活污水出口监测数据”，德宏鸿元商品混凝土有限公司生活污水主要来源办公用水、食堂废水，食堂废水采用隔油池预处理，隔油后与其他生活污水一通进入一体化生活污水处理站，处理后的回用水用于混凝土搅拌站搅拌生产用水，是可行的。
2.6监测要求 
由于项目生产废水全部回用于生产，不外排，故本项目不对废水进行检测。

2.7结论

本项目生产废水循环使用，不外排。生活污水经一体化处理设施处理后，满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中建筑施工回用水标准后，用于水稳料生产线搅拌生产补充用水不外排，本项目建设对水环境影响较小。
3、噪声

3.1噪声源强

项目运营期噪声主要来源于生产设备产生的噪声，项目主要产噪设备、噪声源强及治理措施详见表4-5。

表4-5   项目主要噪声源一览表      单位：dB(A)

设备名称

数量
噪声源强

降噪措施

降噪后噪声源强

备注

拌合机

1台
95
基础减震
80
水稳料生产线
配料机

1台
80
距离衰减
70
螺旋上料机

4台
85
距离衰减
75
水泵
1台
75
厂房隔声
65
混凝土搅拌机
1台
95
基础减震
80
混凝土生产线
配料机
4台
95
距离衰减
85
装载机
2台
85
距离衰减
75
水泵
2台
85
厂房隔声
70
振动台

2台
90
厂房隔声、减震
80
小型构件预制生产线
钢筋切断机
2台
85
厂房隔声
75
钢筋加工生产线
钢筋弯曲机
2台
85
75
钢筋调直机
2台
85
75
交流电焊机

4台
80
70
砂轮切割机

2台
85
75
配料机
1台
90
基础减震
80
沥青拌和站
混合罐搅拌机
1台
95
基础减震
85
胶磨机
1台
90
基础减震
80
提升机
1台
85
基础减震
75
振动筛
1台
90
基础减震
80
沥青泵
4个
90
厂房隔声
80
3.2声环境影响分析

（1）预测方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据HJ/T2.4-2009《环境影响评价技术导则  声环境》，噪声预测计算公式如下：
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10.29
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棚洒水降尘用水

5.92

水稳料拌和站场地洒水
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6.6

6.6

5.29

5.72

沥青拌和站砂石料堆棚

洒水降尘用水

5.9

沥青拌和站场地洒水降尘用水

3.6

3.6

5.26

192.3

水稳料拌和站初期

雨水收集池

沥青拌和站初期雨

水收集池

0.63

0.64

小型构件预制生产线用水主要为

养护用水

0.04

0.04

沉淀池

0.4

 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

       Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

      r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（取值为20）

  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：
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式中：Li---第i个声源声值；

      Ln ---某点噪声总叠加值；

      n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设8个预测点，水稳拌和站分别位于厂界东、南、西、北面，沥青拌和站分别位于厂界东、南、西、北面。
（2）预测结果
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后，分别在水稳拌和站、沥青拌和站的厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表4-6、4-7。

表4-6   水稳拌和站设备至厂界四周距离 单位：dB(A)

序号

噪声源

设备

数量(套)

降噪后噪声源强dB(A)

噪声治理措施

厂界距离m
东
南
西
北
1

拌合机
1台
80
厂房隔声、减振垫

64.81
39.59
75.1
65.72
2

配料机
1台
70
65.14
49.24
69.8
49.81
3

螺旋上料机
4台
75
66.21
48.50
72.52
62.12
4

水泵
1台
65
61.0
47.12
70.31
60.22
5

混凝土搅拌机
1台
80
93.22
93.23
59.84
25.86
6

配料机
4台
85
90.21
90.31
57.2
26.11
7
装载机
2台
75
90.11
90.10
56.3
27.31
8
水泵
2台
70
92.35
93.3
55.1
28.14
9
振动台
2台
80
143.43
119.87
42.47
59.15
10
钢筋切断机
2台
75
75.67
89.33
90.27
22.62
11
钢筋弯曲机
2台
75
70.33
87.32
89.71
22.71
12
钢筋调直机
2台
75
70.42
86.10
89.3
23.52
13
交流电焊机
4台
70
72.33
84.3
91.3
20.11
14
砂轮切割机
2台
75
70.15
83.2
92.33
21.42
表4-7   沥青拌和站设备至厂界四周距离  单位：dB(A)

序号

噪声源

设备

数量(套)

降噪后噪声源强dB(A)
噪声治理措施

厂界距离m
东
南
西
北
1

配料机
1台
80
厂房隔声、减振垫

74.05
47.75
59.83
54.85
2

混合罐搅拌机
1台
85
85.47
61.89
50.34
53.26
3

胶磨机
1台
80
86.43
62.72
52.33
56.16
4

提升机
1台
75
47.78
52.98
85.96
49.87
5

振动筛
1台
80
48.66
53.72
86.91
49.72
6

沥青泵
4个
80
54.82
54.51
79.57
45.83
表4-8   厂界噪声预测结果表       单位： dB(A)

项目
预测点

噪声贡献值
评价
水稳拌和站
东面
35.8
达标
南面
37.1
达标

西面

38.7
达标

北面

43.1
达标

沥青拌合站

东面

37.2
达标

南面

38.6
达标

西面

38.5
达标

北面

39.4
达标

根据表4-8可知，水稳拌和站、沥青拌和站昼夜厂界东、南、西和北的贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

为减小噪声对周围环境的影响，运营期应采取如下措施：

①设备选型上采用低噪声符合标准要求的设备，设备安装减震垫，同时采取厂房隔声、吸声防治措施。

②对进出车辆进行定期维护，避免老化引起的噪声，必要时应及时更换。运输车辆应加强管理，限载限速。
（3）对环境敏感点影响分析
经调查，项目50m范围内无声环境保护目标，距离水稳拌和站最近的敏感点为项目南面515m的白水塘散户，距离沥青拌和站最近敏感目标为项目南面325m的白水塘散户。敏感点至项目区（水稳拌和站和沥青拌和站）直线距离大于200m，项目建设对敏感点影响较小。
3.3监测要求

项目运营过程中应委托有资质的监测单位进行项目噪声环境监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），各监测点位、监测频次见下表。 

表4-9     项目运营期噪声监测要求表

序号
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
1
水稳拌和站厂界四周（东、南、西、北面）外1m
连续等效A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
2
沥青拌和站厂界四周（东、南、西、北面）外1m
连续等效A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
4、固废影响分析

4.1固废产排情况
4.1.1水稳料生产线

水稳料生产线固废主要来源于除尘器收尘灰、沉淀池池渣和不合格产品。

（1）除尘器收尘灰

项目于筒仓、搅拌仓生产过程均设置布袋除尘器，筒仓自带的除尘器收集的粉尘直接送回筒仓内，搅拌仓粉尘经除尘器收集后作为混凝土生产原料继续使用。根据除尘量核算，各除尘器收集的除尘灰量约为97.68t/a，属于一般固废，回用于水稳料生产线。 
（2）沉淀池池渣 
水稳料生产线设置1个生产废水沉淀池，产生的沉淀物主要为砂料，产生量按每沉淀1m3水产生3kg计，根据项目水量平衡图，项目混凝土废水沉淀池每天沉淀水量为2.61m3，则水稳料沉淀池沉淀物产生量为0.0078t/d，年产生量为2.81t/a（生产360d）。返回水稳料生产线生产使用，不外排。

（3）不合格产品
水稳料生产线固废主要来源于不合格产品，为一般固废。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中各种水泥制品制造，固废生产量按4.5×10-4t/t产品计，本项目水稳料生产线规模为755294.12t/a，水稳料生产线不合格产品产生量为339.88t/a，经收集后经清洗、分离后返回至配料工序。
4.1.2混凝土生产线

混凝土生产线固废主要来源于除尘器收尘灰、沉淀池池渣、实验室废弃混凝土块和不合格产品。

（1）除尘器收尘灰

项目于筒仓、搅拌仓生产过程均设置布袋除尘器，筒仓自带的除尘器收集的粉尘直接送回筒仓内，搅拌仓粉尘经除尘器收集后作为水稳料生产原料继续使用。根据除尘量核算，各除尘器收集的除尘灰量约为7.75t/a，属于一般固废，回用于生产。 
（2）沉淀池池渣 
混凝土生产线设置1个生产废水沉淀池，产生的沉淀物主要为砂料，产生量按每沉淀1m3水产生3kg计，根据项目水量平衡图，项目混凝土废水沉淀池每天沉淀水量为2.47m3，则水稳料沉淀池沉淀物产生量为0.0074t/d，年产生量为2.67t/a（生产360d）。返回混凝土生产线生产使用，不外排。

（3）实验室废弃混凝土块
项目生产运营期，每批商品混凝土订单均需测试其性能是否满足订单规格要求，故检测、养护过程中抽取的少量混凝土测试后废弃，形成一般固废。根据建设单位提供资料，废弃混凝土产生量约0.6t/a。这部分废弃混凝土暂存于砂石料棚，经装载机碾压破碎后作为原料使用。

（3）不合格产品
混凝土生产线固废主要来源于不合格产品，为一般固废。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中混凝土制品制造，固废生产量按4×10-5t/t产品计，本项目混凝土生产线规模为48589.41t/a，混凝土生产线不合格产品产生量为1.94t/a，经收集后经清洗、分离后返回至配料工序。
4.1.3小型构件预制生产线

小型构件预制生产线固废主要来源于不合格产品。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中各种水泥制品制造，成型养护固废生产量按4.5×10-4t/t产品计，本项目生产小型构件规模为0.4万m3/a（9200t/a），小型构件不合格产品产生量为4.14t/a，经收集后运至建筑垃圾填埋场进行处置。
4.1.4钢筋加工区

钢筋加工区固废主要来源于废金属边角料、钢筋类残次品。

①废金属边角料 

钢筋在切割、冲压等机械加工过程中会产生废金属边角料，产生量约为原辅材料用量的3%，项目所用金属原料总量为779.9t/a，则废金属边角料的产生量约为23.40t/a，废金属边角料属于一般工业固废，收集后出售给废旧资源回收中心进行回收利用。

②钢筋类残次品 

项目钢筋制品人工检验过程中，会产生少量不合格产品，根据业主提供，残次品产生量约占产品总量的0.1%，项目年产成品钢筋756.5t，则残次品产生量约为0.76t/a，残次品收集后出售给废旧资源回收中心进行回收利用。

4.1.5沥青混凝土生产线
沥青混凝土生产线固体废物主要有布袋除尘器的收尘灰、危险废物有废活性炭。

收尘灰

沥青生产线废气进入布袋除尘器进行处理，产生收尘灰62.43t/a，主要成份为粉尘，回用于生产线作为原料，综合利用。
（2）危险废物

本项目单套系统活性炭用量约50kg，6个月更换1次，年产生废活性炭0.1t/a，属于危险废物，属于HW49类危废，危废代码900-041-49，废活性炭由有资质单位进行回收处置。
导热油炉内的导热油定期添加，不更换。项目运行仅17个月，运行期间无需更换导热油，待项目拆除时，导热油由厂家回收。
4.1.6生活垃圾
本项目员工65人，在厂区内食宿，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为32.5kg/d，11.7t/a，设置6个60L的塑料垃圾桶进行收集，委托环卫部门清运。
4.1.7废机油及废油桶
项目运营期将不定期对生产设备进行维护，如涂抹润滑油、更换机油等，维护过程中将产生少量废机油及废油桶，每年产生废机油及废油桶0.5t/a。废机油及废油桶属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油及废油桶属于HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码：900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）。暂存危险废物暂存间，定期由有资质的单位清运处置。
4.2固废处置情况汇总

项目固体废弃物产生及处置情况见表4-10所示。

表4-10    项目固体废弃物产生及处置情况

产生环节

名称

属性及编码
物理性状
危险特性

产生量

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量

环境管理要求

布袋除尘器
回收粉尘
一般工业固废
粉状
无
167.86t/a
不贮存
作为原料回用于生产
167.86t/a

处置率为100%

沉淀池
生产废水沉淀池沉淀物
一般工业固废
固态
无
10.56t/a
不贮存
清掏后返回生产
10.56t/a
水稳料搅拌机
水稳料不合格产品
一般工业固废
固态
无
339.88t/a
不贮存
经清洗、分离后返回至配料工序
339.88t/a
实验室
废弃混凝土块
一般工业固废

固态
无
0.6t/a
砂石料堆棚
经装载机碾压破碎后作为原料使用。
0.6t/a
混凝土搅拌机
混凝土不合格产品
一般工业固废
固态
无
1.94t/a
不贮存
经清洗、分离后返回至配料工序
1.94t/a
小型构件

不合格产品
一般工业固废

固态
无
4.14t/a
贮存小型构件预制区
建筑垃圾填埋场进行处置
4.14t/a
钢筋加工区
金属边角料

一般工业固废

固态
无
23.4t/a
钢筋加工区
收集后出售给废旧资源回收中心进行回收利用

23.4t/a
钢筋类残次品

一般工业固废
固态
无
0.76t/a
0.76t/a
沥青生产线

活性炭
危险废物900-041-49
固态
T/In
0.1t/a
危废暂存间
定期委托有资质的单位清运处置
0.1t/a

机修
废机油
危险废物900-249-08
液态
T，I
0.5t/a
危废暂存间
定期委托有资质的单位清运处置
0.1t/a
废油桶
危险废物900-249-08
固态
T，I
4.3危险废物管理要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），建设单位对危险废物的收集、贮存和委托有资质的单位处理过程中，本环评要求做到下表提出的要求。

表4-11   项目危险废物管理要求一览表

序号

环节

管理要求

1

收集过程

项目所产生的各类危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装。

2

贮存过程

①要做好暂存库的防渗、防泄漏工作。

②危险废物堆场必须封顶，并做好防雨工作，场内须做好防渗措施。

③危险废物需用符合标准的容器盛装，容器上需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。

④暂存库必须按GB15562.2《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》的规定设置警示标志。

⑤装载危险废物的容器要满足相应的强度要求，必须完好无损。

⑥盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物性质相容（不相互反应）。

⑦盛装危险废物容器都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

⑧作好危险废物贮存情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。记录和货单在危险废物处置后继续保留三年。

⑨必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

3

委托转移

委托有资质的单位处理过程中必须严格按照《危险废物转移联单管理办法》相关要求，严格执行危险废物转移联单制度，设置台账。

4

危险废物贮存间的建设及管理

①危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施；

②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危险信息版，屋内张贴企业《危险废物管理制度》；

③危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理；

④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液体危废需将盛装容器放至防渗漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危险废物包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写；

⑤建立台账并悬挂于危险废物贮存间内；

⑥危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具及其他物品；

危废间防渗，重点防渗区防渗措施如下：

表4-12   重点防渗区防渗方案一览表

重点防渗区

防渗做法

危废暂存间
项目建设过程中要开展整平工程，要求对填土区，填土体选用粘性土、粉质粘土素填土，直径＞30mm的块石应全部去除，填土应分层压实。在装修阶段，重点防渗区铺设6mm厚HDPE防渗膜，控制渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
沥青储罐、柴油储罐储存区
项目产生的危险废物，按照环评提出的措施进行处理；处置率为100%，对环境影响较小。

4.4固废小结
综上，运营期各类固体废物处置方式合理，去向明确，不会产生二次污染，对外环境影响很小。

5、地下水环境影响分析

（1）影响类型及途径

根据该项目的生产工艺特点，项目运营期对周边地下水环境影响的类型与影响途径见下表。

表4-13   建设项目环境影响类型与影响途径表

不同时段

污染影响型

大气沉降

垂直入渗

其他

运营期

√

√

/

项目影响源及影响预测因子识别情况见下表。

表4-14   建设项目环境影响类型与影响途径表

污染源

污染途径

全部污染指标

备注

水稳料拌和站
大气沉降

颗粒物

正常状态

沥青拌和站
大气沉降
颗粒物、沥青烟、苯并芘
正常状态

沥青储罐、柴油储罐、废矿物油泄漏
石油类
非正常状态
（2）影响分析

①水稳料拌和站：生产车间为砂石料堆棚为彩钢瓦顶棚，水稳料拌和站地面按《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求采取防渗措施，无渗滤液或淋滤水产生，做到雨污分流。正常情况下，项目无地下水环境污染。

②沥青拌和站：正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物进入土壤后迁移，穿过包气带进入含水层造成影响。本项目沥青储罐、柴油储罐为地面储罐，地坪采用混凝土防渗措施，储罐周围设置1.5m围堰。若物料发生泄露，污染物不会立即进入土壤及地下水；其次石油沥青最低软化点95度，泄漏后就会凝结成固体，即使泄漏在沙土里也无法快速渗漏。因此，在围堰采取上述防渗措施情况下，可有效防止沥青泄漏对土壤和地下水造成污染。 
（3）防控措施

水稳料拌和站、沥青拌和站地下水污染防治对策包括源头控制、分区防治、污染监控、应急响应4个方面： 

A、源头控制： 

采用清洁生产工艺，原料全部密闭式输送。工艺管线设计方面，管线采用较高管道设计等级，较高的腐蚀余量。除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减小泄漏机会，加强设备日常检修和维护，杜绝跑冒滴漏现象的发生。 

B、分区防治措施： 

从传播途径上考虑，为防止对土壤及地下水的污染，对工程设计提出分区防渗要求。 

重点防渗区：包括沥青储罐、柴油储罐罐区、沥青输送管线、危险废物暂存间、废气处理装置单元，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB18598执行。 

一般防渗区：包括沥青生产区，水稳料拌和站（水稳拌合料生产线、混凝土生产线、小型构件预制生产线、钢筋加工生产线）防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB16889执行。 

简单防渗区：包括办公区、进厂道路等，防渗技术要求为一般地面硬化处理。 

C、地下水污染监控

建立地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备一定的监测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施，若企业委托有资质的单位进行监测。水稳拌和站自建井水可作为运行期的监控井（位于地下水流向下游）。跟踪监测计划见下表。

表4-15  本项目地下水监控井跟踪监测表
监测点
监测因子
频次
监测方法
水稳拌和站自建井
pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、挥发酚、总氰化物。
1次/年，监测1天
按国家标准方法进行
D、应急响应 

制定风险事故应急响应预案，要充分考虑到地下水污染风险事故。储罐区设置围堰，沥青泄漏情况下，利用围堰收容，然后按要求进行收集、转移、回收或无害化处理，以免污染地下水。 

（6）管理要求 

对沥青储罐区计量仪表等设备进行定期检修； 

在装卸沥青过程中，防止发生由于接口不同，衔接不严密事件；对员工进行专业培训，防止由于操作失误，致使沥青泄漏； 

每天检查各个管道接口联接情况，防止跑、冒、滴、漏现象发生。 

综上分析，在采取上述工程措施、管理措施后，项目运营过程地下水污染可能性很小，对地下水环境影响很小。

（4）地下水影响结论
在采取以上措施后，可有效杜绝事故状态下废水进入地下水环境，对地下水产生影响较小。

6、土壤环境影响分析

（1）土壤污染源、污染物类型、污染途径

本项目土壤环境的影响主要污染影响型属于：颗粒物大气沉降和非正常情况下储罐泄漏，如下表所示：

表4-16   土壤污染源、污染物类型、污染途径等情况表

污染源
污染物类型
污染途径
水稳料拌和站
废气（颗粒物）
大气沉降
沥青拌和站
颗粒物、沥青烟、苯并芘
大气沉降
石油类
沥青储罐、柴油储罐、废矿物油泄漏
（2）土壤影响分析

土壤环境影响重点关注大气沉降、储罐泄漏对其的影响。废气中布袋除尘器等环保设施经加强管理后，发生事故排放情况低；对沥青储罐、柴油储罐罐区、沥青输送管线、危险废物暂存间、采取重点重点防渗，其发生泄漏的可能性极小。对土壤环境的影响较小。

由于本项目为临时性工程，土壤现状不进行跟踪监测。

7、生态环境影响分析

项目用地区域内无原生植被分布，且用地范围内无生态环境保护目标，周边分布有绿化树种及常见植被，生物多样性较差，区域生态环境为人工生态系统，多为人为控制，自身调控能力较差。项目建成后，建设绿化面积，绿化可考虑选取乡土树种为主，易于存活，并注意乔、灌、花、草的结合，体现出有层次感的绿化景观。对生态环境的影响小。

8、环境风险分析
本次评价遵照国家环境保护部环发〔2012〕77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）为指导，通过对新建工程进行风险识别和源项分析，分析本工程可能存在的风险因素及危险物质的特性，确定事故状态下危险物质对外环境产生的影响，提出切实可行的风险防范措施及应急救援预案，分析其风险的可接受性，为环境管理提供资料和依据，达到降低风险、减少危害的目的。
8.4.1风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别、生产设施风险识别和受影响的环境因素识别。

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

8.4.2物质风险识别

本项目主要原辅料中涉及到的物质主要包括柴油、废矿物油、导热油、乙炔，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B各类物质的临界值。项目主要化学品储存情况见下表。

表4-17  化学品贮存情况一览表

序号

物品名称

年用量t

最大储量t

储存方式

1

柴油

982
200
柴油储罐

2

导热油

0.7
1.0
导热油炉内

3
废矿物油
/
0.1
危废暂存间
4
乙炔
0.001429
0.000234
钢筋原料堆放区
8.4.3生产设施风险识别

本项目生产设施风险识别主要分析工程在实施过程中各风险物质泄露风险，详见下表。

表4-18  项目风险源识别

序号

风险源

风险物质

事故类型

1
柴油储罐
油类
泄漏
2
导热油
油类
泄漏
3
废矿物油
油类
泄漏
4
乙炔
易燃易爆气体
火灾爆炸
8.4.4其它环境风险

（1）废水污染物：事故应急救援中产生的消防废水将伴有一定的物料，废水未及时收集的情况下，废水可沿厂内沟渠外排，将对受纳水体产生严重污染。

（2）固废污染物：本项目涉及的危险废物有废机油，废机油在厂区危险废物暂存间储存，危险固废在厂区内暂存可能存在因管理不善造成环境污染事故。

8.4.5危险物质数量与临界量

单元内存在单一品种的危险物质，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q值。单元内存在多品种的危险物质时，按照下式计算Q值：
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式中：q1，q2，qn：每种危险物质最大存在总量，单位t。

Q1，Q2，Q3：每种危险物质的临界量，单位t。
本项目主要原辅料中涉及到的物质最大储量分别见下表，经查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B“突发环境事件风险物质及临界量清单。Q值计算如下：

表4-19   Q值计算一览表

功能单元

危险物质

临界值（t）

最大储存量（t）

Q值

柴油储罐区
柴油

2500

200
0.08
导热油炉

导热油

2500

1

0.0004

危废暂存间
废矿物油
2500
0.1
0.00004
钢筋原料堆放区
乙炔
10
0.000234
0.00234
合计
——
——
——
0.08278
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。仅进行简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中要求，环境风险简单分析应定性分析说明大气环境影响后果。因此，本次评价仅定性分析，不做预测分析。

8.4.6环境风险事故影响分析

（1）柴油及导热油泄漏遇明火发生火灾对大气环境的影响

柴油及导热油遇明火发生火灾过程中会产生燃烧废气及消防废水。燃烧废气中污染物有烟尘、CO，消防废水中污染物主要为石油类。柴油储罐区采用中的重点防渗防渗，储罐区周围设置围堰，周边配备灭火器，采取以上措施后，可有效防止泄露范围扩散，对环境的影响很小。

（2）废机油泄露风险事故影响分析

项目年产生废机油约0.5t，废机油桶装存放于危废暂存间，当因操作不当或油桶老化导致废机油泄漏时，将造成地下水、土壤环境污染。项目废机油最大储量为0.1，小于矿物油类的临界量2500t，对环境的影响很小。

（3）乙炔泄漏风险事故影响分析

项目年使用乙炔约2000L（1.429kg/a），乙炔存放于钢筋加工区专属存放点，当操作不让或储存瓶发生泄漏后遇明火或发生火灾，消防废水将造成地下水、土壤环境污染。项目区乙炔最大储量为200L（5瓶，0.234kg），远远小于临界量10t，对环境的影响很小。

8.4.7风险防范措施
（1）柴油储罐及导热油泄露风险防范措施

该项目储存的柴油、汽油均属可燃物质，若储罐出现溢漏将可能造成吸入和接触风险危害，甚至引起火灾以及污染土壤、水体等风险危害。因此，项目采取以下防范措施减少风险事故：

①项目对于进出罐区的物料管道，除起讫点设有阀门外，全线均采用钢管焊接密闭输送，以确保正常情况下无油气泄漏。

②储罐区为相对独立的区域，储罐区域将设置1.2m高的围堰。

③项目在有可能散发易燃易爆气体的场所，如罐区、装车区等，环评提出需安装监控系统；另外在柴油储罐区旁设立明显易燃易爆标志，禁止使用手机等通讯设施。同时环评建议项目在罐区、装车区安装可燃气体检测报警仪，同时引入控制室进行监控。

（2）废机油泄露风险防范措施

①按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求建设危废暂存间，暂存间需具备防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施，危废暂存间门上贴上标识，注明贮存废机油；

②废机油桶装暂存于危废暂存间，要求双门双锁；

③配备消防沙或消防土，废机油发生泄漏时，及时用消防沙或消防土掩埋吸收，防治扩散进入周围地表水体。

（3）乙炔泄漏风险防范措施

①乙炔存放区严禁烟火，并张贴禁火标识；

②运营期间需定期检查乙炔储瓶运行状态，发现异常及时处理。

8.4.8环境风险分析结论

项目涉及的环境风险主要为柴油储罐事故对地下水的影响，柴油及导热油泄漏引发的火灾所带来的次生环境影响。柴油储罐为地面储罐，地面采用混凝土防渗，储罐周围设置围堰，减少泄漏对地下水的影响。企业工作人员本着认真负责的态度，平时重视安全管理，严格遵守有关防漏、防火规章制度，加强岗位责任制，严格执行事故风险防范措施，事故发生后立即启动应急预案，项目的泄漏、火灾事故风险都是可以预防和控制的，项目环境风险在可接受范围内。

表4-20   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

昆倘高速4标段路面分部2#综合拌和站及小型预制构件厂项目
建设地点

富民县散旦镇散旦村委会
地理坐标

水稳定站：E102度38分27.385秒，N25度17分41.451秒

沥青站：E102度38分30.842秒，N25度17分36.249秒
主要危险物质及分布

柴油储罐、导热油罐、危废暂存间、钢筋原料堆放区
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①柴油、导热油泄漏石油类污染地下水、土壤环境。

②消防废水中污染物主要为SS，可能对项目区下游水环境造成影响。

③火灾燃烧产物CO、黑烟等，主要影响区域大气环境；
风险防范措施要求

（1）柴油储罐严禁明火，并认真做好生产运行记录。

（2）柴油储罐为地面储罐，地面采用重点防渗，储罐周围设置围堰，防治泄漏事故对地下水和地表水的影响。

（3）购买一定的油毡、沙袋等应急物资，用于发生泄漏事故时的应急处置。

（4）制定环境应急预案，组织应急小组，定期组织演练。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目风险潜势为I，仅开展简单分析。

9、验收监测
根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），本项目验收监测计划见下表。

表4-21       本项目验收监测计划一览表
类别
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
噪声
水稳拌和站厂界四周（东、南、西、北面）外1m
连续等效A声级
2天，昼、夜各一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
沥青拌和站厂界四周（东、南、西、北面）外1m

连续等效A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

废气
水稳料生产线水泥筒仓/DA001
颗粒物
2天，3次/天
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
水稳料生产线水泥筒仓/DA002
颗粒物
水稳料搅拌/DA003
颗粒物
混凝土生产线水泥筒仓/DA004
颗粒物
混凝土生产线煤粉灰筒仓/DA005
颗粒物
混凝土搅拌机/DA006
颗粒物
沥青混凝土生产线干燥筒/DA007
SO2、NOX、颗粒物
2天，3次/天
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
沥青混凝土生产线矿粉罐/DA008
颗粒物
2天，3次/天
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中
沥青混凝土生产线矿粉罐/DA009
颗粒物
导热油炉燃烧废气/DA010
SO2、NOX、颗粒物
2天，3次/天
GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值
沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气/DA011
沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘
2天，3次/天
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
无组织废气
水稳料拌和站上风向设一个参照点、下风向设3个监控点
颗粒物
2天，3次/天

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）
沥青拌和站上风向设一个参照点、下风向设3个监控点
颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
2天，3次/天

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
沥青拌和站沥青储罐下风向1m设1个点
非甲烷总烃
2天，3次/天

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），附录A“表A.1厂内VOCs无组织排放限值”



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	水稳料生产线水泥筒仓/DA001
	颗粒物
	水泥筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），≤20mg/m3

	
	水稳料生产线水泥筒仓/DA002
	颗粒物
	水泥筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	

	
	水稳料搅拌/DA003
	颗粒物
	原料的投料、计量、输送等方式均为密闭式。搅拌装置为室内安装，采取密闭措施，搅拌仓上方安装1套微负压收尘装置，搅拌仓配套除尘器除尘效率，各种原料在混合搅拌过程中产生的粉尘经布袋收集后，由15m高的排气筒排放。
	

	
	混凝土生产线水泥筒仓/DA004
	颗粒物
	设置1套水泥筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	

	
	混凝土生产线煤粉灰筒仓/DA005
	颗粒物
	设置1套粉煤灰筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	

	
	混凝土搅拌机/DA006
	颗粒物
	原料的投料、计量、输送等方式均为密闭式。搅拌装置为室内安装，采取密闭措施，搅拌仓上方安装1套微负压收尘装置，搅拌仓配套除尘器除尘效率，各种原料在混合搅拌过程中产生的粉尘经布袋收集后，由15m高的排气筒排放。
	

	
	沥青混凝土生产线干燥筒/DA007
	SO2、NOX、颗粒物
	燃烧废气经“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，经15m排气筒排放。
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA008
	颗粒物
	矿粉罐筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中

	
	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA009
	颗粒物
	矿粉罐筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	

	
	导热油炉燃烧废气/DA010
	SO2、NOX、颗粒物
	本项目导热油炉燃料为清洁原料，产生废气无需处理，通过8m高的排气筒直接排放。
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气/DA011
	沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘
	废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”联合处理后，经1根15m高的排气筒排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	焊接废气
	烟尘
	焊接工段配置1个移动式焊接烟尘净化器，过滤、净化焊接过程产生的烟尘，未收集、处理的烟尘呈无组织排放在车间内。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中的排放标准，即排放浓度≤0.5mg/m3

	
	堆料棚粉尘
	颗粒物
	项目砂石料装卸、从堆场转移至配料仓环节产生的粉尘、皮带输送粉尘、堆场扬尘采取措施：①堆料棚区域设置三面围挡及彩钢瓦顶棚。②仅留有运输车辆出入口，设置7个雾炮机进行洒水降尘。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中的排放标准无组织排放标准，即排放浓度≤0.5mg/m3

	
	道路扬尘
	颗粒物
	①对厂区内运输道路进行碎石铺垫路面处理，建设单位应落实安排人员对硬化道路定期进行清扫，保证地面清洁；②对车辆加盖篷布，防止运输过程中物料洒落及扬尘飘散。③加强对运输车辆的管理，合理安排运输路线，尽可能避免交通扰民，运输时应合理安排。
	

	
	食堂
	食堂油烟
	油烟净化器净化后经食堂屋顶外排
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求

	地表水环境
	食堂废水
	SS、CODcr、动植物油
	3m3隔油池
	处理后满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的建筑施工回用水标准后，用于搅拌生产补充用水，不外排。

	
	生活污水
	SS、CODcr、氨氮、动植物油、总磷
	30m3化粪池，50m3清水池，建设1座处理规模为10m3/d，采用一体化生活污水处理设备
	

	
	水稳料生产线生产废水
	SS
	水稳料生产线运输车辆清洗水、水稳料搅拌机清洗水入水稳料生产线侧面的50m3沉淀池，沉淀后回用于水稳料生产拌合用水。
	不外排

	
	水稳料拌和站初期雨水
	SS
	容积为102m3，沉淀后回用于水稳料拌和站砂石料堆棚洒水降尘用水。
	不外排

	
	混凝土生产线生产废水
	SS
	混凝土生产线运输车辆清洗水、混凝土搅拌机清洗水进入混凝土生产线旁的80m3沉淀池，沉淀后回用于混凝土生产拌合用水，不外排。
	处理后满足JGJ63-2006《混凝土用水标准》要求

	
	小型构件预制生产线生产废水
	SS
	小型构件预制生产线养护废水排入10m3沉淀池，沉淀后循环使用，不外排。
	不外排

	
	沥青拌和站初期雨水
	SS
	容积为105m3，沉淀后回用于沥青拌和站砂石料堆棚洒水降尘用水。
	不外排

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪音设备、高噪声设备采用减震基础，加强维护、定期检修
	（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准

	
	运输车辆
	噪声
	低速行驶、禁止厂区鸣笛、尽量减少装卸机械的运作时间
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①布袋除尘收集的粉尘返回生产线使用。

②生活垃圾统一收集在垃圾桶内，定期清运至垃圾集中收集点；

③沉淀池池渣返回混凝土生产线生产使用，不外排。

④实验室废弃混凝土块暂存于砂石料棚，经装载机碾压破碎后作为原料使用。

⑤水稳料、混凝土、小型构件不合格产品，经收集后运至建筑垃圾填埋场进行处置。
⑥钢筋加工区废金属边角料、钢筋类残次品可收集后出售给废旧资源回收中心进行回收利用。

⑦废活性炭及设备检修废机油及废油桶暂存于1间10m2危废暂存间，委托有资质单位处置。

项目运营期固废均得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。 

	土壤及地下水污染防治措施
	①重点防渗区：包括沥青罐区、沥青输送管线、危险废物暂存间、废气处理装置单元、柴油储罐，项目建设过程中要开展整平工程，要求对填土区，填土体选用粘性土、粉质粘土素填土，直径＞30mm的块石应全部去除，填土应分层压实。在装修阶段，重点防渗区铺设6mm厚HDPE防渗膜，控制渗透系数小于1.0×10-7cm/s。。

②一般防渗区：包括沥青生产区，防渗技术要求为采取粘土铺底，再在上层铺 10～15cm水泥进行硬化，控制渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 

③简单防渗区：包括办公区、进厂道路等，防渗技术要求为一般地面硬化处理。 

	生态保护措施
	该项目为昆倘高速公路的配套设施，待昆倘高速公路完成后即拆除。项目拆除后严格按照《土地复垦方案》中确定的土地复垦要求和标准，履行土地复垦职责和义务。

	环境风险防范措施
	（1）柴油储罐及导热油泄露风险防范措施

该项目储存的柴油、汽油均属可燃物质，若储罐出现溢漏将可能造成吸入和接触风险危害，甚至引起火灾以及污染土壤、水体等风险危害。因此，项目采取以下防范措施减少风险事故：

①项目对于进出罐区的物料管道，除起讫点设有阀门外，全线均采用钢管焊接密闭输送，以确保正常情况下无油气泄漏。

②储罐区为相对独立的区域，储罐区域将设置1.2m高的围堰。

③项目在有可能散发易燃易爆气体的场所，如罐区、装车区等，环评提出需安装监控系统；另外在柴油储罐区旁设立明显易燃易爆标志，禁止使用手机等通讯设施。同时环评建议项目在罐区、装车区安装可燃气体检测报警仪，同时引入控制室进行监控。

（2）废机油泄露风险防范措施

①按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求建设危废暂存间，暂存间需具备防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施，危废暂存间门上贴上标识，注明贮存废机油；

②废机油桶装暂存于危废暂存间，要求双门双锁；

③配备消防沙或消防土，废机油发生泄漏时，及时用消防沙或消防土掩埋吸收，防治扩散进入周围地表水体。

（3）乙炔泄漏风险防范措施

①乙炔存放区严禁烟火，并张贴禁火标识；

②运营期间需定期检查乙炔储瓶运行状态，发现异常及时处理。

	其他环境管理要求
	/



六、结论

	昆倘高速4标段路面分部2#综合拌和站及小型预制构件厂项目位于富民县散旦镇散旦村委会。本项目建设符合国家当前产业政策，选址合理可行，平面布置合理，符合“三线一单”相关要求。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。

项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废通过采取相应的措施处理、处置后，能够达标排放，不会对项目区及外环境造成大的影响。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。




附表1
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.9582t/a
	
	0.9582t/a
	+0.9582t/a

	
	SO2
	
	
	
	0.657t/a
	
	0.657t/a
	+0.657t/a

	
	NOX
	
	
	
	2.97t/a
	
	2.97t/a
	+2.97t/a

	
	沥青烟
	
	
	
	0.0053t/a
	
	0.0053t/a
	+0.0053t/a

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.0037t/a
	
	0.0037t/a
	+0.0037t/a

	
	苯并[a]芘
	
	
	
	1.54×10-5t/a
	
	1.54×10-5t/a
	+1.54×10-5t/a

	
	无组织颗粒物
	
	
	
	1.9394t/a
	
	1.9394t/a
	+1.9394t/a

	
	无组织非甲烷总烃
	
	
	
	11.77kg/a
	
	11.77kg/a
	+11.77kg/a

	废水
	
	
	
	
	0
	
	0
	0

	一般工业

固体废物
	布袋收尘灰
	
	
	
	167.86t/a
	
	167.86t/a
	+167.86t/a

	
	沉淀池沉淀物
	
	
	
	10.56t/a
	
	10.56t/a
	+10.56t/a

	
	废弃混凝土块
	
	
	
	0.6t/a
	
	0.6t/a
	+0.6t/a

	
	不合格小型构件、水稳料、混凝土
	
	
	
	345.96t/a
	
	345.96t/a
	+345.96t/a

	
	金属边角料
	
	
	
	23.4t/a
	
	23.4t/a
	+23.4t/a

	
	钢筋类残次品
	
	
	
	0.76t/a
	
	0.76t/a
	+0.76t/a

	危险废物
	废活性炭
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废机油等
	
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	+0.5t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
昆倘高速4标段路面分部2#综合拌和站

及小型预制构件厂项目
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1总论

昆倘高速位于昆明市辖区内，路线起点位于西三环普吉互通东侧，向北沿轿子雪山旅游专线东侧布线，与西北绕城高速公路交叉，设置河外枢纽，向西北穿过龙池山、经沙朗乡东侧、厂口镇西、散旦镇西、花箐水库东、至款庄镇西，东村镇西、终点在东村镇西北部大团田附近接武倘寻高速公路东村枢纽互通，主线长49.908km，按双向六车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，路基宽33.5m。项目于2018年取得云南省环境保护厅文件：云环审[2018]19号，“云南省环境保护厅关于昆明至倘甸高速公路工程环境影响报告书的批复”。

昆倘高速建设过程中需要大量混凝土、沥青混凝土、钢筋作为施工原料，为满足建设需求，中铁五局集团机械化工程有限责任公司拟在富民县散旦镇散旦村委会建设“昆倘高速4标段路面分部2#综合拌和站及小型预制构件厂项目”，具体位置在主线K21+900左侧1km隧道入口处，项目地理位置情况见附图1。租赁富民县散旦村级关家营村土地，总占地面积约为28556.13m2（合计43.5亩），主要建设内容包括水稳拌和站、沥青拌和站、混凝土拌和站、小型构件预制场、钢筋加工场及相关配套设施。本项目仅作为昆倘高速工程的临时配套设施，昆倘高速建成后，所有设备将拆除，项目运营时间预计17个月。运营期结束后，建设单位对占地范围内的土地进行复垦。 

2021年5月取得了云南省固定资产投资项目备案证，备案号（项目代码）为2010-530124-89-05-880566。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起实施）中的有关规定，分述如下：

①水稳拌合料、混凝土和小型构件预制属于二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造，编制环境影响报告表。
②沥青混凝土属于二十七、非金属矿物制品业60其他非金属矿物制品制造，编制环境影响报告表。
③钢筋加工属于三十、金属制品业33结构性金属制品制造的其他，编制环境影响报告表。
由以上分析得出，本项目应编制环境影响报告表。为此，中铁五局集团机械化工程有限责任公司委托我单位对该项目进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，开展详细的现场踏勘、资料收集等工作，在对本项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析、评价后，依照环境影响评价技术导则的要求编写完成了《昆倘高速4标段路面分部2#综合拌和站及小型预制构件厂项目环境影响报告表》。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。

表1-1  专项评价设置原则与本项目判定情况对照表
	专项评价的类别
	设置原则
	项目判定情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	本项目废气排放主要为颗粒物、苯并[a]芘，沥青拌和站厂界外500米范围内为白水塘村散户（位于厂界南面325m）。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目无工业废水外排。

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	项目涉及的易燃易爆物质主要为柴油，根据风险评价判定可知，项目贮存量未超过临界值。

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目取水采用水稳站自打井水，不涉及取水口

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不向海洋外排废水

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


根据上表判定分析，本项目大气环境设置专项评价。
1.1编制依据

1.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年10月1日实施）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；
（6）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（7）《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）；

（8）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）；

（9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》。

1.1.2相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。
1.2评价目的

在对项目工程特征、环境现状进行详细分析的基础上，根据国家和地方的有关法律法规，分析项目建设是否符合国家产业政策与区域规划，生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策；对项目建成后可能造成的污染影响范围和程度进行预测分析；分析项目排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求，在此基础上提出技术上可靠、针对性强和可操作性强、经济和布局上合理的最佳污染防治方案。

1.3评价原则

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析建设项目对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.4评价标准

1.4.1环境质量标准

项目所在区域TSP、PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、苯并芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，非甲烷总烃（NMHC）参照《大气污染物综合排放标准详解》p244“Cm取值的说明，选用2.0mg/m3”，标准限值见表1-4-1。
表1-4-1     环境空气质量标准

	序号
	污染物项目
	平均时间
	浓度限值（二级）
	单位

	1
	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	150
	

	
	
	1小时平均
	500
	

	2
	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40
	

	
	
	24小时平均
	80
	


	200
	

	3
	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4
	mg/m3

	
	
	1小时平均
	10
	

	4
	臭氧
	日最大8小时平均
	160
	μg/m3

	
	
	1小时平均
	200
	

	5
	颗粒物（粒径小于等于10μm）
	年平均
	70
	

	
	
	24小时平均
	150
	

	6
	颗粒物（粒径小于等于2.5μm）
	年平均
	35
	

	
	
	24小时平均
	75
	

	7
	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	200
	

	
	
	24小时平均
	300
	

	8
	苯并芘
	年平均
	0.001
	μg/m3

	
	
	24小时平均
	0.0025
	

	9
	氮氧化物
	年平均
	50
	

	
	
	24小时平均
	100
	

	
	
	1小时平均
	250
	

	10
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2.0
	mg/m3


1.5评价工作等级与评价范围

1.5.1工作等级

（1）判断依据

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境影响评价等级划分原则，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中估算模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按照评价工作分级判据进行分级。
依据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远影响距离D10%，然后确定本项目的大气环境评价工作等级。其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度点标率，％；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选择主要污染物来判定项目的评价等级。大气环境评价工作分级判据见下表。

表1-5-1   评价工作分级判据

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax＜10%

	三级
	Pmax＜1%


（2）评价因子和评价标准筛选
本项目评价因子和评价标准见表1-5-2。

表1-5-2    本项目评价因子和评价标准一览表
	评价因子
	平均时段
	标准值（μg/m3）
	标准来源

	SO2
	1小时平均
	500
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单

	NOX
	1小时平均
	250
	

	PM10
	1小时平均
	450
	

	TSP
	1小时平均
	900
	

	苯并[a]芘
	1小时平均
	0.0075
	

	非甲烷总烃
	1小时平均
	2000
	参照《大气污染物综合排放标准详解》p244“Cm取值


（3）估算模型参数

根据工程分析内容及并结合项目特点，本项目选择TSP、PM10、SOx、NOx、苯并[a]芘、非甲烷总烃为主要废气污染因子进行评价等级的确定计算。

表1-5-3    估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	/

	最高环境温度/℃
	33.4℃

	最低环境温度/℃
	-7℃

	土地利用类型
	林地、自然保留地

	区域湿度条件
	湿润

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是  (否

	
	地形数据分辨率/m
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	(是  (否

	
	岸线距离/km
	/

	
	岸线方向/°
	/


（4）主要污染源排放情况
①无组织

本项目污染源排放情况如下：

表1-5-4  无组织废气污染源参数一览表

	生产线名称
	污染物
	面源海拔高度/m
	面源
长度/m
	面源
宽度/m
	与正北夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	排放速率（kg/h）
	采用环境质量标准限值-小时值（µg/m3）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水稳料拌和站
	颗粒物
	2056
	90
	75
	0
	10
	8760
	连续
	0.2755
	450

	沥青拌和站
	颗粒物
	2074
	100
	50
	0
	10
	8760
	连续
	0.059
	450

	
	非甲烷总烃
	2074
	100
	50
	0
	6
	8760
	连续
	0.0014
	2000


②有组织
本项目污染源排放情况如下：

表1-5-5  有组织废气污染源参数一览表

	生产线名称
	污染源名称
	坐标(o)
	标高m
	烟囱参数
	污染物名称
	排放速率

	
	
	经度
	经度
	
	高度(m)
	内径(m)
	温度(℃)
	流速(m/s)
	
	

	水稳料生产线
	水稳料生产线水泥筒仓/DA001
	102°38′26.988″
	25°17′41.627″
	2056
	15
	0.2
	20
	0.017
	颗粒物
	0.011kg/h

	
	水稳料生产线水泥筒仓/DA002
	102°38′27.636″
	25°17′41.877″
	2056
	15
	0.2
	20
	0.017
	颗粒物
	0.011kg/h

	
	水稳料搅拌/DA003
	102°38′27.616″
	25°17′41.510″
	2056
	15
	0.2
	20
	0.087
	颗粒物
	0.034kg/h

	混凝土生产线
	混凝土生产线水泥筒仓/DA004
	102°38′26.332″
	25°17′42.795″
	2052
	15
	0.2
	20
	0.017
	颗粒物
	0.024kg/h

	
	混凝土生产线煤粉灰筒仓/DA005
	102°38′26.747″
	25°17′42.698″
	2052
	15
	0.2
	20
	0.017
	颗粒物
	0.024kg/h

	
	混凝土搅拌机/DA006
	102°38′26.631″
	25°17′42.495″
	2052
	15
	0.2
	20
	0.044
	颗粒物
	0.008kg/h

	沥青混凝土生产线
	沥青混凝土生产线干燥筒/DA007
	102°38′31.469″
	25°17′35.997″
	2075
	15
	0.5
	90
	0.55
	SO2
	0.15kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	0.66kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.14kg/h

	
	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA008
	102°38′32.628″
	25°17′36.209″
	2074
	15
	0.2
	20
	0.017
	颗粒物
	0.012kg/h

	
	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA009
	102°38′31.951″
	25°17′36.055″
	2074
	15
	0.2
	20
	0.017
	颗粒物
	0.012kg/h

	
	导热油炉燃烧废气/DA010
	102°38′32.782″
	25°17′35.842″
	2075
	8
	0.2
	90
	0.017
	SO2
	0.006kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	0.028kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物
	0.002kg/h

	
	沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气/DA011
	102°38′33.033″
	25°17′24.10″
	2075
	15
	0.2
	90
	4.36
	沥青烟
	0.0012kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	0.0009kg/h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	苯并[a]芘
	3.56×10-6kg/h


（5）评价工作等级确定
利用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐AERSCREEN估算模式，将所有污染源带入计算，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表1-5-6  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	生产线名称
	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	水稳料生产线
	水稳料生产线水泥筒仓/DA001
	PM10
	450
	0.0089
	1.98
	/

	
	水稳料生产线水泥筒仓/DA002
	PM10
	450
	0.0089
	1.98
	/

	
	水稳料搅拌/DA003
	PM10
	450
	0.0079
	1.76
	/

	混凝土生产线
	混凝土生产线水泥筒仓/DA004
	PM10
	450
	0.00674
	1.5
	/

	
	混凝土生产线煤粉灰筒仓/DA005
	PM10
	450
	0.0238
	5.29
	/

	
	混凝土搅拌机/DA006
	PM10
	450
	0.00223
	0.5
	/

	沥青混凝土生产线
	沥青混凝土生产线干燥筒/DA007
	SO2
	500
	0.00418
	0.84
	/

	
	
	NOX
	250
	0.0184
	7.37
	/

	
	
	PM10
	450
	0.00391
	0.87
	/

	
	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA008
	PM10
	450
	0.00753
	1.67
	/

	
	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA009
	PM10
	450
	0.00753
	1.67
	/

	
	导热油炉燃烧废气/DA010
	SO2
	500
	0.00264
	0.53
	//

	
	
	NOX
	250
	0.0123
	4.94
	/

	
	
	PM10
	450
	0.000881
	0.20
	/

	
	沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气/DA011
	非甲烷总烃
	2000
	1.02×10-5
	0.00
	/

	
	
	苯并[a]芘
	0.0075
	4.03×10-8
	0.54
	/

	无组织
	水稳料拌和站
	TSP
	900
	0.0635
	7.06
	/

	
	沥青拌和站
	TSP
	900
	0.0288
	3.20
	/

	
	
	非甲烷总烃
	2000
	0.000684
	0.03
	/


项目最大占标率污染物为NOX，占标率为7.37%，为1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，确定评价等级为二级。二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

1.5.2评价范围
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，根据项目污染物源强，通过AERSCREEN估算模式进行预测，最大地面浓度占标率为7.37%＜10%，判定评价等级为二级，根据导则要求，二级评价项目评价范围为以水稳拌和站、沥青拌和站合计占地范围为中心5km的矩形区域。

1.6环境空气保护目标
本项目评价范围内没有各级自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、基本农田保护区、重要湿地和湿地公园、文物保护区等区域，根据项目特点以及区域环境状况，主要环境保护目标具体见表1-6-1。
表1-6-1   主要环境空气保护目标一览表

	站名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	水稳拌和站
	102.6423
	25.2895
	白水塘散户
	15户，75人
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二类区
	南面
	515m

	
	102.6381
	25.2872
	白水塘村
	50户，250人
	
	西南面
	630m

	
	102.6346
	25.2816
	跌死马
	15户，75人
	
	南面
	1550m

	
	10.6193
	25.2845
	上魏家
	50户，250人
	
	西南面
	2150m

	
	102.6247
	25.2953
	草海田
	45户，225人
	
	西面
	1350m

	
	102.6333
	25.3024
	当当箐
	37户，185人
	
	北面
	1000m

	
	102.6556
	25.2946
	关家营
	73户，365人
	
	东面
	1050m

	
	102.6574
	28.2975
	盘龙村
	83户，415人
	
	东面
	1550m

	
	102.6543
	25.2993
	散旦镇
	700户，3500人
	
	东北面
	1250m

	
	102.6576
	25.3079
	摩所营
	120户，600人
	
	东北面
	2100m

	
	102.6431
	25.3230
	汉营村
	390户，1950人
	
	北面
	2150m

	
	102.625
	25.275
	小水井村
	420户，2100人
	
	西南面
	2200m

	
	102.631
	25.270
	利梨作村
	155户，775人
	
	西南面
	2450m

	沥青拌和站
	102.6423
	25.2895
	白水塘散户
	15户，75人
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二类区
	南面
	325m

	
	102.6381
	25.2872
	白水塘村
	50户，250人
	
	西南面
	505m

	
	102.6346
	25.2816
	跌死马
	15户，75人
	
	南面
	1350m

	
	10.6193
	25.2845
	上魏家
	50户，250人
	
	西南面
	2100m

	
	102.6247
	25.2953
	草海田
	45户，225人
	
	西面
	1400m

	
	102.6333
	25.3024
	当当箐
	37户，185人
	
	北面
	1200m

	
	102.6556
	25.2946
	关家营
	73户，365人
	
	东面
	1219m

	
	102.6574
	28.2975
	盘龙村
	83户，415人
	
	东面
	1450m

	
	102.6543
	25.2993
	散旦镇
	700户，3500人
	
	东北面
	1280m

	
	102.6576
	25.3079
	摩所营
	120户，600人
	
	东北面
	2150m

	
	102.6431
	25.3230
	汉营村
	390户，1950人
	
	北面
	2300m

	
	102.625
	25.275
	小水井村
	420户，2100人
	
	西南面
	2100m

	
	102.631
	25.270
	利梨作村
	155户，775人
	
	西南面
	2500m
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2大气污染源源强分析

2.1正常工况废气源强分析

2.1.1水稳料生产线

水稳料生产线运营期产生的废气按排放方式分为：有组织排放和无组织排放。其中水泥筒仓、搅拌机排放的粉尘为有组织排放，排放源编号为2个水泥筒仓排口、搅拌机粉尘。砂石料装卸、砂石料堆棚扬尘、集料斗扬尘、运输扬尘呈无组织排放。
（1）有组织粉尘
①水泥筒仓粉尘
水稳料生产线有组织粉尘来源于2个水泥筒仓粉尘。
每个筒仓顶配套带有纤维过滤袋，储罐呼吸粉尘从储罐顶呼吸孔排放，水泥筒仓高度为15m，呈有组织排放除尘效率可以达到99.5％。
水稳料生产线水泥用量为14117.65t/a，运输车一车装载粉料量约20t，装卸过程持续时间约0.5h，全年总计用时353h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，混凝土制品中物料输送储存，产污系数为：0.12kg/t-产品，产排污系数参照该排污系数，则水泥筒仓的粉尘产生及排放情况见表2-1-1所示。
表2-1-1     水泥筒仓粉尘产生及排放情况一览表

	污染源
	排气量m3/h
	产生
	治理措施及效率
	排放

	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	水泥筒仓1
	2000
	1195
	2.39
	0.845
	纤维过滤袋，99.5%
	5.5
	0.011
	0.004

	水泥筒仓2
	2000
	1195
	2.39
	0.845
	纤维过滤袋，99.5%
	5.5
	0.011
	0.004

	合计
	
	
	4.78
	1.69
	
	
	0.022
	0.008


由上表可知，项目水稳料生产线水泥筒仓粉尘经仓顶纤维过滤袋除尘处理后，颗粒物排放浓度为5.5mg/m3，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产有组织排放限值（颗粒物≤20mg/m3）要求，处理后粉尘由15m高的排气筒DA001、DA002排放。
②搅拌机粉尘

根据建设单位提供资料，项目设置1台WCB800型水稳料搅拌机，各原料的投料、计量、输送等方式均为密闭式。搅拌装置为室内安装，采取密闭措施，搅拌仓上方安装1套微负压收尘装置，采用纤布袋进行除尘。砂、石、水泥在进料时，会产生粉尘，并产生强烈的上升气流。随着气流上升的粉尘在遇到布袋除尘装置后，被除尘器拦截。项目搅拌仓配套除尘器除尘效率≥99.7%，风机风量为10000m3/h，各种原料在混合搅拌过程中产生的粉尘经布袋收集后，由15m高的排气筒排放。

水稳料生产线总物料量为755300t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，混凝土制品中物料混合搅拌，产污系数为：0.13kg/t-产品，产排污系数参照该排污系数，则搅拌机粉尘产生及排放情况见表2-1-2所示。

表2-1-2     水稳料搅拌机粉尘产生及排放情况一览表

	污染源
	排气量m3/h
	产生
	治理措施及效率
	排放

	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	水稳料搅拌机
	10000
	1136
	11.36
	98.19
	布袋除尘器，99.7%
	3.4
	0.034
	0.29


备注：水稳料包括5%水泥稳定级配碎石基层、级配碎石底基层，共用一套搅拌设备，此工序粉尘核算均按照合计物料进行核算。生产时间为8640h。
由上表可知，项目水稳料生产线搅拌机粉尘经仓顶布袋除尘处理后，颗粒物排放浓度为3.4mg/m3，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产有组织排放限值（颗粒物≤20mg/m3）要求，处理后粉尘经布袋收集后，由15m高的排气筒DA003排放。

（2）无组织粉尘

水稳料生产线无组织粉尘主要来源砂石料装卸、砂石料堆棚扬尘、集料斗扬尘、运输扬尘。
①砂石料装卸、砂石料堆棚扬尘、集料斗扬尘
项目砂石料年用量为74.12万t/a，采用全覆盖厢式汽车运至砂石料卸料区，最由铲车运至砂石料堆棚，砂石料卸料区堆棚面积为2960m2。在砂石料装卸、从堆场转移至配料仓过程中会产生粉尘，砂石料堆存过程会产生扬尘，砂石料通过皮带输送机输送到搅拌楼过程中产生粉尘。

项目砂石料装卸、从堆场转移至配料仓环节产生的粉尘、皮带输送粉尘、堆场扬尘参考《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学2017.37（10）：3699~3707）表3，具体参数见下表。

表2-1-3 搅拌站各环节扬尘产生系数表

	源分类
	产污系数

	碎石
	从卡车转移到堆场
	0.0035kg/t（粗骨料）

	
	从堆场转移至传送带
	0.0035kg/t（粗骨料）

	
	从传送带转移到筒仓
	0.0035kg/t（粗骨料）

	砂子
	从卡车转移到堆场
	0.0011kg/t（细骨料）

	
	从堆场转移至传送带
	0.0011kg/t（细骨料）

	
	从传送带转移到筒仓
	0.0011kg/t（细骨料）

	堆场风蚀扬尘
	3.9kg/（万m2·d）


根据表2-1-3产污系数计算相关环节的无组织粉尘产生和排放情况，采取措施后粉尘控制效率依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4附录5，具体结果见表2-1-4。
表2-1-4  砂石料装卸、转移至配料仓、皮带输送、砂石料堆场的粉尘

产生和排放情况

	排放环节
	原料使用量（t/a）
	粉尘产生量（t/a）
	采取措施
	粉尘排放量（t/a）

	碎石
	从卡车转移到堆场
	550600
	1.93
	洒水降尘，降尘效率达74%
	0.502 

	
	从堆场转移至传送带
	550600
	1.93
	彩钢瓦顶棚、三面围挡，降尘效率达74%
	0.502 

	
	从传送带转移到筒仓
	550600
	1.93
	封闭皮带输送机，降尘效率达99%
	0.019 

	砂子
	从卡车转移到堆场
	190600
	0.21
	洒水降尘，降尘效率达74%
	0.055 

	
	从堆场转移至传送带
	190600
	0.21
	彩钢瓦顶棚、三面围挡，降尘效率达74%
	0.055 

	
	从传送带转移到筒仓
	190600
	0.21
	封闭皮带输送机，降尘效率达99%
	0.002 

	堆场风蚀扬尘
	/
	0.42
	洒水降尘，降尘效率达74%
	0.109 

	合计
	/
	6.84
	
	1.244


根据表2-1-4可知，项目砂石料装卸、砂石料从堆场转移至配料仓、砂石堆存、砂石料皮带输送至搅拌楼产生的无组织粉尘量为6.84t/a，0.79kg/h，采取洒水降尘措施后，无组织粉尘排放量为1.224t/a，0.14kg/h。

②运输扬尘
车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
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式中：QP—道路扬尘量（kg/km·辆）；QP1—总扬尘量（kg/a）；V—车辆速度（km/h）；M—车辆载重（t/辆）；P—道路灰尘覆盖量（kg/m2）；L—运输距离（km）；Q—运输量（t/a）。

水稳料生产物料输量约为1510600t/a，运输车辆平均载重30t，则共运输5万车次/a。进场道路运输距离为0.2km，运输车辆为30t自卸汽车，运输车辆在场内限速5km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2。因此道路扬尘量为0.13kg/km·辆，则道路起尘总量为1.31t/a。设置雾炮机进行降尘，可抑尘80%，则项目厂区运输道路扬尘排放量为 0.262t/a、0.11kg/h（按2400h计）。

2.1.2混凝土生产线

混凝土生产线运营期产生的废气按排放方式分为：有组织排放和无组织排放。其中水泥筒仓、粉煤灰筒仓排放的粉尘为有组织排放，排放源编号为2个筒仓排口、搅拌机粉尘。砂石料装卸、砂石料堆棚扬尘、集料斗扬尘、运输扬尘呈无组织排放。
（1）有组织粉尘
①水泥筒仓粉尘
混凝土生产线有组织粉尘来源于1个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓粉尘。每个筒仓顶配套带有纤维过滤袋，储罐呼吸粉尘从储罐顶呼吸孔排放，水泥筒仓、粉煤灰筒仓高度分别为15m，呈有组织排放，除尘效率可以达到99.5％。

混凝土生产线水泥用量为11200t/a，运输车一车装载粉料量约20t，装卸过程持续时间约0.5h，全年总计用时280h；混凝土生产线粉煤灰用量为843t/a，运输车一车装载粉料量约20t，装卸过程持续时间约0.5h，全年总计用时21h。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，混凝土制品中物料输送储存，产污系数为：0.12kg/t-产品，水泥筒仓、粉煤灰筒仓产排污系数参照该排污系数，则水泥筒仓、粉煤灰筒仓的粉尘产生及排放情况见表2-1-5所示。

表2-1-5    筒仓粉尘产生及排放情况一览表

	污染源
	排气量m3/h
	产生
	治理措施及效率
	排放

	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	水泥筒仓
	2000
	2395
	4.79
	1.34
	纤维过滤袋，99.5%
	12
	0.024
	0.0067

	粉煤灰筒仓
	2000
	2380
	4.76
	0.10
	纤维过滤袋，99.5%
	12
	0.024
	0.0005

	合计
	
	
	9.55
	1.44
	
	
	0.048
	0.0072


由上表可知，项目混凝土生产线水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘经仓顶纤维过滤袋除尘处理后，颗粒物排放浓度为12mg/m3，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产有组织排放限值（颗粒物≤20mg/m3）要求，处理后粉尘由筒仓的仓顶排放，排放编号为DA004和DA005。

②搅拌机粉尘

根据建设单位提供资料，项目设置1台JS750型混凝土搅拌机，各原料的投料、计量、输送等方式均为密闭式。搅拌装置为室内安装，采取密闭措施，搅拌仓上方安装1套微负压收尘装置，采用纤布袋进行除尘。砂、石、水泥、粉煤灰在进料时，会产生粉尘，并产生强烈的上升气流。随着气流上升的粉尘在遇到布袋除尘装置后，被除尘器拦截。项目搅拌仓配套除尘器除尘效率≥99.7%，风机风量为5000m3/h，各种原料在混合搅拌过程中产生的粉尘经布袋收集后，由15m高的排气筒排放。

混凝土生产线总物料量为48589t/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，混凝土制品中物料混合搅拌，产污系数为：0.13kg/t-产品，产排污系数参照该排污系数，则搅拌机粉尘产生及排放情况见表2-1-6所示。

表2-1-6    混凝土搅拌机粉尘产生及排放情况一览表

	污染源
	排气量m3/h
	产生
	治理措施及效率
	排放

	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	混凝土搅拌机
	5000
	526
	2.63
	6.32
	布袋除尘器，99.7%
	3.33
	0.008
	0.019


备注：生产时间为2400。
由上表可知，项目混凝土生产线搅拌机粉尘经仓顶布袋除尘处理后，颗粒物排放浓度为3.33mg/m3，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产有组织排放限值（颗粒物≤20mg/m3）要求，处理后粉尘经布袋收集后，由15m高的排气筒DA006排放。

（2）无组织粉尘

水稳料生产线无组织粉尘主要来源砂石料装卸、砂石料堆棚扬尘、集料斗扬尘、运输扬尘。
①砂石料装卸、砂石料堆棚扬尘、集料斗扬尘
项目砂石料年用量为40023t/a，采用全覆盖厢式汽车运至砂石料卸料区，最后由铲车运至砂石料堆棚。在砂石料装卸、从堆场转移至配料仓过程中会产生粉尘，砂石料堆存过程会产生扬尘，砂石料通过皮带输送机输送到搅拌楼过程中产生粉尘。

混凝土生产线与水稳料生产线共用一个砂石堆料棚，表2-1-4中已核算，再此不再重复核算。
混凝土生产线砂石料装卸、从堆场转移至配料仓环节产生的粉尘、皮带输送粉尘、堆场扬尘参考《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学2017.37（10）：3699~3707）表3参数，根据表2-1-3产污系数计算相关环节的无组织粉尘产生和排放情况，采取措施后粉尘控制效率依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4附录5，具体结果见表2-1-7。

表2-1-7   砂石料装卸、转移至配料仓、皮带输送、砂石料堆场的粉尘

产生和排放情况

	排放环节
	原料使用量（t/a）
	粉尘产生量（t/a）
	采取措施
	粉尘排放量（t/a）

	碎石
	从卡车转移到堆场
	22870
	0.08
	洒水降尘，降尘效率达74%
	0.021

	
	从堆场转移至传送带
	22870
	0.08
	彩钢瓦顶棚、三面围挡，降尘效率达74%
	0.021

	
	从传送带转移到筒仓
	22870
	0.08
	封闭皮带输送机，降尘效率达99%
	0.0008

	砂子
	从卡车转移到堆场
	17153
	0.019
	洒水降尘，降尘效率达74%
	0.005

	
	从堆场转移至传送带
	17153
	0.019
	彩钢瓦顶棚、三面围挡，降尘效率达74%
	0.005

	
	从传送带转移到筒仓
	17153
	0.019
	封闭皮带输送机，降尘效率达99%
	0.0002

	合计
	/
	0.297
	
	0.053


根据表2-1-7可知，项目砂石料装卸、砂石料从堆场转移至配料仓、砂石堆存、砂石料皮带输送至搅拌楼产生的无组织粉尘量为0.297t/a，0.12kg/h，采取洒水降尘措施后，无组织粉尘排放量为0.053t/a，0.022kg/h。

②运输扬尘
车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
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式中：QP—道路扬尘量（kg/km·辆）；QP1—总扬尘量（kg/a）；V—车辆速度（km/h）；M—车辆载重（t/辆）；P—道路灰尘覆盖量（kg/m2）；L—运输距离（km）；Q—运输量（t/a）。

混凝土生产物料输量约为48589t/a，运输车辆平均载重30t，则共运输1620车次/a。进场道路运输距离为0.2km，运输车辆为30t自卸汽车，运输车辆在场内限速5km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2。因此道路扬尘量为0.13kg/km·辆，则道路起尘总量为0.042t/a。设置雾炮机降尘，可抑尘80%，则项目厂区运输道路扬尘排放量为0.0084t/a、0.0035kg/h（按2400h计）。

2.1.3小型构件预制生产线

本项目小型构件的混凝土原料由本项目混凝土生产线提供，小型构件预制生产线废气主要来源于成品运输。运输量较少，项目厂区运输道路扬尘采取雾炮机降尘。
2.1.4钢筋加工区

钢筋加工区产生的废气均为无组织，主要来源于焊接烟尘。

本项目以CO2为保护气体使用交流电弧焊机进行焊接钢筋，焊接烟气成分复杂，主要由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成，其化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要有Fe2O3、SiO3、MnO等一些金属氧化物。此外还有少量有害气体产生，主要是因高位电弧辐射电离空气中的氮、氧、二氧化碳等产生的NOX、CO等。 
根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生不同成分的焊接烟尘，常用不同焊条及焊接方法的发尘量见表2-1-8。
表2-1-8  不同焊接方法的烟尘量表

	焊接方法
	焊接材料
	焊接材料发尘量（g/kg）

	手工电弧焊
	低氢型焊条（结507，直径4mm）
	11-16

	
	钛钙型焊条（结422，直径4mm）
	6-8

	CO2保护焊
	实心焊丝（直径1.6mm）
	5-8

	
	药心焊丝（直径1.6mm）
	7-10


本项目焊接过程采用实心焊丝，对比上表可知，该类型焊丝烟尘量在5～8g/kg，本次环评按最大值8g/kg计算。项目年运行360天，焊接过程每天约进行6h，焊条用量约为1.6t/a，则焊接烟尘产生量为0.013kg/a。本次评价建议在焊接工段配置移动式焊接烟尘净化器，过滤、净化焊接过程产生的烟尘，烟尘收集、处理效率以90%计，风机风量为2000m3/h，则焊接车间排放废气量为0.0013kg/a，排放速率0.0006g/h，排放浓度为0.0004mg/m3，未收集、处理的烟尘呈无组织排放在车间内。
2.1.5沥青混凝土生产线

本项目废气包括有组织废气和无组织废气。

（1）有组织废气

有组织废气来源于干燥滚筒干燥废气、矿粉罐、导热油炉和沥青废气（包括沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口）。
①干燥滚筒干燥废气

本项目有1台干燥滚筒（配备柴油燃烧器），燃烧器采用柴油为燃料，年使用柴油942t/a，主要污染物为SO2、NOX、颗粒物，燃烧废气收集到“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，经15m排气筒DA007排放。

参考《逸散性工业粉尘控制技术》，烘干筒粉尘产污系数取0.25kg/t-原料，项目干燥骨料量为24.8万t/a，则项目粉尘产生量为62t/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中“锅炉产排污量核算系数手册”，中430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉，具体见下表。

表2-1-9  工业锅炉（热力生产和供应行业）燃油工业锅炉产排污系数表


规模等

	
	污染物指标
	单位
	产污系数

	蒸汽/热水/其他
	柴油
	室燃炉
	所有规模
	二氧化硫
	千克/吨-原料
	19S①


千克
	/吨-原料
	0.26

	
	
	
	
	氮氧化物
	千克/吨-原料
	3.03

	备注：①产污系数表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。
柴油含硫0.035%，则S为0.035。


表2-1-10 燃烧器燃烧废气汇总

	排放源
	污染物名称
	排气量Nm3/h
	产生量
	治理措施及效率
	排放量

	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生速率Kg/h
	产生量t/a
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率Kg/h
	排放量t/a

	燃烧柴油废气、干燥滚筒粉尘
	SO2
	10000
	15
	0.15
	0.63
	0
	15
	0.15
	0.63

	
	NOX
	
	66
	0.66
	2.85
	0
	66
	0.66
	2.85

	
	颗粒物
	
	1441
	14.41
	62.24
	旋风+布袋除尘器，99%
	14
	0.14
	0.62

	备注：工作时间4320h，排气筒高度15m，内径0.5m。


根据上表分析，沥青生产线烘干滚筒废气中颗粒物（200mg/m3）、二氧化硫（850mg/m3）满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，NOx排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（氮氧化物240mg/m3）。
②矿粉罐
沥青混凝土生产线2个矿粉罐。矿粉罐仓顶配套带有纤维过滤袋，储罐呼吸粉尘从储罐顶呼吸孔排放。除尘效率99.5％。

矿粉用量为6776t/a，运输车一车装载粉料量约20t，装卸过程持续时间约0.5h，全年总计用时170h；
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，混凝土制品中物料输送储存，产污系数为：0.12kg/t-产品，本项目矿粉罐（属于粉料）参照该产排污系数核算，则矿粉罐的粉尘产生及排放情况见表2-1-11所示。

表2-1-11     矿粉罐粉尘产生及排放情况一览表

	污染源
	排气量m3/h
	产生
	治理措施及效率
	排放

	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	矿粉罐1
	2000
	1190
	2.38
	0.405
	纤维过滤袋，99.5%
	6
	0.012
	0.002

	矿粉罐2
	2000
	1190
	2.38
	0.405
	纤维过滤袋，99.5%
	6
	0.012
	0.002

	合计
	
	
	4.76
	0.81
	
	
	0.024
	0.004


由上表可知，沥青混凝土生产线矿粉罐粉尘经仓顶纤维过滤袋除尘处理后，颗粒物排放浓度为6mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值（颗粒物120mg/m3，15m排气筒对应排放速率≤3.5kg/h）要求，处理后经15m排气筒DA008、DA009排放。

排放速率达标分析：本项目沥青混凝土生产线矿粉罐粉尘经仓顶纤维过滤袋除尘处理后颗粒物有组织排放浓度为6mg/m3、排放速率0.012kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准15m排气筒排放速率为3.5kg/h，排放速率达标。
③导热油炉
项目沥青加热阶段以柴油味燃烧介质，通过导热油炉加热沥青，故在柴油燃烧时会产生燃油废气。本项目导热油炉年用柴油量40t/a，燃烧过程中产生SO2、NOx、烟尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中“锅炉产排污量核算系数手册”，中430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉（见表2-2-9），本项目导热油炉废气排放情况见表2-1-12。

表2-1-12    本项目导热油炉废气排放情况表
	排放源
	污染物名称
	排气量Nm3/h
	产生量
	治理措施及效率
	排放量

	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生速率Kg/h
	产生量t/a
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率Kg/h
	排放量t/a

	导热油炉燃烧废气
	SO2
	2000
	3
	0.006
	0.027
	0
	3
	0.006
	0.027

	
	NOX
	
	14
	0.028
	0.12
	0
	14
	0.028
	0.12

	
	颗粒物
	
	1
	0.002
	0.01
	0
	1
	0.002
	0.01

	备注：工作时间4320h，排气筒高度8m，内径0.2m。


通过上表核算分析，本项目导热油炉燃料为柴油，产生废气无需处理，通过8m高的排气筒DA010直接排放，即满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，NOx≤250mg/m3）。
④沥青废气
本项目沥青废气主要来源于沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口，主要污染物为沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘。废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”联合处理后，经1根15m高的排气筒排放。

沥青烟气：根据《GC-MS法测定SBS改性沥青生产过程中烟气组成》(时敬涛，单越，董夫强，范维玉，《石油沥青》2013年2月第27卷第1期)中的结果可知，中石油“昆仑”70#基质沥青在加入SBS及稳定剂后，在185℃条件下，在成套密闭设备中搅拌加热，烟气产生率为0.001%。本项目调配沥青与该项目原料类别相似，反应温度保持150°C-180°C，同该项目相比反应温度较低，工艺过程在密闭生产装置进行，经搅拌溶胀、过磨及发育等工序生产而成，与该项目类似，故本项目沥青烟气产生率按0.001%计算。

非甲烷总烃：根据《沥青烟气净化研究》(李昌建等.全国恶臭污染测试与控制技术研讨会.2005)，一般沥青烟气中含游离碳2.61%-40.7%，其余为多环芳烃类及其衍生物，结合《沥青搅拌设备沥青烟排放机理及控制研究》(长安大学专业硕士学位论文，焦信信)中的实验结论，本次评价确定沥青调配生产过程产生的沥青烟气中非甲烷总烃含量按70%计。

苯并[a]芘：参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨沥青在加热过程中产生苯并[a]芘气体约0.10g-0.15g。本次环评取0.15g。
根据以上分析，沥青废气产生、排放情况见下表。

表2-1-13    沥青废气产生、排放情况一览表
	排放源
	污染物名称
	排气量Nm3/h
	产生量
	治理措施及效率
	排放量

	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生速率Kg/h
	产生量t/a
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率Kg/h
	排放量t/a

	沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口
	沥青烟
	20000
	1.2
	0.024
	0.105
	95%
	0.06
	0.0012
	0.0053

	
	非甲烷总烃
	
	0.85
	0.017
	0.073
	95%
	0.045
	0.0009
	0.0037

	
	苯并[a]芘
	
	0.018
	0.00035
	0.0015
	99%
	0.00018
	3.56×10-6
	1.54×10-5

	备注：工作时间4320h，排气筒高度15m，内径0.5m。


经上表分析，本项目沥青废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”联合处理后，通过15m高的排气筒DA011排放，沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（2）无组织废气

沥青混凝土生产线无组织粉尘主要来源砂石料装卸、砂石料堆棚扬尘、集料斗扬尘、沥青储罐废气、运输扬尘。
①砂石料装卸、砂石料堆棚扬尘、集料斗扬尘
项目砂石料年用量为248100t/a，采用全覆盖厢式汽车运至砂石料卸料区，最由装载机运至砂石料堆棚，砂石料堆棚面积为2950m2。在砂石料装卸、从堆场转移至配料仓过程中会产生粉尘，砂石料堆存过程会产生扬尘，砂石料通过皮带输送机输送到集料斗过程中产生粉尘。

沥青混凝土生产线砂石料装卸、从堆场转移至配料仓环节产生的粉尘、皮带输送粉尘、堆场扬尘参考《北京市混凝土搅拌站扬尘排放因子及排放清单》（中国环境科学2017.37（10）：3699~3707）表3参数，根据表2-1-3产污系数计算相关环节的无组织粉尘产生和排放情况，采取措施后粉尘控制效率依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4附录5，具体结果见表2-1-14。
表2-1-14   砂石料装卸、转移至配料仓、皮带输送、砂石料堆场的粉尘

产生和排放情况

	排放环节
	原料使用量（t/a）
	粉尘产生量（t/a）
	采取措施
	粉尘排放量（t/a）

	碎石
	从卡车转移到堆场
	70100
	0.25
	洒水降尘，降尘效率达74%
	0.065 

	
	从堆场转移至传送带
	70100
	0.25
	彩钢瓦顶棚、三面围挡，降尘效率达74%
	0.065 

	
	从传送带转移到筒仓
	70100
	0.25
	封闭皮带输送机，降尘效率达99%
	0.003 

	砂子
	从卡车转移到堆场
	178000
	0.20
	洒水降尘，降尘效率达74%
	0.052 

	
	从堆场转移至传送带
	178000
	0.20
	彩钢瓦顶棚、三面围挡，降尘效率达74%
	0.052 

	
	从传送带转移到筒仓
	178000
	0.20
	封闭皮带输送机，降尘效率达99%
	0.002 

	堆场风蚀扬尘
	/
	0.41
	洒水降尘，降尘效率达74%
	0.107 

	合计
	/
	1.76
	
	0.346


根据表2-1-15可知，项目砂石料装卸、砂石料从堆场转移至配料仓、砂石堆存、砂石料皮带输送至集料仓产生的无组织粉尘量为1.76t/a，0.20kg/h，采取洒水降尘措施后，无组织粉尘排放量为0.346t/a，0.04kg/h。

②沥青储罐废气

A、沥青储罐大小呼吸

项目沥青采用储罐储存，沥青在卸料和储存过程存在大小呼吸，会有少量废气挥发，废气污染物为非甲烷总烃。

大呼吸废气：沥青储罐的大呼吸排放量可采用下列公式进行计算：

LW=4.188×10-7×M×P×KC×KN
式中：LW—固定顶罐的大呼吸损失（kg/a）

M—罐内蒸气的分子量，沥青取200；

P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（20Pa）；

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，K≤36，KN=1；36≤K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26。本项目年使用沥青10195.29t，设置了4个80t的沥青储罐，周转次数K为32次，因此KN=1。

小呼吸废气：沥青储罐的小呼吸估算公式：

LB=0.191×M×(P/(100910-P)0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC
式中：LB—固定顶罐年小呼吸损失（kg/a）；

M—储罐内产品蒸气分子量，沥青取200；

P—大量液体状态下，真实的蒸压力（20Pa）；

D—罐的直径（3m）；

H—平均蒸气空间高度（m）；

△T—一天之内的平均温度差（℃），取12℃；

FP—涂层因子（无量纲），据沥青状况取值在1~1.5之间，本次取1；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体C=1-0.0123×（D-9）2，罐径大于9m的C=1；本次沥青储罐直径3m，因此C取0.56。

KC—产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。
经计算，项目沥青储罐产生的大小呼吸排放情况见表2-1-15。

表2-1-15  沥青储罐大小呼吸非甲烷总烃排放情况表


污染物

	名称
	储罐类型
	排放方式
	排放量（kg/a）
	合计（kg/a）
	

	沥青储罐
	沥青废气（非甲烷总烃）
	固定顶立式罐
	大呼吸
	0.0017
	11.7717

	
	
	
	小呼吸
	11.77
	


经以上分析，沥青储罐大小呼吸非甲烷总烃排放量合计为11.77kg/a，0.012t/a，0.0014kg/h。

③运输扬尘
车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
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式中：QP—道路扬尘量（kg/km·辆）；QP1—总扬尘量（kg/a）；V—车辆速度（km/h）；M—车辆载重（t/辆）；P—道路灰尘覆盖量（kg/m2）；L—运输距离（km）；Q—运输量（t/a）。

沥青混凝土生产线物料输量约为265300t/a，运输车辆平均载重30t，则共运输8843车次/a。进场道路运输距离为0.2km，运输车辆为30t自卸汽车，运输车辆在场内限速5km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2。因此道路扬尘量为0.13kg/km·辆，则道路起尘总量为0.23t/a。设置雾炮机降尘，可抑尘80%，则项目厂区运输道路扬尘排放量为0.046t/a、0.019kg/h（按2400h计）。

④恶臭影响分析

项目所有的原料沥青之一为石油沥青，根据特性，在加热至80℃时，会挥发一定异味，沥青在生产过程中加热温度至140℃，因此从沥青输送至搅拌过程会产生一定的异味，主要在卸料出料口处产生，虽然该处设置了收尘烟道，大部分被收集作为有组织排放，但仍有少量以无组织形式进入大气环境。
根据类比《四川致邦建设工程有限公司沥青搅拌站建设项目》对恶臭的调查结果，项目在边界下风向约80m感觉不到臭味。根据恶臭强度分级，厂界臭气浓度定位为2级，恶臭污染物浓度较小，且具有间断性。项目周边160m范围内无居民点分布，恶臭对环境影响不大。

表2-1-16 恶臭污染物臭气强度分析标准

	臭气强度
	0级
	1级
	2级
	3级
	4级
	5级

	嗅觉感受
	感觉不到臭味
	勉强可以感觉到臭味
	易感觉到臭味
	感觉到明显臭味
	感觉到较强臭味
	感觉到强烈臭味


2.1.6食堂废气

本项目共设1个食堂（2个灶台），餐饮规模属于小型，本项目就餐人数为65人，项目年工作360天，厨房日工作时间约为3h。

食堂均使用电和液化气作为能源，均为清洁能源。产生的废气主要是烹饪过程产生的油烟。根据类比，人均日食用油用量约30g/（人·d）计，则本项目耗油量约为1.95kg/d，即0.702t/a。根据类比计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则油烟产生量为0.055kg/d、0.02t/a，则油烟产生浓度为2.76mg/m3。配套安装1套油烟净化器，处理效率60%，风量为5000m3/h，每天使用时间为4h，排放量为0.022kg/d、0.008t/a，排放浓度为1.10mg/m3。根据以上分析，项目油烟排放浓度小于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，可达标排放。

2.2废气污染治理设施可行性分析

（1）水稳料、混凝土生产线

本项目水稳料、混凝土生产线废气治理措施如下：①粉料筒仓仓顶配套带有纤维过滤袋（除尘效率99.5％），筒仓呼吸粉尘从储罐顶呼吸孔排放，筒仓高度为15m，呈有组织排放。②搅拌机粉尘搅拌装置采取密闭措施，搅拌仓上方安装1套微负压收尘装置，采用纤布袋进行除尘除尘器除尘效率99.7%。③砂石料全部进棚，三面挡墙，设置喷淋系统、雾炮机降尘。

本项目产生的废气通过以上措施，可做到达标排放。①粉料筒仓、搅拌机采用纤维过滤布袋除尘，根据《水泥工业污染防治可行技术指南（试行）》（环境保护部公告2014年第81号），3.2.1.1节袋式除尘器技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的颗粒物由于重力作用沉降下来，落入灰斗；含有较细小颗粒物的气体在通过滤料时，烟尘被阻留，使气体得到净化。该技术除尘效率为99.80%~ 99.99%，颗粒物排放浓度可控制在30mg/m3以下，运行费用主要源于滤袋更换和引风机电耗。该技术适用于水泥企业各工序废气的颗粒物治理，属于大气污染防治可行技术。②根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号，2021年6月9日实施）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》的附录4附录5，本项目砂石料进棚，三面挡墙，设置喷淋系统、雾炮机降尘洒水降尘，降尘效率达74%，封闭皮带输送机，降尘效率达99%，属于大气污染防治可行技术，具有可行性。

（2）沥青混凝土生产线
根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目属于其他非金属矿物制品制造，本项目废气治理措施如下：①干燥滚筒干燥燃烧废气收集到“旋风除尘器+布袋除尘器”（除尘效率99%）处理后，经15m排气筒排放。②矿粉罐仓顶配套带有纤维过滤袋（除尘效率99.5％），储罐呼吸粉尘从储罐顶呼吸孔排放，矿粉罐仓顶高度为15m，呈有组织排放。③沥青废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”（沥青烟去除效率95%，非甲烷总烃去除效率95%，苯并[a]芘去除效率99%）联合处理后，经1根15m高的排气筒排放。④砂石料全部进棚，三面挡墙，设置喷淋系统、雾炮机降尘。
本项目产生的废气通过以上措施，可做到达标排放。废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》表A.5沥青混合料生产排污单位废气污染防治可行技术，具有可行性。
2.3项目大气污染物排放量核算结果

有组织排放量核算结果

表2-3-1   本项目有组织废气排放情况一览表
	生产线名称
	污染源名称
	污染物名称
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	水稳料生产线
	水稳料生产线水泥筒仓/DA001
	颗粒物
	5.5
	0.011
	0.004

	
	水稳料生产线水泥筒仓/DA002
	颗粒物
	5.5
	0.011
	0.004

	
	水稳料搅拌/DA003
	颗粒物
	3.4
	0.034
	0.29

	混凝土生产线
	混凝土生产线水泥筒仓/DA004
	颗粒物
	12
	0.024
	0.0067

	
	混凝土生产线煤粉灰筒仓/DA005
	颗粒物
	12
	0.024
	0.0005

	
	混凝土搅拌机/DA006
	颗粒物
	3.33
	0.008
	0.019

	沥青混凝土生产线
	沥青混凝土生产线干燥筒/DA007
	SO2
	15
	0.15
	0.63

	
	
	NOX
	66
	0.66
	2.85

	
	
	颗粒物
	14
	0.14
	0.62

	
	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA008
	颗粒物
	6
	0.012
	0.002

	
	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA009
	颗粒物
	6
	0.012
	0.002

	
	导热油炉燃烧废气/DA010
	SO2
	3
	0.006
	0.027

	
	
	NOX
	14
	0.028
	0.12

	
	
	颗粒物
	1
	0.002
	0.01

	
	沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气/DA011
	沥青烟
	0.06
	0.0012
	0.0053

	
	
	非甲烷总烃
	0.045
	0.0009
	0.0037

	
	
	苯并[a]芘
	0.00018
	3.56×10-6
	1.54×10-5


（2）无组织排放量核算结果
表2-3-2  本项目无组织废气排放情况一览表

	生产线名称
	污染物
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	水稳料拌和站
	颗粒物
	0.2755
	1.5474

	沥青拌和站
	颗粒物
	0.059
	0.392

	
	非甲烷总烃
	0.0014
	0.012


2.4污染物排放口基本情况

本项目污染物排放口基本情况见下表。

表2-4-1   本项目有组织排放口基本情况

	排放源编号
	污染物
	来源
	排气筒底部中心坐标
	排气筒高度（m）
	出口内径（m）
	烟气温度（℃）
	执行标准

	DA001
	颗粒物
	水稳料生产线水泥筒仓
	102°38′26.988″，

25°17′41.627″
	15
	0.2
	20
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），≤20mg/m3

	DA002
	颗粒物
	
	102°38′27.636″

25°17′41.877″
	15
	0.2
	20
	

	DA003
	颗粒物
	水稳料搅拌机
	102°38′27.616″

25°17′41.510″
	15
	0.2
	20
	

	DA004
	颗粒物
	混凝土生产线水泥筒仓
	102°38′26.332″

25°17′42.795″
	15
	0.2
	20
	

	DA005
	颗粒物
	混凝土生产线煤粉灰筒仓
	102°38′26.747″

25°17′42.698″
	8
	0.2
	20
	

	DA006
	颗粒物
	混凝土搅拌机
	102°38′26.631″

25°17′42.495″
	15
	0.2
	20
	

	DA007
	SO2、NOX、颗粒物
	沥青混凝土生产线干燥筒
	102°38′31.469″

25°17′35.997″
	15
	0.5
	90
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	DA008
	颗粒物
	沥青混凝土生产线矿粉罐
	102°38′32.628″
25°17′36.209″
	15
	0.2
	20
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中

	DA009
	颗粒物
	
	102°38′31.951″

25°17′36.055″
	15
	0.2
	20
	

	DA010
	SO2、NOX、颗粒物
	导热油炉燃烧废气
	102°38′32.782″

25°17′35.842″
	8
	0.2
	90
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值

	DA011
	沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘
	沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气
	102°38′33.033″

25°17′24.10″
	15
	0.2
	90
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准


2.5非正常工况废气源强分析

本项目水稳料、混凝土生产线粉料筒仓粉尘、搅拌机粉尘是企业主要废气排放源，出现非正常时对周边环境影响大，因此本次环评非正常排放工况考虑搅拌机除尘器运行不正常，即处理设施的处理效率为50%。沥青拌合生产生产线沥青废气中沥青烟去除效率50%，非甲烷总烃去除效率50%，苯并[a]芘去除效率50%，设计的非正常排放情况见表2-5-1。

表2-5-1     本项目有组织废气非正常排放情况一览表

	污染源
	持续时间h
	频次
	排气量m3/h
	产生
	非正常
	排放

	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	
	浓度mg/m3
	排放速率kg/h

	一、水稳料生产线

	水稳料搅拌机
	1
	1年1次
	10000
	1136
	11.36
	除尘效率50%
	568
	5.68

	二、混凝土生产线

	混凝土搅拌机
	1
	1年1次
	5000
	526
	2.63
	除尘效率50%
	5260
	26.3

	三、沥青混凝土生产线

	改性沥青废气
	沥青烟
	1
	1年1次
	20000
	1.2
	0.024
	50%
	0.625
	0.012

	
	非甲烷总烃
	1
	1年1次
	20000
	0.85
	0.017
	50%
	0.425
	0.0085

	
	苯并[a]芘
	1
	1年1次
	20000
	0.018
	0.00035
	50%
	0.009
	0.00018


3环境空气质量现状调查与评价

3.1基本污染物现状评价

根据昆明市生态环境局发布《2020年度昆明市生态环境状况公报》，空气质量总体保持良好。昆明市主城区（五华区、盘龙区、西山区、官渡区、呈贡区）环境空气优良率达100%，其中优203天、良163天。各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，晋宁区、东川区、石林彝族自治县、富民县、寻甸回族彝族自治县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝彝族苗族自治县环境空气质量均有不同程度改善。

根据以上分析，富民县环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准，为行政达标区。

3.2特征污染物现状 
本项目特征污染物为苯并[a]芘、TSP、非甲烷总烃，2021年8月18至8月21日，2021年9月25至9月28日云南环绿环境检测技术有限公司对厂界下风向设置1个监测点（监测布点图见附图5环境保护目标分布图），监测结果如下表所示。
表3-2-1  特征污染物现状监测结果一览表   
	检测点位
	采样日期
	颗粒物ug/m3
	苯并[a]芘ng/m3
	非甲烷总烃mg/m3

	1#项目区下风向
	2021/8/18
	85
	＜0.1
	0.41-0.67

	
	2021/8/19
	91
	＜0.1
	0.43-0.67

	
	2021/8/20
	87
	＜0.1
	0.39-0.67

	
	2021/9/25
	89
	＜0.9
	0.46-0.74

	
	2021/9/26
	95
	＜0.9
	0.50-0.62

	
	2021/9/27
	97
	＜0.9
	0.45-0.75

	
	2021/9/28
	88
	＜0.9
	0.56-0.68

	标准值
	300ug/m3
	2.5ng/m3
	2.0mg/m3

	评价
	达标
	达标
	达标


根据监测结果可以看出，项目区域苯并[a]芘、TSP环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃环境质量现状满足《大气污染物综合排放标准详解》p244“Cm取值的说明，选用2.0mg/m3”。
3.3环境功能区划

本项目大气环境功能区划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区。
4环境空气影响预测与评价

4.1大气预测

《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，确定评价等级为二级。二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本次大气评价对非正常排放情况下，预测污染源主要污染物1h下风向评价范围2500m的最大贡献浓度及占标率。

采用AERSCREN模式估算预测计算下风向2500m范围内动态地面最大浓度值与占标率。

4.2非正常工况预测分析与评价

（1）水稳料生产线
非正常情况下废气排放情况预测结果如下：

表4-2-1  非正常情况下水稳料生产线废气下风向2.5km范围污染物落地浓度及占标率

	下风向距离(m)
	PM10

	
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	3.18E-02
	7.07

	44
	1.32E+00
	293.69

	50
	1.29E+00
	286.44

	100
	7.54E-01
	167.5

	200
	5.01E-01
	111.33

	300
	4.38E-01
	97.33

	500
	3.83E-01
	85.11

	600
	3.40E-01
	75.55

	700
	2.97E-01
	66.02

	800
	2.60E-01
	57.75

	900
	2.40E-01
	53.4

	1000
	2.30E-01
	51.01

	1100
	2.18E-01
	48.35

	1200
	2.05E-01
	45.64

	1300
	1.94E-01
	43.01

	1400
	1.82E-01
	40.52

	1500
	1.72E-01
	38.19

	1600
	1.62E-01
	36.03

	1700
	1.53E-01
	34.03

	1800
	1.45E-01
	32.19

	1900
	1.37E-01
	30.49

	2000
	1.30E-01
	28.92

	2100
	1.24E-01
	27.48

	2200
	1.18E-01
	26.15

	2300
	1.14E-01
	25.37

	2400
	1.11E-01
	24.61

	2500
	1.07E-01
	23.87

	最大浓度
	1.32E+00
	293.69

	出现距离
	44m

	D10%最远距离
	/
	/


计算结果可知，非正常情况下本项目Pmax最大值出现在44m处，为Pmax值为293.69%，Cmax为1.32mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。44m处无村庄分布。因此需加强管理，杜绝非正常排放。

（2）混凝土生产线
非正常情况下废气排放情况预测结果如下：

表4-2-2  非正常情况下混凝土生产线废气下风向2.5km范围污染物落地浓度及占标率

	下风向距离(m)
	PM10

	
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	1.83E-01
	40.71

	41
	7.35E+00
	1632.96

	50
	6.85E+00
	1521.11

	100
	3.74E+00
	831.64

	200
	2.73E+00
	606.62

	300
	2.23E+00
	495.4

	400
	1.87E+00
	415.69

	500
	1.62E+00
	359

	600
	1.43E+00
	316.96

	700
	1.28E+00
	284.58

	800
	1.16E+00
	258.82

	900
	1.08E+00
	239.91

	1000
	1.02E+00
	226.91

	1100
	9.62E-01
	213.84

	1200
	9.06E-01
	201.24

	1300
	8.52E-01
	189.37

	1400
	8.02E-01
	178.3

	1500
	7.56E-01
	168.07

	1600
	7.14E-01
	158.63

	1700
	6.75E-01
	149.95

	1800
	6.48E-01
	143.97

	1900
	6.26E-01
	139.11

	2000
	6.05E-01
	134.36

	2100
	5.84E-01
	129.75

	2200
	5.64E-01
	125.31

	2300
	5.45E-01
	121.04

	2400
	5.26E-01
	116.96

	2500
	5.09E-01
	113.04

	最大浓度
	7.35E+00
	1632.96

	出现距离
	41

	D10%最远距离
	/


计算结果可知，非正常情况下本项目Pmax最大值出现在41m处，为Pmax值为1632.96%，Cmax为9.35mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。41m处无村庄分布。需加强管理，杜绝非正常排放。

（3）沥青混凝土生产线
非正常情况下废气排放情况预测结果如下：

表4-2-3 非正常情况下沥青混凝土生产线废气下风向2.5km范围污染物落地浓度及占标率

	下风向距离(m)
	苯并[a]芘
	非甲烷总烃

	
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）
	浓度（mg/m3）
	占标率（%）

	10
	1.40E-08
	0.19
	6.63E-07
	0.00

	50
	5.83E-07
	7.77
	2.75E-05
	0.00

	100
	1.06E-06
	14.08
	4.99E-05
	0.00

	200
	2.00E-06
	26.65
	9.44E-05
	0.00

	220
	2.04E-06
	27.17
	9.62E-05
	0.00

	300
	1.95E-06
	26.05
	9.23E-05
	0.00

	400
	1.97E-06
	26.24
	9.29E-05
	0.00

	500
	1.83E-06
	24.41
	8.65E-05
	0.00

	600
	1.66E-06
	22.17
	7.85E-05
	0.00

	700
	1.52E-06
	20.2
	7.15E-05
	0.00

	800
	1.39E-06
	18.51
	6.56E-05
	0.00

	900
	1.28E-06
	17.06
	6.04E-05
	0.00

	1000
	1.19E-06
	15.82
	5.60E-05
	0.00

	1100
	1.11E-06
	14.76
	5.23E-05
	0.00

	1200
	1.04E-06
	13.83
	4.90E-05
	0.00

	1300
	9.77E-07
	13.02
	4.61E-05
	0.00

	1400
	9.23E-07
	12.31
	4.36E-05
	0.00

	1500
	8.75E-07
	11.67
	4.13E-05
	0.00

	1600
	8.33E-07
	11.1
	3.93E-05
	0.00

	1700
	7.94E-07
	10.59
	3.75E-05
	0.00

	1800
	7.63E-07
	10.18
	3.60E-05
	0.00

	1900
	7.46E-07
	9.95
	3.52E-05
	0.00

	2000
	7.29E-07
	9.72
	3.44E-05
	0.00

	2100
	7.11E-07
	9.49
	3.36E-05
	0.00

	2200
	6.94E-07
	9.26
	3.28E-05
	0.00

	2300
	6.77E-07
	9.03
	3.20E-05
	0.00

	2400
	6.61E-07
	8.81
	3.12E-05
	0.00

	2500
	6.46E-07
	8.61
	3.05E-05
	0.00

	最大浓度
	2.04E-06
	27.17
	9.62E-05
	0.00

	出现距离
	220m

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/


计算结果可知，非正常情况下本项目Pmax最大值出现在220m处，为Pmax值为27.17%，苯并[a]芘Cmax为0.0735mg/m3，非甲烷总烃Cmax为9.62E-05mg/m，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。220m处无村庄分布。需加强管理，杜绝非正常排放。

4.3厂界污染物预测与分析

本次采用建成后项目排放的无组织废气污染物TSP对厂界的影响预测。本次厂界无组织预测，分别预测水稳料拌和站、沥青拌和站的无组织废气下风向预测最大地面浓度、占标率。

表4-3-1   无组织废气下风向预测最大地面浓度、占标率一览表

	污染源
	污染物
	最大落地浓度（mg/m3）
	最大落地浓度占标率Pmax（%）
	下风向最大浓度出现距离m

	水稳料拌和站
	TSP
	0.0635
	7.06
	115

	沥青拌和站
	TSP
	0.0288
	3.20
	71m

	
	非甲烷总烃
	0.000684
	0.03
	


由表4-3-1可知，项目区混凝土拌和区无组织颗粒物最大占标率为7.06%，最大落地浓度为0.0635mg/m3，最大落地浓度出现位置为115m处；

沥青拌和站无组织颗粒物（TSP）最大占标率为3.20%，颗粒物最大落地浓度为0.0288mg/m3，最大落地浓度出现位置为71m处。

沥青拌和站非甲烷总烃最大占标率为0.03%，最大落地浓度为0.000684mg/m3，，最大落地浓度出现位置为71m处。

经以上分析，本项目水稳料拌和站、沥青拌和站颗粒物贡献浓度值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》 p244“Cm取值的说明2.0mg/m3”，厂界无超标点。
污染物厂界达标性分析：根据预测结果分析，水稳料拌和站厂界无组织废气预测结果，颗粒物可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中的排放标准，即排放浓度≤0.5mg/m3；沥青拌和站颗粒物、非甲烷总烃无组织可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，即颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3。

根据分析，厂界臭气浓度定位为2级，恶臭污染物浓度较小，且具有间断性，沥青拌和站厂界臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，即：臭气浓度20（无量纲）；沥青拌和站厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度预计可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）浓度限值，即：监控点处1h平均浓度值≤10mg/m³、监控点处任意一次浓度值≤30mg/m³。

4.4对关心点的影响分析

距离水稳拌和站最近的关心点为南面515m处白水塘散户，根据预测项目区混凝土拌和区无组织颗粒物最大落地浓度出现在115m处，最大落地浓度为0.0635mg/m3，贡献值远小于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准限值，对关心点白水塘散户影响小。
距离沥青拌和站最近的关心点为南面325m处白水塘散户，根据预测沥青拌和站无组织颗粒物、非甲烷总烃最大落地浓度出现在71m处，最大落地浓度为分别为0.0288mg/m3，0.000684mg/m3，贡献值远小于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准限值和《大气污染物综合排放标准详解》 p244“Cm取值的说明，对关心点白水塘散户影响小。
4.5大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的AERMOD模型进行预测，结果显示项目各污染因子未出现超标点，无需设置大气环境防护距离。

4.6减缓对环境影响对策措施

1、本项目除尘设施采用袋除尘器，收尘布袋有一定的使用寿命，因此为保证达标排放，收尘布袋应根据使用寿命定期更换。

2、袋除尘器会因袋子的破损、漏风和糊袋均可能导致非正常排放，对大气环境影响较大，对此应引起高度重视。因此，必须严格对收尘设施的维护和管理，从加强管理入手，杜绝非正常排放的发生。

3、在工艺设计中尽可能的采用散尘量较少的辅助设备和运输设备，并布置紧凑，减少转运次数，降低物料落差。

4、加强管理，定期检查设施设备，及时更换维修损坏的生产设备、废气处理系统及送风系统，提高生产设备的密闭性能，最大限度减小恶臭的无组织排放量。

5、按照国家有关规定，结合实际情况，设置安全环保科，配2－3名专职管理人员，在厂长统一领导下负责全厂的环保工作，加强环境管理和环境监督，进行常规环境监测。

5环境监测计划

5.1环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理、掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。

同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

5.2监测内容

1、环境跟踪监测计划

本项目监测计划根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等制定。

表5-2-1     运行期废气监测计划一览表
	类别
	监测点
	污染物
	监测频次
	执行标准

	有组织
	水稳料生产线水泥筒仓/DA001
	颗粒物
	1次/年，2天/次
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），≤20mg/m3

	
	水稳料生产线水泥筒仓/DA002
	颗粒物
	1次/年，2天/次
	

	
	水稳料搅拌/DA003
	颗粒物
	1次/年，2天/次
	

	
	混凝土生产线水泥筒仓/DA004
	颗粒物
	1次/年，2天/次
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），≤20mg/m3

	
	混凝土生产线煤粉灰筒仓/DA005
	颗粒物
	1次/年，2天/次
	

	
	混凝土搅拌机/DA006
	颗粒物
	1次/年，2天/次
	

	
	沥青混凝土生产线干燥筒/DA007
	SO2、NOX、颗粒物
	1次/年，2天/次
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA008
	颗粒物
	1次/年，2天/次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA009
	颗粒物
	1次/年，2天/次
	

	
	导热油炉燃烧废气/DA010
	SO2、NOX、颗粒物
	1次/季度，2天/次
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气/DA011
	沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘
	1次/年，2天/次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	无组织
	水稳料拌和站上风向设一个参照点、下风向设3个监控点
	颗粒物
	1次/年，2天/次
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

	
	沥青拌和站上风向设一个参照点、下风向设3个监控点
	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	1次/年，2天/次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	沥青拌和站沥青储罐下风向1m设1个点
	非甲烷总烃
	1次/年，2天/次
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），附录A“表A.1厂内VOCs无组织排放限值”


2、监测分析方法

采用国家规定的相关标准进行。

3、监测的质量保证

（1）定期对监测人员进行培训。

（2）监测仪器定期检测，以保证数据的可靠性。

4、信息公开

（1）公开内容

企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、联系方式、委托监测机构名称等；

②自行监测方案；

③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

④未开展自行监测的原因；

⑤污染源监测年度报告。

（2）公开方式

企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

（3）公开时限

企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

①企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

②手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

③自动监测数据应实时公布监测结果；

④每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

5.3环保设施验收建议

本项目竣工后，应当进行环保设施“三同时”竣工验收，并应与主体工程同步进行。

本项目保设施竣工验收主要内容见表5-3-1。

表5-3-1      大气环保设施“三同时”竣工验收项目一览表
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	治理措施
	验收标准

	水稳料生产线水泥筒仓/DA001
	颗粒物
	水泥筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），≤20mg/m3

	水稳料生产线水泥筒仓/DA002
	颗粒物
	水泥筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	

	水稳料搅拌/DA003
	颗粒物
	原料的投料、计量、输送等方式均为密闭式。搅拌装置为室内安装，采取密闭措施，搅拌仓上方安装1套微负压收尘装置，搅拌仓配套除尘器除尘效率，各种原料在混合搅拌过程中产生的粉尘经布袋收集后，由15m高的排气筒排放。
	

	混凝土生产线水泥筒仓/DA004
	颗粒物
	设置1套水泥筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	

	混凝土生产线煤粉灰筒仓/DA005
	颗粒物
	设置1套粉煤灰筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	

	混凝土搅拌机/DA006
	颗粒物
	原料的投料、计量、输送等方式均为密闭式。搅拌装置为室内安装，采取密闭措施，搅拌仓上方安装1套微负压收尘装置，搅拌仓配套除尘器除尘效率，各种原料在混合搅拌过程中产生的粉尘经布袋收集后，由15m高的排气筒排放。
	

	沥青混凝土生产线干燥筒/DA007
	SO2、NOX、颗粒物
	燃烧废气收集到“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，经15m排气筒排放。
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA008
	颗粒物
	矿粉罐筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准

	沥青混凝土生产线矿粉罐/DA009
	颗粒物
	矿粉罐筒仓仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，排放高度15m。
	

	导热油炉燃烧废气/DA010
	SO2、NOX、颗粒物
	本项目导热油炉燃料为清洁原料，产生废气无需处理，通过8m高的排气筒直接排放。
	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值

	沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气/DA011
	沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘
	废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”联合处理后，经1根15m高的排气筒排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	焊接废气
	烟尘
	焊接工段配置1个移动式焊接烟尘净化器，过滤、净化焊接过程产生的烟尘，未收集、处理的烟尘呈无组织排放在车间内。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中的排放标准，即排放浓度≤0.5mg/m3

	堆料棚粉尘
	颗粒物
	项目砂石料装卸、从堆场转移至配料仓环节产生的粉尘、皮带输送粉尘、堆场扬尘采取措施：①堆料棚区域设置三面围挡及彩钢瓦顶棚。②仅留有运输车辆出入口，设置7个雾炮机进行洒水降尘。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中的排放标准无组织排放标准，即排放浓度≤0.5mg/m3

	道路扬尘
	颗粒物
	①对厂区内运输道路进行碎石铺垫路面处理，建设单位应落实安排人员对硬化道路定期进行清扫，保证地面清洁；②对车辆加盖篷布，防止运输过程中物料洒落及扬尘飘散。③加强对运输车辆的管理，合理安排运输路线，尽可能避免交通扰民，运输时应合理安排。
	

	食堂
	食堂油烟
	油烟净化器净化后经食堂屋顶外排
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求


6大气评价结论与建议

1、环境空气质量现状
本项目位于富民县散旦镇散旦村委会，属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改清单中的二级标准。

（1）常规污染物现状
根据昆明市生态环境局发布《2020年度昆明市生态环境状况公报》，富民县环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准，为行政达标区。

（2）特征污染物现状 
本项目特征污染物为苯并[a]芘、TSP、非甲烷总烃，2021年8月18至8月21日及2021年9月25至9月28日云南环绿环境检测技术有限公司对厂界下风向设置1个监测点，根据监测结果可以看出，项目区域苯并[a]芘、TSP、非甲烷总烃监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准。
2、大气影响预测结论

项目位于环境质量达标区，评价范围内无一类区。大气环境影响评价结果如下：新增污染物正常排放下颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯并芘短期浓度贡献值最大浓度占标率≤100%；

经估算，项目最大占标率污染物为NOx，占标率为7.37%，为1%≤Pmax＜10%，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关规定，确定评价等级为二级。综上所述，本项目建成后，大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。

根据预测，项目区混凝土拌和区无组织颗粒物最大占标率为7.06%，最大落地浓度为0.0635mg/m3，最大落地浓度出现位置为115m处；沥青拌和站无组织颗粒物（TSP）最大占标率为3.20%，颗粒物最大落地浓度为0.0288mg/m3，最大落地浓度出现位置为71m处。沥青拌和站非甲烷总烃最大占标率为0.03%，最大落地浓度为0.000684mg/m3，最大落地浓度出现位置为71m处。本项目水稳料拌和站、沥青拌和站颗粒物贡献浓度值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》 p244“Cm取值的说明2.0mg/m3”，厂界无超标点。
根据预测结果分析，水稳料拌和站厂界无组织废气预测结果，颗粒物可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中的排放标准，即排放浓度≤0.5mg/m3；沥青拌和站颗粒物、非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，即颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3。

沥青拌和站厂界臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，即：臭气浓度20（无量纲）；沥青拌和站厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度预计可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）浓度限值，即：监控点处1h平均浓度值≤10mg/m³、监控点处任意一次浓度值≤30mg/m³。

3、大气防护距离

本项目评价范围内大气污染物短期贡献浓度均满足环境质量浓度限值要求。因此，不需要设置大气环境防护距离。

4、大气环境保护措施

有组织大气防护措施：①水稳料生产线：项目水稳料生产线水泥筒仓粉尘、搅拌机粉尘经仓顶纤维过滤袋除尘处理后，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产有组织排放限值（颗粒物≤20mg/m3）要求。②混凝土搅拌站：本项目混凝土生产线水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘和搅拌机粉尘经仓顶纤维过滤袋除尘处理后，均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产有组织排放限值（颗粒物≤20mg/m3）要求。
③沥青混凝土搅拌站：干燥滚筒燃烧废气采用“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，颗粒物、二氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，NOx排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；沥青混凝土生产线矿粉罐仓顶配套纤维过滤袋（除尘效率99.5％），经处理后粉尘由筒仓顶部排气口排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；导热油炉燃烧废气通过8m高的排气筒直接排放，SO2、NOX、颗粒物排放浓度满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值；沥青预混罐、卧式调配罐、搅拌机下料口废气经“电捕焦油器+活性炭吸附”联合处理后，经1根15m高的排气筒排放，沥青烟、非甲烷总烃、苯并[a]芘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。
无组织大气防护措施：本项目产生的堆场风蚀扬尘、石料装卸扬尘以及运输扬尘，均呈无组织排放，通过采取封闭厂房、场地硬化、安装喷淋装置、雾炮机等措施，可有效地减少颗粒物的排放。无组织粉尘通过上述措施处理后，可处理后满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 3 中的排放标准，即排放浓度≤0.5mg/m3。
综上所述：本项目对大气的环境影响可以接受。

7环境空气影响自查表

建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km(
	边长5~50km(
	边长=5km(

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a(
	500~2000t/a(
	＜500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）

其他污染物（TSP、苯并芘、非甲烷总烃、沥青烟）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准(
	附录D(
	其他标准(

	现状评价
	环境功能区
	一类区(
	二类区(
	一类区和二类区(

	
	评价基准年
	（2020）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源(
	拟替代的污染源(
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模式
	AREMOD(
	ADMS(
	AUSTAL2000(
	EDMS/AEDT(
	CALPUFF(
	网络模型(
	其他

(

	
	预测范围
	边长=50km(
	边长5~50km(
	边长=5km(

	
	预测因子
	预测因子（PM10、苯并芘、非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100%(

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%(
	C本项目最大占标率＞10%(

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大占标率＞30%(

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（1）h
	C非正常占标率≤100%(
	C非正常占标率＞100%(

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标(
	C叠加不达标(

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%(
	k＞-20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子（NOx、SO2、颗粒物、苯并芘、沥青烟、非甲烷总烃）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测(

	环境监测计划
	环境质量监测
	监测因子（）
	监测点位数（ ）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受(  不可以接受(

	
	大气环境防护距离
	不设大气防护距离

	
	污染源年排放量
	SO2：（0.657）t/a
	NOx：（2.97）t/a
	颗粒物：（0.9582）t/a
	VOCs：（0.0037）t/a

	注：“(”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项目
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图4-1 污水处理站处理工艺流程图
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图例：N-噪声 ; S-固废;  G-废气;  W-废水;T无组织废气
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图例：N-噪声 ； S-固废；  G-废气 ； W-废水；T-无组织废气
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图例：N-噪声 ； S-固废；  G-废气 ； W-废水；T-无组织废气
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图例：N-噪声 ； S-固废；  G-废气 ； W-废水；T-无组织废气


卸料区


水泥筒仓
（仓顶收尘机）


减水剂储罐


砂石料


集料斗


G4、N7


水泥


外加剂


粉煤灰筒仓
（仓顶收尘机）


G5、N8


粉煤灰


砂石料堆棚


水泥计量斗


计量筒


粉料计量斗


计量仓


管道


管道


泵


运输车


铲车


搅拌机


G6、N9


T7


蓄水池


井水


沉淀池


罐车清洗废水


产品抽检

废水


合格


不合格


S6、N10


混凝土罐车


经清洗、分离后返回至配料工序

T5、N6


T6


施工工地


T8、W5


W5


W3


S4


S4


搅拌机清洗废水W4


S5


S7



_1234567896.vsd
�

喂料入模


N12


图例：N-噪声  S-固废  T-废气  W-废水


振动成型


自产合格混凝土


质量检查


合格钢筋


水泥、砂


常压养护


水


W6


脱模


表面处理


成品堆放区


运输汽车


施工工地


T9


不合格


废品区


S8


合格


N11


模具涂刷脱模剂



_1234567894.vsd
�

进场原料


过磅、检验


N1


图例：N-噪声；  S-固废  ；T-无组织废气 ；G-废气； W-废水


卸料区


砂石料、  石屑


集料斗


T3


20-25mm


10-20mm


5-10mm


砂石料堆棚


0-5mm


计量仓


运输车


铲车


搅拌机


G3、N4


蓄水池


井水


成品料仓

运输汽车


T1、N2


T2


施工工地


T4


沉淀池


废水


S2


罐车清洗废水W2


搅拌机清洗废水W1


S3



_1234567891.vsd
�

井水


办公、住宿用水


4.55


水稳料搅拌用水


5.72


隔油池


食堂用水


化粪池


污水处理站


清水池


水稳料搅拌机清洗用水


水稳料车辆清洗用水


2.6


150.9


2.5


0.4


3.64


2.08


2.08


159.23


0.25


2.25


0.36


0.04


沉淀池


2.61


0.91


0.52


5.72


5.72


混凝土搅拌用水


混凝土搅拌机清洗用水


混凝土车辆清洗用水


7.82


0.24


2.5


0.02


0.22


2.25


0.25


沉淀池


2.47


10.29


2.61


2.47


171.55


水稳料拌和站初期雨水收集池


沥青拌和站初期雨水收集池


降雨地表径流


降雨地表径流


0.63


0.64


小型构件预制生产线用水主要为养护用水


0.04


0.04


沉淀池


0.4



_1234567892.vsd
�

地表清理


站区建设


设备安装


运营期


施工期


扬尘、施工机械废气、噪声、废土石


扬尘、施工机械废气、噪声、废水、建筑垃圾、生活垃圾


噪声



_1234567890.vsd
�

水稳料拌和站砂石料堆棚洒水降尘用水


井水


办公、住宿用水


4.55


5.92


水稳料拌和站场地洒水降尘用水


6.6


6.6


5.29


水稳料搅拌用水


5.72


沥青拌和站砂石料堆棚洒水降尘用水


5.9


隔油池


沥青拌和站场地洒水降尘用水


3.6


3.6


5.26


食堂用水


化粪池


污水处理站


清水池


水稳料搅拌机清洗用水


水稳料车辆清洗用水


2.6


150.9


2.5


0.4


3.64


2.08


2.08


159.23


0.25


2.25


0.36


0.04


沉淀池


2.61


0.91


0.52


5.72


5.72


混凝土搅拌用水


混凝土搅拌机清洗用水


混凝土车辆清洗用水


7.82


0.24


2.5


0.02


0.22


2.25


0.25


沉淀池


2.47


10.29


2.61


2.47


192.3


水稳料拌和站初期雨水收集池


沥青拌和站初期雨水收集池


0.63


0.64


小型构件预制生产线用水主要为养护用水


0.04


0.04


沉淀池


0.4



