
富民县环境保护局关于昆明华兴包装有限公司塑料标签生产项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明华兴包装有限公司塑料标签生产项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年1月19日－2018年1月30日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	项目
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	建设
地点
	建设
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	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	昆明华兴包装有限公司塑料标签生产项目
	富民东元生态食品加工园
	昆明华兴包装有限公司
	江西景瑞祥环保科技有限公司
	昆明华兴包装有限公司塑料标签生产项目位于富民东元生态食品加工园，租用昆明云然工贸有限公司1号厂房，项目占地面积1700m2，生产饮料和饮用水外包装标签以及食品包装用复合袋（含食品包装收缩膜套标）200t/a。项目总投资500万元，其中环保投资8.2万元。


	（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，对厂房进行简单装修和设备安装。

1、噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2、固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施
工业园区污水处理厂未建成前，食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1) A级标准后排入昆明云然工贸有限公司污水处理站处理；工业园区污水处理厂建成后，食堂废水经隔油池预处理后与办公生活废水一起排入化粪池，经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1) A级标准后，经园区管网排入工业园区污水处理厂处理。

2.废气污染防治措施

（1）设置两套活性炭吸附装置，彩印工序和复合工序设置集气罩，废气分别经活性炭吸附装置处理后，通过1根一不低于15 m高的排气筒排放。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，有组织最高允许排放浓度≤120mg/ m3，排放速率≤5kg/h，按50%执行，无组织≤4.0mg/m3。

（2）厨房安装油烟净化器，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中规定小型标准，饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。
3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固体废物污染防治措施
(1)边角料、废次品收集后外卖。
(2)废弃包装物收集后返回厂家。
(3)设置不小于5m2危废暂存间，废弃活性炭、废弃油墨桶、废弃溶剂桶收集至危废暂存间后，厂家回收。擦拭墨斗、墨辊的废棉纱或废棉抹布收集至危废暂存间后，定期委托有资质单位处置。
  (4)化粪池污泥、生活垃圾委托环卫部门处理。
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