
富民县环境保护局关于云南昆明市康宝饮料厂果汁饮料生产改扩建项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对云南昆明市康宝饮料厂果汁饮料生产改扩建项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年4月3日－2018年4月13日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	云南昆明市康宝饮料厂果汁饮料生产改扩建项目
	富民工业园区东元食品加工园
	云南昆明市康宝饮料厂
	云萍乡市环科环保技术服务有限公司
	云南昆明市康宝饮料厂果汁饮料生产改扩建项目位于富民工业园区东元食品加工园，在原项目厂房基础上另租用原厂房西南面德力储运有限公司已建标准厂房（原康源米线厂），项目占地面积811m2，建设内容为增设灌装生产线1条，本条灌装生产线在原有配料间增加配料设备配料后利用管道输送至灌装机进行灌装，项目总投资50万元，其中环保投资1.5万元。


	（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，对厂房只进行简单装修和设备安装。

1、噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2、固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施
园区污水处理站建成前，废水经已建10m3/d的污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB/T18920-2002)中 1级A标后排入园区污水管网；园区污水处理站建成后，废水经预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）(表1) A级标准后，经园区管网排入工业园区污水处理厂处理。

2.废气污染防治措施

燃煤锅炉改为天燃气锅炉。大气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中，燃气锅炉的排放标准，即：颗粒物≤20mg/m³，二氧化硫≤50mg/m³，氮氧化物≤200mg/m³。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4.固体废物污染防治措施
（１）产品包装废料收集后外售废品收购站。　　　　　    

（２）污泥、生活垃圾收集后委托当地环卫部门进行清运；固体废弃物处置率达100%。
三、总量

（1）废水：2469m3/a，CODcr：0.124t/a、NH3-N：0.012t/a、TP：0.001t/a、TN：0.037t/a。

（2）废气：烟尘：0.048t/a，SO2：0.005t/a，NOX：0.330t/a。

（3）固废处置率为100%。
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