
富民县环境保护局关于昆明津鑫力液压机械设备有限公司液压金属剪切机打包机生产项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明津鑫力液压机械设备有限公司液压金属剪切机打包机生产项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年7月9日－2018年7月17日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	液压金属剪切机打包机生产项目
	富民县大营五金建材产业园
	昆明津鑫力液压机械设备有限公司
	河北德源环保科技有限公司
	昆明津鑫力液压机械设备有限公司液压金属剪切机打包机生产项目位于富民县工业园区大营五金建材产业园，租用昆明力线电缆制造有限公司建成的厂房，项目占地面积1500m2,建筑面积1500m2，建设一条年生产量为50台的液压设备生产线。项目总投资５00万元，其中环保投资４万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施
项目主要为租用厂房，对厂房进行简单装修和设备安装。

（二）运营期污染防治措施
1.废水污染防治措施

生活废水依托力线电缆厂的污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB-18918-2002）（表1）一级标准A标准。
2.废气污染防治措施

车间内安装移动式焊接烟尘净化器进行处理。大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物、氮氧化物无组织排放控制限值。即：颗粒物≤1.0mg/m3，氮氧化物≤0.15 mg/m3。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
4.固体废物污染防治措施

（1）设置不小于2m2危废暂存间，废油桶、废切削液、液压油定期委托有资质单位处置。

（２）边角料、焊渣集中收集后外售。

（3）生活垃圾委托环卫部门处理。固体废物处置率100%。

三、总量
污染物排放总量纳入力线电缆厂管理，固体废物处置率100%。
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