
富民县环境保护局关于国家高原云果产业园项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明盛世桃源农业科技产业开发有限公司国家高原云果产业园项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年8月7日－2018年8月15日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	国家高原云果产业园项目
	富民县永定街道办事处辖区内
	昆明盛世桃源农业科技产业开发有限公司
	北京中环尚达环保科技有限公司
	昆明盛世桃源农业科技产业开发有限公司国家高原云果产业园项目位于富民县永定街道办事处辖区内，项目规划占地面积约5680亩，建设面积3500亩，总建筑面积约138950m2，项目分为六大功能区，分别分布于螳螂川东、西两岸，螳螂川西岸分布云果风情小镇核心区、云果大健康产业区、部分全球云果研发高新区；螳螂川东岸分布云果亲子乡愁区、生态观光区、创意文化休闲区、部分全球云果研发高新区。项目总投资175862.73万元，其中环保投资318万元。


	污染防治措施
一、施工期污染防治措施
（一）废气污染防治措施
1、定期洒水，以有效防止扬尘，旱季大风日加大洒水量及洒水频次；

2、施工场地内运输通道应及时清扫和平整，施工渣土外运或填方取土车辆均覆盖，严禁沿路泼洒产生扬尘；

3、施工期间采用防尘帷幕遮盖料堆，利用防尘帷幕等设施减少对周围环境的影响；

4、沙、石等施工材料等应有专门的堆存场地，避免原材料露天堆放；

5、在施工过程中，对作业场地采取围挡、围墙高度不低于2.5m。大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），无组织排放监控浓度限值≤1.0 mg/Nm3
（二）废水污染防治措施　
1、每个片区修建导排水沟、围墙、围挡以及沉淀池，避免施工场区外围地表径流进入场区内，同时施工场区内的地表径流收集后作为施工用水、降尘洒水等回用，不外排。
2、禁止在河边清洗施工车辆及机械，施工看守点远离螳螂川边。
（三）噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

（四）固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

二、运营期污染防治措施
（一）废水污染防治措施
1、西岸建设2个总容积1m3的隔油池、14个总容积251m3的化粪池；东岸建设5个总容积24m3的隔油池、10个总容积864m3的化粪池、4个总容积3598m3的蓄水池、4套一体化污水处理设施（1号处理规模为5m³/d、2号124.51m³/d、3号297.7m3/d、4号441.36m3/d）
2、螳螂川西岸生活污水经化粪池、隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后，排入市政污水管网，进入富民县城污水处理厂；螳螂川东岸生活污水经隔油池、化粪池处理，进入一体化污水处理设施处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中的绿化用水标准，回用景观水质执行《城市污水再生利用  景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准中的水景类达标后，全部回用于项目绿化、农作物灌溉、景观用水，不外排。

 （二）废气污染防治措施

安装5套油烟净化系统，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准，油烟最高允许排放标准2.0mg/m3。

（三）噪声污染防治措施

噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即：昼间≤60 dB(A)、夜间≤50 dB(A)；临近国道高速一侧执行4类标准，即：昼间≤70 dB(A)、夜间≤55dB(A)。

（四）固体废物污染防治措施

1、设置2个6㎡的危废暂存间，农药瓶和农药包装袋集中收集后，委托有资质的单位处置；2、废弃秸秆卖给饲料厂和药材厂作原料；3、餐厨废弃物和废油委托有资质的单位处置；4、地膜和棚膜可回收回收利用，不能回收的收集后及时清运生活垃圾委托环卫部门处理。

三、总量
该项目不设置总量。固体废物处置率100%。
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