
富民县环境保护局关于云南麦亨食品有限公司生产30吨粥加工项目环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对云南麦亨食品有限公司生产30吨粥加工项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2018年12月18日－2018年12月26日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	云南麦亨食品有限公司生产30吨粥加工项目
	富民工业园区哨箐机械加工园
	云南麦亨食品有限公司
	江西景瑞祥环保科技有限公司
	云南麦亨食品有限公司生产30吨粥加工项目位于富民工业园区哨箐机械加工园，项目租用昆明市欣誉恒食品有限责任公司的3号楼一层和二层、4号楼的一层用于黑米粥、小米粥、八宝粥、银耳羹的加工生产。建成后年产粥30吨。项目总投资120万元，其中环保投资13万元。


	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施

项目主要为租用厂房，对厂房进行简单装修和设备安装。

1.噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

2.固体废物污染防治措施

建筑垃圾委托有资质的单位处置，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施

1.废水污染防治措施

洗废水、盥洗废水依托昆明市欣誉恒食品有限责任公司化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A级标准，排入哨箐机械加工园污水处理厂。
2.废气污染防治措施

锅炉废气经水膜除尘器处理后通过排气筒排放。执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。即：烟气黑度≤1，烟尘排放标准≤50mg/m3，NOX排放浓度限值≤300mg/m3，排气筒高度不低于15m。

3.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

（1）废弃包装材料能回收的由废品收购公司回收，不能回收的委托环卫清运。

（2）废弃的原辅料、不合格的产品、水膜除尘器收集的灰尘、炉灰、废活性炭、滤芯、滤膜、生活垃圾经设置收集桶收集后由环卫部门统一清运处置。固体废物处置率100%。
三、总量

废水：0.12万 t/a；CODcr ：0.4224 t/a；总磷（以P计）：0.006t/a；氨氮 0.0302t/a。废气量： 78.63万m3/a， NOX：0.129t/a，烟尘：0.0063t/a；固体废物处置率：100%。
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