
富民县环境保护局关于昆明东昊钛业有限公司45t/h备用天然气锅炉新增项目环境影响评价文件拟审批情况　　的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对昆明东昊钛业有限公司45t/h备用天然气锅炉新增项目环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2019年1月15日－2019年1月23日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。
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	1
	45t/h备用天然气锅炉新增项目
	昆明东昊钛业有限公司钛白粉厂内
	昆明东昊钛业有限公司
	云南保兴环境科技咨询有限公司
	昆明东昊钛业有限公司45t/h备用天然气锅炉新增项目位于昆明东昊钛业有限公司钛白粉厂内，技改内容主要为新增一台45t/h燃气锅炉用于部分时段替代燃煤锅炉使用，每年替代使用时间约为3个月（90天），新增燃气锅炉后钛白粉厂产品产量不变，生产天数不变。项目总投资500万元，其中环保投资18万元。

	污染防治措施
（一）施工期污染防治措施

1.废水污染防治措施

水泥、沙料等建筑材料存放采取遮盖措施，施工场地周围设置挡墙。

2.废气污染防治措施

定期对施工场地进行洒水降尘，加盖封闭运输，减少抛洒。

3.噪声污染防治措施

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.固体废物污染防治措施

废弃设备及金属外卖给废品回收中心，生活垃圾委托环卫部门清运。

（二）运营期污染防治措施

1.废气污染防治措施

设置在线监测系统1套，燃气锅炉产生的废气经一根不低于18m高的烟囱排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，即SO2≤50mg/m3，颗粒物≤20mg/m3，NOX≤200mg/m3。

2.噪声污染防治措施

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

三、总量

烟气量：11613.9万Nm3/a，二氧化硫：0.015 t/a，颗粒物：0.205 t/a，氮氧化物：15.49 t/a。
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