
富民县环境保护局关于富民工业园区大水塘钛渣库建设项目一期环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对富民工业园区大水塘钛渣库建设项目一期环境影响评价文件作出审批意见，为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2020年9月30日－2020年10月13日（不含节假日）。

反馈方式：
1.电子邮箱：Email：fmxhjbhj@163.com
2. 富民县环保局监督管理科电话：0871-68810036
传真：0871－68810843。

	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环评
机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	富民工业园区大水塘钛渣库建设项目
	富民工业园区白石岩—大白坡片区
	富民工业园区国有资产管理有限公司
	云南省建筑材料科学研究设计院
	富民工业园区大水塘钛渣库建设项目一期位于富民工业园区白石岩—大白坡片区的白石岩组团内，坐标为北纬25°16'41.54"，东经102°29'36.35"。建设项目按第Ⅰ类一般工业固体废弃物渣库进行建设，一期工程初期坝高28m，堆坝高30m，总坝高58 m，相应坝顶标高1920.0m，相应库容为156.73万m3，年堆渣量21.4万m3，服务年限7.3年。项目总占地面积为22.18hm2（永久性占地面积为21.73hm2，临时占地面积为0.45 hm2），库区汇水面积1.22 hm2。项目主体工程为初期坝、堆坝及排渗系统、库内排水斜槽、截洪沟、集液池、回喷系统及回水管线，配套建设尾渣坝监测设施、运输道路、管理值班休息房、过磅称及过磅房等工程。项目总投资4433.5万元，其中环保投资439.5万元。

	（一）施工期污染防治措施

1.环境空气污染防治措施

适时洒水抑尘，运输车辆减速慢行，加盖篷布。施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/ m3。

 2.地表水环境污染防治措施

施工废水、施工人员生活废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排；雨天地表径流经沉淀池处理后，部分回用于场内洒水降尘、车辆冲洗和施工养护用水等，回用不守的经沉淀池处理并征得有关部门同意后外排。

3.噪声污染防治措施

 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。
4.固体废物污染防治措施

施工人员生活垃圾经统一收集后，委托环卫部门清运处置；表土临时堆放于临时表土场内，全部用于后期绿化。
（二）运营期污染防治措施

1.环境空气污染防治措施

对渣库运输道路进行硬化，在大风季节进行洒水抑尘；加强运输车辆管理，控制车速并采取密闭措施。废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值标准，即：颗粒物最高允许排放浓度≤1.0mg/ m3
2.地表水污染防治措施

建设1个总有效容积≥500m3的集液池，在亏水月，渗滤液通过下游渗滤液集液池收集后，晴天用于库区回喷；在盈水月，盈余水通过下游渗滤液集液池收集后，经回水管道进入云南大互通钛白粉污水处理站达到《城镇污水处理 厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，即：pH值6~9、COD≤50mg/L、 BOD5≤10mg/L、悬浮物≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L后外排。
3. 地下水污染防治措施

（1）对库底、边坡进行压实处理，渗滤液经集液池收集处理后回喷库区，回喷不完的经回水管道进入云南大互通钛白粉污水处理站处理后外排。
（2）对渗滤液经集液池进行防渗，加强回水管道检修维护、对泽昌钛业的备用水井进行跟踪监测。
 4.噪声污染防治措施
 厂区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

     5.固体废物污染防治措施
     生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。     
 6.环境风险防治措施

  （1）雨季、暴雨季节，加强巡查，严格检查排洪设施；完善坝体观测设施，加强观测；建立台账管理制度，将每批入库钛石膏渣量及常规检测指标（pH值、含水率）详细记录在安；要求钛白粉生产企业定期提供钛石膏渣属性鉴别报告。

  （2）在下游7户住户住房上游及坝下游采取相应拦挡措施。对垮坝、漫坝等安全生产事故和重大险情制定应急救援预案，并进行预案演练。

7.生态环境防治措施

文明施工，不得超计划占地，禁止捕杀野生动物，禁止在规划外区域随意弃土；做好表土剥离和存放工作，严格落实水土保持措施；对渣库入场道路两侧进行绿化，二期服务期满后入时封场并进行生态恢复。
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